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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程

	项目代码
	2304-150625-04-01-487406

	建设单位联系人
	贾波
	联系方式
	0477-6864503

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇、伊和乌素苏木、独贵塔拉镇

	地理坐标
	起点（108度38分26.203秒，40度26分40.566秒）
终点（108度34分42.571秒，39度56分34.633秒）

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业 130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）
	用地面积（m2）/长度（km）
	永久用地90860m2
线路长度90km

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	杭锦旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	杭发改发〔2023〕86号

	总投资（万元）
	31578.6
	环保投资（万元）
	522

	环保投资占比（%）
	1.65%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否     eq \o\ac(□)是

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”，设置生态专题。

表1   专项评价设置原则表

专项评价的类别

涉及项目类别

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为公路项目，其中针对公路项目所列的敏感区包括生态保护红线管控范围、水土流失重点预防区和重点治理区、基本草原，本项目涉及生态保护红线（杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区），所以设置《杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程生态影响专项评价》。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的专项评价设置原则表，“公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目”，需要设置噪声影响专项评价，本项目沿线涉及村镇，属于以居住为主要功能的区域，故设置《杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程声环境影响专项评价》。

	规划情况
	《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》；

《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》；

《鄂尔多斯市综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目建设处在“十四五”时期，是向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。民族要复兴，乡村必振兴。坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴。建设现代化综合交通运输体系，提高交通通达深度，加快公路建设，完善道路安全设施。本项目已列入杭锦旗“十四五”交通运输发展规划中，并已同军方对接，列入国防公路建设计划事宜。

杭锦旗现有G109国道、G18国道(荣乌高速)、S316省道、S24 省道、X62l(锡磴公路)横贯东西:G242国道、S215省道、X610(阿门其至独贵塔拉公路)、X651(独贵塔拉至锡尼镇公路)纵贯南北，现已形成“五横四纵”公路网格局。本项目为旗公路网纵贯南北中“四纵”之一。

表2   规划符合性分析一览表

内容

规划原文

符合性分析

《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》
深入推进“四好农村路”建设,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴战略实施。加快农村牧区公路网延伸连通,推进较大人口规模自然村(20户以上)通硬化路和农牧场通硬化路建设,推进农村牧区公路向“进村入户”倾斜。推动农村牧区骨干路网提档升级,推进乡镇和主要经济节点通三级及以上公路建设,实施农村牧区公路提质改造,加快农村牧区旅游路、资源路、产业路、联网路(含林区公路)建设,推进建制村通双车道公路改造。改善农村牧区公路生命安全防护条件,完善公路沿线服务设施,加强安全隐患路段治理,加快农村牧区公路生命安全防护工程和危桥改造,着力打造平安农村牧区路、美丽农村牧区路。“十四五”时期,规划建设农村牧区公路1.8万公里。

杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程是对X651线独贵塔拉至锡尼镇公路（原穿沙公路）进行扩建。X651线独贵塔拉至锡尼镇公路(原穿沙公路)于2000年建成通车使用，已建成二十余年，路面设计年限为10年，通车使用运行二十余年以来随着交通量和使用年限的增加，原旧路已不满足需求，远超设计使用年限，导致路面存在严重病害问题，目前存在会车困难、道路病害严重、车辆通行存在安全隐患等情况;随着近年来杭锦旗区域经济的快速发展以及国家国防建设战备的需要对交通运输业提出的更高要求，为满足当地居民对出行快捷和舒适程度要求，为推进农业工业农村优先发展，全面推进乡村振兴，结合实际情况及当地政府意见，拟对原有旧路进行加宽改造，以满足交通增长需求，适应当地经济发展。本项目的建设符合《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》。
《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》
内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划基础设施建设的总体目标是：到2025年，实现基础设施供给全面提升、综合运输服务水平全面提升、智慧绿色平安交通发展水平全面提升、行业治理体系和治理能力全面提升，安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通运输体系迈上新台阶，高质量完成自治区交通强国试点任务，交通运输在支撑经济社会发展中的作用更加突出。

深入推进“四好农村路”建设。推进较大人口规模自然村通硬化路和农牧场通硬化路建设，推进乡镇和主要经济节点通三级及以上公路建设，实施农村牧区公路提质改造，加快农村牧区旅游路、产业路、联网路(含林区公路)建设，推进建制村通双车道公路改造，加快实施农村牧区公路生命安全防护工程和危桥改造，推动农村牧区公路网延伸联通、提档升级，着力打造平安农村牧区公路、美丽农村牧区公路，助力自治区乡村振兴。
杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程，路线全长90公里，按三级公路标准建设，项目拟对原有旧路基础上提质加宽改造，本项目已列入杭锦旗“十四五”交通运输发展规划中，并已初步同军方对接，列入国防公路建设计划事宜。本项目的建设有利于该规划总体目标的实现，为自治区经济社会高质量发展提供有力支撑。因此，本项目的建设符合《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》。
《鄂尔多斯市综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》
4.2.3 拓展广覆深达广泛的基础网 2.助力乡村振兴，深入推进“四好农村路”的建设 构建便捷高效的农村骨干公路网络。“十四五”期间，改造农村牧区公路5000公里，投资84.2亿元。农村牧区公路提质改造工程300公里，旅游路、资源路、产业路、致富路500公里。

本条公路加宽改造完成后不仅加强了国防建设，还将极大改善当地的出行条件，切实解决旧路车辆通行安全隐患问题，促进金沙岭旅游度假村、夜鸣沙旅游区两地旅游文化交流，加强伊泰工业园区、独贵塔拉工业园区、独贵塔拉镇、锡尼镇与鄂尔多斯新能源产业示范区之间的交通便利，促进物质交流，并对改善提高人民生产、生活条件，加快区域经济社会发展等具有重要的现实意义。因此，本项目符合《鄂尔多斯市综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》的要求。


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类“二十四、公路及道路运输 2.公路智能运输系统开发：快速客货运输、公路甩挂运输系统开发与建设，公路集装箱和厢式运输，农村公路和客货运输网络开发与建设，出租汽车服务调度信息系统开发与建设”类别。同时，本项目于2023年4月17日取得了《杭锦旗发展和改革委员会关于杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程项目可行性研究报告的批复》（杭发改发【2023】86号）（见附件2）。项目代码为：2304-150625-04-01-487406。

项目建设符合国家和地方现行产业政策。

2.与“三线一单”的符合性
①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》鄂府发〔2021〕218号，全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

（1）优先保护单元。共69个，面积占比为62.63%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

（2）重点管控单元。共87个，面积占比为30.74%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

（3）一般管控单元。共7个，面积占比为6.63%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目线路全长90km，根据“三线一单”查询结果报告（见附件3），本项目涉及2个优先保护单元，分别为杭锦旗水土保持生态功能重要区域、杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区；涉及3个重点管控单元，为鄂尔多斯新能源产业示范区、杭锦旗城镇边界、黄河头道拐杭锦旗生态用水补给区，涉及1个一般管控单元，为杭锦旗一般管控区。
根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的通知要求，必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护项目不需避让生态保护红线。由于本项目路段为利用旧路进行扩建，属于线性基础设施建设，符合《杭锦旗国土空间总体规划》（2021-2035）中5.2综合交通体系“提升现有道路服务水平，补充交通枢纽建设，加强乡镇、村庄联系。”相关规定。因此，本项目的建设可不需避让生态保护红线。

本项目部分线路位于生态保护红线范围内，但本项目为公路项目，不属于大规模、高强度的工业开发和城镇建设，项目建成后生态环境功能不降低。因此，本项目符合生态保护红线要求。

② 环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报2022》，项目所在区域为环境空气质量达标区。

项目运营后会产生一定的污染物，如颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、废水、固废、交通噪声等，并且施工期、运营期会对生态环境产生一定的影响。项目建成后，废气排放量较小，对环境空气影响很小；废水主要为路面径流雨水，水质简单，水量较小，对周边水环境影响很小；固废主要为路面垃圾，收集后拉运至一定地点处置；交通噪声经预测后对环境质量影响处于可接受水平；临时占地结束后植被恢复，同时加强路线两侧绿化，项目对生态环境影响可接受。

项目各类污染物的排放对周边环境影响较小，对生态环境影响可接受，不会改变区域环境功能区质量要求，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目无收费站、加油加气站、服务区、照明设施等配套设施，无水、电、暖等消耗，项目资源利用主要是征地占地，根据杭锦旗自然资源局关于杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程项目的复函（见附件4），该项目按照国家标准《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），农村道路建设标准执行路基宽≥2m、≤8m，而且用于村间、田间交通运输的，无需办理《建设项目用地预审与选址意见书》手续。本项目合理利用地形，正确使用技术标准，尽量采用较高的平、纵面线形指标，注意平纵线形配合，使路线尽可能顺畅、快捷，以缩短里程、减少投资和用地，提高运营效益，减少拆迁。项目资源消耗不会突破本区域的资源利用上线。

④环境准入清单

根据《鄂尔多斯市环境管控单元图》（见附图2），本项目所在地属于2个优先保护单元分别为杭锦旗水土保持生态功能重要区域、杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区，涉及3个重点管控单元，为黄河头道拐杭锦旗生态用水补给区、杭锦旗城镇边界、鄂尔多斯新能源产业示范区，涉及1个一般管控单元，为杭锦旗一般管控区。本项目与各管控单元的管控要求符合性见下表。

表3   本项目与《鄂尔多斯市杭锦旗环境准入清单》符合性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别
管控要求

本项目情况
符合性
ZH15062510002
杭锦旗水土保持生态功能重要区域
优先保护单元
空间布局约束
1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。 
2.严格限制区内“两高一资”产业落地，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。
1.本项目为交通运输项目，不属于农牧业、不属于能源和矿产资源开发及建设。2.不属于高耗能，高污染和资源性产品企业。
符合

ZH15062510003
杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区
优先保护单元
空间布局约束
1.禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变；
2.禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
1.本项目为交通运输项目，对野生动植物的影响主要集中在施工期，公路建设过程中，各种施工作业应避开野生动物的栖息地，不得干扰和破坏野生动物的活动场所，严禁施工人员等滥捕滥猎野生动物，加强宣传教育，提高施工人员野生动物保护意识。

2.本项目不属于大规模水电开发和林纸一体化产业发展业。
符合

ZH15062520002

鄂尔多斯新能源产业示范区

重点管控单元 
空间布局约束
1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 
2.与滞洪区、自然保护区和居民点等环境敏感区之间设置合理的防护隔离带。
本项目为公路建设项目，不在园区。不涉及防护隔离带。
符合
污染物排放管控
1. 按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。 

2.加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 

3.固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 

4.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。 

5.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
1.本项目不涉及用水。2.奔现蘑菇不排放废气。3.本项目不产生工业固体废物，只有部分生活垃圾。4.本项目不涉及粉状物料堆放。5.本项目不涉及燃煤发电机组。
符合
环境风险防控
完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。
本项目采取有效风险防范措施，降低环境风险。
符合
资源利用效率要求
严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。 
本项目不使用地下水。
符合
ZH15062520003
杭锦旗城镇边界
重点管控单元

空间布局约束

1.严控新建、扩建高污染、高耗水、高耗能项目。 

2.城市建成区禁止新建 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 

3. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

1.本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。2.本项目不建设燃煤锅炉。3.本项目不涉及重金属及恶臭气体的排放
污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。

2.禁止在人口集中地区熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
1.本项目运营期不涉及生活污水产生。2.本项目不涉及熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
资源利用效率要求

1.电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。水资源节约和循环利用达到国内先进水平。 

2.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

1.本项目不属于高耗水行业。2.本项目运营期不涉及水资源使用。
ZH15062520006

黄河头道 

拐杭锦旗 

生态用水 

补给区 

重点管控单元

资 源 

利 用 

效 率 

要求

电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高 

耗水行业达到先进定额标准。水资源节约和循环利用达到国内先进水平。 

强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用中水、疏干水等非常规水源。 

本项目为交通运输项目，属于线性基础设施建设，运营期不耗水。

符合

ZH15062530001
一般管控区
一般管控单元

空间布局约束

1.永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
3.禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
1.本项目不占用永久基本农田。

2.本项目不占用永久基本农田。

3.本项目不涉及重金属等有毒有害物质，临时占地恢复采用施工前剥离的表土。
符合

资源利用效率

提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。
本项目为交通运输项目，不属于农业。

符合

综上所述，本项目符合《鄂尔多斯市生态环境准入清单》准入条件

占用基本草原的符合性

在按照《内蒙古自治区基本草原保护条例》等相关法律法规要求办理占用基本草原的手续，经批准征收、征用基本草原后，支付草原补偿费、安置补助费和附着物补偿费。补偿后，本项目对基本草原的影响在其他区域进行弥补，项目对基本草原的影响在可接受范围内。

本项目属于线性基础设施。根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的通知要求，必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护项目不需避让生态保护红线。本项目为改扩建线性工程，属于线性基础设施建设，符合此行规定。

本条公路加宽改造完成后不仅加强了国防建设，还将极大改善当地的出行条件，切实解决旧路车辆通行安全隐患问题，促进金沙岭旅游度假村、夜鸣沙旅游区两地旅游文化交流，加强伊泰工业园区、独贵塔拉工业园区、独贵塔拉镇、锡尼镇与鄂尔多斯新能源产业示范区之间的交通便利，促进物质交流，并对改善提高人民生产、生活条件，加快区域经济社会发展等具有重要的现实意义。




二、建设内容

	地理位置
	杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程：本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇、伊和乌素苏木、独贵塔拉镇。路线起点位于杭锦旗夜鸣沙旅游区北侧，与S215线独贵塔拉至锡尼镇一级公路K144+750处以平面交叉的形式相接，起点桩号为K0+000。路线终点位于锡尼镇镇区南，G109线与镇区道路交岔路口南侧约750米处，顺接镇区道路，终点桩号为 K90+000。起点（108度38分26.203秒，40度26分40.566秒），终点（108度34分42.571秒，39度56分34.633秒）。

线路全长90km，其中22.86km已取得环评批复（附件7），本次只评价剩余两路段和一座桥，其中第一段路起点桩号K0+000，终点桩号为K62+766；陶赖沟大桥K68+200—K69+065；第二段路起点桩号K82+691，终点桩号为K90+000；公路等级为三级公路。设计行车速度30km/h，路基宽8.0m，路面宽7.0m，路面采用沥青混凝土路面。全线需要建设涵洞16道、平面交叉96处、大桥2座、中桥1座、小桥1座。其中：K0+000~K37+917.8段，路基宽度为8.0米，路面宽度为7.0米，其横断面组成为：土路肩宽0.75米(硬化0.25米)+行车道宽2×3.25米+土路肩宽0.75米(硬化0.25米)；K37+917.8~K39+342.8段为巴音乌素街道段，路基宽度10.0米，路面宽度9.0米，其横断面组成为：土路肩宽0.5米+硬路肩1.0米+行车道宽 2×3.5米+硬路肩1.0米+土路肩宽0.5米；K39+342.8~K62+775，路基宽度为8.0米，路面宽度为7.0米，其横断面组成为：土路肩宽0.75米(硬化0.25米)+行车道宽 2×3.25米+土路肩宽0.75米(硬化 0.25米)；K85+635~K90+000 段为锡尼镇街道段，路面宽度14.0米，其横断面组成为：人行道+左侧行车道宽 2×3.5米+右侧行车道宽 2×3.5米+人行道。

主要控制点有:独贵塔拉工业园区、S215一级公路、夜鸣沙旅游区、盐海子、伊泰工业园区原穿沙公路，以及C151、X625、Y622、X631、Y603、C046、X608 等县乡村道。

	项目组成及规模
	项目组成情况

项目全长90km（已批22.86kn），按三级公路标准进行设计。设计速度30公里/小时，路基宽8.0m，路面宽7.0m，行车道宽2×3.25m，土路肩宽2×0.75m（其中土路肩硬化2×0.25m）。桥涵与路基同宽，按公路-Ⅱ级标准设计，路面面层类型为沥青混凝土路面。项目具体组成见下表。

表4    项目组成一览表

项目

建设内容

备注

主体工程

长度

线路全长90km，其中22.86km已取得环评批复，本次只评价剩余两路段和一座桥，其中第一段路起点桩号K0+000，终点桩号为K62+766；陶赖沟大桥K68+200—K69+065；第二段路起点桩号K82+691，终点桩号为K90+000。采用沥青混凝土路面。

--

走向

路线起点为杭锦旗夜鸣沙旅游区北侧，起点桩号K0+000，路线终点位于锡尼镇镇区南，G109线与镇区道路交岔路口南侧约750米处，顺接镇区道路，终点桩号为 K90+000。线路总体走向为北向南，途经沿线乡镇独贵塔拉镇、伊和乌素苏木、锡尼镇。
--

控制点

独贵塔拉工业园区、S215一级公路、夜鸣沙旅游区、盐海子、伊泰工业园区原穿沙公路，以及C151、X625、Y622、X631、Y603、C046、X608 等县乡村道

--

路基及建设等级

建设等级为三级公路，设双向两车道，路基宽8.0m，设计行车速度30km/h。

新建

路面

全段采用沥青混凝土路面，基层采用水泥稳定级配碎石，底基层采用水泥稳定级配碎石。

新建

桥涵

设置大桥2座，共计675m。中桥1座，39m。小桥1座，16m。涵洞16道。

新建

交叉

平面交叉96处，管线交叉14处。
新建
排水工程

本项目采用急流槽、拦水带、边沟、排水沟等进行综合排水。急流槽采用C25现浇混凝土，在路堤边坡高度大于2.0米时设急流槽，急流槽每隔20米设置道，路基采用双向路拱横坡，两侧设置急流槽；拦水带采用C25混凝土现浇；本项目在挖方路段及低填方路段设置现浇混凝土边沟，边沟采用深40厘米、底宽40厘米的梯形边沟；本项目设置现浇混凝土排水沟，排水沟采用深50厘米、底宽50厘米的梯形排水沟。
新建
拆迁

项目实施不涉及沿线居民房屋拆迁。仅拆迁电力电讯、地磅、单悬臂测速监控

--

辅助工程

场站

项目不涉及场站，养护依托周边道路。

--

临时工程

预制场、拌合站

本项目在K43+800右侧200m处设置预制场、拌合站(包括混凝土搅拌站、路面基层底基层和面层拌和站)一处，同址合建，占地约2.67hm2。在K69+200处设置预制场，占地面积1.33hm2。
新建

施工便道

为便于沿线土石方调配、材料运输、施工机械设备进出场，在充分利用现有道路条件的基础上，路线范围内设置施工便道。

新建 

施工围栏

项目分阶段施工，施工围栏长度设置2500m，根据实际施工情况调整，保证将道路施工场地全部围挡。

新建

取弃土场

取弃土场共计四处分别位于K28+000左侧300m、K43+600左侧200m、K57+900左侧800m、K68+500左侧300m处。
新建
表土场
本项目设置表土场，位于表层取20cm表土，设置四处，位于K28+000左侧300m、K43+600左侧200m、K57+900左侧800m、K68+500左侧300m处，占地面积100m2，单独堆存。
环保工程

生态

道路剥离表土临时单独堆放在取弃土场附近，妥善管理，采取密目网苫盖等措施，随施工推进用于边坡恢复；桥涵施工避免在雨季进行。

--

废气

道路施工场地等洒水抑尘。

运营车辆均为符合国标车辆，满足尾气排放标准要求。

外购

废水

施工废水沉淀处理后回用。施工人员借宿周边村民。

运营期本项目不设置施工营地，无生活污水排放。废水主要是雨水，路面利用横坡及纵坡排水，通过混凝土拦水带集中后排入沿线沟渠。

--

固废

施工建筑垃圾妥善收集处理；改造路面水泥混凝土路面铲除后作为路基使用。运营期路面垃圾收集后交由环卫部门处理。

--

噪声

在施工过程采取施工围挡、使用低噪声设备、夜间禁止施工等措施进行降噪。运营期经过居民路段设置限速标志，降低交通噪声的影响。

--

风险

设置警告标志、禁令标志等。旅游路段设立禁止危化品车辆行驶标志。

--

2.现有道路概况
杭锦旗至 651 县道与 S215 省道交叉口公路工程是对 X651 线独贵塔拉至锡尼镇公路（原穿沙公路）进行扩建。X651 线独贵塔拉至锡尼镇公路（原穿沙公路）于 2000 年建成通车使用，已建成二十余年，路面设计年限为 10 年，道路走向自北向南，现有道路建设时未办理环保审批手续。

2.1旧路技术标准

根据原设计图纸及现场调查，K0+000~K44+700段现有旧路为三级公设计速度为30公里/小时。路基宽度为8.5米，路面宽度为6.0米；路面结构为4厘米厚路，AC-16中粒式沥青混凝土面层+18厘米厚水泥稳定级配砂砾基层+20厘米厚天然砂砾功能层K44+700~K62+766段现有旧路为三级公路，设计速度为30公里/小时。路基宽度为7.5米路面宽度为6.5米，路面结构为4厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土面层+18厘米厚水泥稳定级配砂砾基层+20厘米厚天然砂砾功能层。

K84+840~K90+000段现有旧路为锡尼镇街道市政路,设计速度30公里/小时,路面宽度14.0米,路面结构为4厘米厚 AC-16中粒式沥青混凝土上面层+6厘米厚AC-20 粗粒式沥青混凝土下面层+20厘米厚水泥稳定砂砾基层+20厘米厚水泥稳定砂砾底基层+20厘米厚天然砂砾功能层。

2.2旧路路基横断面

K0+000~K44+700段旧路路基断面组成:行车道2×3.0米+土路肩2×1.25米。旧路路拱横坡采用1.5%。路堤边坡坡率:一般填方路段边坡坡率采用1:2.0。路堑坡率：一般路段路堑边坡坡率采用1:3.0。

K82+691~K90+000段旧路路基断面组成:行车道4×3.5米+人行道。旧路路拱横坡为 1.5%。

2.3旧路路基土质状况

路基土质主要以风积沙为主。

2.4既有路基防护工程使用状况

旧路路堤防护设施:全线路堤边坡采用植草防护，旧路路堤边坡植被茂盛、良好。

旧路路堑防护设施:旧路的路堑边坡植被覆盖良好，除部分路段有沙阻现象以外未见边坡病害。

旧路边坡植草状况良好。

2.5既有路基排水系统的使用状况

路基排水:砼预制块矩形边沟、砼预制块排水沟，浆砌片石梯形边沟，浆砌片石排水沟无截水沟。

路面排水:预制块拦水带、砼预制块边坡急流槽，

旧路边沟在施工时要破坏，本次设计拆除新建，现有排水沟破损严重，急流槽全部废弃新建；对排水不畅路段增设相应的边沟、排水沟、急流槽，进一步完善排水系统。

本项目未开工建设，原有工程建设情况见下图。
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图1    工程现状情况

4.占地

表5    永久占地情况    单位：公顷

土地种类

占地面积

采矿用地

2.5652

城镇村道路用地

0.0066

城镇住宅用地

0.4793

公路用地

51.2192

沟渠

0.0410

灌木林地

4.7331

河流水面

0.1824

裸土地

0.2583

农村道路

0.3699

其他草地

0.5101

其他林地

0.1105

乔木林地

0.0630

人工牧草地

1.3948

沙地

0.0480

天然牧草地

18.5781

盐碱地

0.7663

合计81.3586

表6    临时占地情况    单位：公顷

临时工程

占地面积

土地种类

取弃土场K28+000左侧300m
0.90

草地

取弃土场K43+600左侧200m
1.39

草地

取弃土场K57+900左侧800m
1.04

草地

取弃土场K68+500左侧300m处
0.49

草地

施工便道K28+000

0.21

沙地

施工便道K43+600
0.14

沙地

施工便道K57+900
0.56

沙地

施工便道K68+500
0.21

沙地

拌合站、预制场施工便道

0.07

沙地

预制场施工便道

0.07

沙地

拌合站、预制场K43+800
2.67

草地

预制场K69+200
1.33

草地

合计9.086
若占用基本草原，需和草原行政主管部门办理征占地手续，批准后方可施工建设。
土石方

根据《杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程一阶段施工图设计》分析，本项目挖方99404.6m3，填方234000.2m3，本桩利用23123.2m3，远运利用46564.6m3，借方218132.4m3，废方29716.9m3。本项目设4处取弃土场。项目土石方工程量见表7。

表7   本工程土石方工程量表单位：m3
项目

挖方

填方

本桩利用

远运利用

借方

废方

全线

99404.6

234000.2（压实方）

23123.2

46564.6

218132.4

29716.9

注：填方为压实方，其余均为自然方。

6.交通量预测

根据建设单位提供的资料，项目交通量预测见下表。

表8    小时交通量     单位：辆/h

车型

2025年

2030年

2039年

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

小型车

60 
30 
80 
40 
95 
48 
中型车

43 
21 
59 
29 
73 
36 
大型车

26 
13 
29 
15 
31 
15 
合计

129 
65 
168 
84 
199 
99 
注：交通量单位为绝对量
7.主要经济指标

主要经济指标见下表所示。

表9    主要经济技术指数
序号
指标名称
单位
数量
备注
一、基本指标
1
公路等级
级
三级
2
设计速度
Km/h
30
3
工程总造价
万元
23046.64
4
平均每公里造价
万元
343.26
二、线路

5

线路总长

Km

90

线路全长90km，其中22.86km已取得环评批复
6

平曲线最小半径

M/处

135/1

7

最大纵坡

%

6.00

8

竖曲线最小半径凸型

M/处

3000/2

9

竖曲线最小半径凹型

M/处

2300/1

安全设施

10 

交通标志

个

414

11
交通标线

m2
13458.54

12

B级护栏

m

4182

13

道口标注

个

424

14

里程标

个

90

15

百米桩

个

836

16

附着式轮廓标

个

75

三、路基、路面

17

路基宽度

m

8.0

18

路面宽度

m

7.0

19

沥青混凝土路面

1000m2
683.006

20

过水路面

m

200.0

1处
21

路基土石方数量

1000m2
317.717

排水防护

22

混凝土

m3
6395.30

23

浆砌片石

m3
2688.50

四、桥梁、涵洞

24

桥梁设计荷载等级

/

/

25

大桥

m/座

687.8/2

26

中桥

m/座

44.6/1

27

小桥

m/座

21.5/1

28

暗板涵

m/道

89.27/9

29

圆管涵

m/道

74.18/7

五、路线交叉

30

管线交叉

处

14

31

平面交叉

处

96



	总平面及现场布置
	路线起点位于杭锦旗夜鸣沙旅游区北侧，与S215线独贵塔拉至锡尼镇一级公路K144+750处以平面交叉的形式相接，起点桩号为K0+000。路线终点位于锡尼镇镇区南，G109线与镇区道路交岔路口南侧约750米处，顺接镇区道路，终点桩号为 K90+000。起点（108度38分26.203秒，40度26分40.566秒），终点（108度34分42.571秒，39度56分34.633秒）。线路全长90km，其中22.86km已取得环评批复（附件7），本次只评价剩余两路段和一座桥，其中第一段路起点桩号K0+000，终点桩号为K62+766；陶赖沟大桥K68+200—K69+065；第二段路起点桩号K82+691，终点桩号为K90+000。公路等级为三级公路。设计行车速度30km/h，路基宽8.0m，路面宽7.0m，路面采用沥青混凝土路面。

项目设置四处取弃土场等临时工程，道路施工场地设置在道路永久用地范围内，随道路推移。永久占地面积81.3586hm2。临时占地4.9345hm2。

项目总平面布置见附图3。

	施工方案
	通过对本项目施工条件的分析（涉水路段在枯水期施工），特提出以下施工方案：

项目主要由路基、路面、涵洞等组成。
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扬尘、噪声、尾气、废水

路面结构

扬尘、噪声、沥青烟、废水

绿化工程 运营期

扬尘、噪声、交通尾气、路面径流 扬尘


图2    本项目施工及运营工艺流程及产排污节点图

1.路基工程

1.1横断面布置

K0+000~K37+917.8段、K39+342.8~K82+691段，路基宽度为8.0米，路面宽度为7.0米，其横断面组成为:土路肩宽 0.75 米(硬化 0.25 米)+行车道宽 2×3.25 米+路肩宽 0.75 米(硬化 0.25 米);路拱采用双向路拱坡度，坡度为 1.5%，路基标准横断面形式如图所示:
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图3    路基标准横断面图（单侧加宽路段）
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图4    路基标准横断面图（新建路段）
1.2  K37+917.8~K39+342.8 段为巴音乌素街道段，路基宽度 10.0 米，路面宽度9.0 米，其横断面组成为:土路肩宽0.5 米+硬路肩 1.0 米+行车道宽 2×3.5 米+硬路肩 1.0米+路肩宽 0.5 米路拱采用双向路拱坡度，坡度为 1.5%，路基标准横断面形式如图所示:
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图5    路基标准横断面图（巴音乌素街道段）
1.3  K82+691~K90+000 段为锡尼镇街道段，结合现有道路横断面进行设计，路面宽度 14.0 米其横断面组成为:人行道+左侧行车道宽  2×3.5 米+右侧行车道宽  2×3.5 米+人行道。路拱采用双向路拱坡度，坡度为 1.5%，路基标准横断面形式如图所示:

[image: image11.png]FRREER





图6    路基标准横断面
路基边坡坡率：

拼宽及新建填方路堤边坡坡率采用1:2.0。加宽侧挖方路堑坡脚设置2m宽的碎落台，碎落台上设置内倾2%的坡度；由于沿线均处于固定及半固定沙丘区域，路边坡坡率采用1:3.0。

2.路面工程

设计方案为利用现有旧路路基进行单侧拼宽设计，将旧路面结构作为底基层，并对其进行加宽改造，加宽部分新做功能层和底基层，然后整体加铺基层和面层，具体结构层设计如下:

★拼宽侧路面结构:

面层:5cm AC-16中粒式沥青混凝土下封层:6mm乳化沥青稀浆封层(ES-2型)

透 层:乳化沥青

基层:22cm水泥稳定级配碎石(5:95)底基层:22cm水泥稳定级配碎石(4:96)注:适用于利用旧路拼宽路面时，拼宽侧的路面结构。

★利用旧路作为底基层侧路面结构:

面层:5cm AC-16中粒式沥青混凝土下封层:6mm乳化沥青稀浆封层(ES-2型)

透 层:乳化沥青

基层:22cm水泥稳定级配碎石(5:95)找平层:水泥稳定级配碎石注:适用于利用旧路拼宽路面时，旧路侧的路面结构，

★新建路段

面层:5cm AC-16中粒式沥青混凝土

下封层:6mm乳化沥青稀浆封层(ES-2型)

透 层:乳化沥青

基层:22cm水泥稳定级配碎石(5:95)

底基层:20cm水泥稳定级配碎石(4:96)

注:适用于新建路段时，新建路面结构。

★过水路面段:

26cm厚C40水泥混凝土面层

35cm厚C25片石混凝土基层

20cm厚天然砂砾功能层

3.涵洞工程

经全线调查，现有涵洞涵身、端墙存在不同程度破损及裂缝，部分端墙为砖砌结构。设计拟对无法满足规范要求涵洞进行拆除后建设，沿线桥涵分布情况如下:

全线设置大、中、小桥4座，桥梁长度总计730米，其中:大桥675米/2座、中桥39米/1座、小桥 16 米/1 座;

全线共设置涌洞16道，均为拆除原有旧涵新建，其中钢筋混凝土暗板涌9道，钢筋混凝土圆管涵7道。

表10    大、中、小桥一览表

中心桥桩

桥名

桥长

上部结构

备注

K11+096

漫利沟中桥

21.5

现浇钢筋混凝土简支实心板

K14+686

盎岗沟中桥

44.6

预应力混凝土(后张)简支空心板

K43+100

盐海子大桥

281.4

预应力混凝土连续箱梁

K68+700

陶赖沟大桥

406.4

预应力混凝土连续箱梁

4.交叉工程 

根据全线调查，本项目共设置96处平面交叉，均采用加铺转角的形式进行设计，等级路以上平面交叉采用标线进行渠化。K82+691-K90+000为锡尼镇街道段，平面交叉采用加铺罩面的形式对交叉口进行设计。

5.施工期临时工程

施工开始前，对取弃土场、拌合场、预制场、施工便道等临时工程占地进行表土剥离，进行表土贮存。施工结束后对临时工程拆除，进行场地平整，恢复表土并播撒当地适宜草种进行植被恢复。
6施工时序和建设周期

本项目建设工期为2024〜2025年，施工期1年，2025年建成通车。2023年完成全部征地补偿工作，2024年完成路基土、石方工程，涵洞工程，完成交叉工程，2025年完成全部排水防护、安全、服务设施、绿化工程。冬季不施工。



	其他
	由于本项目为改扩建工程，大部分利用现有路线建设，且起止控制点已确定，项目未设置线路比选方案。

新开线（盐海子大桥引线路段）选线坚持环保选线的原则，临时占地尽量布设于沙漠边缘，少占林地和农田，尽量绕避不良地质灾害区，降低对原生植被的破坏，对于沿线的环境敏感点力争避让。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.生态环境现状

具体见生态环境影响专项评价。

根据《内蒙古自治区生态功能区划》（内蒙古自治区环境保护局，2003年8月），本项目为线性工程，共涉及两个生态功能区，分别为IV-3-1西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区、IV-3-4库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区。生态功能区划图见图2.1-1。IV-3-1西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区的主导功能为防风固沙，目前存在的问题是严重的土地沙化、水土流失和植被退化，服务功能为沙漠化控制、生物多样性保护。IV-3-4库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区的主导功能为防风固沙，目前存在的问题是严重的土地沙化、水土流失和植被退化，服务功能为防风固沙。
1.1穿越红线路段生态环境现状评价

本项目评价范围内，土地利用类型主要为天然牧草地；其次为灌木林地；其他为沙地、水浇地、公路用地等。

项目所在区域相对干旱，是热量较高，水分不足的半干旱气候，受自然因素的制约，天然植被类型较单一，种属较少。大多数植物具有耐干旱、耐寒的特征。根据资料收集和现场勘察，在评价调查范围内未发现国家及地方重点保护野生植物，本项目评价范围内，植被类型主要为油蒿群落；其次为多枝柽柳群落；其他为油蒿+白刺群落、旱柳群落、农作物。评价区植被覆盖度较低，本项目评价范围内占地面积最大的为20%—40%覆盖度；其次为10%—20%覆盖度；其他为≤10%覆盖度、40%—60%覆盖度和＞60%覆盖度。本项目评价范围内生态系统类型面积最大的为草原；其次为阔叶灌丛；之后是沙漠，其他为裸地、耕地、工矿交通、湖泊、河流、居住地、阔叶林。

评价调查范围内及附近区域主要为常见的野生动物，主要为荒漠麻蜥、草原沙蜥、中华蟾蜍、花背蟾蜍、布谷鸟、灰沙燕、喜鹊、蒙古兔等，根据现场调查及资料记载，评价区内既没有珍稀濒危动物，也没有鸟类珍稀濒危物种。

1.2其他路段生态环境现状评价

本项目评价范围内，土地利用类型主要为天然牧草地；其次为灌木林地；其他为盐田、公路用地、盐碱地等。

根据资料收集和现场勘察，在评价调查范围内未发现国家及地方重点保护野生植物，本项目评价范围内，植被类型主要为油蒿群落；其次为油蒿+白刺群落；其他为多枝柽柳、农作物、白刺群落、杂类草群落、公园与绿地、樟子松群落、柠条锦鸡儿群落、芦苇群落。

根据现场调查及资料记载，评价区内没有珍稀濒危动物，也没有鸟类珍稀濒危物种。评价区内有一些小型野生动物，如沙蜥、蒙古兔等，鸟类有喜鹊、麻雀等。项目区常见的野生动物均为广布种。区域内野生动物的种类不多，数量很少，项目区不涉及珍稀濒危野生动物及其栖息地。
2.区域环境空气质量达标判定

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗，评价基准年为2022年。根据内蒙古自治区生态环境厅2023年6月5日公布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市2022年的环境空气质量基本污染物浓度见下表。
表11   鄂尔多斯市环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

监测浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

51

70

72.86

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.67

达标

NO2
年平均质量浓度

23

40

57.5

达标

O3
8h滑动平均第90百分位数

148

160

92.5

达标

CO

24h平均第95百分位数

0.9mg/m3
4mg/m3
22.5

达标

从上表可以看出，鄂尔多斯市2022年6项基本污染物中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、23μg/m3、51μg/m3、20μg/m3，CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3、O3日最大8小时滑动平均第90百分位数为148μg/m3，各项目指标均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域为达标区。

3.声环境质量现状监测

本项目声环境质量现状监测委托内蒙古腾烽环境检测有限公司于2024年1月25日~1月28日进行监测，共设置17处监测点，监测结果见下表。

表12   噪声监测结果   单位：dB(A)
序号

监测点名称

第一天

第二天

标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

杭锦旗库布齐沙漠森林公园测点

50.1 
40.2 
51.3 
41.3 
55
45
达标
达标
2#

居民1

51.3 
41.3 
50.6 
40.6 
55
45
达标

达标

3#

居民2

49.8 
40.5 
51.3 
39.6 
55
45
达标

达标

4#

居民3

48.7 
39.6 
52.8 
41.2 
55
45
达标

达标

5#

居民4

49.6 
42.5 
51.2 
42.5 
55
45
达标
达标
6#

杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区测点

50.1-54.5
42.2-43.9
50.0-54.1
40.8-44.2
55
45
达标

达标
7#

居民5

48.7 
41.5 
52.6 
41.6 
55
45
达标
达标
8#

居民6

49.6 
40.6 
52.2 
41.8 
55
45
达标
达标
9#

K25+000处距离道路中心线10m处

53.2 
43.2 
52.6 
43.2 
55
45
达标
达标
K25+000处距离道路中心线20m处

52.1 
42.5 
51.2 
42.5 
55
45
达标
达标
K25+000处距离道路中心线40m处

51.9 
42.1 
50.8 
41.8 
55
45
达标
达标
K25+000处距离道路中心线60m处

51.5 
41.6 
49.6 
41.6 
55
45
达标
达标
K25+000处距离道路中心线80m处

50.4 
41.4 
49.3 
40.3 
55
45
达标
达标
K25+000处距离道路中心线100m处

49.6 
40.5 
49.1 
40.5 
55
45
达标
达标
K25+000处距离道路中心线150m处

49.2 
39.8 
48.6 
39.8 
55
45
达标
达标
K25+000处距离道路中心线200m处

48.6 
38.6 
48.1 
39.1 
55
45
达标
达标
10#

居民7

51.3 
40.5 
50.3 
42.3 
55
45
达标

达标

11#

巴音乌素镇住户1

50.2 
41.6 
49.6 
41.5 
60
50
达标

达标

12#

巴音乌素镇住户2

50.8 
42.5 
49.2 
40.6 
60
50
达标

达标

13#

居民9

49.6 
40.3 
48.7 
42.5 
55
45
达标

达标

14#

居民10

49.2 
39.8 
50.2 
41.6 
55
45
达标

达标

15#

居民11

50.2 
40.6 
49.6 
42.6 
55
45
达标

达标

16#

居民12

51.2 
41.5 
49.3 
40.5 
55
45
达标

达标

17#

居民13

50.1 
42.3 
50.1 
41.6 
55
45
达标

达标

根据监测结果，11#和12#巴音乌素镇住户执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其他执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准.本项目声环境评价范围内的声环境保护目标、断面声环境、杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。
4.土壤及地下水环境质量现状监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）本项目为公路项目但不涉及加油站等，不涉及土壤环境要素，无需监测。

本项目不涉及含穿越可溶岩地层的隧道，故不涉及地下水要素，无需监测。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	县道651线独贵塔拉至锡尼镇公路(原穿沙公路)于2000年建成通车使用，已建成二十余年，路面设计年限为10年，通车使用运行二十余年以来随着交通量和使用年限的增加，原旧路已不满足需求，远超设计使用年限，导致路面存在严重病害问题，目前存在会车困难、道路损害严重、车辆通行存在安全隐患等情况。

根据现场调查和历史回顾，项目旧路施工期废气、废水、固废及噪声均得到合理处置，临时占地均已进行了相应的恢复，项目施工期对环境空气、声环境未造成污染，未造成生态破坏。期间无涉及的环保投诉问题。项目无原有环境污染和生态破坏问题。旧路经过二十多年的运行，目前路况极差，行车不畅，通过本项目的建设，优化路面状况，保障道路畅通。

	生态环境保护目标
	一、评价范围

1.生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价范围确定的有关规定，线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km、线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围，穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。线性工程可分段确定评价等级。

根据调查，项目涉及生态保护红线（杭锦旗库布齐沙漠森林公园、杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区）。根据调查，本项目K0+600~K26+760路段涉及生态保护红线。本次评价范围为：穿越生态保护红线路段（K0+600~K26+760）以道路中心线向两侧外延1km区域为评价范围（已覆盖K0+000~K0+600外扩300m范围），其余路段（除穿越生态红线路段外其他所有路段）以道路中心线向两侧外延300m区域为评价范围以及取弃土场、预制场、拌合站、施工便道等临时工程外扩300m区域为评价范围。

2. 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源(如服务区、车站大气污染源)排放的污染物计算其评价等级。本项目不包含集中式排放源，运营期主要的污染物是无组织的汽车尾气和行车时轮胎摩擦地面带起的扬尘，呈线源排放。本次评价范围为：道路中心线向两侧外延200m区域为评价范围以及取弃土场、预制场、拌合场、施工便道外扩200m区域为评价范围。

3. 声环境

本项目为公路工程项目，根据噪声源特征，本次评价范围为：道路中心线向两侧外延200m区域为评价范围以及取弃土场、预制场、拌合场、施工便道外扩200m区域为评价范围。

4.环境保护目标

本项目生态环境保护目标见生态专题；环境空气和声环境的评价范围一致，评价范围敏感点详见下表。

表13   项目环境空气及声环境保护目标

道路中心线向两侧外延200区域
声环境保护目标名称

桩号

首排距红线/中心线距离（m）

高差（m）

评价范围内户/人数

敏感点概况（结构、层数、朝向）

道路与敏感点位置关系图

居民1
K9+600右侧

17/22

1.2
3户

7人

评价范围内共3户，均为1层平房，砖混结构，2户正对道路，1户侧对道路。

[image: image12.jpg]



居民2

K9+700左侧
151/156
1.2
3户

8人

评价范围内共3户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。

[image: image13.jpg]



居民3

K12+700右侧

180/185

1.2

1户

3人

评价范围内共1户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。

[image: image14.jpg]



居民

4

K18+500右侧

16/21

1.2
1户

2人

评价范围内共1户，均为1层平房，砖混结构，正对道路。

[image: image15.jpg]f
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居民

5

K21+600左侧

149/154

1.2
2户

5人

评价范围内共2户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。

[image: image16.jpg]



居民6

K22+600右侧

125/130

1.2

1户

2人

评价范围内共1户，1户为1层平房，砖混结构，侧对道路。

[image: image17.jpg]



居民

7

K28+200右侧

97/102

1.2
2户

4人

评价范围内共2户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。

[image: image18.jpg]



巴音乌素镇住户

K30+000~K40+000左右侧

10/15

1.2
28户

95人

评价范围内共28户，其中路左侧第一排为有16户1层平房；第二排为9户1层平房，砖混结构，正对道路。

路右侧为3户1层平房，砖混结构，正对道路。
[image: image19.jpg]



居民

9

K48+100右侧

35/40

1.2

2户

5人
评价范围内共2户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。
[image: image20.jpg]



居民

10

K48+100右侧

172/177

1.2
3户

8人
评价范围内共3户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。
[image: image21.jpg]



居民

11

K56+400左侧
169/174

1.2

1户

2人
评价范围内共1户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。
[image: image22.jpg]



居民

12

K57+100右侧
131/136

1.2
1户

3人
评价范围内共1户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。
[image: image23.jpg]



居民

13

K62+800左侧
147/152

1.2

1户

3人
评价范围内共1户，均为1层平房，砖混结构，侧对道路。
[image: image24.jpg]



取弃土场、预制场、拌合场、施工便道外扩200m区域
1号取弃土场、施工便道200m范围内无环境空气、声环境保护目标
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2号取弃土场、施工便道200m范围内无环境空气、声环境保护目标

[image: image26.jpg]



3号取弃土场、施工便道200m范围内无环境空气、声环境保护目标
[image: image27.jpg]



4号取弃土场、施工便道200m范围内无环境空气、声环境保护目标
[image: image28.jpg]



拌合站、预制场、施工便道200m范围内无环境空气、声环境保护目标
[image: image29.jpg]



预制场、施工便道200m范围内无环境空气、声环境保护目标

[image: image30.jpg]



注：“路左右”以起点至终点方向为准


	评价

标准
	一、环境质量标准

环境空气质量标准

本项目位于环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中标准限值。
表14    环境空气质量标准  单位：μg/m3（CO为mg/m3）

污染物名称
SO2
NO2
CO
O3
PM10
PM2.5
TSP

24小时平均
150

80

4

160

（日最大8小时平均）

75

30

150

1小时平均
500

200

10

200

--

--

--

2.声环境质量标准

沿线相邻区域为1类、2类标准适用区，本项目为三级公路，不属于交通干线，沿线均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准。

表15    声环境质量标准  单位：dB（A）

噪声时段

昼间

夜间

2类

60

50

1类
55
45
二、污染物排放标准

1.大气污染物排放标准

施工期扬尘等无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及要求。本项目施工期路面摊铺沥青烟等无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及要求；预制场产生的预制构件属于水泥制品执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1。
表16    大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物名称
生产工艺

最高允许排放浓度

最高允许排放速率

（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

沥青烟

沥青搅拌、沥青摊铺

75（建筑搅拌）

排气筒高度(m)
二级

不得有明显的无组织排放存在

15

0.18

粉尘

沥青拌合

120

15

3.5

/

20

5.9

/

30

23

/

颗粒物

其它

/

/

1.0

苯并[a]芘
沥青摊铺
/
/
周界外浓度最高点0.008ug/m3
表16（1）    水泥工业大气污染物排放标准  单位：mg/m3

生产过程
生产设备
污染物名称

浓度限值

无组织排放监控浓度限值

散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备
颗粒物

20
0.5

2.固废控制标准

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求。危险废物执行危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

3.噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表17。

本项目为三级公路，不划分4a类声环境功能区。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准，见表15。

表17    建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

噪声时段

昼间

夜间

GB12523-2011中限值

70

55



	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析（详细见生态环境影响专项评价）

施工期产生的主要包括路段表土开挖造成的植被破坏和生物量损失等。

本项目工程永久占地90.4446hm2（占用基本草原20.8063hm2），临时占地22.442hm2。在穿越生态保护红线路段永久占地面积为34.709hm2，在其他路段永久占地面积为46.6496hm2，临时占地面积为9.086hm2。

本项目经过地区没有珍稀濒危植物物种的分布，不占用永久基本农田，本项目对沿线生态环境的破坏面积相对较小，通过采取路基边坡绿化、临时占地恢复、永久占地生态补偿，严格控制施工活动等措施后，工程建设对沿线植被不会造成较大影响。

工程影响区域相对较小，公路建设中，工程永久占地将破坏沿线动物的生存环境，施工人员进入及施工活动的进行会对动物正常生活繁殖产生干扰，导致了沿线野生动物栖息地环境缩小，使野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域等。项目经过区域主要动物为啮齿类动物、爬行动物和鸟类等一般常见物种，工程影响区域外有大面积适宜的生境，野生动物会迁徙栖息地，且施工结束后随着沿线路堤边坡绿化恢复，可一定程度上恢复野生动物的栖息地，同时在建设单位严格管理、严禁施工人员等滥捕滥猎野生动物并加强保护的措施下，本项目的建设不会对沿线占地范围内野生动物的数量和种群多样性造成较大影响。

根据《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号），本项目区所在地杭锦旗为水土流失重点治理区。本项目做好本评价提出的生态保护措施和水土保持措施后，对项目所在地的水土流失影响较小。
2.环境空气影响分析

施工废气主要为施工扬尘的无组织粉尘、摊铺沥青烟、施工机械废气。

施工期扬尘污染主要来源于以下各个方面：①表土剥离、场地平整、路基土石方的开挖、回填、堆放、道路填筑等过程形成的露天堆场和裸露场地的风力扬尘；②建筑材料及土石方运输车辆在道路及道路施工场地行驶过程中会产生道路扬尘。

扬尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关，因此较难进行定量分析。

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W
Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距离地面50m的风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

不同粒径的尘粒的沉降速度见下表，由表可知尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。

表18    不同粒径的尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

150

200

300

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

建设单位和施工单位在施工过程应采取运输车辆遮盖、道路施工场地及堆场遮挡、洒水措施，施工期不会对大气环境造成较大影响。

本项目施工时散装物料尽量储存于料仓，料仓顶自带除尘器，其它物料堆放场地应设蓬盖，施工场地、施工便道等定期洒水、设置施工围挡、对挖掘土方进行苫盖；预制场及拌合站中水泥和砂石骨料搅拌过程采取设备自带旋风除尘+袋式除尘设备除尘，尾气经15m高排气筒，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准达标排放；水泥采用配备袋式除尘器的筒仓储存，砂石骨料堆存过程进行苫盖，颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准；沥青拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备并配套活性炭吸附装置，尾气经15m高排气筒满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准排放。

沥青烟主要发生拌合场搅拌过程及路面摊铺过程中。沥青烟气中主要污染物为苯并[α]芘。目前国内较为先进的搅拌设备为4000型间歇式沥青搅拌设备，该设备技术先进、技术优良。公路建设项目多采用设有除尘设备的封闭式厂拌工艺，用无热源或高温的运输设备运至铺浇工地。根据交通运输部公路科学研究所在京津唐大羊坊沥青搅拌站的测定结果，如果采用先进的沥青混凝土拌和设备，则在设备正常运行时，沥青烟排放浓度为22.7mg/m3，其下风向100m处苯并[a]芘浓度为0.00936μg/m3。根据类比分析结果，在下风向50m外苯并[a]芘浓度≤0.00001mg/m3，在60m左右THC浓度≤0.16mg/m3。本项目拌合场搅拌过程产生的沥青烟采用沥青拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备并配套活性炭吸附装置，尾气经15m高排气筒排放；沥青混凝土摊铺作业过程中沥青混凝土大约在130℃左右，有少量沥青烟排出，待材料逐渐冷却之后，沥青烟挥发量变少。同时，施工环境为露天开放的环境，气体扩散条件良好，废气产生后在空气中扩散稀释后，路面摊铺产生的沥青烟对环境造成的影响很小，并随着施工结束而消失。通过以上措施，拌合场搅拌过程及路面摊铺过程中产生的沥青烟均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的要求。
表土堆场，使用苫布覆盖，防止水土流失和扬尘污染。

本项目施工机械主要有挖土机、载重车、压路机、起重机等燃油机械，它们排放的污染物主要为CO、NOx、THC，基本能做到达标排放，建设单位应采用低排污型号的设备并定期进行维护，将废气影响降至最低。在此前提下，施工机械及车辆尾气的影响很小。
3.水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水。产生量2.0m3/d，其主要污染物为SS，浓度可达到3000~5000mg/L。建设单位和施工单位在施工过程对施工废水沉淀处理后回用。本项目不设置施工营地不产生生活污水，施工人员租用当地民房，生活污水经化粪池处理后堆肥处理。
4.固体废物环境影响分析

施工期建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置，建筑垃圾约产生0.5t/d；沥青烟净化装置产生的废活性炭属于危险废物，预计共产生0.01t，拌合场内设置2m2危废暂存间1座，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，防渗层采用2mm厚的防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，更换的废活性炭暂存于危废暂存间后委托有资质单位收集处理；施工期平均工作人员约30人，产生的生活垃圾按1kg/人•d计，产生量约为30kg/d，集中收集后交由市政环卫部门集中处理；拌合场除尘系统产生的除尘灰不落地直接返回拌合场砂石配料槽回用；本项目设置4处取弃土场，取土用于项目路基填方，项目弃土置于弃土场，覆盖表土后绿化。

采取以上治理措施后，施工期产生的固体废物对周围环境影响不大。

5.声环境影响分析

施工期噪声主要为施工设备、人员产生的噪声。建设单位和施工单位在施工过程拟采取临时声屏障、使用低噪声设备、夜间禁止施工等措施进行降噪，施工期对周边农牧户的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析（具体见生态环境影响专项评价）
①对植被的影响分析

公路运营期车辆排放的尾气、扬尘，会造成杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区、评价区的空气污染，对杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区评价区和杭锦旗库布齐沙漠森林公园植物生长有间接影响。区域生态系统组成简单，自身的净化能力较差，汽车尾气、扬尘等污染会随着公路使用年限增长而积累其对植物的影响。

②对野生动物的影响分析

运营期工程建成后，项目未改变原有的动物通行通道，降低通道附近的车辆拥堵，降低了通道附近交通噪声，降低了原有车辆噪声对野生动物的影响。

③对景观的影响

公路建成后，路基工程对沿线原本连续的自然景观环境形成切割，使其空间连续性被破坏。最主要的是切割灌木林地、草地，使绿色的背景呈现出明显的人工印迹。但本项目为改扩建项目，公路廊道已经存在多年，对沿线自然景观的影响较小。

生态环境影响分析具体见生态专题。
2.环境空气影响分析
本项目营运后，废气主要来自道路行驶机动车辆产生的尾气以及汽车行驶产生的扬尘。

运营期路面扬尘贡献值极小，空气污染源主要是来自车辆曲轴箱漏气、燃料系统挥发和汽车废气，污染物主要为CO、NOx、THC。根据《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)，现阶段车辆单车排放因子推荐值见下表。

表19  现阶段车辆单车排放因子推荐值   单位：g/km/辆

设计车速(km/h)

50

60

70

80

90

100

小型车

CO

31.34

23.68

17.90

14.76

10.24

7.72

NO2
1.77

2.37

2.96

3.71

3.85

3.99

中型车

CO

30.18

26.19

24.76

25.47

28.55

34.78

NO2
5.40

6.30

7.20

8.30

8.80

9.30

大型车

CO

5.25

4.48

4.10

4.01

4.23

4.77

NO2
10.44

10.48

11.10

14.71

15.64

18.38

根据本项目各类型机动车流量及各类型机动车尾气污染物的排放系数等参数，可以计算出运营期机动车尾气污染物的排放源强，计算公示如下。
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式中：Qj---j类气态污染物排放源强，mg/(s·m)；

Ai---i型机动车的日交通量，辆/d；

Eij---i机动车j类污染物的单车排放因子，本项目设计车速30km/h，排放因子推荐值按50km/h选取；

n为车型种类。

依据车流量及上式经计算，排放因子推荐值按设计车速按50km/h选取，路线车辆CO、NO2（氮氧化物全部按NO2计）的排放源强列于下表。本工程运营期设计车速为30km/h，设计车速与污染物的排放源强成正比，因此本项目主要污染物的排放源强要低于下表中所示。计算结果见下表。

表20   本项目机动车尾气污染物排放源强   单位：mg/m·s

污染物

设计速度

（km/h）

特征年

2025

2029

2039

CO

30

0.75
1.03
1.55
折算NO2
0.07
0.09
0.14
由于道路为露天工程，污染物扩散条件良好，汽车尾气可以得到较好的扩散。因此，本项目汽车尾气排放对周边环境影响不大。
一般情况下，道路行驶汽车的轮胎接触路面使路面积尘扬起，产生扬尘污染。由于本项目路面采用沥青混凝土铺设，路面积尘量比一般硬化路面少。路面由人员定期对道路路面进行清洁，维护好沿线两侧的绿化防护工程，发挥其吸尘、美化景观的作用，汽车行驶扬尘对周围环境影响不大。

3.水环境影响分析

路面径流污染物主要为SS、石油类，主要是在降雨初期30min内污染物浓度比较高，其中SS浓度约18.71~231.42mg/L，石油类浓度约0.21~22.30mg/L，40min以后路面基本被冲洗干净。运营期路面、径流利用横坡及纵坡排水，通过混凝土拦水带集中后排入沿线沟渠。总体而言，路面径流水质简单、污染小，可在自然环境下得到较好净化，且随着降雨的持续，水体自净能力加强，污染物浓度将得到明显缓解，对项目周边水环境影响不大。

4.固体废物影响分析

项目运营后产生少量路面垃圾，收集后拉运至一定地点处置，对环境影响很小。

5.声环境影响分析

项目运营期噪声源主要为交通噪声，

5.1交通量预测

根据建设单位提供的资料，项目交通量预测见下表。

表21    各特征年交通量预测结果  单位：pcu/d

特征年

2025年
2030年
2039年
预测交通量

1680
2395
3461
表22    各特征年车型比例预测结果  单位：%（绝对交通量）

特征年

小货车

中货车

大货车

拖挂车

小客车

大客车

2025

34
33.5
8
4.4
18.6
1.5
2030

34.1
33.6
8.1
4.2
18.7
1.3
2039

34.2
33.7
8.3
3.9
18.9
1
表23  车型划分及折算系数取值

车型

汽车

摩托车

拖拉机

一级分类

小型车

中型车

大型车

特大型车

摩托车

拖拉机

二级分类

中小客车

小货车

大客车

中货车

大货车

特大型货车

拖挂车

系数

1

1

1.5

1.5

3

4

4

1

4

注：交通量折算采用小型车做标准车型，本次评价特大型车按大型车统计

表24    大、中、小车型比例  单位：%（绝对交通量）

特征年

小型车

中型车

大型车

2025

52.6
35
12.4
2030

52.8
34.9
12.3
2039

53.1
34.7
12.2
表25    小时交通量  单位：辆/h（绝对交通量）
车型

2025年

2030年

2039年

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

小型车

31 
16 
45 
22 
65 
32 
中型车

21 
10 
29 
15 
42 
21 
大型车

7 
4 
10 
5 
15 
7 
合计

59 
30 
84 
42 
122 
61 
5.2交通噪声源强
项目运营期噪声源主要是道路工程车辆行驶噪声，本项目设计速度30km/h，采用《环境影响评价技术原则与方法》(国家生态环境局开发监督司编著，北京大学出版社，1992 ) (适用车速范围为20km/h-80km/h) 教材中的源强计算公式，如下:

小型车Loes =25+27lgVS
中型车Loem -38+25lgVM
大型车Loel =45+24lgVL
式中：s、M、L一分别表示小、中、大型车;

Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则公路建设项目》（征求意见稿），根据其适用范围中“其他等级的公路建设项目环境影响评价可参照执行”。
其中各型车的平均行驶速度可按下式计算：
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式中：Vi---该车型的平均行驶速度，km/h；

V---设计车速，km/h；

ui---该车型的当量车数；

N---单车道车流量，绝对量/h；

ni---该车型的车型比；

mi---其余车型的加权系数，小中大车型分别取1.2102、0.8044、0.7096；

k1、k2、k3、k4---分别为系数，按下表取值。

表26    车速计算公式系数取值表

车型

k1
k2
k3
k4
小型车

-0.061748

149.65

-0.000023696

-0.02099

中型车

-0.057537

149.38

-0.000016390

-0.01245

大型车

-0.051900

149.39

-0.000014202

-0.01254

通过上式及预测车流量，计算得项目运营期各路段各型车的平均行驶速度及其平均辐射声级见下表。

表27    项目各型车预测车速  单位：km/h

路段

车型

2025年
2030年
2039年
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

30km/h路段

小型车

25.47

25.48

25.38

25.45

25.31

25.42

中型车

17.39

17.34

17.66

17.47

17.81

17.56

大型车

17.50

17.46

17.69

17.56

17.80

17.61

表28    项目各车型单车预测声级  单位：dB（A）

路段

车型

2025年
2030年
2039年
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

30km/h路段

小型车

61.43

61.44

61.38

61.42

61.34

61.40

中型车

59.01

58.96

59.28

59.09

59.43

59.18

大型车

67.15

67.11

67.32

67.20

67.42

67.25

5.3预测模式
（1）模式的选择

本次交通噪声预测评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B2公路（道路）交通运输噪声预测模式。

①第i类车等效声级的预测模式
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式中：Leq(h)i---第i类车的小时等效声级，dB(A)；
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i---第i类车速度为Vi（km/h），水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB；

Ni---昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

Vi---第i类车的平均车速，km/h；

T---计算等效声级的时间，1h；
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，小时车流量小于300辆/小时：
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r---从车道中心到预测点的距离，m；r＞7.5m；
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图7    有限长路段修正函数（A、B为路段，P为预测点）

由于项目沿线敏感点距拟建道路较近，且基本呈平行走向，因此本次评价取[image: image40.wmf]2
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为1800，即弧度为π；

ΔL---由其他因素引起的修正量，dB(A)；
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式中：ΔL1---线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度---道路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面---道路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2---声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3---由反射等引起的修正量，dB(A)。

②总车流等效声级
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式中：
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如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条道路对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

（2）修正量和衰减量的计算

㈠线路因素引起的修正量，ΔL1

①纵坡修正量（ΔL坡度）

道路纵坡修正量ΔL可按下式计算
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式中：ΔL坡度——公路纵坡修正量

β——公路纵坡坡度，%。

②路面材料修正量（ΔL路面）

道路路面引起的交通噪声源强修正量ΔL路面可按下表取值。

表29    常规路面修正值  ΔL路面

路面类型

不同形式速度修正量（km/h）

30

40

≥50

沥青混凝土

0

0

0

㈡声波传播途径引起的衰减量，ΔL2

①空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按以下公式计算
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式中：A为温度、湿度和声波频率的函数。

②地面效应衰减（Agr）

声波越过较疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用以下公式计算。
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式中：r---声源到预测点的距离，m；

hm---传播路径的平均离地高度，hm=F/r，m，本项目按0.6m计；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替，其它情况可参照GB/T17247.2进行计算。

③障碍物引起的衰减（Abar）

A.声屏障衰减量

[image: image49.png]



式中：f---声波频率，Hz；

C---声速，340m/s；

δ---声程差，m。

c--声速，m/s。
在公路建设项目评价中可采用 500 Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的衰减量。 

在使用式 A.24 计算声屏障衰减时，当菲涅尔数 0＞N＞-0.2 时也应计算衰减量，同时保证衰减量为正值，负值时舍弃。 

有限长声屏障的衰减量（Abar）可按公式（A.25）近似计算： 

[image: image50.png]L**lﬂ]g(glﬂ‘l~ +1 75]




④其他方面效应引起的衰减（Amisc） 

A绿化林带引起的衰减（Afol） 

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图8。
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图8    通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离 df的增长而增加，其中 df=d1+d2，为了计算 d1 和 d2，可假设弯曲路径的半径为 5 km。 

导则表 A.3 中的第一行给出了通过总长度为 10 m 到 20 m 之间的乔灌结合郁闭度较高的林带时，由林带引起的衰减；第二行为通过总长度 20 m 到 200 m 之间林带时的衰减系数；当通过林带的路径长度大于 200 m 时，可使用 200 m 的衰减值。 

（3）交通噪声贡献值预测结果及分析

根据上述预测方法，对项目距道路中心线不同距离处的交通噪声影响进行预测，预测结果见下表。

表30    设计速度30km/h交通噪声贡献值预测结果  单位：dB(A)

距中心线距离(m)

2023年
2029年
2037年
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

20

40.24
37.47
41.82
38.75
43.54
40.3
40

37.66
34.89
39.24
36.17
40.96
37.71
60

36.02
33.24
37.6
34.52
39.31
36.07
80

34.79
32.02
36.37
33.3
38.09
34.84
100

33.81
31.03
35.39
32.31
37.11
33.86
120

32.98
30.2
34.56
31.49
36.28
33.03
140

32.26
29.49
33.84
30.77
35.56
32.31
160

31.63
28.85
33.21
30.13
34.93
31.68
180

31.06
28.28
32.63
29.56
34.35
31.11
200

30.54
27.76
32.11
29.04
33.83
30.59
6.危险品运输环境风险分析

（1）风险识别

本项目投入运营后，其本身不会对环境产生明显的风险影响，风险主要体现在道路上行驶的车辆发生事故后可能对周围环境及人群产生的影响，重点是危险品运输车辆发生事故后，危险品泄露污染周围环境及对人群产生的危害。

目前我国公路上运送的主要危险品有汽油、液化气、农药、烟花爆竹、炸药、火柴盒化工原料，其中油罐车辆约占危险品运输车辆的一半。由于公路运输危险品种类较多，其危险程度不一，因而交通事故的严重性及危害程度也相差很大，故应对可能发生的危险品运输交通事故进行具体分析。

一般来说，交通事故中一般事故所占比重较大，重大事故次之，特大事故发生的几率最小。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起爆炸而可能导致部分有毒气体污染空气，或者损坏路面等建筑物，致使出现交通堵塞，但最大的危害应该是当危险品运输车辆发生事故，使运送的固态或液态危险品如农药、汽油、化工品等泄露进入附近地表水体，从而污染河流水质。

（2）源项计算及影响分析

交通运输环境风险事故概率可按以下经验公式计算：
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式中：P---预测危险品发生风险事故的概率，次/年；

Q1---该地区目前车辆翻车等重大交通事故概率，次/辆·km，参考内蒙古鄂尔多斯市周边交通事故概率，取值2×10-7；

Q2---预测交通量，辆/年；

Q3---货车占总交通量的比例，45.85%，45.8%，45.62%；

Q4---危险品运输车辆占货运交通量的比例，取值0.7%；

Q5---环境风险敏感路段里程，km。

根据计算，危险品运输事故的环境风险值见下表。

表31   危险品运输事故的环境风险概率估算表

敏感路段名称

敏感路段长度（km）

事故可能发生概率（次/年）

2025

2030
2039

穿越桥梁路段

0.7539
1.68E-05
2.30E-05
3.45E-05
计算结果表明，本项目特征路段危险品运输车辆发生翻车等重大交通事故造成污染的概率为1.68E-05次/年~3.45E-05次/年，可能性极小。然而此类事故一旦发生，其影响相当严重，公路管理等相关部门应高度重视，做好应急计划，加强运输车辆的管理，将污染影响降至最低。本项目采取在穿越桥梁路段要求设置防撞护栏及警告标志、禁令标志等控制等风险防范措施。

⑶采取的风险防范措施
本项目进入敏感路段禁止危险品车辆通行，其他路段环境风险主要表现为运输危险品车辆发生泄漏的事故。针对可能出现的环境风险，应采取如下措施。

①应设置警示牌、危险品车辆限速标志，提醒司机注意安全和控制车速，防止事故污染环境；

②建设单位是环境风险防范的责任及实施主体，环评建议建设单位应按有关部门要求单独编制本项目完善的环境风险应急预案，纳入沿线突发环境事件应急预案体系，并报有关部门审批。

③加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路。

④运载危险品的车辆应上报公路管理部门，经检查批准后方可上路行驶，车辆上要有危险品标志，并不能随意停车。

⑤危险品运输途中，公路管理部门应予以严密监控，以便发生意外情况时能及时采取措施，防患于未然。



	选址选线环境合理性分析
	1.路线选线合理性

本项目线路部分采用原有路线、部分选用新线路。本项目永久占地范围内涉及基本草原，本项目属于杭锦旗发改委批准同意建设的基础设施建设项目，符合《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》（内林草草监发〔2023〕235 号）中的“第六条 自治区实行严格的基本草原保护制度。除国务院批准同意的建设项目，国防、外交建设项目，依法依规批准的国家重大矿产资源勘探开发项目和国务院有关部门、自治区人民政府及其有关部门批准同意的基础设施、公共事业、民生建设项目，以及核准审批层级明确下放至盟市级人民政府及有关部门的基础设施、公共事业、民生建设项目除外，不得征收、征用或者使用基本草原。

基础设施建设项目，包括公路、铁路、机场、水利、电力、通讯、能源基地、油气管网等；公共事业和民生建设项目，包括科技、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、市政公用、廉租房、棚户区改造等；国防和外交建设项目，指符合相关规定的国防和外交建设项目。

符合相关规定的农牧民住宅和农村牧区公路建设项目，确实无法避让基本草原的，可以占用，并依法依规办理征收、征用或者使用草原审核手续。”

综上可知，本工程属于杭锦旗发改委批准同意建设的基础设施建设项目，确实无法避让基本草原，允许占用，需依法依规办理征收、征用或者使用草原审核手续。
施工期、运营期排放的各类大气污染物、噪声及对生态的破坏等对周围环境造成的影响处于可接受水平。因此本项目的选址合理可行。

2.临时工程选址合理性

1.路线选线合理性

取、弃土场及施工便道占地不占用国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、基本农田、生态保护红线、基本草原、公益林、饮用水源保护区等区域，取、弃土场及施工便道周边200m范围内无环境保护目标。项目施工期应对施工便道等定期洒水、设置施工围挡、对挖掘土方进行苫盖，在此前提下，施工扬尘影响较小，从环境保护角度来讲，选址合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施（具体见生态影响专项评价）

施工期加强管理，施工前应修好施工便道，规定施工运输车辆路线，禁止运输车辆随意行驶。施工完毕，对于各施工破坏区、临时占地及施工影响区应及时清理、松土、平整后，采取生态措施恢复植被。剥离表土单独堆存在取弃土场内，用于临时占地的绿化覆土。

施工期设置取、弃土场4处、预制场拌合场1处、预制场1处，建议施工前剥离保护表土，施工结束后进行场地平整，并撒播油蒿等适宜当地生长的草种。

为保护基本草原植被，避免建设活动对自然植被的破坏，采用网围栏对基本草原范围内的永久占地进行围封，严禁肆意扩大占地面积。

禁止夜间施工作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。

对永久占用土地导致的植物损失进行生态补偿。
6、在杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区内施工严格控制作业范围，同时设置醒目的标示牌、边界线，警示施工人员车辆对网围栏的不故意破坏，从而保护杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区植被不被破坏。
施工期生态环境保护措施析具体见生态专题。

2.环境空气保护措施

施工过程采取运输车辆遮盖、道路施工场地及堆场遮挡、洒水措施。道路施工场地非道路移动源如挖掘机等，定时维修，定期更换润滑油等。

工程沿线道路施工场地是施工期最大的污染源，要求在地面风速大于4级时尽量停止施工作业。在拌合料运输过程中，在雨天加以遮盖，防止雨水流入。在施工时，掌握“少拌快干”的原则，确保下雨前碾压成型。土方、水泥、石灰等散装物料运输和临时存放，应采取密闭措施，运输车辆应使用苫布，堆场也应进行密闭等措施，以减少起尘量。根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水。拌合作业时，水泥等散体材料在运输过程容易产生粉尘污染，应对水泥等容易起尘的材料采用罐车运输，通过罐车自带设备输送至拌合场设置的临时料仓内，料仓顶自带布袋除尘器，除尘后经15m高的排气筒排放，可以有效降低粉状物料的粉尘污染。
施工开始前，对取土场、拌合场、预制场、施工便道等临时工程占地进行表土剥离，剥离的表土均堆存在取土场占地范围内，采用密目防风网苫盖，同时采用袋装土对周边外坡脚压边作临时防护，取土结束后立即进行表土回填。
面层（沥青）拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备（收尘返回配料）+活性炭吸附装置处理废气，尾气经15m高排气筒达标排放，排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源中二级标准沥青烟75mg/m3，颗粒物120mg/m3标准限值。基础拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备（收尘返回配料）处理废气，尾气经15m高排气筒达标排放，排放的废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）大气污染物特别排放限值颗粒物10mg/m3的标准限值；旋风除尘效率达到70%，袋式除尘达到99.9%，活性炭吸附效率达到85%。将滚筒所产生的粉尘及振动筛分工序所产生粉尘、沥青保温产生沥青烟、搅拌产生粉尘及沥青烟等集中进行处理，经处理的废气通过15m的排气筒进行排放。

在摊铺过程中，尽量缩短沥青料在摊铺现场的时间，及时摊铺、碾压，钢轮复压完成后再用胶轮碾压，可消除表面裂纹，开始碾压时将轮胎式压路机开至高温区对轮胎进行预热，为防止粘连可少量洒水，可降低沥青摊铺过程中沥青烟的浓度。在遇到雨天时严禁摊铺，待雨停后路面吹干再进行摊铺。施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的沥青拌合机、沥青摊铺机等施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。执行环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。
3.水环境保护措施

（1）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。

（2）机械、车辆清洗废水、施工污水等污水经预制场、拌合场内临时沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，对周围环境影响较小。

（3）本项目不设置施工营地，租用当地民房，生活污水经化粪池处理后堆肥处理。
（4）施工物料不得堆放于涉水路段两侧，并采取严格的拦挡和遮盖措施，防止雨水冲刷进入水体。
综上所述，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本项目施工期废水排放对项目所在区域的环境影响很小。

4.固体废物保护措施

工程建筑垃圾、路面废弃物、预制场拌合场除尘设备产生的除尘灰集中收集后送至附近建筑垃圾填埋场进行处置；沥青烟净化装置产生的废活性炭属于危险废物，拌合场内设置2m2危废暂存间1座，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，防渗层采用2mm厚的防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，更换的废活性炭暂存于危废暂存间后委托有资质单位收集处理；施工期工作人员产生的生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门集中处理。

5.声环境保护措施

施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

强烈的施工噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病并引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高、强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射高、强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

禁止在夜间施工，由于施工工艺和其它因素等要求必须进行夜间施工时，建设单位应向有关部门提出申请，并以告示形式告知当地居民，经批准后方可进行夜间施工。采取建立临时声屏障等措施减轻噪声影响。



	运营期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施（见生态影响专项评价）

运营期生态环境保护措施分析具体见生态专题。
①对路基边坡内及路线两侧种植的植物，如有枯死草苗、树苗应及时补种，保证植被恢复率不低于95%，植被覆盖度不低于40%。

②加强公路沿线绿化工程和排水工程的养护。

③对于施工期未能及时恢复的临时占地，应尽可能做到及时恢复，防止地表长期裸露造成二次生态破坏。

④公路养护人员应及时清理淤积的涵洞、桥梁，以保障排水通畅及沿线野生动物正常通行。

⑤对永久占用土地导致的植物资源的损失，实施生态补偿。

2.环境空气保护措施

为降低汽车尾气和行车扬尘对大气环境的影响，本评价提出应采取以下措施：
（1）加强路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放。

（2）加强机动车管理，限制尾气排放超标的机动车的通行。

（3）定期对道路路面进行清洁，维护并加强沿线两侧的绿化防护工程，发挥其吸尘、美化景观的作用。增强植被对扬尘的吸附作用。

3.水环境保护措施

运营期路面径流利用横坡及纵坡排水，通过混凝土拦水带集中后排入沿线沟渠。

4.固体废物保护措施

项目运营后产生少量路面垃圾，收集后拉运至一定地点处置。

5.声环境保护措施

沿线噪声评价范围内没有敏感点分布，采取加强路面养护，敏感路段限速等措施进行降噪。

6.环境风险防范措施

（1）涉水路段应设置警示牌、危险品车辆限速标志，提醒司机注意安全和控制车速，防止事故污染环境；

（2）涉水路段设置防撞护栏，防止车辆进入水体环境；

（3）加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路。

（4）运载危险品的车辆应上报公路管理部门，经检查批准后方可上路行驶，车辆上要有危险品标志，并不能随意停车。

（5）危险品运输途中，公路管理部门应予以严密监控，以便发生意外情况时能及时采取措施，防患于未然。

（6）建设单位是环境风险防范的责任及实施主体，环评建议建设单位应按有关部门要求单独编制本项目完善的环境风险应急预案，纳入沿线突发环境事件应急预案体系，并报有关部门审批。

	其他
	项目施工期和运营期应定期对沿线环境空气、声环境定期进行环境质量监测；项目生态监测见生态专题。

表32    环境质量现状监测计划

时期
环境要素

监测点
监测项目

监测频次

执行标准

监督管理机构

施工期

环境空气

拌合场排气筒

颗粒物、沥青烟

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准限值

鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局

施工区域附近居民区

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值

声环境

施工界

LAeq
1次/季

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
施工区域附近居民区

LAeq
1次/季

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
运营期

声环境

居民1
LAeq
1次/季

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局

居民2

居民3

居民

4

居民

5

居民6

居民

7

居民

9
居民

10
居民

11
居民

12

居民

13

巴音乌素镇住户

LAeq
1次/季
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
生态

道路两侧、临时占地
植被覆盖度、植被恢复率、物种组成、恢复效果
投入运营期后的五年内，2次/年；五年后，1次/年。
临时占地植被覆盖度不低于区域背景水平。植被恢复率不低于95%，植被覆盖度不低于40%
本项目施工期间建设单位应严格执行三同时制度。

表33    项目“三同时”验收一览表

项目

环保设施及措施

验收内容

效果

环境空气
运输车辆遮盖、道路施工场地及堆场遮挡、洒水措施；及时摊铺等。要求上路运输散装物料的车辆采取遮盖措施。剥离的表土均堆存在取土场占地范围内，采用密目防风网苫盖，同时采用袋装土对周边外坡脚压边作临时防护，取土结束后立即进行表土回填。
无组织废气排放满足要求

无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值标准

项目拌合场内，每个面层（沥青）拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备（收尘返回配料）+活性炭吸附装置处理废气，尾气经15m高排气筒达标排放；基础拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备（收尘返回配料）处理废气，尾气经15m高排气筒达标排放

有组织废气排放满足要求
预制场产生的预制构件属于水泥制品执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；其他有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值标准
声环境

施工期采取施工围挡、使用低噪声设备、夜间禁止施工等措施进行降噪。

运营期路段限速标志

限速禁鸣标志
《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准

生态环境

临时表土堆放采取密目网苫盖等措施；道路边坡种植、管护乡土植被

植被恢复面积、程度；维护动物活动空间连通性

恢复后植被覆盖度不低于70%

水环境

施工废水沉淀处理后回用。

运营期路面设置混凝土拦水带、急流槽及边沟等。

路面径流利用横坡及纵坡排水，通过混凝土拦水带集中后排入沿线沟渠

--

固废污染防治

施工建筑垃圾均妥善收集处理，原有路面作为路基使用。

运营期少量路面垃圾收集后拉运至一定地点处置

垃圾收集

不外排

环境风险

桥涵路段设置警告标志、禁令标志、设置防撞护栏等
标志等设置情况

降低危险化学品运输泄漏事故发生概率及影响




2.1

		施工扬尘等治理措施

	道路施工场地等洒水降尘、及时摊铺等。项目拌合场内，每个面层（沥青）拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备（收尘返回配料）+活性炭吸附装置处理废气，尾气经15m高排气筒达标排放；基础拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备（收尘返回配料）处理废气，尾气经15m高排气筒达标排放。剥离的表土均堆存在取土场占地范围内，采用密目防风网苫盖，同时采用袋装土对周边外坡脚压边作临时防护，取土结束后立即进行表土回填。
	37


			材料运输及堆放时要求密闭、遮盖、洒水等措施；临时表土堆放采取密目网苫盖等措施
	10


	3

	水污染环境治理

		
	3.1

	施工废水治理措施

	每处拌合场、预制场内设置施工废水临时沉淀池；施工物料不得堆放于涉水路段两侧，并采取严格的拦挡和遮盖措施，防止雨水冲刷进入水体
	7


	3.2

	路面径流治理措施
	路面径流利用横坡及纵坡排水
	主体设计已包含


	4

	固体废物处理

		
	4.1

	拆除垃圾与其它施工活动产生的建筑垃圾等

	送至建筑垃圾填埋场委托处理

	10


	4.2

	少量路面垃圾

	收集后交由环卫部门处理
	7


	4.3

	废活性炭

	沥青烟净化装置产生的废活性炭属于危险废物，每处预制场、拌合场内设置2m2危废暂存间1座，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，更换的废活性炭暂存于危废暂存间后委托有资质单位收集处理
	10

	4.4

	施工人员生活垃圾

	设置垃圾箱，施工人员生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门集中处理
	5

	二

	生态环境环保投资

		
	1

	生态保护工程措施

	道路边坡种植、管护乡土植被。导排水沟建设等。
	主体设计已包含


	2
	植物防护、恢复措施
	道路两侧边坡植被恢复
	300

	3
	水土保持临时工程
	路基剥离有价值的表土；表土防护网苫盖；排水沟
	
	4
	边坡防护及两侧绿化
	公路全线边坡防护及绿化
	主体设计已包含

	三
	环境风险措施投资
		
	1

	桥涵路段
	涵洞路段设置警告标志、禁令标志等
	主体设计已包含


	四

	环境管理

		
	1

	环境管理及监测

	施工期和运营期环境管理及监测，涵洞路段设置警告标志、禁令标志等
	10


	2

	环保工程竣工验收

		8


	合计

	522



	
	


六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	边坡生态恢复、导排水沟建设；临时表土堆放采取密目网苫盖等措施。取弃土场、预制场、拌合场、施工便道等临时占地采用土地整治和播种草籽的方式恢复植被；对永久占地周边进行生态补偿
	保证项目沿线、临时占地及周边范围内植物、动物生物多样性不减少，生态系统维持稳定，植被覆盖度不低于区域背景水平
	加强环境管理和环境监测以及植被养护；2年内应恢复全部临时占地面积，对没有成活的草和树木进行补种，做好人工种植地表植被的养护
	植被恢复率不低于95%，植被覆盖度不低于40%。

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水环境
	预制场、拌合场设置1座临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用。
	废水均不外排
	运营期路面径流利用横坡及纵坡排水。雨水可在自然环境下得到较好净化
	定期检查清理道路的雨水排水系统，做好排水系统的维护保养，保证排水畅通

	地下水及土壤环境
	--
	--
	--
	--

	声环境
	施工期夜间禁止施工；避免多台施工机械在同一场地、同一时间进行施工；在途经敏感目标处（200m范围内）施工时，在施工处设置2.5m高围挡，并设置临时隔声屏障
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	道路设置限速、禁鸣标志，设置减速振动标线；做好路面的维修养护，确保道路处于良好状况
	沿线分散居住区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；巴音乌素镇执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	施工时散装物料尽量储存于料仓，料仓顶自带除尘器，其它物料堆放场地应设蓬盖，施工场地、施工便道等定期洒水、设置施工围挡、对挖掘土方进行苫盖；水泥和砂石骨料搅拌过程采取设备自带旋风除尘+袋式除尘设备除尘，尾气经15m高排气筒达标排放，水泥采用配备袋式除尘器的筒仓储存，砂石骨料堆存过程进行苫盖，沥青拌合设备自带旋风除尘+袋式除尘设备并配套活性炭吸附装置，尾气经15m高排气筒达标排放
	无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值标准、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物大气污染物特别排放限值和表3
	加强路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放。加强机动车管理，限制尾气排放超标的机动车的通行等
	--

	固体废物
	施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门集中处理；工程建筑垃圾集中收集后送至附近建筑垃圾填埋场填埋处理；每处预制场、拌合场内设置2m2危废暂存间1座，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，防渗层采用2mm厚的防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，更换的废活性炭暂存于危废暂存间后委托有资质单位收集处理
	固废妥善处置，一般工业固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	项目运营后产生少量路面垃圾，收集后拉运至一定地点处置
	固废得到合理处置

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	要求施工期内道路施工场地禁止存放柴油、汽油等风险物质，施工车辆及机械设备燃料由附近加油站提供，避免施工期对周边环境造成环境风险影响
	--
	水路段应设置警示牌、防撞护栏。设置警告标志、危险化学品车辆禁令标志等
	--

	环境监测
	对拌合场排气筒进行环境空气质量监测，监测项目为颗粒物、沥青烟；监测频次为1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准限值；水泥拌合废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2
	沿线声环境保护目标处进行声环境质量监测；监测频次为1次/季
	其他零散住户《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；巴音乌素镇住户《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	对施工区域附近居民区进行环境空气质量监测，监测项目为颗粒物；监测频次为1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值
	在临时占地、道路两侧对植被覆盖度、植被恢复率进行生态环境监测；监测时间为投入运营期后的五年内，监测频次为2次/年；五年后，1次/年
	临时占地植被覆盖度不低于区域背景水平。路堤边坡植草防护绿化。植被恢复率不低于95%，植被覆盖度不低于40%

	
	对施工界进行声环境质量监测；监测频次为1次/季
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	/
	/

	
	对施工区域附近居民区进行声环境质量监测；监测频次为1次/季
	其他零散住户《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；巴音乌素镇住户《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	/
	/

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论

	项目符合国家产业政策，选址合理，工程建设不存在重大的资源环境制约因素。施工期及运营期对环境空气、水环境、声环境及生态环境都会造成一定的不利影响，但通过严格落实本报告表中提出的各项环保措施、加强环境管理，严格执行“三同时”制度，工程建设对环境的不利影响将可以得到减轻或消除，各项污染物均能做到达标排放，环境影响可接受，各项环境要素能满足环境功能区划的要求，不会降低当地环境质量。因此，从环境保护的角度来看，项目的建设是可行的。
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附图1  项目地理位置图
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附图2  鄂尔多斯市环境管控单元图

 EMBED Visio.Drawing.11 
[image: image55.emf]2

号取、弃土场

取、弃土场4处，预制场、拌合场1处，预制场1处、施工

便道：

工程措施：

临时工程排水沟建设方案与路基及两侧一致。表土剥离措

施主要为剥离的表土临时堆放在取弃土场，土堆采用台体

形，边坡为1：1，坡面要平整、拍实，台体四周坡角处用

土袋挡护，土袋堆砌高、宽为1m，土堆表面种植适宜的本

地草本植物，施工作业区施工结束后，进行土地整治，表

土作为后期植被恢复用土。

植物措施：

施工结束后需对临时占地扰动区域植被恢复，撒播油蒿

草种。

永久占地植被生态补偿：

对永久占用土地导致的植物损失进

行生态补偿，在用地范围周边播撒

油蒿草种，生态补偿面积7.4981hm

2

路基及两侧：

工程措施：

路基边坡设置排水沟、浆砌片石护坡、沙柳网格。

植物措施：

加宽侧填方路基填高İ1.5m路段采用边坡植草防护，填方路基填

高1.5m~2m之间采用沙柳网格并在沙柳网格内植草防护；

路基边坡临水段设置浆砌片石护坡（填土高度İ�m）+沙柳网格

（填土高度＞2m），并在沙柳网格内植草防护

。

K16+250~K16+300以及K16+650~K16+760路段设置线外固沙，

并在沙障内植草。

运营期加强公路沿线绿化工程和防护工程的养护



附图3  工程总平面布置图
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附图4  施工总布置图


附图5  环境空气、噪声保护目标和监测点位图
附件1  环评委托书

委托书

内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司：

我单位拟建设的“杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和建设项目环境管理有关规定，我单位委托贵公司进行环境影响评价。

特此委托！

委托单位：杭锦旗交通运输局

附件3   “三线一单”查询结果报告
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附件8  检测报告
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八、声环境影响专项评价

1.项目概况及由来
杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程：本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇、伊和乌素苏木、独贵塔拉镇。路线起点位于杭锦旗夜鸣沙旅游区北侧，与S215线独贵塔拉至锡尼镇一级公路K144+750处以平面交叉的形式相接，起点桩号为K0+000。路线终点位于锡尼镇镇区南，G109线与镇区道路交岔路口南侧约750米处，顺接镇区道路，终点桩号为 K90+000。

线路全长90km，其中22.86km已取得环评批复（附件7），本次只评价剩余两路段和一座桥，其中第一段路起点桩号K0+000，终点桩号为K62+766；陶赖沟大桥K68+200—K69+065；第二段路起点桩号K82+691，终点桩号为K90+000；公路等级为三级公路。设计行车速度30km/h，路基宽8.0m，路面宽7.0m，路面采用沥青混凝土路面。全线需要建设涵洞16道、平面交叉96处、大桥2座、中桥1座、小桥1座。

项目投资31578.6万元，其中环保投资522万元，占总投资的1.65%。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目为公路建设项目，沿线牧民为以居住为主要功能的区域，按专项评价设置原则，设置噪声专项评价。

2.编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）；

（6）《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)。

3.执行标准
本项目为三级公路，不属于交通干线。项目沿线相邻区域为1类、2类标准适用区，沿线居民区均为3层以下建筑，零散住户执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，巴音乌素镇执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表8-1    声环境质量标准  单位：dB（A）

	噪声时段
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50


4.评价等级及范围
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。

评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)，或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。
建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。
建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。
在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。
本项目为三级公路工程建设项目，具有线性工程特点，所涉及的声环境功能区主要是1类区和2类区，根据技术导则、项目对环境影响的特点，声环境影响评价等级确定为二级。

根据技术导则、项目对环境影响的特点，声环境影响评价范围确定为道路中心线两侧200米以内区域。

5.施工期声环境影响分析

5.1施工机械和运输车辆噪声

施工期噪声主要来源于施工机械作业和运输车辆。其中施工机械主要有各类型装载机、压路机、推土机、挖掘机、发电机、搅拌机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等。根据相关资料，这些设备的运行噪声见表8-2。

表8-2    施工机械噪声源强

	序号
	机械类型
	测点距施工机械距离(m)
	最大噪声级dB(A)

	1
	轮式装载机
	5
	90

	2
	振动式压路机
	5
	86

	3
	双轮双振动压路机
	5
	81

	4
	三轮压路机
	5
	81

	5
	轮胎压路机
	5
	76

	6
	推土机
	5
	86

	7
	轮胎式液压挖掘机
	5
	84

	8
	发电机组（2台）
	5
	98

	9
	混凝土搅拌机
	5
	79

	10
	运输车辆
	5
	平均79


施工机械噪声可近似视为点声源处理，本次评价根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，选用半自由场点声源几何发散衰减公式和多点源相互叠加公式对施工机械噪声进行预测评价。

鉴于空气吸收引起的衰减很小，且频率、空气相对湿度等因素具有较大的不确定，所以不考虑空气吸收引起的衰减。项目线路两侧多为软地面，考虑地面附加衰减。本次评价单个点源对预测点的声级Lp按下式计算。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image73.png]L,(r)=L,(r,)-20lg(r/r)




式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

如果声源处于半自由声场，则按下式等效：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； 

r—预测点距声源的距离。

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。
根据上表中给出的施工机械单机噪声源强，按上述公式，计算得本项目主要施工机械单机噪声影响范围、多种机械同时作业时影响范围见下表。

表8-3    主要施工机械单机噪声预测结果   单位：dB（A）
	序号
	机械类型
	距施工点不同距离处施工机械噪声值（m）

	
	
	5
	10
	20
	30
	40
	60
	80
	100
	150
	200

	1
	装载机
	90
	83.98
	77.96
	72.34
	68.98
	64.72
	61.96
	59.78
	56.04
	53.44

	2
	压路机
	81
	74.98
	68.96
	63.34
	59.98
	56.72
	53.96
	50.78
	47.04
	44.44

	3
	推土机
	86
	79.98
	73.96
	68.34
	64.98
	60.72
	57.9
	55.78
	52.04
	49.44

	4
	挖掘机
	84
	77.98
	71.96
	66.34
	62.98
	58.72
	55.9
	53.78
	50.04
	47.44

	5
	运输车辆
	79
	72.98
	66.96
	61.34
	57.98
	54.72
	51.96
	48.78
	45.04
	42.44

	6
	平地机
	90
	83.98
	77.96
	72.34
	68.98
	64.72
	61.96
	59.78
	56.04
	53.44

	7
	震动碾
	81
	74.98
	68.96
	63.34
	59.98
	56.72
	53.96
	50.78
	47.04
	44.44

	8
	夯土机
	90
	83.98
	77.96
	72.34
	68.98
	64.72
	61.9
	59.78
	56.04
	53.44

	9
	摊铺机
	87
	80.98
	74.96
	69.34
	65.98
	61.72
	58.9
	56.78
	53.04
	50.44


注：5m处的噪声级为实测实值
表8-4   多种施工机械同时作业噪声预测结果   单位：dB（A）
	序号
	施工阶段
	多种施工机械同时作业组合情况

	1
	地基处理（基础施工）
	装载机、推土机、挖掘机、运输车辆

	2
	路基平整（基础施工）
	平地机、压路机、夯土机、运输车辆

	3
	路面施工
	压路机、震动碾、水泥摊铺机、运输车辆


表8-5   施工期距道路中心线不同距离处施工噪声贡献值   单位：dB(A)

	距离(m)
	地基处理
	路基平整
	路面施工

	20
	78.96
	80.02
	75.79

	30
	73.89
	74.95
	70.72

	40
	70.74
	71.80
	67.57

	50
	68.45
	69.51
	65.28

	60
	66.64
	67.70
	63.46

	70
	65.14
	66.20
	61.97

	80
	63.86
	64.92
	60.68

	90
	62.74
	63.80
	59.57

	100
	61.74
	62.80
	58.57

	110
	60.85
	61.91
	57.67

	120
	60.03
	61.09
	56.86

	130
	59.28
	60.34
	56.11

	140
	58.59
	59.65
	55.42

	150
	57.95
	59.00
	54.77

	160
	57.34
	58.40
	54.17

	170
	56.78
	57.83
	53.60

	180
	56.24
	57.30
	53.07

	190
	55.74
	56.79
	52.56

	200
	55.26
	56.31
	52.08

	210
	54.80
	55.86
	51.62

	220
	54.36
	55.42
	51.19

	230
	53.94
	55.00
	50.77

	240
	53.54
	54.60
	50.37


从上述计算结果可以看出，在基础施工的地基处理阶段，昼间施工在距离多种施工机械同时作业处50m外噪声排放值为68.45dB（A）以下才满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的要求，夜间施工在距离多种施工机械同时作业处210m外噪声排放值为54.8dB（A）以下，才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB（A）的要求。

在基础施工的路基平整阶段，昼间施工在距离多种施工机械同时作业处50m外噪声排放值为69.51dB（A）以下才满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的要求，夜间施工在距离多种施工机械同时作业处240m外噪声排放值为54.6dB（A）以下，才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB（A）的要求。

在路面施工阶段，昼间施工在距离多种施工机械同时作业处40m外噪声排放值为67.57dB（A）以下，即满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的要求，夜间施工在距离多种施工机械同时作业处150m噪声排放值为54.77dB（A），才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB（A）的要求。
施工期不可避免的对沿线40m以内的居民（居民1、居民4、居民9、巴音乌素镇部分住户）造成影响。合理安排施工场地，施工场地尽量远离居民区等敏感点；施工厂界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在远离居民区等敏感点的一侧。加强沿线穿越居民区段公路限速管理，改善路面结构，减缓噪声影响。

5.2 施工期振动影响分析

公路项目振动影响主要发生在施工期，在公路施工现场，随着工程进度和施工工序的更替会产生不同程度的机械振动，这种振动具有突发性、冲击性和不连续性等特点，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害并毁坏房屋。公路施工的主要振动机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。施工单位应在敏感路段施工时要合理安排时间，防止发生损坏房屋的现象。

6.运营期交通噪声影响预测
6.1交通量预测
根据建设单位提供的资料，项目交通量预测见下表。

表8-6    各特征年交通量预测结果  单位：pcu/d

	特征年
	2025年
	2030年
	2039年

	预测交通量
	1680
	2395
	3461


表8-7    各特征年车型比例预测结果  单位：%（绝对交通量）

	特征年
	小货车
	中货车
	大货车
	拖挂车
	小客车
	大客车

	2025
	34
	33.5
	8
	4.4
	18.6
	1.5

	2030
	34.1
	33.6
	8.1
	4.2
	18.7
	1.3

	2039
	34.2
	33.7
	8.3
	3.9
	18.9
	1


表8-8  车型划分及折算系数取值

	车型
	汽车
	摩托车
	拖拉机

	一级分类
	小型车
	中型车
	大型车
	特大型车
	摩托车
	拖拉机

	二级分类
	中小客车
	小货车
	大客车
	中货车
	大货车
	特大型货车
	拖挂车
	
	

	系数
	1
	1
	1.5
	1.5
	3
	4
	4
	1
	4


注：交通量折算采用小型车做标准车型，本次评价特大型车按大型车统计

表8-9    大、中、小车型比例  单位：%（绝对交通量）

	特征年
	小型车
	中型车
	大型车

	2025
	52.6
	35
	12.4

	2030
	52.8
	34.9
	12.3

	2039
	53.1
	34.7
	12.2


表8-10    小时交通量  单位：辆/h（绝对交通量）
	车型
	2025年
	2030年
	2039年

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	小型车
	31 
	16 
	45 
	22 
	65 
	32 

	中型车
	21 
	10 
	29 
	15 
	42 
	21 

	大型车
	7 
	4 
	10 
	5 
	15 
	7 

	合计
	59 
	30 
	84 
	42 
	122 
	61 


6.2交通噪声源强
项目运营期噪声源主要是道路工程车辆行驶噪声，其平均辐射声级Lw是车辆行驶速度V的线性函数，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）、参照《环境影响评价技术导则公路建设项目》（征求意见稿），第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射声级Loi（dB(A)）可按下式计算：

[image: image76.png]R L =12.6+34.731gV.
R Lony=8.8+40.481gViy
y VL Lom=22.0+36.321gVe




式中：L、M、H---表示小、中、大型车；

Vi---该车型的平均行驶速度，km/h。
其中各型车的平均行驶速度可按下式计算：
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式中：Vi---该车型的平均行驶速度，km/h；

V---设计车速，km/h；

ui---该车型的当量车数；

N---单车道车流量，绝对量/h；

ni---该车型的车型比；

mi---其余车型的加权系数，小中大车型分别取1.2102、0.8044、0.7096；

k1、k2、k3、k4---分别为系数，按下表取值。

表8-11    车速计算公式系数取值表

	车型
	k1
	k2
	k3
	k4

	小型车
	-0.061748
	149.65
	-0.000023696
	-0.02099

	中型车
	-0.057537
	149.38
	-0.000016390
	-0.01245

	大型车
	-0.051900
	149.39
	-0.000014202
	-0.01254


通过上式及预测车流量，计算得项目运营期各路段各型车的平均行驶速度及其平均辐射声级见下表。

表8-12    项目各型车预测车速  单位：km/h

	路段
	车型
	2025年
	2030年
	2039年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	30km/h路段
	小型车
	25.47
	25.48
	25.38
	25.45
	25.31
	25.42

	
	中型车
	17.39
	17.34
	17.66
	17.47
	17.81
	17.56

	
	大型车
	17.50
	17.46
	17.69
	17.56
	17.80
	17.61


表8-13    项目各车型单车预测声级  单位：dB（A）

	路段
	车型
	2025年
	2030年
	2039年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	30km/h路段
	小型车
	61.43
	61.44
	61.38
	61.42
	61.34
	61.40

	
	中型车
	59.01
	58.96
	59.28
	59.09
	59.43
	59.18

	
	大型车
	67.15
	67.11
	67.32
	67.20
	67.42
	67.25


6.3预测模式
（1）模式的选择

本次交通噪声预测评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录B2公路（道路）交通运输噪声预测模式。参照二级公路要求，为沥青混凝土路面。

①第i类车等效声级的预测模式
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式中：Leq(h)i---第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(L0E)i---第i类车速度为Vi（km/h），距离为7.5m处A声级，dB(A)；
Ni---昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r---从车道中心到预测点的距离，m；r＞7.5m；

Vi---第i类车的平均车速，km/h；

T----计算等效声级的时间，1h；
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----预测点到有限长路段两端的张角，弧度。
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图8-1    有限长路段修正函数（A、B为路段，P为预测点）

由于项目沿线敏感点距拟建道路较近，且基本呈平行走向，因此本次评价取[image: image81.wmf]2
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为1800，即弧度为π；

ΔL---由其他因素引起的修正量，dB(A)；
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式中：ΔL1---线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度---道路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面---道路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2---声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3---由反射等引起的修正量，dB(A)。

②总车流等效声级
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如某个预测点受多条线路交通噪声影响，应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

（2）修正量和衰减量参数的选择

㈠线路因素引起的修正量，ΔL1

①纵坡修正量（ΔL坡度）

道路纵坡修正量ΔL可按下式计算

[image: image85.png]MRV AL 2=50+B dB(A)
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式中：β——道路纵坡坡度，%。

项目路面平坦，纵坡修正量按0考虑。

②路面材料修正量（ΔL路面）

道路路面引起的交通噪声源强修正量ΔL路面可按下表取值。

表8-14    常规路面修正值  ΔL路面

	路面类型
	不同形式速度修正量（km/h）

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土
	0
	0
	0


㈡声波传播途径引起的衰减量，ΔL2

①空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按以下公式计算
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式中：A为温度、湿度和声波频率的函数。

②地面效应衰减（Agr）

声波越过较疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用以下公式计算。
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式中：r---声源到预测点的距离，m；

hm---传播路径的平均离地高度，hm=F/r，m，本项目按0.6m计；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替，其它情况可参照GB/T17247.2进行计算。

③障碍物引起的衰减（Abar）

A.声屏障衰减量

[image: image88.png]



式中：f---声波频率，Hz；

C---声速，340m/s；

δ---声程差，m。

在道路项目中，可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似为A声级的衰减量，项目衰减量设计为10dB（A）。

B.高路堤或低路堑两侧声影区衰减量

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Agr=0；

当预测点处声影区，Abar取决于声程差δ。

由下图计算声程差，δ=a+b+c。再查图查出Abar。
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图8-2    声程差δ计算示意图
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图8-3    ΔL2与δ的关系曲线

项目道路与敏感点相对高差不大，约在-2m~0m之间，相对道路与敏感点距离和忽略不计，因此不考虑高差带来的声程差。

（3）交通噪声贡献值预测结果及分析

根据上述预测方法，对项目距道路中心线不同距离处的交通噪声影响进行预测，预测结果见下表。

表8-15    设计速度30km/h交通噪声贡献值预测结果  单位：dB(A)

	距中心线距离(m)
	2025年
	2030年
	2039年

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	20
	40.24
	37.47
	41.82
	38.75
	43.54
	40.3

	40
	37.66
	34.89
	39.24
	36.17
	40.96
	37.71

	60
	36.02
	33.24
	37.6
	34.52
	39.31
	36.07

	80
	34.79
	32.02
	36.37
	33.3
	38.09
	34.84

	100
	33.81
	31.03
	35.39
	32.31
	37.11
	33.86

	120
	32.98
	30.2
	34.56
	31.49
	36.28
	33.03

	140
	32.26
	29.49
	33.84
	30.77
	35.56
	32.31

	160
	31.63
	28.85
	33.21
	30.13
	34.93
	31.68

	180
	31.06
	28.28
	32.63
	29.56
	34.35
	31.11

	200
	30.54
	27.76
	32.11
	29.04
	33.83
	30.59


本次评价对沿线敏感点巴音乌素镇住户按照近期、中期、远期绘制交通噪声贡献值等声级线图，见下图。
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图8-4    近期昼间等声级线图
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图8-5    近期夜间等声级线图
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图8-6    中期昼间等声级线图
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图8-7    中期夜间等声级线图
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图8-8    远期昼间等声级线图
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图8-9    远期夜间等声级线图
项目营运期各特征年各敏感点的环境噪声预测值见下表。根据结果可知，项目运营期近期、中期、远期由于交通量较小，均未出现预测噪声超标现象。由于项目现有沥青混凝土路也有车辆通过，本次评价通过对近期预测结果与现状监测结果进行对比验证预测准确性，根据对比结果，预测噪声与现状监测结果基本一致。
表8-16    营运期各特征年各敏感点环境噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

	序号
	声环境保护目标名称
	预测点与声源高差
	预测点与道路中心线的距离
	功能区类别
	时段
	标准值/dB(A)
	背景值/dB(A)
	运营近期（2025年）
	运营中期（2030年）
	运营远期（2039年）

	
	
	
	
	
	
	
	
	贡献值/dB(A)
	预测值/dB(A)
	较现状增加量/dB(A)
	超标量/dB(A)
	贡献值/dB(A)
	预测值/dB(A)
	较现状增加量/dB(A)
	超标量/dB(A)
	贡献值/dB(A)
	预测值/dB(A)
	较现状增加量/dB(A)
	超标量/dB(A)

	1
	居民1
	1.2
	22
	2类
	昼间
	55
	51.3
	39.91
	51.60 
	0.30 
	/
	41.49
	51.73 
	0.43 
	/
	43.21
	51.93 
	0.63 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	41.3
	37.13
	42.71 
	1.41 
	/
	38.41
	43.10 
	1.80 
	/
	39.96
	43.69 
	2.39 
	/

	2
	居民2
	1.2
	156
	
	昼间
	55
	51.3
	31.75
	51.35 
	0.05 
	/
	33.33
	51.37 
	0.07 
	/
	35.05
	51.40 
	0.10 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	40.5
	28.97
	40.80 
	0.30 
	/
	30.26
	40.89 
	0.39 
	/
	31.8
	41.05 
	0.55 
	/

	3
	居民3
	1.2
	185
	
	昼间
	55
	52.8
	30.92
	52.83 
	0.03 
	/
	32.5
	52.84 
	0.04 
	/
	34.22
	52.86 
	0.06 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	41.2
	28.15
	41.41 
	0.21 
	/
	29.43
	41.48 
	0.28 
	/
	30.97
	41.59 
	0.39 
	/

	4
	居民4
	1.2
	21
	
	昼间
	55
	51.2
	40.07
	51.52 
	0.32 
	/
	41.65
	51.66 
	0.46 
	/
	43.37
	51.86 
	0.66 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	42.5
	37.3
	43.65 
	1.15 
	/
	38.58
	43.98 
	1.48 
	/
	40.12
	44.48 
	1.98 
	/

	5
	居民5
	1.2
	154
	
	昼间
	55
	52.6
	31.81
	52.64 
	0.04 
	/
	33.39
	52.65 
	0.05 
	/
	35.11
	52.68 
	0.08 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	41.6
	29.03
	41.83 
	0.23 
	/
	30.31
	41.91 
	0.31 
	/
	31.86
	42.04 
	0.44 
	/

	6
	居民6
	1.2
	130
	
	昼间
	55
	52.2
	32.61
	52.25 
	0.05 
	/
	34.19
	52.27 
	0.07 
	/
	35.91
	52.30 
	0.10 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	41.8
	29.83
	42.07 
	0.27 
	/
	31.12
	42.16 
	0.36 
	/
	32.66
	42.30 
	0.50 
	/

	7
	居民7
	1.2
	102
	
	昼间
	55
	51.3
	33.72
	51.38 
	0.08 
	/
	35.3
	51.41 
	0.11 
	/
	37.02
	51.46 
	0.16 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	42.3
	30.94
	42.61 
	0.31 
	/
	32.23
	42.71 
	0.41 
	/
	33.77
	42.87 
	0.57 
	/

	8
	巴音乌素镇住户1
	1.2
	15
	
	昼间
	60
	50.2
	41.22
	50.72 
	0.52 
	/
	42.79
	50.92 
	0.72 
	/
	44.51
	51.24 
	1.04 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	50
	41.6
	38.44
	43.31 
	1.71 
	/
	39.72
	43.77 
	2.17 
	/
	41.27
	44.45 
	2.85 
	/

	9
	巴音乌素镇住户2
	1.2
	25
	
	昼间
	60
	50.8
	39.45
	51.11 
	0.31 
	/
	41.03
	51.24 
	0.44 
	/
	42.74
	51.43 
	0.63 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	50
	42.5
	36.67
	43.51 
	1.01 
	/
	37.95
	43.81 
	1.31 
	/
	39.5
	44.26 
	1.76 
	/

	10
	居民9
	1.2
	40
	
	昼间
	55
	49.6
	37.66
	49.87 
	0.27 
	/
	39.24
	49.98 
	0.38 
	/
	40.96
	50.16 
	0.56 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	42.5
	34.89
	43.19 
	0.69 
	/
	36.17
	43.41 
	0.91 
	/
	37.71
	43.74 
	1.24 
	/

	11
	居民10
	1.2
	177
	
	昼间
	55
	50.2
	31.14
	50.25 
	0.05 
	/
	32.72
	50.28 
	0.08 
	/
	34.44
	50.31 
	0.11 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	41.6
	28.36
	41.80 
	0.20 
	/
	29.64
	41.87 
	0.27 
	/
	31.19
	41.98 
	0.38 
	/

	12
	居民11
	1.2
	174
	
	昼间
	55
	50.2
	31.22
	50.25 
	0.05 
	/
	32.8
	50.28 
	0.08 
	/
	34.52
	50.32 
	0.12 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	42.6
	28.45
	42.76 
	0.16 
	/
	29.73
	42.82 
	0.22 
	/
	31.27
	42.91 
	0.31 
	/

	13
	居民12
	1.2
	136
	
	昼间
	55
	51.2
	32.4
	51.26 
	0.06 
	/
	33.98
	51.28 
	0.08 
	/
	35.7
	51.32 
	0.12 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	41.5
	29.62
	41.77 
	0.27 
	/
	30.91
	41.86 
	0.36 
	/
	32.45
	42.01 
	0.51 
	/

	14
	居民13
	1.2
	152
	
	昼间
	55
	50.1
	31.87
	50.16 
	0.06 
	/
	33.45
	50.19 
	0.09 
	/
	35.17
	50.24 
	0.14 
	/

	
	
	
	
	
	夜间
	45
	42.3
	29.1
	42.50 
	0.20 
	/
	30.38
	42.57 
	0.27 
	/
	31.92
	42.68 
	0.38 
	/


7.交通噪声污染防治措施
7.1施工期噪声防治对策
施工中若产生环境噪声污染，施工单位应按《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工厂界环境噪声排放标准》和地方的有关要求，制定相应的降噪措施。

1、合理安排施工场地，施工场地尽量远离居民区等敏感点；施工厂界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在远离居民区等敏感点的一侧。 

2、本工程施工期影响主要为线路工程，影响最大的施工阶段为土石方阶段（施工机械种类、数量较多），结合施工现场周边敏感建筑的分布情况，科学合理的布局施工现场，根据场地布置情况进一步估算厂界噪声，遵循文明施工管理要求，施工场地四周设 3m 高左右的施工围挡；并加强施工机械维修保养，使其保持正常工作状态，对主要施工机械采取加防振垫、包覆和隔声罩等有效措施减轻噪声污染；柴油打桩、落锤打桩等影响较大的作业尽量安排在昼间。

3、合理安排作业时间，临近居民区时噪声大的作业尽量安排在白天。因生产工艺必须连续作业或者有特殊要求，在 22 时至次日 6 时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地的区县建设行政主管部门提出申请，同时向当地环境保护部门申报，经批准后方可进行夜间施工。

建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，公告附近居民和单位，并公布施工期限。 

进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担夜间材料运输的车辆，进入敏感目标附近的施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 

4、合理规划施工便道和载重车辆走行时间，尽量不穿村或远离村庄、小区，减小运输噪声对居民的影响。

5、做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工，施工单位在施工前应取得地方政府的支持，张贴施工告示与说明，取得当地居民的理解与谅解；同时，施工时做好施工人员的环保意识教育，降低人为因素造成的噪声污染。 

6、加强环境管理，严格执行国家、地方有关规定。在施工工程招标时，将降低施工期环境噪声污染措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。 

7.2运营期噪声防治对策
项目经过村庄路段设置限速标志，限速30km/h，可降低交通噪声的影响。建设单位在项目运营期间应加强管理，做好路面养护，加强沿线绿化，严格限制技术状况差、噪声高的车辆上路，以减少交通噪声扰民问题。

8.结论
在严格按照本报告提出的噪声防治措施后，项目建设造成的声环境问题可以得到缓解或消除，符合环保要求，从声环境保护角度分析，项目建设可行。

表8-17    声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
二级(
三级□

	
	评价范围
	200 m(
大于 200 m□
小于 200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续 A 声级(    最大 A 声级(    计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(    地方标准□    国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区(
	1 类区(
	2 类区(
	3 类区(
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期(
	近期(
	中期(
	远期(

	
	现状调查方法
	现场实测法(    现场实测加模型计算法□    收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测(    已有资料□   研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型(     其他□ 


	
	预测范围
	200 m(    大于 200 m□    小于 200 m□

	
	预测因子
	等效连续 A 声级(    最大 A 声级□    计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标 (    不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标(    不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测(  固定位置监测□   自动监测□  手动监测□   无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（连续等效A声级）
	监测点位数（2）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行(
不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（
）” 为内容填写项。
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2号取、弃土场


取、弃土场4处，预制场、拌合场1处，预制场1处、施工便道：
工程措施：临时工程排水沟建设方案与路基及两侧一致。表土剥离措施主要为剥离的表土临时堆放在取弃土场，土堆采用台体形，边坡为1：1，坡面要平整、拍实，台体四周坡角处用土袋挡护，土袋堆砌高、宽为1m，土堆表面种植适宜的本地草本植物，施工作业区施工结束后，进行土地整治，表土作为后期植被恢复用土。
植物措施：
施工结束后需对临时占地扰动区域植被恢复，撒播油蒿草种。



道路施工场地
道路施工场地布置在永久占地范围内，随道路建设推移
料场
料堆场
临时办公休息室
施工机械停放区
施工沉淀池等临时工程
临时供水供电等公用工程
表土堆放



_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

场地平整
扬尘、噪声
新建路段
利用路段
旧路面作为路基使用
路基填筑
扬尘、噪声、尾气、废水
路面结构
扬尘、噪声、沥青烟、废水
旧路基拓宽加筑
扬尘、噪声、尾气、废水
路面结构
扬尘、噪声、沥青烟、废水
绿化工程
运营期
扬尘、噪声、交通尾气、路面径流
扬尘



