
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目                                              

建设单位：鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司（盖章）                                                 
编制日期：            二〇二四年三月                         
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目

	项目代码
	2311-150625-04-01-999627

	建设单位联系人
	刘增
	联系方式
	15044739518

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗

	地理坐标
	四十里梁站E： 108 度 47 分 41.325 秒，N： 39 度 36 分 42.645 秒

道劳站E： 108 度 36 分 10.287 秒，N： 39 度 40 分 47.469 秒

浩绕柴达木站E： 108 度 32 分 7.324 秒，N： 39 度 51 分 15.923 秒

独贵塔拉站E： 110 度 53 分 20.682 秒，N： 39 度 37 分 59.081 秒

杭锦淖尔站E： 108 度 47 分 28.424 秒，N： 40 度 31 分 17.101 秒

伊和乌素站E： 107 度 50 分 28.247 秒，N： 40 度 3 分 5.521 秒

巴拉贡站E： 107 度 2 分 59.877 秒， N： 40 度 16 分 28.229 秒

呼和木独站E： 107 度 17 分 12.188 秒，N： 40 度 35 分 53.048 秒

吉日嘎朗图站E： 107 度 57 分 44.098 秒，N： 40 度 47 分 28.200 秒

	国民经济

行业类别
	G5949其他危险品仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业-149.危险品仓储（不含加油站油库；不含加气站气库）-其他（含有毒、有害及危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超过五年的重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	杭锦旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2311-150625-04-01-999627

	总投资（万元）
	4381.02
	环保投资（万元）
	231

	环保投资占比（%）
	5.3
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地面积（m2）
	28140.51

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为民用天然气供应项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中“二十二、城镇基础设施2.市政基础设施-城市燃气工程”，故为“鼓励类”项目。因此，项目的建设，符合国家产业政策。

2023年12月14日，项目取得《杭锦旗独贵塔拉镇人民政府关于原则同意杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目用地的函》（独政函〔2023〕718号），该项目符合独贵塔拉镇区和杭锦淖尔村规划，经研究，原则同意该项目建设于杭锦淖尔村、镇区（沙日召嘎查）。

2023年12月14日，项目取得《杭锦旗呼和木独镇人民政府关于同意“气化杭锦”建设项目的批复》，经审查研究，该项目符合呼和木独镇建设用地规划，同意该项目建设于巴拉亥村。

2023年12月15日，项目取得《杭锦旗伊和乌素苏木人民政府关于同意“气化杭锦”建设项目的批复》，经审查研究，该项目符合伊和乌素苏木建设用地规划，同意该项目建设于锡尼其日格嘎查。

2023年12月15日，项目取得《杭锦旗巴拉贡镇人民政府关于同意“气化杭锦”建设项目的批复》，经审查研究，该项目符合巴拉贡镇规划，同意该项目建设于山湾村。

2023年12月15日，项目取得《杭锦旗吉日嘎朗图镇人民政府关于同意杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目用地申请的批复》（吉政发〔2023〕63号），经审查研究，该项目符合吉日嘎朗图镇光前村村庄规划，同意该项目建设于光前村。

2023年12月28日，项目取得《杭锦旗锡尼镇人民政府关于原则同意杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目选址的函》（锡政函〔2023〕812号），经研究，该项目符合锡尼镇乡村规划，原则同意该项目选址于新井渠村、道劳呼都格嘎查、浩绕柴达木嘎查。

综上，本项目符合国家产业政策及相关村镇规划。

2.选址合理性分析

本项目共建设9座民用天然气供应站点，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇（新井渠村、道劳呼都格嘎查、浩绕柴达木嘎查）、独贵塔拉镇（杭锦淖尔村、沙日召嘎查）、呼和木独镇（巴拉亥村）、伊和乌素苏木（锡尼其日格嘎查）、巴拉贡镇（山湾村）、吉日嘎朗图镇（光前村）。

表1-1 站点位置汇总表

序号

站点名称

镇

村子

备注

1

四十里梁站

锡尼镇

新井渠村

/
2

道劳站

道劳呼都格嘎查

/
3

浩绕柴达木站

浩绕柴达木嘎查

/
4

独贵塔拉站

独贵塔拉镇

沙日召嘎查

东侧180m处为独贵塔拉镇水源地

5

杭锦淖尔站

杭锦淖尔村

/
6

伊和乌素站

伊和乌素苏木

锡尼其日格嘎查

/
7

巴拉贡站

巴拉贡镇

山湾村

/
8

呼和木独站

呼和木独镇

巴拉亥村

/
9

吉日嘎朗图站

吉日嘎朗图镇

光前村

/
依据《城镇燃气设计规范》，当储气总容量≤10m3时，液化天然气储罐与民用建筑安全间距需满足27米，天然气放散总管与民用建筑安全间距需满足25米，本项目各站点选址情况及安全距离分析如下。

（1）四十里梁站

位于锡尼镇新井渠村东侧，占地面积2799.67m2，用地现状为灌木林地。本次拟选址用地规划储气容量为10m3，与西侧民用建筑距离为77米，放散管与民用建筑间距为70米，完全满足规范要求。
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图1-1 四十里梁站选址图
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图1-2 四十里梁站安全距离示意图
（2）道劳站

位于锡尼镇道劳呼都格嘎查东侧，占地面积2771.82m2，用地现状为灌木林地，本次拟选址用地规划储气容量为10m3，与西侧民用建筑距离为100米，放散管与民用建筑间距为115米，完全满足规范要求。
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图1-3道劳站选址图
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图1-4道劳站安全距离示意图
（3）浩绕柴达木站：

该站位于锡尼镇浩绕柴达木嘎查东侧，占地面积2799.67m2，用地现状为灌木林地，本次选址不涉及建筑等构筑物，完全符合规范要求。
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图1-5 浩绕柴达木站选址图
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图1-6 浩绕柴达木站安全距离示意图

（4）独贵塔拉站

位于独贵塔拉镇沙日召嘎查西侧，占地面积2799.67m2，用地现状为灌木林地，本次拟选址用地规划储气容量为10m3，与北侧民用建筑距离为70米，放散管与民用建筑间距为88米，完全满足规范要求。
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图1-7 独贵塔拉站选址图
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图1-8独贵塔拉站的安全距离示意图
（5）杭锦淖尔站

位于独贵塔拉镇杭锦淖尔村北侧，占地面积2722.21m2，用地现状为其他林地。本次拟选址用地规划储气容量为10m3，与南侧民用建筑距离为77米，放散管与民用建筑间距为73米，完全满足规范要求。
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图1-9 杭锦淖尔站选址图
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图1-10 杭锦淖尔站的安全距离示意图
（6）伊和乌素站

位于伊和乌素锡尼其日格嘎查北侧，占地面积3077.61hm2，用地现状为其他草地，本次拟选址用地规划储气容量为5m3，与西侧民用建筑距离为50米，放散管与民用建筑间距为82米，完全满足规范要求。
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图1-11  伊和乌素站选址图
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图1-12 伊和乌素站的安全距离示意图
（7）巴拉贡站

位于巴拉贡镇山湾村，占地面积3406.76m2，用地现状为其他草地，本次拟选址用地规划储气容量为10m3，与东侧民用建筑距离为57米，放散管与民用建筑间距为59米，完全满足规范要求。

依据《城镇燃气设计规范》，当储气总容量≤10m3时，液化天然气储罐与重要公共建筑安全间距需满足30米，天然气放散总管与重要公共建筑安全间距需满足45米。本次拟选址用地规划储气容量为5m3，与南侧养老院距离为87米，放散管与南侧养老院间距为110米，完全满足规范要求。

依据《城镇燃气设计规范》，当储气总容量≤10m3时，液化天然气储罐与架空电力线安全距离需满足1.5倍杆高，天然气放散总管与架空电力线安全距离需满足2倍杆高。地块西部电力线杆高12米，距离储罐、放散管距离分别为36m、56m，完全满足规范要求。

[image: image13.png]BT (k) LNGA
St B AL

tenitpp

ERTHERREHHLE




图1-13 巴拉贡站选址图
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图1-14 巴拉贡站安全距离示意图

（8）呼和木独站

位于呼和木独镇巴拉亥村北侧，占地面积2799.67m2，用地现状为其他草地，本次拟选址用地规划储气容量为10m3，与东南侧民用建筑距离为210米，放散管与民用建筑间距为235米，完全满足规范要求。
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图1-15呼和木独站选址图
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图1-16 呼和木独站的安全距离示意图
（9）吉日嘎朗图站

位于吉日嘎朗图镇光前村南侧，占地面积4963.43m2，用地现状为空闲地。本次拟选址用地规划储气容量为5m3，与北侧民用建筑距离为42米，放散管与民用建筑间距为45米，完全满足规范要求。
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图1-17  吉日嘎朗图站选址图
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图1-8吉日嘎朗图站安全距离示意图
表1-2项目安全距离汇总表（单位：m）
序号

名称

储罐容量

（m3）

储罐与民用建筑距离

放散管与民用建筑距离

储罐与重要公共建筑距离

放散管与重要公共建筑距离

储罐与架空电力线距离

放散管与架空电力线距离

1

四十里梁站

10

77

70

/

/

/

/

2

道劳站

10

100

115

/

/

/

/

3

浩绕柴达木站

10

/

/

/

/

/

/

4

独贵塔拉站

10

70

88

/

/

/

/

5

杭锦淖尔站

10

77

73

/

/

/

/

6

伊和乌素站

5

50

82

/

/

/

/

7

巴拉贡站

10

57

59

87

110

36（杆高12）

56

8

呼和木独站

10

210

235

/

/

/

/

9

吉日嘎朗图站

5

42

45

/

/

/

/

设计规范

27

25

30

45

1.5倍杆高

2倍杆高

备注

依据《城镇燃气设计规范》，储气总容量≤10m3时。
经现场踏勘，项目选址范围内周边情况良好，道路交通方便，气源稳定。项目储罐、放散管与站外民用建筑、重要公共建筑、架空电力线的防火间距均满足《城镇燃气设计规范》的要求。选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。

从环境保护角度来看，项目选址是合理的。

3.“三线一单”符合性分析
①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，以确保生态环境功能不降低。重点管控单元主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

经调查，本项目建设的9座民用天然气供应站点中独贵塔拉站东侧180m处为独贵塔拉镇水源地，其余站点评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地。根据生态红线的主要划定依据，本项目选址并不在生态保护红线范围内。

综上所述，本项目基本符合生态保护红线的要求。

②环境质量底线

根据内蒙古自治区环境保护厅2023年6月5日发布的《2022年度内蒙古自治区生态环境状况公报》，可知鄂尔多斯市2022年基本污染物的二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物、可吸入颗粒物年平均浓度均达标，一氧化碳24小时平均第95百分数位值达标，臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度达标，该区域属于达标区。根据现状监测报告环境空气中非甲烷总烃的1小时平均值检测结果满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准排放浓度限值要求，项目周边声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，因此，项目区域生态环境质量较好。根据本报告工程分析，环境空气、水环境、声环境、固体废物等影响分析结果，本项目采取相应的治理措施后，正常运营情况下，项目各项目污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目不属于高污染、高能耗产业类型，且生产规模较小。本项目资源利用包括水、电、土地和原料，项目用水量、用电量和土地使用量相对较小，即项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

④生态环境准入清单

根据《内蒙古自治区主体功能规划》（2015）、《鄂尔多斯市生态环境局关于〈鄂尔多斯市生态环境准入清单〉的通知》（鄂环函〔2021〕95号），本项目9个站点共涉及4类环境管控单元。其中道劳站、浩绕柴达木站、杭锦淖尔站、伊和乌素站涉及优先保护单元（杭锦旗水土保持生态功能重要区域），巴拉贡站、吉日嘎朗图站涉及重点管控单元（杭锦旗城镇边界），独贵塔拉站、呼和木独站涉及重点管控单元（黄河头道拐达拉特旗生态用水补给区），四十里梁站涉及一般管控单元（杭锦旗一般管控区）。项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系见图1-1及附图1，项目与生态环境准入清单的符合性见表1-3。
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图1-1  本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图

表1-3项目与区域生态环境准入清单相符性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目

符合性分析

备注

ZH15062510002

杭锦旗水土保持生态功能重要区域

优先保护

单元

空间布局约束

1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。

2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。

1.本项目为民用天然气供应站点项目，不涉及节水灌溉和雨水集蓄利用，不涉及垦殖和放牧，不涉及对能源和矿产资源的开发，不涉及退耕还林、退牧还草等。

2.本项目选址不在生态保护红线范围内。

符合

道劳站、浩绕柴达木站、杭锦淖尔站、伊和乌素站
ZH15062520003
杭锦旗城镇边界
重点管控

单元

空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
1.本项目不涉及建设燃煤锅炉。
2.本项目为民用天然气供应站点建设项目，不涉及土壤污染的工程。本项目不涉及重金属及恶臭气体排放。
3.本项目不涉及自备水井。

符合

巴拉贡站、吉日嘎朗图站
污染物排放管控
提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。
本项目为民用天然气供应站点建设项目，各站点生活污水经过化粪池收集后，定期拉运至当地污水处理站处理。
符合
资源利用效率要求

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。
1.本项目用水量较小，建设单位需强化水资源论证管理。
2.本项目严格执行地下水“五控”制度。

符合
ZH15062520006

黄河头道拐达拉特旗生态用水补给区
重点管控

单元

空间布局约束

1.新增用水项目生产工艺、单位产品和产值水耗、用水效率等应满足国家相关节水要求。
2.完善规划和建设项目水资源论证制度。
3.沿黄重点地区应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）要求严控高耗水项目。
4.新增取用水项目单位产品水耗和复用水率应满足国家行业用水定额和《内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2019）》。
5.新增取用水项目万元工业增加值用水量应满足最严格水资源管理三条红线中用水效率红线要求。
6.新增取用水项目应优先使用再生水，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。
7.新增取用水项目污水排放率应满足国家和自治区“水十条”要求。
1.本项目用水量较小，满足国家相关节水要求。
2.本项目已完善相关规划，建议建设单位及时完善项目水资源论证制度。
3.本项目为民用天然气供应站点建设项目，不属于高耗水项目。
4.本项目的用水符合国家行业用水定额和《内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2019）》的要求。
5.本项目用水量较小，满足最严格水资源管理三条红线中用水效率红线要求。
6.本项目用水量较小，且村庄周边再生水资源极少，故本项目不使用再生水。
7.本项目污水排放率满足国家和自治区“水十条”要求。

符合
独贵塔拉站、呼和木独站
资源开发效率
合理配置控制断面上游水资源，保障下游合理生态需水。生态基流是河流生态需水的瞬时最小值，除天然来水小于生态基流外必须予以满足；基本生态需水要求年内不同时段满足一定的水量，对于有基本生态需水要求的河流，除天然来水小于基本生态需水外应予以满足。湖泊应该满足要求的湖水位（湖面面积）。
本项目为民用天然气供应站点建设项目，不涉及生态需水。
符合

ZH15062530001

杭锦旗一般管控区

一般管控单元

空间布局约束

永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
本项目不涉及占用永久基本农田。
符合

四十里梁站
资源利用效率

提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。

本项目为民用天然气供应站点建设项目，不属于农业及相关项目。

符合

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目基本情况

项目名称：杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目

建设单位：鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司

建设地点：本项目共建设9座民用天然气供应站点，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇（新井渠村、道劳呼都格嘎查、浩绕柴达木嘎查）、独贵塔拉镇（杭锦淖尔村、沙日召嘎查）、呼和木独镇（巴拉亥村）、伊和乌素苏木（锡尼其日格嘎查）、巴拉贡镇（山湾村）、吉日嘎朗图镇（光前村）。项目各站点信息见表2-1，项目地理位置图见附图1。
表2-1项目各站点信息统计表

序号

站点名称

镇

村子

坐标

占地面积（m2）

储罐体积（m3）

1

四十里梁站

锡尼镇

新井渠村

108°47′41.325″

39°36′42.645″

2799.67

10

2

道劳站

道劳呼都格嘎查

108°36′10.287″

39°40′47.469″

2771.82

10

3

浩绕柴达木站

浩绕柴达木嘎查

108°32′7.324″

39°51′15.923″

2799.67

10

4

独贵塔拉站

独贵塔拉镇

沙日召嘎查

108°42′15.938″

40°30′4.570″

2799.67

10

5

杭锦淖尔站

杭锦淖尔村

108°47′28.424″

40°31′17.101″

2722.21

10

6

伊和乌素站

伊和乌素苏木

锡尼其日格嘎查

107°50′28.247″

40°3′5.521″

3077.61

5

7

巴拉贡站

巴拉贡镇

山湾村

107°2′59.877″

40°16′28.229″

3406.76

10

8

呼和木独站

呼和木独镇

巴拉亥村

107°17′12.188″

40°35′53.048″

2799.67

10

9

吉日嘎朗图站

吉日嘎朗图镇

光前村

107°57′44.098″

40°47′28.200″

4963.43

5

合计

28140.51

80

建设内容及规模：本项目总占地面积28140.51m2，建设9座民用天然气供应站点，每座建设内容包括：控制站房、水泵房、消防水池、液化天然气储罐1个、气化调压装置2套（1备1用）、放散立管1处、同时配备自动切断及控制系统1套、围堰、防火围墙、站内燃气管网等，同时管网配备多个调压阀。本项目供气规模为31.92万Nm3/年，入户为低压管道（不在本项目建设范围内）。

项目投资：总投资为4381.02万元，其中环保投资231万元，占总投资的5.3%。

2.建设内容
项目组成见表2-2

表2-2项目建设内容组成一览表

工程

分类

项目

建设内容

备注
主体

工程

设备工艺区

四十里梁站
位于厂区中部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，10m3LNG立式储罐1座。放散管位于厂区西南角。
新建
道劳站
位于厂区中部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，10m3LNG立式储罐1座。放散管位于厂区南侧。
新建

浩绕柴达木站
位于厂区中部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，10m3LNG立式储罐1座。放散管位于厂区西南角。
新建

独贵塔拉站
位于厂区中部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，10m3LNG立式储罐1座。放散管位于厂区东北角。
新建

杭锦淖尔站
位于厂区中部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，10m3LNG立式储罐1座。放散管位于厂区东南角。
新建

伊和乌素站
位于厂区南部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，5m3LNG卧式储罐1座。放散管位于厂区东侧。
新建

巴拉贡站
位于厂区北部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，10m3LNG立式储罐1座。放散管位于厂区东北角。
新建

呼和木独站
位于厂区中部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，10m3LNG立式储罐1座。放散管位于厂区西侧。
新建

吉日嘎朗图站
位于厂区东部，设置气化调压装置2套（1备1用），EAG加热器1套，卸车增压器1套，5m3LNG卧式储罐1座。放散管位于厂区东侧。
新建

辅助工程

辅助用房

每个站点设置办公室、控配电室、空压机间、备品间等。

新建

泵房及消防水池

每个站点设置水泵房1座，以及320m3地下消防水池1座。

新建

围堰
各站点储罐区设置围堰，围堰尺寸为9m×9m×1.2m，容积为97m3，围堰可兼做事故水池。

新建

防火围墙
各站点四周设置防火围墙，高1.5m。

新建

公用

工程
供热
本项目为无人值守站点，巡查员每天上午、下午各巡查一次，故冬季无需供暖。

/
供电
由各站点所在村子电网引入。

/

供水

本项目生活用水和生产用水采用水车拉运。

/

环保

工程

废气

设置放散管，放散管管口高度高出距其25m范围内建构筑物2m以上，且距地面不小于10m。
新建

废水

项目无生产废水产生；各站点生活污水经过化粪池（5m3）收集后，定期拉运至站点所在镇区污水处理站处理，化粪池进行防渗处理，防渗系数达到1×10-7cm/s。

喷淋冷却水经储罐围堰收集后回用，不外排。

/

噪声

站区储罐采用封闭式操作、高噪声设备采用隔声、减振等措施。

/

固废

生活垃圾设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

/

环境风险

消防水池、化粪池采取一般防渗措施，采用单层人工合成材料防渗衬层。人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土防渗衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层。
储罐区设置围堰，围堰尺寸9m×9m×1.2m，兼做事故水池，按照相关标准的要求进行重点防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
新建

3.项目方案
本项目的主要原辅材料为液化天然气（LNG），液化气来源于鄂尔多斯市杭锦旗通途加油站有限责任公司，年消耗量为220t.
项目能源消耗见表2-3，天然气物化性质见表2-4。

表2-3能源消耗一览表

序号

名称

单位

消耗定额

1

液化天然气

t/a

220

2

供气规模

Nm3/年

31.92万

3

电

kW·h/a

2000
4

水
m3/a

116.85
表2-4 天然气的理化性质及危险特性表

物质名称中文名称甲烷英文名称methaneCASNO：74-82-8危险货物编号：21007
分子式：CH4相对分子质量：16.04
沸点（℃）

-161.5
比重

0.42
饱和蒸气压（kPa）

53.32（-168.8℃）
熔点（℃）

-182.5
蒸气密度

0.55
溶解性

微溶于水，溶于醇和乙醚。
外观与气味

均为无色无臭气体。
火灾爆炸危险数据

闪点（℃）

-188
爆炸极限

爆炸上限%（V/V）：15爆炸下限%（V/V）：5.3
灭火剂

雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
灭火方法

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
危险特性

本品易燃，具窒息性。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触时，可能会发生剧烈反应。
禁忌物

强氧化剂、氟、氯。
燃烧（分解）产物

一氧化碳、二氧化碳
健康危害数据

侵入途径

吸入

√

皮肤

√

口

√

急性中毒

LD50
无资料
LC50
无资料

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。如果不及时脱离危险，可能导致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。
急救措施：1.皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。2.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸和就医。
储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储罐区应备有泄漏应急处理设备。
泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。用喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
工程控制

采用密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。
呼吸系统防护

一般不需要特殊防护，但在特殊情况下，建议佩戴自吸过滤式防毒面具
身体防护

穿防静电工作服。
手防护

戴一般作业防护手套。
眼防护

一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
其他

工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，必须有人监护。
4.主要设备

本项目主要生产设备见表2-5

表2-5 主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格

数量

备注

1

LNG储罐

5m3
2座

/
10m3
7座

/
2

储罐增压气化器

PN0.8MPa  200Nm3/h

2台

/
PN1.6MPa  200Nm3/h

7台
/
3

气化调压计量加臭撬

/
9套

双路

其中

空温式气化器

PN0.8MPa  200Nm3/h

4台

一用一备

PN0.8MPa  500Nm3/h

14台

电热复热器

PN0.8MPa  200Nm3/h

2台

/
PN0.8MPa  500Nm3/h
7台

/
调压系统
/
9套

/
计量系统
/
9套
/
加臭机系统
20mg/m3
9套
/
4

EAG气化器

PN1.6MPa  100Nm3/h

9台

/
5

空压系统
Q=0.45m3/min  P1/P2=0.08/0.7 MPa
9套

/
5.平面布置合理性分析

LNG气化站按火灾危险性分类均属于甲类场所。总图设计均严格按规范进行设计，本着槽车通行顺畅和功能分区明确的原则，站区布局均采用分区布置，并满足工艺流程需要，平面布置力求功能分区合理、生产安全、管理方便；工艺装置区的布置远离站内其他建构筑物，满足防火距离要求，管线走向通顺；主要建筑物附近设出入口便于人员疏散。站区生产车辆与辅助区办公车辆出入口分开设计，保证车辆流线不交叉。本站分为工艺装置区和辅助办公区两部分。

工艺装置区包括：1座水容积为5m3LNG卧式储罐或10m3LNG立式储罐、卸车增压撬1台、双路气化调压计量加臭撬1台，撬中包含空温式气化器2台，EAG加热器1台，BOG加热器1台，调压器2台，流量计2台，加臭系统一套；放散管一套。

辅助办公区包括：管理控制站房1座、消防泵房1座、消防水池1座（有效容积320m3）。本站辅助办公区建成后，将满足土地、规划、消防及安全要求。储罐区设置围堰，围堰尺寸9m×9m×1.2m，兼做事故水池。天然气属于清洁能源，液化天然气站为环境友好型项目，消防水大量用于冷却受到火灾热辐射的储罐、设备，以减少火灾升级，降低设备的危险，如果向罐区喷水或下雨，则介质会从常温的水中汲取大量热量加速气化，而水也会凝结成霜，甚至结冰，天然气和水几乎不能同时以液态形式存在，产生的消防废水也不会受到化学污染，故采用储罐区围堰兼做事故水池。

同时为了满足工艺流程需要，尽量使流程顺畅、管线短捷，在满足规范要求的最小防火间距以及车辆回车场地的前提下，力求做到布局合理，布置紧凑，节约用地。

本项目的工艺设备属于甲类火灾危险设施，总平面布置应满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）以及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中的防火间距要求。

本项目各站点平面布置见附图3.
6.劳动定员及工作制度
本项目为无人值守站点，由鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司为每个站点指派1人作为巡查员，每天上午、下午各巡查一次，共计9人，全年生产天数为365天。

7.公用工程

（1）给水

员工生活用水：每个站点配备一名巡查员，每天上午、下午各巡查一次，年工作365天，不在站内食宿，用水定额按10L/人·d计，则每个站点生活用水量为0.01m3/d，3.65m3/a，9个站点合计生活用水量为0.09m3/d，32.85m3/a.
喷淋冷却水：贮罐在自然条件下，有可能因温度的升高出现爆炸等事故。因此，一般贮罐采取喷淋降温措施。根据项目储罐的安全设计，项目储罐温度控制临界点为35℃，当温度大于35℃时，将采取自动控制喷淋降温。根据项目地高温情况，夏季出现高于35℃的季节主要集中在8~9月份，考虑下雨等因素，需要喷淋天数约30天/年，每天需喷淋1-2次（0.5h/次），根据项目规模，项目夏天喷淋用水量为0.5m3/h，则由此计算出每个站点夏季储罐喷淋用水量为1m3/d，即30m3/a；若以蒸发量20%计，则每个站点喷淋水产生量为24m3/a，此部分水较为清洁，喷淋冷却水可由储罐围堰收集，循环使用不外排。每个站点喷淋冷却水补水量为0.2m3/d，6m3/a；9个站点合计喷淋冷却水补水量为1.8m3/d，54m3/a。
综上所述，项目总用水量为116.85m3/a。

（2）排水
生活污水主要来自巡查人员生活废水，排水量通常按照用水量的80%计算。则每个站点生活污水排放量为0.008m3/d，2.92m3/a，9个站点合计生活污水排放量为0.072m3/d，26.28m3/a。每个站点设置5m3化粪池一座，生活污水经过化粪池收集后，定期拉运至站点所在镇区污水处理站处理。

喷淋冷却水：喷淋冷却水中无特殊污染物，经储罐围堰收集后回用，不外排。

表2-6 项目给排水情况                          （单位：m3/a）

用水部门

给水
补水

损耗

排水

去向

生活用水

32.85

0

6.57

26.28
经过化粪池收集后，定期拉运至站点所在镇区污水处理站处理
喷淋冷却水

30

54

54

0

经储罐围堰收集后回用，不外排
合计

116.85
60.57
26.28
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图4项目水平衡图（m3/a）
（3）供电

本项目供电由各站点所在村子电网引入。

（4）供热

本项目为无人值守站点，巡查员每天上午、下午各巡查一次，故冬季无需供暖。

（5）安全设施配备

液化天然气为易燃易爆物质，微毒，比空气重。建设单位配备了一系列的安全设施，详情如下：

①防雷防静电装置

各站点设有避雷针一座，属第二类防雷设施，其储气罐、管道、阀门均设有防雷防静电设施。

②消防设施

储罐区设置有防火堤，站内设有消防水池，泵房及储罐区内均设置有消防器材。

③超压防范设施

所有设备及液化气液相管线均设有安全阀，同时液化天然气储罐也设有放空调节阀。

④配备可燃气体浓度报警器

储罐区设置了可燃气体泄漏报警装置，初段报警设置在液化天然气爆炸下限的20%。

⑤通风情况

工艺区为敞开式建筑，通风形式为自然通风。

⑥防爆

各站点工艺区、辅助用房和泵房的照明采用防爆型设计，接线符合防爆要求。

⑦安全警示标志

本液化气站充装区、储罐区均设置有安全警示标志。

⑧消防系统

每个站点建设一座320m3消防水池，消防水池内设2台潜水消防泵，使总消防供水量达到20L/S，室外消防栓系统采用临时高压消防给水系统，站内设消防通道及消防管网，同时配备消防器材。

该项目消防系统设施见下表：

表2-7 消防系统设施一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

消防水池

座

9 

2

消防泵房

座

9 

3

消防器材箱

座

9

4

消防管网及消防栓

头
9

5

手提式干粉灭火器

8kg

台
12×9

6

推车式干粉灭火器

35kg

台

2×9



	工艺流程和产排污环节
	项目生产工艺及流程

一、施工期的工艺流程及产污节点

施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-1.
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图2-1施工期工艺流程图
二、运营期的工艺流程及产污环节
LNG槽车达到本站后，利用站内的卸车增压气化器将LNG卸至LNG低温储罐内，然后利用LNG低温储罐配套的储罐自增压气化器，将罐内LNG的压力升至储罐所需的工作压力，利用其压力将LNG送至LNG空温式气化器进行气化；当使用LNG空温式气化器时，需根据工作时间及环境温度的变化及时切换气化器；当环境温度较低时，经空温式气化器气化后的天然气温度可能达不到中压管网输送要求，需通过水浴式复热器将天然气温度升到5℃以上，水浴式复热器由电能加热，天然气再经调压计量加热后供给用户使用。从工艺来看，LNG气化站的工艺流程是一个物理过程，具有安全、经济、环保的特点。

项目工艺流程及产污环节如图2-2所示。
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图2-2  工艺流程及产污环节图

1.卸车工艺

低温槽车卸车前LNG在0.45MPa（以下压力如未加说明，均为表压）、-145℃条件下，卸车时，利用卸车增压器给槽车增压至0.6MPa，通过压差将LNG送入站内储罐。

卸车工艺管线包括液相连接管线、气相连接管线、气液连通管线。正常情况下，只需要连接卸车台和槽车的液相管线即可完成卸车工艺；特殊情况下，如槽车的压力较低时，可分别连通卸车台和槽车的气相和液相管线，利用储罐的BOG气体加快对槽车的增压，同时也可回收槽车内的高压BOG气体；另外，气液连通管线用于回收液相卸车管段的LNG，在必要情况下（开车和每次卸车之前），也可以利用储罐BOG对液相管道进行预冷。

2.增压工艺

LNG储罐储存参数为0.35~0.45MPa、-145℃,最大工作压力为0.7MPa。运行时随着储罐内LNG的不断排出，压力不断降低。因此，需要对LNG储罐进行增压，以维持其不低于0.35MPa的压力，保证后续工艺的顺利进行。

当LNG储罐压力（升压调节阀后压力）低于设定压力0.35MPa时，调节阀开启，LNG进入空温式气化器，气化为NG后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当LNG储罐压力达到设定压力0.6MPa时，调节阀将关闭，空温气化器停止气化。通过调节阀的开启和关闭，从而将LNG储罐压力维持在0.35MPa以上。

3.BOG工艺

本项目中，BOG气体（BoilOffGas）包括：

（1）LNG储罐可以吸收外界热量产生的蒸发气体；

（2）LNG卸车时储罐由于压力和气相容积的变化产生的蒸发气体；

低温真空粉末绝热储罐和低温槽车的日蒸发率一般为0.3％，这部分气化了的气体如不按时排出，会使储罐上部气相空间的压力升高。另外，在进行卸车操作时，首先需要从储罐的顶部向进液管喷洒LNG液体以对储罐进行预冷。此操作初期会产生较多的BOG气体，同样需要及时排出。

为了确保储罐的安全，配备了降压调节阀，可根据压力自动排出BOG。根据增压工艺中升压调节阀的设定压力和储罐的设计压力，该降压调节阀的压力可设定为高于升压调节阀设定压力，且低于储罐设计压力。自动排出的BOG气体为高压低温状态，因此，需设置BOG加热器及BOG调压输出系统并入用气管网。

4.气化工艺

本项目采用气化调压计量加臭撬进行气化，撬内包括两种汽化器，即LNG空温式气化器和LNG水浴式复热器。

LNG空温式气化器又分为强制通风和自然通风两种，强制通风因换热面积较小，价格较自然通风便宜，还可减少结霜、延长除霜的切换时间。但因设备外面有风罩，不能手工除霜。并且因使用风扇要消耗电能，运行费用较自然通风要贵一些。因此，本设计采用自然通风空温式气化器。

自然通风式气化器需要定期除霜、定期切换，考虑到本项目工艺生产需要（连续工作时间长）及当地的气候条件，一套撬装设备内安装2台气化器，轮换使用，1台运行，1组化霜，单台设计流量1500Nm3/h。在空温式气化器的入口均设有手动低温截止阀和气动紧急切断阀，正常工作时空温式气化器通过手动开关低温闸阀进行切换。在出口处安装温度变送器，当出口温度低于5ºC时，系统可低温报警并手动切换空温气化器，如果温度继续骤减，系统将自动开启NG水浴式复热器，将空温式气化器出口气体加热至5ºC以上。

5.调压计量加臭工艺

天然气经过滤器过滤后，经过滤后的天然气进入调压器，把压力波动的天然气（0.40～0.55MPa），稳定在0.3MPa，调压器设置备用路，当一台发生故障时，备用路自动投入运行；调压后的天然气进入流量计，测量天然气的实时流量，考虑流量计的检修和标定，设置备用线路。

本项目的调压计量装置拟采用双路设计，单路通过能力为1500Nm3/h。调压计量完成后经加臭，其加臭剂应有在空气中能察觉的加臭剂含量指标，然后输入至站外的中压燃气管网。

6.氮气及仪表风系统

本设计中，空压机、氮气系统包括两部分：

吹扫系统：包括卸车台工艺管线吹扫，采用氮气。卸车站吹扫废气以无组织形式排放，排放的吹扫废气气量极小，且主要成分为氮气，天然气（非甲烷总烃）浓度极低，不会对外部环境造成影响。

气动阀门控制系统：供应储罐底部进出液管道上的气动紧急切断阀用动力，采用氮气或压缩空气。

7.安全泄压放空系统设计

安全泄压系统主要由安全阀、安全阀出口支管、手动放空支管、放空总汇集管、EAG加热器、阻火器组成。

根据泄放介质的不同，本站内可分为两种不同的安全阀，依次为低温全启式安全阀和常温全启式安全阀。每个LNG储罐都自带组合式安全阀。

放空系统包括低温放散系统和常温放散系统，主要由各手动放空支管、安全阀出口支管、EAG加热器、阻火器、放散管组成。

低温放散系统：是一种需经EAG加热器加热放空的低温天然气，主要包括卸车区、LNG储罐区、低温液相管、增压器区、进主气化器前放空的低温天然气。

常温放散系统：出主气化器、水浴式复热器出口放空的常温天然气集中到常温天然气放散总管，无须经过EAG加热器，直接到放散管上经阻火器、放散管高点排放。放散气体为天然气，主要污染物为非甲烷总烃，为间断性放散。
放散管管口高度高出距其25m范围内建构筑物2m以上，且距地面不小于10m。

主要污染工序

1.施工期主要污染工序

（1）废气：主要为挖土、推土及材料装卸和运输过程产生的扬尘

（2）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。

（3）废水：主要为施工人员生活污水和设备冲洗水。

（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

2.运营期主要污染工序：
（1）废气：主要为LNG放散的尾气；储罐、管道传输过程逸散的少量气体；吹扫废气。废气的主要污染物为非甲烷总烃。
（2）噪声：主要为设备运行噪声、车辆行驶过程中产生的交通噪声。

（3）废水：主要为工作人员生活污水。

（4）固体废物：主要为工作人员生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

1.1区域环境质量达标情况分析

本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》中鄂尔多斯市的数据统计，区域基本污染物监测统计结果见表3-1.
表3-1 环境空气监测结果统计表
监测项目

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

（%）

超标率

（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.7

/

达标

NO2
年平均质量浓度

23

40

57.5

/

达标

PM10
年平均质量浓度

51

70

72.9

/

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.1

/

达标

CO

24小时平均第95百分位数

900

4000

22.5

/

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

148

160

92.5

/

达标

根据《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》（内蒙古自治区生态环境厅，2023年6月5日）发布全区环境空气质量状况，鄂尔多斯市的2022年环境空气质量达标。

项目所在区域为达标区域。

1.2其他污染物环境质量现状

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），由内蒙古华予环境检测有限公司对本项目特征因子进行补充检测。

检测因子：非甲烷总烃。

检测时间：2024年3月13日至2024年3月18日。

检测布点：布设9个检测点位。

监测及评价结果见表3-2.
表3-2环境空气质量现状监测及评价结果
监测项目

监测
点位

取值类型

浓度范围

（mg/m3）

标准值

（mg/m3）

超标个数（个）

超标率

（％）

最大超标倍数

非甲烷总烃

独贵塔拉站

G1厂区西北330m处

1小时平均

0.10-0.16

2.0

0

0

0

道劳站

G2厂区西北260m处

1小时平均

0.10-0.16

2.0

0

0

0

呼和木独站

G3厂区东南400m处

1小时平均

0.09-0.16

2.0

0

0

0

伊和乌素站

G4厂区东南460m处

1小时平均

0.10-0.17

2.0

0

0

0

十里梁站

G5厂区西北320m处

1小时平均

0.08-0.17

2.0

0

0

0

浩绕柴达木站

G6厂区西北580m处

1小时平均

0.70-0.90

2.0

0

0

0

杭锦淖尔站

G7厂区东南210m处

1小时平均

0.70-0.86

2.0

0

0

0

巴拉贡站

G8厂区西北550m处

1小时平均

0.10-0.19

2.0

0

0

0

吉日嘎朗图站

G9厂区西北550m处

1小时平均

0.09-0.18

2.0

0

0

0

参照执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），各站点环境空气中非甲烷总烃的1小时平均值检测结果均可满足其二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。

2.声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量状况，建设单位委托内蒙古华予环境检测有限公司对项目所在地进行了噪声监测，监测时间2024年12月7日。

环境噪声监测结果见下表3-3.
表 3-3环境噪声监测结果            单位：dB（A）

监测点位

监测点位

本项目

标准

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

独贵塔拉站

厂界东

47

43

55

45

达标

厂界南

46

41

55
45
达标

厂界西

49

41

55
45
达标

厂界北

47

41

55
45
达标

北侧住宅

46

42

55
45
达标

道劳站

厂界东

46

42

55
45
达标

厂界南

46

43

55
45
达标

厂界西

46

41

55
45
达标

厂界北

48

42

55
45
达标

西侧住宅

46

42

55
45
达标

呼和木独站

厂界东

48

41

55
45
达标

厂界南

48

42

55
45
达标

厂界西

46

42

55
45
达标

厂界北

48

42

55
45
达标

伊和乌素站

厂界东

47

43

55
45
达标

厂界南

48

40

55
45
达标

厂界西

47

44

55
45
达标

厂界北

48

43

55
45
达标

西侧住宅

46

42

55
45
达标

十里梁站

厂界东

48

41

55
45
达标

厂界南

47

41

55
45
达标

厂界西

47

43

55
45
达标

厂界北

47

41

55
45
达标

西北侧住宅

48

42

55
45
达标

浩绕柴达木站

厂界东

49

42

55
45
达标

厂界南

47

42

55
45
达标

厂界西

48

42

55
45
达标

厂界北

47

41

55
45
达标

杭锦淖尔站

厂界东

47

42

55
45
达标

厂界南

48

40

55
45
达标

厂界西

48

41

55
45
达标

厂界北

46

42

55
45
达标

南侧住宅

46

43

55
45
达标

巴拉贡站

厂界东

47

41

55
45
达标

厂界南

48

42

55
45
达标

厂界西

48

42

55
45
达标

厂界北

46

43

55
45
达标

东侧住宅

47

42

55
45
达标

南侧住宅

48

41

55
45
达标

吉日嘎朗图站

厂界东

47

42

55
45
达标

厂界南

47

43

55
45
达标

厂界西

47

42

55
45
达标

厂界北

48

42

55
45
达标

东侧住宅

48

42

55
45
达标

北侧住宅

46

42

55
45
达标

根据监测结果可知，项目各站点所在区域及敏感目标昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，表明该区域的声环境质量良好。

3.地下水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，以确保项目的可持续发展。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

经调查，本项目建设的9座民用天然气供应站点中，独贵塔拉站东侧180m处为独贵塔拉镇水源地，其余站点周围500m范围内不存在上述要求中的地下水环境保护目标。

2024年3月4日，杭锦旗人民政府网站发布《关于公布鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司分公司2024年2月份水质检验报告的公告》，对独贵塔拉镇生活饮用水水源地开展水源检测。经检测，色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、镉、铅、铝、砷、汞、铬（六价）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、硝酸盐（以N计）、总a放射性、总β放射性、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌，共29项检测项目均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）标准限值要求。地下水检测报告详见附件7。


	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行）》中“环境保护目标部分”，大气环境目标为厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，声环境目标为厂界外50m范围内，地下水环境目标为厂界外500m范围内地下水、集中饮用水水源等，生态环境为产业园区外建设项目新增用地范围内生态环境等。

本项目共建设9座民用天然气供应站点，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇（新井渠村、道劳呼都格嘎查、浩绕柴达木嘎查）、独贵塔拉镇（杭锦淖尔村、沙日召嘎查）、呼和木独镇（巴拉亥村）、伊和乌素苏木（锡尼其日格嘎查）、巴拉贡镇（山湾村）、吉日嘎朗图镇（光前村）。现场调查表明，各站点建设区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-4，环境保护目标图见附图4。
表3-4  环境保护对象及保护目标一览表

环境要素

站点

保护目标

相对厂址

人数

保护级别

方位

距离（m）

环境空气

四十里梁站

新井渠村村民

/

50-500

200

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

道劳站

道劳呼都格嘎查村民

W

48-500

320

浩绕柴达木站

浩绕柴达木嘎查村民

W

436

3

独贵塔拉站

沙日召嘎查村民

N

50-500

350

杭锦淖尔站

杭锦淖尔村村民

S

30-500

430

伊和乌素站

锡尼其日格嘎查村民

E、S

24-500

400

巴拉贡站

山湾村村民

W

30-500

320

呼和木独站

巴拉亥村村民

SE

170-500

100

吉日嘎朗图站

光前村村民

N、W

23-500

330

声环境

道劳站

道劳呼都格嘎查村民1户

W

48

3

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

独贵塔拉站

沙日召嘎查村民1户

N

50

3

杭锦淖尔站

杭锦淖尔村村民3户

S

35

10

伊和乌素站

锡尼其日格嘎查村民2户

W

24

5

巴拉贡站

山湾村村民1户

E

18

3

养老院
S

30

35

吉日嘎朗图站

光前村村民6户

E、N

23-29

15

地下水

独贵塔拉站

独贵塔拉镇水源保护地

E

180

/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境

各站点建设地块不涉及自然保护区等生态保护红线，不占用河道。本次新增用地范围内没有生态保护目标。



	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1.废气排放标准

本项目施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值。具体标准限值见表3-5。
表3-5 施工期大气污染物排放标准一览表

时期

污染物

排放标准值
标准来源

施工期

颗粒物

1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值

本项目运营期，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
表3-6 运营期大气污染物排放标准一览表

污染物

标准值

标准来源

最高允许排放浓度

速率

非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值

非甲烷总烃

120 mg/m3
10 kg/h

周界外浓度最高点4.0mg/m3
GB16297-1996
2.噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，具体指标见表3-7。
表3-7 噪声排放标准一览表
时期

噪声限值Leq [dB（A）]

排放标准

昼间

夜间

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运营期

55

45

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值

3.污水排放标准
生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准。

表3-8 污水综合排放标准

时期
污染物

排放标准值
标准来源

施工期

/

运营期

pH

6-9

《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准

COD
≤500mg/L

BOD5
≤300mg/L

SS

≤400mg/L

氨氮

--

4.固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	无。


四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	1.废气

施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要产生在以下环节：①土石方开挖、回填以及现场堆放扬尘；②建筑材料（水泥、沙子、石子等）的搬运以及堆放扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括运输车辆在施工区内道路行驶产生的扬尘和含泥土的运输车辆带到施工区外道路产生的扬尘）。

扬尘的主要成分是TSP，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，施工期间避开了大风天气，采取了施工场地定时洒水、露天堆放物料苫盖、施工现场四周围挡等措施，因此，施工阶段产生扬尘对周围大气环境的影响较小。

（2）施工机械废气

本项目施工过程中主要有运输车辆、挖掘机等机械，以柴油为燃料，产生了一定量的废气，主要成分是HC、CO、NOx等，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，对周围大气环境的影响较小。

2.废水

施工生产废水主要是含泥浆或沙石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆场的洒水降尘，不外排。施工人员生活污水产生量很少，可依托各天然气供应站点所在的村子旱厕对生活污水进行处理。

施工废水和生活污水得到了妥善处理。
3.噪声
根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间，不得在22：00-06：00期间施工。

③合理进行施工场地布置。

综上所述，施工期间通过采取合理布局施工场地、选用低噪声设备、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）所规定的噪声标准的要求。

4.固体废物

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期固体废物经过合理处理，对周围环境的影响较小。
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	1.废气 

本项目营运期产生的废气包括LNG放散的尾气；储罐、管道传输过程逸散的少量气体；吹扫废气。

（1）LNG放散尾气

在实际使用过程中，设备出现故障和进行维修时，各设备都可单体封闭，只有在设备之间的管道内残留一小部分气体，需要进行放散。在卸车区、LNG储罐区、低温液相管、增压器区、进主气化器、出主气化器、水浴式复热器出口中设置安全阀及放气阀，通过阀门控制将气体通过管线引至放散管高空放散。此类废气排放量较小，且为间歇式排放。类比同类项目，放散尾气最大不超过供气量的0.1‰，约31.92m3/a，0.022t/a（天然气气体标况下密度约0.6987kg/m3）。据有关资料天然气中非甲烷总烃约为1.78%，则非甲烷总烃排放量为0.0004t/a，9个站点合计非甲烷总烃排放量为0.0004t/a，则10m3储罐站点非甲烷总烃排放量为0.00005t/a，5m3储罐站点非甲烷总烃排放量为0.000025t/a，每个站点设置EAG放散系统，通过EAG空温式加热器+10m放散管集中放空即可，在空旷条件下自然扩散对环境影响不大。每个站点非甲烷总烃排放量较小，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（2）逸散气体

本项目储罐、管道传输过程由管道进行连接，连接处或阀门处可能有微量气体逸散，逸散的天然气均未达到可燃气体报警系统检出限值，同时由于天然气基本不含有毒物质，比重轻，且属间断、无规律性排放，其泄漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。

项目采用低温LNG储罐，能保持罐体的恒温，可有效降低甲烷的排放。另外通过加强操作人员的业务培训和学习，严格按照规程操作，可减少废气污染物的排放量。故项目建成后对附近地区的大气环境影响轻微。

（3）吹扫废气
卸车台工艺管线吹扫采用氮气，吹扫废气以无组织形式排放，排放的吹扫废气气量极小，且主要成分为氮气，天然气（非甲烷总烃）浓度极低，不会对外部环境造成影响。

2.废水
本项目废水主要是职工生活废水。

每个站点配备一名巡查员，年工作时间为360天，9个站点合计生活污水排放量为0.072m3/d（26.28m3/a）。污染物产生浓度为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L。每个站点设置5m3化粪池一座，生活污水经过化粪池收集后，定期拉运至站点所在镇区污水处理站处理。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
喷淋冷却水中无特殊污染物，经储罐围堰收集后回用，不外排。

因此，本项目对周围水环境影响较小。

3.噪声

项目噪声污染主要来自气罐车装卸作业、气化设备噪声、空压设备以及气罐车在站内行驶噪声，类比同类规模项目，其噪声级在70-90dB。

表4-1 各站点声源设备声源强度
设备名称

数量
声源源强
dB（A）

降噪措施

储罐增压气化器
1台
85

选用低噪设备、基础减振

气化调压计量加臭撬
1套
80

选用低噪设备、基础减振

空压系统
1套
90

选用低噪设备、基础减振设备置于室内
气罐车
1辆

70

减速慢行
根据本项目特点及各站点情况，本评价重点考虑噪声源至受声点的距离衰减和站点围护结构的屏蔽效应，忽略空气吸收、树木及其它地面效应。声级的计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的中点声源几何发散衰减的基本公式，计算公式如下：
Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）
当多个噪声源同时存在时，总声级的计算公式为：
[image: image23.png]L, -10l310°%)
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根据以上公式计算，在采取环评提出的降噪措施后，运营期项目各站点主要产噪设备对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-2。
表4-2 主要产噪设备对厂界噪声预测结果一览表
序号

站点

预测点位

贡献值/dB（A）
标准值/dB（A）
达标情况

1

四十里梁站
东厂界

28.5

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

37.6

达标

西厂界

35.2

达标

北厂界

37.8

达标

2

道劳站

东厂界

37.6

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

35.5

达标

西厂界

37.7

达标

北厂界

28.6

达标

3

浩绕柴达木站
东厂界

28.5
昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

37.6
达标

西厂界

35.2
达标

北厂界

37.8
达标

4

独贵塔拉站
东厂界

35.3

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

37.8

达标

西厂界

28.6

达标

北厂界

37.6

达标

5

杭锦淖尔站

东厂界

37.6

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

35.3

达标

西厂界

37.8

达标

北厂界

28.5

达标

6

伊和乌素站

东厂界

36.4

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

37.7

达标

西厂界

36.2

达标

北厂界

27.9

达标

7

巴拉贡站

东厂界

38.7

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

25.5

达标

西厂界

36.8

达标

北厂界

35.7

达标

8

呼和木独站

东厂界

37.8

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

28.5

达标

西厂界

37.6

达标

北厂界

35.2

达标

9

吉日嘎朗图站

东厂界

34.8

昼间：55

夜间：45

达标

南厂界

36.4

达标

西厂界

25.3

达标

北厂界

36.3

达标

采取的降噪、防噪措施是通过厂区内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。由于本项目运营后对距离项目最近的环境敏感点噪声贡献值较小，建议生产企业定期维护设备，因此，本项目运营期不会对区域声环境质量产生明显影响，区域声环境质量将维持现状水平。
因此，采取以上措施后，本项目运营期不会对周围声环境产生明显影响。
4.固体废物
本项目固体废弃物主要为生活垃圾。每个站点配备一名巡查员，每人每天产生的生活垃圾按0.5kg计算，则每个站点每天产生的生活垃圾为0.5kg，9个站点合计年产生的生活垃圾量为1.62t/a。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，实现达标排放，对周围的环境影响较小。

5.生态环境影响分析

本项目共建设9座民用天然气供应站点，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇（新井渠村、道劳呼都格嘎查、浩绕柴达木嘎查）、独贵塔拉镇（杭锦淖尔村、沙日召嘎查）、呼和木独镇（巴拉亥村）、伊和乌素苏木（锡尼其日格嘎查）、巴拉贡镇（山湾村）、吉日嘎朗图镇（光前村）。各站点建设地块不涉及自然保护区等生态保护红线，不占用河道。本次新增用地范围内没有生态保护目标，故不对生态环境影响进行分析。

6.环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏。根据突发性事件或事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价工作的重点是预测和防护事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响。

评价流程见下图：
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图4-1 评价流程图
6.1风险识别

风险识别的范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统及环保设施等。

风险类型：根据有毒有害物质放散的起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。项目各生产单元可能发生的事故包括设备中的管道、连接器、过滤器、阀门和储罐等损坏裂口。这些裂口可能会导致易燃、易爆、有毒有害物质的释放，从而导致火灾、爆炸和泄漏事故。本项目风险设施为液化气储罐。
6.2物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），物质风险识别的范围主要包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的污染物等。

本项目经营的是液化天然气（LNG），主要组分为甲烷，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，LNG的重量仅为同体积水的45%左右。

天然气（LNG）的理化性质及危险有害特性见表4-3
4-3 天然气的理化性质及危险特性

物质名称中文名称甲烷英文名称methaneCASNO：74-82-8危险货物编号：21007
分子式：CH4相对分子质量：16.04
沸点（℃）

-161.5
比重

0.42
饱和蒸气压（kPa）

53.32（-168.8℃）
熔点（℃）

-182.5
蒸气密度

0.55
溶解性

微溶于水，溶于醇和乙醚。
外观与气味

均为无色无臭气体。
火灾爆炸危险数据

闪点数据（℃）

-188
爆炸极限

爆炸上限%（V/V）：15爆炸下限%（V/V）：5.3
灭火剂

雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
灭火方法

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
危险特性

本品易燃，具窒息性。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应，可能会发生剧烈反应。
禁忌物

强氧化剂、氟、氯。
燃烧（分解）产物

一氧化碳、二氧化碳
健康危害数据

侵入途径

吸入

√

皮肤

√

口

√

急性中毒

LD50
无资料
LC50
无资料

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离危险，就可能导致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。
急救措施：皮肤接触：如果有冻伤，请立即就医治疗。

吸入：脱离现场：迅速吸入至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果呼吸困难，就给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储罐区应备有泄漏应急处理设备。
泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，可以加速甲烷扩散。用喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
工程控制

采取密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。
呼吸系统防护

一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具
身体防护

穿防静电工作服。
手防护

戴一般作业防护手套。
眼防护

一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
其他

工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，必须有人监护。
6.3环境风险潜势

①评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；潜在风险等级为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见表4-4
表4-4  评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价等级

一

二

三

简要分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给

出定性的说明
⑴危险物质分级

项目使用的LNG，其主要成分为CH4.
甲烷（methane,CH4），相对分子质量16.04，常温下为无色、无臭气体。在一大气压力的环境中，甲烷的沸点是-161°C。空气中的瓦斯含量只要超过5%～15%就十分易燃。液化的甲烷不会燃烧，除非在高压的环境中（通常是4～5大气压力）。

因此，LNG具有易燃、易爆的危害，具有较大的安全隐患。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1、表B.2和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中规定的临界量来P的分级标准确定。根据下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）。
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式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100.
本项目涉及的主要危险物质为LNG，9座站点共设置7个10m3、2个5m3LNG地上储罐，额定充满率以90%计（根据GB/T18442.1-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》中的要求，充装易爆介质的液相容积不大于内容器几何容积的90%.液化天然气密度0.45g/cm3，折算本项目10m3LNG储罐天然气最大储量为4.05t、5m3LNG储罐天然气最大储量为2.03t，每个站点的不超过临界储量（10t）。

表4-5 项目风险物质名称及临界量

站点

危险化学品名称

临界量Q（t）

站点最大实际存储量q（t）

q/Q

四十里梁站
甲烷

10

4.05

0.405
道劳站
甲烷

10

4.05

0.405
浩绕柴达木站
甲烷

10

4.05

0.405
独贵塔拉站
甲烷

10

4.05

0.405
杭锦淖尔站
甲烷

10

4.05

0.405
伊和乌素站
甲烷

10

2.03
0.203
巴拉贡站
甲烷

10

4.05

0.405
呼和木独站
甲烷

10

4.05

0.405
吉日嘎朗图站
甲烷

10

2.03
0.203
本项目9个站点独立设置，故每个站点单独计算Q值。

经计算：Q（10m3）=q/Q=0.405<1，Q（5m3）=q/Q=0.203<1.
重大危险源辨识结果看出，项目各站点q/Q值小于1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行环境风险简单分析。

6.4源项分析

6.4.1项目厂区风险分析

根据对本项目涉及原料的理化性质、生产工艺特征以及同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为储罐泄露天然气等导致的火灾、爆炸事故以及环境污染事故。

6.4.2运输过程风险分析

本项目天然气在运输过程存在一定风险性，交通运输存在的环境风险主要为汽车运输事故。汽车运输过程中，存在由于交通事故、容器老化破裂等导致车运危险品发生泄漏的事故。天然气等可燃性物质如遇明火还可引发火灾爆炸事故，造成附近环境污染。

6.4.3自然危害因素分析

储罐区可能构成危害的自然因素有地震、雷暴等。

①地震

地震是地壳运动的一种表现，是地球内部传播出来的地震波造成的地面震动；其中由地下构造活动产生的构造地震，破坏性大，影响面广。

根据GB186306-2001《中国地震参数区划图》，项目工程所在区域抗震设防烈度为6度。但由于地震因目前无法准确预报，具有突发的性质、毁灭性、次生灾害严重等特点，可使储罐区的地基开裂、下沉使储气罐甚至破裂，因此，它是站区防范风险事故的主要对象之一。针对该地区地震强度和频度较高的特点，本项目的建筑物、构筑物设计中，应均按Ⅷ度地震烈度进行设防。

②雷暴

雷暴是造成储罐区出现意外事故的原因之一，雷暴击中储罐可引发火灾。因此，本站区特别是储罐区内电器、器材的选择、设计、安装及维护需要执行有关标准规定。各类储罐、实瓶等生产设施需采取防雷、防静电、接地等措施。重视防治雷暴工作，各防雷设施应定期进行检测，发现问题及时进行整改。

6.5事故防范措施

由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。

6.5.1运行阶段已有的事故防范措施

（1）严格控制液化天然气的气质，减轻罐壁腐蚀；

（2）站区设置了过流保护及紧急切断装置，进一步提高工艺管线及阀门质量，并进行日常维护保养；

（3）站区设置多路自动报警及排气装置，无论是钢瓶还是任何设备发生泄漏都能及时发现，及时采取措施；

（4）工作人员对用气设备和储罐进行维修检验；

（5）工作人员日常工作时对液化天然气储配站、供应站等重要场所进行检查，并划定禁火区域，禁绝一切火源。

①禁止拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车、槽车进入时，必须在排气管上装有防火罩；
②进入站（库）内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具；

③站、库内的电气设备应当防爆、贮罐区应当安装避雷设施，贮罐应当安装导除静电设施；
④严禁随意在站内、库内及周围进行动火焊割作业等。
（6）站区已配置消防器材，并加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。

6.5.2其他管理措施
（1）在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。

（2）在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 

（3）加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。

（4）制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响， 

（5）对站点附近的居民加强教育，减少和避免发生第三方破坏的事故；

（6）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全；

（7）站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。

6.6事故应急预案
6.6.1应急处置预案
本项目环境事件应急预案则应结合液化气站应急预案、并与之相衔接，以实行有效的分类管理、分级响应和联动。本项目环境事件应急预案编制的主要内容见表4-6.
表4-6应急预案的主要内容

序号

项目

具体内容

1

应急计划区

项目站区

2

应急组织机构、人员

明确应急组织机构的构成。主要负责人为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通信联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级生态环境部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

10

应急培训计划

应急培训计划制定后，安排人员培训与演练

11

公众教育和信息
对邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，报送相关部门备案。

6.6.2应急响应系统

为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故进行统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急响应系统由三部分组成：应急响应、应急监测和应急处理系统。
事故应急响应

若发现储罐泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要包括在泄漏和泄漏物料回收后1天内向环境保护主管部门报告，并在5个工作日内提供泄漏物料的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取的应急响应措施。

突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警后，必须立即向应急办公室报告。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。应建立车间→站点→地方三级应急响应防控体系。

②事故应急监测

要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。

③应急处理系统

根据本项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。

6.7分析结论

根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平和可接受的环境风险范围内。

表4-7 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目
建设地点

本项目共建设9座民用天然气供应站点，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇（新井渠村、道劳呼都格嘎查、浩绕柴达木嘎查）、独贵塔拉镇（杭锦淖尔村、沙日召嘎查）、呼和木独镇（巴拉亥村）、伊和乌素苏木（锡尼其日格嘎查）、巴拉贡镇（山湾村）、吉日嘎朗图镇（光前村）

地理坐标

四十里梁站E：108度47分41.325秒，N：39度36分42.645秒

道劳站E：108度6分10.287秒，N：39度40分47.469秒

浩绕柴达木站E：108度32分7.324秒，N：39度51分15.923秒

独贵塔拉站E：110度53分20.682秒，N：39度37分59.081秒

杭锦淖尔站E：108度47分28.424秒，N：40度31分17.101秒

伊和乌素站E：107度50分28.247秒，N：40度3分5.521秒

巴拉贡站E：107度2分59.877秒，N：40度16分28.229秒

呼和木独站E：107度17分12.188秒，N：40度35分53.048秒

吉日嘎朗图站E：107度57分44.098秒，N：40度47分28.200秒

主要危险物质及分布

天然气储罐

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

天然气储罐被泄露、天然气管道泄露，从而发生火灾及爆炸。天然气泄漏发生火灾和爆炸后，可能造成大气、土壤和水污染。建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。

风险防范措施要求

各站点建设防火围墙。储罐区设置围堰，并按照相关标准的要求进行重点防渗。
LNG储存过程必须严格遵守安全防火规定，储罐区配备防火器材和燃气报警器，严禁原料与易燃易爆物混合存放。
厂区内设置消防水池和消防栓，火灾发生后立即喷水灭火。

加强巡查，发现问题及时处理。强化管理，加强工作人员的业务培训，完善各项规章制度。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

7.环境监测计划

项目建成后，应对大气、噪声等污染物开展常规监测。该项监测工作应委托有资质的监测单位完成，数据定期上报环境保护主管部门。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），运营期各站点环境监测计划见表4-8.
表4-8 污染源常规监测计划

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

废气

上风向参照点（1个）和下风向监控点（3个）
非甲烷总烃

1次/年，必要时增加频次

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2限值

噪声

厂界外1m

等效连续A声级（Leq）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值

8.本项目“三同时”一览表

本项目在运营期间会产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物。经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染。在保证污染物达标排放、污染防治措施切实可行、环保投资足额投入的前提下，本项目的建设是可行的。
本项目环保“三同时”验收内容见下表。

表4-9 环保“三同时”验收一览表

项目

污染物

防治对策

验收标准

废气

非甲烷总烃

设置放散管，高空排放

《大气污染物综合标准》（GB16297-1996）表2限值
废水

生活污水

每个站点设置5m3化粪池一座，生活污水经过化粪池收集后，定期拉运至站点所在镇区污水处理站处理
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

喷淋冷却水
经储罐围堰收集后回用

不外排
噪声

各类设备噪声、运输车辆噪声
选用低噪设备、设置减振等防护装置；加强管理，定期维修保养设备

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求
固体废物

生活垃圾
设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

防渗

消防水池、化粪池

采取一般防渗措施，渗透系数小于1.0×10-7cm/s 

/

储罐区

采取重点防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
/

环境风险

火灾

设置站点防火围墙、设置罐区围堰、设置消防水池、设置灭火器；设置可燃气体报警装置、监控系统等
满足站区事故应急需求，且做好防渗措施

9.环保投资

本项目总投资为4381.02万元，其中环保投资231万元，占总投资的5.3%。

表4-10 项目环保投资一览表

序号

投资项目

名称

投资金额

（万元）

1

运营期

固废收集装置

生活垃圾收集箱9个

1

2

噪声治理

隔声减振设施、设置禁鸣标志、设置减速带

90

3

废水污染防治

5m3化粪池9座
5

4

风险防治

防火围墙，罐区围堰，消防水池、消防器材等9套
90

5

防渗

储罐区地面防渗，化粪池、消防水池防渗措施
45

合计

231



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	放散管
	非甲烷总烃
	设置放散管，高空排放
	《大气污染物综合标准》（GB16297-1996）表2限值

	地表水环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	各类设备噪声、运输车辆噪声
	噪声
	选用低噪声设备、设置减振器等防护装置；加强管理，定期维修保养设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	消防水池、化粪池采取一般防渗措施，储罐区按照相关标准的要求进行重点防渗，其他地面进行硬化处理。每个站点设置生活污水经过化粪池收集后，定期拉运至站点所在镇区污水处理站处理。无其他外排废水，对地下水、土壤影响不大。

	生态保护措施
	建成后，厂区内将采取硬化或绿化措施。

	环境风险防范措施
	本项目主要环境风险为火灾爆炸。应采取以下风险防范措施：

1.LNG储存过程必须严格遵守安全防火规定，储罐区配备防火器材和燃气报警器，严禁原料与易燃易爆物混合存放。

2.落实责任制，消除火灾隐患；时刻监控。

3.厂区内设置消防水池和消防栓，火灾发生后立即喷水灭火，并拨打119火灾报警电话。

4.如发生火灾，应立即采取急救措施，及时向当地应急管理部门、公安部门、消防部门、生态环境部门等有关部门报告。

	其他环境管理要求
	1.加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。

2.通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。

3.加强环保设施的日常管理和维护保养，保证其长期稳定运行。


六、结论

	本项目的建设符合国家产业政策，满足区域环境功能区划要求，项目选址可行。本项目在严格落实本报告中提出的施工期和运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物可达标排放，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0004t/a
	/
	0.0004t/a
	+0.0004t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.62t/a
	/
	1.62t/a
	+1.62t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

附图

附图1：本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置
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附图2：项目地理位置图
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附图3：项目总平面布置图
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浩绕柴达木站
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独贵塔拉站
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杭锦淖尔站
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伊和乌素站
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巴拉贡站
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呼和木独站
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吉日嘎朗图站

附图4：环境保护目标图
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附件

附件1：委托书

委 托 书

内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司：

我单位建设“杭锦旗村镇‘气化杭锦’民用天然气项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制《环境影响报告表》。

我单位现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作；请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，开展环评工作。

鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司

                                                      2024年3月7日
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