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中华人民共和国生态环境部



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	塔然高勒煤矿项目北部风井场地

	项目代码
	2310-150625-04-05-497585

	建设单位联系人
	吴楠
	联系方式
	0477-3872061

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村

	地理坐标
	109°9′59.082″，40°3′16.030″

	建设项目
行业类别
	“四、煤炭开采和洗选业06”中的“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程”
	用地面积（m2）/长度（km）
	总用地面积：79386

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	杭锦旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	22000
	环保投资（万元）
	89.6

	环保投资占比（%）
	0.41
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	2007年6月25日，国家发展和改革委员会以“发改能源〔2007〕1388号”批复了《鄂尔多斯塔然高勒矿区总体规划》

	规划环境影响
评价情况
	2008年4月，原环境保护部以“环审〔2008〕193号”文出具了对《内蒙古自治区鄂尔多斯塔然高勒矿区总体规划环境影响报告书》的审查意见。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《内蒙古自治区鄂尔多斯塔然高勒矿区总体规划》的符合性分析
根据2007年6月25日国家发展和改革委员会以“发改能源〔2007〕1388号”批复的《鄂尔多斯塔然高勒矿区总体规划》，矿区东西长64公里，南北宽约37公里，面积2379平方公里。矿区划分为5个井田和1个勘查区，建设总规模暂定为2600万吨/年。其中，塔然高勒1000万吨/年，呼斯梁400万吨/年，红庆梁600万吨/年，油房壕300万吨/年，泊江海子300万吨/年，西南部勘查区勘查程度低，待进一步勘查后确定开发方式。
塔然高勒规划建设规模为1000万吨/年，井田范围为不规则多边形，由5个拐点坐标组成，东西长25.2km，南北宽16.0km，面积492.65km2；井田北以煤层隐伏露头线为界，南部、西部为勘查区，东南部与油房壕井田相邻，东部为呼斯梁井田。塔然高勒煤矿是塔然高勒矿区规划的矿井之一。塔然高勒煤矿建设规模、开发方式及建设时序均符合矿区总体规划及规划环评要求。本项目是塔然高勒煤矿的一项附属工程，主要建设风井场地、场外道路及其他配套工程，项目建设符合塔然高勒矿区总体规划及批复的要求。
2.与《内蒙古自治区鄂尔多斯塔然高勒矿区总体规划环境影响报告书》的符合性分析
2008年3月，中煤科工集团北京华宇工程有限公司编制完成《内蒙古自治区鄂尔多斯塔然高勒矿区总体规划环境影响报告书》。2008年4月，原环境保护部以“环审〔2008〕193号”文出具了对塔然高勒矿区环境影响报告书的审查意见。具体内容见表1-1。
表1-1项目与规划环评报告及批复的符合性分析

	项目
	矿区规划环评及批复中相关要求
	本项目
	符合
性

	规划环
评审查
意见
	切实做好对遗鸥国家级自然保护区的保护。在保护区北部边界以北留设宽度不低于500米的保护煤柱。油房壕井田与保护区飞地实验区的重合区应划为禁采区，并在实验区周边留设宽度不低于500米的保护煤柱。加强对鸡沟河汇水通道的保护，确保汇水功能不受影响。泊江海子井田在开发过程中首先开采中部和东部煤层，矿区西南部勘察区内的鸡沟河汇水区应暂缓开采。在矿区开发过程中，应通过整治鸡沟河上游淤地坝、增强汇水区水源涵养能力等措施，构建适合遗鸥生存的自然环境。
	本项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，不涉及井田开发
	符合

	
	加强矿区生态环境治理。在矿区开发过程中，对南部井田、北部井田和西南部勘查区分别制定生态环境综合整治方案，落实资金来源和项目安排，并与煤炭资源开发同步实施。规划内所包含的建设项目在施工时应尽量缩小施工范围，减少对植被的破坏。
	本项目施工期间严格控制施工作业带宽度，各种施工活动严格控制在施工区域内，风井场地外围采用方格型浆砌片石骨架内撒播草籽护坡，风井场地进行植树种草绿化，绿化面积3370m2，进场道路两侧采用六边形水泥混凝土空心块植物护坡与种草籽护坡相结合。
	符合

	
	加强对地下水资源的保护。在矿区北部煤炭露头线附近留设一定宽度的缓冲区和足够的防水煤岩柱，确保煤炭开采不对浅部含水层造成影响。建立全矿区地下水长期动态监测计划，合理设置观测井，在地下水位大幅度下降时应立即采取禁采、限采或留设煤柱等措施保护好地下水资源。对泊江海子镇水源地、高头窑乡水源地、杭锦旗锡尼镇水源地的取水井，以及矿区范围内村庄居民沟谷旱井，应设点进行长期观测。针对采煤导致的群众用水困难问题，应采取供水等措施保障群众用水。
	本项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，不涉及煤炭开采，本项目建设不涉及地下水利用，进、回风立井井筒建设采用冻结法施工，有效减少穿越层的地下水渗出量，不会造成地下水水位大幅度下降。
	符合

	
	加强矿井水和污废水的综合利用。在矿区范围内统筹建设矿井水和污废水的处理和综合回用设施，将矿井水和污水处理后全部回用。根据报告书提出的建议，在泊江海子井田和油坊壕井田之间构筑生态蓄水池，用于储存富余矿井水，并在征得同意后，通过输水明渠将符合保护区水质要求的富余矿井水补入保护区内的桃—阿海子。
	本项目不新增生活污水，乏风取热设施废水、初期雨水池内储存的初期雨水被送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理，不外排。
	符合

	
	泊江海子镇规划控制区边界应划为禁采区，并从边界向外合理留设保护煤柱。在各井田开发之前，依托现有城镇，将受开采沉陷影响需要搬迁的居民提前搬迁安置。
	本项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，不涉及煤炭开采。
	符合

	
	污染物排放总量指标应纳入鄂尔多斯市的污染物排放总量控制计划。
	项目不涉及总量控制指标。
	符合


由上表可知，本项目符合规划环评审查意见的要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，《产业结构调整指导目录（2024年本）》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类。本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，本项目已取得杭锦旗发展和改革委员会出具的项目备案告知书，项目代码为2310-150625-04-05-497585，属于允许类项目。项目的建设符合国家现行产业政策要求。
二、与“三线一单”的符合性分析
生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。这些区域是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。
按照《鄂尔多斯市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市共划分环境管控单元163个，包括优先保护单元69个、重点管控单元87个、一般管控单元7个，实施分类管控。 
1.生态保护红线：本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村，环境管控单元为塔然高勒矿区，管控单元编码：ZH15062520005，属于重点管控单元。评价区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。本项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线管控要求。
2.环境质量底线
根据2022年《内蒙古自治区生态环境状况公报》统计数据，鄂尔多斯市2022年区域大气污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。目前，该项目的声环境质量已经能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本项目运营过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废物，采取相应措施后均可达标排放，不会明显降低区域环境质量现状。项目的建设符合鄂尔多斯市的环境质量底线要求。
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图1-1本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中位置
3.资源利用上线
资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目为塔然高勒煤矿配套项目，项目运行期主要消耗水、电资源，本项目水电资源消耗量对区域资源利用总量影响小。项目资源利用不会突破地区资源利用上线。
4.生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境准入清单》的通知（鄂环函〔2021〕95号）及《鄂尔多斯市生态环境准入清单》文本，本项目所在区域为重点管控单元，管控单元为塔然高勒矿区，环境管控单元编码：ZH15062520005。本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表1-1。
表1-1本项目与管控单元的管控要求符合性分析一览表
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.未经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。
2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。
3.严格控制在草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。
4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对于依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，必须在依法确定的矿区范围外进行平面增扩，不得未经批准将井工开采变为露天开采。同时，必须严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路等占用草原的面积。
5.执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~2020）》中最低开采规模相关要求。
	1.本项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，不属于矿产资源开采项目。
2.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类项目。本项目已备案，项目编号为2310-150625-04-05-49758，符合国家产业政策要求。符合《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。
3.本项目主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，不属于矿产资源开发项目。
4.本项目位于塔然高勒煤矿矿区范围内，严格控制厂区道路面积。北部风井道路占地4.03公顷，连接北部风井场地与既有公路。本道路承担风井场地人员通勤用途。
5.本项目为塔然高勒煤矿附属工程，不涉及矿产资源开采。
	符合

	污染物排放管控
	1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。
2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。
3.煤矿地面运煤系统、运输设备和煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用水平。
4.对新建硫份大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。
	1.项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，不涉及矿产资源勘查以及采选。
2.本项目“三废”排放符合环保指标要求。
3.不涉及
4.不涉及
	符合

	环境风险防控
	1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。
2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。
	1.项目制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。
2.本项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要是建设风井场地、场外道路及其他配套工程，不属于采矿工程，不涉及废弃巷道和采空区的回填；风井场地井筒掘进过程中产生的废水运送至塔然高勒煤矿工业场地既有矿井水处理站处理后回用。
	

	资源利用效率要求
	1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。
	1.本项目不涉及原煤入选与煤矸石综合利用，井筒掘进过程中产生的废水由抽水车定期集中抽排，运送至工业场地既有矿井水处理站处理后回用；乏风取热设施废水、初期雨水池内储存的初期雨水被送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。
2.不涉及。
	符合


综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，不属于所在管控单元中禁止和限制准入的项目类型。
因此，本项目满足区域生态环境准入要求。
综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。
三、选址合理性分析
本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村，项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要建设风井场地、场外道路及其他配套工程。
在依法合规建设塔然高勒煤矿期间，中核集团在塔然高勒井田范围内调查发现了沉积砂岩型铀矿。建设单位根据煤、铀协调开采协议，委托专业单位对初步设计进行了修改，于2024年2月7日取得了鄂尔多斯市能源局出具的《鄂尔多斯市能源局关于神华集团有限责任公司塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）的批复》（鄂能局审批发〔2024〕3号）。煤矿拟将首采盘区由原西一盘区和东一盘区调整至西四（上）盘区，本项目进风、回风立井承担西四（上）（下）及北部后续盘区的主要进回风任务。在位于工业场地西北约7.2km、西三（上）盘区北部且靠近西四（上）盘区边界、Q138钻孔南侧360m处，新选择北部风井场地，布置一对北部进、回风立井。现煤矿工业场地已布置有3条立井井筒，即主立井、副立井、中央回风立井；在北部风井场地新增进、回风立井2条井筒；共5条立井井筒。原初步设计在距离工业场地东侧3.5km处设有刘家渠风井场地，该场地未开工建设，因受铀矿压覆、阻隔影响，先期开采区域发生变化，不再布置刘家渠风井场地。
本项目占地不在杭锦旗已划定的集中式饮用水水源地保护区范围内；根据本项目地类占用情况查询结果，本项目占地类型为灌木林地、天然牧草地、农村道路、裸土地、其他草地，不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内；不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公园、天然林等敏感区；本项目涉及地方公益林0.6009公顷，建设方已于2022年10月21日取得《杭锦旗林业和草原局关于塔然高勒煤矿项目（北部风井场地）使用林地的审查意见》（杭林草审字〔2022〕135号）（见附件10），并已缴纳森林植被恢复费。
项目运营期产生的废气、废水、噪声采取相应环保措施后，可实现达标排放，同时固废也得到妥善处置。本项目风井场地周边500m范围内不涉及居民区，场外道路两侧500m范围内涉及有住户，项目场外道路车辆仅为日常通勤及对外联络车辆，车流量极低，对周边环境影响较小。
综上所述，从环境保护角度分析，项目的选址合理。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村。工程建设内容包括风井场地、场外道路及其他配套工程，占地面积79386m2。
项目地理位置图见附图1。
表2-1项目坐标
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	北部风井场地厂区

	1 
	4436308.961
	36599639.827
	12 
	4436078.844
	36599541.907

	2 
	4436308.961
	36599614.317
	13 
	4436037.902
	36599590.429

	3 
	4436301.905
	36599514.415
	14 
	4436069.922
	36599597.427

	4 
	4436297.069
	36599494.668
	15 
	4436104.99
	36599599.933

	5 
	4436296.79
	36599455.279
	16 
	4436126.075
	36599628.7

	6 
	4436301.454
	36599382.768
	17 
	4436130.923
	36599631.41

	7 
	4436282.634
	36599382.767
	18 
	4436148.139
	36599634.911

	8 
	4436257.558
	36599395.772
	19 
	4436182.096
	36599612.421

	9 
	4436232.892
	36599388.593
	20 
	4436218.346
	36599590.652

	10 
	4436206.875
	36599383.4
	21 
	4436228.616
	36599610.783

	11 
	4436206.874
	36599436.855
	/
	/
	/

	场外道路

	1 
	4434884.957
	36601055.916
	23 
	4435760.355
	36600322.848

	2 
	4434982.866
	36600934.569
	24 
	4435766.964
	36600303.404

	3 
	4434997.408
	36600916.546
	25 
	4435780.700
	36600288.139

	4 
	4435019.328
	36600909.078
	26 
	4435848.884
	36600212.363

	5 
	4435156.262
	36600862.427
	27 
	4435863.814
	36600195.770

	6 
	4435176.278
	36600855.607
	28 
	4435882.345
	36600183.327

	7 
	4435197 341
	36600857.475
	29 
	4435927.997
	36600152.672

	8 
	4435328.900
	36600869.138
	30 
	4435939 224
	36600145.133

	9 
	4435376.481
	36600873.356
	31 
	4435946.513
	36600133.742

	10 
	4435402.765
	36600833.469
	32 
	4436031.792
	36600000.459

	11 
	4435447.123
	36600766.154
	33 
	4436041.998
	36599984.509

	12 
	4435456.925
	36600751.280
	34 
	4436044.911
	36599965.798

	13 
	4435472.111
	36600741.970
	35 
	4436050.690
	36599928.682

	14 
	4435515.163
	36600715.577
	36 
	4436054.212
	36599906.055

	15 
	4435532.551
	36600704.917
	37 
	4436071.914
	36599891.529

	16 
	4435541.492
	36600686.585
	38 
	4436168.069
	36599812.625

	17 
	4435636.557
	36600491.679
	39 
	4436194.803
	36599790.687

	18 
	4435644.721
	36600474.941
	40 
	4436207.102
	36599758.365

	19 
	4435659.437
	36600463.529
	41 
	4436236.615
	36599680.809

	20 
	4435712.556
	36600422.339
	42 
	4436242.500
	36599665.345

	21 
	4435731.545
	36600407.614
	43 
	4436242.500
	36599648.800

	22 
	4435739 277
	36600384.863
	44 
	4436242.500
	36599605.000




	项目组成及规模
	1、 工程概况
1.项目背景
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村塔然高勒煤矿矿界内，为塔然高勒煤矿附属工程，塔然高勒矿井设计生产能力为10.00Mt/a，服务年限106.1a，其中先期开采区域〔西一（上）、西一（下）北翼盘区至西四（上）、（下）盘区〕均衡生产约42a。
2006年5月，内蒙古自治区环境科学研究院编制完成《神华集团塔然高勒矿井环境影响报告书》。2006年6月21日，原国家环境保护总局对神华集团塔然高勒矿井进行了批复，批文为《关于神华集团塔然高勒矿井环境影响报告书的批复》（环审〔2006〕287号）。
塔然高勒煤矿于2008年7月开工建设，在依法合规建设期间，中核集团在塔然高勒井田范围内调查发现了沉积砂岩型铀矿。为保护铀矿资源，确保煤矿安全生产，塔然高勒煤矿于2012年5月停止东翼盘区建设，2015年10月全面停止井巷工程施工，并回撤全部采掘设备，2016年初封闭试采工作面，矿井进入维护运行状态。目前，原设计的矿建工程一期已经全部完工，二期工程大部分已经完成。主、副、风井井筒装备，永久提升系统，主要通风机，井下中央变电所和水泵房等机电安装工程全部完成。地面主副井塔、35kV变电所、水处理站、办公楼及职工公寓等生产、生活设施全部建成。矿井的永久提升、通风、运输、排水、压风、供电、通讯、生产生活服务设施等系统运行正常，矿井保持着随时恢复建设的基本条件。因项目处于基建期，未进行环保验收。
建设单位根据煤、铀协调开采协议，委托专业单位对初步设计进行了修改，2024年2月7日取得了鄂尔多斯市能源局出具的《鄂尔多斯市能源局关于神华集团有限责任公司塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）的批复》（鄂能局审批发〔2024〕3号）。
塔然高勒煤矿由于受煤、铀重叠区域的影响，煤矿拟将首采盘区由原西一盘区和东一盘区调整至西四（上）盘区。本次针对修改后的初步设计中先开采的盘区建设风井，后续服务于初步设计（修改）后的煤矿。变更初步设计后的《国家能源集团杭锦能源有限责任公司塔然高勒矿区塔然高勒矿井及选煤厂（1000万吨/年）变更环境影响报告书》正在同步编制中。
为缩短先期开采区域的通风、压风、供电、井下供热等距离，满足矿井通风、缩短建设工期、安全建井与生产等需要，在位于塔然高勒煤矿工业场地西北约7.2km、西三（上）盘区北部且靠近西四（上）盘区边界、Q138钻孔南侧360m处，新选择北部风井场地，布置一对北部进、回风立井，服务煤层为3-1、4-1、4-2。本工程建设内容包括风井场地、场外道路及其他配套工程。现塔然高勒煤矿工业场地已布置有3条立井井筒，即主立井、副立井、中央回风立井；在北部风井场地新增进、回风立井2条井筒；共5条立井井筒。
对照《建设项目分类管理名录》（2021版），本项目属于“四、煤炭开采和洗选业06”中的“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程”，需编制环境影响报告表。建设方委托我公司（内蒙古金绿环保服务有限公司）进行本次环评工作，我公司根据相关导则、标准及行业规范要求编制了《塔然高勒煤矿项目北部风井场地环境影响评价报告表》。现报告已编制完成，呈生态环境保护主管部门审查。
2.项目基本情况
项目名称：塔然高勒煤矿项目北部风井场地
建设单位：国家能源集团杭锦能源有限责任公司
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村
占地面积：本项目占地面积79386m2，其中北部风井场地占地面积为39200m2（围墙内用地面积为22460m2），场外道路占地面积40186m2。
建设性质：新建
投资规模：总投资为22000万元，其中环保投资89.6万元，占总投资额的0.41%。
3.建设内容及规模
工程建设内容包括风井场地、场外道路及其他配套工程，占地面积79386m2。风井场地主要建设有北部进风立井、北部回风立井、空压机房、空气加热室、乏风取热室、乏风热泵机房、电气集控中心、综合值班室、日用生产消防水池及泵房、初期雨水收集池、凝结水池、场内道路、通风设备等工程。本项目工程组成见表2-1。
表2-1  工程组成一览表
	分类
	工程
名称
	主要建设内容
	备注

	主体
工程
	北部进风立井
	在进风井井筒周围建造井口房，北部进风立井井口标高+1537.500m，井底标高暂定+904.350m，落底于4-1煤层底板，井窝深度5m，井筒垂深约638m，净直径7.0m，井口坐标：X=4436265.000、Y=36599583.000。井筒内装备封闭式玻璃钢梯子间，兼作矿井安全出口。承担西四（上）（下）及北部后续盘区的主要进风任务。
井筒内布置1条压风管路、应急排水管路、电力及通讯电缆等。
	新建

	
	北部回风立井
	承担西四（上）（下）盘区及北部后续盘区的主要回风任务。井口坐标：X=4436120.000、Y=36599575.000，北部回风立井井口标高+1538.000m，井底标高暂定+903.850m，落底于4-1煤层底板，井窝深度5m，井筒垂深约639m，净直径7.5m。井筒内装备封闭式玻璃钢梯子间，兼作矿井安全出口。
	新建

	
	空压机房
	平面尺寸24.5mx9.5mm，高9.5m，一层采用钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，基础埋深2.0m。
新增压风系统，选用U-8VPM型永磁变频空压机3台，其中2台工作，1台备用，预留1台位置。空压机的排气量为50m3/min，排气压力为0.8MPa，随机配备电动机（250kW、10kV）。主干管选用Φ273×7矿用带涂层复合钢管将压缩空气沿进风立井送往井下。为便于设备安装和检修，在机房内设有10t手动单梁起重机一台。
	新建

	
	空气加热室
	进风立井井口房两侧建造空气加热室，平面尺寸25.5mx5.5m，高5m，一层，采用钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，基础埋深2.0m。空气加热室热源为乏风余热系统供热。
在井口房内设置了煤矿专用低温低噪音井口空气加热机组SMEET-FJ-1000型12台。
	新建

	
	乏风取热室
	平面尺寸28.5mx19.9m，高18.5m，三层，采用钢框架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，基础埋深2.0m。乏风取热室设置乏风取热箱设备型号SMEET-FSQ-390，数量28台。
	新建

	
	乏风热泵机房
	平面尺寸36.5mx17m，高6m，一层，采用钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，基础埋深2.0m。选取直冷式（水冷）乏风热泵机组SMEET-FS-R-2400型5台，机组设置在乏风热泵机房内。
	新建

	辅助工程
	通风设备
	设置长度为127m，风道（6.4mx6.4m）。
北部回风立井通风机，选用F（B）CZNo33.5/1800型轴流式通风机二台，一台工作，一台备用。每台风机配一台YBFP800-8型（1800kW、740r/min、10kV）变频电动机。
通风机为露天安装，每台通风机采用两道风门（可电动、手动两用），一处为悬挂导轨式箱式风门，一处采用自闭式旋叶风门，两套风门互为备用。采用电加热防冻措施。
	新建

	
	电气集控中心
	设1个电气集控中心，占地612.6m2，里面包含通风机配电室、空压机配电室、集控中心10/0.4kV配电室、抗灾潜水电泵配电室和集控室。
	新建

	
	综合值班室
	位于场地出入口处，占地120m2，包括值班、休息等功能。
	新建

	
	日用生产消防水池及泵房
	风井场地新建日用生产消防水池及泵房1座，泵房内设置生活给水变频机组1套，生产绿化变频供水机组1套，消防给水泵2台，消防稳压设备1套，消毒设备及排水泵等。新建生产消防水池1座，用于储存风井场地生产、绿化和消防用水；生产消防水池吸水井（L×B×H=10.8×2.0×4.5m）与泵房贴建，工程量在泵房中包含，不单独计量。在吸水井中独立分隔出1座生活水池，水池有效容积10m3。北部风井场地水源由水车从工业场地拉水。
生产消防水池采用钢砼结构，L×B×H=24×10×5.0m，地下4.0m，总有效储水容积1000m3；分两格，可存储540m3的消防用水量。
生活消防泵房：L×B×H=21×8×8.5m，地下部分高4.0m，地上部分高4.5m；
	新建

	储运工程
	初期雨水收集池
	尺寸：L×B×H=16×8×3.5m，采用钢砼结构，全地下设计，池顶埋深2.5m，有效容积400m3；潜水排水泵2台，Q=200m3/h  H=25m，N=30kW，1用1备。
场区雨水采用盖板明沟的排水方式。在挖方边坡坡底设一段排水明沟，在道路一侧设盖板明沟，将场区雨水收集至雨水收集池内，经沉淀后用于厂区绿化。明沟采用混凝土矩形明沟，净宽0.4m，平均沟深0.6m，壁厚0.3m，最小纵坡0.5%，最大纵坡3%。
	新建

	
	场外道路
	[bookmark: _Hlk130058369]新增1条北部风井场外道路，为沥青混凝土路面结构，道路为辅助道路，不属于等级公路；全长约2.15km，路基宽度为5.0m，进场道路两侧采用六边形水泥混凝土空心块植物护坡与种草籽护坡相结合的防护方式，两侧护坡平均宽度为13.6912m。
北部风井道路连接北部风井场地与既有公路。本道路承担风井场地人员通勤，道路自北部风井场地东门起，沿项家沟北侧沟顶向东南约1.5km，顺山坡向南约0.5km至沟底，与既有道路相接。根据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）规定，本道路采用辅助道路厂外道路标准设计，设计速度为15km/h，车行道宽度为3.5m。考虑到本道路位于山岭地区，路基加宽为5.0m。北部风井道路设计洪水频率为1/25，设计荷载标准为公路Ⅱ级。场外道路的小桥涵主要采用钢筋混凝土圆管涵和箱涵
	新建

	
	场内道路
	北部风井场地内道路型式采用城市型，路面宽度为4.0m，长度为820m。路面为20cm厚30号水泥混凝土路面板，基层为15cm厚5%水泥稳定碎石，垫层为15cm厚天然砂砾。
	新建

	
	凝结水池
	建设凝结水池1座，尺寸为4.5x10x6m，设置2台DFG50-160A/2/2.2型号排水泵，用于存储乏风取热系统析出的冷凝水。
	新建

	临时工程
	施工生产生活区
	总面积为0.20hm2；施工生产区设有表土堆场、材料堆场等，总面积为0.60hm2；施工生产生活区在施工结束后作为风井工业场地硬化绿化区。施工生活生产区位于风井工业场地永久占地范围内，不新增临时占地。本项目不设置混凝土和沥青拌合站。
	新建

	
	施工道路
	施工期间风井工业场地内道路采用砂石路面，施工结束后改建为永久性道路（碎石基层，混凝土路面）。场外施工道路依托附近公路、乡村道路及本项目新建场外道路，不再另辟临时施工道路。
	

	公用工程
	供电工程
	塔然高勒北部风井场地新建35kV预制舱式变电站1座，设主变压器2台，1台工作，1台热备用，其两回35kV电源均引自地区塔然高勒110kV变电站。本变电站以10kV向北部风井场地地面及井下供电。
施工电源考虑架设塔然高勒110kV变电站—塔然高勒北部风井场地35kV变电站35kV永久线路，降压10kV运行，并接入北部风井场地35KV预制舱式变电站内10kV预制舱。施工单位应自备应急电源。
	新建

	
	供水工程
	生活用水由塔然高勒煤矿用水车运至本项目区；生产给水采用塔然高勒煤矿工业场地井下水处理站深度处理后的井下排水，由水车从塔然高勒煤矿工业场地拉水。
	依托

	
	供暖
	北部风井场地，对于井筒保温热负荷选择乏风余热利用方案，对于地面建筑物的少量供暖通风热负荷采用电暖器解决。选取直冷式乏风热泵机组SMEET—FS—R—2400型5台，机组设置在乏风热泵机房内；在井口房内设置了煤矿专用低温低噪音井口空气加热机组SMEET—FJ—1100型12台。
	新建

	依托工程
	塔然高勒煤矿工业场地
	位于井田中部，占地23.5hm2，工业场地设置有选煤厂、矿井水处理站、生活污水处理站、汽车库、胶轮车保养间、综合库房、矿井修理车间、材料库、材料棚及消防材料库、行政办公楼、任务交待更衣浴室等联合建筑，以及单身职工公寓与职工食堂，消防队和救护队等，食堂的西侧规划了职工培训中心。
	依托

	
	矿井水处理站
	矿井水处理站规模为200m3/h（4800m3/d），采用“混凝沉淀-深度处理-消毒”处理工艺，深度处理采用“过滤-活性炭吸附”工艺。矿井水经过处理后，作为井下消防、选煤以及矿井生活用水，回用率应达到80%，其余部分达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求排入泊什太沟。
	

	环保
工程
	废气
	加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，保持路面平整和清洁，保证其路面处于完好状态，路面洒水抑尘，道路两旁进行绿化；为控制运输车辆的尾气污染，运输车辆应为新能源或国Ⅵ排放标准的车辆。
	/

	
	废水
	本项目不新增生活污水。乏风取热设施的废水经过凝结水池收集后进入雨水收集池，最终被送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。初期雨水池内储存的初期雨水被送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理，不外排。
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，设置隔声罩。通风机机座进行了隔震处理。空压机进气口安装消声器；空压机机体加装隔声罩；在压风机房内设置隔声间。对于泵机选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。道路两旁进行绿化、加强路面管理。加强进入本项目区车辆的运输管理，经过敏感点道路段限速，禁止鸣笛
	/

	
	固废
	本项目无新增生活垃圾。35kV预制舱式变电站产生的铅酸废蓄电池更换时直接由厂家回收处置，不在场内暂存。设置1座62.5m3的事故油池，主变压器事故时产生的废变压油，暂存于事故油池中，事故后立即交由具有资质单位统一处理。事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s。
	/

	
	生态环境
	在施工前进行表土剥离，将风井场地剥离的表土就近集中堆放于附近绿化硬化空地，并将场外道路剥离的表土堆放于道路两侧施工区。对于表土堆存，需要采取密目网苫盖防护，并将表土回覆于风井场地以及道路绿化工程使用。风井场地外围采用方格型浆砌片石骨架内撒播草籽护坡，护坡面积为6624m2，撒播披碱草30.912kg、羊草15.456kg；对风井场地进行植树种草绿化，绿化面积为3370m2；其中栽植榆叶梅244株、丁香24株，播种密度约为44kg/ha，撒播披碱草9.848kg、羊草4.98kg；进场道路两侧采用六边形水泥混凝土空心块植物护坡与种草籽护坡相结合，种草护坡5200m2，并撒播披碱草23.9kg、羊草12.5kg；③在六角空心砖内种草护坡2400m2，并撒播披碱草10.99kg、羊草5.49kg。
	/

	
	防渗措施
	事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s。
	


4.主要工程量表
本项目主要工程量见下表2-2和2-3
表2-2北部风井场地主要工程量表
	序号
	项目
	技术特征
	单位
	数量
	备注

	1
	用地面积
	/
	hm2
	3.920
	/

	2
	土方工程
	填方
	/
	万m3
	8.62
	/

	
	
	挖方
	/
	万m3
	17.96
	/

	
	
	弃石
	/
	万m3
	9.34
	

	3
	道路
	宽4m
	200厚C30混凝土路面层
	m2
	3280
	长820m

	
	
	
	150厚水泥碎石基层
	
	
	

	
	
	
	150厚天然砂砾垫层
	
	
	

	4
	路缘石
	（100/120×350）C30混凝土路缘石
	m
	1700
	立缘石

	5
	硬化场地
	同道路做法
	m2
	4150
	

	6
	铺砌场地
	（495×495×100）mm混凝土路面砖
	m2
	1550
	/

	
	
	200厚级配碎石基层
	
	
	

	
	
	素土夯实
	
	
	

	7
	大门
	电动大门B×H=6m×1.8m
	樘
	1
	

	
	
	手动平开大门
	樘
	1
	SPM-6015

	8
	大门门柱
	M2.5混合砂浆砌7.5号砖，高2.1m
	个
	2
	/

	
	
	角钢焊制门柱，高2.1m
	个
	2
	/

	9
	围墙
	钢围栏，高1.8m
	m
	800
	/

	10
	绿化面积
	/
	hm2
	0.337
	绿化系数15%

	11
	护坡
	六边形框格骨架植草皮护坡
	m2
	6624
	/

	12
	排水沟
	C25混凝土明沟B×H=0.4m×0.6m
	m
	95
	/

	13
	急流槽
	C25混凝土，B×H=0.6m×0.6m
	m
	144
	/

	14
	挡土墙
	重力式挡土墙
	m
	204
	/


表2-3  新建场外道路工程数量表
	道路名称
	北部风井道路

	路线长度
	km
	2.15

	土方
	填方
	万m3
	2.80

	
	挖方
	万m3
	2.80

	路面
	面层
	m2
	9800.00

	
	基层
	m2
	9800.00

	
	底基层
	m2
	10100.00

	
	垫层
	m2
	10800.00

	清表30cm厚
	m2
	11200.00

	排水
	M7.5浆砌片石排水沟
	m3
	1700.00

	防护
	C20空心六棱砖石护坡
	m3
	14500.00

	
	护坡植草
	m2
	5200.00

	
	C20毛石混凝土挡墙
	m3
	3500.00

	
	浆砌片石护坡
	m3
	--

	涵洞
	2.00×2.0m箱涵
	m3
	10/1

	
	1-1.5m圆管涵
	延长米/道
	28/3

	桥
	1-1.0m圆管涵
	延长米/道
	18/2

	交通安全设施
	km
	2.15

	用地
	hm²
	4.03


5.劳动定员以及工作制度
塔然高勒煤矿现有员工调配为北部风井场地，不新增劳动定员。煤矿设计年工作日330d，井下实行“四·六”工作制，每天4班作业，3班生产，1班检修，每班工作6h；地面实行“三·八”工作制，三班倒，每班工作8h。每天的提煤时间为18h。
6.公用工程
（1）供电
塔然高勒北部风井场地新建35kV预制舱式变电站1座，设主变压器2台，1台工作，1台热备用，其两回35kV电源均引自地区塔然高勒110kV变电站。本变电站以10kV向北部风井场地地面及井下供电。
施工电源考虑架设塔然高勒110kV变电站—塔然高勒北部风井场地35kV变电站35kV永久线路，降压10kV运行，接入北部风井场地35KV预制舱式变电站内10kV预制舱。施工单位应自备应急电源。
（2） 供暖
[bookmark: _Hlk519763970][bookmark: _Hlk519764046]北部风井场地，对于井筒保温热负荷选择乏风余热利用方案，对于地面建筑物的少量供暖通风热负荷采用电暖器解决。北部进风立井井口防冻供热负荷为10648kW，选取直冷式乏风热泵机组SMEET-FS-R-2400型5台，总制热量为12000kW，机组设置在乏风热泵机房内；在井口房内设置煤矿专用低温低噪音井口空气加热机组SMEET-FJ-1100型12台，每台机组热量为1100kW。
（3） 给排水
①给水
A本项目劳动定员为塔然高勒煤矿现有员工调配，不新增劳动定员，本项目不新增生活用水量。
B本项目运营期用水主要为乏风取热系统用水量、绿化浇洒、消防用水；用水来源主要为用塔然高勒煤矿工业场地井下水处理站深度处理后的井下排水，塔然高勒煤矿现在属于基建期，有矿井水产生，目前井下排水约3000m³/d。由水车从塔然高勒煤矿工业场地拉水。
根据《塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）（矿井部分）说明书》：乏风取热设施生产冲洗最高日用水量为400立方米/d，最大小时用水量为25立方米/h。浇洒和绿化最高日用水量为18.6m3/d，最大小时用水量为4.7m3/h；消防水量为50.0l/s，其中室外消火栓用水量25.0l/s，室内消火栓用水量25.0l/s，室外、室内消火栓火灾延续时间按3.0h，一次消防用水量540.0m3。
②排水
A本项目劳动定员为塔然高勒煤矿现有员工调配，不新增生活污水量，
B乏风取热设施生产冲洗最高日用水量为400m3/d，最大小时用水量为25m3/h。损耗按5%计，乏风取热系统废水产生量约380m3/d。乏风取热设施生产冲洗水与冷凝水汇入凝结水池收集后进入雨水收集池，最终送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。矿井水经过处理后，可以作为井下消防、选煤等用水，矿井水水质满足《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中选煤厂补充用水水质标准的要求以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质要求，经过深度处理后矿井水的水质符合《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下消防用水标准等水质要求。不外排。
C北部风井场地采用雨污分流排水系统，场区雨水采用盖板明沟的排水方式。雨水经排水明沟汇入场地初期雨水集水池。初期雨水池内储存的初期雨水被送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。根据《塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）（矿井部分）说明书》中关于风井场地雨水收集的要求，需要调蓄雨水容积为237m3。
初期雨水调蓄池的有效容积可按下式计算：
V= 10×D×F×β×ψ
式中：V-- 雨水调蓄池的有效容积，m3；
D--调蓄水量 mm；
β-- 安全系数；
Ψ--径流系数；
F--汇水面积，hm2
北部风井场地初期雨水收集池计算汇水面积2.2hm2，径流系数0.9，安全系数1.5，经计算需要调蓄雨水容积为237m3，设计提出建设初期雨水沉淀池1座，L×B×H= 16×8×3.5m ，钢砼结构，有效容积400m3。
D井筒废水：北部风井场地井筒掘进过程中产生废水，废水主要受井下施工作业面活动污染，主要污染物为岩粉、煤粉为主由抽水车定期集中抽排，运送至塔然高勒煤矿工业场地既有矿井水处理站处理后回用。
7.工程占地
项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村，占地面积79386m2，全部为永久占地，其中风井场地占地面积为39200m2（围墙内用地面积为22460m2），建设1条全长约2.15km的场外道路，路基宽度为5.0m，两侧护坡平均宽度约为13.6912m，场外道路占地面积40186m2；永久占地类型为天然草地、滩地、乡镇村道路。本项目风井场地施工区位于风井场地占地范围内，场外施工道路依托附近公路、乡村道路及本项目新建进场道路，不再另辟临时施工道路，不新增临时占地。本项目用地情况见表2-4。
表2-4 项目占地表
	序号
	名称
	单位
	面积
	占地类型

	
	
	
	永久占地
	临时占地
	

	1
	风井场地用地
	m2
	39200
	0
	天然草地、滩地、乡镇村道路

	2
	场外道路用地
	m2
	40186
	0
	

	合计
	m2
	79386
	0
	/


[bookmark: _Toc405284451][bookmark: _Toc4203][bookmark: _Toc21896][bookmark: _Toc30011][bookmark: _Toc443596291][bookmark: _Toc450057218]8.土石方平衡
工程土石方开挖中，在满足主体设计要求的前提下尽量减少开挖量，以减少对地面的扰动，本项目挖方量17.96万m3，填方量8.62万m3，弃方量9.34万m3。其中含表土剥离2.38158万m3、表土回覆2.38158万m3，表土剥离深度为0.3m，风井场地剥离表土就近集中堆放于附近绿化硬化空地，场外道路剥离表土堆放于道路两侧施工区，表土堆存采取密目网苫盖防护，表土回覆于风井场地以及道路绿化工程使用。弃方主要为井筒掘进产生的岩石，井筒产生的岩石量约7.18万m³（乘以松散系数后约9.34万m³），供给杭锦发电有限公司煤矸石电厂。
表2-6 本项目土石方平衡一览表
	项目
	单位
	数量
	土石方去向

	风井场地
	挖方
	万m3
	17.96
	供给杭锦发电有限公司煤矸石电厂

	
	填方
	万m3
	8.62
	

	
	弃石
	万m³
	9.34
	

	场外道路
	挖方
	万m3
	2.80
	/

	
	填方
	万m3
	2.80
	

	
	弃土
	万m3
	0
	




	总平面及现场布置
	一、总平面布置
北部风井场地，位于塔然高勒矿井工业场地西北约7.2km处，受地形限制，围墙内建构筑物尽量避开高填方区，用地呈不规则形状。场地北部自西向东布置有35kV变电所、空压机房、热泵机房，以及空气加热室和进风立井等联合建筑。南部布置有雨水收集池、日用消防水池及泵房、电气集控中心、通风机风道基础、乏风取热室、凝结水池及回风立井等设施。场地仅设一个出入口，为东侧出入口。综合值班室位于场地出入口处。场外道路自北部风井场地东门起，沿项家沟北侧沟顶向东南约1.5km后，顺山坡向南0.5km至沟底，与既有道路相接，本道路全长约2.15km。
工程总平面布置图见附图2。
二、现场布置
1.施工交通布置 
施工期间风井工业场地内道路采用砂石路面，施工结束后改建为永久性道路（碎石基层，混凝土路面）。场外施工道路依托附近公路、乡村道路及进场道路，不再另辟临时施工道路。
2.施工供水、供电
2.1施工供水
施工用水水源为塔然高勒煤矿工业场地井下水处理站深度处理后的井下排水，依托水车从塔然高勒煤矿工业场地拉水。塔然高勒煤矿目前正处于基建期，因此有矿井水产生，目前井下排水量约为3000立方米/d。
2.2施工供电
施工电源考虑架设塔然高勒110kV变电站—塔然高勒北部风井场地35kV变电站35kV永久线路，降压10kV运行，接入北部风井场地35KV预制舱式变电站内10kV预制舱。施工单位应自备应急电源。
3.临时工程布置
（1）施工生产生活区
本工程施工生产生活区包括施工生活区和施工生产区，布置在风井工业场地空地内，总占地面积为0.80hm2。其中，施工生活区总面积为0.20hm2，施工生产区总面积为0.60hm2。施工生活生产区位于风井工业场地占地范围内，不新增临时占地。
（2）建筑材料
本项目建设所用钢材、木材、砂、砖、石等建筑材料均由周边地区外购，道路建设所用沥青混凝土来源于采购商品沥青混凝土，不在厂区设置拌合站。

	施工方案
	一、施工时序 
工程施工大体分为三个阶段：工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。 
工程准备期具体内容为：北部风井场地内井筒掘进前的准备工作，必要的物资和器材准备，工程的施工组织设计及审查等工作等。
主体工程施工期具体内容为：井筒施工、风井场地地面工程、道路施工等。
工程完建期的具体内容包括场地清理和竣工验收。
二、施工方案
（1）场地平整
在施工前，需要进行表土剥离，剥离深度为0.3m，风井场地剥离的表土将就近集中堆放于附近绿化硬化空地，而场外道路则剥离表土堆放于道路两侧施工区，表土堆存采用密目网苫盖防护，然后将表土回覆于风井场地以及道路绿化工程中。风井工业场地地势起伏较大，采用采平坡式进行场地平整。场地平整包括边开挖边整平，最后夯实地面。平整所需填方来自区内平整挖方、建（构）筑物地基挖方。施工方式以机械为主，人工配合机械对零星场地或边角区进行平整。表土堆场、材料堆场等均位于风井场地内。
（2）场外道路施工
本项目设置一条场外道路，全长约2.15km的沥青混凝土路，施工期间的施工便道在场外道路占地内修筑。
①路基土石方：路基土石方工程以机械为主辅以人工施工。以装载机械、推土机为辅，以人工找平、平地机找平，碾压密实。施工须加强施工管理、严格控制工序，以确保施工质量。路基雨季施工应采取切实可行的雨季施工措施，确保路基施工质量。
②路面工程：路面工程采用机械化施工方案。为保证路面各结构层的强度具有足够的强度和稳定性，底基层、基层采用专用拌合设备厂拌，摊铺机摊铺。沥青混凝土料采用外购方式，沥青混凝土材料的运输采用自卸汽车，摊铺机进行分层摊铺，压路机进行压实，沥青混凝土路面施工应严格按照施工规范要求进行。
（3）井筒施工工艺
北部进、回风立井采用全深冻结法施工，冻结法施工是指在含水土层内先钻孔打入钢管，导入循环的液氮，使周边的地层冻结，形成坚硬的冻土壳。它不仅能保证地层稳定，还能起隔水作用，可以进行深基坑的挖土。初定冻结段采用双层钢筋现浇混凝土支护，且在外层井壁外缘铺设25mm~50mm厚的聚苯乙烯泡沫塑料板；内外层井壁之间铺设防水塑料板；井筒混凝土强度等级为C40～80。为防止井筒漏水，施工时应在混凝土中添加防水剂。井筒支护厚度暂定如下，施工图设计时进行深入研究。北部进风立井：井筒表土及风化基岩段，内外井壁支护厚度分别为700mm、400mm；风化基岩段以深为主，内外井壁支护厚度分别为800mm、400mm。
北部回风立井：井筒表土及风化基岩段，内外井壁支护厚度分别为750mm、400mm；风化基岩段以深为主，内外井壁支护厚度分别为800mm、400mm。
（4）主体工程施工
基础施工时采用反铲挖掘机挖土，人工配合修整边坡，采用自卸汽车运土。挖至设计标高上方0.3m时停止机械作业，采用人工进行基槽清理。挖出的土方集中堆放，多余土方用于风井工业场地内场地平整。回填土方工程采用机械和人工相结合的施工方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、用振动碾压机碾压，边缘压实不符合要求处，辅以人工和电动冲击夯实。
（5）场内道路以及硬化的施工
路面宽度为4.0m，长度为820m。路面为20cm厚30号水泥混凝土路面板，基层为15cm厚5%水泥稳定碎石，垫层为15cm厚天然砂砾。路基施工时，先对地面进行压实，然后铺筑路基、路面，最后全部实施硬化。风井工业场地各建构物间部分空地区要采取硬化措施，首先铺设20cm厚的砂砾垫层，初步平整，再采用砼硬化，混凝土采用机械搅拌，自卸小汽车运输。
[bookmark: _Toc222454891][bookmark: _Toc386963632][bookmark: _Toc98973285]三、施工进度
根据工程实际情况及施工进度安排，本项目施工期为3个月。
四、工艺流程简述 
1.施工工艺流程及产污节点
施工工艺流程及产污环节见图3.3-1。
场地平整
主体工程施工
井筒施工
场内道路以及硬化
GNS
GNSW
GNSW
GNWS
场外道路施工
GNWS
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图3.3-1 施工工艺流程及产污环节图
2.运营期工艺简述
①运营期风井场地的进风和送风方案
北部风井场地设置北部进风立井、北部回风立井2条井筒。北部进风立井，承担西四（上）（下）及北部后续盘区的主要进风任务；北部进风立井井口标高+1537.500m，井底标高暂定+904.350m，落底于4-1煤层底板，井窝深度5m，井筒垂深约638m，净直径7.0m。井筒内装备封闭式玻璃钢梯子间，兼作矿井安全出口；井筒内布置1条压风管路、应急排水管路、电力及通讯电缆等。北部回风立井，承担西四（上）（下）盘区及北部后续盘区的主要回风任务；北部回风立井井口标高+1538.000m，井底标高暂定+903.850m，落底于4-1煤层底板，井窝深度5m，井筒垂深约639m，净直径7.5m；井筒内装备封闭式玻璃钢梯子间，兼作矿井安全出口。
②乏风取热流程
北部进风立井利用矿井乏风余热解决本场地的井口防冻问题，采用直冷式深焓取热乏风热泵供热技术，满足本场地采暖季井口防冻和保温隔热需求。乏风取热的流程如下：
在乏风扩散塔上方建一座乏风取热平台，将专用乏风取热箱布置在取热平台上，矿井乏风通过乏风取热箱时与低温取热工质（水）进行热交换，将热量置换给取热工质后排放。取热工质吸热后再通过工质循环泵输送至乏风热泵机组蒸发器中，在蒸发器中工质热量被制冷剂吸热蒸发后降温，降温后的低温工质又回到乏风取热箱内，完成一个循环流程。在蒸发器中吸热蒸发的制冷剂通过乏风热泵的压缩机做功提升热品位后送至冷凝器内散热后回到蒸发器内完成一个制冷剂循环流程。冷凝器内的低温热水吸收制冷剂热量后温度提高输送至井口加热机组，在井口加热机组内与进风井的冷风进行热交换加热进风井的冷风，热水经加热机组降温后，通过热水循环泵再次回到乏风热泵机组的冷凝器内进行加热，热水完成一个循环流程，完成3个循环流程后，最终实现井口加热的目的。
3.主要污染工序 
①施工期
废气：施工扬尘、施工机械与运输车辆尾气等 
废水：主要为施工废水、施工人员生活污水和井筒废水。
噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。 
固废：主要包括施工人员生活垃圾、弃土、井筒掘进产生的岩石和建筑垃圾。
②运营期
废气：主要是场外道路交通流量所产生的机动车尾气污染物、乏风取热系统废气与道路扬尘，
废水：乏风取热设施废水、初期雨水。
噪声：生产设备噪声。
固废：35kv预制舱式变电站产生的废蓄电池及废变压油

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态环境现状
本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村。根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，本项目位于国家级重点开发区域—呼包鄂地区。根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目所在区域生态功能区划属于鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区。
本次生态环境现状调查采用现场调查与遥感解译结合的方式，遥感影像数据源为2024年3月9日陆地9卫星数据5-4-3波段合成，融合分辨率15米。
遥感影像图见图3-1。
[image: 遥感]
图3-1 本项目遥感影像图
（1） 土地利用现状
参照国土部门GB/T21010-2017土地利用分类，通过遥感解译对本项目区内的土地利用类型现状分析，土地利用现状结果统计见表3-1和3-2，项目区及评价区土地利用情况见图3-2。
表3-1评价区土地利用现状统计结果
	一级类型
	二级类型
	斑块数（个）
	面积（平方米）
	占评价区面积的%

	林地
	乔木林地
	34
	111103.9837
	1.38

	
	灌木林地
	6
	125487.7827
	1.56

	草地
	天然草地
	24
	6944612.7
	86.08

	耕地
	旱地
	9
	352418.1492
	4.37

	水域或水利设施
	库塘水面
	2
	4271.027442
	0.05

	
	滩地
	9
	489021.8316
	6.06

	居住地
	农村宅基地
	18
	18149.34547
	0.22

	交通建设用地
	乡镇村道路
	1
	22540.65178
	0.28

	合计
	103
	8067605.472
	100


表3-2项目区土地利用现状统计结果
	一级类型
	二级类型
	斑块数（个）
	面积（平米）
	占项目区面积的%

	草地
	天然草地
	3
	73324.93458
	92.36

	水域或水利设施
	滩地
	1
	429.1827812
	0.54

	交通建设用地
	乡镇村道路
	1
	5631.882634
	7.10

	合计
	5
	79386
	100


由土地利用现状统计结果可知，项目区土地利用类型主要为天然草地、滩地、乡镇村道路。
评价区土地利用类型以天然草地为主，面积为6944612.7m2，占评价区面积的86.08%，其次是乔木林地、灌木林地、旱地、库塘水面、滩地、农村宅基地、乡镇村道路，分别占评价区面积的1.38%、1.56%、4.37%、0.05%、6.06%、0.22%、0.28%。
[image: 土地2]
图3-2项目区及评价区土地利用情况
（2）植被分布
结合实际调查和遥感，利用gis系统进行制图，遥感解译结果对项目区及评价区内植被类型特征进行统计。评价范围植被平均覆盖度15%，评价区植被覆盖度类型见图3-4。本地区无珍稀保护植物资源，评价区主要植物名录见表3-2。植被类型现状结果统计见表3-3和表3-4，项目区及评价区植被类型见图3-3。
表3-3评价区植被类型现状统计结果
	一级类型
	二级类型
	斑块数（个）
	面积（平方米）
	占评价区面积的%

	人工林
	杨树
	13
	37223.90897
	0.46

	其他人工植被
	旱地
	9
	352418.1492
	4.37

	疏林地
	灰榆
	21
	73880.07475
	0.92

	草原地带沙地植被
	锦鸡儿、蒿类
	6
	125487.7827
	1.56

	暖温带平原典型草原植被
	百里香、小针茅杂类
	6
	158165.5308
	1.96

	
	小针茅、无芒隐子草含蒿类
	12
	6110387.705
	75.74

	
	隐子草、冷蒿
	3
	15443.65932
	0.19

	
	白草、苔草杂类
	19
	660615.8048
	8.19

	无植被区域
	库塘
	2
	4271.027442
	0.05

	
	滩地
	9
	489021.8316
	6.06

	
	居民点
	18
	18149.34547
	0.22

	
	乡镇村道路
	1
	22540.65178
	0.28

	合计
	119
	8067605.472
	100


表3-4为项目区植被类型现状结果统计
	一级类型
	二级类型
	斑块数（个）
	面积（平方米）
	占项目区面积的%

	暖温高平原典型草原植被
	小针茅、无芒隐子草含蒿类
	1
	72389.42169
	91.18

	
	隐子草、冷蒿
	2
	935.5128905
	1.18

	无植被区域
	滩地
	1
	429.1827812
	0.54

	
	乡镇村道路
	1
	5631.882634
	7.10

	合计
	5
	79386
	100


统计结果显示，项目区用地范围内植被类型主要为小针茅、无芒隐子草含蒿类，隐子草、冷蒿等，无植被区域。
评价区主要植被类型为小针茅、无芒隐子草和蒿类，占评价区面积的75.74%；杨树、旱地、灰榆、锦鸡儿、蒿类、百里香、小针茅杂类，隐子草、冷蒿、白草、苔草杂类，无植被区域占评价区面积的0.46%、4.37%、0.92%、1.56%、1.96%、0.19%、8.19%、6.61%。
[image: 植被2]
图3-3 项目区及评价区植被类型
[image: 覆盖度]
植被覆盖度见图3-4
（3）野生动物
区域内的野生动物主要包括鼠类和蒙古兔，鸟类包括戴胜、石鸡、喜鹊、灰伯劳等，爬行类主要包括沙蜥和麻蜥，此外还有种类和数量众多的昆虫，而其他野生动物则相对较少。评价范围内没有发现国家重点保护野生动物和地方保护野生动物。不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等生态敏感区。常见野生动物名录见表3-5。
表3-5评价区内主要野生动物名录

	物种名称
	纲
	目
	科
	属
	保护等级

	喜鹊（Pica pica）
	鸟纲（Aves）
	雀形目（Passeriformes）
	鸦科（CorⅥdae）
	鹊属（Pica）
	

	石鸡（Alectoris chukar）
	鸟纲（Aves）
	鸡形目（Galliformes）
	雉科（Phasianidae）
	石鸡属（Alectoris）
	

	戴胜（Upupa epops）
	鸟纲（Aves）
	犀鸟目（Bucerotiformes）
	戴胜科（Upupidae）
	戴胜属（Upupa）
	

	毛腿沙鸡（Syrrhaptes paradoxus）
	鸟纲（Aves）
	鹳形目（Ciconiiformes）
	沙鸡科（Pteroclididae）
	毛腿沙鸡属（Syrrhaptes）
	

	灰伯劳（Lanius excubitor）
	鸟纲（Aves）
	雀形目（Passeriformes）
	伯劳科（Laniidae）
	伯劳属（Lanius）
	

	家麻雀（Passer domesticusLaeus ）
	鸟纲（Aves）
	雀形目（Passeriformes）
	文鸟科（Ploceidae）
	麻雀属（Passer）
	

	鹌鹑
（Coturnix coturnix）
	鸟纲（Aves）
	鸡形目（Galliformes）
	雉科（Phasianidae）
	鹑属（Coturnix）
	

	大斑啄木鸟（Dendrocopos major）
	鸟纲（Aves）
	鸳形目（Piciformes）
	啄木鸟科（Picidae）
	啄木鸟属（Dendrocopos）
	

	蒙古兔（Lepus tolai tolai）
	哺乳纲（Mammalia）
	兔形目（Lagomorpha）
	兔科（Leporidae）
	兔属（Lepus）
	

	草兔（Capensis）
	哺乳纲（Mammalia）
	兔形目（Lagomorpha）
	兔科（Leporidae）
	兔属（Lepus）
	

	五趾跳鼠（Allactaga sibirica）
	哺乳纲（Mammalia）
	啮齿目（Rodentia）
	跳鼠科（Dipodidae）
	五趾跳鼠属（Allactaga）
	

	褐家鼠（Rattus norvegicus）
	哺乳纲（Mammalia）
	啮齿目（Rodentia）
	鼠科（Muridae）
	家鼠属（Rattus）
	

	麻蜥（Eremias argus）
	爬行纲（Reptilia）
	蜥蜴目（ Lacertilia）
	蜥蜴科（Lacertian）
	麻蜥属（Eremias）
	



二、大气环境质量现状评价
1.大气环境质量达标区判定
根据2022年《内蒙古自治区生态环境状况公报》统计数据，鄂尔多斯市2022年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为；20μg/m3、51μg/m3、10μg/m3、23μg/m3；CO，24小时平均第95百分位数浓度为0.9mg/m3，O3日最大平均值第90百分位数浓度为148ug/m3。各污染物的平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，鄂尔多斯市的环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见下表。
表3-6区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	23
	40
	57.50
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	51
	70
	72.86
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	20
	35
	57.14
	达标

	O3
	8小时平均质量浓度
	148
	160
	92.50
	达标

	CO
	第95百分位数日平均
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	22.50
	达标


2.其他污染物补充监测
为了解项目区TSP环境空气质量现状，本项目TSP监测数据引用内蒙古八思巴环保科技有限公司于2023年7月23日至2023年7月29日《塔然高勒矿井及选煤厂项目（1000万吨/年）变更环境影响评价（环境空气）》中的监测数据，本项目位于该监测点下风向4.9公里处，可反映本区域内的TSP现状，监测结果见表3-7。
表3-7   补充监测统计结果一览表     单位：μg/m3
	
采样时间
结果记录
	1#胡金高勒四社  TSP日均值  测定结果 （μg/m3）

	07月23日
	147

	07月24日
	180

	07月25日
	162

	07月26日
	169

	07月27日
	191

	07月28日
	152

	07月29日
	138

	参照标准：《环境空气质量标准》
GB 3095-2012二级浓度限值
	300


监测结果表明，监测区域TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
三、声环境质量现状
项目风井场地周边50m范围内不涉及敏感点。场外道路西侧49m处涉及噪声敏感点居民住户1处。本次评价对噪声敏感点布设监测点。委托内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2024年4月29日-2024年4月30日进行声环境质量检测，共设置1个监测点，具体监测点布置及各点位监测结果见表3-8。
表3-8声环境质量现状监测结果单位：dB（A）

	序号
	监测点位
	监测结果

	
	
	昼间
	夜间

	1#
	乌定补拉格村住户（北部风井道路西侧49m处）
	46.5
	39.8

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
	55
	45


根据监测结果可知，乌定补拉格村住户处监测点昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
四、地下水环境质量现状
本次环评引用内蒙古八思巴环保科技有限责任公司对《塔然高勒矿井及选煤厂项目（1000万吨/年）变更环境影响评价（地下水和废水）》中的地下水现状监测数据，采样时间为2023年7月27日，距离本项目最近监测点编号为5#，距离本项目约3.7公里，监测点位情况见表3-9，监测结果见表3-10。
表3-9地下水水质监测点信息表
	编号
	经度
	纬度
	水位标高/m
	井深/m
	水位埋深/m
	监测层位

	1#
	E 109° 12'0.99"
	N 39°58'58.99"
	1461.22
	90.17
	45.51
	Q

	2#
	E 109° 11'21.34"
	N 39°59'24.71"
	1509.41
	15. 14
	5.24
	Q

	3#
	E 109° 11'35.83"
	N 39°59'54.61"
	1483.43
	15.47
	9.21
	K

	4#
	E 109° 11'48.20"
	N 40°00'24.23"
	1456.34
	30.51
	25.01
	K

	5#
	E 109° 11'54.17"
	N 40°00'38. 11"
	1468.71
	10.23
	8. 14
	Q

	6#
	E 109° 12'21.50"
	N 40°00' 18.52"
	1435.92
	60.13
	48.05
	Q

	7#
	E 109° 12'27.77"
	N 40°00' 13.10"
	1481.81
	10.31
	7.04
	Q

	8#
	E 109° 13'26.52"
	N 40°00'30.43"
	1485. 1
	5.35
	4.08
	Q

	9#
	E 109° 13' 10.67"
	N 39°59'44.16"
	1503.67
	130.48
	45.07
	K

	10#（什股壕水源地）
	E 109° 17'06. 11"
	N 39°56'50.13"
	1431.74
	22
	9.03
	Q


表3-10地下水水质监测结果汇总表
	检测项目
	单位
	类别
	监测及评价结果

	
	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	9#
	10#
	标准

	pH
	/
	监测结果
	7.9
	8
	7.5
	8.1
	8.1
	7.9
	7.8
	8
	7.9
	8.3
	6.5-8.5

	总硬度
	mg/L
	监测结果
	398
	345
	304
	194
	361
	615
	246
	478
	10.4
	631
	450

	溶解性总固体
	mg/L
	监测结果
	558
	612
	538
	793
	618
	811
	322
	612
	465
	874
	1000

	硫酸盐
	mg/L
	监测结果
	86
	54
	104
	228
	56.8
	115
	41.4
	97.8
	43.2
	114
	250

	氯化物
	mg/L
	监测结果
	44.5
	29
	50.1
	152
	31.4
	135
	15.2
	75.8
	39
	95.8
	250

	铁
	mg/L
	监测结果
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3

	锰
	mg/L
	监测结果
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1

	挥发酚
	mg/L
	监测结果
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	耗氧量
	mg/L
	监测结果
	1.6
	1.2
	1.2
	1.3
	1.5
	1.7
	1.4
	1.5
	1
	1.4
	3

	氨氮
	mg/L
	监测结果
	0.042
	0.089
	0.042
	0.168
	0.033
	0.071
	0.044
	0.059
	0.025
	0.043
	0.5

	亚硝酸盐
	mg/L
	监测结果
	0.101
	0.003L
	0.004
	0.031
	0.005
	0.004
	0.003L
	0.012
	0.003L
	0.008
	1

	硝酸盐
	mg/L
	监测结果
	24.6
	9.01
	6.62
	7. 12
	7.28
	52.6
	7.21
	8.94
	0.73
	40.2
	20

	氰化物
	mg/L
	监测结果
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.05

	氟化物
	mg/L
	监测结果
	0.602
	0.636
	0.701
	0.502
	0.727
	0.461
	0.337
	0.527
	0.978
	0.527
	1

	汞
	μg/L
	监测结果
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	1

	砷
	μg/L
	监测结果
	0.4
	0.3L
	0.3L
	2. 1
	0.3
	1
	0.9
	0.9
	1. 1
	0.3L
	10

	镉
	μg/L
	监测结果
	0.554
	0.298
	0.636
	0.991
	0.405
	1.73
	0.075
	0.908
	0.578
	1.08
	5

	六价铬
	mg/L
	监测结果
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05

	铅
	μg/L
	监测结果
	2.94
	1.32
	3.71
	4.74
	1.91
	8. 15
	0.38
	5.68
	3.2
	6.32
	10

	菌落总数
	CFU/mL
	监测结果
	59
	72
	61
	85
	77
	91
	65
	57
	72
	68
	100

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	3

	水温
	℃
	监测结果
	8. 1
	7.6
	7.9
	8.3
	7.7
	8. 1
	8.3
	8.4
	8.5
	7.3
	/

	注：L指未检出


根据监测结果，10个监测点各项地下水水质指标中，仅总硬度及硝酸盐出现超标。其中：总硬度：3个点位（6#、8#、10#）轻微超标，超标倍数0.06~0.4。井田气候特征属于干旱～半干旱的温带高原大陆性气候，太阳辐射强烈，日照较丰富，干燥少雨，总硬度个别点位超标与气候及地质背景有关。
硝酸盐：3个点位（1#、6#、10#）硝酸盐超标，超标倍数0.23~1.63，可能是井口管理不善，卫生条件差导致。其余各项水质指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。
原煤矿初步设计在距离工业场地东侧3.5km处设有刘家渠风井场地，该场地未开工建设，因受铀矿压覆、阻隔影响，先期开采区域发生变化，不再布置刘家渠风井场地。塔然高勒煤矿工业场地已布置有3条立井井筒，即主立井、副立井、中央回风立井；北部风井场地新增北部进、回风立井2条井筒；共5条立井井筒。

	生态环境保护目标
	本项目建设内容包括风井场地、场外道路及其他配套工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村，本项目用地范围内没有国家和地方保护的文物古迹，无重点保护文物；无饮用水水源保护区、风景名胜区。不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；本项目范围内以及周边第四系与白垩系含水层地下水分布广泛，是区内城镇及农村人、畜供水及农牧业供水的主要供水水源。基于第四系、白垩系地下水的供水意义，确定第四系与白垩系含水层以及居民分散水井为本项目地下水环境保护目标。主要环境保护目标见表3-11。
表3-11本项目主要环境保护目标一览表
	敏感因素
	工程类型
	保护目标
	坐标
	位置关系
	距离
	规模
	区域功能及执行标准

	大气环境
	风井场地
	厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	本项目场外道路
	住户
	109°10′52.17468″，40°2′38.83618″
	场外道路西侧
	49m
	1户3人
	

	
	
	住户
	109°10′39.64125″，40°2′47.49757″
	场外道路西侧
	220
	1户3人
	

	
	
	住户
	109°10′26.04567″，40°2′52.75041″
	场外道路西侧
	262
	1户3人
	

	
	
	住户
	109°11′9.67126″，40°2′36.68290″
	场外道路东侧
	178
	1户3人
	

	
	
	住户
	109°11′12.99291″，40°2′36.37391″
	场外道路东侧
	234
	1户3人
	

	
	
	住户
	109°11′10.46305″，40°2′51.03165″
	场外道路东侧
	362
	1户3人
	

	
	
	住户
	109°11′15.13653″，40°2′51.76550″
	场外道路东侧
	453
	1户3人
	

	声环境
	本项目场外道路
	住户
	109°10′52.17468″，40°2′38.83618″
	场外道路西侧
	49m
	1户3人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	
	风井场地
	厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
	

	地下水
	风井场地
	厂界外500米范围内第四系、白垩系含水层
	执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

	
	本项目场外道路
	厂界外500米范围内居民分散水井
	

	地表水
	风井场地以及本项目场外道路
	周边分布有季节性河流卜尔色太沟（泊什太沟），距离本项目343m，全年大部分时间干涸，雨季有短时水流
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

	生态
	风井场地以及本项目场外道路
	本项目占地范围内涉及地方公益林0.6009公顷
	严格控制征占用公益林




	评价
标准
	一、环境质量标准
1.环境空气质量标准
环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，见下表。
表3-9  环境空气执行标准
	类别
	标准名称及级别
	现状评价因子
	平均时间
	标准值（mg/m3）

	
	
	
	
	二级标准

	大
气
环
境
质
量
现
状
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级浓度限值
	SO2
	年平均
	0.50

	
	
	
	24小时平均
	0.15

	
	
	
	1小时平均
	0.06

	
	
	NO2
	年平均
	0.30

	
	
	
	24小时平均
	0.20

	
	
	
	1小时平均
	0.15

	
	
	CO
	24小时平均
	0.07

	
	
	
	1小时平均
	0.075

	
	
	O3
	日最大8小时平均
	0.035

	
	
	
	1小时平均
	0.20

	
	
	PM10
	年平均
	0.08

	
	
	
	24小时平均
	0.04

	
	
	PM2.5
	年平均
	4.00

	
	
	
	24小时平均
	10.00

	
	
	TSP
	年平均
	0.20

	
	
	
	24小时平均
	0.16


2.声环境质量标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准限值见表3-8。
                 表 3-10声环境质量标准              dB（A）
	类别
	噪声限值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	1类
	55
	45
	


3.地下水环境质量标准
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
二、污染物排放标准
1.大气污染物排放标准
本项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值；运营期厂界大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）颗粒物无组织排放限值。具体标准值见表3-11。
表3-11大气污染物排放限值
	时期
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	施工前
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	运营期
	颗粒物
	无组织颗粒物排放浓度1.0mg/m3


2.噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准噪声限值见表3-12。
                   表3-12建筑施工厂界环境噪声排放限值       单位：dB（A）
	时期
	昼间
	夜间

	施工期
	70
	55

	运营期
	55
	45


3.固体废物标准
本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	一、生态环境影响分析
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（2）对植物的影响
项目施工过程中场地平整、地基开挖、堆填土石方等工程一方面将直接破坏建设区的植被，另一方面这些开发活动改变了附近土层结构和土壤的肥力状况，将对植物生长造成不利影响；并且受项目施工扰动影响地表植被结构将被改变，可能会对本来脆弱的生态环境和水土保持造成不利影响。根据生态解译结果，项目占地范围内影响的植被为小针茅、无芒隐子草含蒿类，隐子草、冷蒿，影响最多的为针茅、无芒隐子草含蒿类。草地每平方米植物生物量约为120g～350g，则生物量损失量约为25.66t。工程占地范围内破坏的植被均为区内的常见种或广布种，不会对当地植物群落的种类组成产生影响，也不会造成植物物种的消失。施工过程中应采取积极有效的防护措施，最大程度的降低对植被的影响。项目建成后，将对场区内进行绿化，进场道路两侧采用六边形水泥混凝土空心块植物护坡与种草籽护坡相结合的防护方式，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果，工程建设对植被的环境影响是可以接受的。
（3）对动物的影响
工程施工过程中，由于施工车辆噪声、人为活动干扰等因素，可能导致场地附近的动物产生回避行为，使其向外围迁移，工程场地范围内出现的频率会降低，但不会对野生动物的总体多样性产生影响。由于施工期较短，而场址相对整个地区来说范围又很小，项目区野生动物稀少，因此，施工期对周围环境的影响较小。
（4）对水土流失的影响
本项目水土流失主要为施工过程中由于施工扰动造成的水土流失，项目施工期间开挖和扰动地表，致使地表裸露、植被稀疏、土体松散，土壤抗蚀能力降低，在大风季节产生大量以风力侵蚀为主的水土流失，在雨季产生以水力侵蚀为主的水土流失。因此，本项目建设初期造成的水土流失会对项目区及周边产生一定的影响。
施工时应特别注意减少扰动面积，并采取临时措施对裸土的防护，合理选择施工季节，避免在大风多雨季节进行施工，减少水土流失的产生。
二、大气环境影响分析
本项目施工废气包括施工扬尘、施工机械与运输车辆尾气等。
（1）施工扬尘
施工扬尘主要来自：①土石方扬尘；②材料堆放等产生的扬尘；③运输道路扬尘。施工废气污染物影响距离一般为施工场所下风向100m左右。本环评要求施工单位做好抑尘工作，确保不会对周围居民造成影响。总之，施工期的影响是局部的、短期的，随着工程施工结束而消失，对敏感点的大气环境影响较小。
①土石方扬尘
项目施工期间建筑基础开挖、填垫整地、临建工程修建等过程会形成裸露地面，会产生扬尘，扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。
②施工材料堆放等产生的扬尘 
施工场地建筑物料堆放也是造成扬尘污染的主要原因之一。施工中若环境保护措施不够完善，进行粗放式施工，易产生建筑尘。起尘风速与粒径和含水率有关，减少露天堆放和保证一定的含水率可有效减少施工物料扬尘的影响。
本项目建筑材料的搬运、物料堆放容易产生扬尘。在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：
Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W
式中：Q--起尘量，kg/t·a；
Vso--距地面50m处风速，m/s；
Vo--起尘风速，m/s；
W--尘粒的含水量，%。
起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定的含水量以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散和稀释与风速等气象条件有关，也与扬尘本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-1。
表4-1不同粒径的沉降速度
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.07
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.138
	0.174
	0.182
	0.209
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	800
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.720
	4.222
	4.62


由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。由起尘计算公式可知，Vo与粒径和含水率有关。因此，本工程在施工过程中，应将建筑材料堆场设置在距环境敏感点较远的地方，通过采取减少露天堆放、保证一定的含水率、使用土工布遮挡及减少裸露地面等措施，尽量将起尘量降到最低，从而减少其对周围环境空气质量的影响。扬尘对环境的影响较小。
③运输道路扬尘
施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的60%以上，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、路面含尘量、相对湿度等因素有关。根据同类工程建设经验，施工期施工区内运输车辆大多行驶在土路便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。因此，应加强路面洒水抑尘。运输道路扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V--汽车速度，km/h；
W--汽车载重量，t；
P--道路表面粉尘量，kg/㎡。
以下为一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表扬尘量见表4-2。
              表4-2不同车速下的路表面粉尘量           单位：kg/辆·km
	地面清洁情况（kg/m²）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	不同车速（km/h）
	5
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	
	10
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	
	15
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	
	25
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.7220
	0.8536
	1.4355


由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此对出入施工场地车辆限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。本次评价要求必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，车辆限速行驶，减少二次扬尘。做到有效缓解施工期扬尘对周围环境的不利影响。
（2）施工机械与运输车辆的燃油废气
本项目施工过程用到的施工机械主要有装载机、推土机以及各种运输车辆等，以柴油和汽油为主要燃料，间断运行，运行过程中都会产生一定量的废气，主要以NOX、CO和THC为主，为无组织排放，污染物排放量的大小与机械质量、油品质量、车辆运输量、设备类型以及运行的工况有关。本项目施工期间各机械设备的使用满足标准的油品，且本次工程施工场地空旷，在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，经扩散后对环境影响小。
三、水环境影响分析
本项目施工废水主要为施工废水、施工人员生活污水和井筒废水。
（1）生活污水 
在项目建设期间施工人员会产生一定量的生活污水，按项目施工情况，施工高峰期每天约30人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2020），参考农村居民用水定额60 L/（人·d），产污系数按0.8计，施工人员生活污水产生量为1.8 m3/d，施工期共产生生活污水162m3，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。在施工场地设置临时化粪池，定期由吸粪车输送至工业场地既有生活污水处理站统一处理后回用，不向地表水环境排放对环境影响较小。
（2）施工废水 
项目施工废水是润湿建筑材料、清洗施工设备以及清洗机械车辆产生的废水，主要污染物为SS，浓度为1500～2500mg/L。施工场地内设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后循环利用，对周围地表水环境质量影响小。
（3）井筒废水：北部风井场地井筒掘进过程中产生的废水，废水主要受井下施工作业面活动污染，主要为岩粉、煤粉为主，主要污染物为SS，根据《塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）（矿井部分）说明书》：北部进风立井志丹群含水层正常涌水量6.11m3/h，最大涌水量8.91m3/h；直罗组含水层正常涌水量105.37m3/h，最大涌水量153.84m3/h；延安组含水层正常涌水量2.68m3/h，最大涌水量3.91m3/h。北部回风立井志丹群含水层正常涌水量6.45m3/h，最大涌水量9.42m3/h；直罗组含水层正常涌水量138.10m3/h，最大涌水量201.62m3/h；延安组含水层正常涌水量1.78m3/h，最大涌水量2.60m3/h。由抽水车定期集中抽排，运送至塔然高勒煤矿工业场地既有矿井水处理站处理后回用。
四、声环境影响分析
本项目施工期间主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等施工机械以及运输车辆，施工期间主要噪声源的特点属于移动声源且分散。施工机械噪声源强见下表。
表4-3 施工机械产噪值一览表
	序号
	设备名称
	噪声强度（dB（A））
	备注

	1 
	推土机
	73～83
	距声源15m

	2 
	挖掘机
	67～77
	距声源 15m

	3 
	装载机
	80
	距声源15m

	4 
	振捣机
	93
	距声源 1m

	5 
	电锯
	103
	距声源1m

	6 
	吊车
	72～73
	距声源15m

	7 
	升降机
	78
	距声源1m

	8 
	重型卡车
	80～85
	距声源7.5m


本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）
式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB（A）；
Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB（A）；
r--预测点距声源的距离，m；
r0--参考位置距声源的距离，m。
各种施工机械噪声经距离衰减后的预测结果见下表。
表4-4 施工噪声随距离的衰减情况
	声级设备
	距离声源不同距离处的噪声值（dB（A））

	
	10m
	30m
	50m
	70m
	100m
	150m
	200m
	380m

	推土机
	86.52
	76.98
	72.54
	69.62
	66.52
	63.00
	60.50
	54.92

	挖掘机
	80.52
	70.98
	66.54
	63.62
	60.52
	57.00
	54.50
	48.92

	装载机
	83.52
	73.98
	69.54
	66.62
	63.52
	60.00
	57.50
	51.92

	振捣机
	73
	63.46
	59.02
	56.10
	53
	49.48
	46.98
	41.40

	电锯
	83
	73.46
	69.02
	66.10
	63
	59.48
	56.98
	51.40

	吊车
	76.52
	66.98
	62.54
	59.62
	56.52
	53.00
	50.50
	44.92

	升降机
	58
	48.46
	44.02
	41.10
	38
	34.48
	31.98
	26.40

	重型卡车
	82.5
	72.96
	68.52
	65.60
	62.5
	58.98
	56.48
	50.90


从计算结果可以看出：主要机械在70m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间噪声限值70dB（A），主要机械在380m以外时不超过夜间55dB（A）的标准。
本项目风井场地周围无敏感点，场外道路两侧50m范围内涉及1处住户，该居民点施工期间的昼间噪声预测值为77.10dB（A），夜间77.10dB（A），噪声保护目标的声环境在施工期会受到施工噪声的影响，噪声值会超过标准限值。但是，施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，不会对夜间声环境产生影响，为进一步确保施工期间噪声达标排放，减轻噪声对周围环境的影响，采取以下噪声污染防治措施：合理安排施工时间，施工一般在白天，禁止夜间（22：00～06：00）、中午（12：00-14：00）施工，采取用低噪声机械设备、合理安排施工时间，在对外交通及施工道路两侧设交通标志牌，限速禁鸣，施工过程中距离敏感点较近的一侧可设置临时声屏障，距离敏感点较近处不得使用高噪声施工机械，应做好同居民的沟通、补偿工作，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象；做好道路的养护及运输车辆的维修保养，降低车速，降低交通噪声等措施隔声降噪。随着施工期的结束，影响也随之结束。

五、固体废物
施工期所产固体废物主要是工程施工过程中产生的施工人员生活垃圾、弃土、井筒掘进产生的岩石、建筑垃圾。如随意堆放将占压土地，雨水冲刷可能会污染土壤和水体，大风干燥季节可能会形成扬尘污染，所以应当妥善处理。
（1）弃土：本项目多余土方量为1.52万m3，用于后续风井场地竖向设计和景观设计中，道路和场地范围线内平整绿化、加宽路基。
（2）井筒掘进产生的岩石：北部风井场地建井期间，井筒掘进产生的岩石量约7.18万m³（乘以松散系数后约9.34万m³），供给杭锦发电有限公司煤矸石电厂。
（3）施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人•d计算，施工人数最多时为30人，本工程施工期生活垃圾的产生量为15kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置。
（4）建筑垃圾
项目地面工程施工过程中排放的少量建筑垃圾如废弃的碎砖、石块、砼块等送至当地建筑垃圾填埋场处置，不得随意丢弃。
综上所述，本项目施工期间固体废物均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	1.大气环境影响分析
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风井场地运营期废气主要是乏风取热系统中产生的废气，北部回风立井回风量为300m3/s，利用乏风为北部进风立井供热。主要成分为粉尘和甲烷为主的烷烃气体。乏风通过乏风取热系统设备的水平风门以无组织形式排放，厂区定期洒水抑尘，厂区植树种草绿化，对周边环境影响较小。
场外道路交通流量所产生的机动车尾气污染物与道路扬尘，机动车尾气排放的污染物有：CO、NOX、多环芳烃化合物等，排放物的数量和种类还与发动机的性能、汽车运行状况、路面状况等密切相关；道路扬尘道路环境空气污染的大小主要与车速、车型、车流量、风速、路面状况和道路表面积尘量等多种因素有关。项目场外道路交通量仅为日常通勤及对外联络车辆，主要是皮卡车和越野车等小型车辆较多，车流量极低。
[image: ]运营期加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，保持路面平整和清洁，路面洒水抑尘，对周围环境空气质量影响较小。
2.地表水环境影响分析
（1）本项目劳动定员为塔然高勒煤矿现有员工调配，不新增生活污水量。
（2）乏风取热设施废水：乏风取热室设置取热箱，取热箱从乏风中提取热量，乏风温度降低后会析出冷凝水，再加上乏风取热箱冲洗水，乏风取热系统废水产生量约380m3/d，主要污染物为SS。乏风取热设施生产冲洗水与冷凝水汇入凝结水池收集后进入雨水收集池，最终送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理，矿井水经过处理后，作为井下消防、选煤等用水。生产冲洗水主要用于冲洗乏风取热箱的表面因长时间运行积累的煤尘。
（3）北部风井场地采用雨污分流排水系统，场区雨水采用盖板明沟的排水方式。根据《塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）（矿井部分）说明书》，本项目风井场地需要调蓄雨水容积为237m3，本项目设置钢砼结构1座初期雨水收集池，有效容积400m3。雨水经排水明沟汇入场地初期雨水集水池。初期雨水池内储存的初期雨水送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。
项目北部进回风立井采用冻结法施工，不会有地下水渗出进入井筒。运营期无废水外排，本项目运营期对周围地表水环境影响较小。
3.声环境影响分析
本项目运营期噪声源主要来自风井场地设备通风机、空压机、乏风热泵等设备噪声以及场外道路交通噪声。
（1）风井场地
北部风井场地主要噪声源为风井场地通风机、空压机、乏风热泵、水泵等设备噪声，噪声的声压级一般在85～90dB（A）左右。采用选用低噪声设备，安装消声器，设置隔声罩，基础减振、隔声门窗等措施。
表4-5本项目噪声源一览表
	序号
	位置
	声源名称
	噪声源强dB（A）
	声源控制措施
	治理后源强dB（A）

	1
	通风机房
	通风机1台
	90
	选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，通风机设置隔声罩。通风机机座进行隔震处理。北部风井场地通风机出气口设置有取热装置，对噪声扩散有一定阻挡作用。
	70

	2
	空压机房
	空压机2台
	85
	空压机进气口安装消声器；空压机机体加装隔声罩；在压风机房内设置隔声间。
	65

	3
	热泵机房
	乏风热泵5台
	85
	选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。
	65

	4
	
	水泵9台
	90
	
	70


设备运行时产生的噪声声压级在85～90dB（A）之间，噪声采取低噪声设备，安装消声器，设置隔声罩，基础减振、隔声门窗等措施，本项目噪声源74.2dB（A）考虑，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，计算项目对厂界的贡献值。
本项目噪声贡献值计算公式为：


式中：[image: ]-噪声贡献值，dB；
T-预测计算的时间段，s；
ti-i声源在T时间段内的运行时间，s；
LAi-i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB；
设备厂界贡献值预测结果如下：
表4-6声环境影响贡献值计算结果   单位：dB（A）
	序号
	场界
	设备与场界距离（m）
	贡献值
	排放限值

	1
	东场界
	70
	37.30
	昼间55
	夜间45

	2
	南场界
	48
	40.58
	
	

	3
	西场界
	42
	41.74
	
	

	4
	北场界
	30
	44.66
	
	


由噪声预测结果可知，厂界昼间噪声贡献值在37.30-44.66dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））的噪声标准限值要求。
风井场地周边无声环境敏感点，故该项目对外环境噪声影响较小。
（2）道路噪声
项目场外道路交通量仅为日常通勤及对外联络车辆，车流量极低。北部风井道路50m范围内涉及乌定补拉格村1户居民。项目场外道路交通量仅为日常通勤及对外联络车辆，主要是皮卡车和越野车等小型车辆较多，车流量极低，车流量每日约10辆。道路的运输噪声不会对周边的声环境及声环境敏感目标造成较大影响。为了将场外道路噪声影响降低到最小程度，本次评价提出道路两旁进行绿化、加强路面管理减少颠簸及尽量减少鸣笛次数；设置标志牌，车辆经过敏感点路段限速5km/h，定期对敏感点进行噪声跟踪监测等。
因此，在采取合适的噪声防治措施后，本项目的建设对区域声环境影响较小。
4.固废环境影响分析
项目运营期固体废物主要是35kv预制舱式变压器产生的废蓄电池及废变压油。
①废蓄电池
根据《国家危险废物名录》（2021年版）废蓄电池类别为HW49其它废物，废物代码为900-044-49，一般5年左右对蓄电池进行检查更换，根据设备厂家经验，每次更换约3块蓄电池，废蓄电池一般不暂存，由有资质的电池供应商更换电池时回收处置，不在场内暂存，不会对环境产生影响。
②废变压油 
35kv变压器运营期有极少量的废变压油，产生量约8.4t，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油，危废代码为 900-214-08。
变电站内设置1座62.5m3的事故油池，主变压器事故时产生的废变压油，废变压油经排油管自流进入事故油池，暂存于事故油池中，事故后立即交由具有资质单位统一处理，对周边环境影响较小。
事故油池池体做防渗处理，事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
5.土壤、地下水环境影响分析
项目运营过程可能对地下水、土壤产生污染途径主要为事故油池事故变压油的泄露，对项目周边地下水、土壤环境产生影响，本项目对事故油池采取防渗措施，事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s。
6.环境风险影响 
项目风险物质主要为事故变压器油，暂存于事故油池。
（1）环境风险潜势初判 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，废矿物油临界量按矿物类油2500t 计，本项目暂存废变压油8.4t；计算得出危险物质与临界量的比值Q=0.00336<1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。
（2）评价等级判定 
表4-7评价工作等级划定
	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析



本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，本项目风险评价只需简单分析。 
（3）环境风险识别 
本项目暂存的事故变压器油属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中HW08废矿物油与含矿物油的废物，其中，事故变压器油的危废代码为900-214-08。事故变压器油在储存、装卸过程操作不当造成油料泄漏至地面，泄漏液造成挥发、渗漏，会对周围工作人员及地下水造成影响。 
（4）环境影响途径 
本项目不涉及变压器油的加工利用，环境风险主要来自暂存过程发生的泄漏、火灾事故。 
事故变压器油在储存时容器发生故障，均有可能导致物质的释放与泄漏，一旦渗漏会渗入土壤并随雨水渗入地下水，造成土壤和地下水污染，同时，储存过程中接触高热，可能导致火灾事故。
（5）风险防范措施 
一般贮存要求：
①加强运行管理，定期检查，避免危险废物的泄漏； 
②加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程，对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位； 
③当发生泄漏时应及时控制油水的扩散范围，保护周围环境；同时明确泄漏可能导致的后果，泄漏危及周围环境的可能性，隔离泄漏区，周围设警告标志； 
④加强管理，建立并严格执行安全生产责任制度，科学监控设备运行，消除故障隐患； 
⑤制定定期巡查制度，发现异常及时处理和报告； 
⑥建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，以便对泄漏事故及时作出反应和处理； 
火灾防范措施：
本项目事故变压器油属于易燃液体，闪点较高，一般情况较为稳定，但遇明火或高温可能发生火灾危险。本项目场区内严禁明火。发生火灾使用泡沫灭火，不会产生大量的液体。要求企业按照消防规定设置消防设施及灭火器材，包括泡沫灭火器、消防沙、防护服、防毒面具等。如事故发生后，消防及事故收集的废液统一交由资质单位处理。 
（6）事故应急措施及风险预案 
主变压器发生漏油事故后，及时启动事故应急预案，并及时上报通知环保、安全有关部门；迅速撤离工作人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；同时尽可能切断泄漏源；发生火灾事故后，采取正当的灭火措施灭火；根据实际情况，及时、妥善地疏散人员至安全区域。本项目储存的废变压器油属于危险废物，储存严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求执行。
（7）分析结论 
本项目涉及的主要危险废物为事故变压器油。项目主要事故类型为事故变压器油泄漏。本项目的环境风险主要表现为在非正常工况、储存事故、恶劣自然条件等情况下突发的泄漏、火灾事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，同时在发生火灾爆炸等事故时会产生一些次坐、伴生污染物的影响。在泄漏或火灾事故时必定会对周围环境产生一定的不良影响，但事故影响持续时间不长，且处理及时。总体来说对煤矿员工的身体健康不会产生大的影响。企业在生产过程中必须做好的物料的储存工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾事故发生，同时制定事故应急预案，使事故发生对能及时有效的得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。
总体来说，本项目环境风险主要为事故状态下事故变压器油泄漏，根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。
本项目环境风险简单分析内容表见表6-1。
表4-8 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	塔然高勒煤矿项目北部风井场地

	建设地点
	内蒙古自治区
	鄂尔多斯市
	杭锦旗

	地理坐标（WGS84坐标系）
	109°9′59.082″，40°3′16.030″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为事故变压器油，事故时储存于事故油池

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	在环境风险主要来自暂存过程发生的事故变压器油泄漏、火灾事故。事故变压器油在储存时容器发生故障，均有可能导致物质的释放与泄漏，一旦渗漏会渗入土壤并随雨水渗入地下水，造成土壤和地下水污染，同时，储存过程中接触高热，可能导致火灾事故。

	风险防范措施要求
	①加强运行管理，定期检查，避免危险废物的泄漏； 
②加强操作人员的岗位培训，对事故易发处按规定时间巡检 
③当发生泄漏时应及时控制油水的扩散范围，保护周围环境；同时明确泄漏可能导致的后果，泄漏危及周围环境的可能性，隔离泄漏区，周围设警告标志； 
④加强管理，建立并严格执行安全生产责任制度，制定定期巡查制度，发现异常及时处理和报告；建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，以便对泄漏事故及时作出反应和处理；场区内严禁明火。发生火灾使用泡沫灭火，不会产生大量的液体。要求企业按照消防规定设置消防设施及灭火器材，包括泡沫灭火器、消防沙、防护服、防毒面具等。如事故发生后，消防及事故收集的废液统一交由资质单位处理。编制应急预案；出现事故及时反映，并及时采取有效措施； 

	填表说明：本项目环境风险潜势按照Ⅰ考虑，判定项目风险评价级别为“简单分析”。






	选址选线环境合理性分析
	本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉格村，项目为塔然高勒煤矿附属工程，主要建设风井场地、场外道路及其他配套工程。
塔然高勒煤矿在依法合规建设期间，中核集团在塔然高勒井田范围内调查发现了沉积砂岩型铀矿。建设单位根据煤、铀协调开采协议，委托专业单位对初步设计进行了修改，2024年2月7日取得了鄂尔多斯市能源局出具的《鄂尔多斯市能源局关于神华集团有限责任公司塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）的批复》（鄂能局审批发﹝2024﹞3号）。煤矿拟将首采盘区由原西一盘区和东一盘区调整至西四（上）盘区，本项目进、回风立井承担西四（上）（下）及北部后续盘区的主要进回风任务。在位于工业场地西北约7.2km、西三（上）盘区北部且靠近西四（上）盘区边界、Q138钻孔南侧360m处，新选择北部风井场地，布置一对北部进、回风立井。现煤矿工业场地已布置有3条立井井筒，即主立井、副立井、中央回风立井；北部风井场地新增北部进、回风立井2条井筒；共5条立井井筒。原初步设计在距离工业场地东侧3.5km处设有刘家渠风井场地，该场地未开工建设，因受铀矿压覆、阻隔影响，先期开采区域发生变化，不再布置刘家渠风井场地。
根据《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于国家能源集团杭锦能源有限责任公司申请塔然高勒煤矿项目北部风井场地建设用地涉及水源地保护区查询的复函》（附件3），国家能源集团杭锦能源有限责任公司塔然高勒煤矿项目北部风井场地建设用地不在杭锦旗已划定的集中式饮用水水源地保护区范围内。
《内蒙古自治区文物局关于杭锦旗塔然高勒煤矿项目北部风井场地文物核查的意见》（附件3）：原则同意此项目建设。在项目施工建设中如发现或涉及文物遗存，建设方采取必要的文物安全保护措施并及时报告。如需考古发掘，须报国家文物局批准后方可组织施工。
《关于塔然高勒矿井及选煤厂变更项目井田及外扩两公里范围查询地类的说明》（见附件5），该查询文件用地范围包含了本项目用地，本项目用地范围不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内；
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公园、天然林等敏感区；本项目涉及地方公益林0.6009公顷，建设方已于2022年10月21日取得《杭锦旗林业和草原局关于塔然高勒煤矿项目（北部风井场地）使用林地的审查意见》（杭林草审字〔2022〕135号）（见附件10），并已缴纳森林植被恢复费；
《杭锦旗水利局关于塔然高勒煤矿项目北部风井场地及道路工程是否占用水利工程及河道管理范围的函》（杭水函〔2024﹞20号）（见附件11）:该项目不占用水利设施，不在河道管理范围内。
项目运营期产生的废气、废水、噪声采取相应环保措施后，可实现达标排放，固废均妥善处置。本项目风井场地周边500m范围内不涉及居民区，场外道路两侧500m范围内涉及有住户7户，最近一处住户距离场外道路约49m，项目场外道路车辆仅为日常通勤及对外联络车辆，车流量极低，对周边环境影响较小。
综上所述，从环保角度分析，本项目选址选线合理。





五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施
1.陆生生态保护措施
（1）植被保护措施
①加强生态环境保护宣传教育。施工期间，大量施工人员进驻施工场地，施工前对施工人员进行环境保护教育培训，让施工人员认识到在施工过程中保护好环境的重要性。主要内容包括在施工过程中不乱丢工程材料、废弃物、弃方等，要注意严格保护好施工用地范围以外的林木植被，禁止乱砍滥伐、肆意践踏植被。
②场地平整过程中，表土剥离2.38158万m3、表土回覆2.38158万m3，表土剥离深度为0.3m，风井场地剥离表土就近集中堆放于附近绿化硬化空地，场外道路剥离表土堆放于道路两侧施工区，表土堆存采取密目网苫盖防护，表土回覆于风井场地以及道路绿化工程使用。在工程施工中要加强管理，必须划定施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，严禁乱砍滥伐灌木等植物。
③施工期间严格控制施工作业带宽度，施工前作业带场地清理，应注意土壤的堆放及防护问题，施工过程中对临时堆土进行覆盖防尘网防护和洒水降尘；避免雨天施工，造成水土流失危害。
④施工前进行表土剥离，对施工期内的风井场地内道路初期用碎石压盖，临时堆土采用彩钢板进行拦挡，覆盖防尘网，洒水降尘。施工结束后，对施工扰动区域进行土地整治；风井场地外围采用方格型浆砌片石骨架内撒播草籽护坡，护坡面积为6624m2，撒播披碱草30.912kg、羊草15.456kg；风井场地进行植树种草绿化，绿化面积为3370m2；其中栽植榆叶梅244株、丁香24株，播种密度约为44kg/ha，撒播披碱草9.848kg、羊草4.98kg；进场道路两侧采用六边形水泥混凝土空心块植物护坡与种草籽护坡相结合，种草护坡5200m2，撒播披碱草23.9kg、羊草12.5kg；③六角空心砖内种草护坡2400m2，撒播披碱草10.99kg、羊草5.49kg。场外道路设置护坡是为了保持挖填方过程产生的边坡的稳定，与维护路基稳定性。
（2）陆生动物保护措施
①施工期应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对周围草地乱碾压，破坏生态及动物的生境、栖息地；严禁对野生动物的滥捕滥杀。
②工程施工前应划定施工范围，施工必须限制在划定范围内，并且在工程施工区设置警示牌，禁止施工人员和车辆进入到施工范围以外区域，避免施工人员的非施工活动惊扰影响动物的栖息
③项目建设中，各种施工作业，尤其是噪声较高的施工活动等应避开野生动物的栖息地，避免对其产生干扰。
④优化施工路线，工程物料运输路线以已建道路为主，避免车辆惊扰栖息的动物。
⑤施工结束后，尽快恢复和完善工程周边的绿化工作，植树种草后需及时进行灌溉，灌溉用水为塔然高勒煤矿工业场地矿井水处理站深度处理后的井下排水，由水车从塔然高勒煤矿工业场地拉水。
2.水土流失防治措施 
优化单项工程的施工时序，避免暴雨天气进行场地、道路的平整、地基开挖；遭遇大风和暴雨时，应在其来临之前分别采取洒水、土袋拦挡和草垫覆盖等临时防护措施，防止风蚀和雨滴溅蚀。严控施工作业带和施工红线，禁止越线开挖，禁止将临时堆土堆放于施工作业带外。
二、大气环境保护措施
（1）施工扬尘治理措施
①施工工地周围应当按照有关规定设置连续、密闭的围挡，围挡高度不低于2.5m。
②施工现场裸露场地采用抑尘网覆盖，并随时洒水抑尘； 
③运输建筑材料的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土等车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。车辆应按照批准的路线和时间进行物料等的运输；施工现场设置洒水车，对施工现场和进场道路进行定期洒水，保持地面湿度，在无雨日的上下午各洒水两次，减少二次扬尘产生。 
④土方作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业工程施工；在施工中要加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘，经过减少或延缓对其影响较小，同时该环境影响将随施工的结束而消失。
⑤施工现场各类建材应进料有序，原则上不超过一周的施工用料。建材堆放应设置标牌，实现分类堆放。建材堆放应当整齐有序，无场外和占道（绿地）堆放物料现象，禁止露天敞开堆放易扬尘性建筑施工材料。施工工地内堆放的粉状物料堆场采取封闭措施，其他工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布等措施。
⑥施工期开挖土方集中堆存，临时堆土进行拦挡、苫盖防护，减少堆存量、减短堆存时间，施工期对表土进行剥离，堆放于堆场，最终用于植被恢复用土。施工结束后及时进行土地平整及植被恢复。
⑦施工单位文明施工，做好洒水抑尘工作，对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，确保不会对周围居民造成影响。
（2）施工机械与运输车辆尾气
对于施工机械与车辆产生的尾气采取以下措施，施工期间各机械设备必须使用满足标准的油品，不得使用低于国家阶段性排放标准的汽油和柴油；在施工过程中采取控制速度，缩短怠速、减速和加速的时间；加强车辆及施工机械的维护保养，保证不排放黑烟；做好车辆疏导，减轻塞车或车速减低带来的尾气污染；在加强施工机械和运输车辆管理和合理安排调度作业的前提下，燃油废气对环境空气质量基本无影响。
总之，项目施工期扬尘对周围空气环境有一定的影响，但是由于施工期是暂时的，影响也是短暂的，随着项目施工的竣工，施工期大气环境影响也将随之消失。
三、水环境保护措施
本项目施工期施工人员产生的生活污水在施工场地设置临时化粪池，定期由吸粪车输送至工业场地既有生活污水处理站统一处理后回用，不外排，对环境影响较小
施工期废水主要污染物为SS，施工场地内设置沉淀池，施工生产废水经沉淀池处理后循环利用，对地表水环境影响小。
北部风井场地井筒掘进过程中产生的废水：根据《塔然高勒矿井及选煤厂初步设计（修改）（矿井部分）说明书》：北部进风立井志丹群含水层正常涌水量6.11m3/h，最大涌水量8.91m3/h；直罗组含水层正常涌水量105.37m3/h，最大涌水量153.84m3/h；延安组含水层正常涌水量2.68m3/h，最大涌水量3.91m3/h。北部回风立井志丹群含水层正常涌水量6.45m3/h，最大涌水量9.42m3/h；直罗组含水层正常涌水量138.10m3/h，最大涌水量201.62m3/h；延安组含水层正常涌水量1.78m3/h，最大涌水量2.60m3/h。由抽水车定期集中抽排，运送至工业场地既有矿井水处理站处理后回用；
经过采取上述措施后，施工期废水对当地地表水体产生影响小。
四、声环境保护措施
①施工单位要合理安排施工作业时间，夜间严禁施工。为进一步确保周围人员不受影响，施工单位应合理安排施工机械的作业位置；
②施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，改进施工方式，选择低噪声施工机械，对高噪声机械要严格控制运行时段，并减少同时作业的高噪声施工机械数量，以减轻声源叠加造成的影响。
③加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期。在满足施工作业前提下，对位置相对固定的机械设备，如电锯等，必须设置在工棚内；
④对机械操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声时间、并佩戴防护耳塞等措施；
⑤运输车辆路经城镇、村庄和进入工地减速，减少鸣笛。
⑥本项目场外道路西侧49m处有1处住户，施工时合理安排施工时间，禁止夜间施工，严禁在中午12：00-14：00和夜间22：00-次日6：00期间施工。提高操作水平，距离敏感点较近处不得使用高噪声的施工机械，施工时告知周边受影响居民，做好同居民的沟通、补偿工作，施工过程中可设置临时声屏障，施工过程中在该敏感点一侧设置临时声屏障，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象。
随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的行为。对周围环境影响不大。
五、固体废物
（1）弃土：本项目多余土方量为1.52万m3，用于后续风井场地竖向设计和景观设计中，道路和场地范围线内平整绿化、加宽路基。
（2）井筒掘进产生的岩石：井筒掘进产生的岩石量约7.18万m³（乘以松散系数后约9.34万m³），供给杭锦发电有限公司煤矸石电厂；
（3）施工人员生活垃圾：施工期间产生的生活垃圾量为1.35t。设置垃圾桶收集，施工人员生活垃圾集中收集后运往当地生活垃圾收集点，交当地环卫部门处置。
（4）建筑垃圾：送至当地建筑垃圾填埋场处置，不得随意丢弃
采取以上措施之后，施工期固体废弃物对周围环境产生的影响不大。

	运营期生态环境保护措施
	1.大气环境保护措施
风井场地运营期废气主要是乏风取热系统中产生废气，通过乏风系统设备水平风门以无组织形式排放，厂区定期洒水抑尘，厂区植树种草绿化，对周边环境影响较小。
风井场地场外道路行驶车辆所产生的机动车尾气污染物与扬尘，运营期加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，保持路面平整和清洁，保证其路面处于完好状态，平整完好的路面可以大大减少扬尘量；路面洒水抑尘，道路两旁进行绿化；为控制运输车辆的尾气污染，运输车辆应为新能源或国 Ⅵ排放标准的车辆；对周围环境空气质量影响较小。
2.水环境保护措施
（1）本项目劳动定员为塔然高勒煤矿现有员工调配，本项目不新增劳动定员，不新增生活污水量。
（2）乏风取热设施废水：乏风取热设施生产冲洗水与冷凝水汇入凝结水池收集后进入雨水收集池，最终由拉水罐车送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理，矿井水经过处理后，作为井下消防、选煤等用水。
（3）北部风井场地采用雨污分流排水系统，场区雨水采用盖板明沟的排水方式。雨水经排水明沟汇入场地初期雨水集水池。初期雨水池内储存的初期雨水送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理，矿井水经过处理后，作为井下消防、选煤等用水。
3.声环境保护措施
本项目运营期噪声源主要来自风井场地设备通风机、空压机、乏风热泵等设备噪声以及场外道路交通噪声，拟采取的措施如下：
（1）风井场地
选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，设置隔声罩。通风机机座进行隔震处理。北部风井场地通风机出气口设置有取热装置，对噪声扩散有一定阻挡作用。空压机进气口安装消声器；空压机机体加装隔声罩；在压风机房内设置隔声间。对于泵机选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。
（2）道路噪声
道路两旁进行绿化、加强路面管理。加强进入本项目区车辆的运输管理，经过敏感点道路段限速、禁止鸣笛，设置标志牌，车辆经过敏感点路段限速5km/h；定期对敏感点进行噪声跟踪监测措施。
4.固体废物影响保护措施
（1）由于本项目无新增劳动定员，故运营期无新增生活垃圾。
（2）废蓄电池更换时直接由厂家回收处置，不在场内暂存。
（3）变电站内设置1座62.5m3的事故油池，主变压器事故时产生的废变压油，暂存于事故油池中，事故后立即交具有资质单位统一处理，对周边环境影响较小。事故油池池体采取防渗措施，事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
5.土壤、地下水保护措施
①事故油池池体采取防渗措施，事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s。
②加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生。 
③加强运行管理，定期检查，对事故易发处按规定时间巡检，一旦发现地面防渗设施出现破损要及时修整，并达到相应的防渗要求，保证不会进入土壤、地下水。


	其他
	1.环境管理 
本项目的环境管理纳入塔然高勒煤矿日常环境管理中。
（1）施工期的环境管理和监督 
施工招标中对投标单位提出建设期间的环保要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下：
（1） 贯彻执行国家、地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度。
（2） 制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。
（3）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。加强人员教育，严格控制施工范围。施工结束后对施工扰动区及时进行绿化。 
（4）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。
（5）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 
（6）在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。
（2）运行期的环境管理和监督 
为落实本项目环境保护措施，塔然高勒矿设置环境管理机构，设有专职环保人员2人，负责整个项目环境管理和环境监测工作的实施，煤矿设1名副矿长负责环保工作，环境管理机构职责如下：
（1）贯彻执行环境保护法规和环境标准，制定本单位的环境保护管理的规章制度，并监督执行。
（2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作。
[bookmark: _GoBack]（3）拟定企业的环保工作计划并实施，配合企业领导完成环境保护责任目标。
（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案。
（5）协调企业所在区域的环境管理。
（6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质。
（7）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。
（8）接受各级生态环境部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。
2.环境监测
为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方生态环境主管部门和建设单位须对施工期产生的污染物排放情况进行监测。项目运行期环境监测工作可并入塔然高勒煤矿监测计划中，建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。本项目监测计划具体见下表。
表5-1环境监测计划
	监测内容
	监测因子
	监测点位
	监测频率
	执行标准

	噪声
	等效连续A声级
	厂界四周
	每季度1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	
	
	乌定补拉格村住户（北部风井场地场外道路西侧49m处）
	每季度1次
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值

	废气
	TSP
	厂界上风向和下风向。
	每季度1次
	颗粒物无组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准要求。




	环保投资
	本项目总投资为22000万元，其中环保投资89.6万元，环保投资占总投资的0.41%。具体见下表。
表5-3环保措施及投资估算一览表
	类型
	时期
	污染工序
	环保设施
	投资（万元）

	废气
	施工期
	扬尘
	施工区设置围挡。施工现场裸露场地采用抑尘网覆盖，并随时洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，施工区定期洒水；施工工地内堆放的粉状物料堆场采取封闭措施，易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布等措施。临时堆土进行拦挡、苫盖防护，
	10

	
	
	施工机械与运输车辆尾气
	使用满足标准的施工机械和油品，做好设备的维护。
	1

	
	运营期
	车辆尾气与扬尘
	加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，保持路面平整和清洁，保证其路面处于完好状态，路面洒水抑尘，道路两旁进行绿化，运输车辆应为新能源或国Ⅵ排放标准的车辆。
	2

	废水
	施工期
	施工废水
	施工废水经沉淀池沉淀后循环利用；
	1

	
	
	生活污水
	设置临时化粪池收集
	1

	
	
	井筒掘进废水
	由抽水车定期集中抽排，运送至工业场地既有矿井水处理站处理后回用
	1

	
	运营期
	乏风取热设施废水
	乏风取热设施废水由凝结水池收集后进入雨水收集池，最终送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。
	3

	
	
	初期雨水
	初期雨水池内储存的初期雨水送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。
	1

	噪声
	施工期
	噪声
	采用合理安排施工作业时间，优先选用高效低噪声设备，减少高噪声设备同时作业，进出车辆合理安排，尽量减少鸣笛，临时声屏障
	2

	
	运营期
	设备噪声
	隔声、吸声、基础减振、消声等设施
	20

	固废
	施工期
	生活垃圾
	设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置。
	0.1

	
	
	井筒掘进产生的岩石
	供给杭锦发电有限公司煤矸石电厂
	0.5

	
	
	建筑垃圾
	送至当地建筑垃圾填埋场处置
	2

	
	运营期
	废蓄电池、废变压油
	废蓄电池更换时直接由厂家回收处置，不在场内暂存。主变压器事故时产生的废变压油，暂存于事故油池中，事故后交具有资质单位统一处理。
	10

	生态
	风井场地外围采用方格型浆砌片石骨架内撒播草籽护坡，护坡面积为6624m2；风井场地进行植树种草绿化，绿化面积为3370m2；进场道路两侧采用六边形水泥混凝土空心块植物护坡与种草籽护坡相结合，种草护坡5200m2，六角空心砖内种草护坡2400m2。
	30

	防渗
	事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s
	5

	
	合计（万元）
	89.6









六、生态环境保护措施监督检查清单
	       
       内容
  
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	工程施工加强管理，必须划定施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，场地平整过程中，表层熟土应剥离保存供后续绿化、复垦使用。临时堆土采用彩钢板进行拦挡，覆盖防尘网，洒水降尘。施工结束后，对施工扰动区域进行土地整治，厂区植树种草绿化。做好水土保持措施
	严格控制施工区域，不另外新增临时占地
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经沉淀池沉淀后循环利用；本项目施工期施工人员产生的生活污水在施工场地设置临时化粪池，定期由吸粪车输送至工业场地既有生活污水处理站统一处理后回用，不外排；井筒掘进过程中产生的废水由抽水车定期集中抽排，运送至工业场地既有矿井水处理站处理后回用；
	废水不外排
	本项目不新增生活污水。乏风取热设施废水由凝结水池收集后进入雨水收集池，最终送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。
初期雨水池内储存的初期雨水送至塔然高勒煤矿矿井水处理站进行处理。
	处理后回用，不外排


	地下水及土壤环境
	/
	/
	事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，渗透系数不大于10-10cm/s
	按要求执行

	声环境
	采用合理安排施工作业时间，禁止夜间施工，优先选用高效低噪声设备，减少高噪声设备同时作业，对机械操作人员佩戴防护耳塞，加强施工组织管理，对位置相对固定的机械设备，如电锯等，设置在工棚内，进出车辆合理安排，尽量减少鸣笛；距敏感点较近处施工时，可设置临时声屏障，禁止夜间施工，严禁在中午12：00-14：00和夜间22：00-次日6：00期间施工。提高操作水平，距离敏感点较近处不得使用高噪声的施工机械，施工时告知周边受影响居民，做好同居民的沟通、补偿工作。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值
	选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，设置隔声罩。通风机机座进行隔震处理。空压机进气口安装消声器；空压机机体加装隔声罩；在压风机房内设置隔声间。对于泵机选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。道路两旁进行绿化、加强路面管理。加强进入本项目区车辆的运输管理，经过敏感点道路段限速，禁止鸣笛。车辆经过敏感点路段限速5km/h；定期对敏感点进行噪声跟踪监测措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工区设置连续、密闭的围挡。施工现场裸露场地采用抑尘网覆盖，并随时洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，按照批准的路线和时间进行物料等的运输；施工区定期洒水；施工工地内堆放的粉状物料堆场采取封闭措施，易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布等措施。开挖土方集中堆存，临时堆土进行拦挡、苫盖防护，使用满足标准的施工机械和油品，做好设备的维修和养护工作，减少油耗，降低汽车尾气污染。
	施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值
	加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，保持路面平整和清洁，保证其路面处于完好状态，路面洒水抑尘，道路两旁进行绿化；为控制运输车辆的尾气污染，运输车辆应为新能源或国Ⅵ排放标准的车辆。
	建有完善的洒水降尘工作制度

	固体废物
	弃土用于后续风井场地竖向设计和景观设计中，道路和场地范围线内平整绿化、加宽路基。井筒掘进产生的岩石供给杭锦发电有限公司煤矸石电厂；施工人员生活垃圾集中收集后运往当地生活垃圾收集点，交当地环卫部门处置。建筑垃圾：送至当地建筑垃圾填埋场处置。
	按相关要求合理处置
	本项目无新增生活垃圾。
废蓄电池更换时直接由厂家回收处置，不在场内暂存。主变压器事故时产生的废变压油，暂存于事故油池中，事故后立即交具有资质单位统一处理。
	按相关要求合理处

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	主变压器事故时产生的废变压油，暂存于事故油池中，事故后立即交具有资质单位统一处理。事故油池《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设与运行。
	不外排

	环境监测
	/
	/
	风井场地厂界噪声：厂界四周各设1个监测点位；乌定补拉格村住户（北部风井场地场外道路西侧49m处）设置1个监测点。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值

	其他
	/
	/
	按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入运行。企业应当严格执行本次评价提出的监测要求，应定期进行环境监测工作。
	/



七、结论
	本项目建设符合国家及地方产业政策，项目施工期采取了完善的生态防护措施和污染治理措施，可将施工期环境污染程度降至最低；项目运营期通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受；因此，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。





附件1.委托书



委托书

内蒙古金绿环保服务有限公司：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院和中华人民共和国生态环境部的相关规定，特委托贵公司承担我单位塔然高勒煤矿项目北部风井场地的环境影响评价工作，其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。



委托单位（盖章）：国家能源集团杭锦能源有限责任公司
                                        2024年4月26日
image4.jpeg
[
2
z
B

AL ¥ S 7 =] A

e e
BEAT 9 P

A

e b

e

AL
N ]
AR L DG e
L s s
b v

<o

b

ek

T

P

"

FE





image5.jpeg




image6.jpeg




oleObject1.bin

image7.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

A

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


image8.wmf
eqg

L


image1.png
132174
HR
Wil
RS

AW

Rob

iR KR
IR g
AR
— MY

win

FEEKEER

bn w0 ®





image2.jpeg




image3.jpeg
L T 25 A

1l g5
 — P
[ — P
[ e
W A
e ot
e
e

e st
500 1.000 >

BT, o
ok |





