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[bookmark: _Toc144507125]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯市大禾商贸有限公司年产2万立方商砼项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王强
	联系方式
	15047761697

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇东红柳村九社

	地理坐标
	N：40度33分2.981秒，E：107度15分34.541秒

	国民经济
行业类别
	C3021水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	“二十七、非金属矿物制品业30，55石膏、水泥制品及类似制品制造302”中的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	51.5

	环保投资占比（%）
	25.75
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：2024年5月7日鄂尔多斯市生态环境局下达了处罚决定书
	用地面积（m2）
	6362

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制类和淘汰类项目，视为国家政策允许建设的项目。
综上，本项目符合国家产业政策。
2.建设项目选址合理性
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇东红柳村九社，根据鄂尔多斯市大禾商贸有限公司拟建商砼站的宗地图，该项目的用地类型为工业用地，符合用地规划；该项目区位于《鄂尔多斯市市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的重点管控单元，不在生态红线范围内；项目区500m范围内无自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、文物遗迹等特殊环境敏感点，无重大环境制约因素；项目运营期产生的废气、废水、固废、噪声等污染物在采取本次评价提出的各项环保措施后，均可达标排放，对区域环境影响较小。从环境保护角度分析，项目选址合理。
3.与“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇东红柳村九社，属于生态环境准入清单内的杭锦旗城镇边界，编号为ZH15062520003，为重点管控单元，不属于生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，符合生态保护红线要求。
[image: ]本项目位置

图1-1  鄂尔多斯市生态保护红线分布图
（2）环境质量底线
根据《内蒙古自治区生态环境状况公报（2022年）》，本项目所在地鄂尔多斯市杭锦旗2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断杭锦旗为达标区；根据现状监测的其他污染物TSP数据可知，TSP质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生活污水排入厂区自建的防渗化粪池，定期拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂处理；生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用不外排。厂界噪声预测值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。
因此，项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响；项目所在地环境质量可维持现有水平，新建项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇东红柳村九社，属于生态环境准入清单内的杭锦旗城镇边界，编号为ZH15062520003，为重点管控单元。本项目的生态环境准入清单符合性见下表。
表1-1鄂尔多斯市生态环境准入清单符合性分析表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控要求
	项目落实情况
	符合性

	ZH15062520003
	杭锦旗城镇边界
	空间布局约束
	1.禁止新建、扩建高污染、高耗水、高耗能项目。现有高污染、高耗水、高耗能企业，鼓励逐步搬迁入园。
2.淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉、茶浴炉，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；有序淘汰关停不达标的30万千瓦以下燃煤机组。
3.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
	1.本项目为混凝土制造项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
2.本项目不涉及燃煤锅炉。
3.本项目不对土壤造成污染，且不涉及重金属和恶臭气体。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。
2.禁止在人口集中地区融化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生的有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
	1.本项目不属于城镇污水处理项目。
2.本项目为混凝土制造项目，不进行熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，且厂址不在人口集中地区。
	符合

	
	
	资源利用效率要求
	1.电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。水资源节约和循环利用达到国内先进水平。
2.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
	1.本项目为混凝土制造项目，不属于高耗水行业。
2.本项目生产废水全部回用于生产。
	符合


综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。
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	建设内容
	1.项目建设内容及规模
1.1项目基本情况
（1）项目名称：鄂尔多斯市大禾商贸有限公司年产2万立方商砼项目 
（2）建设性质：新建 
（3）建设单位：鄂尔多斯市大禾商贸有限公司 
（4）建设地点：项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇东红柳村九社，项目区中心坐标为东经：107°15′34.541″，北纬：40°33′2.981″，地理位置图见附图1。
（5）项目投资：总投资200万元，环保投资为51.5万元，占总投资的25.75%。
1.2项目建设规模
本项目建设规模为年产2万立方米商砼，产品标号为C15-C80。详见下表。
表2-1  项目产品方案
	序号
	产品
	建设规模
	备注

	1
	C15-C80
	2万立方米
	全部外售


1.3项目建设内容
本项目占地面积约6362m2，总建筑面积约1156m2，主体工程包括搅拌主机楼；储运工程包括运输系统、储料系统和原料堆场；辅助工程包括办公室、化验室等；环保工程包括沉淀池、脉冲袋式除尘器等。
项目组成见下表2-2。
表2-2  项目组成一览表
	[bookmark: _Hlk161504630]工程
名称
	项目组
	建设内容
	备注

	主体
工程
	搅拌主机楼
	1座，占地面积100m2，设1条混凝土生产线，搅拌主机楼为全封闭式，内设搅拌机1台，除尘器2台，装置包括：搅拌主机、配料机、输送机、称量系统、控制系统、混凝土接料斗等组成。
	新建

	储运工程
	运输系统
（车辆）
	厂区围绕搅拌楼和原料堆场设置运输通道，运输道路厂内约200m，均进行了硬化，硬化面积约1990m2；原料进厂、产品出厂均由汽车运输。
	新建

	
	皮带运输
	砂、碎石密闭皮带输送系统，由皮带输送至搅拌机，竖皮带长16m，设置在上料仓下面，斜皮带长49m。
	新建

	
	储料系统
	水泥筒仓2个，单个200t；粉煤灰筒仓2个，单个200t。规格均为直径5m，罐高14m，总高度21m。
	新建

	
	
	外加剂储罐2个，每个10t，直径为2.3m，罐高2.35m，总高度为2.6m；防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于10-7cm/s
	新建

	
	
	28t储水罐1个，长6m，宽2.3m，高2.1m。
	新建

	
	砂石料库
	原料砂、碎石库依托现有全封闭彩钢结构闲置厂房，占地面积共600m2，砂料库占地200m2，粗石库、细石库各占地200m2。
	依托

	
	上料仓
	采用全封闭彩钢结构，设有砂、石上料仓各2座，单座容积为8m3。
	新建

	辅助工程
	办公区
	彩钢结构，占地156m2，1栋1层
	新建

	
	化验室
	彩钢结构，占地15m2，1栋一层，位于主机南侧。
	新建

	公用
工程
	供水
	生产用水采用内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司处理过的中水，由罐车拉运。
生活用水采用桶装水。
	新建

	
	排水
	生活污水经化粪池（5m3）处理后，拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂。
	新建

	
	
	设备清洗废水及地面冲洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后循环利用，不外排。
	新建

	
	供电
	项目用电由专用变压器供给。
	新建

	
	供暖
	本项目冬季采暖方式为电采暖。
	新建

	环保
工程
	废气
	筒仓顶除尘器
	每个水泥、粉煤灰筒仓顶部配置1台脉冲袋式除尘器（共4台），处理仓内粉尘，除尘效率99.5%。
	新建

	
	
	搅拌机楼
	全封闭结构，内设1台搅拌机，2台脉冲袋式除尘器，除尘效率99.5%。
	新建

	
	
	配料
	砂石材料配料斗、投料斗均为全密闭，并设有1台雾炮，用于洒水抑尘，在配料仓的料斗上方设置彩钢板遮挡，抑尘效率可达到80%，最后经密闭皮带输送至搅拌站主机仓内。
	新建

	
	
	砂石料库
	采取全封闭、地面硬化+洒水车（1辆）定期洒水，以减少堆存粉尘。
	新建

	
	
	运输车辆
	运输道路使用道路洒水车辆（1辆）进行不定时洒水，以减少道路扬尘。
	新建

	
	废水
	新建化粪池（5m3）1座，生活污水经化粪池处理后，拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂进行处理；
新建沉淀池（10m3）1座，清洗及冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；
化粪池、沉淀池防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于10-7cm/s；
	新建

	
	噪声
	采用低噪声设备，采取有效的隔声、减震等防噪措施。
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	厂区建有生活垃圾收集设施。
	新建

	
	
	生产固废
	除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。
	新建

	
	
	
	沉淀池沉渣用于道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料。
	新建


2.主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-3。
表2-3  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	混凝土生产线

	1
	混凝土搅拌系统
	HZS180
	套
	1
	外购

	2
	输送带
	49m
	条
	1
	外购

	3
	水泥筒仓
	容积300m3、200t
	个
	2
	外购

	4
	粉煤灰筒仓
	容积300m3、200t
	个
	2
	外购

	5
	外加剂储罐
	10t
	个
	2
	外购

	6
	储水罐
	28t
	个
	1
	外购

	7
	称量装置
	/
	套
	5
	外购

	8
	混凝土运输车辆
	/
	辆
	4
	外购

	9
	泵车
	/
	台
	1
	外购

	10
	铲车
	50型
	辆
	1
	外购

	化验室

	1
	压力机
	DYE-2000型
	台
	1
	外购

	2
	压力机
	DYE-300型
	台
	1
	外购

	3
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160
	台
	1
	外购

	4
	胶砂试体成型振实机
	JJ-5
	台
	1
	外购

	5
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-15
	台
	1
	外购

	6
	雷氏煮沸箱
	FZ-31A
	台
	1
	外购

	7
	全自动准养护箱
	HY-40B
	台
	1
	外购

	8
	电热鼓风干燥箱
	101-1
	台
	1
	外购

	9
	电子天平
	5kg/0.1g
	台
	1
	外购

	10
	全自动养护室控温控湿设备
	60型压缩机式
	台
	1
	外购


3.原辅材料及能源消耗
原辅材料及能源消耗情况见下表2-4。
表2-4原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	原辅材料名称
	单位
	年耗量
	备注

	原辅料
	1
	水泥
	t/a
	4500
	粉状、筒仓储存

	
	2
	粉煤灰
	t/a
	2200
	粉状、筒仓储存

	
	3
	砂
	t/a
	17000
	颗粒状、砂石料库

	
	4
	碎石
	t/a
	19000
	块状、砂石料库

	
	5
	外加剂
	t/a
	120
	液状、储罐储存

	能源
	1
	电
	kwh
	60000
	专属变压器

	
	2
	水
	m3/a
	5800
	内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂处理后的中水。


项目部分原辅材料的成分和性质：
（1）水泥
水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量以及石膏掺量和粉磨细度等因素决定。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥，其性质是不同的。
（2）粉煤灰
粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50%-70%之间。晶体部分主要包括莫来石和石英，此外还有少量未燃尽炭，含量约为1%~22%。从化学成分看，粉煤灰主要含有SiO2（30%-60%），Al2O3（13%-20%），CaO（2%-5%），Fe2O3（3%-10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。
（3）外加剂
它是一种减水、缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。主要成分为萘系（NSF），它们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳的分子结构一般为线型主链，并同时有多个长支链，主要通过缩合反应得到。使用该外加剂可以大幅度降低混凝土用水量，从而提高混凝土强度，特别适用于制备高强或流态混凝土；同时，还能延长混凝土凝结时间，降低水泥水化热，适用于各种需要混凝土缓凝的场合。
4.劳动定员及工作制度
项目劳动定员5人，年工作天数为150d，每天工作8h。
5.公用工程
5.1给排水
项目厂区用水包括生产工艺用水、设备清洗用水、场地冲洗用水、砂石库洒水及员工生活用水，生产工艺用水、设备清洗用水、场地冲洗用水、砂石库洒水采用外购内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂处理后的中水，生活用水采用桶装水。
（1）生产工艺
根据商品混凝土配合比要求，企业提供生产用水量约为5800m3/a（38.67m3/d），全部带入产品中，无废水产生。
（2）设备清洗
项目搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。项目配备了一台搅拌机，每天工作完毕后对搅拌机进行冲洗，参考同类型项目，每次冲洗水用量约为3m3/次台，全年冲洗次数为150次。因此，项目搅拌机全年冲洗水用量为450m3/a（3m3/d）。产污系数按0.8计，设备清洗废水产生量为360m3/a（2.4m3/d）。设备清洗废水经沉淀处理后全部回用，不外排。
（3）场地冲洗
项目定期对搅拌楼周围场地进行冲洗，一年约冲洗75次，每次冲洗约2m3/次，即150m3/a（1m3/d）。产污系数按0.8计，场地冲洗废水产生量为120m3/a（0.8m3/d）。场地冲洗经沉淀处理后全部回用，不外排。
（4）砂石料库洒水
项目砂石料库占地600m2，参照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（2019 年版）-城市环境卫生管理—场地、道路喷洒定额按2L/m2·d，项目每天洒水1次，用水量为1.2m3/d，服务期限共计150天，则项目洒水降尘共计需要180m3/a，洒水全部自然蒸发损耗。
（5）绿化用水
厂区绿化用水按2L/m2•d算，绿化面积为1000m2。夏季进行绿化，则绿化用水量为2m3/d。夏季按照00天计，用水量为200m3/a。
（6）员工生活
项目定员为5人。员工生活用水按照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（2019 年版）中用水定额0.06m3/人•天计，则本项目员工生活用水量为0.3m3/d（45m3/a）。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，生活污水产污系数按0.8计，则项目污水产生量为0.24m3/d（36m3/a），生活污水经化粪池处理后拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂。
表2-5水平衡一览表（单位m3/d）
	名称
	用水量
	来源
	废水
	损耗
	备注

	
	
	新水
	中水
	回用水
	
	
	

	生产工艺
	38.67
	/
	35.47
	3.2
	/
	38.67
	/

	设备清洗
	3
	/
	3
	/
	2.4
	0.6
	/

	场地冲洗
	1
	/
	1
	/
	0.8
	0.2
	/

	砂石库洒水
	1.2
	/
	1.2
	/
	/
	1.2
	/

	绿化用水
	2
	/
	2
	/
	/
	2
	/

	员工生活
	0.3
	0.3
	/
	/
	0.24
	0.06
	/

	合计
	46.17
	0.3
	42.67
	3.2
	3.44
	42.73
	/



图2-1项目水平衡图（单位：m3/d）
5.2供电
项目供电由当地的供电局电力系统提供，用电量约6万kw·h/a。
5.3供热
本项目冬季采暖方式为电采暖。
5.4运输方式及储存方法
项目生产过程中原辅料主要为砂、碎石、水泥、粉煤灰、外加剂等。砂、碎石经运输车辆运至公司后堆放在原料仓库，水泥、粉煤灰采用密闭的车辆运输至厂区，用输灰管将车辆的出料口与筒仓的进料口连接，采用车辆配套的压缩空气将车辆中的粉料输送至原料仓中储存，外加剂经运输车辆运至公司后存放至搅拌楼旁储罐中。
5.5运输路线
本项目根据人流与车流分设的原则，形成畅通的车行路线，保证人员、车辆出入的快捷和安全，并与场区外侧主要道路连接，并保证舒适的步行环境，形成便捷、顺畅的交通道路网，创造方便快捷的工作环境。
5.6厂区绿化
对厂区进行绿化，种植苗木等绿植，绿化面积为1000m2。
6.平面布置
厂区整体呈长方形，搅拌机主楼位于整厂区南部位置，水泥及粉煤灰筒仓位于主机楼西侧，外加剂储罐位于水泥及粉煤灰筒仓下，砂石料库位于水泥及粉煤灰筒仓西侧，便于物料传输，化验室位于主机楼南侧，储水罐位于主机楼北侧，主机楼北侧连接1根49米长的斜皮带至上料仓，办公生活区位于整个厂区北部，办公生活区与生产区域相对独立，厂区总平面布置图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程及产污节点
项目施工期对环境的主要影响为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。
施工流程及各阶段主要污染物产生节点见下图。.
[image: 施工期]
图2-2  施工期工艺流程及产污节点示意图
2.运营期生产工艺流程及产污节点
项目营运期生产工艺流程图如下：


图2-3  运营期工艺流程及产污节点示意图
（1） 物料输送
本项目所用的原料为砂（0.3mm-4.75mm）、碎石（5mm-31.5mm）、水泥、粉煤灰等，外购的砂、碎石通过斗车运输至项目砂石料库，砂石输送过程主要产生粉尘，为无组织排放；水泥、粉煤灰通过密闭车辆运输至筒仓底，通过输灰管将车辆的出料口与筒仓的进料口连接，采用运输车辆配备的空压机将车辆中的粉料通过压缩空气压送到原料筒仓中储存，在输送水泥、粉煤灰过程中会产生粉尘，筒仓内配置脉冲袋式除尘器进行除尘，除尘之后粉尘经顶部排口进行排空。
（2） 配料
生产前，根据各标号混凝土的配比对各种原材料进行称量，称量及配料过程均通过微机控制系统控制。
（3） 投料
砂、碎石被堆放在原料库房，通过装载机运至砂石进料斗。进料斗配套的称量装置称量后由皮带输送装置提升至搅拌楼的骨料进料仓，进料完成后打开料仓底部的放料阀门，将骨料一次性放入搅拌主机仓内；投料过程中产生的粉尘以无组织形式排放。储存于筒仓中的水泥、粉煤灰由筒仓底部自带的螺旋进料机输送至搅拌楼的粉料进料仓内进行称量，称量完成后打开料仓底部的放料阀门，将粉料放至搅拌主机仓内；然后将水和液态外加剂通过泵抽送至液态物称量仓中，称量完成后通过管道输送至搅拌主机仓内。
（4） 搅拌
自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。仓筒进料和出料过程中由于仓筒内气压变化造成粉料局部起尘，项目仓筒配套设有除尘装置；粉料进料仓为密闭式，当粉料进料称量时产生的粉尘全部进入除尘器内收集，停止工作后由于气压变化粉尘逐渐沉降至粉料仓；粉料仓将粉料输送至搅拌主机仓进行搅拌过程。在搅拌过程中会产生粉尘，搅拌楼内设置除尘器对搅拌粉尘进行收集，除尘之后粉尘经搅拌楼顶部排口进行排空（高度约21m）。
（5） 抽检
混凝土出场前需进行抽检，抽取少量的混凝土样品进行混凝土强度、坍落度等指标检测。检测指标主要为物理指标，不涉及化学实验。经过抽检合格的物品将被装车运往施工现场，而不合格的物品将进行再次搅拌回用。
（6） 出厂
将抽检合格的商品混凝土装入车辆出厂。
3.产污环节分析
根据工艺流程分析，本项目运营期主要产污环节及采用的污染防治措施详见下表。
表2-6项目主要产污环节及采用污染防治措施一览表
	污染类别
	产污环节
	污染源名称
	主要污染物
	拟采取的措施

	废气
	物料输送
	运输车辆产生的扬尘
	颗粒物
	路面清扫+洒水抑尘

	
	库料存储
	砂石装卸、堆放产生的扬尘
	颗粒物
	全封闭砂石料库+定期洒水抑尘

	
	
	砂石配料、投料、皮带输送产生的无组织粉尘
	颗粒物
	全封料斗（输送皮带）+雾炮洒水抑尘

	
	混凝土制备
	筒仓呼吸孔及库底粉尘
	颗粒物
	水泥、粉煤灰筒仓顶部均安装脉冲袋式除尘器+仓顶排放

	
	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器二级除尘+仓顶排放

	废水
	设备清洗
	设备清洗废水
	SS
	排放至沉淀池（10m3）经沉淀后，澄清液回用于生产。

	
	场地冲洗
	锅炉及软水装置排污水
	
	

	
	员工日常
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	经化粪池处理后定期拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂。

	固废
	抽检
	废混凝土
	废混凝土
	集中收集暂存于原料库一侧，定期外售，可以作为填方材料外运处理，也可以用于筑路等。

	
	混凝土制备
	除尘灰
	颗粒物
	经过收集处理后可以作为原料回用到生产中。

	
	沉淀池
	沉淀池泥沙
	沉淀池泥沙
	定期清掏外售，可以作为填方材料外运处理，也可以用于筑路等。

	
	员工日常
	生活垃圾
	果皮、食物残渣等
	由垃圾箱进行集中收集，并定期由环卫工人进行统一清运。

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	等效连续A声级
	选购低噪声设备，设备置于封闭式厂房内，高噪声设备采取基础减震措施。


4.物料平衡
项目物料平衡表见表2-7、图2-4。
表2-7  项目物料平衡表
	原辅料投入
	产出

	物料名称
	年用量（t/a）
	产品名称
	产量（t/a）

	砂石装卸、堆放

	砂
	17000
	砂石料
	35998.95

	碎石
	19000
	砂石装卸、堆放扬尘
	1.05

	合计
	36000
	合计
	36000

	砂石配料、投料、皮带输送

	砂石料
	35998.95
	砂石料
	35998.09

	/
	/
	砂石配料、投料、皮带输送粉尘
	0.86

	合计
	35998.95
	合计
	35998.95

	筒仓储运

	水泥
	4500
	水泥
	4499.99

	粉煤灰
	2200
	粉煤灰
	2199.99

	/
	/
	筒仓有组织排放粉尘
	0.017

	合计
	6700
	合计
	6700

	搅拌混合

	水泥
	4499.99
	混凝土
	48615.05

	粉煤灰
	2199.99
	搅拌仓有组织排放粉尘
	0.02

	外加剂
	120
	设备清洗损耗
	90

	生产用水
	5800
	设备清洗废水
	360

	砂石料
	35998.09
	沉淀池沉渣
	3

	设备清洗用水
	450
	/
	/

	合计
	49068.07
	合计
	49068.07

	抽检

	混凝土
	486150.5
	商品混凝土
	48612.55

	/
	/
	废混凝土
	2.5

	合计
	486150.5
	合计
	48615.05


注：商品混凝土根据不同型号密度会有一定的差异，一般混凝土密度为2.30～2.50t/m3，本项目商品混凝土密度按2.43t/m3考虑，则2万m3混凝土重量则为48600t。


图2-4项目物料平衡图（单位：t/a）

	与项目有关的原有环境污染问题
	无



[bookmark: _Toc144507127]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	一、区域环境质量现状
1.环境空气质量现状
（1）项目所在区域环境质量达标情况
[bookmark: _Hlk78372480]根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容：“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定应优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用了内蒙古自治区生态环境厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》中鄂尔多斯市的环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。环境空气污染物监测结果详见表3-1。
表3-1大气环境质量现状与评价结果一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	细颗粒物（PM2.5）
	年平均质量
	20
	35
	57.1
	达标

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均质量
	51
	70
	72.9
	达标

	二氧化硫
	年平均质量
	10
	60
	16.7
	达标

	二氧化氮
	年平均质量
	23
	40
	57.5
	达标

	一氧化碳
	日平均浓度
	900
	4000
	22.5
	达标

	臭氧
	8小时平均浓度
	148
	160
	92.5
	达标


从上表可以看出，鄂尔多斯市杭锦旗2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断杭锦旗为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
①监测布点
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表（污染类影响）（试行）》的要求，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边五千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本项目排放的其他污染物主要为TSP。本次环境空气质量现状监测在当季主导风向的下风向设1个监测点，其具体布设情况见表3-2所示，位置详见大气环境现状监测布点图3-1。
表3-2其他污染物补充监测点位基本信息
	序号
	点位名称
	样品编号
	样品状态
	样品类别
	检测频次

	1
	项目区西北侧300m处
（N：40.553602，E：107.257067）
	336HQ1-01-01~336HQ1-01-03
	样品完好，
无破损
	环境空气
	1次/1天，检测3天


②监测项目
监测项目：TSP。
③评价标准
本项目TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表3-3环境空气质量标准（单位：µg/m3）
	污染物
	24小时均值
	8小时均值
	1小时均值

	TSP
	300
	/
	/


④监测结果
本项目TSP环境质量现状监测委托内蒙古科远环境检测有限公司监测，于2024年4月7日至9日对本项目所在地进行了现状监测，监测结果见下表。
表3-4检测技术依据及仪器设备一览表
	序号
	检测项目
	使用仪器设备
（管理编号）
	仪器溯源方式及有效期
	检测技术依据
	检出限

	1
	总悬浮
颗粒物
	KB-6120综合大气采样器（KY-1878）
	检定
2024.09.03
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
HJ 1263-2022
	0.007mg/m3

	
	
	PX125DZH天平（KY-1816）
	校准2024.09.18
	
	

	备注
	无


表3-5  气象参数报告
	检测科室
	现场室
	检测人员
	石媛和武文奇

	采样日期
	采样时间段
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向

	2024.04.07
	02:00-03:00
	10.3
	89.6
	2.1
	W

	
	08:00-09:00
	12.7
	89.3
	2.3
	W

	
	14:00-15:00
	22.6
	89.5
	2.3
	W

	
	20:00-21:00
	17.4
	89.6
	2.2
	W

	
	00:00-24:00
	15.8
	89.5
	2.2
	W

	2024.04.08
	02:00-03:00
	11.2
	89.8
	2.0
	W

	
	08:00-09:00
	12.9
	89.5
	2.1
	W

	
	14:00-15:00
	21.3
	89.7
	2.1
	W

	
	20:00-21:00
	17.9
	89.7
	1.9
	W

	
	00:00-24:00
	15.8
	89.7
	2.0
	W

	2024.04.09
	02:00-03:00
	6.7
	89.7
	2.1
	W

	
	08:00-09:00
	9.4
	89.5
	2.0
	W

	
	14:00-15:00
	20.6
	89.6
	2.4
	W

	
	20:00-21:00
	16.5
	89.4
	2.7
	W

	
	00:00-24:00
	13.3
	89.6
	2.3
	W

	备注
	无


表3-6环境空气检测结果表
	样品类型
	环境空气
	检测科室
	实验室

	采样日期
	2024.04.07-04.09
	检测日期
	2024.04.08-04.11

	检测项目
	总悬浮颗粒物

	检测点位
	采样时间段
	样品编号
	检测结果
（mg/m3）
	标准限值（mg/m3）
	是否
达标

	项目区西北侧300m处
	00:00-24:00
	336HQ1-01-01
	0.164
	0.300
	达标

	
	00:00-24:00
	336HQ1-01-02
	0.166
	
	达标

	
	00:00-24:00
	336HQ1-01-03
	0.142
	
	达标

	备注
	无

	参考标准
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）


由监测结果可知，项目所在区TSP满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求。
[image: ]
图3-1  大气环境现状监测布点图
2.声环境质量
本项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标，因此不进行现状监测。
3.土壤和地下水环境质量现状
按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，建设项目地下水环境影响评价项目类别属Ⅳ类（参见附录A-地下水环境影响评价行业分类表-60、砼结构构件制造、商品混凝土加工—全部），因此无需进行地下水监测及评价。
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，判定本项目土壤类别为“其他行业—全部”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2“Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价”。

	环境保护目标
	环境保护目标
本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、文化区等敏感目标，厂界50m范围内无村庄等人群集中区域；本项目500m范围内无地下水集中式饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目区周边无生态环境保护目标。针对施工场地以及运营期周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，确定该项目的具体保护目标及保护级别见表3-7。具体环境保护目标见附图。
表3-7项目大气、噪声环境保护目标一览表
	环境要素
	保护范围
	保护目标名称
	坐标
	相对位置
	距离（m）
	人数
	保护级别

	环境空气
	厂界外扩500m范围
	东红柳村
	东经107°15′25.445″
北纬40°33′12.926″
	WN
	300
	50
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	声环境
	厂界外扩50m范围
	厂界外50m范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	地下水环境
	厂界外扩500m范围
	厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准

	土壤环境
	厂界内50m范围
	厂界内50m范围内无土壤环境保护目标
	--




	污染物排放控制标准
	1.大气污染物排放标准
1.1施工期
本项目施工期产生的废气污染物主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”。
表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度(mg/m3)

	颗粒物
	周围外浓度最高点
	1.0


[bookmark: _GoBack]1.2运营期
废气有组织及无组织排放分别执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中及表3标准。
表3-9《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（单位：mg/m3）
	生产过程
	生产设备
	颗粒物

	散装水泥中转站及水泥制品生产
	水泥仓及其他通风生产设备
	20



表3-10《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（单位：mg/m3）
	序号
	污染物项目
	限值
	含义
	无组织排放监控位置

	1
	颗粒物
	0.5
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点


2.废水
项目运营期主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准后，拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂处理。
表3-11《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级标准）（单位：mg/L）
	项目
	PH
	SS
	COD
	BOD5
	NH3－N

	三级标准
	6～9
	400
	500
	300
	/


3.噪声
本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-12。
表3-12《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录）
	昼间限值
	夜间限值
	标准来源

	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声，厂界四周噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，标准值见表3-13。
表3-13《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间
	夜间

	1类声环境功能区
	55d(A)
	45dB(A)


4.固体废物控制标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

	总量控制指标
	根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中规定，现阶段实施污染物总量控制的指标为挥发性有机物、NOx、COD和NH3-N。本项目产生的大气污染物主要为TSP；生活污水最终进入内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂，因此无需申请总量。



[bookmark: _Toc144507128]四、主要的环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1.废气
为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施：
①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内；
②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；
③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；
④建筑材料堆放过程中采取覆盖苫布、对堆场进行洒水措施；
⑤土建工程基坑开挖场地在施工前进行洒水降尘，并在四周设置围挡
⑥开挖土方堆放过程中采取覆盖苫布、对堆场进行洒水措施。
通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。
2.废水
施工期废水来源主要为施工泥浆水、机械设备清洗水等。本项目施工期施工人员借住周边居民住房，项目施工期不设施工营地，不设食堂，施工雇用当地民工作业，施工人员均不在现场住宿。生活污水依托周边居民居住区旱厕，生活污水可以得到有效处理，不另建施工人员生活污水处理设施。
施工过程中废水主要包括施工泥浆水、机械设备清洗水等。施工废水中主要含有悬浮物。建设过程中对于机械清洗应设固定清洗位置。对清洗废水和泥浆水用收集池收集沉淀，可循环利用，对周边水环境没有影响。
3.噪声
施工期环境影响主要来源于施工现场机械噪声，施工中常用的施工机械主要有推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒、运输车辆等，这些设备都将产生噪声，其噪声源强度可达80-100dB(A)。因此，施工过程应注重采取相应的控制措施，严格遵照施工噪声管理的时限规定，防止噪声影响周围环境。具体要求如下：
①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；
②选择低噪声的机械设备；
③控制噪声传播：将各种噪声比较大的机械设备远离敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理；
④加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛。
⑤建筑施工需要限制夜间22：00至6：00进行机械施工，并严格控制噪声影响强的机械设备在夜间作业。如果需要连续昼夜施工，必须经过相关部门审批同意后方可施工。
施工噪声具有时段性的特点，因此它的影响只限于施工期，施工结束后即消失。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪音；注意保养机械设备，合理操作，尽量使机械维护保持在最低噪声级水平。由于施工噪声具有时段性的特点，施工结束后立即消失。
4.固体废物
施工期产生的固体废物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。施工过程产生的建筑废物主要为新建过程中产生的多余土方及建设过程中产生的建筑垃圾；项目施工期施工人员约20人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•天计算，则施工期生活垃圾产生量为20kg/d。项目施工期约为6个月，则生活垃圾产生量为3.6t/a，全部投放至厂内封闭式垃圾桶内，由市政环卫部门定时清运。
对施工过程产生的弃土及时回填，多余的土方和建筑垃圾等废物分类回收，不能回收处理的应及时清运至当地执法部门指定地点进行合理处置。为防止运输过程中垃圾遗撒，运输时应采用封盖、抑尘措施。施工人员的生活垃圾通过设置临时垃圾箱进行集中收集，并定期送至当地环卫部门指定地点进行合理处置。经以上措施，本项目施工期固体废物对周边环境的影响较小。

	[bookmark: _Hlk78365085]运营期环境影响和保护措施
	[bookmark: _Hlk78373195][bookmark: _Hlk78372578]一、大气环境影响分析
本项目运营期大气污染物主要为粉尘，运输车辆产生的扬尘；混凝土生产线（筒仓呼吸孔及库底粉尘、搅拌粉尘）；砂石库料（砂石卸料车扬尘、砂石配料、投料、皮带输送产生的粉尘）。
1.运输车辆产生的扬尘
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算：
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本项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，平均每天发车空、重载各4辆•次，空车重约10t，重车重约40t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁情况下的扬尘量见表4-1所示：
表4-1车辆行驶扬尘量（单位：kg/d）
	   路况
车况
	0.1
（kg/m2）
	0.2
（kg/m2）
	0.3
（kg/m2）
	0.4
（kg/m2）
	0.5
（kg/m2）
	0.6
（kg/m2）

	空车
	0.20
	0.34
	0.47
	0.58
	0.68
	0.78

	重车
	0.66
	1.12
	1.51
	1.88
	2.22
	2.54

	合计
	0.86
	1.46
	1.98
	2.46
	2.90
	3.32


根据现场勘查，项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况进行了0.2kg/m2的计算。经过计算，项目汽车动力起尘量为0.18t/a。
2.砂石料库
①砂石装卸、堆放产生扬尘
本项目砂石料装卸采用卡车装卸，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，颗粒物产生量核算公式如下：



式中：指颗粒物产生量（单位：吨）；

指装卸扬尘产生量（单位：吨）

指风蚀扬尘产生量（单位：吨）

指年物料运载车次（单位：车），本项目年运载约900车；

指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目为40t/车；



指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），指各省风速概化系数，见附录1，本项目取0.0017，指物料含水率概化系数，见附录2，本项目取0.0017；

指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（单位：千克/平方米），本项目取3.6062kg/m2；

指堆场占地面积（单位：平方米）本项目砂石料库占地面积为600m2。
综上，砂石装卸、堆放产生的扬尘计算结果为：




颗粒物排放量核算公式如下：



式中：指颗粒物产生量（单位：吨）；

指颗粒物排放量（单位：吨）；

指颗粒物控制措施效率（单位：%），见附录4；本项目采用洒水抑尘，降尘量达74%；

指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目为全封闭堆场，取90%。
综上，砂石装卸、堆放扬尘排放量计算结果为：


根据以上计算，砂石装卸、堆放扬尘产生量为40.33t/a，产生速率为33.61kg/h；本项目砂石料库采用全封闭措施，并定期进行洒水抑尘。这样，砂石装卸和堆放的扬尘排放量为1.05t/a，排放速率为0.87kg/h。
②砂石配料、投料和皮带输送都会产生无组织粉尘
本项目的砂石提升采用搅拌站配套的皮带输送方式，而水泥和粉煤灰则通过压缩空气吹入散装水泥和粉煤灰筒仓。此外，螺旋输送机还为粉料计量仓（又称粉料进料仓)提供供料，本项目所有生产工序均采用电脑集中控制，各工序之间的连锁、联动协调性和安全性非常强。
本项目粉料设置于密闭的仓筒内，粉料卸料过程中产生的少量粉尘全部密封在仓筒内，由于仓筒顶部设置除尘器，因此收集后的粉尘又逐渐沉降至仓筒内；砂石材料配料斗、投料斗均为全密闭并设有1台雾炮，用于洒水抑尘，在配料仓的料斗上方设置彩钢板遮挡，抑尘效率可达到80%，最后经全封闭皮带输送至搅拌站主机仓内。
项目进料物料主要为砂子和碎石，进料量约为36000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业，物料输送储存颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品。则项目砂石配料、投料、皮带输送产生的无组织粉尘产生量约为4.32t/a，产生速率为3.6kg/h，粉尘排放量为0.86t/a，排放速率为0.72kg/h。
表4-2砂石配料、投料、皮带输送污染物产排情况一览表
	物料
	产尘系数
	时间
	产生量
	炮雾抑尘率
	排放量

	t/a
	kg/t
	h
	t/a
	kg/h
	%
	t/a
	kg/h

	36000
	0.12
	1200
	4.32
	3.6
	80
	0.86
	0.72


原料备料过程设置封闭运输皮带来减少输送过程产生的粉尘。项目储存库为封闭设计，用来储存碎石和砂子，粉状物料不得堆放在储存库，储存库地面要求硬化，并对厂区内地面定期进行路面清扫、洒水，洒水后可有效降低运输扬尘。无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求，对环境空气影响较小。
3.混凝土生产线
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，参考混凝土制品废气产排系数，项目筒仓呼吸孔及库底粉尘及搅拌粉尘产生系数详见下表。
表4-3项目筒仓呼吸孔及库底粉尘及搅拌粉尘产生系数一览表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	系数单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	治理效率

	混凝土制品
	水泥、砂子、石子等
	物料输送储存
	废气量
	标立方米/吨—产品
	22.0
	/
	/

	
	
	
	颗粒物
	千克/吨—产品
	0.12
	袋式除尘器
	99.7%

	
	
	物料混合搅拌
	废气量
	标立方米/吨—产品
	25
	/
	/

	
	
	
	颗粒物
	千克/吨—产品
	0.13
	袋式除尘器
	99.7%


①筒仓呼吸孔及库底粉尘
本项目水泥、粉煤灰原料均采用筒仓储存，厂区共有4个粉料筒仓（2水泥筒仓，2粉煤灰筒仓）。在往筒仓中输送水泥（粉煤灰）时均经过仓顶除尘器过滤后排放，本项目设置筒仓4个，采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台除尘器，配置脉冲袋式除尘器安装位置于筒仓仓顶，除尘效率达99.7%。
本项目粉料筒仓产排污情况见下表。
表4-4筒仓呼吸孔及库底粉尘产排污一览表
	排放源
	1#水泥筒仓
	2#水泥筒仓
	1#粉煤灰筒仓
	2#粉煤灰筒仓

	混凝土产量（t/a）
	48600

	运行时间（h）
	1200

	颗粒物产污系数
	0.12kg/t

	废气量产污系数（Nm3/t-产品）
	22.0

	粉尘产生情况
	产生量（t/a）
	5.83

	
	产生速率（kg/h）
	4.86

	
	产生浓度（mg/m3）
	5454.55
	5454.55
	5454.55
	5454.55

	废气量（m3/h）
	891

	除尘效率（%）
	99.7
	99.7
	99.7
	99.7

	粉尘排放情况
	排放量（t/a）
	0.017

	
	排放速率（kg/h）
	0.015

	
	排放浓度（mg/m3）
	16.36
	16.36
	16.36
	16.36

	排放高度（m）
	21
	21
	21
	21

	排放形式
	有组织

	排放标准
	排放浓度（mg/m3）
	20


项目2个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓顶部均设置脉冲布袋除尘器，排放高度21m，除尘后最大粉尘排放浓度为16.36mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放标准。
②搅拌粉尘
粉料（水泥、粉煤灰）由管式螺旋输送机喂入粉料配料仓叠加计量后投入混合机进行混合，搅拌过程中产生粉尘。本项目搅拌机顶部装有2台专用脉冲袋式除尘器，进行二级除尘。尾气经过过滤后通过搅拌楼顶部排气口排放。本评价要求建设单位选用优质高效脉冲袋式除尘器，并加强日常管理，保证除尘器除尘效率达99.7%。
本项目搅拌机产排污情况见下表。
表4-5   搅拌机粉尘污染物产排情况一览表
	产品量（t/a）
	48600

	运行时间（h）
	1200

	颗粒物产污系数
	0.13kg/t

	废气量产污系数（Nm3/t-产品）
	25.0

	粉尘产生情况
	产生量（t/a）
	6.32

	
	产生速率（kg/h）
	5.27

	
	产生浓度（mg/m3）
	5200

	废气量（m3/h）
	1012.5

	除尘效率（%）
	99.7

	一级除尘粉尘排放情况
	排放量（t/a）
	0.019

	
	排放速率（kg/h）
	0.016

	
	排放浓度（mg/m3）
	15.6

	二级除尘粉尘排放情况
	排放量（t/a）
	0.00006

	
	排放速率（kg/h）
	0.000047

	
	排放浓度（mg/m3）
	0.047

	排放高度（m）
	15

	排放形式
	有组织

	排放标准
	排放浓度（mg/m3）
	20


搅拌仓内搅拌机产生的粉尘经2台袋式除尘系统二级除尘处理后经搅拌机仓顶排放，排放高度为15m，排放浓度为0.047mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放标准。
4.大气污染物产排及治理情况汇总
本项目大气污染源产排及治理情况汇总见下表。
表4-6  大气污染物产生、排放、治理情况汇总表
	污染源
	排放方式
	污染因子
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	达标情况

	
	
	
	mg/m3
	t/a
	
	mg/m3
	t/a
	

	运输车辆产生的扬尘
	无组织
	颗粒物
	-
	0.18
	路面清扫+洒水
	-
	0.18
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3.

	砂石装卸、堆放产生的扬尘
	无组织
	颗粒物
	-
	40.33
	密闭厂房+洒水抑尘
	-
	1.05
	

	砂石配料、投料、皮带输送产生的粉尘
	无组织
	颗粒物
	-
	4.32
	半封闭料斗+雾炮抑尘
	-
	0.86
	

	筒仓呼吸孔及库底粉尘
	1#水泥筒仓
	有组织
	颗粒物
	5454.55
	5.83
	脉冲袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	16.36
	0.017
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值要求，颗粒物20mg/m3.

	
	2#水泥筒仓
	
	颗粒物
	5454.55
	
	脉冲袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	16.36
	
	

	
	1#粉煤灰筒仓
	
	颗粒物
	5454.55
	
	脉冲袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	16.36
	
	

	
	2#粉煤灰筒仓
	
	颗粒物
	5454.55
	
	脉冲袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	16.36
	
	

	搅拌粉尘
	有组织
	颗粒物
	5200
	6.32
	脉冲袋式除尘器二级除尘+仓顶（11m）排放（有组织）
	0.047
	0.00006
	

	合计
	项目
	排放量（t/a）

	
	有组织
	颗粒物
	0.02

	
	无组织
	
	2.09


二、水环境影响分析
项目用水量主要为混凝土配制用水（生产工艺用水）、设备清洗用水、场地冲洗用水和生活用水。项目生产工艺用水全部进入产品，不产生废水。
1.生产废水
生产废水包括设备清洗废水和场地冲洗废水。根据前述水平衡分析，设备清洗废水和场地冲洗废水产生量为3.2m3/d（480m3/a），生产废水中主要污染物为悬浮物。项目产生生产废水经沉淀池处理后上清水回用至生产用水。因此，产生的废水不外排，不会对环境产生不良影响。
2.生活污水
本项目劳动定员为5人，员工生活排水量为0.24m3/d（36m3/a）。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N。根据《给水排水设计手册（第六册）》，我国北方典型生活污水水质，确定项目生活污水产生浓度分别为COD 350mg/L，BOD5 240mg/L，SS 100mg/L，氨氮35mg/L。本项目污染物产排情况见下表。
表4-7生活污水中各污染物产生浓度及产生量
	废水量
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	36m3/a
	350
	240
	100
	35

	
	0.013
	0.009
	0.004
	0.001


生活污水经化粪池处理后，定期拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂处理。
三、声环境影响分析
1.噪声源强
本项目运营期噪声源为搅拌楼、运输车辆、装载机、输送带装置等运行产生的噪声污染，声源源强在70-85dB（A）之间，主要机械设备的噪声值见下表。
表4-8项目噪声源强表
	序号
	设备名称
	噪声源强dB（A）
	防治措施
	降噪量dB（A）
	排放源强
dB（A）

	1
	搅拌机
	70
	选购低噪声设备、厂房隔音、基础减振
	20
	50

	2
	输送带装置
	80
	
	20
	60

	3
	泵
	80
	
	20
	60

	4
	运输车辆
	75
	限速、禁止鸣笛
	20
	55

	5
	装载机
	85
	
	20
	65


2.噪声预测
（1）预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。其计算公式如下：
Lp（r）=Lp（r0）-（AdⅣ+Aatm+Abar+Agr+Amisc）
式中：Lp（r）—距声源rm处的声压级；
Lp（r0）—参考位置r0m处的声压级；
AdⅣ—声波几何发散引起的衰减；
Aatm—空气吸收引起的衰减；
Abar—声屏蔽引起的衰减；
Agr—地面效应引起的衰减；
Amisc—其它多方面效应引起的衰减。
①几何发散衰减
对于室外声源，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）
预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式，计算公式为：
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-8
对于室内声源，按下列步骤计算：
Ⅰ由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0）。
Ⅱ将室外声源LA（r0）和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率Lw=LA（r0）+10lgS式中S为透声面积。
Ⅲ用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。
LA（r）=Lw-20lg（r0）-20lg（r/r0）-8

Ⅳ用下式计算各噪声源对预测点叠加声级及背景噪声的贡献。
式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。
②声屏蔽引起的衰减
声屏障的隔声效应与声源和接收点屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500Hz）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：


式中：A—声源与屏障顶端的距离；
      B—接收点与屏障顶端的距离；
      d—声源与接收点间的距离；
      λ—波长。
③空气吸收引起的衰减
空气吸收引起的衰减按以下公式计算：
Aatm=α（r-r0）/1000
式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。
表4-9  倍频带噪声的大气吸收衰减系数
[image: ]
④地面效应引起的衰减
声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可按下式计算：


式中：r—声源到预测点的距离，m；
      hm—传播路径的平均离地高度，m。
若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。本项目厂区地面除绿化外均为坚实地面，且本次预测仅针对厂界，故Agr可忽略不计。
⑤其他多方面原因引起的衰减
其它衰减包括通过工业场所的衰减，通过房屋群的衰减。在本次预测中可忽略不计。在声环境影响评价中，通常不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。
（2）预测程序
预测点噪声级预测计算基本步骤如下：
①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，本项目声源主要为自油泵、运输车辆及装卸过程产生的噪声、风机运行噪声，为点源及面源。
②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级LAi；
③声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
      T—预测计算的时间段，s；
      ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
（3）参数选取
计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播，进行预测。项目各种产噪设备对场界噪声影响贡献预测结果见下表。
根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见下表。
表4-10厂界噪声预测结果        单位：Leq[dB（A）]
	序号
	厂界
	贡献值
	标准值

	1#
	东
	43.51
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)1类标准限值[昼间55dB(A）、夜间45dB(A）]

	2#
	南
	44.67
	

	3#
	西
	42.97
	

	4#
	北
	40.13
	


由上表可知，项目投产后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）1类标准的限值要求，对周边声环境影响不大。
3.噪声控制措施
本项目运营期噪声源为搅拌楼、运输车辆、装载机、输送带装置等运行产生的噪声污染，声源强度在70-85dB（A）之间。为减少噪声的影响，本环评提出，建设单位应采取以下措施降低噪声影响：
从声源上控制噪声水平，设备噪声采取减振、隔声、消声等措施降噪措施；
加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声；
加强员工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶。
采取以上防治措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。因此项目产生噪声对周围声环境影响很小。
四、固体废物影响分析
本项目固体废物主要有废混凝土、除尘灰、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾。
1.废混凝土
根据同类企业生产经验数据，项目生产过程产生的废混凝土量约2.5t/a，该部分固废堆存于原料库一侧，定期外售，可作为填方材料外运处理，也可用于筑路等。
2.除尘灰
项目生产工序采用布除尘器收集后会产生收集粉尘，根据除尘器去除效率，粉尘收集量为11.63t/a，主要成分为水泥粉末、粉煤灰粉末等。经过收集处理后可作为原料回用到生产中。
3.沉淀池泥沙
对设备、车辆清洗产生的废水采用沉淀池沉淀处理后废水回用，由此产生沉渣，沉渣产生量约为3t/a，定期外售，可作为填方材料外运处理，也可用于筑路等。
4.生活垃圾
项目员工有5人，年工作150天。按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，生活垃圾产生量约为0.38t/a，生活垃圾采用垃圾箱集中收集后，定期由环卫工人统一清运。
本项目一般工业固体废物产生及处置情况汇总表如下：
表4-11项目固体废物产生情况一览表
	序号
	固废名称
	预测产生（t/a）
	处理方式

	1
	废混凝土
	2.5
	堆存于原料库一侧，定期外售，可作为填方材料外运处理，也可用于筑路等。

	2
	除尘灰
	11.63
	回用于生产。

	3
	沉淀池沉渣
	3
	定期外售，可作为填方材料外运处理，也可用于筑路等。

	4
	生活垃圾
	0.38
	收集后外售。


五、环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）以及拟建项目废气和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：
由于粉料筒仓及搅拌仓不具备监测条件，故仅对厂界无组织排放进行监测。本项目环境监测计划见下表。
表4-12  环境监测计划
	类别
	监测位置
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	废气
	厂界无组织
	颗粒物
	每季度一次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值

	噪声
	厂界
	等效A声级
	每季度一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准


六、建设项目环境保护“三同时”验收内容
建设项目环境保护“三同时”验收内容见下表。
表4-13建设项目环境保护“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	环保措施
	验收因子
	监测点位及频次
	验收标准

	废气
	运输车辆产生的扬尘
	颗粒物
	路面清扫+洒水
	颗粒物
	厂界；3次/d，共监测2天
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值

	
	砂石装卸、堆放产生扬尘
	颗粒物
	密闭原料库+洒水抑尘
	颗粒物
	
	

	
	筒仓呼吸孔及库底粉尘
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	—
	—
	—

	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器二级除尘+仓顶（11m）排放（有组织）
	—
	—
	—

	废水
	设备清洗废水
	SS
	全部回用于生产，直接排放至项目沉淀池（10m3）。
	—
	—
	不外排

	
	场地冲洗
	
	
	
	
	

	
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、氨氮及SS等
	经化粪池处理后定期拉运至内至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂。
	—
	—
	不外排

	固废
	废混凝土
	废混凝土
	回收作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料综合利用
	—
	—
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求

	
	除尘器
	除尘灰
	收集处理后作为原料回用到生产中。
	
	
	

	
	沉淀池
	沉淀池沉渣
	作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料综合利用
	
	
	

	
	员工
	生活垃圾
	设垃圾桶集中收集后，委托当地环卫部门清运处理
	—
	—
	妥善处理

	噪声
	设备
	噪声
	减振、隔声、消声等
	厂界排放至：
昼间≤55dB（A）
夜间≤45dB（A）
	厂界：
连续监测2天，昼夜各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求


七、环保投资估算
本项目总投资为200万元，其中环保投资51.5万元，占总投资的25.75%。本项目污染防治措施及环保投资情况见下表。
表4-14环保投资估算一览表
	序号
	项目名称
	污染源
	污染因子
	环保措施
	数量
	投资（万元）

	1
	废气治理
	运输车辆产生的扬尘
	颗粒物
	道路清扫+洒水
	/
	/

	
	
	筒仓呼吸孔及库底粉尘
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器+仓顶排放
	4
	20

	
	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器二级除尘+仓顶排放
	1
	7

	
	
	砂石装卸、堆放产生的扬尘
	颗粒物
	全封闭厂房+洒水车洒水抑尘
	1
	2

	
	
	砂石配料、投料、皮带输送产生的无组织粉尘
	颗粒物
	全封闭料斗+雾炮抑尘
	1
	5

	2
	废水治理
	工作人员
	生活污水
	防渗化粪池
	1
	2

	
	
	生产废水
	SS
	沉淀池
	1
	3

	3
	噪声治理
	生产设备
	等效连续A声级
	减振垫
	/
	2

	4
	固废治理
	生产废料、沉渣作为道路建设的路面铺垫料或者地面平整的填料综合利用。
除尘器收集后会产生粉尘，经过处理后可作为原料回用到生产中。
项目员工生活垃圾采用垃圾箱集中收集后定期由环卫工人统一清运。
	/
	0.5

	5
	厂区硬化
	/
	/
	5

	6
	厂区绿化
	/
	/
	5

	合计
	/
	51.5






[bookmark: _Toc144507129][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	    内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输汽车产生的扬尘
	颗粒物
	清扫道路+洒水车（1辆）洒水
	水泥《工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求

	
	砂石料装卸、堆存粉尘
	颗粒物
	密闭堆场+洒水车（1辆）洒水抑尘
	

	
	砂石料配料、投料、皮带输送产生的粉尘
	颗粒物
	全封闭料斗+雾炮抑尘
	

	
	1#水泥筒仓
	颗粒物
	脉动袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值要求

	
	2#水泥筒仓
	颗粒物
	脉动袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	

	
	1#粉煤灰筒仓
	颗粒物
	脉动袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	

	
	2#粉煤灰筒仓
	颗粒物
	脉动袋式除尘器+仓顶（21m）排放（有组织）
	

	
	搅拌机
	颗粒物
	脉动袋式除尘器二级除尘+仓顶（11m）排放（有组织）
	

	地表水环境
	设备清洗废水
	SS
	直接排放至项目沉淀池，澄清液全部回用于生产。
	无外排废水

	
	冲洗地面废水
	
	
	

	
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、氨氮及SS等
	经化粪池处理后，定期拉运至内蒙古皓淇环境卫生管理有限公司污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求

	声环境
	生产设备
	设备噪声（等效A声级）
	隔声、消声、减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生产废料、沉渣作为道路建设的路面铺垫料或者地面平整的填料综合利用；除尘器收集后会产生粉尘，经过处理后可作为原料回用到生产中；员工生活垃圾采用垃圾箱集中收集后定期由环卫工人统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	沉淀池、化粪池及外加剂罐区地面进行防渗处理，防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于10-7cm/s；

	生态保护措施
	本项目用地范围内无生态环境保护目标，运营期对生态环境影响很小。

	环境风险防范措施
	/

	其他环境管理要求
	1.环境保护管理：
①设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促检查本项目执行国家环境保护方针政策法规及制定的环境管理制度情况；
②明确各层管理机构环保人员职责，健全污染防治设施操作规程；对各项污染防治设施定期检查，要确保污染防治治理设施正常运行； 
③加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识；
④负责全厂环保资料档案管理工作，包括污染设施运行记录，污染物排放量，生活垃圾处置记录等。
2.污染治理设施管理：
①对污染治理设施的管理，必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账；
②依照本项目的实际情况，运营期监测委托有资质单位进行检测；按照计划，对项目各排污口进行常规监测。
3.与排污许可证制度衔接
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令 第 11 号），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—石膏、水泥制品及类似制品制造302，水泥制品制造3021，属于排污登记管理类别。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
4.竣工环保验收要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。


[bookmark: _Toc144507130]六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期和运营期不可避免地会对周围环境产生影响。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，使废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内。从环境保护的角度分析，该建设项目可行。



[bookmark: _Toc144507131]附表
[bookmark: _Toc144507132]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.11t/a
	/
	2.11t/a
	+2.11t/a

	废水
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	

	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	

	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	

	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	

	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	

	一般工业固体废物
	废混凝土
	/
	/
	/
	2.5t/a
	/
	2.5t/a
	+2.5t/a

	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.38t/a
	/
	0.38t/a
	+0.38t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

[bookmark: _Toc144507133]附图1项目地理位置图
[image: 图片]本项目位置
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