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	建设项目名称
	鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司技术改造项目

	项目代码
	2401-150625-07-02-313328

	建设单位联系人
	刘增
	联系方式
	

	建设地点
	（内蒙古）自治区（鄂尔多斯）市（杭锦）旗（锡尼）镇 新能源产业示范区新兴产业园区

	地理坐标
	（108度43 分 50.335 秒，39 度 47分 30.332 秒）

	国民经济行业类别
	C3031
粘土砖瓦及建筑砌块制造
	建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业；56砖瓦、石材等建筑材料制造；粘土砖瓦及建筑砌块制造

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
☑技术改造
	建设项目申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/ 
备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	89.4

	环保投资占比（%）
	14.90%
	施工工期
	45天

	是否开工建设
	否
□是
	用地面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。
表 1-1	项目专项评价设置情况判定表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目；
	本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物；

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；
	本项目无生产废水产生；

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目；
	本项目生产过程不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质；

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目；
	本项目无河道取水；

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目；
	本项目无向海排放口；


注：1.废气中有毒有害污染物是指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B，附录C。

	规划情况
	鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区于2009年4月经市政府批准成立，与内蒙古巴拉贡创业区实行“一套机构、一体运作、示范区为主”的模式合署办公，属自治区级工业园区。
示范区成立以来，以“建设百万千瓦新能源发电基地、打造百亿元新兴产业集群”为目标，规划了“一区两园”，即位于杭锦旗巴拉贡镇、伊和乌素苏木境内的发电园区和位于杭锦旗锡尼镇的新兴产业园区，集群发展新能源、新光源产业。
在产业布局上体现“两园 ”优势互补、互相促动的特色，最终形成以发电产业、制造产业、应用产品一体化的具有特色和综合竞争优势的现代工业园区。
发电园区规划面积1665平方公里，远期发电规模装机容量10270MW。
新兴产业园区的规划面积为30平方公里，其中一期已经启动20平方公里，在规划中，我们突出体现了产业链发展、新能源应用理念和与煤电、化工等产业的互动。

	规划环境影响评价情况
	1.《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，内蒙古金衍环保技术咨询有限责任公司；
2.《鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区总体规划环境影响报告书》，中晟环保科技开发投资有限公司和包头市汇众环保科技有限公司共同编制；
3.原内蒙古自治区生态环境厅于2023年6月25日发布了《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》的审查意见（内环审〔2023〕41号）。
4.原内蒙古自治区环境保护厅于2012年5月15日发布了《鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区总体规划（2010－2035）环境影响报告书》审查意见（内环字〔2012〕72号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区规划环评的符合性分析：
根据《鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区总体规划环境影响报告书》及《内蒙古自治区环境保护厅关于《鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区总体规划（2010－2030）环境影响报告书》审查意见（内环字〔2012〕72号）：
鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区的规划定位是：发展新能源产业、新光源产业、农产品深加工产业和生物制药产业。
本项目建设位于鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区，项目使用天然气作为燃料，符合新兴产业园区的规划定位。

	其他符合性分析
	1.与“三线一单”符合性分析
“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。本项目与“三线一单”符合性分析如下：
（1） 生态保护红线
根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），内蒙古自治区生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。
鄂尔多斯市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的2.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积将根据国家和自治区的最新批复进行动态调整。
本项目位于杭锦旗锡尼镇新能源产业示范区新兴产业园区，属于重点管控单元，管控要求为：不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域，因此项目选址不涉及生态保护红线。鄂尔多斯市生态环境分区管控图见图1-1。
（2）环境质量底线
按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。
根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2023年6月5日）中鄂尔多斯市的环境空气质量监测数据，鄂尔多斯市2022年基本污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的限值要求。由此可知，项目所在区域城市环境空气质量为达标区。现状监测TSP、氟化物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限制要求。同时，声环境现状监测结果也符合《声环境质量标准》（GB3096-2008)三类标准限值要求。
本项目运营后会产生废气、生产设备运行产生的噪声等污染物，但在采取相应的污染防治措施后，废气及噪声均达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，因此本项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上限
按照自然资源资产“只能增值、不能乏值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。
本项目不新增占地，不会突破区域土地资源利用上线；项目运营期用电量与区域资源量相比，消耗量较小。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
负面清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制等环境准入情形。
根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元。共69个，面积占比为62.63%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元。共87个，面积占比为30.74%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元共7个，面积占比为6.63%。除了优先保护单元和重点管控单元之外，其他单元都是一般管控单元。
本项目位于杭锦旗锡尼镇新能源产业示范区新兴产业园区，属于《鄂尔多斯市生态环境准入清单》中“鄂尔多斯市杭锦旗生态环境准入清单”的ZH15062520002鄂尔多斯新能源产业示范区环境管控单元。单元管控要求见表1-2。
表1-2鄂尔多斯新能源产业示范区环境管控单元管控要求
	环境管控单元编码
	ZH15062520002

	环境管控单元名称
	鄂尔多斯新能源产业示范区

	环境管控单元类别
	重点管控单元

	管控要求
	项目情况

	空间布局约束
	1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。
2.与滞洪区、自然保护区和居民点等环境敏感区之间设置合理的防护隔离带。
	本项目为技术改造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的淘汰类项目，故项目的建设符合空间布局约束性要求。

	污染物排放管控
	1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收、全部回用或作为景观用水不外排。
2.加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCS）排放。
3.固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。
4.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。
5.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
	本项目仅涉及技术改造，不新增占地，无新增污水排放口等，排放废气不含有VOCS、原料储存在已建的全封闭储料棚内，项目燃料为清洁能源，故项目的建设符合污染物排放管控要求。

	环境风险防控
	完善区域环境风险防范措施机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。
	项目的建设符合环境风险防控管控要求。

	资源利用效率要求
	严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。
	本项目不属于高耗水工业项目，故项目的建设符合资源利用效率要求。


综上所述，项目符合国家和地方相关产业政策、规划，符合“三线一单”的要求。
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本项目所在地










图1-1 鄂尔多斯市环境管控单元示意图
综上分析，项目的建设符合“三线一单”的要求。
2.产业政策符合性分析
对照《产业结构指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“三、煤炭—4.煤炭清洁高效开发利用技术”中的“煤炭共伴生资源加工与综合利用”。十二、建材—1.建筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用、水泥原燃材料替代及协同处置技术。项目建设符合国家产业政策。
根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发〔2005〕33号）中加快发展以煤矸石、建筑弃土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料。本项目以煤矸石、炉渣为原料进行制砖，符合上述文件要求。
3.选址可行性分析 
本项目建设点位于鄂尔多斯市杭锦旗新能源产业示范区新兴产业园区，场地中心坐标N39°47'30.332"，E108°43'50.335"。项目场地东侧为新源热电厂，南侧、西侧和北侧均为空地，项目周边无饮用水水源保护区，无重点保护文物、自然保护区、珍稀动植物资源等环境敏感点。故本项目选址可行。















10

9

[bookmark: 二、建设项目工程分析]二、建设项目工程分析
	







建设内容
	一、项目由来
鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司（以下简称同圆治沙公司）成立于2019年11月22日，其前身为鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙有限责任公司。同圆治沙公司于2016年8月23日取得《杭锦旗环境保护局关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙有限责任公司日产25万块综合利用环保市政砖项目环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2016〕16号），项目以风积沙、煤矸石、粉煤灰和陶土为原料制砖，产品质量技术指标达到挤压陶瓷砖（6%＜E≤10% AⅡb类）的水平，属于建筑陶瓷制品。
为满足储料需求，同圆治沙公司新建原料库1座。该项目于2019年4月1日取得《杭锦旗环境保护局关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖改造扩建项目环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2019〕]24号）。
同圆治沙公司于2019年8月22日组织开展并通过了竣工环境保护自主验收，并于2019年9月10日取得原杭锦旗环境保护局《关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目竣工环境保护验收意见的通知》。
2020年，同圆治沙公司拟将主要原料煤矸石更改为岩屑，变更后原料为风积沙、岩屑、粉煤灰、陶土等。根据《鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目原料变更环境影响专家意见》《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于同圆库布其生态股份有限公司原料变更说明的函》（杭环函〔2020〕269号），确定项目原料变更不属于重大变动。根据《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目原料变更说明的复函》（杭环函〔2022〕66号）提出的“同意项目原料变更，不要求项目重新报批，仍按照原批复文件执行。”，确定项目原料变更不再进行重新报批。
现该项目主要原料包括风积沙、岩屑、粉煤灰和陶土。考虑到杭锦旗周边地区每年都有大量的煤矸石、炉渣及少量建筑垃圾的产生，如不对其进行有效的综合利用，将会对当地的环境造成很大的影响。为增加产品的稳定性并充分利用煤矸石的热值价值，对炉渣、建筑垃圾等废料进行回收利用，同圆治沙公司拟改用煤矸石、风积沙、岩屑、粉煤灰、陶土、煤矸石、炉渣、建筑垃圾作为项目的生产原料生产烧结空心砌块砖。
二、原有工程概况
1.原有建设内容
该项目总占地面积为42844平方米，其中包括联合厂房一（大线）15564.1平方米、联合厂房二（小线）1966.6平方米、原料库1建筑面积2569.8平方米、原料库2建筑面积26251.92平方米、堆场15000平方米，以及道路面积18580平方米，绿化面积5260平方米。
项目原有工程建设内容见表2-1。厂区现状见图2-1。
表2-1	                                 现有工程建设内容一览表
	项目
	组成
	建设内容
	备注

	主体
工程
	联合厂房一
（大线）
	在厂区中部建有一座全封闭式联合厂房（大线），生产红色砖、青色砖，占地面积为15564.1m2，单层轻钢结构，内部包含原料破碎、筛分、陈化、上料、成型转运、干燥、焙烧等设备。
	已建

	
	联合厂房二
（小线）
	在联合厂房一东侧建有一座全封闭式联合厂房二（试验线），占地1966.6m2，单层轻钢结构，内部包含原料上料、成型转运、干燥、焙烧等设备。
	已建

	
	原料库1
	在厂区北侧已建一座封闭式原料库，（三面封闭，南侧留有原料进出口），内分三间，总占地2569.8m2，单层轻钢结构，库内存放原料煤矸石。
	已建

	
	原料库2
	厂区西侧建有一座占地面积为6251.92m2的封闭式钢结构原料库。库内存放风积沙、粉煤灰、岩屑、陶土等原料。
	已建

	
	堆场
	在厂东侧、南侧和西侧建有成品堆场，占地面积15000m2。
	已建

	辅助工程
	办公生活区
	在厂区东侧建有办公生活用房，占地695.8m2，一层砖混结构。
	已建

	公用
工程
	供电
	项目10KV电源自园区35kV变电站915工镇一回线37#杆，输电距离约为0.5km。
	已建

	
	供水
	由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区自来水供水管网供水。
	已建

	
	供气
	由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区天然气管网供气。
	已建

	
	供热
	厂区内配备2台型号为CLHSO.35-85/65-Y.Q的天然气锅炉供热。
	已建

	环保
工程
	废气
	破碎筛分粉尘
	大线和试验线破碎、筛分工段各安装1套布袋除尘器。联合厂房一大线隧道窑处安装1套双碱法脱硫装置，排气筒高度15米。
	已建

	
	
	锅炉
废气
	燃气锅炉采用0.5t/h天然气锅炉，燃烧烟气经2m高排气筒（P2）排放。
	

	
	废水
	雨水通过厂区雨水井排入园区雨水管网，厂区东侧建有一座50m3的玻璃钢结构化粪池，生活污水委托杭锦旗锡尼畅通家政服务部拉运至鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行集中处理，不外排。
	已建

	
	噪声
	选用低噪声设备、设备独立基础、全封闭式生产车间。
	已建

	
	固体
废物
	除尘器粉尘集中收集后，作为原料回用至破碎机处。废坯统一收集后，作为原料被回用至搅拌机处。不合格产品集中收集后，作为原料回用至破碎机处。脱硫废渣集中收集后，可以作为原料使用。生活垃圾进入收集箱后由杭锦旗园林环卫局定期清运。
	已建
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图2-1                                                           厂区现状图
2.项目已建工程配套生产设备
本项目已建生产工艺包括原料工序、成型及转运工序、干燥焙烧工序、粉尘处理、烟气处理、配电、配气等。主要设备见表2-2。
表2-2主要生产设备
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	功率
	备注

	一、联合厂房一（大线）

	1
	原料工序
	
	
	
	
	

	1.1
	齿辊破碎机
	1400
	1
	台
	75
	/

	1.2
	锷式破碎机
	PE500x7501
	1
	台
	55
	/

	1.3
	链板给料机
	GL800
	3
	台
	7.7
	/

	1.4
	锤式破碎机
	XCPF1100
	1
	台
	115
	/

	1.5
	滚筒筛
	φ2000x6000
	1
	台
	7.5
	/

	1.10
	布料皮带
	B800
	2
	台
	3.7
	/

	1.11
	双轴搅拌机
	JBJ550
	1
	台
	55
	/

	1.12
	胶带输送机
	B650L=24700
	1
	台
	5.5
	/

	1.13
	胶带输送机
	B650L=23700
	1
	台
	7.5
	/

	1.14
	胶带输送机
	B650L=20000
	1
	台
	5.5
	/

	1.15
	胶带输送机
	B650L=8000
	1
	台
	3.25
	/

	1.16
	胶带输送机
	B650L=17100
	1
	台
	4
	/

	1.17
	胶带输送机
	B650L=17400
	1
	台
	4
	/

	1.18
	胶带输送机
	B650L=9800
	1
	台
	3
	/

	1.19
	胶带输送机
	B650L=14500
	1
	台
	4
	/

	1.20
	胶带输送机
	B650L=30000
	1
	台
	10
	/

	1.21
	胶带输送机
	B650L=6370
	1
	台
	3
	/

	1.22
	潜水泵
	25ZX3-20
	1
	台
	0.75
	/

	1.23
	装载机
	ZL40
	2
	台
	-
	/

	1.24
	杭州叉车
	50t
	2
	台
	-
	/

	2
	成型及转运工序
	
	
	
	
	

	2.1
	可逆配仓布料机
	B800L=24000
	1
	台
	8.4
	/

	2.2
	多斗挖掘机
	DQY40-95
	1
	台
	20.7
	/

	2.3
	箱式给料机
	GL800
	1
	台
	7.7
	/

	2.4
	布料皮带
	B800/3000
	1
	台
	3.7
	/

	2.8
	真空泵
	JIKX450A
	1
	台
	11
	/

	2.9
	无动力辊台
	
	1
	台
	-
	/

	2.16
	自动卸砖输送及编组
	
	1
	套
	9.7
	/

	2.17
	木托盘输送系统
	
	1
	台
	32.75
	/

	2.18
	打带式打包机
	
	1
	台
	1.6
	/

	2.19
	打带式打包机
	
	1
	台
	3.1
	/

	2.23
	清扫机下空车牵引机
	HP60-8/2500
	1
	台
	3
	/

	2.24
	存储线空车牵引机
	HP60-8/2500
	1
	台
	3
	/

	3
	干燥焙烧工序
	
	
	
	
	

	3.1
	机器手
	单夹头
	2
	台
	3
	新增2台，现有4台

	3.2
	窑车垫砖整理装置
	
	1
	台
	-
	/

	3.3
	窑车清理装置
	
	1
	台
	21.62
	/

	3.4
	室式干燥室
	
	1
	座
	-
	/

	3.6
	旋风器
	VIR800
	84
	台
	1.1
	/

	3.7
	旋风器风筒旋转机构
	
	14
	台
	0.12
	/

	3.8
	排潮风机
	KA16NO10C
	14
	台
	2.2
	/

	3.9
	送热风机
	Y4-73NO20C
	1
	台
	90
	/

	3.10
	干燥室门
	
	28
	台
	-
	/

	3.11
	窑车
	4900/4200
	83
	台
	-
	/

	3.12
	隧道窑
	139250/4900
	1
	座
	-
	/

	3.13
	排烟风机
	Y4-73NO12C
	1
	台
	50
	/

	3.14
	排车下风风机
	Y4-73NO9C
	1
	台
	7.5
	/

	3.15
	急冷风机
	9-19NO5A
	3
	台
	7.5
	/

	3.16
	回压风机
	G4-73NO8C
	2
	台
	18.5
	/

	3.17
	车下送风机
	T35NO8A
	1
	台
	5.5
	/

	3.18
	天然气燃烧装置
	
	8
	套
	7.5
	/

	3.19
	天然气燃烧装置
	
	2
	套
	4
	/

	3.20
	隧道窑入口窑门
	4600/2600
	1
	台
	1.1
	/

	3.21
	隧道窑入口截止门
	4600/1800
	1
	台
	1.1
	/

	3.22
	隧道窑出口截止门
	4600/1800
	1
	台
	1.1
	/

	3.23
	隧道窑出口窑门
	4600/2600
	1
	台
	1.1
	/

	3.24
	码坯机下步进机
	HP30-4/3200
	1
	台
	3
	/

	3.25
	干坯车牵引机
	HP60-8/2500
	1
	台
	5.5
	/

	3.27
	隧道窑入口顶车机
	HDP980-10/2000
	1
	台
	30
	/

	3.28
	隧道窑出口牵引机
	HP60-8/2500
	1
	台
	2.2
	/

	3.29
	砖车牵引机
	HP60-8/2500
	1
	台
	3
	/

	4
	粉尘处理
	
	
	
	
	

	4.1
	永磁除铁器
	YCYD-8
	3
	台
	-
	/

	4.2
	袋式除尘器
	DMC160
	1
	台
	15
	除尘效率99.5%

	4.3
	通风机
	GXF-Ⅰ-5.0
	4
	台
	0.63
	/

	5
	烟气处理
	
	
	
	
	

	5.1
	KAGPT脱硫除尘器
	φ3300（处理风量100000-130000m3/h）
	
1
	台
	
	设计脱硫效率>90%

	5.2
	塔体
	φ3300（内衬防腐耐磨酚醛乙烯树
脂）5布6油
	
1
	
台
	
	/

	5.3
	
烟囱
	φ1380（内衬防腐
耐磨酚醛乙烯树脂）3布4油
	
15
	
米
	
	/

	5.4
	支架
	
	4
	只
	
	/

	5.5
	防腐耐磨循环水泵
	
	1
	台
	7.5
	/

	5.6
	喷淋装置
	
	2
	套
	
	/

	5.7
	除雾装置
	
	1
	套
	
	/

	5.8
	控制启动箱
	防腐耐磨循环水泵配套用
	1
	台
	
	/

	5.9
	衬氟闸阀
	Z41F
DN200/PO.6MPa（排污阀）
	1
	台
	
	/

	5.10
	除雾喷咀
	不锈钢316L
	1
	个
	
	/

	5.11
	喷淋降温烟道
	φ1400（内衬防腐耐磨酚醛乙烯树脂）
	1
	套
	
	/

	5.12
	水位调节装置
	
	1
	套
	
	/

	5.13
	爬梯及平台
	
	1
	套
	
	/

	5.14
	密封胶
	
	5
	只
	
	/

	5.15
	循环水镀锌水管
	DN40
	5
	米
	
	/

	5.16
	316L球阀
	G1″
	1
	个
	
	/

	5.17
	溢流镀锌水管
	φ120
	5
	米
	
	/

	5.18
	烟囱出口防雨帽
	
	1
	个
	
	/

	5.19
	缆风绳
	
	30
	米
	
	/

	5.20
	沉渣池
	（内衬防腐耐磨酚醛乙烯树脂）
3布4油，V=5m3
	1
	个
	
	/

	6
	配电、配气
	
	
	
	
	

	6.1
	空气压缩机
	6m3/min0.8MPa
	1
	台
	37
	新增1台，现有2台

	6.2
	冷干机
	
	1
	台
	
	/

	6.3
	过滤器
	
	1
	台
	
	/

	6.4
	储气罐
	
	1
	台
	
	新增1台，现有2台

	6.5
	变压器
	SCB10-1000/10
	2
	台
	
	/

	二、联合厂房二（小线）

	1.1
	干燥车
	
	450
	辆
	-
	/

	1.2
	输送机
	
	20
	套
	22
	/

	1.3
	输送带
	
	1
	套
	2
	/

	1.4
	链板供料机
	GL100
	1
	台
	5.5
	/

	1.5
	双轴搅拌机
	SJ-3600
	1
	台
	30
	/

	1.6
	自动切胚机
	KLQ-03D
	2
	台
	3
	/

	1.7
	圆盘造粒机
	SY-1000
	1
	台
	22
	/

	1.8
	成型供料机
	
	2
	台
	15
	/

	1.9
	200吨干粉压机
	
	1
	台
	7.5
	/

	1.10
	自动控制系统
	
	2
	台
	2
	/

	1.11
	液压进车机
	
	2
	台
	6
	/

	1.12
	干燥车提升机
	
	2
	台
	6
	/

	1.13
	高智能高精度量热仪
	
	1
	台
	0.3
	/

	1.14
	真空挤出机
	JBK40-35
	1
	台
	55
	/

	1.15
	成型供料机
	
	1
	台
	7.5
	/

	1.16
	窑炉材料
	
	1
	套
	-
	/

	1.17
	干粉模具
	
	2
	台
	
	/

	1.18
	变压器
	SCB-250/10
	1
	台
	-
	/


3.公用工程现状
（1）供电
厂区10KV电源来自园区35kV变电站915工镇一回线37#杆，输电距离约为0.5km。
（2）供水
用水由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区自来水供水管网供水，主要用于原料制备、车间洒水、脱硫剂配置、生活用水及绿化等。
（3）排水
生活污水经过玻璃钢化粪池处理后，委托杭锦旗锡尼畅通家政服务部将其拉运至鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行集中处理，不外排。
（4）供热
厂区内配备2台型号为CLHSO.35-85/65-Y.Q的天然气锅炉供热，每年运行210天，每天运行8小时。
4.劳动定员及工作制度
根据工艺布置、工作制度和自动化水平，合理配备生产人员和管理人员，劳动定员为15人。工作制度为年工作300d，3班制，每班8小时。
5.现有工程工艺及产排污情况
（1）现有工艺大气污染物主要为原料破碎、筛分时形成的粉尘，隧道窑干燥、焙烧时天然气产生的燃烧废气、锅炉燃烧废气。
根据验收检测结果，隧道窑湿式脱硫塔出口颗粒物最大排放浓度为3.2mg/m3，SO2未检出，NOX最大排放浓度为9mg/m3，以上污染物排放浓度符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）大气污染物排放浓度限值。验收检测期间锅炉脱硫后SO2最大排放速率为0.00kg/h，NOX最大排放速率为1.15kg/h，平均负荷为86%，每年运行210天，每天运行8小时。
SO2实际年排放总量为0.00t/a；
NOX实际年排放总量=1.15×8×210/1000/86%=2.25t/a。
（2）现有工程不产生生产废水，隧道窑干燥及焙烧过程中水汽外排；人员产生的生活污水经化粪池处理后，委托杭锦旗锡尼畅通家政服务部拉运至鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行集中处理，不外排。
（3）现有工程的噪声源主要是破碎机、搅拌机、挤出机、风机、包装机等设备的噪声。声强一般在75～80dB（A）之间，所有设备均进入封闭厂房，设备采取独立基础、隔声消声措施，再经过距离衰减后，噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准。
三、本项目概况
1.项目概况
项目名称：鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司技术改造项目
建设单位：鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司
项目性质：技术改造
建设地点：鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇新能源产业示范区新兴产业园区
投资总额：本工程总投资为600万元，其中环保投资89.4万元，占总投资的14.90%
项目占地：本项目位于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司已建成车间内，不新增占地。
项目规模：日产25万块市政环保砖项目，对原有生产线进行技术改造，改造完成后环保市政砖为日产10万块，空心砌块砖为日产15万块。
2.建设内容
本次主要建设内容为对原有生产线进行技术改造，包括在原料库1增加破碎机1台、滚筒筛1台、真空压缩机2台；在联合厂房内拆除部分原有设备，增加真空挤出机1台、自动切条机1台、自动码胚机1台、运胚机1台；项目原料替换为煤矸石、岩屑、粘土、粉煤灰、风积沙等。改造完成后环保市政砖为日产10万块，空心砌块砖为日产15万块。
主要建设内容见表2-3。
表2-3 项目建设内容一览表
	项目
	组成
	建设内容
	备注

	主体
工程
	联合
厂房一
（大线）
	厂区已建一座全封闭式联合厂房一（大线），生产红色砖、青色砖，占地面积16320m2，单层轻钢结构。联合厂房一内拆除原有搅拌机2台、真空挤出机2台、自动贴条机2台、自动码胚机2台、运胚机2台，增加真空挤出机1台、自动切条机1台、自动码胚机1台、码胚机1台。改造完成后将成为一条综合生产线。
	新建

	
	原料库1
	在厂区北侧已建全封闭式原料库1里新增破碎机1台、滚筒筛1台、真空压缩机2台，用于煤矸石的筛分破碎。
	新建

	辅助工程
	办公
生活区
	依托现有办公生活区占地面积，800m2。
	依托现
有工程

	
	厂内道路
	依托厂区现有道路，混凝土硬化。
	依托现
有工程

	公用
工程
	供电
	项目10KV电源自园区35kV变电站915工镇一回线37#杆，输电距离约为0.5km。
	依托现
有工程

	
	供水
	由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区自来水供水管网供水。
	依托现
有工程

	
	供气
	由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区天然气管网供气。
	依托现
有工程

	
	供热
	厂区内配备2台型号为CLHSO.35-85/65-Y.Q的天然气锅炉供热。
	依托现
有工程

	环保
工程
	废气
	堆存装卸
粉尘
	煤矸石储存依托现有原料库，装卸过程须尽量降低落差点，并设置2台50型雾炮机，水平旋转角度为-180°~+180°，仰俯旋转角度-10°~+60°，静风喷射射程达42m~50m。
	新建

	
	
	破碎筛分
粉尘
	原料库1全封闭，在破碎机、滚筒筛上方设集气罩收集粉尘，经1台布袋除尘器（除尘效率98%）处理后，由1根15米高排气筒（P3）排放。
	新建

	
	
	隧道窑
烟气
	烟气污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，采用袋式除尘器+双碱法脱硫系统+选择性催化还原法处理，袋式除尘器处理烟尘（除尘效率98%），钠钙双碱法脱硫处理二氧化硫（脱硫效率90%）和氟化物（除氟效率90%），选择性催化还原处理氮氧化物（脱硝效率50%），处理后的烟气由1根15米高排气筒（P1）排放。脱硫剂采用氢氧化钠和石灰，而脱硝则使用氨水（氨水罐10m3）和五氧化二钒催化剂。
	脱硫设施已建，新建脱硝设施

	
	
	锅炉废气
	由1根2米高排气筒（P2）排放。
	依托现
有工程

	
	废水
	生活污水
	本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
	--

	
	
	脱硫废水
	脱硫废水经沉淀补碱后回用于脱硫塔，不外排。
	新建

	
	噪声
	生产设备
	车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
	--

	
	固废
	生活垃圾
	本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。
	--

	
	
	不合格
产品
	收集后回用于生产。
	--

	
	
	除尘灰
	
	

	
	
	脱硫渣
	
	


3.主要产品及产能
本项目环保市政砖为日产10万块，空心砌块砖为日产15万块，详细内容见下表。
表2-4                                         产品一览表
	序号
	产品规格/型号
	数量（万块）
	备注

	1
	环保市政转
	青色砖
	100×200×50mm
	10
	--

	2
	
	红色转
	100×200×50mm
	
	

	3
	空心砌块砖
	240×115×53mm
	15
	--

	4
	
	230×114×65mm
	
	--

	5
	
	230×114×75mm
	
	--

	6
	
	230×114×85mm
	
	--

	
	
	230×57×65mm
	
	--

	
	
	230×57×75mm
	
	--

	总计
	--
	--
	25
	--


4.主要生产设备
表2-5                                   主要生产设备技术改造一览表
	序号
	名称
	型号/规格
	数量（台/套）
	备注

	一、原料库1

	1
	22千瓦真空压缩机
	CK-22A
	2
	新增

	2
	破碎机
	150
	1
	新增

	3
	滚筒筛
	φ2000x6000
	1
	新增

	二、联合厂房一

	1
	齿辊破碎机
	1400
	1
	拆除原有

	2
	双轴搅拌机
	JBJ550
	1
	拆除原有

	3
	箱式给料机
	GL800
	2
	拆除原有

	4
	搅拌机
	SJ-3600
	1
	拆除原有

	5
	真空挤出机
	ARALM550
	2
	拆除原有

	6
	自动卸砖输送及编组
	
	2
	拆除原有

	7
	液压步进机
	HPP9802-10
	1
	拆除原有

	8
	清扫机下空车牵引机
	HP60-8/2500
	1
	拆除原有

	9
	存储线空车牵引机
	HP60-8/2500
	1
	拆除原有

	10
	真空挤出机
	JZK9OY-4.0
	1
	新增

	11
	真空泵
	KOP300S
	1
	新增

	12
	窑车
	YC4190*4750
	50
	新增

	13
	地爬车
	HZQ-400
	6
	新增

	14
	摆渡车
	BDC-C
	1
	新增

	15
	卷扬机
	HZQ-250
	1
	新增

	16
	自动码坯机、自动切条机、切条机
	IMZMP-1
	1
	新增

	17
	翻坯抓具、电控柜、机器人
	300kg、JM-DHG-2、MD30300
	1
	新增

	18
	窑炉全自动运行系统
	PLC-YLZDZZ2023-12
	1
	新增

	19
	配电柜
	HCDQ-ZDH2023
	4
	新增


5.主要原辅材料及能源消耗情况
本项目原材料煤矸石来源于杭锦旗煤矿配套的洗选煤厂。岩屑是在钻井作业过程中的岩石被钻头破碎后，随钻井液带到地面，统称为“钻井泥浆 ”，这些“钻井泥浆 ”经过井低排砂管线排出，进入泥浆循环分离回用系统，经振动筛分离出大颗粒岩屑后再依次经过除砂器、除泥器、离心机分离出细颗粒岩屑、砂和泥。分离出的固相细粒岩屑经过鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，这些处理后的岩屑成为二类一般固体废物，然后拉运至本厂原料库，原料来源安全可行。
表2-6                             本项目主要原辅材料用量及能耗情况
	序号
	名称
	年用量
	最大暂存量
	单位
	备注

	1
	煤矸石
	170000
	5000
	t
	外购，储存于原料库内

	2
	岩屑
	45000
	1500
	t
	

	3
	炉渣
	30000
	1000
	t
	

	4
	建筑垃圾
	10000
	140
	t
	

	5
	粉煤灰
	10000
	140
	t
	

	6
	粘土
	20000
	280
	t
	

	7
	风积沙
	10000
	140
	t
	

	8
	天然气
	2880000
	--
	t
	由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区天然气管网供气

	9
	氢氧化钠
	650
	100
	t
	外购，储存于原料库内

	4
	生石灰
	480
	100
	t
	

	5
	五氧化二钒催化剂
	0.2
	0.1
	t
	

	6
	氨水
	180
	5
	t
	氨水罐

	7
	新鲜水
	2100
	--
	m3
	园区自来水供水管网供水。


煤矸石：煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。煤矸石含碳，具有一定的热值。本项目所用煤矸石来源于内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司。小鱼沟煤矿生产能力3.0Mt/年，煤矸石产生量满足本项目需求。矸石经破碎后粒径小于1mm，属于粉状物料。其本身具有一定量的发热量，可作为焙烧热源。根据建设单位提供资料，煤矸石化验结果见下表。
表2-7                               煤矸石主要成分及热值一览表 
	成分
	灰分
	挥发份
	水分
	固定碳
	全硫
	含氟量
	高位发热量

	煤矸石
	41.56%
	24.32%
	16.8%
	31.34%
	0.30%
	0.02%
	3541（Kcal/kg）


岩屑：在鄂尔多斯市境内，油气钻井过程中产生大量岩屑，无处存放，对环境造成一定的影响。岩屑由粉砂、细砂、粘土组成，其胶结物中有钙质、泥质、铁质、硅质四种类型，可显著提高产品的硬度，其作为一般固体废物，是非常好的制砖原料。本项目岩屑由鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司提供，根据中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究院于2015年12月对位于内蒙古鄂尔多斯境内的钻井岩屑进行危险特性鉴别，确定其岩屑不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般固废。岩屑危险特性鉴别报告见附件。
氢氧化钠（NaOH）：无臭白色固体，分子量为39.997，熔点： 681℃；沸点145℃；相对密度（水=1） 1.515。主要作为基本化工原料，用作高纯试剂，广泛应用于化工、冶金、造纸、石油、防治以及日用化工等部门，本项目中作为脱硫剂使用。溶解性：易溶于水、乙醇和甘油，不溶于丙酮。危险特性：本品不会燃烧，但遇水和水蒸气会大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热，具有强腐蚀性。
生石灰（CaO）：白色无定型粉末，分子量为56.08，熔点：2580℃，沸点：2850℃，相对密度（水=1）3.35。主要用于建筑、并用于制造电石、液碱、漂白粉和石膏。实验室用于氨气的干燥和醇的脱水等。本项目中作为脱硫还原剂使用。溶解性：几乎不溶于乙醇，溶于酸、甘油。危险特性：与酸类物质能发生剧烈反应，具有较强的腐蚀性。
氨水：指氨的水溶液，有强烈刺鼻气味，具弱碱性。氨水中，氨气分子发生微弱水解生成氢氧根离子及铵根离子。“氢氧化铵”这个名称并不十分恰当，只是对氨水溶液中的离子的描述，并无法从溶液中分离出来。氨在水中的电离可以表示为：反应平衡常数Kb=1.8×105。1M氨水的PH值为11.63，大约有0.42%的NH3变为NH4+。氨水是实验室中氨的常用来源。用作农业肥料。化学工业中用于制造各种铵盐，有机合成的胺化剂，生产热固性酚醛树脂的催化剂。纺织工业中用于毛纺、丝绸、印染行业，作洗涤羊毛、呢绒、坯布油污和助染、调整酸碱度等用。另外用于制药、制革、热水瓶胆（镀银液配制）、橡胶和油脂的碱化。
五氧化二钒（V2O5）：外观呈橙黄色、砖红色、红棕色结晶粉末状或灰黑色片状。相对密度（水=1）3.35，沸点：1750℃，分子量182.00，溶解性微溶于水，不溶于乙醇，溶于强酸、强碱。两性氧化物，但以酸性为主。700℃以上显著挥发。700℃～1125℃分解为氧和四氧化二钒，这一特性使它成为许多有机和无机反应的催化剂。为强氧化剂，易被还原成各种低价氧化物。微溶于水，易形成稳定的胶体溶液。极易溶于碱，在弱碱性条件下即可生成钒酸盐（VO3-）。溶于强酸（一般在PH=2左右起溶）不生成钒酸根离子，而生成同价态的氧基钒离子（VO2+）。为有毒物质，空气中最大允许量少于0.5mg/m3。
6.公用工程
（1）给水
本项目生产用水主要为雾炮抑尘用水、脱硫系统补充水，用水量2100m3/a（7m3/d），生产用水由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区自来水供水管网供水。
本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。
①本项目在原料库1设置2套雾炮抑尘设施，用水量按2L/（m2//d）计算。原料库1储存面积为2000m2，雾炮抑尘水量为4t/d，1200t/a。
②脱硫系统补充水
本项目隧道窑废气产生量约1.14×109m3/a，脱硫除尘装置液气比0.5L/m3，则喷淋循环用水量为8.55×105m3/a，每天损耗用水量为3m3，补充用水量900m3/a。
（2）排水
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。雾炮抑尘用水全部进入产品，在产品焙烧过程中蒸发。脱硫废水经沉淀补碱后回用于脱硫塔，不外排。
（3）供电
天然气本项目10KV电源来自园区35kV变电站915工镇一回线37#杆，输电距离约为0.5km。
（4）供气
本项目天然气由鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区天然气管网供气。
（5）供热
厂区内配备2台型号为CLHSO.35-85/65-Y.Q的天然气锅炉供热
7.劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员。工作制度为年工作300d，3班制，每班8小时。
8.项目总平面布置
项目位于杭锦旗锡尼镇新能源产业示范区新兴产业园区，依托鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司厂区现有厂房。真空挤出机、自动切条机、自动码胚机、运胚机置于全封闭式联合厂房一（大线）内中部。破碎机、滚筒筛、真空压缩机设置于厂区北侧原料库1内，车间全封闭。综合上述分析，总图布置功能分区明确、工艺紧凑、物流顺畅，充分考虑消防、环保、安全，节约投资与占地，总体布局较为合理。总平面布置见附图三。
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	一、施工期
施工期施工流程及主要污染物产生情况见下图。
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图2-2施工期施工流程及主要污染源情况简图
施工期间主要污染因子包括建筑扬尘、施工机械噪声和施工过程产生的建筑垃圾等。
（1）废气：建筑物料等在风力作用下产生的地面扬尘；
（2）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；
（3）固体废物：主要为建筑垃圾、生活垃圾。
二、运营期
1.煤矸石制砖生产线
本项目采用煤矸石、岩屑、炉渣、建筑垃圾、粘土、粉煤灰、风积沙，生产工艺流程包括原料制备、原料陈化处理、成型、干燥和焙烧、成品检验和堆放，各个工段工艺分述如下：
（1）原料制备
煤矸石通过装载机送入破碎机粗碎；再经过滚筒筛筛分，筛上料返回破碎机二次破碎。筛下料经装载机输送至联合厂房一煤矸石上料口。此过程会产生噪声和颗粒物。破碎机、滚筒筛上方安装集气罩收集粉尘，经袋式除尘器处理后通过15米高的排气筒（P3）排放。
岩屑等其他原料通过轮式装载机将其卸入到箱式给料机内，通过颚式破碎机粗碎；然后进入锤式破碎机细碎，再经过滚动筛筛分，筛上料回到锤式破碎机再粉碎，筛下料送入搅拌机加水均匀混合。破碎、筛分起尘部位加设布袋式除尘器进行综合除尘（已建），布袋除尘器位于全封闭厂房内。
煤矸石使用低热量煤矸石、岩屑使用无热量岩屑，避免隧道窑在该原料配比和工艺条件下出现过烧，并在开采后运输前，由人工对岩屑中的大块砂岩进行剔除，以确保产品质量。
（2）原料陈化处理
物料通过陈化库进行陈化处理，使原料中的水分扩散，颗粒均化、疏解，湿化和塑化，从而使其成型性能得到很大提高，然后由多斗挖掘机将陈化好的物料卸至陈化库一侧的皮带输送机输送至搅拌机内。
（3）成型
陈化后的泥料经搅拌挤出机加水、搅拌，进一步精细处理，最后经真空挤砖机挤出成型为表面光洁，内在密实的泥条，挤出的泥条由自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，然后经机械码上托盘，通过转运系统送往干燥室。
（4）干燥和焙烧
干燥与焙烧采用二次码烧工艺，本项目采取隧道窑外燃生产。
干燥室采用13室干燥室，干燥介质由隧道窑焙烧的余热提供。通过调节系统、控制送风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥好的砖坯由转运系统送往隧道窑前端备烧。隧道窑采用内宽为4.5米的中断面隧道窑，烧成温度可控制在800℃-900℃。
隧道窑设有排烟系统、循环系统、余热系统、冷却系统、压力平衡系统和尾气脱硫系统。该窑断面适中、产量高、断面温差小、保温性能好。窑炉自动控制系统保证焙烧热工参数稳定，保证了烧成质量。
此过程会产生噪声和废气。干燥窑产生的烟气经袋式除尘器+双碱法脱硫系统+选择性催化还原法，袋式除尘器处理烟尘。“石灰+钠碱”双碱法烟气脱硫技术双碱法脱硫处理二氧化硫和氟化物，选择性催化还原处理氮氧化物。处理后的烟气由1根15米高排气筒（P2，已建）排放。脱硫剂采用氢氧化钠和石灰，脱硝剂采用氨水和五氧化二钒催化剂。
（5）成品检验和堆放
焙烧后的产品由窑车运转系统送至卸车位，由人工将成品从窑车卸下，按制品外观质量分等码放到成品堆场。空窑车经过清扫和保养通过回车线送至码坯位置，然后进入下一个循环。此过程会产生固废，经收集破碎后回用于生产，不外排。
2.脱硫除尘工艺
主要工艺流程为：隧道窑产生的烟气，污染物主要包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，先经袋式除尘后经烟道从塔底进入脱硫塔，在脱硫塔内布置若干层、数十只喷嘴，喷出细微液滴雾化于脱硫塔内，烟气与喷淋脱硫液进行充分的气液混合接触，使烟气中SO2和灰尘被脱硫液充分吸收、反应，达到脱除SO2和烟尘的目的。经脱硫洗涤后的净烟气经塔顶除雾器脱水，经脱硫塔上部进入排气筒排入大气。脱硫循环液经塔内气液接触除SO2后，进入塔底循环区，经过循环泵，部分脱硫循环液进入脱硫塔上部循环使用，部分进入再生池再生（在池内与配置好的石灰乳液进行再生反应），再生后的脱硫液进入沉淀池进行沉淀处理，上层清液进入清液池，补入脱硫剂后，由泵打入脱硫塔顶部循环使用。脱硫过程生成的脱硫渣在沉淀池中分离出来，主要成分为CaSO3、CaSO4及脱除的烟尘等。该过程的主要反应式如下：
（1）吸收反应
①2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O
其中式①是启动阶段氢氧化钠溶液吸收SO2的反应过程。
（2）再生反应
②Na2SO3+Ca(OH)2+1/2H2O→2NaOH+CaSO3·1/2H2O
式②是再生液高pH时的再生反应。
（3）氧化反应
③2Na2SO3+O2→2Na2SO4
④CaSO3·1/2H2O+1/2H2O+O2→CaSO4·2H2O
钠钙双碱法是先用活性较强的钠碱作为吸收液吸收SO2，然后再用钙碱对吸收液进行再生。该工艺先进、技术成熟、运行稳定可靠。
3.脱硝工艺
脱硝工艺采用选择性催化还原法，以氨（NH3）为还原剂。脱硝工艺包括两个系统，一个为氨水系统，一个为脱硝系统。其中氨水系统包括氨水卸车系统、氨水贮罐、氨水泵、氨水蒸发器、吹扫系统等，氨水的供应由氨水储罐车运送，利用氨水卸车系统将氨水由罐车输入氨水储罐内，经过氨水泵输送到氨水蒸发器内蒸发为氨气，通过氨气流量控制阀来控制一定的压力及其流量，使定量的氨气与稀释空气在混合器中混合均匀，再经喷氨装置送到脱硝装置内，在低温SCR催化剂（主要活性成分为五氧化二钒）作用下与烟气中的NOX反应，生成N2和H2O，实现NOX脱除，并控制NH3的逃逸率。脱硝的主要反应式如下：
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O；
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O。
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图例：G废气、W废水、N噪声、S固废


图2-3运营期工艺流程及产污节点示意图
运营期污染物产生情况：
（1）废气：堆存装卸粉尘、破碎筛分粉尘、隧道窑烟气；
（2）废水：脱硫废水；
（3）噪声：设备运行噪声；
（4）固体废物：不合格产品、除尘灰和脱硫渣。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.污染物排放
根据《鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目建设项目竣工环境保护验收监测表》《杭锦旗环境保护局关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖改造扩建项目环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2019〕24号）、《鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目原料变更环境影响专家意见》《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于同圆库布其生态股份有限公司原料变更说明的函》（杭环函〔2020〕269号）、《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目原料变更说明的复函》（杭环函〔2022〕66号），现有工程污染物排放情况如下：
（1）废气
①项目隧道窑烟气为干燥、焙烧过程中天然气产生的燃烧废气，隧道窑烟气通过厂区1套双碱法脱硫装置后，经15米高排气筒（P1）排放。
②办公生活区配备2台型号为CLHSO.35-85/65-Y.Q的天然气锅炉供暖，不新建燃煤锅炉。
根据验收监测结果，SO2、NOx、颗粒物排放浓度分别为未检出、9mg/m3和有组织排放颗粒物3.2mg/m3，均满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）大气污染物排放浓度限值。厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.534mg/m3，满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）限值要求。
（2）废水
项目废水污染源为生活污水。生活污水产生量为1.56 m3/d，厂区东侧建设一座50m3的玻璃钢结构化粪池，生活污水委托杭锦旗锡尼畅通家政服务部拉运至鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行集中处理，不外排。
（3）噪声
根据验收监测结果，昼间噪声值在48.6dB（A）-54.7dB（A）之间，夜间噪声值在39.6dB（A）-45.7dB（A）之间，厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
（4）固体废物
项目产生的固体废物为除尘器粉尘、废坯、不合格产品和生活垃圾。
除尘器粉尘产生量为170t/a，不合格产品产生量为340t/a，集中收集后，作为原料回用至破碎机处。废坯产生量为1700t/a，统一收集后，作为原料回用至搅拌机处，不产生堆积；生活垃圾产生量为2.21t/a，厂区建有一座砖混结构垃圾收集池，道路旁配备垃圾收集箱，生活垃圾经统一收集后委托杭锦旗园林环卫局定期清运处理。
（5）废气污染物排放总量
    锅炉脱硫后SO2最大排放速率为0.00kg/h，NOX最大排放速率为1.15kg/h，平均负荷为86%，每年运行210天，每天运行8小时。
项目年排放总量为：
SO2实际年排放总量为0.00t/a，低于环评总量控制值10.22t/a。
锅炉NOX实际年排放总量=1.15×8×210/1000/86%=2.25t/a。
隧道窑NOX实际年排放总量为2.25t/a，低于环评总量控制值25.15t/a。
2.存在的环境问题
原工程在隧道窑处设置1套双碱法脱硫装置，排气筒高度15米，项目脱硫设施已建，原环评未要求建设脱硝设施，脱硝效率为0%，造成氮氧化物的大量排放，不符合环保要求。
3.整改措施
本次环评要求隧道窑处采用袋式除尘器+双碱法脱硫系统+选择性催化还原法处理，袋式除尘器处理烟尘（除尘效率98%），钠钙双碱法脱硫处理二氧化硫（脱硫效率90%）和氟化物（除氟效率90%），选择性催化还原处理氮氧化物（脱硝效率50%），处理后的烟气由1根15米高排气筒（P1）排放。脱硫剂采用氢氧化钠和石灰，而脱硝则使用氨水（氨水罐10m3）和五氧化二钒催化剂。









三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1.环境质量现状
本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗，隶属于鄂尔多斯市。根据内蒙古自治区生态环境厅网站发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》统计数据，鄂尔多斯市2022年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为：20μg/m3、51μg/m3、10μg/m3、23μg/m3；CO24小时平均第95百分数浓度为0.9mg/m3，O3日最大平均值第90百分位数浓度为148ug/m3。各污染物的平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，鄂尔多斯市的环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表3-1。
表3-1区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状（μg/m3）
	标准（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量
浓度
	10
	60
	16.67
	达标

	NO2
	
	23
	40
	57.50
	达标

	PM10
	
	51
	70
	72.86
	达标

	PM2.5
	
	20
	35
	57.14
	达标

	CO
	
	148
	160
	92.50
	达标

	O3
	
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	30.40
	达标


（2）补充监测
本项目其他污染物为TSP、氟化物，由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2024年1月30日-2024年2月2日进行了3天大气现状环境检测。
①监测项目及监测点位
本次环评在评价范围内设置2个大气环境质量现状监测点，监测点具体位置见下表。
表3-2环境空气质量现状监测点一览表
	编号
	监测点位
	相对本项目方位
	相对本项目距离（m）
	监测项目

	1
	厂区
E108°43′55.2″，N39°47′32.31″
	--
	--
	TSP、氟化物

	2
	下风向500m处
E108°44′4.912″，N39°47′20.7″
	SE
	500
	


②监测方法
环境空气监测方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单和《环境监测技术规范》（大气部分）和国家环保局《空气和废气监测分析方法》的规定执行。
③执行标准
本次评价采用了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。
表3-3TSP环境空气质量标准
	污染因子
	TSP

	日平均浓度限值
	0.30mg/m3


表3-4 氟化物环境空气质量标准
	污染因子
	氟化物

	小时浓度限值
	0.02mg/m3


④监测结果
大气现状监测结果及评价统计见下表。
表3-5TSP日均值现状监测结果统计         单位：ug/m3
	监测点位
	监测项目
	取值类型
	统计
个数
	浓度范围
（单位同标准值）
	标准值
	最大
标准指数
	超标率
（%）

	厂区
	TSP
	24小时平均
	3
	206-231
	300
	0.77
	0

	下风向500m处
	TSP
	24小时平均
	3
	245-276
	300
	0.92
	0


根据监测结果，各监测点位氟化物1小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
表3-6 氟化物小时值现状监测结果统计       单位：ug/m3
	监测点
	监测项目
	浓度范围
	标准值
	标准指数范围
	超标率
（%）
	最大超
标倍数

	厂区
	  氟化物
	ND
	20
	0.12
	--
	--

	下风向500m处
	
	ND
	
	0.12
	--
	--


由监测结果可知，各监测点位氟化物1小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
2.声环境质量现状
项目声环境质量现状由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2024年1月31日进行监测。
（1）监测点位
本次监测共设置4个监测点。
（2）监测项目
等效连续A声级（Leq）。
（3）监测时间
2024年1月31日进行监测，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。
（4）执行标准
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行检测。
（5）监测结果
厂界声环境监测及评价结果见表3-7。
表 3-7声环境监测结果                                                     单位：dB(A)
	监测时间
	监测点位
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	达标情况
	监测值
	标准值
	达标情况

	2024年1月31日
	东场界
	57.5 
	65
	达标
	45.1 
	55
	达标

	
	南场界
	55.2 
	
	达标
	46.6 
	
	达标

	
	西场界
	58.9 
	
	达标
	47.1 
	
	达标

	
	北场界
	56.2 
	
	达标
	44.9 
	
	达标


根据监测统计结果，项目昼间和夜间的值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值。
3.地下水、土壤环境质量现状监测与评价
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，以确保项目的可持续发展。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；土壤依照《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）中表3给出的分级判别依据确定土壤环境保护目标。
经调查，本项目周围500m范围内不存在上述要求中的地下水环境保护目标，周围不存在敏感或较敏感的土壤环境保护目标，属于不敏感。且本项目不存在土壤、地下水污染途径。因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测评价。

	环境保护目标
	本项目位于鄂尔多斯新能源产业示范区新兴产业园区。场地东侧为新源热电厂，南侧、西侧、北侧均为空地，项目周边无饮用水水源保护区，无重点保护文物、自然保护区、珍稀动植物资源等环境敏感点。
根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见表3-8。
表3-8环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护目标
	评价范围
	相对厂址
	保护级别

	
	
	
	方位
	最近距离（m）
	户数
	人数
	

	环境
空气
	本项目厂界500米范围内无大气环境保护目标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及修改单

	地下水
	本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类

	声环境
	本项目厂界50米范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类




	污染物排放控制标准
	1.施工期大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；运营期大气污染物有组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2新建企业大气污染物排放限值，其中二氧化硫排放执行修改单中150mg/m3，无组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，具体见下表：
表3-9废气有组织排放限值
	生产过程
	最高允许排放浓度 (mg/m3)
	执行标准

	
	颗粒物
	 二氧化硫
	氮氧化物
	氟化物（以F计）
	

	原料燃料破碎及制备成型
	30
	--
	--
	--
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单

	人工干燥及焙烧
	30
	150
	200
	3
	


表3-10废气无组织排放限值
	序号
	污染物项目
	无组织排放周界外浓度最高点（mg/m3）

	1
	总悬浮颗粒物
	1.0

	2
	二氧化硫
	0.5

	3
	氟化物
	0.02


2.脱硫废水循环利用，不外排；
3.施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；
4.一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量控制指标
	根据《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙有限责任公司日产25万块综合利用环保市政砖项目主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环总字〔2016〕27号）、《鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目原料变更环境影响专家意见》《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于同圆库布其生态股份有限公司原料变更说明的函》（杭环函〔2020〕269号）、《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司日产25万块综合利用环保市政砖项目原料变更说明的复函》（杭环函〔2022〕66号），原有工程二氧化硫、氮氧化物排放量总量指标分别为10.22t/a、25.15t/a。
本项目技术改造后项目污染物排放总量为：二氧化硫排放量：32.21t/a；氮氧化物排放量：32.89t/a。项目技术改造新增二氧化硫、氮氧化物排放量总量分别为21.99t/a、7.74t/a，因此，项目变更后需申请总量指标为二氧化硫：37.42t/a、氮氧化物：7.74t/a。
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[bookmark: 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准][bookmark: 2、地表水环境质量标准]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1.大气环境影响分析
施工废气主要为施工扬尘。①建筑材料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘。②施工期车辆洒落的尘土一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素密切相关。
为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：
（1）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料，在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，应全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
（2）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。要求施工单位必须加强管理，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。
工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点。其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。
2.水环境影响分析
项目施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水包括砂石冲洗水、养护水和场地冲洗水。施工废水经临时沉沙池沉淀处理后回收利用。施工人员的生活污水依托现有化粪池进行收集处理，然后委托杭锦旗锡尼畅通家政服务部将其拉运至鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行集中处理，不外排。
3.声环境影响分析
施工现场的噪声主要是施工机械的设备的噪声。经采取选用低噪声施工设备和技术；合理安排施工时间和施工进度等措施后对周围环境影响较小，施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。
4.固体废物环境影响分析
项目施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。对固体废物进行分类收集，建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；生活垃圾在厂区设置垃圾池集中收集后，定期由环卫部门清运处置。施工期固体废物可以得到妥善的处理，对环境造成的影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1.运营期大气环境影响和保护措施
本项目运营期产生的废气主要为卸料及堆存过程产生的粉尘，破碎、筛分过程中产生的粉尘和隧道窑烟气、锅炉废气。
（1）卸料及堆存过程产生的粉尘
①煤矸石堆存装卸：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中附表2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，本项目储存于全封闭原料库内，不存在风蚀扬尘，仅包括装卸扬尘。
颗粒物产生量P=ZCy={Nc×D×（a/b）}×10-3
P——颗粒物产生量，吨；
ZCy——装卸扬尘产生量，吨；
Nc——年物料运载车次，车（本项目取3400）；
D——单车平均运载量，吨/车（本项目取50）；
（a/b）——装卸扬尘概化系数，kg/t（根据附表2，本项目取a取0.0017，b取0.008）。
故项目煤矸石堆存装卸粉尘产生量为361.25t/a。
②其他原料堆存装卸：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中附表2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中炉渣的堆存系数，本项目储存于全封闭原料库内，不存在风蚀扬尘，仅包括装卸扬尘。
颗粒物产生量P=ZCy={Nc×D×（a/b）}×10-3
P——颗粒物产生量，吨；
ZCy——装卸扬尘产生量，吨；
Nc——年物料运载车次，车（本项目取2500）；
D——单车平均运载量，吨/车（本项目取50）；
（a/b）——装卸扬尘概化系数，kg/t（根据附表，本项目取a取0.0017，b取0.0005）。
故项目原料堆存装卸粉尘产生量为425t/a。
本项目原料在全封闭原料库储存且堆存卸料时设雾炮降尘设施，可将无组织粉尘量降到最低。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》采用全密闭治理效率可达99%，采取洒水措施控制效率为74%，则原料堆存装卸过程中粉尘逸散量为2.04t/a。通过以上措施，项目堆存装卸粉尘排放量较少，对环境影响较小，厂界无组织颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。
（2） 破碎、筛分过程中产生的粉尘
①煤矸石破碎筛分：煤矸石采取粗破、筛分后进入经装载机送入联合厂房一上料口。此工序会在煤矸石破碎及筛分过程产生颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业系数表”，破碎、筛分工序颗粒物的产生系数为1.89kg/t-原料，工业废气量1215标立方米/吨-产品，本项目煤矸石破碎筛分量按170000吨计算、产品密度按2.8kg每块计算。经计算，煤矸石破碎筛分工序粉尘产生量为321.3t/a，废气产生量25515万m3。粉尘经集气罩（捕集率以90%计）收集后，采用袋式除尘器处理，除尘效率99%，除尘后经1根15m高的排气筒（P3）排放，则颗粒物年排放量为2.89t/a，排放浓度为11.33mg/m3。通过以上措施，项目厂界有组织粉尘排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2新建企业大气污染物排放限值。
集气罩未捕集的粉尘量为32.13t/a，以无组织形式逸散。本项目原料库为全封闭结构，车间内设雾炮抑尘，再经厂房阻隔后，粉尘去除率以95%计，则破碎、筛分过程中无组织粉尘排放量约为1.61t/a，排放量较小。采取以上措施后无组织排放的粉尘浓度可控制在《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。
②其他原料破碎筛分：岩屑等其他原料通过轮式装载机卸入到箱式给料机内，供给颚式破碎机粗碎；然后进入锤式破碎机细碎，再经过滚动筛筛分，筛上料回到锤式破碎机再粉碎，筛下料送入搅拌机加水均匀混合。在破碎和筛分起尘部位加设布袋式除尘器进行综合除尘。布袋除尘器位于全封闭厂房内。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业系数表”，破碎、筛分工序颗粒物的产生系数为1.89kg/t-原料，工业废气量1215标立方米/吨-产品，本项目其他原料破碎筛分量按125000吨计算、产品密度按2.8kg每块计算。经计算，其他原料破碎筛分工序粉尘产生量为236.25t/a。粉尘经过集气罩（捕集率以90%计）收集后，采用袋式除尘器进行处理，除尘效率高达99%。袋式除尘器置于全封闭生产车间内，粉尘经袋式除尘器除尘后以无组织形式逸散，粉尘逸散量2.13t/a。集气罩未捕集的粉尘量为23.62t/a，以无组织形式逸散。本项目原料库为全封闭结构，再经厂房阻隔后，粉尘去除率以80%计，则破碎、筛分过程中无组织粉尘排放约为4.72t/a，排放量较小。采取以上措施后，无组织排放的粉尘浓度可控制在《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。
（3）隧道窑烟气
隧道窑以天然气为燃料，煤矸石自身燃烧产生的热量可以减小焙烧过程需要的热量，生产过程产生的烟气主要是隧道窑干燥、焙烧时天然气产生的燃烧废气及原料煤矸石干燥、焙烧过程中产生并排放的烟气（烟尘、SO2、NOX、氟化物），通过风机将产生的高温烟气送入隧道干燥窑，进行砖坯的干燥，后全部由隧道干燥窑的排气筒排空。烟气排放前的处理措施为：采用袋式除尘器+钠钙双碱法脱硫系统+选择性催化还原法，袋式除尘器处理烟尘，钠钙双碱法脱硫处理二氧化硫和氟化物，选择性催化还原处理氮氧化物，处理后的烟气由1根15米高排气筒（P1）排放。脱硫剂通常使用氢氧化钠和石灰，而脱硝则使用氨水和五氧化二钒进行催化。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中煤矸石制砖产排污系数表，工业废气量产生量为152000m3/万块标砖，项目年产7500万块标准砖，计算得隧道窑年产生废气总量1.14×109m3，废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX、氟化物。
[bookmark: _GoBack]本项目全年天然气总用量288万m3。根据建设单位提供的天然气分析报告单中测定的各项指标，其中CH4含量92.0147% ，C2H6含量4.8912% ，C3H8含量0.8793% ，硫及含硫化合物含量0% ，低位发热量为34650MJ/Nm3。天然气燃烧后产生的主要物质为CO2、H2O，由于原料天然气中不含硫，因此废气中含有少量NOX。
①SO2的排放情况：
根据化学工业出版社出版的《煤矸石砖》，不同焙烧温度下煤矸石中硫的残留量见下表。

表4-1煤矸石烧结砖焙烧温度与残存硫量的关系
	焙烧温度（℃）
	850
	900
	950
	1000
	1050
	1100
	1150

	残存硫量（%）
	100
	68.42
	47.37
	30.26
	17.11
	6.58
	0.00


根据企业提供资料，焙烧窑的焙烧温度在800℃-900℃之间，由上表可知，温度取900℃，则焙烧过程中坯体固硫率可达到68.42%。
本项目煤矸石用量为170000t/a，全硫含量0.30%，根据硫和SO2的分子量，一个硫燃烧后，生成的SO2质量相当于硫的2倍，因此，SO2产生量为322.12t/a，产生浓度为282.56mg/m3。烟气经钠钙双碱法脱硫工艺处理，脱硫效率为90%，处理后的烟气经1根15m高排气筒（P1）排放。烟气经处理后SO2排放量为32.21t/a、排放浓度为28.25mg/m3。
②烟尘的排放情况：
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中焙烧窑炉煤矸石砖颗粒物产污系数为6.50千克/万块标砖，因此隧道窑的烟气中烟尘的产生量为48.75t/a，产生浓度为42.76mg/m3。烟气由袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P1）排放，布袋除尘器除尘效率98%，处理后烟尘排放量为0.98t/a、排放浓度为0.86mg/m3。
③氮氧化物的排放情况：
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，焙烧窑炉煤矸石砖NOX产污系数为8.16千克/万块标砖，因此烟气中NOX的产生量为61.2t/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册中天然气燃烧NOX的产污系数为15.87kg/万立方米-原料，本项目全年天然气总用量288万m3，计算得NOX产生量为4.57t/a。本项目NOX的排放量为65.77t/a，产生浓度为57.69mg/m3。烟气经选择性催化还原法处理，该工艺脱硝效率为50%，处理后的烟气经15m高排气筒（P1）排放。烟气经处理后NOX排放量为32.89t/a，排放浓度为25.31mg/m3。
④氟化物的排放情况：
烟气中的氟化物主要来源于原料煤矸石，其中含氟量约0.02%，隧道窑焙烧过程中可产生气态氟化物，参照《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》及《粘土制砖过程中固氟剂的研究》砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为50%-60%，本项目取60%，则氟化物产生量为20.4t/a，产生浓度为17.89mg/m3。
烟气中氟化物在双碱法脱硫塔内与NaOH碱液接触生成氟化钠和水，从而去除废气中的氟化物，属于湿法处理。参照《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》第十章、第二节“含氟废气的治理”：湿法处理氟化物的净化效率在90%-95%之间。本项目除氟效率取值90%，则氟化物排放量为2.04t/a，1.79mg/m3。
综上所述，采取以上措施后烟尘、SO2、NOx、氟化物的排放浓度可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2新建企业大气污染物排放限值。
表4-2有组织废气产排情况表
	编号
	污染源（污染物）
	产品产量
	产污系数
	污染物产生量
	治理措施
	污染物排放量
	排放浓度

	1
	隧道窑（SO2）
	7500万块
	焙烧过程坯体固硫率68.42%，煤矸石全硫含量0.30%
	322.12
t/a
	钠钙双碱法脱硫系统（脱硫效率90%），经15m高排气筒（P1）排放
	32.21
t/a
	28.25mg/m3

	2
	隧道窑
（烟尘）
	
	6.50千克/万块标砖
	48.75
t/a
	袋式除尘器（除尘效率98%），经15m高排气筒（P1）排放
	0.98
t/a
	0.86
mg/m3

	3
	隧道窑
（氟化物）
	
	原料含氟量0.02%，氟的平均释放率60%
	20.4
t/a
	钠钙双碱法湿法处理（除氟效率90%），经20m高排气筒（P1）排放
	2.04
t/a
	1.79
mg/m3

	4
	隧道窑（NOX）
	7500万块
	8.16千克/万块标砖
	65.77
t/a
	选择性催化还原法（脱硝效率50%），经15m高排气筒（P1）排放
	32.89
t/a
	25.31mg/m3

	
	
	288万m3
	15.87kg/万立方米-原料
	
	
	
	

	6
	破碎筛分（颗粒物）
	7500万块
	1.89kg/t-原料
	321.3
t/a
	集气罩+袋式除尘器（除尘效率98%），经15米高排气筒（P3）排放
	2.89
t/a
	11.33mg/m3


表4-3无组织废气产排情况表
	编号
	污染源（污染物）
	污染物产生量
	治理措施
	污染物排放

	1
	卸料、堆存（颗粒物）
	786.25t/a
	全封闭车间及雾炮抑尘
	2.04t/a

	2
	破碎筛分（原料库1）
	0.46t/a
	全封闭车间及雾炮抑尘
	1.61t/a

	2
	破碎筛分（联合厂房一）
	0.46t/a
	全封闭车间
	6.85t/a


2.运营期水环境影响和保护措施
本项目脱硫废水采用沉淀补碱的方式循环使用，不外排。此外，本项目不会新增工作人员，也不会新增生活污水。
3.运营期噪声环境影响和保护措施
项目运营过程中主要为破碎机、搅拌机、挤出机、风机、包装机、自动码坯机等设备运行时产生的噪声，设备本身噪声级在65~95dB(A)，在采取基础减震和厂房隔声等措施后，噪声被控制在75dB（A）以下：
（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。
①声级计算
本次预测仅考虑了距离衰减量和屏障衰减量两个因素。
Lp(r)＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）
Lp（r） ——预测点处声压级，dB；
Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。
②几何发散
对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：
LA（r）=LAw－20lg（r/r0）-25
LA（r）——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； 
LAw——点声源 A 计权声功率级，dB；
 r ——预测点距声源的距离。
③预测点的预测等效声级（Leq）计算
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式中：
Leq ——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（2）预测结果及评价
根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级。
噪声影响预测结果见表4-4。
表4-4厂界噪声影响预测结果表         单位：dB(A)
	预测点
	昼间
	标准值
	夜间
	标准值

	
	贡献值
	现状值
	叠加值
	
	贡献值
	现状值
	叠加值
	

	东厂界
	28.42
	57.5 
	57.51
	65.0
	28.42
	45.1 
	45.19
	55.0

	南厂界
	33.10
	55.2 
	55.23
	65.0
	33.10
	46.6 
	46.79
	55.0

	西厂界
	30.00
	58.9 
	58.91
	65.0
	30.00
	47.1 
	47.21
	55.0

	北厂界
	34.44
	56.2 
	56.23
	65.0
	34.44
	44.9 
	45.27
	55.0


经预测，项目厂界噪声的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
本项目具体通过以下措施对噪声进行防治：
①主要产噪设备均合理布置于车间内，通过厂房隔音和距离衰减降低噪声；
②使用减振垫对部分设备进行基础减振，风机安装消音器；
③定期维护生产设备、使设备运行良好；
④选用低噪声型号设备；
4、运营期固体废物环境影响和保护措施
本项目固体废物主要包括不合格产品、除尘灰和脱硫渣。
（1）不合格产品：检验不合格的产品为泥坯切条及切坯时会产生废坯料、隧道窑烧制过程中裂缝或碎裂的产品，产品密度按2.8kg/块计算，不合格产品产生量按1%计算，则不合格产品产生量2100t/a，收集至一定量后返回至破碎工序重新回收与生产。
（2）除尘灰：破碎筛分工序布袋除尘器除尘灰量为496.78t/a，隧道窑布袋除尘器除尘灰量为47.77t/a，本项目除尘灰产生量共计544.55t/a，除尘灰返回至原料库，回用于生产。
（3）脱硫渣：双碱法脱硫工艺池内会产生脱硫渣，根据二氧化硫的去除量计算脱硫渣产生量约为779.13t/a，脱硫渣返回至原料库，回用于生产。
（4）生活垃圾
生活垃圾主要为工作人员产生的生活垃圾，属一般固体废物。本项目不新增工作人员，故不新增生活垃圾。
因此，项目固废全部得到妥善处置，无固体废物外排，处理措施可行，不会对周围环境产生影响。
5.环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）表B.1、表B.2和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量P的分级确定，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1、q2···qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1、Q2···Qn—与各种危险物质相对应的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4-5危险废物数量与临界量比值
	序号
	危险物质
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Q

	1
	钒及其化合物（以钒计）
	0.1
	0.25
	0.4

	2
	氨水
	5
	10
	0.5


经上表计算，Q=0.9，属于Q＜1范围，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

表4-6评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目只进行简单分析。结合项目特点，本评价仅对潜在的环境风险事故进行简要分析，并提出环境风险防范措施。
项目选址位于杭锦旗锡尼镇新能源产业示范区新兴产业园区，由现场调查可知，项目周边无饮用水水源保护区，无重点保护文物、自然保护区、珍稀动植物资源等环境敏感点。本项目涉及的主要风险事故类型为氨水泄漏事故、脱硫废水渗漏事故。
（1）氨水泄漏事故环境风险分析
氨气具有强烈刺激气味，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。低浓度氨对黏膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解性坏死。装有氨水的储罐属于易燃易爆物质，如果储罐发生破裂导致氨水泄漏，遇到火源则可能发生火灾、爆炸、中毒事故，或遭受雷击也可能诱发火灾、爆炸事故。
风险防范措施：
①选用密闭性能良好的截断阀，保证可拆连接部位的密封性能；
②除设有就地检测液位、压力、温度的仪表外，尚须考虑设置远传仪表和报警装置，当储罐内液面超过容积的85%和低于15%或压力达到设计压力时，立即能发出报警信号，以便采取应急措施；
③氨水罐区设置1m高围堰，防止氨水泄漏外流影响周围环境；
④保证通讯设备状态良好，发生事故及时通知停止送气；
⑤氨水储罐20m以内严禁堆放易燃、可燃物品；
⑥氨水罐区地表采用防渗材料处理，铺设防渗及防扩散的材料，降低因腐蚀而引发的事故可能性；
⑦氨水罐区配备砂土、蛭石或其他惰性材料，以便于吸收小量泄露的氨水。
（2）脱硫废水渗漏事故环境风险分析
脱硫废水中主要为脱硫渣及硫酸根离子，脱硫废水渗漏将造成严重水污染事故。本项目脱硫废水补碱循环使用，脱硫池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗。一般防渗区防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，可有效减小脱硫废水渗漏对地下水、土壤造成的影响。
（3）事故应急预案
为了加强对环境风险事故的有效控制，提高突发事故的应变能力，一旦发生事故，能够及时有效地组织抢险救援工作，保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动，将事故损失减少到最低程度，依照有关法律法规相关规定，特制定突发环境事件应急预案。
①应急预案主要内容汇总见表4-7。
表4-7应急预案编写基本内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：氨水罐、脱硫池

	2
	应急组织机构、人员
	公司应急组织领导小组

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通信联络方式
	规定应急状态下报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息


建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。
②应急物资储备
在事故现场、临近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应设备。本项目在氨水罐等周边储备灭火器等消防设施。
③应急系统
为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故进行统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由三部分组成：应急响应、应急监测和应急处理系统。
④事故应急响应
突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须立即向应急办公室报告。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。
突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知.同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。
⑤ 事故应急监测
建议应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况进行布点采样。同时，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、定量监测结果，以确认污染事故的危害程度和污染范围等。
（4）分析结论
项目涉及的主要事故类型为氨水泄漏事故、脱硫废水渗漏事故，环境风险主要表现在事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，同时在发生事故时会产生一些次生污染物的影响。但事故影响持续时间不长，由于距离居民点较远，总体来说对周边居民点的村民身体健康不会产生大的影响。企业在生产过程中必须严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生，同时制定事故应急预案，使事故发生时能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。
6.环境管理
项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。
（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则、及时验收生产；
（2）项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期搞好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核；编制突发环境应急预案；
（3）建立环保宣传栏，加强环保知识普及，增强环保意识；
（4）建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。
7.污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成生产后污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下：
（1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行；
（2）运行期的环保问题由建设单位负责；
（3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和地方生态环境主管部门的管理要求；
（4）对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向地方生态环境主管部门进行申报登记，领取排污许可证，并进行年审。
运营期污染源监测见表4-8。
表4-8污染源监测计划表
	污染源名称
	监测项目
	监测点位置
	监测点数
	监测频率

	破碎筛分粉尘
	颗粒物
	15米高排气筒（P3）
	1个
	1次/年

	隧道窑烟气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	15米高排气筒（P1）
	1个
	1次/半年

	厂区无组织粉尘
	颗粒物
	厂界外上风向1个、下风向3个
	4个
	1次/年

	厂界噪声
	Leq（A）
	厂界四周
	4个
	1次/半年（昼、夜）

	固废
	调查统计固废的产生量、去向等
	固废产生点
	/
	暂存处理、处置过程随时记录；每月统计1次


8.“三同时”验收
项目治理设施“三同时”验收一览表见表4-9。 
表4-9建设项目环境保护“三同时”验收一览表
	类型
	污染工序
	环保措施
	验收标准
	完成
时间

	废气
	隧道干燥窑烟气
	烟气采用袋式除尘器（除尘效率98%）+钠钙双碱法脱硫系统（脱硫效率90%，除氟效率90%）+选择性催化还原法（脱硝效率50%）处理，处理后的烟气由1根15米高排气筒（P1）排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2新建企业大气污染物排放限值
	与建设项目同时设计，同时施工，同时投产

	
	破碎筛分
粉尘
	全封闭车间，破碎筛分设备上方设集气罩收集，收集的粉尘经布袋除尘器（除尘效率98%）处理后，由1根15米高排气筒（P3）排放
	
	

	
	锅炉废气
	由1根2米高排气筒（P2）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值
	

	
	堆存装卸
粉尘
	原料库全封闭，装卸过程须尽量降低落差点，并设置2台雾炮抑尘，抑尘效率80%
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值
	

	
	破碎筛分
无组织粉尘
	原料库全封闭并设置2台雾炮抑尘，抑尘效率80%
	
	

	废水
	脱硫废水
	脱硫废水经沉淀补碱后回用于生产，不外排
	不外排
	

	
	生活污水
	本项目不新增劳动定员，不新增生活污水
	
	

	固废
	生活垃圾
	本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾
	--
	

	
	不合格产品、除尘灰、脱硫渣
	回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定
	

	噪声
	产噪设备
	车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	

	防渗
	脱硫池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；
氨水罐区设置1m高围堰，地面采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
	


9.环保投资
项目环保投资一览表见表4-10。 
表4-10环保投资一览表
	类型
	污染工序
	环保措施
	投资（万元）

	废气
	隧道干燥窑烟气
	烟气采用袋式除尘器（除尘效率98%）+钠钙双碱法脱硫系统+选择性催化还原法处理，处理后的烟气由1根15米高排气筒（P1）排放
	42

	
	锅炉废气
	由1根2米高排气筒（P2）排放
	已建

	
	破碎筛分粉尘
	全封闭车间，破碎筛分设备上方设集气罩收集，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15米高排气筒（P3）排放
	15.8

	
	堆存装卸粉尘
	原料车间全封闭建设，装卸过程须尽量降低落差点，并设置雾炮抑尘
	1.4

	噪声
	产噪设备
	车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	12

	防渗
	脱硫池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；
氨水罐区设置1m高围堰，地面采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s
	18.2

	合计
	89.4

	环保投资占工程总投资比例
	14.90%
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[bookmark: 五、环境保护措施监督检查清单][bookmark: 六、结论]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	隧道干燥窑烟气
	烟尘、SO2、NOX、氟化物
	烟气采用袋式除尘器+钠钙双碱法脱硫系统和选择性催化还原法处理，处理后的烟气由1根15米高排气筒（P1）排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2新建企业大气污染物排放限值

	
	
	锅炉废气
	NOX
	由1根2米高的排气筒（P2）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值

	
	
	破碎筛分粉尘
	颗粒物
	全封闭车间，破碎筛分设备上方设集气罩收集，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15米高排气筒（P3）排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2新建企业大气污染物排放限值

	
	无组织
	堆存装卸粉尘
	颗粒物
	原料库全封闭，装卸过程须尽量降低落差点，并设置2台雾炮抑尘
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	破碎筛分粉尘
	颗粒物
	原料库全封闭并设置2台雾炮抑尘设备，抑尘效率高达80%
	

	水环境
	脱硫废水
	脱硫废水经沉淀补碱后回用于生产，不外排
	不外排

	
	生活污水
	本项目不新增劳动定员，不新增生活污水
	

	声环境
	产噪设备
	噪声
	车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	生活垃圾
	本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾
	--

	
	不合格产品、除尘灰、脱硫渣
	回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定

	土壤及地下水污染防治措施
	脱硫池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；
氨水罐区设置1m高围堰，地面采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
	--

	生态保护措施
	/

	环境风险防范
措施
	（1）加强脱硫池、氨水罐区巡查，发现问题及时处理；
（2）强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏；
（3）氨水罐区设1m高围堰，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。

	其他环境管理
要求
	/






六、结论
	综上所述，鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司技术改造项目符合国家产业政策，项目选址可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。从环保角度出发，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: 附表]附表
[bookmark: 建设项目污染物排放量汇总表]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）
⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	
变化量
⑦

	废气
	颗粒物
（有组织）
	0t/a
	/
	/
	35.1t/a
	/
	35.1t/a
	+35.1t/a

	
	颗粒物
（无组织）
	0.18t/a
	/
	/
	10.5t/a
	0.18t/a
	10.5t/a
	+10.5t/a

	
	二氧化硫
	0t/a
	10.22t/a
	/
	32.21t/a
	0t/a
	32.21t/a
	+32.21t/a

	
	氮氧化物
	22.88t/a
	25.15t/a
	/
	32.98t/a
	22.88t/a
	32.98t/a
	+10.1t/a

	
	氟化物
	/
	/
	/
	2.04t/a
	/
	2.04t/a
	+2.04t/a

	固废
	不合格产品
	11137.79t/a
	/
	/
	2100/a
	11137.79t/a
	2100t/a
	+2100t/a

	
	除尘灰
	29.8t/a
	/
	/
	544.55t/a
	29.8t/a
	544.55
	+544.55t/a

	
	脱硫渣
	0t/a
	/
	/
	779.13t/a
	/
	779.13t/a
	+779.13t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1：委托书

委 托 书



内蒙古碧蓝环境科技有限公司：



根据国家有关建设项目环境保护法律法规的要求，我方今委托贵单位承担“鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司技术改造项目”环境影响报告编制工作，望贵方抓紧时间完成。






鄂尔多斯市同圆库布其生态工业治沙股份有限公司
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