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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市集程科技发展有限公司商砼站建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	吴永成
	联系方式
	

	建设地点
	  内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒格点盖八社

	地理坐标
	（109 度 3 分 32.830 秒，39 度 53 分 3.884 秒）

	国民经济行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造 302

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	66.5

	环保投资占比（%）
	22.17
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：           
	用地

面积（m2）
	5400

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策及其他规划符合性、选址合理性分析

1.1产业政策符合性分析

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目所属行业为C3021水泥制品制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，应视为允许类项目。因此，本项目符合国家、地方现有产业政策要求。

1.2选址合理性

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒格点盖八社，交通运输方便，且周边水、电等设施齐全，社会依托条件较好。本项目租赁煤棚，租赁协议见附件3。
本项目拟建厂区周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点。

本项目建成后，产生的废气经处理后可以达标排放；生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产线，生活污水经化粪池沉淀处理后定期由环卫部门定期拉运处理；厂界四周噪声预测值满足标准限值；产生的固废全部妥善处置。综上，本项目运营期对周围环境的影响较小。

综上，本项目选址较为合理。
2.与“三线一单”符合性分析

2.1生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、163个环境管控单元准入清单）。
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图1  鄂尔多斯市环境管控单元图
本项目所在地为重点管控单元，根据重点管控单元要求“该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”，本项目针对性的加强了废气、废水排放控制和环境风险防控，因此符合该单元管控要求。本项目占地为租赁用地，且不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内（水源地）；依据生态保护红线规划分区，项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

2.2环境质量底线
《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）中“一、总体要求（三）主要目标”指出：全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。污染物排放总量和环境质量均达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。2021年东胜区所在的鄂尔多斯市为环境空气质量达标区。SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO2 4小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准限值。

根据现状监测及引用数据，评价范围内大气特征污染物、噪声等现状监测指标满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后均可达标排放，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

2.3资源利用上线

《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）中“一、总体要求（三）主要目标”指出：到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中饮用水水源达到或优于Ⅲ类的比例达到了100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。本项目运营过程主要资源消耗为电能及用水，其中年用电量为20万kW·h，由附近变电站引入厂区变压设备后使用；本项目生产新鲜水用量为20353m3/a，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

2.4生态环境准入清单

对照《鄂尔多斯市环境准入清单》，本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒格点盖八社，属于其中的重点管控单元。环境管控单元名称为杭锦旗城镇边界，环境管控单元编码为ZH15062520003。本项目与该单元的管控要求符合性见下表：

表1 项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析
“三线一单”生态环境分区管控意见
本项目情况
符合性
空间布局约束

1.严控新建、扩建高污染、高耗水、高耗能项目。

2.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

3.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
本项目属于商品混凝土生产项目，能耗较低，不涉及燃煤锅炉及供热设施；周边不存在学校、居民区、医院等目标，供水由园区供应，不开采地下水。
符合
污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。

2.禁止在人口集中地区熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

本项目生活污水产生较少，经化粪池沉淀后定期由环卫部门定期拉运处理，不外排；本项目为商品混凝土生产项目，无有毒有害烟尘和恶臭气体排放；不涉及燃煤锅炉。
符合
资源

利用

效率

要求

1.电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。水资源节约和循环利用达到国内先进水平。
2.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
本项目属于商品混凝土生产项目，不属于高耗水行业，生产用水大部分为循环水；

生产用水和生活用水拟外购塔然高勒煤矿矿井水，生产用水全部回用，不外排。
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来

鄂尔多斯市集程科技发展有限公司拟在鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒格点盖八社新建一条商品混凝土生产线，项目建成后可实现年产10万m3的商品混凝土生产规模，主要供周边建筑工地使用。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“302石膏、水泥制品及类似制品制造”中的“55商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造302”，需编制环境影响评价报告表。因此，鄂尔多斯市集程科技发展有限公司委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我单位第一时间进行现场踏勘、必要的现状监测及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。

2.项目概况

2.1项目基本情况

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒格点盖八社，项目中心地理坐标为：109度3分32.830秒、39度53分3.884秒，生产规模为年生产10万m3的商品混凝土。本项目租赁鄂尔多斯市杭能煤炭有限公司闲置的封闭煤棚和办公室。目前，煤棚处于空闲状态，煤棚建筑面积为5400㎡，办公室面积为100㎡，租赁协议见附件3。项目西侧为空地，东侧、北侧、南侧均为杭能煤场。项目地理位置见附图1。
2.2项目建设内容及规模

（1）建设规模

本项目建成后可实现年产10万m3的商品混凝土生产规模，本项目商品混凝土产品指标参数见下表。
表1   产品方案一览表
产品参数

强度等
C30、C35
产品指标
规定坍落度
≤40mm
50~90mm
≥100m
允许偏差
±10
±20
±30
（2）建设内容

本项目总占地面积5656㎡，组成内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，主体工程为新建一条商品混凝土生产线，辅助工程包括办公区、实验室，公用工程包括给水、排水、供电设施，环保工程包括布袋除尘器、沉淀池、一般固废暂存间、危险废物暂存间等建设。其中主体工程部分位于封闭式储煤棚外，其余公辅工程均位于封闭式储煤棚内。拟建项目组成一览表如下：
表2   拟建项目组成一览表
工程类别

工程名称

建设内容
备注

主体工程
商品混凝土生产线
占地面积810平方米，建设1条商品混凝土生产线，包含2个全封闭式配料斗、1条封闭式输送带和1套配置钢结构全封闭设施的180型搅拌机，年生产商品混凝土10万m3。其中封闭式搅拌机位于储煤棚外部。
新建
辅助工程

办公区

占地面积约100m2，位于厂区外北侧，砖混结构，共一层，用于员工办公
依托
实验室

占地面积48m2，位于厂区北侧，用于混凝土试块力学测试、检验
新建

储运工程

骨料仓
建设1座地上全封闭式骨料仓，位于厂区内中部，占地面积65m2，水泥硬化地面，储存时定期对堆存骨料进行洒水抑尘；石子、砂子分区堆放，各25㎡，仓高10米，最大储量分别为25吨，堆高约3m
新建
石子堆场
位于厂区南侧，堆场占地面积1440㎡，用于堆存石子，最大堆存量为2000t。
新建
砂料堆场
位于厂区东侧，堆场占地面积1440㎡，用于堆存石子，最大堆存量为2000t。

新建
粉料储存
水泥、矿粉、粉煤灰储存于全封闭的筒仓内，设置水泥筒仓2个、粉煤灰仓1个、矿粉仓1个，约100m3/个
新建
外加剂

储存
外加剂储罐2个，10m3/个，钢制储罐。
新建
物料运输
骨料由汽车运输至堆场，商品混凝土由混凝土罐车运出；骨料采用全封闭输送皮带输送至搅拌机；厂内道路为混凝土硬化道路
新建
公用

工程

供电
由市政电网供给，用电量约20万kW·h
/
供热
冬季不生产，办公区不设置供暖
/
给水
外购塔然高勒煤矿矿井水，用水量约为20353m3/a
/
排水

本项目生活污水依托原有防渗化粪池沉淀处理，定期由环卫部门定期拉运处理；生产废水经一座20m3沉淀池处理后循环使用，无外排
/
环保

工程

废气

砂石料存储及卸场粉尘
沙子、石子堆场均位于为全封闭式储棚内，储存时定期进行喷淋抑尘，抑尘率可达97.4%，经处理后无组织排放
新建
配料运输粉尘
输送带采用全封闭式结构，同时全封闭式配料斗上方设置洒水抑尘装置，抑尘率可达95%，经处理后无组织排放
新建
搅拌粉尘
经搅拌机自带的布袋除尘器处理后经排气筒P1排放，除尘效率≥99.7%，本项目搅拌机全封闭
新建
筒仓呼吸粉尘
水泥呼吸粉尘经筒仓顶部自带的布袋除尘器处理后通过相对应的18m高的排气筒P2、P3排放，粉煤灰、矿粉呼吸粉尘经筒仓顶部自带的布袋除尘器处理后分别经18m高的排气筒P4、P5排放，除尘效率≥99.7%
新建
运输车辆动力起尘
厂区道路及临时停车处进行硬化，定期洒水抑尘，对进出厂区的车辆进行定期清洗，采取以上措施后可有效减少起尘量
新建
废水

生活污水

依托原有化粪池沉淀处理，定期由环卫部门定期拉运处理。
依托
生产废水
实验废水、设备清洗废水和洗料废水经20m3沉淀池沉淀处理后全部回用于生产线，不外排
新建
噪声

本项目噪声主要来源于配料斗、搅拌机、运输车辆等生产设备。因此选用低噪声设备，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等措施用以降噪
新建
固体废物

一般固体废物

除尘灰产生后，以吨袋的形式暂存于一般固废暂存间，之后回用于生产线，不外排；沉淀池沉渣、实验混凝土试件产生后暂存于一般固废暂存间，定期外售，作为填方材料或筑路等
新建
危险废物

废润滑油、废油桶产生后暂存于危废暂存间内，之后交由有资质单位定期清运
新建
生活垃圾

集中收集至厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运

新建
其他工程
一般固废暂存区
占地面积为20m2，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。用于一般固废的暂存，位于办公室东侧
新建
危废暂存间

本项目新建一间占地面积为10m2的危废暂存间，用于危险废物的收集暂存。危废暂存间等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间

内设置收集沟及收集井，并在废润滑油、废油桶暂存处设置底部托盘，同时在危废暂存间内外张贴危废标签及危废警告标志
沉淀池
实验废水、设备清洗废水经沉淀池后沉淀，沉淀池容积为20m3
新建
蓄水池
本项目搅拌用水暂存于厂区内搅拌站处20m3的封闭蓄水池内
新建
3.生产设备

拟建项目主要生产设备见表3。

表3   主要生产设备一览表
序号
设备名称
型号及规格
数量
单位
1

混凝土搅拌机
180型
1
套
2

筒仓
约100m3，自带除尘器
4
个
3

外加剂罐
约10m3
2
个
4

配料斗
/
2
个
5

装载机
/
1
台
6
骨料仓
65㎡，高10m
1
个
7

试验设备
/
1
套
8

混凝土泵车
1
台
9

混凝土罐车

/
1
台
10
砂石料运输车

/
2
台
4.原辅材料及能源消耗情况
本项目生产所用原辅材料及能源消耗情况见表4。
表4   项目原辅材料及能源用量一览表
序号

名称

规格/成分

用量

备注

一

原辅材料

1

水泥
/
2万t/a
外购，储存至水泥筒仓内
2

砂子
/
6.9万t/a
外购，储存至堆场
3
矿粉
/
0.5万t/a
外购，储存至矿粉仓内
4
粉煤灰
/
0.5万t/a
外购，储存至粉煤灰仓内
5
石子
/
12.4万t/a
外购，储存至堆场
6
外加剂
主要为聚羧酸减水剂
0.5万t/a
外购，储存至外加剂罐内
二
能源

1

水

/

20353m3/a

外购
2

电

/

20万kW·h

/

本项目各主要原辅材料理化性质如下：
（1）水泥 

粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硅酸盐水泥的化学成分：硅酸三钙（3CaO·SiO2，简式 C3S），硅酸二钙（2CaO·SiO2，简式 C2S），铝酸三钙（3CaO·Al2O3，简式C3A），铁铝酸四钙（4CaO·Al2O3·Fe2O3，简式 C4AF）。

（2）外加剂 

本项目外加剂主要为聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，往往呈树脂状，有很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。

5.物料平衡
物料平衡见下表。

表5 物料平衡表
投入
产出
项目
数量（t/a）
项目
数量（t/a）
备注
水泥
20000
混凝土
242836.6
砂子
69000
除尘灰
147.94
矿粉
5000
沉淀池沉渣
10
粉煤灰
5000
实验混凝土试件
2.28
石子
124000
颗粒物排放
3.14
外加剂
5000
水蒸发
5000
水
20000
合计

248000
合计

248000
/

6.公用工程

6.1给水

本项目用水主要为生产用水和生活用水，用水为外购塔然高勒煤矿矿井水。

6.1.1生产用水

本项目的生产用水主要包括搅拌混合用水、设备清洗用水、实验用水、骨料库抑尘用水、道路抑尘洒水等。
（1）搅拌混合用水
根据《行业用水定额》（DB15/T385-2020），预拌混凝土的额定用水量为0.2m3/m3，本项目建成后年产商品混凝土10万m3，因此本项目搅拌混合用水为20000m3/a，其中回用水为290.5m³/a（设备清洗水196m³/a、实验用水94.5m³/a）。本项目在搅拌站下方设置一座20m3封闭式蓄水池，搅拌时通过水泵抽送至搅拌机内。搅拌用水的新鲜水用量为19709.5m³。
（2）设备清洗用水
为保障正常生产需求，本项目搅拌机及运输车辆需要定期清洗，搅拌机清洗用水量为1.0m3/d（210m3/a）；项目共有混凝土罐车1辆，混凝土罐车每3天冲洗一次，冲洗用水量约0.5m3/辆，年冲洗70次，则车辆清洗用水量为35m3/a，则设备清洗用水总量为245m3/a。
（3）实验用水

本项目实验用水主要是混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验。属于物理实验，不需要化学试剂和化学药品。实验用水量按0.5m3/d计，则本项目实验用水量为105m3/a。
（4）骨料仓抑尘用水
本项目骨料仓为全封闭式，日常定期进行喷淋抑尘。抑尘用水按1.5L/m2·d计，本项目骨料仓面积为65m2，则骨料库抑尘用水量为20.48m3/a。
（5）厂区道路抑尘用水
本项目厂区道路洒水量按1m3/d计，则本项目厂区道路抑尘用水量为210m3/a。
6.1.2生活用水
本项目的劳动定员为6人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020），生活用水量按50L/人·d计，年工作天数为210天，则生活用水量为63m3/a。

综上，生产用水年用量为20290m³/a，生活用水63m³/a。
6.2排水
本项目搅拌混合用水全部由产品带走或蒸发，定期补充新鲜水，不外排；设备清洗废水、实验废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产线，不外排；骨料库、厂区道路抑尘用水均采用自然蒸发方式，不外排。
（1）实验废水
实验室废水量按用水量的90%计算，则实验室废水产生量为94.5m3/a。实验室用水主要用于混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，无需化学试剂和化学药品，因此经沉淀池沉淀处理后可回用于生产线。
（2）设备清洗废水
设备清洗废水的产生量按用水量的80%计算，则清洗废水产生量为196m3/a，全部经沉淀池沉淀处理后回用于生产线。
（3）生活污水
生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为50.4m3/a；生活污水产生后排入原有化粪池，由环卫部门定期拉运处理。
综上所述，本项目水平衡分析见表6，水平衡图见图4。

表6    项目水平衡一览表

用水环节
年用水量

（m3/a）

年损耗量

（m3/a）
年排水量

（m3/a）

排水去向

搅拌混合用水
20000（其中290.5m3为回用水）
20000
/
全部由产品带走，不外排；
设备清洗用水

245
49
196
经沉淀池沉淀处理后回用于生产
实验用水
105
10.5
94.5
骨料库抑尘用水
20.48
20.48
/
全部蒸发，不外排；
厂区道路抑尘用水
210
210
/
生活用水
63
12.6
50.4
由环卫部门定期拉运处理

合计
20643.5（其中新鲜水用量为20353）
20302.6
340.9（其中回用水量为290.5，废水排放量为50.4）
不外排。
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图4  本项目水平衡图     单位：m3/a
6.3供电

本项目用电主要设施包括生产装置、环保设施及其他公辅设施，年用电量约为20万kW·h，由市政电网供给，可满足项目生产、日常生活用电需求。
6.4供暖

本项目冬季不生产，因此生产车间、办公区不设置供暖。
7.工程投资

本项目总投资为300万元，其中环保投资为66.5万元，环保投资占总投资的22.17%。全部为单位自筹。

8.总平面布置

本项目搅拌站位于厂区西侧，骨料仓位于厂区内东侧，骨料库与搅拌站之间为全封闭式配料斗及输送带，一般固废库、实验室位于厂区北侧，生活区依托杭能煤场办公区，位于厂区外部北侧。车间内各分区设计根据生产工艺流程，原料及成品运输要求，本着方便管理、检修、工艺流程顺畅的原则，同时兼顾安全、防火、环保等要求，同时还参照有关技术规定进行总平面布置，因此本项目平面布置合理。厂区总平面布置见附图3。
9.工作制度及劳动定员

本项目劳动定员为6人，实行一班制，日工作时间为8小时，年生产天数为210天，年生产时间为1680小时。 

	工艺流程和产排污环节
	1.工艺流程简述

1.1施工期

本项目施工期间产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，具体的施工期间工艺流程及产污环节见下图。
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图5  施工期工艺流程图
1.2运营期

本项目具体工艺流程如下：
（1）原料储存
本项目沙子、石子外购回来后，在全封闭式储棚内分区储存（沙子堆场、石子堆场），进行喷淋抑尘，本工序产生的污染物为：G1砂石料存储及卸场粉尘；水泥、矿粉、粉煤灰储存至筒仓内，本工序产生的污染物为：G2筒仓呼吸孔粉尘。
（2）配料
经过清洗的砂子和骨料仓内的石子由装载车分别运至全封闭式配料斗内。在全封闭式配料斗底部的称量系统计量后，通过密闭输送带送至原料提升斗内，之后通过原料提升斗将骨料提升至原料中间仓中，并通过操控放料阀来控制骨料进入搅拌机内；同时水泥经计量后通过输送机密闭输送至搅拌机内；搅拌混合用水及外加剂经计量后，采取压力供给的方式，通过泵将搅拌混合用水及外加剂送至搅拌机内。本工序全程为自动化操作，通过搅拌主机系统的计算机操控。本工序产生的污染物为：G3配料输送粉尘、N噪声。
（3）混合搅拌
各类经过计量的原料按照主机设定的顺序进入到搅拌仓内部后，开始进行机械式强制搅拌。本工序全程为自动化操作，通过搅拌主机系统的计算机操控。本工序产生的污染物为：G4搅拌粉尘、N噪声、W设备清洗水。
（4）运输销售

经过混合搅拌后的成品，即商品混凝土，可以直接由混凝土罐车装运，运输外售至客户指定地点。为保障本项目产品质量，产品在外售的同时，会对当期原料及产品及采样进行质量检测，检测内容主要包括：原料细度、稠度检测，产品强度检测等，经检测合格的原料及产品可投入使用。检测过程全程为物理实验，不使用任何化学试剂、药品等。本工序产生的污染物为：G5运输车辆动力起尘、N噪声。
本项目工艺流程及产污节点图见下图：
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图6  本项目运营期工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目利用租赁场地进行生产，属于新建项目，根据现场踏勘，租赁场地为闲置，无遗留问题，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定应优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
本次评价设定的评价基准年为2022年，本次评价收集了内蒙古自治区生态环境厅2023年6月5日发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》中关于鄂尔多斯市的监测数据结果。
表7   2022年区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率%

达标情况

细颗粒物（PM2.5）

年平均质量

20
35

57.1
达标

可吸入颗粒物（PM10）

年平均质量

51
70

72.9
达标

二氧化硫

年平均质量

10
60

16.7
达标

二氧化氮

年平均质量

23
40

57.5
达标

一氧化碳

日平均浓度

900

4000

22.5
达标

臭氧

8小时平均浓度

148
160

92.5
达标

由上表可知，2022年鄂尔多斯市环境空气质量六项基本监测指标全部达标，由此可判断鄂尔多斯市为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
根据项目污染物排放特征，结合厂区分布特点和当地气象特征，本次评价对项目特征污染物排放因子TSP环境空气质量现状进行监测，本次特征因子补充现状监测委托内蒙古同创环境检测有限公司进行监测并出具环境质量现状监测》（TCJC-2024-512）报告（现状监测报告见附件4）。

（1）监测点位

本次评价选取1个大气环境质量现状监测点，布置在项目厂址下风向10m处。监测布点情况见表3-2。

表3-2 环境空气监测点布设表
监测点名称

功能区

检测项目

厂址下风向一个点

（厂址东侧10米）
环境空气质量标准（GB 3095-2012）二类区
TSP
（24小时平均浓度）
（2）监测项目

项目特征因子：TSP，同步观测气象资料：风向、风速、气温、气压、相对湿度。

（3）监测时间与频率

TSP监测日平均浓度值，于2024年5月29日-2024年5月31日连续监测三天。
（4）评价结果

表3-3  特征污染因子现状监测结果统计一览表
监测点位
污染物
平均
时间
评价标准
（μg/m3）
监测浓度范围/
（μg /m3）
最大浓度占标准率/%
超标
率/%
达标情况
厂址下风向

TSP
24h
300
114~127
42.3%
0
达标
由上表分析可知：评价区内监测点中TSP浓度日均值范围为114μg/m3~127μg/m3，最大浓度占标准率42.3%，可见各监测点日均值均不超标。TSP24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（DB3095-2012）中二级标准限值的要求，环境空气质量良好，区域TSP值达标。
2.噪声环境质量现状

根据内蒙古同创环境检测有限公司出具的《环境质量现状监测》（TCJC-2024-512）报告，检测时间为2024年5月29日，项目厂界四周及敏感点处噪声监测情况如下表。

表3-4 噪声监测结果一览表
检测点位
昼间dB（A）
夜间dB（A）
检测结果
标准限值
是否达标
检测结果
标准限值
是否达标
东厂界1#
51.7
60
达标
46.6
50
达标
南厂界2#
51.2
60
达标
41.3
50
达标
西厂界3#
54.2
60
达标
43.3
50
达标
北厂界4#
51.1
60
达标
43.2
50
达标
由表可知，项目周边声环境质量较好，厂界及敏感点昼夜间监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。

3.地下水、土壤环境质量现状

根据《生态环境部办公厅关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目不存在地下水、土壤污染情况，因此，本次不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标：

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒格点盖八社，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于环境保护目标的规定，并结合现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和特殊地下水资源，如热水、矿泉水、温泉等。此外，厂界外50m范围内也没有声环境保护目标和生态环境保护目标。
表11    环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标名称

位置
户数
保护级别

东经
北纬
相对厂区

方位

与厂区边界最近距离（m）

环境

空气

厂区边界外500m范围无居民
达到《环境空气质量标准》（GB3095
-2012）二级标准

噪声
厂区边界外50m范围无居民
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类


	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气污染物排放标准

本项目有组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值，具体限值见表12：
表12  《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
生产过程
生产设备
污染物
排气筒高度（m）

最高允许排放浓度（mg/m3）
散装水泥中转站及水泥制品生产

水泥仓及其他通风生产设备

颗粒物
18
20
骨料储存及运输粉尘、配料运输粉尘、搅拌粉尘运输车辆动力起尘及厂界无组织排放的颗粒物全部执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的标准限值。具体限值见表13。
表13   《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）   单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

限值含义
限值

颗粒物
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度平均值
0.5
2.噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表14。

表14 建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：LAeq：dB(A)

时段
昼间

夜间

限值
70

55

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表15。

表15 工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：LAeq：dB(A)

标准类别

标准值

昼间

夜间

2类

60
50
3.固体废物标准
本项目一般固体废物在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行管理、贮存和处置。
生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）《生活垃圾污染环境的防治》中相关规定。

	总量

控制

指标
	总量控制指标包括COD、NH3-N、SO2、NOx。

本项目无SO2、NOx排放。生产废水经沉淀池处理后全部回用于生产线，不外排；生活污水排入原有化粪池沉淀，定期由环卫部门定期拉运处理。

因此，本项目不需申请总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工期水环境保护措施

施工期污水主要为建筑施工产生的施工废水和施工人员生活污水。施工期项目不设施工营地，生活污水及施工废水产生量小，产生后经沉淀后回用。经采取上述措施后，项目施工期污水不会对区域环境产生明显影响。

2.施工期大气环境保护措施
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属于间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响很小。项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但会随着施工期的结束也会结束，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显影响。

施工扬尘防护措施：

①在施工现场两侧设置彩钢围挡。

②施工材料、施工设备按照施工图规范放置，堆放在硬化的场地，水泥、砂石等原料严密遮盖。安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量。

③对车辆进出道路进行冲洗和清扫，运输车出场前清扫干净，确保车轮、车身不带泥。

④进出工地车辆采取密闭车斗，确保物料不遗撒外漏。
3.施工期声环境保护措施
施工期噪声主要来源于各类施工器械的施工噪声及运输车辆的交通噪声。为降低施工噪声对外界的影响，建筑施工单位应采取以下措施：
①根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声污染并选用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声，闲置不用的设备应立即关闭；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

②按照操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保教育，尽量较少用哨、笛、钟等指挥作业，尽可能采用外加工材料，以有效利用施工场地的距离衰减作用，减少对项目周边声环境的影响。
③对施工现场所使用的主要机械设备应全部使用国家规定的低噪声设备。
④合理安排时间，施工作业尽量在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22:00~6:00）扰民。
⑤加强施工人员的管理和教育，做到文明施工；对物件器材的装卸搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，厂房内作业尽可能采取封闭措施。
综上所述，通过以上采取的优化施工现场平面布置、合理安排施工作业时间、尽量采用先进低噪声设备和坚持科学组织、文明施工等措施后，能将项目施工期噪声对周边保护目标的影响降低到最低限度，因此不会对周边声环境产生较大影响。
4.固体废物影响分析

施工过程中产生的施工垃圾应在施工现场设置临时施工废物堆放场并进行密闭处理。施工期产生的废料应首先考虑回收利用。对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等，集中堆放，定时清运到指定垃圾场。

施工人员每日产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。此外，项目建成后，进入房屋装修阶段时将会产生装修垃圾，将用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。在外运以上各种建筑垃圾时，应选择一条最佳的运输路线，避开车流高峰期，且运输车辆不允许超载。

采取上述措施后，项目施工期产生的固体废物均能得到有效的处置，对周围环境影响较小。本项目施工期产生粉尘的主要环节是厂房内设备的安装。拟建项目施工均在厂房内进行，通过对作业面进行洒水，可有效抑制粉尘的产生。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

1.1废气产排情况

本项目运营期废气主要为骨砂石料储存和卸场粉尘、配料输送粉尘、搅拌粉尘、筒仓呼吸孔粉尘、车辆运输扬尘。

（1）砂石料储存和卸料粉尘

本项目砂子和石子堆放在封闭堆场内，因此砂石装卸过程会产生一定的扬尘。卸料起尘及原料堆存量根据《工业固体物料堆场颗粒物核算系数》附表2中颗粒物产生量核算公式估算：
P=ZCy+FCy= {Nc×D×(a/b)＋2×Ef ×S}×10-3
式中：ZCy—装卸扬尘产生量，t；
FCy—风蚀扬尘产生量，t；
Nc—年物料运载车次，取9650车；
D—单车平均运载量，取20t/车；
a— 内蒙古风速概化系数，取0.0017；
b—物料含水率概化系数，取0.0084；
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，取3.606kg/m2；
S—堆场占地面积，沙子堆场1440㎡、石子堆场1440㎡
根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为39.06t。颗粒物排放量按下列公式进行核算：
UC＝P× (1-Cm) × (1-Tm)
式中：P—颗粒物产生量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，项目砂石堆场采取洒水抑尘措施，故取74%；

Tm—堆场类型控制效率，项目砂石堆场采取全封闭措施，故取90%。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物排放量UC为 1.02t/a。
（2）沙石配料输送粉尘

本项目骨料经装载机由骨料仓运送至全封闭式配料斗，经自动称量后由密闭输送带送至搅拌机内，出料口与输送带密闭连接。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，本项目混凝土产量为10万立方米（混凝土容重为2.4t/m³），则混凝土重量为24万吨，则粉尘产生量为28.8t/a。本项目输送带两侧和上部为封闭结构，上料仓顶部设置洒水抑尘装置，通过以上处理措施砂石投料粉尘排放量可削减约95%以上，可有效减少砂石配料过程粉尘的无组织排放，无组织排放量约1.44t/a。

（3）搅拌粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含 2033 砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中搅拌过程的产污系数为0.13kg/t-产品，本项目混凝土产量为10万立方米（混凝土容重为2.43吨/立方米），则混凝土重量为24.3万吨，则粉尘产生量为31.6t/a。项目皮带输送机全封闭，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有脉冲布袋除尘器，除尘器直接安装在缓存斗盖上，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，经除尘后直接通过排气口排放，除尘效率≥99.7%，风机风量为3000m³/a，经计算物料混合搅拌粉尘呈有组织形式排放量为0.095t/a，排放浓度为18.85m³/a，经15米排气筒P1排放。

（4）筒仓呼吸粉尘

本项目的粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）由密封罐车运输至厂区内后，正压送入相应的筒仓内储存。在粉状原料输送时，由于仓内压力上升，压缩空气需要通过筒仓顶部呼吸孔进行释放，释放的同时会伴随有一定量的粉尘排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品。

本项目有2个水泥筒仓、1个粉煤灰仓、1个矿粉仓，各筒仓顶部配置一台布袋除尘器，除尘器配置的风机设计风量均为4000m3/h，除尘效率≥99.7%，筒仓呼吸粉尘经布袋除尘器处理后，1#、2#水泥筒仓粉尘排放量均为0.0036t/a，通过18m筒仓顶（P2、P3）高空排放；粉煤灰筒仓、矿粉筒仓粉尘通过18m筒仓顶（P4、P5）高空排放。
本项目粉料筒仓产排污情况见下表。

表4-1 筒仓呼吸孔及库底粉尘产排污一览表
排放源

1#水泥筒仓
2#水泥筒仓
粉煤灰筒仓
矿粉筒仓
混凝土产量（t/a）

243000
运行时间（h）

1680
颗粒物产污系数

0.12kg/t

粉尘产生情况

产生量（t/a）

29.16
产生速率（kg/h）

17.36
产生浓度（mg/m3）

4340
4340
4340
4340
废气量（m3/h）

4000
除尘效率（%）

99.7

99.7

99.7

99.7

粉尘排放情况

排放量（t/a）

0.052
排放速率（kg/h）

0.031
排放浓度（mg/m3）

7.75
7.75
7.75
7.75
排放高度（m）
18
18
18
18
排放形式

有组织
排放标准

排放浓度（mg/m3）

20
    （5）运输车辆动力起尘

项目原料和产品运输均采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算：

Q=0.0079×V×W0.85×P0.72
 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/(km•辆)；

       V——汽车速度，km/h；

       W——汽车载重量，吨；

       P——路面状况，kg/m2。
本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，运输空车重约10.0t，装车重约30.0t，以速度10km/h行驶，在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量见下表。

表4-2 在不同路面情况下的单辆汽车的扬尘量  单位：kg/(km.辆)
路况

车况

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

0.6

(kg/m2)

空车

0.1

0.18

0.24

0.29

0.34

0.39

重车

0.27

0.45

0.60

0.74

0.87

0.99

合计

0.38

0.63

0.84

1.03

1.21

1.38

项目的车流量：原辅材料、成品运输量约47.1万t，单车平均每次运输量为20t，全年载重运输23400车次。汽车扬尘量以最大起尘量1.38kg/(km•辆)计，在厂区内行驶距离约100m，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为4.23t/a。项目定时对厂内地面进行洒水抑尘，厂区道路全部水泥硬化；物料输送均采用封闭车辆，出厂车辆均进行轮胎清洗，并限制车速，且车辆在厂内运行距离较短。经采取以上降尘治理措施后，起尘量会减少90%，运输扬尘量约为0.42t/a，汽车运输扬尘对周围环境影响小。

本项目废气污染物产排情况见下表：

表4-3  废气污染物产排情况一览表
序号
产污单元
产物环节
污染物
产生情况

排放情况
排放

方式

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
排放量

t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
G1

砂石料堆场
存储及运输粉尘

颗粒物

39.06
23.25
/

1.02
061
/

无组织
G2

配料斗

配料运输粉尘

颗粒物

28.8
17.14
/

1.44
0.86
/

无组织

G3

搅拌机

搅拌粉尘

颗粒物

31.6
18.81
6269.84
0.095
0.06
18.85
有组织

G4

1#水泥筒仓

筒仓呼吸粉尘

颗粒物

29.16
17.36
4340
0.052
0.031
7.75
有组织
2#水泥筒仓
筒仓呼吸粉尘

颗粒物

29.16
17.36
4340
0.052
0.031
7.75
有组织
粉煤灰仓
筒仓呼吸粉尘

颗粒物

29.16
17.36
4340
0.052
0.031
7.75
有组织
矿粉仓
筒仓呼吸粉尘

颗粒物

29.16
17.36
4340
0.052
0.031
7.75
有组织
G5

厂区及运输道路

运输车辆动力起尘

颗粒物

4.20
/
/
0.42
/
/
无组织

1.2大气环境影响分析及防治措施
本项目各废气污染物的治理措施见下表：

表4-4 本项目大气环境环保措施一览表

序号

污染源

污染物

排放形式
环保措施

G1

骨料存储及运输粉尘
颗粒物
无组织
定期进行洒水抑尘，抑尘率可达97.4%，经处理后无组织排放
G2

配料运输粉尘
输送带采用全封闭式结构，同时配料斗上方设置洒水抑尘装置，抑尘率可达95%，经处理后无组织排放

G3

搅拌粉尘
经搅拌机自带的布袋除尘器处理后有组织排放，除尘效率≥99.7%，搅拌机为全封闭状态

G4

筒仓呼吸粉尘
有组织

经筒仓顶部自带的布袋除尘器处理后通过18m筒仓顶高空排放，除尘效率≥99.7%

G5

运输车辆动力起尘

无组织

厂区道路及临时停车处进行硬化，定期洒水抑尘，对进出厂区的车辆进行定期清洗，采取以上措施后可有效减少起尘量

本项目废气污染物经处理后的排放量见表16，本项目各废气经表17中环保措施处置后均可实现达标排放，有组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1标准限值，无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求。
1.3大气环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）中相关要求，本项目运营期大气监测计划见下表：
表4-5 建设项目运营期大气污染源监测计划

污染物名称

监测位置

监测项目

监测频次

执行标准
大气污染物

排气筒（P1、P2、P3、P4、P5）出口
颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值

厂界上下风向
颗粒物
1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值。
1.4废气排放口情况
本项目共设置1根15米排气筒、4根18m高的排气筒（筒仓），各排气筒基本信息见下表：
表4-6 项目排放口基本信息一览表

编号
名称
污染物
地理坐标
排气筒高度m
排气筒出口内径m
烟气温度℃
烟气流速m/s

类型
P1
搅拌废气排气筒
颗粒物
E109°3′31.80683″,W39°53′4.83285″

15
0.3
20
15.7
一般排放口
P2
1#水泥筒仓排气筒
颗粒物
E109°3′51.96″

N39°53′8.38″
18
0.3
20
15.7
一般排放口
P3
2#水泥筒仓排气筒
颗粒物
E109°3′51.96″

N39°53′8.23″
18
0.3
20
15.7
一般排放口
P4
粉煤灰仓排气筒
颗粒物
E109°3′52.43″

N39°53′8.17″
18
0.3
20
15.7
一般排放口
P5
矿粉仓排气筒
颗粒物

E109°3′52.04″

N39°53′8.05″

18

0.3

20

15.7

一般排放口。
2.废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。

2.1生产废水
生产废水包括商品混凝土实验废水（94.5m3/a）、设备清洗废水（188m3/a）、洗料废水（5520m3/a），主要污染物为SS，约2000mg/L，经沉淀池处理后全部回用于生产线，不外排；骨料库抑尘用水（20.5m3/a）、厂区道路抑尘用水（210m3/a）均自然蒸发，不外排。

2.2生活污水
本项目劳动定员为6人，根据《给排水设计规范》，生活用水量按50L/人·d计，年工作天数为210天，则生活用水量为63m3/a（0.3m3/d），污染物产生浓度约为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L，排放系数按0.8计，则生活污水排放量50.4m3/a（0.24m3/d），生活污水产生后排入原有化粪池沉淀处理后，定期由环卫部门定期拉运处理。
3.噪声

3.1噪声源强分析

拟建项目噪声源主要以机械设备噪声为主，主要噪声源设备为装载机、配料斗、搅拌机、各输送装置、洗砂机、水泵等，其噪声值在75dB(A)～90dB(A)之间。通过将设备设置减振垫并置于室内；选用低噪声设备等措施予以降噪。采取上述措施后噪声源强度控制在60dB(A)以下。

拟建工程主要噪声源声学参数见表4-8。
表4-7 拟建工程噪声排放一览表

序号

设备名称

源强dB(A)

数量

设备存放地点

1

装载机
80

1
厂区内
2

配料斗

75

2
厂区内
3

搅拌机

90

1

搅拌站机房
4

皮带输送机
80

1

厂区内
5

洗砂机
85

2
厂区内
6
水泵
75

1
厂区内
3.2声环境影响分析

项目各噪声源采取降噪措施后，声压级情况见表4-9。
表4-9 拟建工程噪声排放一览表
序号

设备名称

源强dB（A）
数量

降噪措施

降噪后源强

1

装载机
80

1
基础减震，选用先进设备
55

2

配料斗
75

2
基础减震，选用先进设备
50

3

搅拌机

90

1
基础减震，搅拌机房隔声

65

4

皮带输送机
80

1

基础减震，密闭输送
55

5
离心水泵
75

1
基础减震，选用先进设备
50

6
混凝土泵车
70
1
厂区内
7
7
混凝土罐车
70
1
厂区内
8
8
砂石料运输车
70
2
厂区内
9
项目主要设备运行过程中产生的噪声经建筑隔声和距离衰减后，对各厂界的噪声影响见表4-10。
表4-10 厂界噪声预测结果一览表

测点

昼间Leq

贡献值

厂区东侧1#

44.8

厂区南侧2#

46.8

厂区西侧3#

43.8

厂区北侧4#

46.8

标准值

60
预测结果表明，拟建项目投产后，厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

3.3 噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中提出的“厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目噪声监测计划详见下表4-11。

表4-11 建设项目运营期污染源监测计划

污染物名称

监测位置

监测项目

监测频次

执行标准
噪声

厂界四侧
昼间噪声

每季1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

4.固体废物处置情况
4.1固体废物产生及处置情况
本项目产生的固体废物为：一般固体废物（除尘灰、沉淀池沉渣、实验室混凝土试件）、危险废物（废润滑油、废油桶、含油抹布）和生活垃圾。
（1）一般固体废物

①除尘灰

本项目水泥筒仓、搅拌机处设置了布袋除尘器，经计算后产生的除尘灰为147.94t/a。除尘灰产生后以吨袋的形式暂存于一般固废暂存间。之后回用于生产线，不外排。

②沉淀池沉渣

本项目生产废水产生后，通过沉淀池处理，之后全部回用于生产线。沉淀后的沉渣经收集后，以吨袋的形式暂存于一般固废暂存间。定期外售，作为填方材料或筑路等。经单位估算，本项目沉淀池沉渣产生量约为10t/a。

③实验混凝土试件

本项目混凝土试件试验后的实验试件统一收集至一般固废暂存间，定期外售，作为填方材料或筑路材料等。根据建设单位提供资料，实验混凝土试件产生量为原料用量的十万分之一。因此本项目实验混凝土试件产生量为2.28t/a。

（2）危险废物

①废润滑油

本项目各类机械设备在日常维修中，需定期更换其中的润滑油，更换频次为半年一次，废润滑油的产生量为0.02t/a。本项目废润滑油产生后暂存于危险废物暂存间内，之后交由有资质单位进行处置。根据《国家危险废物名录（2021版）》可知，废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业—使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，废物代码为“900-217-08”。
②废油桶

本项目废润滑油产生后，以桶装形式暂存至危险废物暂存间，收集废润滑油的废油桶产生量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》可知，废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业—其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物代码为“900-249-08”。

（3）生活垃圾
生活垃圾以0.5kg/人▪天计，厂区定员6人；则生活垃圾产生量为0.63t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。
本项目运营期固体废物产生及排放情况见表4-12。

表4-12  本项目固体废物产生及排放情况一览表

序号

污染源

产生量

去向

1

除尘灰

147.94t/a
暂存于一般固废暂存间，之后回用于生产线，不外排
2

沉淀池沉渣

10t/a
暂存于一般固废暂存间，之定期外售，作为填方材料或筑路等
3

实验混凝土试件

2.28t/a
4

废润滑油

0.02t/a

暂存于危险废物暂存间，之后交由有资质单位进行处置
5

废油桶

0.005t/a

6

生活垃圾
0.63t/a
集中收集后由环卫部门定期清运至建筑垃圾填埋场
4.2危废暂存间建设要求
（1）危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施(防扬散、防流失、防渗漏)。

（2）危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

（3）危险废物贮存间需上锁，由专人负责。

（4）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（5）建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）时，需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

（6）危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。

（7）危废间内部在废润滑油暂存处设置托盘，并在其周围设置收集沟及收集井等措施。

5.地下水、土壤
本项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物；生产废水主要污染物为SS，产生后经沉淀池处理后全部回用于生产线，不外排；生活污水产生后排入原有化粪池，之后由环卫部门进行定期清运。
本项目使用的原料组分中不含有毒有害物质、重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子；项目产生的废水处理设施等防渗措施不到位或发生事故性排放，废水可能会下渗对地下水、土壤产生污染。

项目对危废库进行重点防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；沉淀池、蓄水池进行一般防渗等，等效黏土防渗层1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的粘土层防渗。在严格落实防渗要求的前提下，不会对地下水及土壤环境造成影响。

因此，本项目原则上不开展土壤、地下水评价。
6.环境风险
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目和运行期间的可预测突发环境事件或事故引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发环境事件产生的新的有毒有害物质，造成人体安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，让建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目为饲料项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的规定，对本项目的环境风险识别、环境风险预防措施。

风险调查

据调查，原辅材料、产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质。项目产生的废润滑油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的风险物质。

计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。当存在多种危险物质时，则按如下公式计算：
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式中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。
表4-7  Q值计算结果一览表

序号

原辅材料名称

厂内最大存在总量（t）

临界量（t）
qn/Qn
废润滑油

0.02
2500

0.000008
合计

0.000008
由上表可知，Q=0.00004＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

（2）可能影响途径

环境风险类型为：废润滑油储存过程遇明火引起火灾爆炸，意外泄漏引起地下水及土壤污染。

①对水体的污染

泄露后的物质因处理不当随污水流入或渗入地下，从而对水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分解过程中易产生对环境有害的物质。并可能随水体进入生物链，产生生态影响。

②对土壤的污染

发生火灾后会产生有害物质，若厂区防渗措施不够，泄露的物料和事故废水将随地表径流进入土壤，对周围土壤产生一定影响。

③风险受体

废机油发生泄露或火灾时，污染物对水体或土壤造成的污染，久而久之会对周边人群造成危害。

（3）环境风险防范措施

①危废暂存库内应设置导流渠、集液池，以防废润滑油泄露。
②严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。
③合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

④必须定期检查、维护各类除尘器，确保各处理设备的正常运转，杜绝非正常排放的发生。

⑤根据项目运行特点和危险特性，制定安全责任制度，并在日常工作管理方面建立完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。并制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

（4）应急预案

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。它需要建设单位和社会救援相结合。

建议企业采取以下应急预案：

a严格执行环保事故报告制度，一旦发现事故，应立即向当地政府和上级有关部门报告，不得瞒报，漏报；

b切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。

c若废气处理设施发生故障，应立即停产，待维护完毕确认无误后方可复产。

d事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

e设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。

（5）风险结论

根据环境风险影响分析结果，在采取相应的风险防范措施后，能够将风险降到最低，本项目的环境风险属可接受水平。

为了尽可能的避免风险事故的发生，建议建设单位在项目建设实施过程中应加强管理，落实厂内安全保障措施、各项风险事故防范措施及风险应急预案，尽量将风险事故发生概率及可能造成的影响降到最低限度。
7.其他环境管理要求
（1）环境管理机构

本项目完成后，应设置专职环保机构；配置专职人员，负责厂内的环境保护管理工作。

（2）环保机构、管理人员职责

①监督项目环保治理措施、管理措施的实施；

②监督检查厂区各个环保设施的运行，并提出改善环境的建议和对策；

③负责单位职工的环保教育工作，以提高全厂职工的环保意识；

④定期向当地和公司生态环境部门汇报单位的环保工作情况；

⑤建立和健全管理机构，配备相应的管理人员、专业技术人员和操作维护人员，负责环保设备运行维护管理工作；

⑥应建立、健全环保管理责任制，根据项目的特点，明确责任主体，落实相关岗位职责；

（3）环境管理制度

单位应制定环保管理制度，明确环保管理工作内容，细化管理责任和考核要求，并注意在实施过程中，针对生产中出现的问题逐步修改、完善。同时也应与地方环境保护管理部门加强联系，使环保工作纳入地方管理工作体系，在业务上接受检查和监督。

（4）排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业”中的“3021 水泥制品制造”，为登记管理，排污单位应尽快落实排污许可手续。

（5）建设期环境管理

①对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘和其他废气对大气、地表水等环境的污染；

②要求施工单位采取有效措施减少噪声对周围环境的影响；

③定期检查，督促施工单位按要求收集和处理施工垃圾和生活垃圾；

④项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

（6）运营期环境管理

①项目转入运行期，应由生态环境部门、建设单位共同参与验收；

②加强环保设施的统一管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运行；

③配合当地环境监测机构实施环境监测计划；

④单位运行中遇到重污染天气或其他特殊情况，应配合当地相关生态环境部门管理及监督，进行适时停产等措施。

（7）环保投资

本项目各项环保建设内容及投资明细估算见下表：

表4-13 拟建工程环境保护投资估算一览表  单位：万元

类别

污染源

治理措施

环保投资

（万元）

废气

物料存储及运输粉尘
定期进行洒水抑尘，抑尘率可达97.4%，经处理后无组织排放
10
配料运输粉尘
输送带采用全封闭式结构，同时配料斗上方设置洒水抑尘装置，抑尘率可达95%，经处理后无组织排放
5
搅拌粉尘
经搅拌机自带的布袋除尘器处理后有组织排放，除尘效率≥99.7%，搅拌机为全封闭状态
5
筒仓呼吸粉尘
水泥筒仓经筒仓顶部自带的布袋除尘器处理后通过18m筒仓顶高空排放，除尘效率≥99.7%
20
运输车辆动力起尘

厂区道路及临时停车处进行硬化，定期洒水抑尘，对进出厂区的车辆进行定期清洗，采取以上措施后可有效减少起尘量
3
厂区

地面硬化、绿化、洒水抑尘

5
废水

生产废水

搅拌混合用水全部进入产品，骨料仓抑尘废水全部蒸发；实验废水、设备清洗废水、洗料废水三级沉淀池处理后回用，沉淀池进行防渗。

5
生活污水

排入原有化粪池沉淀处理，定期由环卫部门定期拉运处理
1
固废

一般固废

除尘灰
暂存于一般固废暂存间，之后回用于生产线，不外排
1
实验混凝土试件、沉淀池沉渣
暂存于一般固废暂存间，定期外售，作为填方材料或筑路等
1
危险废物
废润滑油
建设危废库一座，进行重点防渗设计，危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置
8
生活垃圾

集中收集后由环卫部门定期清运至建筑垃圾填埋场
0.5
噪声

设备运转、运输噪声等

采用隔声、减震及置于封闭车间内等措施。

5
合计

69.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	筒仓呼吸粉尘
	颗粒物
	经布袋除尘器处理后，由仓顶18m高空排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值

	
	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	经搅拌机自带的布袋除尘器处理后，经15米排气筒排放
	

	
	无组织
	物料储存及卸料粉尘
	颗粒物
	定期进行洒水抑尘，抑尘率可达97.4%，经处理后无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值

	
	
	沙石配料运输粉尘
	颗粒物
	输送带采用全封闭式结构，同时配料斗上方设置洒水抑尘装置，抑尘率可达95%，经处理后无组织排放
	

	
	
	运输车辆动力起尘
	颗粒物
	对厂区道路及临时停车处进行硬化，定期洒水抑尘，对进出厂区的车辆进行定期清洗，采取以上措施后可有效减少起尘量
	

	
	
	厂界
	颗粒物
	/
	

	水环境
	运营期
	生活污水
	pH、SS、COD

BOD5、氨氮
	排入原有化粪池沉淀后，定期由环卫部门定期拉运处理
	/

	
	
	生产废水
	SS
	经沉淀池处理后，全部回用于生产线，不外排
	/

	声环境
	运营期
	生产设备、环保设备、车辆噪声等
	噪声
	隔声、基础减振、选用先进设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类限值标准

	电磁辐射
	运营期
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	运营期

职工生活
	生活垃圾
	设置垃圾箱统一收集后，委托环卫部门定期清运
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“生活垃圾”中相关规定。

	
	生产车间
	除尘灰
	以吨袋的形式暂存于一般固废暂存间，回用于生产
	执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)



	
	
	沉淀池沉渣、

实验混凝土试件
	集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，作为填方材料或筑路等
	

	
	
	废润滑油
	产生后暂存于危废暂存间，之后交由有资质单位定期处置
	执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求进行管理、贮存和处置

	
	
	废油桶
	
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区内进行分区防渗建设，危废暂存间渗透系数≤1×10-10cm/s；实验室、沉淀池、骨料仓、一般固废暂存间等渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①加强巡检，从源头杜绝环境风险的发生。

②制定《突发环境事件应急预案》并在当地环保主管部门备案，定期开展应急演练。

	其他环境

管理要求
	1.环境保护管理：

①设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促检查本项目执行国家环境保护方针政策法规及制定的环境管理制度情况；

②明确各层管理机构环保人员职责，健全污染防治设施操作规程；对各项污染防治设施定期检查，要确保污染防治治理设施正常运行； 

③加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识；

④负责全厂环保资料档案管理工作，包括污染设施运行记录，污染物排放量，生活垃圾处置记录等。

2.污染治理设施管理：

①对污染治理设施的管理，必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账；

②依照本项目的实际情况，运营期监测委托有资质单位进行检测；按照计划，对项目各排污口进行常规监测。

3.与排污许可证制度衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令 第 11 号），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—石膏、水泥制品及类似制品制造302，水泥制品制造3021，属于排污登记管理类别。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

4.竣工环保验收要求

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。


六、结论
	综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。




附表1

建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	3.18t/a
	/
	3.18t/a
	+3.18t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业

固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	147.94t/a
	/
	147.94t/a
	+147.94t/a

	
	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	
	
	实验混凝土试件
	/
	/
	/
	2.28t/a
	/
	2.28t/a
	+2.28t/a

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.63t/a
	/
	0.63t/a
	+0.63t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 环评委托书

环境评价委托书

内蒙古永鑫环保科技有限公司：

我公司拟投资建设“鄂尔多斯市集程科技发展有限公司商砼站建设项目”，按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我公司现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。

鄂尔多斯市集程科技发展有限公司

二〇二四年五月二十日
本项目位置
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