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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古百肯农业科技有限公司马铃薯深加工产业园建设项目

	项目代码
	2403-150625-04-01-240229

	建设单位联系人
	李志龙
	联系方式
	18622257973

	建设地点
	鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查

	地理坐标
	（E：107度55分17.404秒，N：40度46分4.531秒）

	国民经济

行业类别
	C139其他农副食品加工业
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13--[20.其他农副食品加工139*]

	建设性质
	(新建（迁建）
( 改建

( 扩建

( 技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	杭锦旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	194344.56
	环保投资（万元）
	1396

	环保投资占比（%）
	0.72
	施工工期
	一期工程：11个月

二期工程：17个月

	是否开工建设
	( 否：

( 是：    
	用地（用海）
面积（m2）
	123421.00

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目行业类别为C13农副食品加工业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目。项目已取得杭锦旗发展和改革委员会项目备案告知书（项目代码：2403-150625-04-01-240229），见附件2。因此，项目符合国家现行产业政策。

2.项目其他符合性分析

（1）主体功能区规划符合性分析

杭锦旗属于自治区西部重点开发区域，该区域气候独特，适宜种植马铃薯、番茄、小麦、玉米、杂粮等特色农作物。本项目为马铃薯全粉加工项目，符合杭锦旗主体功能区规划。

（2）与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析
根据本项目的污染分析和厂址周围环境特征，项目运营期间基本污染物满足相关标准；本项目产生的废气等污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。

同时项目评价范围内没有饮用水源保护区、特殊和重要生态敏感区；根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）可知，本项目不在对食品有显著污染的区域，以及存在有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等不能有效清除的区域。

表2《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析

规范要求

本项目情况

符合性分析

厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

本项目位于杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查，项目不属于对食品有显著污染的区域内。

符合

厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

本项目不产生有害物质、有害气体、放射物质及其他扩散性污染，产生的污染物均经合理措施处理后达标排放，对周边环境影响较小。

符合

厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

本项目不位于易发生洪涝灾害的地区。

符合

厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

本项目周围不存在有虫害大量孳生的潜在场所。

符合

3.选址合理性分析

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查，项目运营过程中产生的污染物通过一定的防治措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境的影响是可以接受的。

综上所述，项目在各项环保措施及各要素跟踪监测落实到位的前提下，选址可行。

4.“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》鄂府发〔2021〕218号，全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

①优先保护单元共69个，面积占比为62.63%。主要涉及我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

②重点管控单元共87个，面积占比为30.74%。主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

③一般管控单元共7个，面积占比为6.63%。优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目所在地为优先管控单元，项目针对性的加强了废气、废水排放控制和环境风险防控，项目占地不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内（水源地）；依据生态保护红线规划分区，项目不在生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

①大气环境
对照管控单元叠图分析，本项目选址属于大气一般管控区（YS1506253310001），管控要求为“严格执行国家、自治区、鄂尔多斯市下达的相关大气污染防治要求，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求”。

根据内蒙古自治区环境保护厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》，所在区域为环境空气质量达标区域，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后均可达标排放。大气污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，说明本项目建设符合大气一般管控区管控要求。
②水环境
水环境管控区包括水环境优先保护区、水环境重点管控区和一般管控区。对照管控单元叠图分析，本项目选址属于水环境一般管控区的黄河杭锦旗-达拉特旗黑柳子控制单元（YS1506253210002）。管控要求为污水处理厂达标排放，严格执行“雨污分流，清污分流”，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，坚决取缔非法入河排污口，减少排污口数量、降低入河排污量。减少面源污染入河量，推进畜禽养殖粪污收集、处理利用设施建设，减少化肥农药使用量，提高农村生活污水收集处理率，农村生活污水排放标准执行《内蒙古自治区农村生活污水处理设施污染物排放标准》”。
本项目附近无地表水体，建成后污水达标综合利用，严格执行“雨污分流，清污分流”，不设置入河排污口，满足水环境管控要求。
③自然环境管控分区
对照管控单元叠图分析，本项目选址属于生态用水补给区管控区中的黄河头道拐杭锦旗生态用水补给区（YS1506252510001），管控要求为“1.新增用水项目生产工艺、单位产品和产值水耗、用水效率等应满足国家相关节水要求。2.完善规划和建设项目水资源论证制度，以水定城、以水定人、以水定地、以水定产，合理确定经济布局、结构和规模。3.沿黄重点地区应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）要求严控高耗水项目。4.新增取用水项目的单位产品水耗和复用水率应当符合国家行业用水定额和《内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2019）》。5.新增取用水项目万元工业增加值用水量应满足最严格水资源管理三条红线中用水效率红线要求。6.新增取用水项目应优先使用再生水，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。7.新增取用水项目污水排放率应满足国家和自治区“水十条”要求。
本项目的建设工艺用水应符合国家节水要求，用水应符合《内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2019）》。同时，污水排放率应符合国家和自治区“水十条”要求。综上，本项目符合自然环境管控要求。
④生态空间分区
对照管控单元叠图分析，本项目选址属于生态空间分区—一般生态空间—杭锦旗水土保持生态功能重要区域（YS1506251130002），管控要求为“1.全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，25度以上的陡坡耕地逐步实施退耕还林；2.禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；3.禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。4.禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。
本项目不涉及农业垦殖和放牧，属于农副食品加工业，占地面积较小，在施工期落实相应水土保持措施后对区域水土流失影响较小，符合生态空间分区管控要求。
（3）资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的电能和水，其资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（2023年更新），本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查，属于优先管控单元，编码为ZH15062510002。

表1-1本项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》管控要求对应如下

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目
符合性
ZH15062

510002

杭锦旗水土保持生

态功能重

要区域

优先管控单元

空间布局约束

1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。为了拓宽农民增收渠道，解决农民的长远生计，我们必须巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草的成果。

2.严格限制区内“两高一资”产业落地，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。
1.本项目不涉及农业种植灌溉、垦殖和放牧，本项目属于农副食品加工业，占地面积较小，在施工期落实相应水土保持措施后对区域水土流失影响较小，符合管控要求；

2.本项目不属于“两高一资”项目，也不属于土地资源高消耗产业。
符合
综上所述，本项目符合“三线一单”要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来

我国是马铃薯生产大国，种植面积约为500万公顷，年产量超过9000万吨，但由于受多种因素制约，对马铃薯的加工利用远远落后于发达国家，加工产品主要为粉条、粉丝、油炸马铃薯食品等。目前国内市场上的马铃薯全粉和马铃薯衍生物产品还很少，有些产品还依赖进口。20世纪90年代后，亚洲也形成了世界马铃薯的新兴市场。欧美国家的炸薯条、炸薯片等加工食品和休闲食品，受到人们的欢迎。随着美式快餐麦当劳和肯德基连锁店的不断扩展，以马铃薯全粉为原料的薯泥、薯饼等煎炸食品风靡全球，在中国也不例外。然而，作为小食品的马铃薯全粉原料仍依赖进口，年需求量超过20万吨。

在此背景下，内蒙古百肯农业科技有限公司拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗投资建设20万亩马铃薯全产业链零碳示范产业园，实现马铃薯种植、运输、仓储、加工全链条“绿色零碳”，通过风光一体化新能源发电储能系统和涵盖建设生产运营全过程的零碳解决方案，建设全国首家马铃薯全产业链零碳产业示范园区。本项目为全产业链零碳示范产业园中马铃薯深加工产业园建设，目标是为完成马铃薯深加工产业园建设项目的建设，为整体零碳全产业链建设马铃薯深加工设施，为整体示范产业园的建设奠定基础。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于十、农副食品加工业20其他农副食品加工，项目需编制环境影响报告表。评价单位依据有关环保法律法规的要求，结合项目的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘、资料收集及必要的监测，并依据有关资料和在同类工程分析、类比的基础上，按照相关编制指南要求，编制完成本项目的环境影响报告表，从环境保护角度论证项目可行性，为主管部门审查和决策提供科学依据。
2.本项目概况

2.1项目概况
项目名称：内蒙古百肯农业科技有限公司马铃薯深加工产业园建设项目

建设性质：新建

建设单位：内蒙古百肯农业科技有限公司

建设地点：鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查

占地情况：总占地面积为123421.00m2（185.07亩），总建筑面积为73550.87m2。

建设内容：项目分2期建设，其中：

一期建设内容包括：年生产马铃薯全粉1.7万吨，新建马铃薯全粉生产加工车间8983.91m2，成品库5525m2，采购安装1条全粉加工生产线；新建马铃薯气调库3#、4#仓库，共计17892.00m2；建设离网风光互补发电系统，污水处理站，电极锅炉等辅助设施，配套建设办公生活区、道路、硬化、绿化等附属设施。

二期建设内容包括：年生产马铃薯全粉5.1万吨，新建马铃薯全粉生产加工车间5694.5m2，采购安装3条全粉加工生产线；新建马铃薯气调库1#、2#仓库，共计19840.00m2，建设离网风光互补发电系统、污水处理站等辅助设施配套。

其中，离网风光互补发电系统不在本次评价范围内。
项目投资：总投资194344.56万元，其中环保投资1396万元，占总投资的0.72%。

劳动定员及工作制度：本项目一期劳动定员120人，二期劳动定员80人。四班三运转，年工作300d。

生产规模：一期工程年生产马铃薯全粉1.7万吨，二期工程年生产马铃薯全粉5.1万吨，二期工程建成后全厂年生产马铃薯全粉6.8万吨。
2.2地理位置及周边环境

项目位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查，厂址四周均为空地，厂址南侧紧邻兴巴高速，中心地理坐标为40°34′50.21″北，113°17′23.26″东。
地理位置见附图1，项目四邻情况见附图3。
2.3项目组成情况

项目组成情况见表2-1所示，项目主要建筑物情况见表2-2。

表2-1项目组成一览表

工程名称

建设内容

备注

主体工程

全粉车间1#

混凝土柱轻钢屋面结构，1层，层高14m，占地面积6375m2；建设1条马铃薯全粉的生产线，包括去皮、蒸煮、捣泥、打粉等生产设施；地面进行硬化处理；

一期
全粉车间2#

混凝土柱轻钢屋面结构，1层，层高14m，占地面积6375m2；建设3条马铃薯全粉的生产线，包括去皮、蒸煮、捣泥、打粉等生产设施；地面进行硬化处理；

二期
储运工程

成品库
门式钢架结构，1层，层高11m，占地面积5525m2；主要进行产品储存；地面进行硬化处理；
一期建成
气调库3#
混凝土柱轻钢屋面结构，1层，层高10.3m，占地面积8946m2；主要进行原料马铃薯的储存；地面进行硬化处理；
一期
气调库4#
混凝土柱轻钢屋面结构，1层，层高10.3m，占地面积8946m2；主要进行原料马铃薯的储存；地面进行硬化处理；
一期
气调库1#
混凝土柱轻钢屋面结构，1层，层高10.8m，占地面积9920m2；主要进行原料马铃薯的储存；地面进行硬化处理；
二期

气调库2#
混凝土柱轻钢屋面结构，1层，层高10.8m，占地面积9920m2；主要进行原料马铃薯的储存；地面进行硬化处理；
二期

物料转运
厂区内转运：主要是主厂房内的投入原料、产品周转，主要采用电动装载机转运原料、采用电动叉车转运产品；

一期建成
厂区外运输：采用汽车运输方式；

一期建成
运输道路

厂区内道路为沥青硬化路面，面积9000m2；
一期建成
辅助

工程

厂房
全封闭钢结构，1层，层高6.5m，占地面积5173.72m2；

一期建成
变配电站
混凝土结构，占地面积1549.40m2；
一期建成
锅炉房
采用混凝土柱轻钢屋面结构，占地面积2160m2；设置4台17.5KW电极锅炉，一台5KW电极锅炉。其中一期配套1台17.5KW锅炉，一台5KW锅炉。二期配套3台17.5KW锅炉；
分期建成
污水处理站
现浇混凝土框架结构及门式钢架结构，占地面积5669.09m2；采用AMAO处理工艺，主要包括网孔格栅、调节池、初沉池、PEIC厌氧反应、A/O活性污泥池、二沉池、除磷反应池、三沉池及污泥浓缩池等；设计处理规模4000m3/d；

分期建成
消防水池及泵房
现浇混凝土框架结构，占地面积24m2；
一期建成
输水管线

起点自本项目污水处理设施出口处，终点位于鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池，全长约30km，用于输送本项目处理后中水。

不在本次评价范围之内

公

用

工

程

给水

项目用水来自区域供水管网；

/
排水

生活污水通过管道收集至厂区污水处理站处理；生产废水纳入厂区污水处理站处理；污水处理站出水部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源； 

/
供热

项目采暖热源为生产工艺输出的蒸汽冷凝水余热，冷凝水经过换热后提供采暖，进出水温度85/60℃；
/
供电

本项目为零碳产业园项目，供电采用离网型自发自用风光发电储能，项目用电负荷均为二级负荷；
不在本次评价范围

蒸汽
本项目蒸汽系统采用电极蒸汽锅炉生产，包括蒸汽生产的蒸汽储能。共设置4台17.5KW电极锅炉，一台5KW电极锅炉，8个650方蒸汽储罐。其中一期配套1台17.5KW锅炉，一台5KW锅炉，2个650立方蒸汽储罐。二期配套3台17.5KW锅炉，6个650立方蒸汽储罐。
分期建成

环保工程

废气

粉碎、筛分全部在封闭的生产设备内进行，系统整体呈负压状态，无粉尘排入外环境；包装粉尘自动化密封包装机+负压操作+布袋脉冲式除尘器+滤筒过滤后自车间逸散，不设置排气筒；

/
产品袋装储存至产品储存区；生产车间均全封闭，物料转运均位于封闭式廊道；基本无粉尘扩散；

/
进水预处理区及污泥处理部分加盖封闭，由臭气收集系统收集进入生物除臭滤池处理后，经15m高排气筒排放；同时加强通风，四周栽植绿化，可有效降低恶臭对环境影响
/
废水

生活污水管道收集至厂区污水处理站处理；生产废水纳入厂区污水处理站处理；污水处理站出水部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源；污水处理设计采用AMAO处理工艺；设计处理规模4000m3/d，其中一期设计规模2000m3/d，二期设计规模2000m3/d；
/
噪声

采用基础减振、厂房隔声等措施；

/
固废

生产工序粉尘全部作为原料使用，不外排；

/
薯泥渣作为饲料销售；
/

原料杂质收集后同职工生活垃圾由市政部门统一清运处理；

/
废滤芯由厂家定期回收处置
/
包装废物统一收集后交由市政部门统一清运； 

/
生活垃圾集中收集后统一交由当地环卫部门清运处理；
/
污水处理厂污泥委托有资质的单位定期清运；
/

表2-2主要建筑物占地情况一览表

序号

项目

单位
数量
1

总用地面积

m2
123421.00

2

总建筑面积

m2
73550.87

一期工程

2.1

3#仓库

m2
8946

2.2

4#仓库

m2
8946

2.3

马铃薯全粉车间

m2
6375

2.4

成品库

m2
5525

2.5

变配电站

m2
1549.40

2.6

锅炉房

m2
2160

2.7

污水处理站

m2
1131.74
2.8

消防水池及泵房

m2
24
二期工程
3.1

马铃薯全粉车间

m2
6375
3.2

1#仓库

m2
9920

3.3

2#仓库

m2
9920

3.4

污水处理站
m2
671.74
2.4平面布置

本项目总体按照功能分区设置生产区、仓储区、生活区和配套附属区等，通过道路相连。其中污水处理设施位于场地西南角，西侧分布厂区办公生活区，中部依次分布4座马铃薯气调库，东北侧为成品库房，成品库南侧为全粉生产车间，厂址最东侧分布变配电站和锅炉房。场地呈不规则形状，场地地貌单元单一，地势起伏不大，最大高差约2m，由北向南倾斜。

项目厂区布置图见附图4。
2.5主要设备

本项目主要设备清单见下表。

表2-3本项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

一、清洗去皮

1

联合去石机/预清洗机

8.9*3.4

1台
2

泵系统

离心泵

1台
3

定量给料

4000x3000x3500mm

1台
4

倾斜输送带

600mm

1台
5

蒸汽脱皮机

18.28（kg/hr）
1台
6

冷凝器

/
1台
7

倾斜输送螺杆

/
1台
8

干式z-走向刷皮机

/
1台
9

废料泵

螺杆泵5m³/h，15m，2.2kW

1台
10

倾斜螺旋杆

/
1台
11

回收轮

/
1台
二、切割/定量

1

水力切片系统
/
1台
2

定量给料（鲜切片）
/
1台
3

称重螺杆（鲜切片）
/
1台
4

气动选择阀（鲜切片）
/
1台
三、漂烫、冷却和蒸煮

1

螺杆式漂烫机

/
1台
2

螺杆式冷却机

/
1台
3

旁通水槽系统到蒸煮机

/
1台
4

泵系统

/
1台
5

料斗+旋转阀

/
1台
6

蒸煮机

1.800mm

1台
四、捣泥

1

捣泥机

Ø400mm

1台
2

添加剂工位

/
1台
3

容积计量螺杆

/
1台
4

输泥泵系统

/
1台
五、干燥

1

鼓式干燥机
/
1台
2

主滚筒表面涂层
/
1台
3

滚筒式干燥机
/
1台
六、打粉

1

空气传送至打粉机筛网
/
1台
2

筛网细打片机

/
1台
3

收集螺杆传送器

/
1台
4

永久旋转磁铁
/
1台
5

空气传送

/
1台
6

干成品料仓

/
1台
7

大袋卸货站

/
1台
8

卧式螺旋输送机

/
1台
9

空气传送
/
1台
10

永久旋转磁铁

/
1台
11

磨粉机

/
1台
七、包装

1

分流螺杆传送器

/
1台
2

金属探测器

/
1台
3

分流螺杆传送器

/
1台
4

大袋灌装站

/
1台
2.6产品方案

本项目规划总生产规模为6.8万吨马铃薯全粉，项目分二期建设：项目一期年生产马铃薯全粉1.7万吨，项目二期年生产马铃薯全粉5.1万吨。马铃薯全粉符合LS/T3321-2023《马铃薯全粉》等标准。

产品方案及产品质量标准详见下表。

表2-4产品方案表

序号

产品名称

单位
数量
备注
技术参数
1

马铃薯全粉

万吨/a
1.7

一期工程

湿度6%-8%；容重量200-250kg/m³
2

马铃薯全粉
万吨/a
5.1

二期工程
技术标准：LS/T3321-2023《马铃薯全粉》等

2.7原辅材料及能源消耗

本项目所需的原辅材料消耗见下表。

表2-5本项目原辅材料消耗一览表

序号

名称

用量

单位

来源

存放方案

1

马铃薯

340000
吨/年

外购

气调库

2

包装袋

20

吨/年
外购

仓库

2.8物料平衡

项目物料平衡情况见下表。

表2-6物料平衡表

一期工程

输入（吨/年）
输出（吨/年）
马铃薯

85000

马铃薯全粉
17000
水

255000

废渣

51000

/
/
废水

263000

/
/
损耗

9000

总计

340000

总计

340000

二期工程实施后全厂
马铃薯
340000

马铃薯全粉
68000

水
1020000

废渣
204000

/
/
废水
1052000

/
/
损耗

36000

总计

1360000

总计

1360000

2.9劳动定员及工作制度

本项目一期劳动定员120人，二期劳动定员80人；年工作300d，每天工作24小时。

2.10公用工程

（1）给水

本项目用水来自区域供水管网。本项目用水主要包括生产用水、生活用水及绿化抑尘用水等。

①生产用水
生产用水主要包括马铃薯清洗、蒸汽去皮、切分、蒸煮及蒸汽干燥等工序用水，参照《内蒙古自治区行业用水定额（2021年）》，本项目生产用水定额为15m3/t原料，则本项目一期工程生产用水量为850m3/d（255000m3/a），二期工程实施后全厂生产用水量为3400m3/d（1020000m3/a）。
②生活用水
本项目的劳动定员人数200人，其中一期120人，二期80人。参照《内蒙古自治区行业用水定额（2021年）》，用水定额按120L/（人·d）计，则本项目一期工程生活用水量为6m3/d（1800m3/a），二期工程实施后全厂生活用水量为24m3/d（7200m3/a）。

③绿化用水
参照《内蒙古自治区行业用水定额（2021年）》，绿化用水定额按2L/（m2·d），本工程一期工程绿化面积为6769.85m3，则本项目一期工程绿化用水量为13.5m3/d（2025m3/a）。二期工程实施后全厂绿化面积为12769.85m3，绿化用水量为25.5m3/d（3825m3/a）。
④抑尘用水
参照《内蒙古自治区行业用水定额（2021年）》，抑尘用水定额为0.2L/（m2·d）。本工程一期工程硬化及道路面积为14000 m3，则本项目一期工程抑尘用水量为2.8m3/d（420m3/a）；二期工程实施后，全厂硬化及道路面积为39805.32m3，抑尘用水量为7.96m3/d（1194m3/a）。
（2）排水
本工程废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水纳入厂区污水处理站处理，生活污水管道收集至厂区污水处理站处理。污水处理站出水部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源。

①生产废水
考虑土豆本身的含水率、消耗情况及损耗情况，本项目一期工程生产废水的最终产生量为877m3/d（263000m3/a），二期工程实施后全厂废水量为3508m3/d（1052000m3/a）。

②生活污水
本项目生活污水产生量按照用水量的80%计，则本项目一期工程生活污水产生量为4.8m3/d（1440m3/a），二期工程实施后全厂生活污水产生量为19.2m3/d（5760m3/a）。

（3）水平衡情况
本项目给排水平衡情况具体见以下图表。
表2-7本项目给排水平衡一览表          单位：m3/a

序号
用水项目
新鲜用
水量

回用水量

损耗
排水量

备注
一期工程

1

生产用水
255000

0

9000

263000

进入厂区处理规模1000m3/d污水处理站处理达标后部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源

2

生活用水
1800

0

540

1440

3
绿化用水
/
2025

2025
/
4
抑尘用水

/
420

420

/
5

小计
256800

2440

11985

264440

/
二期工程
1

生产用水
1020000

/
36000

1052000
进入厂区处理规模4000m3/d污水处理站处理达标后部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源
2

生活用水
7200

/
1440

5760

3
绿化用水
/
3825

3825

/
4
抑尘用水

/
1194

1194

/
5

小计
1027200

5019

42459

1057760

/
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图2-1是一期工程水平衡图
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图2-2全厂水平衡图
（4）供电

本项目为零碳产业园项目，供电采用离网型自发自用风光发电储能，项目用电负荷均为二级负荷。

（5）供热

本项目的采暖热源是生产工艺输出的蒸汽冷凝水余热，冷凝水经过换热后，可以提供采暖，进出水温度范围为85/60℃。

（6）蒸汽

本项目蒸汽系统采用电极蒸汽锅炉生产，包括蒸汽生产的蒸汽储能。本项目共设置了4台17.5KW和一台5KW的电极锅炉以及8个650方蒸汽储罐。其中一期配套1台17.5KW锅炉，一台5KW锅炉，2个650立方蒸汽储罐。二期配套3台17.5KW锅炉，6个650立方蒸汽储罐。

2.11技术经济指标

项目技术经济指标见下表。

表2-8主要技术经济指标一览表

序号

项目

单位
数量
备注
一、用地面积
1.1

总用地面积

m2
123421.00

/
1.2

建筑面积

m2
73550.870

/
1.3

绿化面积

m2
12769.81

/
1.4

建筑密度

%

59.59

/
1.5

绿化率

%

10.35

/
二、生产规模
2.1

马铃薯全粉

万吨

1.7

一期工程

2.2

马铃薯全粉

万吨

5.1

二期工程

2.3

合计
万吨

6.8

/
三、工作制度及定员
3.1

年工作日

天

300

/
3.2

日工作时

小时

24

四班三运转

3.3

劳动定员

人

200

一期120人，二期80人

四、投资金额
4.1

总投资

万元

194344.56

/
4.2

环保投资

万元

1396
/
4.3

占用比例

%

0.72
/


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述
一、施工期的工艺流程

1.施工期工艺流程简述

本项目施工期具体工艺流程及产污环节见下图。
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图3-1施工期工艺流程及产污环节图
运营期工艺流程简述

1.原料准备与清洗

首先，从外购的马铃薯中挑选出健康、无病虫害的马铃薯作为原料。这些马铃薯应具有均匀的色泽、形状和大小，以确保最终产品的品质一致性。

随后，将马铃薯放入清洗设备中，通过高压水流和刷子在常温（约20℃~25℃)下清洗30分钟左右，去除表面的泥土、沙粒和其他杂质。这一步骤至关重要，因为它可以确保后续加工过程中不会引入任何污染物。

该工序会产生清洗废水、泥沙等清洗固废和设备噪声。

2.去皮和切分

清洗后的马铃薯进入去皮环节。带式输送机将清洗干净的马铃薯送到定量输送机内进行定量输送，然后进入蒸汽去皮机内。经过0.8~1.2Mpa的高温、高压蒸汽，马铃薯皮在短时间内迅速膨胀剥离，之后由螺旋输送机输送到切分工序。
去皮后，马铃薯被送入切分机进行切片。切片的大小和厚度对后续的蒸煮和制泥步骤有重要影响。去皮后的马铃薯由高压泵打入装有切片刀组的输送管道内进行切片，马铃薯被切成厚度为8mm~15mm的片状。经过水料分离机，水再次流入高压泵，物料则进入下一工序。
该工序会产生蒸汽冷凝废水、马铃薯皮和设备噪声。

3.蒸煮

切好的马铃薯片进入了蒸煮阶段。蒸煮的目的是使马铃薯充分熟化，以便后续的制泥和干燥步骤能够顺利进行。蒸煮通常在专用的蒸煮罐中进行，使用中压蒸汽作为热源。蒸煮温度一般控制在95℃~105℃，蒸汽压力范围控制在0.3~0.5Mpa。蒸煮时间根据马铃薯的品种和切片大小而定，通常为20~40分钟。通过精确控制蒸煮时间和温度，可以确保马铃薯熟化均匀，避免出现生熟不均的现象。

该工序会产生蒸煮废水和设备噪声。
4.制泥

蒸煮后的马铃薯被送入制泥机进行破碎和搅拌。制泥过程中，需要确保搅拌的均匀性和细腻度。搅拌温度通常控制在60℃~70℃,以防止马铃薯泥过热而变质。整个制泥过程大约需要30~45分钟，具体时间取决于马铃薯泥的细腻度和设备的性能。

该工序会产生设备噪声。
5.干燥

干燥的目的是去除马铃薯泥中的水分，使其变成干燥的马铃薯颗粒。薯泥进入储料箱后，通过压料螺旋由转子泵输入到滚筒干燥机上，调节滚筒转速，以确保产品水分保持在6%~9%之间。在干燥过程中，需要严格控制干燥时间和温度，以避免马铃薯颗粒过热或烧焦。同时，还要确保干燥后的马铃薯颗粒具有适当的水分含量和良好的口感。
该工序会产生马铃薯全粉颗粒、蒸汽冷凝水和设备噪声。
6.粉碎与筛分

干燥后的马铃薯颗粒被送入粉碎机进行粉碎，以得到所需细度（2-8mm）的马铃薯全粉。粉碎过程中，需要选择合适的粉碎设备和参数，以确保马铃薯全粉的细度和均匀性。粉碎时间根据设备的性能和产品要求而定。

随后，通过筛分机对粉碎后的马铃薯全粉进行筛分，去除其中的杂质和较粗的颗粒。筛分过程中，可以根据产品要求调整筛网的孔径大小，以得到不同细度的马铃薯全粉。筛分时间取决于全粉的数量和筛分设备的效率。

7.包装

筛分好的马铃薯全粉经过计量后，被装入预先准备好的包装袋或容器中。包装过程中，需要确保产品的密封性和卫生性，以防止产品在储存和运输过程中受潮或污染。包装通常在常温下进行，所需时间取决于包装设备的效率和生产规模。

同时，还要在包装上标明产品名称、生产日期、保质期等信息，以便消费者了解和使用。

在整个生产过程中，原料的选择、设备的性能、操作人员的技能水平以及生产环境的卫生条件等因素都会影响最终产品的质量。因此，企业需要加强生产管理和质量控制，对每个环节都进行严格的监控和调整，确保生产出高质量、符合要求的马铃薯全粉产品。
该工序会产生包装粉尘和设备噪声。
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三、产污环节分析
一、施工期主要污染工序分析
本项目施工期产污环节如下：
（1）废水：施工废水、混凝土养护废水和生活污水
（2）废气：施工扬尘、临时搅拌站粉尘和机械尾气
（3）噪声：施工噪声
（4）固废：建筑垃圾、生活垃圾
二、营运期产污环节分析：
拟建项目运营期工艺排污节点及治理措施见表2-9。
表2-9本项目排污节点表
类别
代码
产生点
污染物
产生
特征
治理措施
废气
G1

粉碎筛分
颗粒物
连续
封闭生产设备+负压操作
G2

包装

颗粒物
连续
自动化密封包装机+负压操作+布袋脉冲式除尘器+滤筒过滤

G3
污水处理站

氨、硫化氢
臭气浓度

间断

进水预处理区及污泥处理部分加盖封闭，由臭气收集系统收集进入生物除臭滤池处理后，经15m高排气筒排放；同时加强通风，四周栽植绿化
废水
W1

清洗水
废水
间断
污水处理设计采用AMAO处理工艺；设计处理规模为4000m3/d，其中一期规模为2000m3/d，二期规模为2000m3/d；污水处理站出水部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源；
W2

蒸汽冷凝废水
废水
间断
W3

蒸煮废水
废水
间断
W4

蒸汽冷凝废水
废水
间断
噪声
N1-N5

设备噪声
等效A声级
连续
安装减振基垫，厂房隔声
固废
S1

清洗工段
清洗泥渣
间断
进入新建污水处理站处理
S2

蒸汽去皮
薯泥渣
间断
薯泥渣作为饲料销售
S3

干燥、破碎
马铃薯全粉
间断
回收外售
S4
污水处理站
污泥
间断
委托有资质单位处置。



	与项目有关的原有环境污染问题
	无。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状
（1）达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)：“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。6.2.3在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足6.4规定的评价要求时，应按6.3要求进行补充监测。”
本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》中鄂尔多斯市的数据统计，结果统计见表3-1。

表3-1区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.7

达标

NO2
年平均质量浓度

23

40

57.5

达标

PM10
年平均质量浓度

51

70

72.9

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.1

达标

CO

24小时平均第95百分位数

900

4000

22.5

达标

O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数

148

160

92.5

达标

注：环境空气质量达标是指参与评价的六项污染物浓度均达标，即为环境空气质量达标。其中PM10、PM2.5、SO2和NO2按照年均浓度进行了达标评价，CO和O3按照百分位数浓度进行达标评价。

（2）特征因子

本次环评特征因子TSP、硫化氢、氨、臭气浓度采用2024年4月18日~4月20日，由北京华成星科检测服务有限公司对项目所在区域监测数据，监测点位图见附图5，监测报告见附件8。

①监测点位

本项目大气环境监测点位见表3-2。

表3-2环境空气质量监测点位
序号

监测点位

坐标

监测项目

监测时间

1

厂区下风向（距离场界50m）
40°45′54.38″北，107°55′32.46″东

TSP、硫化氢、氨、臭气浓度

3天

②监测因子

TSP、硫化氢、氨和臭气浓度

③监测时间

3天。NH3、H2S1小时平均浓度每天监测4次（时间：2:00、8:00、14:00、20:00），TSP每天连续采样不少于24h，每次连续采样时间按国家相关要求进行。
④监测结果

本项目大气环境特征因子监测结果见表3-3。

表3-3环境空气质量监测结果
采样日期
检测结果

是否超标

厂区

检测值

最大评价指数

TSP（μg/m3）
86~101

0.336

未超标

硫化氢（mg/m3）
＜0.001~0.005

0.500

氨（mg/m3）
＜0.01~0.04
0.200

臭气浓度（无纲量）
＜10
/

根据上表，TSP监 测 结 果 满 足《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 (GB3095-2012)二级标准限值；硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则—大气环境》 HJ 2.2-2018附录D中限值；而臭气浓度则留作本底值。

2.声环境质量现状

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测并评价达标情况。

3.地下水环境

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“M轻工，94粮食及饲料加工—其他”，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，因此本次评价无需进行地下水评价。

4.土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）》，项目无需设置土壤专题评价。另外，参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别表”，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类土壤环境影响评价项目，因此本次无需进行土壤现状评价。

	环境

保护

目标
	项目位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于环境保护目标的规定，结合现场勘查情况，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；厂界外500米范围内没有集中式饮用水水源和特殊地下水资源，如热水、矿泉水、温泉等。此外，厂界外50m范围内也没有声环境保护目标和生态环境保护目标。

本项目环境保护目标具体见表3-4及附图3。

表3-4本项目环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

纬度

经度

大气环境

厂界周围500m范围内无大气环境敏感目标
二类
/

/

声环境

厂界周围50m范围内无声环境敏感目标

二类

/

/

水环境

厂界周围500m范围内无环境敏感目标

Ⅲ类

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

本项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放浓度限值，施工期临时拌合站废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。
具体标准值见下表。

表3-5为施工期废气排放限值
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物
1.0
表3-6水泥工业大气污染物排放标准
污染物项目
限值（mg/m3）
标准来源
颗粒物
0.5

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
表3-7水泥工业大气污染物排放标准    
生产过程
生产设备
颗粒物（mg/m3）
标准来源
散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通
风生产设备
20

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源排放限值。具体标准见下表。
表3-8大气污染物排放标准

污染物名称

无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）
颗粒物

1.0

表3-9《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
污染物
新改扩建厂界二级排放标准（mg/m3）
H2S

0.06

NH3
1.5

臭气浓度
20（无纲量）
2.水污染物排放标准

污水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中一级标准和《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。
3.噪声排放标准

在项目施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期的噪声排放应当符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。

表3-11建筑施工场界环境噪声排放标准限值[单位：dB（A）]
/

昼间

夜间

/

70

55

表3-12工业企业厂界环境噪声排放限值[单位：dB（A）]
功能区

昼间

夜间

2类

60

50

4.固废

一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制
	本项目不新建燃煤锅炉，无新增大气污染物总量控制指标。

本工程污水处理站出水部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源。
经计算，本项目废水污染物排放总量具体如下：
COD排放量：53×104m3/a×100mg/L×10-6=53t
氨氮：53×104m3/a×8mg/L×10-6=4.24t


四、主要的环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要建设内容包括新建场地建设的“五通一平”、厂房建设及设备安装等。主要的环境影响包括施工过程中散状物料堆放、平整场地形成的裸露地表、施工过程与交通运输等扬尘将对环境空气质量产生不利影响；施工过程中施工人员日常生产生活产生的垃圾、生活污水、施工中机械设备产生的机械噪声和施工工地扬尘都会对周围环境产生一定影响。另外，本项目施工期场地设置HZS型临时混凝土搅拌站1座用于工程建设，需重点关注施工期混凝土搅拌站粉尘对周围环境产生的不良影响。
一、大气环境影响评价
1.扬尘

扬尘主要包括：土地平整产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘污染；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。车辆运输引起的道路扬尘等均会造成地面扬尘并污染周围大气环境。其中道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面条件、空气的相对湿度等因素都有关系。

本次环评要求建设单位采取如下扬尘控制措施：

①施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡。

②建筑施工工地的进出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水、泥浆沉淀设施，并按照规定处置泥浆和废水。同时，沉淀池应定期清理。运送建筑物料的车辆驶出工地时，应当进行冲洗，以防止泥水溢流。周边100m以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。

③施工工地出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施。在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘；建筑垃圾、工程渣土应在规定的时间内及时清运。

④施工工地倒土时，必须配备洒水设施，实施湿法作业。

⑤土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，以缩短起尘操作时间；当气象预达到风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土、土地平整等可能产生扬尘的施工作业，同时，必须对现场采取覆盖、洒水等降尘措施。

⑥在建筑物、构筑物上空运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清理运输，禁止高空抛掷、扬撒。

2.临时施工搅拌站
本项目施工期设置临时施工搅拌站，产生的废气主要是粉尘，来源于粉料筒仓呼吸孔粉尘、砂石存储及卸料粉尘、砂石配料输送扬尘、搅拌机入料口粉尘。
（1）污染物产排情况
①粉料仓粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中，物料输送过程的产污系数为0.12kg/t-产品。本工程拟使用混凝土约为5万m3，其中粉状物料用量为2万m3，则粉尘产生量为2.4t。经仓顶滤芯除尘器（处理效率99.9%）处理后，粉料仓的粉尘排放量为0.0024t/a，粉尘排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.53mg/m3。

②砂石存储及卸料粉尘
本项目砂子和碎石堆放在封闭的料棚内，在砂石装卸过程会产生粉尘。卸料及原料堆存起尘量根据《工业固体物料堆场颗粒物核算系数》附表2中颗粒物产生量核算公式估算：
P=ZCy+FCy=｛Nc×D×（a/b）＋2×Ef×S｝×10-3
式中：ZCy-装卸扬尘产生量，t；
FCy-风蚀扬尘产生量，t；
Nc-年物料运载车次；
D-单车平均运载量，取20t/车；
a-内蒙古风速概化系数，取0.0017；
b-物料含水率概化系数，取0.0017；
Ef-堆场风蚀扬尘概化系数，取3.6062kg/m2；
S-堆场占地面积。
根据以上公式计算可知，砂石储存及卸料粉尘颗粒物产生量P为4.2t。
颗粒物排放量按下列公式进行核算：
UC＝P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P-颗粒物产生量，t；
Cm-颗粒物控制措施控制效率，项目配备2台雾炮机进行洒水抑尘，故取74%；
Tm-堆场类型控制效率，项目砂石料棚采取全封闭措施，故取90%。
根据以上公式计算可知，砂子储存及卸料粉尘颗粒物无组织排放量UC为0.11t。
③搅拌粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中搅拌过程的产污系数为0.13kg/t-产品，本项目混凝土产量为5万m3（混凝土容重为2.4t/m3），则混凝土重量为12万吨，则粉尘产生量为15.6t/a。项目皮带输送机全封闭，搅拌主机进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有脉冲除尘器，除尘器直接安装在缓存斗盖上，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，经除尘后直接通过排气口排放，除尘效率≥99.5%，经计算物料混合搅拌粉尘呈无组织形式排放量为0.078t/a。
（2）废气达标性分析

根据上述污染物源强分析，本项目有组织废气主要为粉料仓粉尘，经仓顶滤芯除尘器处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准排放要求；主要无组织废气为砂石存储及卸料粉尘、搅拌机入料口粉尘等，通过采取全封闭、雾炮机洒水抑尘、脉冲除尘器等措施处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。
（3）废气污染防治措施

①针对施工期混凝土搅拌站粉尘，本项目拟采取以下措施：
A搅拌设备自带布袋除尘器一台，除尘效率可以达到99%以上，除尘后经滤袋式收尘后回用生产，对环境影响较小。
B粉料由罐车输送到指定的料仓，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料筒仓。整个过程在封闭的管道中完成。立式料仓内产生的粉尘通过料仓上部的滤袋式除尘装置过滤后由15m高排气口直接外排，滤袋式除尘装置除尘效率为95%。
C进场的石子、砂子运输车辆全部采用苫布覆盖，并全部在砂骨料堆场存储。砂骨料堆场设置半封闭围挡，在两侧预留物料进出通道，以减少物料在运输、卸载、储存过程中粉尘的排放。

D施工场地定期洒水抑尘，减少无组织颗粒物逸散。

3.施工机械和汽车尾气

施工机械在施工作业和车辆运输过程中会产生含有NOx、CO、THC的尾气，这些尾气对大气环境的影响通常是局部的和暂时的。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100m～150m范围内。

建设单位应加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。

由于项目施工期较短，工程量较小，产生扬尘及废气时间也较短，只要在施工过程中采取有效的防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部性、间断性和短时性的特点，随着施工的结束，其影响也将随之消除。

二、水环境保护措施
施工期产生的废水主要为施工废水与生活污水。

（1）混凝土养护废水
混凝土施工过程中会产生一定量的碱性污水，混凝土养护水的pH值为9~11。根据国内相关工程生产污水量统计，每吨混凝土施工污水排放量一般在1m3~3m3。
本项目采用沉淀池对混凝土养护废水进行处理。在施工区域布置集水沟，在末端设沉淀池，用防水布或塑料薄膜防渗。污水排入沉淀池后静置沉淀2h，同时添加中和剂，在处理SS的同时可以调节pH值。处理后污水可回用于混凝土养护和施工区洒水，不对外排放。沉淀池中的泥浆在间歇期通过蒸发、晒干等自然干化脱水，可以用于回填。因此，混凝土养护废水在沉淀池中经中和、沉淀处理后回用，对水环境影响较小。
（2）施工废水
施工期的生产用水主要是路面及土方喷洒水等，这些生产用水均在施工现场蒸发或消耗，不外排。施工过程禁止将冲洗水随时随地排放，避免造成对环境的污染，同时提倡节约用水。施工设备、车辆冲洗废水及施工可能产出的泥浆水，废水主要污染物为泥沙、悬浮物、COD和石油类等，据同类资料调查，污染物主要浓度为COD300mg/L、SS12000mg/L、石油类40mgL。项目施工废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。
（3）生活污水
本项目施工人员为周边居民，现场不设施工营地。因此，施工期生活污水主要为施工人员洗漱废水，其主要污染物为BOD5和氨氮等，主要产生浓度为BOD5：20mg/L，氨氮：8mg/L。由于本项目施工期短，施工人员生活污水产生量少、成分简单，可直接用于施工场地泼洒抑尘，对环境影响较小。
三、噪声环境保护措施
施工期噪声主要是施工机械产生的噪声。由于目前国内建筑施工技术水平及施工设备大致相同，因此对施工期机械设备噪声源采用类比调查数据。施工期主要产噪设备及等效噪声级见表4-1。

表4-1工程施工机械噪声测试值

序号

机械类型

测点施工机械距离（米）
最大声级Lmax（db）
1

装载机

1

90

2

平地机

1

90

3

推土机

1

86

4

挖掘机

1

84

5
临时搅拌站
1
95

注：以上机械是施工机械负荷运转时测试

施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，使噪声值增加3～8dB(A)，并在空旷地带的传播距离较远。夜间禁止施工，如需施工，必须经当地生态环境部门同意方可施工，并告知周围居民。

本项目建设期噪声主要是施工和设备安装过程产生的噪声，噪声源强峰值达85~90dB(A)，可见安装设备噪声夜间对周围居民影响较大。为减轻施工噪声对周围环境的影响，提出以下污染防治措施：

①降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对设备加强定期检修、养护。

②降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架等装卸过程中，尽量减少碰撞声音。

③控制汽车鸣笛，设置限速、禁鸣标志。

④工程在施工时，满足施工要求的同时，将主要流动噪声源布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声设备。

⑤施工中严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求施工，合理安排施工时间；禁止夜间施工，避免中午休息时间施工。

设备产生的噪声经过距离衰减、建筑物阻隔、建筑区简易围护等措施衰减后，其施工场地噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间为70dB(A)，夜间≤55dB（A）标准限值，且建设周期较短，环境影响较小。

综上，建设单位必须合理安排施工时间，并采取必要的隔声减振措施，禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业在夜间作业，以免扰民；同时要注意保养机械，合理操作，尽量使之维持在最低声级水平。项目施工期间，在采取以上控制措施后，可一定程度的减小施工噪声的影响，且随着施工期的结束，施工噪声影响也随之结束。

四、固体废弃物环境保护措施
施工期间产生的固体废弃物主要包括建筑废弃材料、搅拌站除尘灰以及施工人员产生的生活垃圾等。

工程建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废钢筋等杂物，产生量约为32t。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料产生量约为15t，可分类回收，交废物收购站处理。其他施工废弃物收集后堆放于指定地点，由施工单位定期统一清运至指定建筑垃圾填埋场，以免影响施工和环境卫生。临时搅拌站的除尘灰产生量为15.52t，收集后将返回工序进行回用生产。
施工期最大工作人数约50人，工期28个月。如果生活垃圾的产生量按照0.5kg/人天计算，则生活垃圾的最大产生量为21t。生活垃圾经收集后，由环卫部门定期清运至指定地点。
综合来看，本项目施工期固废对周围环境的影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

本项目产生的大气污染物主要包括车间生产设备运行过程中产生的粉尘、原辅材料和产品装卸、运输粉尘以及污水处理站产生的臭气。本项目烘干采用蒸汽烘干，蒸汽冷凝后回用，无烘干废气产生。
1.1废气产排情况

（1）工艺粉尘

①粉碎、筛分粉尘
本项目马铃薯全粉的粉碎、筛分工序全部在封闭的生产设备内进行，系统整体呈负压状态，粉碎、筛分工序不设置排气筒，无粉尘排入外环境。
②包装粉尘
本项目成品经自动化密封包装机后入库储存，包装粉尘外逸量极小。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，包装粉尘产污系数为0.1kg/t-原料。项目全粉产量为6.8万t/a，则项目包装粉尘产生量为6.8t/a（0.94kg/h）。
包装工序设计自动化密封包装机+负压操作+布袋脉冲式除尘器+滤筒过滤后自车间逸散，除尘效率按99.9%计，则粉尘排放量为0.0068t/a（0.00094kg/h）。此外，为了降低车间粉尘爆炸的风险，我们进一步提高了对车间粉尘排放的要求。在落实以上大气防治措施的前提下，本项目受大气环境影响较小。

（2）原辅材料和产品装卸、堆存粉尘

项目产品马铃薯全粉均为袋装，且装卸及运输过程均位于封闭仓库内进行，在经常打扫清洁、保持仓库门窗密闭等条件下基本无粉尘排放，本次评价忽略不计。

（3）污水处理设施废气
本项目污水处理站在运行过程中会产生少量硫化氢、氨气等恶臭气体，污水处理设施均置于构筑物内，污水站废气经屏蔽通过设备间门窗无组织逸散。
根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站处理污水量为106万m3/a，其中BODs处理量约为171450000g/a，由此可计算出NHs、H2S的产生量分别为1.28t/a、0.049t/a。在处理污水的过程中会有少量的臭气浓度逸散，因现阶段国家无臭气浓度的产排污计算系数，故无法进行定量分析，因此本次评价针对臭气浓度进行定性分析。
进水预处理区及污泥处理部分加盖封闭，由臭气收集系统收集进入生物除臭滤池处理后，经15m高排气筒排放，生物除臭滤池对NH3、H2S处理效率均达98%以上。恶臭气体经处理后，NH3排放量25.6kg/a，H2S排放量0.98kg/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值。
本项目运营期间废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况见下表。

表4-2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

排放源

污染物

种类

污染物产生量t/a

污染防治措施

污染物排放情况

排放量kg/a

速率kg/h

筛分破碎粉尘
颗粒物

/
负压操作+全封闭生产设备
/
/

包装粉尘

颗粒物

6.8

自动化密封包装机+负压操作+布袋脉冲式除尘器+滤筒过滤
6.8

0.0009

装卸运输
颗粒物

/

封闭仓库

/

/

污水处理

硫化氢
/

生物除臭滤池+15m排气筒，加强通风，绿植吸附
25.6

/

氨

/
0.98

/

1.2监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），同时参照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018），并结合本项目的实际排污状况制定大气监测计划，具体如下。

表4-3大气监测计划

项目

监测点位

监测指标

监测频次

大气无组织
厂界上风向1个、下风向2个
颗粒物

1次/半年

硫化氢、氨、臭气浓度

1次/半年

大气有组织
污水处理站排气筒
硫化氢、氨、臭气浓度
1次/半年

1.3废气治理措施可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018），薯渣粉碎产生的颗粒物的可行技术为“水幕除尘、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘、其他；本项目各产尘点颗粒物经袋式收尘处理后经滤筒自厂房排放，属于废气治理可行技术。

因此，本项目污染防治措施为可行技术。

1.4废气环境影响分析

综上所述，本项目对各个废气污染物的治理措施是可行的，同时符合排污许可证申请与核发技术规范中列明的可行技术，在采取相应防治措施后，生产粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源排放限值要求，污水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求。因此本项目废气排放对周围环境影响较小。

2.废水

本项目废水主要包括生产工艺废水和员工生活污水，所有废水均经本项目新建污水处理厂处理后回用或综合利用，不外排。
2.1废水产排情况

（1）生产工艺废水
根据水平衡分析，本项目一期工程生产废水的最终产生量为877m3/d（263000m3/a），二期工程实施后全厂废水量为3508m3/d（1052000m3/a）。生产废水进入厂区新建污水处理站处理达标后部分（5019m3/a）用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水（53万m3/a）经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源。
（2）生活污水
本项目生活污水产生量按照用水量的80%计，则本项目一期工程生活污水产生量为4.8m3/d（1440m3/a），二期工程实施后全厂生活污水产生量为19.2m3/d（5760m3/a）。生活污水进入厂区新建污水处理站处理达标后部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源，不外排。
2.2废水处理设施可行性分析
（1）处理工艺
本项目生活污水主要来自食堂、厕所、办公室的排水，主要污染因子是SS、BOD、COD等。生产废水主要来自生产过程中的废水。根据废水性质，采用除磷脱氮工艺进行处理。AMAO（Anaerobic MultilevelAnoxic-oxic，AMAO）除磷脱氮工艺，是一种污水生物处理高效除磷脱氮技术。它在传统生物脱氮除磷技术基础上，采用分级分段工艺设计，根据不同生化阶段的作用与需求，进行分段分质配水，使其形成交替的多级缺氧／好氧环境，解决传统工艺中反硝化菌群与聚磷菌菌群的世代矛盾，强化了硝化与反硝化作用，配合短泥龄聚磷菌的世代更替，通过排放剩余污泥，达到高效生物脱氮除磷的效果。
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图4-1污水处理工艺流程图
（2）设计处理规模
本工程分期建设，一期工程设计的污水处理设施处理规模为2000m3/d，二期工程设计规模为2000m3/d，合计处理规模为4000m3/d，处理规模满足工程实际污水处理需求。
（3）设计进出水标准及主要污染物去除效率
①进水水质标准
类比《内蒙古凌志种子科技有限公司马铃薯全粉加工项目》（本项目与该项目所用原料相同，生产工艺基本相同，故具有可类比性）常规监测数据，污水的进水水质如下：CODer：1200mg/L，BOD5：400mg/L，SS：1200mg/L，NH3-N：60mg/L，pH:5~8。
②出水水质指标
本工程污水处理设施设计出水水质符合污水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-​2020），具体标准值如表4-4所示。

表4-4设计出水水质指标
序号
污染物
限值（mg/L）
序号
污染物
限值(mg/L)
1

pH

6~9
4

氨氮
8
2

COD
100
5

悬浮物
30
3

BOD5
30
6

③污水处理站的进出水水质情况
本项目污水处理站的进出水水质及主要污染物去除效率一览表见下表。
表4-5污水处理站的进出水水质一览表
序号
污染物
COD

BOD5
NH3-N
污水处理站
进水水质（mg/L）
1200

400

60

出水水质（mg/L）
100

30

8
去除率（%）
91.7

92.5

86.7

（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），同时参照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018），并结合本项目的实际排污状况制定废水监测计划，具体如下。

表4-6废水监测计划

项目

监测点位

监测指标

监测频次

废水
污水处理厂出口
pH、COD、氨氮、流量

在线监测

污水处理厂进出口
pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、总氰化物等

1次/季度
（5）污水处理设施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018），淀粉工业综合污水站的可行技术主要包括预处理、生化法处理、除磷处理、深度处理。本项目污水经“AMAO除磷脱氮工艺”处理后排放至干渠回用，属于废水治理可行技术。

因此，本项目水污染防治措施为可行技术。

2.3污染物排放总量
本工程污水处理站出水部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源。
经计算，本项目废水污染物排放总量具体如下：
COD排放量：53×104m3/a×100mg/L×10-6=53t
氨氮：53×104m3/a×8mg/L×10-6=4.24t
2.4废水去向依托可行性分析
（1）废水去向
本工程污水处理站出水部分用于厂区抑尘及绿化用水，剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源；供水协议见附件7。
（2）管线工程依托可行性
管线工程不在本次评价范围内，因此仅进行简单工程介绍作为本项目依托可行性分析支撑。

①起点自本项目污水处理设施出口处，终点位于鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池。
②外排水量按照满负荷4000m³/d计算，出水管道流速取值1.0m/s-1.2m/s，管道管径DN250mm、材质钢管（碳钢、防腐或者304不锈钢）。

③外排水泵和排水点距离30km，沿程管道扬程阻力损失173m；

④内蒙古百肯项目地海拔1033.5m，最终排放口海拔1035m，海拔落差-1.5m；

⑤考虑到沿程管件阀门、弯头等阻力损失，扬程预留一定设计余量，实际取值200m；

综上分析，管线工程充分按照本项目排水要求进行设计，管径及流速设计合理，满足本项目排水要求，设计可行。环评要求，管线工程同步设计、施工并完成竣工环保验收后，本项目方可投运。
（3）鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池依托可行性

鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司拟投资2166.25万元建设杭锦旗库布齐1500万吨/a（朔方新能源大基地）供水工程。该工程新建蓄水池1座，容量为75万m³。取用的黄河沿岸排干的退水，经本项目输水管线引至蓄水池，供给杭锦旗朔方新能源大基地。

①项目位置
该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇，黄河以南，库布齐沙漠西北部，位于朔方新能源大基地内，通过项目配套灌溉供水工程，为杭锦旗库布齐朔方新能源大基地供水。
②工程内容

设计年供输水量1500万吨，供水工程包括蓄水池工程和输水工程两部分，蓄水池工程规模：蓄水池容量75万m³；输水工程：管道全长5.6km，采用管径DN800涂塑钢管。
③排水可行性分析
本工程位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查，距离供水工程的蓄水池距离约为30km，通过输水管线可达。取水工程设计最大输水能力为1500万m3/a，本工程二期工程实施后年最大排水量为53万m3/a，远小于取水工程设计取水能力。
综上所述，本项目污水处理站剩余出水经管线输送至鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司蓄水池调蓄，最终作为朔方新能源大基地的主要水源，从环保角度分析可行。环评要求杭锦旗库布齐1500万吨/a（朔方新能源大基地）供水工程完成竣工环保验收后，本项目方可投运。
建议企业加强管理，确保出水达标并稳定排放。另外建议企业积极寻求出水综合利用途径，推动黄河南岸灌区盐碱化治理，助力杭锦旗沿黄高质量发展。
3.噪声

3.1噪声源强

项目运营期噪声污染源主要包括生产过程中的清洗机、给料机、脱皮机、输送机、风机等，各个噪声源及其源强见下表。

表4-7噪声排放一览表

序号

声源

名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

噪声值/dB（A）
1

清洗机
/

/

/

1

75
隔声、减振

7200小时

2

给料机
/

/

/

1

70
隔声、减振

3

脱皮机
/

/

/

1

80
隔声、减振

4

输送机
/

/

/

1

70
隔声、减振

5

漂烫机
/

/

/

1

80
隔声、减振

6

捣泥机
/

/

/

1

75
隔声、减振

7

干燥机
/

/

/

1

80
隔声、减振

8

磨粉机
/

/

/

1

85
隔声、减振

9

包装机
/

/

/

1

85
隔声、减振

10
风机
/

/

/

1

85
隔声、减振

3.2噪声影响预测分析

评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。

（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下面公式计算：

[image: image5.png]Ly(r)=L,+Dc—(Agiy+ Aum+ Aget Apar+ A pise)





式中：Lp（r）--预测点处声压级；dB；

Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB；

Adiv--几何发散引起的衰减；dB；

Aatm--大气吸收引起的衰减；dB；

Agr--地面效应引起的衰减；dB；

Abar--障碍物屏蔽引起的衰减；dB；

Amisc--其他多方面效应引起的衰减；dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式计算：

[image: image6.png]L(r)=Ly(ro)+De—(Agy+ Ayt A+ Apgs+ Apinc)




预测点的A声级LA（r），即将8个倍频带的声压级合成，计算出预测点的A声级LA（r）。

LA（r）=10lg{[image: image7.png]
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式中：LPi（r）-距声源r处的A声级；dB（A）；


[image: image10.wmf]D

Li-第i倍频带的A计权网络修正值；dB。

只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。

LA（r）=LA（r0）-Adiv
式中：LA（r）-距声源r处的A声级；dB（A）；

LA（r0）-参考位置r0处的A声级；dB（A）；

Adiv--几何发散引起的衰减；dB。

（2）几何发散引起的衰减（Adiv）
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image11.png]L,(r)=L,(r)-201g(r/r,)




式中：LP（r）-预测点处的声压级，dB；

LP（r0）-参考位置r0处的声压级，dB；

r-预测点距声源的距离；

r0-参考位置距离声源的距离。

上式第二项表示了点声源的几何发散衰减：

[image: image12.png]Ay, =201g(r/r)




式中：Adiv--几何发散引起的衰减，dB；

r-预测点距声源的距离；

r0-参考位置距离声源的距离。

（3）面声源的几何发散衰减

下图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

r<a/π时，Adiv≈0；几乎不衰减；

a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)]；
r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似线声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)]；

其中，面声源的b>a时，下图中虚线为实际衰减量。
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（4）大气吸收引起的衰减（Aatm）
大气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=α（r-r0）/1000

式中：Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；

α--与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表4-7）；

r-预测点距声源的距离；

r0-参考位置距声源的距离。

表4-8倍频带噪声的大气吸收衰减系数α
温度/℃
相对湿度/%

大气吸收衰减系数α/（dB/km）
倍频带中心频率/Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

70

0.1

0.4

1.0

1.9

3.7

9.7

32.8

117.0

20

70

0.1

0.3

1.1

2.8

5.0

9.0

22.9

76.6

30

70

0.1

0.3

1.0

3.1

7.4

12.7

23.1

59.3

15

20

0.3

0.6

1.2

2.7

8.2

28.2

28.8

202.0

15

50

0.1

0.5

1.2

2.2

4.2

10.8

36.2

129.0

15

80

0.1

0.3

1.1

2.4

4.1

8.3

23.7

82.8

（5）地面效应引起的衰减（Agr）
地面类型可分为：

a）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实的地面；

b）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；

c）混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。

Agr=4.8-（2hm/r）（17+300/r）
式中：Agr-大气吸收引起的衰减，dB；

r-预测点距声源的距离；

hm-传播路径的平均离地高度，m。

（6）障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）
位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

如下图所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。


[image: image14.emf]
无限长声屏障示意图

定义[image: image15.png]0=SO+0OP—SP



为声程差，[image: image16.png]


为菲涅尔数，其中[image: image17.png]


为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。

屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障〉情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。

（7）其他方面效应引起的衰减（Amisc）
其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

①绿化林带引起的衰减（Afol）
绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减。

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

下表中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的乔灌结合郁闭度较高的林带时，由林带引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间林带时的衰减系数；当通过林带的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表4-9倍频带噪声通过林带传播时产生的衰减

项目

传播距离df/m

倍频带中心频率/Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

衰减/dB

10≤df<20

0

0

1

1

1

1

2

3

衰减系数/（dB/m）
20≤df<200

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.08

0.09

0.15

②建筑群噪声衰减（Ahous）
建筑群衰减Ahous不超过10dB时，近似等效连续A声级按下式估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。

Ahous=Ahous，1+Ahous，2

式中Ahous，1按下式计算，单位为dB。
Ahous，1=0.1Bdb
式中：B-沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）；

db-通过建筑群的声传播路线长度，按下式计算，d1和d2如图所示。

db=d1+d2
假如声源沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项Ahous，2包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。Ahous，2按下式计算。

Ahous，2=-10lg（1-p）
式中：p--沿声源纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的声源长度，其值小于或等于90%。

在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。

（8）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则已建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T-用于计算等效声级的时间，s；

N-室外声源个数；

ti-在T时间内i声源工作时间，s；

M-等效室外声源个数。

tj-在T时间内j声源工作时间，s。
（9）预测结果

本次环评中为了更准确、快速地进行噪声预测分析，采用了宁波环科院六五软件工作室开发的EIAN2.0噪声预测评价软件。预测点高度为1.5m。预测区内测算点的间隔为25m。预测范围为厂界200m范围内。坐标原点为规划厂界西南处，原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向。

按导则中的噪声衰减模式预测噪声源对厂界的影响。各预测受声点的噪声评价值为受声点的贡献值，详见下表。

表4-10厂界噪声贡献值预测结果  单位：dB（A）
序号

位置

贡献值

1

东厂界

38.1

2

南厂界

39.9

3

西厂界

43.7

4

北厂界

35.9

根据预测结果，厂界的噪声预测值在昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准的要求。
3.3监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合本项目的实际排污状况制定噪声监测计划。详见下表。

表4-11厂界噪声监测点位、监测频次、执行标准及限值

序号

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值

监测方式

1

厂界四周

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

昼间60dB（A）
夜间50dB（A）
手工监测

4.固体废物

（1）粉尘
拟建项目马铃薯全粉在生产过程中，在干燥和破碎阶段会产生粉尘。经计算在生产工段粉尘的产生量为产品总量的1%，则本项目共计产生粉尘680t/a（其中一期工程170t/a，二期工程510t/a）。本项目生产过程中产生的粉尘由封闭生产设备+布袋脉冲式除尘器+滤筒过滤处理。粉尘收集后回用于生产，不外排。

（2）薯泥渣
根据物料平衡计算，拟建项目建成后会产生薯泥渣20.4万t/a（其中一期工程5.1万t/a，二期工程15.4万t/a），薯泥渣用于饲料销售综合利用。
（3）原料杂质

原料马铃薯进入生产前进行清洗和检测，杂质含量约占原料的0.05%。拟建项目杂质产生量约为170t/a（其中一期工程42.5t/a，二期工程127.5t/a），生产过程中除杂工序产生的杂质收集后，与职工生活垃圾由市政部门统一清运处理。

（4）包装废物

本项目会产生少量原料包装固废。根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.8t/a，收集后与职工生活垃圾由市政部门统一清运处理。

（5）废滤芯

项目除尘器滤筒会产生少量废滤芯，定期更换。每次更换量为50kg/a，属于一般工业固废。废滤芯全部由厂家回收处置，不在厂内暂存。

（6）污水处理厂污泥
拟建项目污水处理站用于处理生产废水和生活污水，本项目废水不含有毒有害物质。项目建成后该污水处理站污泥产生量约为20t/a（其中一期工程5t/a，二期工程15t/a），污水处理站产生的污泥委托有资质的单位定期清运。
（7）生活垃圾

项目新增劳动定员200人，职工生活垃圾产生量按照0.5kg/人.d计算。拟建项目建成后生活垃圾产生量30t/a（其中一期工程7.5t/a，二期工程22.5t/a）。生活垃圾统一收集，定期交由环卫部门处置。
本项目固体废物产生情况如下表所示。

表4-12本项目固废产排情况一览表

序号

名称

产生量t/a

主要成分

性质

处置措施

1

除尘灰

680

马铃薯全粉
一般固体废物
收集后回用于生产

2

薯泥渣

20.4万

杂质

用于饲料销售综合利用
3
杂质

170

杂质
饲料销售综合利用
4

包装废物

0.8

废包装

市政部门统一清运处理
5

废滤芯

0.05

/

厂家回收处置

6

污泥
20

/
委托有资质的单位定期清运
7

生活垃圾

30

/

/

市政部门统一清运处理

采取以上措施后，项目固废对环境影响较小。

5.地下水、土壤环境影响分析

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。

（1）源头控制措施
项目应对产生的废水进行达标处理。厂区生产固废应妥善收集、处理，不得随意堆放、丢弃，避免因固废渗滤液产生的地下水污染现象。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。优化排水系统设计，管线铺设尽量采用可视化原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于填埋管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区防控措施

项目应建立和完善污水、雨水的收集设施，并对厂区可能产生污染和无组织泄露下渗的场地按照要求采取不同的防渗处理措施。依据原料、辅料、产品的生产输送、储存、污水处理等环节分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。拟建项目的事故应急水池、污水处理站、成品库、原料库、办公室应定期检查维护相关防渗措施，以保证防渗措施的有效性。

本项目将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。具体防渗分区见表4-13。
表4-13本项目污染防渗分区表
名称
防渗分区等级
施工方案
消防事故水池、污水处理站
重点防渗区
各单元采用钢筋混凝土+HDPE土工膜+粘土复合型防渗层，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
生产车间、原料库、产品库等
一般防渗区
采用钢筋混凝土和高分子防渗布铺设，渗透系数≤10×10-7cm/s
除重点防渗区及一般防渗区以外的其他地区
简单防渗区
一般地面硬化
6.环境风险影响分析

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H.T169-2018），本项目未涉及附录中的有毒有害和易燃易爆等危险物质。本项目为马铃薯全粉加工项目，生产过程中粉尘遇明火产生的爆炸事故。

（2）影响粉尘爆炸的因素

①物理化学性质。粉尘在生产过程中，由于互相碰撞、摩擦等作用，产生的静电不易散失，造成静电积累，当达到某一数值后，便出现静电放电。静电放电火花能引起火灾和爆炸事故。

②粉尘爆炸还与其所含挥发物有关。如煤粉中当挥发物低于10%时，就不再发生爆炸。

③颗粒大小。粉尘的表面吸附空气中的氧，颗粒越细，吸附的氧就越多，因而越容易发生爆炸，而且发火点越低，爆炸下限也越低。随着粉尘颗粒的直径的减小，不仅化学活性增加，而且还容易带上静电。

④粉尘的浓度。与可燃气体相似，粉尘爆炸也有一定的浓度范围，也有上下限之分。但在一般资料中多数只列出粉尘的爆炸下限，因为粉尘的爆炸上限较高。

（3）风险防范措施

①企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规。

②企业应制定一套发生火灾、爆炸或其他突发事件时的疏散撤退方案。

③企业应当定期对各个车间进行常规的清理检视，因为充分的清扫，在防止出现二次爆炸方面，会起到决定性的作用。看不到的地方如架空的梁和壁架，也应尽量清扫到位。

④生产安全负责人应会识别鉴定潜在的着火源，判断该着火源是否有可能引起燃烧或爆炸；这样才能将着火源可靠地控制住。着火源包括明火、灼热表面、燃烧的物料、焊接或切割、机械摩擦、电火花和静电放电等。粉尘爆炸危险场所应杜绝各种非生产性明火的存在。

⑤建议车间安装排气扇，控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风。并保证车间内有足够的湿度。

⑥禁止明火作业，厂区内严禁用火。

⑦电气设计和电机设备的选用必须严格按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》以及行业标准进行设计和选型。
⑧加强管理，明确岗位责任制。定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。

（4）应急预案

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，针对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源、抢救受害人员、指导居民防护和组织撤离、消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。它需要建设单位和社会救援相结合，主要包括项目应急措施和社会救援应急预案。

建设单位应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定和备案突发环境应急预案。

应急预案所要求的基本内容可参照下表中的相关内容。

表4-14风险事故应急预案的主要内容
序号

项目
内容及要求
1

应急计划区
危险目标：生产车间、成品库
2

应急组织机构、人员
工厂、地区应急组织机构和相应人员
3

预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4

应急救援保障
应急设施、设备与器材等
5

报警通讯、联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7

应急检测措施、防护措施、清除泄露措施和器材
事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施及相应设备
8

人员紧急撤离、疏散，应急控制、撤离组织计划
事故现场、工程邻近区、受事故影响的区域人员及公众紧急撤离，保障医疗救护与公众健康
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11

公众教育和信息发布
对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
（5）分析结论

本项目在落实一系列风险防范措施，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为，在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。

7.环保治理措施及投资

本项目总投资194344.56万元，其中环保投资1396万元，占总投资的0.72%，详见下表。

表4-15       环保措施及投资估算一览表      单位：万元

项目

污染源

环保措施

投资

废气

筛分、破碎粉尘
负压操作+全封闭生产设备
计入工程投资
包装粉尘

自动化密封包装机+负压操作+布袋脉冲式除尘器+滤筒过滤
120

装卸运输粉尘
袋式包装，封闭仓库

12

污水处理设施废气
生物除臭滤池+15m排气筒，加强通风，绿植吸附
68

废水

生产废水
污水处理站1座；设计采用AMAO处理工艺；设计处理规模4000m3/d，其中一期设计规模2000m3/d，二期设计规模2000m3/d；
1095
生活污水

噪声

设备噪声

封闭隔声，基础减振，低噪设备

40

固废处理

除尘灰

全部作为原料使用
/

薯泥渣
外售，用于饲料综合利用
15

废滤芯

厂家回收处置
/

污水处理污泥
委托有资质的单位定期清运
20

原料杂质
集中收集后统一交由当地环卫部门清运处理；
20

包装废物
生活垃圾
其他
事故废水收集池、雨水收集池

/
6
总计

1396



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	筛分破碎粉尘
	颗粒物
	负压操作+全封闭生产设备
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值。

	
	包装粉尘
	颗粒物
	自动化密封包装机+负压操作+布袋脉冲式除尘器+滤筒过滤
	

	
	装卸运输粉尘
	颗粒物
	全封闭的厂房和仓库
	

	
	污水处理恶臭
	硫化氢、氨、臭气的浓度
	生物除臭滤池+15m排气筒，加强通风，绿植吸附
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。

	声环境
	切片机、输送机、各泵类等
	噪声
	低噪声设备、基础减振设备等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	固体废物
	生产工序粉尘全部作为原料使用，不外排；薯泥渣用于饲料销售综合利用；原料杂质、职工生活垃圾、包装废物收集后由市政部门统一清运处理；废滤芯由厂家定期回收处置；污水处理站产生的污泥委托有资质的单位定期清运； 

	土壤及地下水污染防治措施
	项目应建立和完善污水、雨水的收集设施，并对厂区可能产生污染和无组织泄露下渗的场地按照要求采取不同的防渗处理措施。依据原料、辅料、产品的生产输送、储存、污水处理等环节分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。拟建项目的事故应急水池、污水处理站、成品库、原料库、办公室应定期检查维护相关防渗措施，以保证防渗措施的有效性。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规。

②企业应制定一套发生火灾、爆炸或其他突发事件时的疏散撤退方案

③定期对各个车间进行常规的清理检视，因为充分的清扫，在防止出现二次爆炸方面，会起到决定性的作用。看不到的地方如架空的梁和壁架，也应尽量清扫到位。

④生产安全负责人应会识别鉴定潜在的着火源，判断该着火源是否有可能引起燃烧或爆炸；这样才能将着火源有效地控制住。粉尘爆炸危险场所应杜绝各种非生产性明火的存在。

⑤建议车间安装排气扇，控制、降低空气中的粉尘浓度。加强通风，并保证车间内有足够的湿度。

⑥禁止明火作业，同时厂区内严禁用火。

⑦电气设计和电机设备的选用必须严格按照国家标准（《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》）以及行业标准进行设计和选型，以确保设备的安全性和可靠性。

⑧加强管理，明确岗位责任。定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	项目符合国家产业政策，选址合理，工程建设不存在重大的资源环境制约因素。建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理，项目生产过程中严格遵守操作规程和安全措施，施工期及运营期严格执行“三同时”制度。项目产生的废气、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受的范围内。因此，从环境保护角度而言，本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0068t/a
	/
	/
	/

	
	氨
	/
	/
	/
	25.6kg/a
	/
	/
	/

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.98kg/a
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	53t/a
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	4.24t/a
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/

	
	薯泥渣
	/
	/
	/
	20.4
	/
	/
	/

	
	杂质
	/
	/
	/
	170
	/
	/
	/

	
	包装废物
	/
	/
	/
	0.8
	/
	/
	/

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.05
	/
	/
	/

	
	污泥
	/
	/
	/
	20
	/
	/
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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附图1：地理位置图


附图2：环境管控单元图
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附图3：环境保护目标及周边关系图
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附图4：平面布置图
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附图5：监测点位示意图
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图3-2运营期主要工艺流程及产污环节图
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