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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古伊泰化工有限责任公司新建一眼地下水井项目

	项目

代码
	/

	建设单位联系人
	郝熊
	联系方式
	15149760216 

	建设

地点
	内蒙古（自治区）鄂尔多斯市杭锦旗（区）独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内

	地理

坐标
	（108度31分56.523秒，40度01分44.590秒）

	建设项目行业类别
	五十一、水利-129地下水开采
	用地面积（m2）/长度（km）
	9m2

	建设

性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	6

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	60天

	是否开工建设
	(否

(是：                       

	专项评价设置情况
	专项评价名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司新建一眼地下水井项目地下水环境影响评价专项报告。

设置理由：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）专项评价设置原则，本项目属于地下水（含矿泉水）开采，需要设置地下水专项评价。

	规划

情况
	杭锦旗人民政府于2023年4月24日对《鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035年）（草案）》进行了公示，公示期为2023年4月25日至5月24日，现正在审查中。

	规划环境影响评价情况
	《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》于2023年6月25日由内蒙古自治区生态环境厅出具了审查意见（内环审〔2023〕41号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	规划环评批复要求认真建设园区环保基础设施，实现生产和生活用水的统一供给。2023年4月11日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局以“鄂杭环审字〔2023〕9号”文批复了《杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区供水工程》，但该项目一直未开工建设。

内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区住宿人口约2500人，生活水源为地下水，由公司生活区现有一眼水井供给，根据历年使用地下水数据，公司生活区日用水约400m3，现有水井每小时出水量为20m3。进入2023年12月以后，出水量低于10m3左右，难以维持公司生活区生活用水使用，现有水井已存在缺水问题。鉴于上述原因，内蒙古伊泰化工有限责任公司决定新建一眼地下水井，待园区集中供水工程建成后，对生活区地下水井实施封井。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为地下水开采项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，因此本项目建设符合国家产业政策。
2.选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，中心坐标为：108°31'56.52"E，40°01'44.59"N。本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田、国家级风景名胜区、国家地质公园、国家级森林公园、国家级湿地公园、国家级水产种质资源保护区、生态公益林等需要特殊保护的环境敏感目标，本项目选址合理。

3.“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
2021年9月17日鄂尔多斯市人民政府发布《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发﹝2021﹞218号），全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，位于鄂尔多斯163个环境管控单元准入清单中杭锦旗重点管控单元内（鄂尔多斯独贵塔拉工业园区，环境管控单元编码：ZH15062520001）。本项目为地下水开采项目，供水对象为内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区，不属于大规模、高强度的工业和城镇开发建设活动，且不涉及生态保护红线，空间和产业布局合理。故本项目符合生态保护红线要求。

本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图见附图2。
（2）环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市2022年各基本污染物年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区。引用厂区例行监测数据，地下水监测点位水质均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

本项目主要是施工期产生少量废气、废水、固废及噪声等环境影响，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此本项目能够满足所在区域的环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目为地下水开采项目，不属于高能耗、高污染项目。项目所在区域不属于地下水禁采区和限采区范围，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，总量不会突破区域地下水可开采量。因此，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单
按照《鄂尔多斯市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鄂府发〔2021〕218号）中要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、163个环境管控单元准入清单），根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（2022年10月），本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，位于鄂尔多斯163个环境管控单元准入清单中杭锦旗重点管控单元内（鄂尔多斯独贵塔拉工业园区，环境管控单元编码：ZH15062520001），本项目与鄂尔多斯市生态环境准入清单的符合性见表1-1。
表1-1  项目与鄂尔多斯市生态环境准入清单符合性分析一览表

环境管控单元
编码
管控
单元
名称
单元
类别
维
度
管控要求
本项目
符合性
ZH15062520001

鄂尔多斯独贵塔拉工业园区
重点
管控
单元
空间
布局
约

束
1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。

2.与滞洪区、自然保护区和居民点等环境敏感区之间设置合理的防护隔离带。
1.本项目为内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区的水源井项目，内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园。
符合
污染
物排
放管
控
1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。2.加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。

3.固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。

4.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。

5.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
本项目为地下水开采，本项目主要在施工期产生少量废气、废水、固废及噪声等环境影响，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响。
符合
环境
风险
防

控
完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防控方法机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。
本项目将积极落实园区环境风险防控要求，按照规定编制项目风险应急预案，并落实应急预案的各项要求，定期开展风险评估和排查工作，及时消除隐患。
符合
资源
利用
效率
要求
严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。
项目为地下水开采项目，供水对象为内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区，不属于大规模、高强度的工业和城镇开发建设活动。企业已于2021年4月20日取得了由杭锦旗水务局颁发的取水许可证（编号：D150625G2021-0003），水源类型为地下水，取水量为9.27万立方米/年，有效期限为2021年4月20日至2026年4月19日。
符合
因此，判定本项目符合生态环境准入清单。
综上分析，项目的建设符合“三线一单”要求。
4.与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析

根据《中华人民共和国水污染防治法》“第五章六十五条-禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。第六十七条禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，不涉及水源保护区。
5.与《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》符合性分析

《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》第二十二条自治区实行最严格水资源管理制度，健全取水用水总量控制指标体系。旗县级以上人民政府水行政主管部门应当根据批准的水量分配方案，按照总量控制与定额管理的原则制定饮用水水源取水计划；第二十三条饮用水取水应当统筹安排地表水和地下水，保障优质水优先用于城乡居民饮用。依法应当申请许可而未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭；第二十四条新建、改建、扩建饮用水水源工程应当符合水资源综合规划、水功能区划、供水专项规划，进行建设项目水资源论证，并依法办理取水许可审批手续。饮用水水源保护工程应当与饮用水水源工程同时设计、同时施工、同时投入使用；第三十四条饮用水供水单位应当根据所在地饮用水安全突发事件应急预案制定本单位具体实施方案，报所在地盟行政公署、设区的市和旗县级人民政府备案，并按照要求储备必需的应急物资，定期进行应急演练。

本项目为地下水开采项目，供水对象为内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区，不属于大规模、高强度的工业和城镇开发建设活动。企业已于2021年4月20日取得了由杭锦旗水务局颁发的取水许可证（编号：D150625G2021-0003），水源类型为地下水，取水量为9.27万立方米/年，有效期限为2021年4月20日至2026年4月19日。本项目按本条例要求进行保护，与《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》相符。

6.与《关于进一步做好涉及饮用水源环境事件防控工作的紧急通知》符合性分析

根据《关于进一步做好涉及饮用水源环境事件防控工作的紧急通知》的要求“高度重视饮用水源安全问题。要有针对性地制定并完善应急预案，明确保障饮用水安全的各项措施”。

建设单位已编制环境风险应急预案，明确保障饮用水安全的各项措施。本项目与《关于进一步做好涉及饮用水源环境事件防控工作的紧急通知》相符。
7.与《鄂尔多斯市集中式饮用水水源污染防治管理条例》符合性分析

根据《鄂尔多斯市集中式饮用水水源污染防治管理条例》第二十二条 新建、改建、扩建集中式饮用水水源工程应当符合生态环境保护规划、水资源综合规划、水功能区划、中长期城乡供水水源规划，进行建设项目水资源论证，并依法办理取水许可审批手续。集中式饮用水水源保护工程应当与其他集中式饮用水水源工程同时设计、同时施工、同时投入使用。饮用水取水依法应当申请许可而未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。

本项目将新建一眼地下水井，并继续使用现有的一眼水井。企业已于2021年4月20日取得了由杭锦旗水务局颁布的取水许可证（编号：D150625G2021-0003），水源类型为地下水，取水量为9.27万立方米/年，有效期限为2021年4月20日至2026年4月19日。本项目建成后地下水开采量不变，建设过程中严格按照《鄂尔多斯市集中式饮用水水源污染防治管理条例》进行落实，符合《鄂尔多斯市集中式饮用水水源污染防治管理条例》。




二、建设内容

	地理位置
	项目由来

内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区住宿人口约2500人，生活水源为地下水，由公司生活区现有一眼水井供给，根据历年使用地下水数据，公司生活区日用水约400m3，现有水井每小时出水量为20m3。进入2023年12月以后，出水量低于10m3左右，难以维持公司生活区生活用水使用，现有水井已存在缺水问题。2023年4月11日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局以“鄂杭环审字〔2023〕9号”文批复了《杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区供水工程》，但该项目一直未开工建设。鉴于上述原因，内蒙古伊泰化工有限责任公司决定新建一眼地下水井，待园区集中供水工程建成后，对生活区地下水井实施封井。
（2）地理位置

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，中心坐标为：108°31'56.52"E，40°01'44.59"N。项目地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	1.现有一眼水井建设情况

生活区现有一眼水井始建于2009年，井深300m，管径620mm，选用200QJ50-91型电潜泵。地下水由潜水深井泵加压送至生活水处理系统及消防蓄水池（1座，容积120m3），生活原水经生活水处理系统处理后暂存于清水池，再经水泵房内水泵加压后以变频供水的方式供生活区各用水点。
企业已于2021年4月20日取得了由杭锦旗水务局颁布的取水许可证（编号：D150625G2021-0003），水源类型为地下水，取水量为9.27万立方米/年，有效期限为2021年4月20日至2026年4月19日。
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生活区现有水井                   
2.本次建设内容
本次继续使用现有一眼水井，并新建一眼地下水井及配套附属设施，井深350m。水源井水泵型号为：200QJ40-247/55KW，流量40m3/h，扬程350m。水源井采用管井取水方式，管井结构为钢制螺旋管，管径620mm。水源井水泵的出水管直径均为DN80mm，地面以下为钢筋混凝土结构，地面以上为砖混结构，水泥砂浆坡层抹平，泵房的建筑面积为3m×3m。地下水由潜水深井泵加压送至现有生活水处理系统及消防蓄水池（1座，容积120m3），生活原水经现有生活水处理系统处理后暂存于清水池，再经水泵房内水泵加压后以变频供水的方式供生活区各用水点。
（1）工程建设内容

本项目主要内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和依托工程组成，具体工程建设内容见下表。
表2-1  项目组成一览表
组成

工程内容

主要组成

主体工程

水源井

继续使用生活区现有一眼水井，新建水源井一眼，井深为350m，井壁直径620mm。
输水管线
利用现有330m输水管线，新建170m输水管线。
辅助工程
水源井附属设施

半地下式水泵站，地面以下为钢舫砼结构，地面以上为砖混结构，水泥砂浆坡层抹平，泵房的建筑面积为3m×3m。
输水附属设施

水源井管井结构为钢制螺旋管，管径620mm；水源井水泵的出水管直径为DN80mm，通过直径为DN80的输水管线将水送至各用水点。
公用设备

给水

无固定人员看守，不需供暖和供水，无废水产生，不需排水。

排水

供暖

供电

供电由园区电网提供。
环保工程

废气

施工期：施工现场应设置围挡，每天洒水降尘，定期维护施工车辆，减速慢行，起尘物料加盖苫布，使用低污染燃料、加强机械、车辆维修，减速慢行等，合理安排施工时间。

运营期：项目运营期无废气产生。
废水

施工期：施工废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘；施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网。
运营期：项目运营期无废水产生。
噪声

施工期：施工过程采取施工围挡、使用低噪声设备、夜间禁止施工等。
运营期：选用低噪声设备，采取隔声、衰减距离等措施。
固废

施工期：建筑垃圾外运至当地政府指定地点存放处置。废弃土石方及钻井泥浆用于周边场地平整。少量生活垃圾依托园区环卫部门进行处理。

运营期：项目运营期间无固废产生。
生态

（1）对施工场地进行合理的规划，施工时严格划定施工作业范围，施工作业带为3m，在施工带内施工，现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度，在保证施工顺利进行的前提下，减少占地。

（2）管沟开挖应分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，并采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失，保存的表土应用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种。

（3）施工中基础施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。

（4）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏。以尽量少砍、少占用为原则，对能保留植物的进行保留。对确实不能避免破坏的植物，要切实减轻对植物的破坏。
（5）项目所在区域野生动物稀少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。施工过程中，加强宣传教育，禁止施工人员存在滥捕乱猎等现象。

（6）严格控制施工作业带范围，施工结束后在施工作业区域内种植当地常见草本植物，如沙蒿、针茅等，恢复面积为510m2，植被覆盖度达到80%。
水源井保护
围栏、绿化、防护等。严格按照要求开采量开采，禁止超标开采。
（2）主体工程

①本次新建一眼水源井，单井设计水量400m3/d，井深350m，井壁直径620mm。

水源井封井采用优质黏土球止水，拟设置位置为井口至地下350m。水源井采用管井取水方式，管井结构为钢制螺旋管，管径620mm。过滤管采用缠丝过滤管，孔隙率30%，外缠不锈钢丝。过滤管对应砾石过滤层粒径2mm~4mm，厚度100mm，砾石粒径不均匀系数小于2，沉淀管长度17m。

②输水管道

利用现有330m输水管线，新建170m输水管线，管道采用开槽法施工，埋深为2m。

（3）辅助工程
水源井附属设施：半地下式水泵站，地面以下为钢枋砼结构，地面以上为砖混结构，水泥砂浆坡层抹平，泵房的建筑面积为3m×3m.
输水附属设施：水源井管井结构为钢制螺旋管，管径620mm；水源井水泵的出水管直径为DN80mm，通过直径为DN80的输水管线将水送至各用水点。
（4）公用工程

给排水及供暖：无固定人员看守，不需供暖和供水，无废水产生，不需排水。
供电：由园区电网提供。

	总平面及现场布置
	本项目永久占地面积9m2，为泵房占地面积；临时占地面积为510m2，为新建管线临时占地。
总平面布置图见下图。

图2-1  总平面布置图
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图2-2  项目卫星影像图

	施工方案
	本项目施工期主要工作为钻井及铺设管道。铺设管道采用开槽法。
（1）水源井施工工艺

水源井施工采用钻井工艺，工艺流程为钻井孔→井管安装→填砾封井→洗井→抽水试验→安装水泵及泵管。

①钻井

施工采用的钻进设备、钻进工艺符合现行行业标准《供水水文地质钻探与管井施工操作规程》（CJJ/T13）的规定。本工程钻井孔径为620mm，井孔倾斜度不得超过1°，钻井泥浆用于周边场地平整。

②井管安装

施工井管安装前通过探孔准确测量孔深和孔径，进行电测井工作，确定含水层位置；下置井管时，井管应直立于井口中心，上端口应保持水平，井管的偏斜度应小于1°，过滤管应安装为淹没式，沉淀管应封底。

③填砾封井

井管安装后应及时进行填砾。围填砾石之前，应结合井孔及井管规格和井孔岩层柱状图，对所准备的砾石，除满足质量要求外，在数量上应具备一定的富余量，以防止在井孔钻进中因产生超径现象而增大填砾数量。本项目填砾方法宜用返水填砾法或抽水填砾法。填砾时，滤料应沿井管四周均匀连续填入，并应随填随测。

④洗井与抽水试验

洗井应在井管安装（填砾）后立即进行，并应从上部开始逐渐加深。本次设计管井地层为松散层，建议采用活塞与压缩空气联合洗井。洗井结束后，应捞取井内沉淀物。洗井废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘。

在洗井后应进行抽水试验，抽水试验应检验单井的出水能力，并确定井抽水的影响半径，以优化水源井的布置。抽水试验结束前，应根据水的用途进行采集水样检验。

具体的工艺流程及产污环节见下图所示：
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图2-3  钻井工艺流程及产污环节图

（2）开槽法管道施工工艺

开槽法首先在管线位置上开挖沟槽，然后进行下管、回填等。

①开挖沟槽

本项目施工采用梯形槽分段开挖，分层堆放，挖出的土暂时堆在沟边以备回填。开挖深度2m，宽度1m，施工作业带宽度3m。
②下管

管道采用人工下管方式。

③管道铺设

管道铺设要求管道底平整，保证槽内无硬质石块，用碎石垫层找平10cm。管内底高程允许偏差±10mm；中心线允许偏差10mm。

④管道回填

经严密性试验合格后，沟槽应及时回填。回填土中不得含有淤泥、垃圾等，且不得夹带石块、砖及其他带有棱角的硬块物体。管道回填土，两侧密实度为95%，管顶以上50cm内密实度为90%。

开槽法管道施工工艺及排污节点见下图：
（3）土石方平衡

本项目永久占地及临时占地均为草地。根据本项目施工方案，本项目采用土石方平衡施工，不产生弃土和弃土场。
水源井钻井和管道施工产生的施工废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘，废弃土石方及钻井泥浆用于周边场地平整，无弃土。

表2-2  土石方一览表
     单位：m3
工程内容

挖方

填方

水源井钻井

106
106
管道施工

340
340
总计

446
446


	其他
	运营期工艺流程：
本项目是地下水开采工程，运营过程中无废水、废气产生，产生的主要污染物是水源井的水泵工作过程中产生的噪声。项目工艺流程及产污环节见图2-5。

图2-5  运营期工艺流程及产污环节图


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生

态

环

境

现

状
	1.生态环境质量现状

（1）主体功能区规划 

根据《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》中的相关要求，全区重点开发区域包括39个旗县（市、区）（其中：国家级21个，自治区级18个）和74个其他重点开发的城镇（其中：国家级14个，自治区级60个），鄂尔多斯市属于国家重点开发区域。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，不属于《内蒙古自治区主体功能区划》中限制开发区域和禁止开发区域中，不在《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发﹝2018﹞11号）中。
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图3-1  主体功能区划图

（2）生态功能区划 

根据《内蒙古自治区生态功能区划》《鄂尔多斯市生态功能区划》，全市根据自然地貌单元的特征划分为11个生态功能区，即土默特平原灌溉农业生态功能区、毛乌素沙地植被防风固沙生态功能区、鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区、西鄂尔多斯草原荒漠沙漠化控制生态功能区、西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区、库布齐沙地东段沙地植被防风固沙生态屏障功能区、准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区、西鄂尔多斯四合木、半日花生物多样性保护生态功能区、库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区、黄河沿岸农田生态功能区、河套平原灌溉生态功能区。评价区域属库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区。
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图3-2  生态功能区划图

（3）生态环境质量现状

①植物

本项目位于杭锦旗境内，植被分布在泛北极植物区—欧亚草原区—黄土高原草原省和鄂尔多斯高原荒漠草原州。区域内地带性植被类型为典型草原，本项目占地范围内主要群落类型为沙蒿+短花针茅群落为主。群落结构简单，景观单调。群落内植物多形成伏地状小群聚，以适应人畜的严重践踏和严重的水土侵蚀，评价区内无国家或地方重点野生保护植物。

②动物

该区域的野生动物组成比较简单，种类较少。评价区内野生动物主要有蒙古兔、沙鸡、雉鸡等，这些动物具有一定的生态经济价值。评价区范围内典型的草原动物主要优势种有草兔、刺猬、草原黄鼠、五趾跳鼠、长爪沙鼠、草原沙蜥、沙鸡和石鸡等，评价区内无国家或地方重点野生保护动物。

（4）土地利用现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，本次不新增用地，土地利用现状为工业用地。

2.环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，建设项目环境影响评价需要调查项目所在区域环境质量达标情况，本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》中鄂尔多斯市的数据统计，鄂尔多斯市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为：10μg/m3、23μg/m3、51μg/m3、20μg/m3；CO24小时平均第95百分位数浓度为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为148μg/m3，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。基本污染物监测统计结果见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表     单位：μg/m3
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
超标倍数
达标情况
SO2
年平均质量浓度
10
60
16.67
达标
NO2
23
40
57.5
达标
PM10
51
70
72.86
达标
PM2.5
20
35
57.14
达标
CO

日平均第95百分位数
0.9mg/m3
4mg/m3
22.50

达标
O3
日最大8小时平均第90百分位
数
148
160

92.50
达标
3.声环境质量现状

参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）水源井厂界外50m范围内无声环境保护目标，不再进行声环境现状监测。

4.地下水环境质量现状

根据内蒙古神瑞科技检测有限公司出具的2023年1~3季度《内蒙古伊泰化工有限责任公司水质检测报告》中检验结果如下表。
表3-2  水质检测结果一览表

序号

检测项目

2023年

1季度
2023年2季度
2023年

3季度
标准

限值
达标

情况
1
菌落总数（CFU/mL）
76
5
6
≤100
达标
2
总大肠菌群（MPN/100mL）
未检出
未检出
未检出
≤3.0
达标
3
耐热大肠菌群（MPN/100mL）
未检出
未检出
未检出
/
/
4

亚硝酸盐氮（mg/L）

0.001L
0.001
0.001L
≤1.00
达标
5

铬（六价）（mg/L）

0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
达标
6

臭和味

无异臭、

异味
无异臭、

异味
无异臭、异味
无
达标
7

肉眼可见物

无
无
无
无
达标
8

色度

5L
5L
5L
≤15
达标
9

阴离子合成洗涤剂（mg/L）
0.050L
0.050L
0.050L
≤0.3
达标
10

总硬度（mg/L）
84.1
52.1
44
≤450
达标
11

铝（mg/L）
0.008L
0.083
0.008L
≤0.20
达标
12

铜（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
≤1.00
达标
13

锌（mg/L）
0.01
0.01L
0.01L
≤1.00
达标
14

镉（mg/L）
0.0005L
0.0005L
0.0005L
≤0.005
达标
15

铅（mg/L）
0.0025L
0.0025L
0.0025L
≤0.01
达标
16

铁（mg/L）
0.08L
0.08L
0.08L
≤0.3
达标
17

锰（mg/L）
0.02L
0.02L
0.02L
≤0.10
达标
18

溶解性总固体（mg/L）
278
285
272
≤1000
达标
19

氟化物（mg/L）
0.5
0.6
0.3
≤1.0
达标
20

硒（mg/L）
0.0004L
0.0004L
0.0004L
≤0.01
达标
21

砷（mg/L）
0.0032
0.0053
0.0010L
≤0.01
达标
22

汞（mg/L）
0.0001L
0.0001L
0.0001L
≤0.001
达标
23

氰化物（mg/L）
0.002L
0.002L
0.002L
≤0.05
达标
24

氯化物（mg/L）
44.0
46.5
39
≤250
达标
25

挥发酚（mg/L）
0.002L
0.002L
0.002L
≤0.002
达标
26

pH

8.39
8.45
7.79
6.5~8.5
达标
27

浑浊度（NTU）
0.5L
0.5L
0.5L
≤3
达标
28

氨氮（mg/L）
0.02L
0.02L
0.02L
≤0.50
达标
29

耗氧量（mg/L）
1.27
0.20
0.44
≤3.0
达标
30

硫酸盐（mg/L）
46
90
53
≤250
达标
31

三氯甲烷（mg/L）
0.0002L
0.0002L
0.0002L
≤60
达标
32

四氯化碳（mg/L）
0.0001L
0.0001
0.0001L
≤2.0
达标
33

硝酸盐氮（mg/L）
0.2L
0.2L
0.2L
≤20.0
达标
34

大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
未检出
未检出
未检出
/
/
35

甲醛（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
/
/
36

总α放射性（Bq/L）

0.016L
0.024
0.042
≤0.5
达标
37

总β放射性（Bq/L）

0.034
0.060
0.108
≤1.0
达标
38

溴酸盐（mg/L）
0.005L
/
未检出
/
/
39

亚氯酸盐（mg/L）
0.0024L
0.04L
0.04L
/
/
40

氯酸盐（mg/L）
0.005L
0.23L
0.23L
/
/
41

一氯胺（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
/
/
42

二氧化氯（mg/L）
0.025L
0.025L
0.025L
/
/
43

游离余氯（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
/
/
44
镍
/
0.005L
0.005L
≤0.02
达标
监测结果表明，2023年1~3季度生活区水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
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	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，中心坐标为：108°31'56.52"E，40°01'44.59"N。本项目评价范围内不涉及需要特殊保护的环境敏感目标，如自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田、国家级风景名胜区、国家地质公园、国家级森林公园、国家级湿地公园、国家级水产种质资源保护区、生态公益林等。具体环保目标表见表3-3。环境保护目标图见附图3。
表3-3  主要环境保护目标

环境
要素
保护目标
环境功能
名称
方位
距离（m）
人数（人）
环境
空气
厂界外500m范围内无大气环境保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单
声环境
厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
地下水
沿水源井边界外扩500m形成的区域。包括白垩系碎屑岩类裂隙孔隙水含水层、现有一眼水源井以及本项目新建一眼水源井
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准


	评

价

标

准
	1.环境质量标准
（1）环境空气
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和TSP环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求，具体见表3-4。
表3-4  环境空气质量执行标准
污染物名称
平均时间
浓度限值
单位
标准
SO2
年平均
60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求。
24小时平均
150

1小时平均
500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

CO

24小时平均
4

mg/m3
1小时平均
10

O3
日最大8小时平均
160

μg/m3
1小时平均
200

PM10
年平均
70

24小时平均
150

PM2.5
年平均
35

24小时平均
75

TSP
年平均
200
24小时平均
300
（2）地下水环境质量标准
项目所在区域的地下水环境评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表3-5。
表3-5  地下水质量标准      
序号

检测项目

标准

限值
标准来源
1
色

≤15

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
2
臭和味

无

3
浑浊度（NTU）
≤3
4

肉眼可见物
无
5
pH

6.5~8.5

6
总硬度（mg/L）
≤450
7

溶解性总固体（mg/L）

≤1000

8

硫酸盐（mg/L）

≤250
9

氯化物（mg/L）

≤250
10
铁（mg/L）

≤0.3
11

锰（mg/L）

≤0.10
12
铜（mg/L）

≤1.00
13
锌（mg/L）

≤1.00
14
铝（mg/L）

≤0.20
15
挥发性酚类（mg/L）

≤0.002
16
阴离子表面活性剂（mg/L）

≤0.3
17
耗氧量（mg/L）

≤3.0
18
氨氮（mg/L）

≤0.50
19
总大肠菌群（MPN/100mL）
≤3.0
20
菌落总数（CFU/mL）

≤100
21
亚硝酸盐（mg/L）
≤1.00
22
硝酸盐（mg/L）
≤20.0
23
氰化物（mg/L）
≤0.05
24
氟化物（mg/L）

≤1.0
25

汞（mg/L）

≤0.001
26
砷（mg/L）

≤0.01
27
硒（mg/L）

≤0.01
28
镉（mg/L）
≤0.005
29
铬（六价）（mg/L）

≤0.05
30
铅（mg/L）
≤0.01
31

三氯甲烷（mg/L）

≤60
32

四氯化碳（mg/L）

≤2.0
33
总α放射性（Bq/L）
≤0.5
34
总β放射性（Bq/L）
≤1.0
35
镍
≤0.02
（3）声环境质量
项目区域的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表3-6。
表 3-6  声环境质量标准               单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
标准来源
2类
60
50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
2.污染物排放标准
（1）废气
粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表3-7。
表3-7  大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

（2）噪声
施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应的标准值；运营期噪声排放应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。详见表3-8。
表3-8  噪声排放标准一览表
污染源
污染因子
时间段
单位
标准值
标准名称及类别
昼间
夜间
噪声
等效连续A声级
施工期
dB(A)

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放
标准》（GB12523-2011）
运营期
dB(A)

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
（3）固废排放标准
一般固体废物的排放应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	其

他
	无
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	1.生态环境影响分析

经现场调查，本项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地以及国家保护野生动物、珍稀动植物等特殊保护对象。本工程施工期间会破坏地表植被，改变原有土地利用方式；基础工程中挖、填土方作业及物料堆放将带来水土流失等影响；场地平整、土建施工和设备安装等工程产生的噪声会惊扰野生动物，影响野生动物正常的栖息、觅食等生活习性。为减小施工占地影响、水土流失影响以及施工噪声对动物的影响，采取如下生态环境防护措施：

（1）施工时严格划定施工作业范围，在施工带内施工。现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度。在保证施工顺利进行的前提下，减少施工占地。

（2）对施工场地进行了合理的规划，对建筑材料设有专门的堆棚或设置围挡。

（3）项目水源井建设及管线施工土方主要来自管沟开挖，少部分来自泵房基础施工，管沟开挖要分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失，保存的表土用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种，经泵房地基回填、管沟回填后，项目弃方量较少，可就地平整，对周围环境影响较小。

（4）施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。

（5）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏，以尽量少砍、少占用为原则，对能保留植物的进行了保留，对确实不能避免破坏的植物，对这些植物进行移栽，切实减轻对植物的破坏。

（6）项目所在区域野生动物较少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。工程施工期间，施工人员的活动和机械噪声等将会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待施工结束这种影响将消失。（3）项目水源井建设及管线施工土方主要来自管沟开挖，少部分来自泵房基础施工，管沟开挖要分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失，保存的表土用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种，
此外，施工过程中，人为干扰如施工人员滥捕乱猎等现象，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量。这种影响通过加强对施工人员的宣传教育和管理而得到控制。总之，项目施工期不会对评价区野生动物种类及数量产生显著影响。

（7）尽量避免在大风天和下雨天施工，以最大程度地减轻水土流失。在项目规划设计、施工、运营、管理等各个环节都要把治理水土流失作为一项重要的工作来完成，水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

2.环境空气影响分析

施工期大气污染物主要来源于施工过程产生的扬尘，其次为施工机械设备和施工车辆等运行时排放的SO2、NO2和烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。

根据《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》的要求，结合本项目的具体情况，提出如下扬尘防治建议：

（1）施工现场进行土方施工时，要求施工机械操作人员严格按照正规操作规程进行操作，严禁乱抛、乱卸，减少扬尘污染。

（2）施工现场必须沿施工区域四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡，围挡高度为2m。

（3）施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应使用防尘布对原料进行覆盖，并经常检查覆盖情况，如发现有破损或未覆盖处立即进行修补、覆盖。

（4）在施工过程中，选择效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成土方挖掘、堆放、土方回填和场地平整等工序。

（5）遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。

（6）施工现场及时进行洒水降尘，配备的洒水车由专人负责。一般情况下每天上午、下午各洒一遍。遇到风沙天气，相应增加洒水遍数。

（7）在施工区域出口处设立洗车池，施工车辆驶出现场前经过洗车池，防止车辆带泥上路。

（8）管线开挖的土石方应全部回填，建筑垃圾、施工垃圾及施工物料应密闭运输，严禁凌空抛撒、野蛮装卸，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生。运输车辆进入施工场地时，应低速行驶，以减少产尘量。
采取以上措施后，施工期对环境空气的影响将降至最低，并且其影响会随施工的结束而消失。

3.水环境影响分析

施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。

（1）施工生产废水

本项目施工废水主要为洗井废水、抽水试验废水、管道试压废水及管道冲洗废水、施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水。

施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水主要含水泥碎粒、沙土等悬浮物污染；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量30%~50%，pH值约6~7，经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘。

洗井废水、管道试压废水及管道冲洗废水产生量约500m3，主要成分为SS（100mg/L），经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘。

抽水试验废水其水质与地下水基本相同，无其他污染物，可用于场地洒水、抑尘和绿化用水。

（2）生活污水

本项目施工人员雇用工程当地居民，不设置施工营地。生活污水是施工队伍的生活活动造成的，包括盥洗废水。冲厕废水及盥洗废水产生量为5.76m3，主要污染物为COD、NH3-N及SS。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，施工期间不设置施工营地、临时食堂等。施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网。
综上所述，施工期所有废水均以合理处置，因此对周边环境影响较小。

4.声环境影响分析

施工期产生噪声的施工机械主要为挖土机、推土机、钻井机械、卡车、振动机等，多为间歇性非稳态声源；施工作业噪声主要为一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆噪声一般在95dB（A）左右。

为降低施工噪声对周围环境的影响，采取以下防治措施：

（1）合理布局施工场地，避免在同一地点同时使用大量动力机械设备，从而避免局部声级过高。

（2）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

（3）建设单位不应在施工现场使用混凝土搅拌机，而应向有资质的单位购买商品预制混凝土。

（4）设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖掘机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期维修和养护。

（5）项目建设所需水泥、沙石等物料运输、弃土弃渣等施工垃圾的运输均采用汽车运输，施工期间应合理安排运输时间和运输路线，经过敏感区时应减速慢行，禁止鸣笛，尽量减少交通噪声影响。

通过采取有效措施，加强施工过程管理，限制车辆出入速度，合理布置高噪声设备，可将噪声降至最低，使施工期噪声的排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，因此，施工期噪声对周围声环境的影响较小。

5.固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾、废弃土方和少量施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾主要包括施工过程中地基处理和建（构）筑物建设、装饰过程中产生的主要固体废物，其主要组分有土、水泥块、碎砖块等。建筑废渣和施工垃圾应及时清运，按照当地环保部门的要求运至指定的地点处理。外运过程中应合理安排运输时间和运输路线，运输车辆应以苫布遮盖，严禁凌空抛撒、野蛮装卸，保证物料不遗撒外漏，同时不得擅自倾倒、堆放、丢弃。

（2）废弃土石方主要为水源井及管网工程施工过程中产生的废弃土石方。水源井产生的废弃土石方主要为泥浆，泥浆用于周边场地平整；管线工程施工过程中产生的土方全部就地回填，不能回填的全部作为周边场地的平整。

（3）本项目施工雇佣当地村民，不设置施工营地；施工人员生活垃圾产生量较小，收集后交园区环卫部门统一处理。

综上所述，施工期所有固废均经过合理处置，因此对周边环境的影响较小。
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	本项目在运营期无废气、废水和固体废物产生，对地表水和空气环境基本无影响。本次研究仅针对生态环境、声环境、地下水和风险进行影响分析。
1.生态环境影响分析
评价范围内无珍稀濒危植物分布，无国家重点保护野生动物，因此不会对珍稀濒危物种产生影响。该项目在运营期间加强了周边绿化，改善了周边环境，促进了周边生态环境的良性发展。
（1）对植被的影响

目前项目所在地及周边地区植被较少，大部分为人工植被。项目建成后，通过加强绿化，采取生态综合整治措施，可以增加区域内植被数量及种类，同时生物量也会得到补偿。

（2）对动物的影响

拟建项目水源井建成后将对区域内动物栖息地产生一定破坏，由于动物数量较少，且迁移能力强，因此对区域内动物的生存影响较小。通过加强绿化，采取生态综合整治措施，植被将大量增加，改善区域内生态环境，区域内动物数量将逐渐增加。

（3）对生物量的影响

拟建项目区域内植被类型为人工植被，主要动物类型为小型兽类、小型鸟类、蛙类和各种昆虫类。通过加强绿化，采取生态综合整治措施后，评价范围内植被将人为增加，并相应吸引各类动物。因此，区域内的生物量将逐渐恢复。

（4）对土壤的影响

根据地下水的影响分析，本项目建成后，对地下水水位的影响不大，因此，水位下降较小，不会对地表的土壤造成盐碱化，对土壤环境影响较小。

2.声环境影响分析

本项目运营期噪声主要来自潜水深井泵设备运行噪声，噪声源强约为85～95dB(A)，潜水深井泵在350m深井中。

为降低噪声对周围环境的影响，采取的措施包括：①选用低噪声设备，建筑隔声；②加强设备管理，使生产设备保持良好运转；③衰减距离。采取上述措施后，本项目主要噪声源强可有效降低。

采取上述措施后，本项目主要高噪声设备源强见表4-1。

表4-1  项目主要高噪声设备源强一览表

名称
声压级dB（A）
采取的降噪措施
降噪后源强
潜水深井泵
80~90
低噪设备、减振、隔声
60~70
采取以上降噪措施并经距离的衰减后，本项目厂界昼间和夜间噪声贡献值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，且厂界50m范围内无保护目标。因此，本项目对区域声环境影响较小。

3.地下水环境影响分析

具体见项目地下水环境影响专题分析。

4.环境风险
本项目自身的风险主要为输水管道发生爆破的风险。产生爆管的因素具有一定的随机性，主要包括以下几点：地层基础的影响，管道接口及施工质量的影响以及排水阀设置不当等。输水管线发生爆管会淹没管网区附近的农田、附近建筑物，造成农业和食物损失；爆管可淹没或冲毁道路、公路等，影响交通；爆管还可能导致供水水质遭受污染，影响供水质量。项目的运营期，建设单位应加强巡查，万一出现爆管，手动关闭该段上下游检修阀，对爆管处理完成后，对管道内水质进行化验。
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	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，中心坐标为：108°31'56.52"E，40°01'44.59"N。本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田、国家级风景名胜区、国家地质公园、国家级森林公园、国家级湿地公园、国家级水产种质资源保护区、生态公益林等需要特殊保护的环境敏感目标。同时本项目的运营期间仅会产生少量噪声影响，对周围环境影响较小。本项目选址合理。

,


五、主要生态环境保护措施
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	1.生态环境保护措施

（1）对施工场地进行合理的规划，施工时严格划定施工作业范围，施工作业带宽度为3m，在施工带内施工，现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度，在保证施工顺利进行的前提下，减少占地。

（2）管沟开挖应分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，并采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失，保存的表土应用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种。

（3）施工中基础施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。

（4）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏。以尽量少砍、少占用为原则，对能保留植物的进行保留。对确实不能避免破坏的植物，要切实减轻对植物的破坏。
（5）项目所在区域野生动物稀少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。施工过程中，加强宣传教育，禁止施工人员存在滥捕乱猎等现象。

（6）严格控制施工作业带范围，施工结束后在施工作业区域内种植当地常见草本植物，如沙蒿、针茅等，恢复面积为510m2，植被覆盖度达到80%。
2.环境空气保护措施

（1）施工现场进行土方施工时，要求施工机械操作人员严格按照正规操作规程进行操作，严禁乱抛、乱卸，减少扬尘污染。

（2）施工现场必须沿施工区域四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡，围挡高度为2m。

（3）施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应使用防尘布对原料进行覆盖，并经常检查覆盖情况，如发现有破损或未覆盖处立即进行修补、覆盖。

（4）在施工过程中，选择效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成土方挖掘、堆放、土方回填和场地平整等工序。

（5）遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。

（6）施工现场及时进行洒水降尘，配备的洒水车由专人负责。一般情况下每天上午、下午各洒一遍。遇到风沙天气，相应增加洒水遍数。

（7）在施工区域出口处设立洗车池，施工车辆驶出现场前经过洗车池，防止车辆带泥上路。

（8）管线开挖的土石方应全部回填，建筑垃圾、施工垃圾及施工物料应密闭运输，严禁凌空抛撒、野蛮装卸，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生。运输车辆进入施工场地时，应低速行驶，以减少产尘量。
3.水环境保护措施

施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。

（1）施工生产废水

本项目施工废水主要为洗井废水、抽水试验废水、管道试压废水及管道

冲洗废水、施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水。

施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘。
洗井废水、管道试压废水及管道冲洗废水产生量较少，主要成分为SS（100mg/L），经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘。

抽水试验废水其水质与地下水基本相同，无其他污染物，可用于场地洒水、抑尘和绿化用水。

（2）生活污水

本项目施工人员雇用工程当地居民，不设置施工营地。生活污水是施工队伍的生活活动造成的，包括盥洗废水。施工期间不设置施工营地、临时食堂等，施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网。
4.声环境保护措施

（1）合理布局施工场地，避免在同一地点同时使用大量动力机械设备，从而避免局部声级过高。

（2）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

（3）建设单位不应在施工现场使用混凝土搅拌机，而应向有资质的单位购买商品预制混凝土。

（4）设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖掘机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期维修和养护。

（5）项目建设所需水泥、沙石等物料运输、弃土弃渣等施工垃圾的运输均采用汽车运输，施工期间应合理安排运输时间和运输路线，经过敏感区时应减速慢行，禁止鸣笛，尽量减少交通噪声影响。

5.固体废物保护措施

施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾、废弃土方和少量施工人员生活垃圾。

（1）建筑废渣和施工垃圾应及时清运，按照当地政府的要求运至指定的地点处理。外运过程中应合理安排运输时间和运输路线，运输车辆应以苫布遮盖，严禁凌空抛撒、野蛮装卸，保证物料不遗撒外漏，同时不得擅自倾倒、堆放、丢弃。

（2）水源井产生的废弃土石方主要为泥浆，泥浆用于周边场地平整；管线工程施工过程中产生的土方全部就地回填，不能回填的全部作为周边场地的平整。

（3）本项目施工雇佣当地村民，不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，收集后交园区环卫部门统一处理。
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	1.地下水环境保护措施

具体见项目地下水环境影响专题分析。

2.声环境保护措施

（1）选用低噪声设备，保证建筑隔声；

（2）加强设备管理，使生产设备保持良好运转；

（3）衰减距离。
3.环境风险防范措施

环评要求建设单位制定应急预案，并明确保障饮用水安全的各项措施。



	其他
	监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目噪声监测因子、监测点位和监测频率详见表5-1。

表5-1  运营期环境监测计划表

污染源
监测项目
监测点位置

监测频率
控制标准

噪声
Leq（A）

在项目四周各设置1个监测点位
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



施工期
		废气治理

	扬尘

	施工现场设置围挡，每天洒水降尘，定期维护施工车辆，减速慢行，起尘物料加盖苫布，使用低污染燃料、加强机械、车辆维修，减速慢行等。
	1
	/


		废水治理

	生活污水

	施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网。
	/

	依托

			施工废水

	施工废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘
	1
	/


		噪声治理

	施工过程采取施工围挡、使用低噪声设备、夜间禁止施工等。
	/
	计入设备费用


外运至当地政府指定地点存放处置
		1
	/


			废弃土石方及钻井泥浆
	用于周边场地平整。
	/

	/


			生活垃圾

	依托园区环卫部门处理。
	/

	依托

		生态治理措施

	（1）对施工场地进行合理的规划，施工时严格划定施工作业范围，施工作业带为3m，在施工带内施工，现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度，在保证施工顺利进行的前提下，减少占地。

（2）管沟开挖应分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，并采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失，保存的表土应用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种。

（3）施工中基础施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。

（4）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏。以尽量少砍、少占用为原则，对能保留植物的进行保留。对确实不能避免破坏的植物，要切实减轻对植物的破坏。

（5）项目所在区域野生动物稀少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。施工过程中，加强宣传教育，禁止施工人员存在滥捕乱猎等现象。

（6）严格控制施工作业带范围，施工结束后在施工作业区域内种植当地常见草本植物，如沙蒿、针茅等，恢复面积为510m2，植被覆盖度达到80%。
	2
	/


	运营期

	噪声治理
	选用低噪声设备，采取隔声、衰减距离等措施。
	1
	/


	合计
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六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）对施工场地进行合理的规划，施工时严格划定施工作业范围，施工作业带为3m，在施工带内施工，现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度，在保证施工顺利进行的前提下，减少占地。

（2）管沟开挖要分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，并采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失，保存的表土用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种。

（3）施工中基础施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。

（4）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏。以尽量少砍、少占用为原则，对能保留植物的进行保留。对确实不能避免破坏的植物，切实减轻对植物的破坏。

（5）项目所在区域野生动物稀少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。施工过程中，加强宣传教育，禁止施工人员存在滥捕乱猎等现象。

（6）严格控制施工作业带范围，施工结束后在施工作业区域内种植当地常见草本植物，如沙蒿、针茅等，恢复面积为510m2，植被覆盖度达到80%。
	控制占地范围，并按照环评要求进行生态恢复措施
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘；施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网。.
	不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	施工废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘；施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网，不得随意排放。
	/
	水源井与周边环境的隔离措施，保证水源井所在水环境不受污染，取水口附近不得新建可能产生有毒、有害气体、粉尘、烟雾等的工业项目；划分保护区、制定应急预案，隔离围封、建桩立标等。
	/

	声环境
	施工过程采取施工围挡、使用低噪声设备、夜间禁止施工等。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	选用低噪声设备，采取隔声、衰减距离等措施。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工过程采取运输车辆遮盖、施工场地遮挡、洒水等措施
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾外运至当地政府指定地点存放处置。废弃土石方及钻井泥浆用于周边场地平整。少量生活垃圾依托园区环卫部门进行处理。
	合理处置
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	制定应急预案
	符合当地生态环境部门要求

	环境监测
	/
	/
	水源井水质监测
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	项目符合国家产业政策，选址合理，工程建设不存在重大的资源环境制约因素。施工期及运营期对环境空气、水环境、声环境及生态环境都会造成一定的不利影响，但通过严格落实本报告表中提出的各项环保措施、加强环境管理，严格执行“三同时”制度，工程建设对环境的不利影响将可以得到减轻或消除，各项污染物均能做到达标排放，环境影响可接受，各项环境要素能够满足环境功能区划的要求，同时不会降低当地环境质量。因此，从环境保护的角度来看，项目的建设是可行的。
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1.总则
1.1编制依据
1.1.1法律法规、政策条例
（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版）2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1起施行）；

（6）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；

（7）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号，2021年12月1日起施行）；

（8）《内蒙古自治区环境保护条例》（2018修正）；

（9）《内蒙古自治区水污染防治条例》（2020年1月1日施行）；

（10）《内蒙古自治区地下水管理办法》（2018年1月16日修正）；

（11）《内蒙古自治区地下水保护和管理条例》（2022年1月1日施行）；

（12）《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》（2017年9月29日）。
1.1.2技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

1.1.3与本项目有关文件
（1）《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目可行性研究报告》；
（2）《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）环境影响报告书》；
（3）《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目生活用水水资源论证变更报告表》。
1.2评价标准及保护目标
1.2.1评价标准
根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体指标的评价标准见表1.2-1。

表1.2-1  地下水质量标准摘录（单位：mg/L，pH值除外）

	序号
	检测项目
	标准

限值
	标准来源

	1
	色
	≤15
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	2
	臭和味
	无
	

	3
	浑浊度（NTU）
	≤3
	

	4
	肉眼可见物
	无
	

	5
	pH
	6.5~8.5
	

	6
	总硬度（mg/L）
	≤450
	

	7
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000
	

	8
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	

	9
	氯化物（mg/L）
	≤250
	

	10
	铁（mg/L）
	≤0.3
	

	11
	锰（mg/L）
	≤0.10
	

	12
	铜（mg/L）
	≤1.00
	

	13
	锌（mg/L）
	≤1.00
	

	14
	铝（mg/L）
	≤0.20
	

	15
	挥发性酚类（mg/L）
	≤0.002
	

	16
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	

	17
	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	

	18
	氨氮（mg/L）
	≤0.50
	

	19
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	

	20
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	

	21
	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.00
	

	22
	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	

	23
	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	

	24
	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	

	25
	汞（mg/L）
	≤0.001
	

	26
	砷（mg/L）
	≤0.01
	

	27
	硒（mg/L）
	≤0.01
	

	28
	镉（mg/L）
	≤0.005
	

	29
	铬（六价）（mg/L）
	≤0.05
	

	30
	铅（mg/L）
	≤0.01
	

	31
	三氯甲烷（mg/L）
	≤60
	

	32
	四氯化碳（mg/L）
	≤2.0
	

	33
	总α放射性（Bq/L）
	≤0.5
	

	34
	总β放射性（Bq/L）
	≤1.0
	

	35
	镍
	≤0.02
	


1.2.2保护目标
白垩系碎屑岩类裂隙孔隙水含水层为项目评价范围内主要含水层，应作为本项目地下水环境保护目标。现有一眼水源井以及本项目新建的一眼水源井，也应作为地下水环境保护目标。
1.3评价目的
通过对项目所在区域环境水文地质条件的调查和研究，预测和评价项目区域在建设期和运行期对地下水环境可能造成的直接影响和间接危害，并针对这种危害提出地下水环境保护措施，以预防和控制地下水环境恶化，保护地下水资源，为规划建设项目工程设计与实施及环境管理提供科学依据。

1.4地下水评价等级、评价范围
1.4.1地下水评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于供水工程，属于A水利6、地下水开采工程，属于Ⅳ类项目。

1.4.2地下水评价范围

沿水源井边界向外扩500m形成的区域。详见附图3。
2.项目概况与项目概况
2.1项目由来
内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区住宿人口约2500人，生活水源为地下水，由公司生活区现有一眼水井供给，根据历年使用地下水数据，公司生活区日用水约400m3，现有水井每小时出水量为20m3。进入2023年12月以后，出水量低于10m3左右，难以维持公司生活区生活用水使用，现有水井已存在缺水问题。2023年4月11日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局以“鄂杭环审字〔2023〕9号”文批复了《杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区供水工程》，但该项目一直未开工建设。鉴于上述原因，内蒙古伊泰化工有限责任公司决定新建一眼地下水井，待园区集中供水工程建成后，对生活区地下水井实施封井。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，项目业主委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位通过现场踏勘调查、收集资料及工程分析，根据环境影响评价有关技术导则、规范编制了本项目的环境影响报告表。根据《建设项目环境影响报告表编制指南（生态影响类）（试行）》，本项目应开展地下水专项评价工作。在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，按照环境影响评价的程序和要求，编制了本专项评价报告。

2.2项目概况

本次继续使用现有一眼水井，并新建一眼地下水井及配套附属设施，井深350m。水源井水泵型号为：200QJ40-247/55KW，流量40m3/h，扬程350m。水源井采用管井取水方式，管井结构为钢制螺旋管，管径620mm。水源井水泵的出水管直径均为DN80mm，地面以下为钢筋砼结构，地面以上为砖混结构，水泥砂浆坡层抹平，泵房的建筑面积为3m×3m。地下水由潜水深井泵加压送至生活水处理系统及消防蓄水池（1座，容积120m3），生活原水经现有生活水处理系统处理后暂存于清水池，再经水泵房内水泵加压后以变频供水的方式供生活区各用水点。
本项目主要内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和依托工程组成，具体工程建设内容见下表。
表2-1  项目组成一览表
	组成
	工程内容
	主要组成

	主体工程
	水源井
	继续使用生活区现有一眼水井，新建水源井一眼，井深为350m，井壁直径620mm。

	
	输水管线
	利用现有330m输水管线，新建170m输水管线。

	辅助工程
	水源井附属设施
	半地下式水泵站，地面以下为钢筋砼结构，地面以上为砖混结构，水泥砂浆坡层抹平，泵房的建筑面积为3m×3m。

	
	输水附属设施
	水源井管井结构为钢制螺旋管，管径620mm；水源井水泵的出水管直径为DN80mm，通过直径为DN80的输水管线将水送至各用水点。

	公用设备
	给水
	无固定人员看守，不需供暖和供水，无废水产生，不需排水。

	
	排水
	

	
	供暖
	

	
	供电
	供电由园区电网提供。

	环保工程
	废气
	施工期：施工现场应设置围挡，每天洒水降尘，定期维护施工车辆，减速慢行，起尘物料加盖苫布，使用低污染燃料、加强机械、车辆维修，减速慢行等，合理安排施工时间。

运营期：项目运营期无废气产生。

	
	废水
	施工期：施工废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘；施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网。
运营期：项目运营期无废水产生。

	
	噪声
	施工期：施工过程采取施工围挡、使用低噪声设备、夜间禁止施工等。
运营期：选用低噪声设备，采取隔声、衰减距离等措施。

	
	固废
	施工期：建筑垃圾外运至当地政府指定地点存放处置。废弃土石方及钻井泥浆用于周边场地平整。少量生活垃圾依托园区环卫部门进行处理。

运营期：项目运营期无固废产生。

	
	生态
	（1）对施工场地进行合理的规划，施工时严格划定施工作业范围，施工作业带为3m，在施工带内施工，现有道路可作为施工道路，尽可能缩小施工作业带宽度，在保证施工顺利进行的前提下，减少占地。

（2）管沟开挖要分层开挖、分层堆放、分层回填，将剥离的表土单独堆放，并采取临时密目网苫盖措施防止表土水土流失，保存的表土用于后期的生态恢复，生态恢复采用乡土物种。

（3）施工中基础施工时避开雨季实施地表开挖，且采取随挖随运、随铺随压等措施，同时注意对挖填区及时进行植被恢复、覆盖、闭合，做好水土保持工作，施工结束后做好生态恢复工作。

（4）项目在设计和施工中尽量避免对植物的破坏。以尽量少砍、少占用为原则，对能保留植物的进行保留。对确实不能避免破坏的植物，切实减轻对植物的破坏。

（5）项目所在区域野生动物稀少，主要以鸟类、啮齿类、昆虫类为主。施工过程中，加强宣传教育，禁止施工人员存在滥捕乱猎等现象。

（6）严格控制施工作业带范围，施工结束后在施工作业区域内种植当地常见草本植物，如沙蒿、针茅等，恢复面积为510m2，植被覆盖度达到80%。

	
	水源井保护
	围栏、绿化、防护等。严格按照要求开采量开采，禁止超标开采。


3.地下水环境现状调查与评价
3.1自然环境概况
3.1.1地理位置
杭锦旗位于鄂尔多斯高原西北部，属内蒙古自治区鄂尔多斯市管辖。地理坐标为东经106°55′16′′~109°16′02′′，北纬39°22′33′′~40°52′14′′。

独贵特拉镇位于杭锦旗东北部，东经108°32′41′′~108°46′45′′，北纬40°31′52′′~40°41′53′′。与锡尼镇相距约80km，总面积为2068.71km2。东与杭锦淖尔乡接壤，西与吉日嘎朗图镇相连，南临伊和乌素镇，北靠黄河，与巴彦淖尔盟乌拉特前旗隔河相对，是东部沿河地区文化、经济中心，也是沿河地区交通电讯、供电的枢纽。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，中心坐标为：108°31'56.52"E，40°01'44.59"N。项目地理位置图见附图1。

3.1.2地形地貌
区域海拔在1210m~1270m之间，地势整体呈东南高、西北低，地势起伏较小。该区域内微地貌属丘陵顶部台地地形及丘陵平缓斜坡地形。地基岩土单元分层为：粉细砂、粉土、粗（砾）砂、砂（泥）岩。粉细砂：该层在场区内分布均匀，地层厚度不均匀，层厚一般约为0.6m~7.8m左右。粉土：该层在场区内分布不均匀，局部缺失，地层厚度不均匀，层厚在0.5m~1.6m左右。粗（砾）砂：该层在场区分布不均匀，局部缺失，地层厚度不均匀，厚度一般在0.6m~3.9m左右。砂（泥）岩：风化裂隙发育，裂隙多为张裂。该层在场区内均有分布，地层强度较高，变形量较低。地层厚度较大，未见底（在钻孔深度范围内）。场地地质构造简单，地形条件简单，地基岩土结构简单。

3.1.3气象条件
杭锦旗属大陆性沙漠气候，冬季严寒而漫长，春季干旱少雨且风沙多发。

根据杭锦旗气象站的观测数据统计，杭锦旗近20年平均气压861.1hPa，平均风速为3.2m/s，最大风速为20.0m/s。平均气温7.3℃，最冷的1月份平均气温-10.7℃，而最热的7月份平均气温为22.8℃。极端最高气温38.1℃，极端最低气温-32.3℃。年平均相对湿度为47.0%。年平均降水量为275.5mm，最大年降水量为437.3mm，最小年降水量为164.5mm。年均日照时数3032.9小时。全年主导风向为SSE-S-SSW（30.4%），年静风频率为5.7%。

3.1.4地震烈度
杭锦旗沿黄地区近十年以来，尚未发生过5级以上的地震，但与该地隔河相望的乌拉特前旗地震发生较频繁，有时波及此地，其中1996年乌拉特前旗6.4级地震较为严重，其余均在3级左右，但年发频繁（20次），1996年后乌拉特前旗未发生5级以上地震。该区域地震烈度为6度。

3.1.5土壤植被
杭锦旗由于地貌、气候、植被和水分条件的地域差异，土壤从北向南依次分布为灌淤潮土、风沙土和草原土壤带等更替；地带性草原和荒漠土壤的地域分布从东向西依次为栗钙土、棕钙土、灰漠土和棕漠土等更替。

杭锦旗的自然植被类型，大体分为干旱草原、荒漠化草原、草原化荒漠及荒漠等四个地带性类型，以及沙生植被和草甸植被等非地带性植被类型。由于气候长期干旱，少雨多风，地表沙化严重，形成许多沙地，场区地貌总体为沙地丘陵，地表多被第四系全新统风积砂覆盖，分布浑圆状固定、半固定沙丘及不规则丛草沙堆、平沙地，地形呈波状起伏，沙丘低矮，丘高0.5m～2.5m，坡度5°～8°，其上生长植物种类多以灌木及多年生草本植物为主，主要有沙蒿、黄芪、沙柳、柠条和杂草等耐旱植物。

3.1.6水文地质条件
3.1.6.1区域水文地质条件
1.区域地层概况

区域出露地层有第四系及白垩系。

（1）白垩系（K）地层

白垩世初期，盆地东缘上升为山、南缘及西缘也再度上升，形成四周升起，封闭统一的盆地，沉积了厚达1300m以上的下白垩统保安群陆相碎屑岩沉积，而稍晚在盆地西缘冲断带中形成的六盘山群则为一小型断陷盆地沉积，二者分属不同性质盆地的沉积产物。该期形成的鄂尔多斯白垩系盆地碎屑岩沉积，埋藏相对较浅，厚度巨大，孔隙发育，蕴藏着丰富的地下水，为主要含水层。

①保安群

保安群构成了鄂尔多斯白垩纪盆地的主体，在杭锦旗广泛分布，厚度100m~600m。自下向上可划分为宜君组、洛河组、环河组、罗汉洞组。

宜君组（K1y）：宜君组为一套近源山前洪冲积物，其厚度0～302m，主要为杂色砾岩、砂砾夹砂岩透镜体及少量泥岩薄层。多呈扇状、楔状﹑丘状、透镜状产出，从边缘向盆内迅速变薄、尖灭或过渡为洛河组沙岩。宜君组在区域上与下伏侏罗系安定组、直罗组、芬芳河组多呈微角度不整合或平行不整合接触。砾石成分主要为灰岩、花岗岩及硅质岩和少量砂岩，分选较差，砾径2cm～30cm，一般5cm～6cm；磨圆较好，次棱角—次圆状，以次圆状为主，个别砾石略具定向排列，硅钙质胶结。

洛河组（K1l）：亦称洛河砂岩，地下分布稳定，钻孔中均可见及。平行不整合于侏罗系之上，厚度北薄南厚，一般变化在300m～700m之间，钻孔揭露最大厚度分别为大于700m和855m。

洛河组沙漠相沉积约占同期沉积的2/3，厚度一般在200m～300m，其沉积中心厚度普遍大于400m。以风成沙丘砂岩夹丘间细粉砂岩、泥质岩组合为主。沙丘砂岩是洛河组沙漠沉积主体，以砖红、棕红、紫红色块状中、细粒长石石英砂岩、长石砂岩为主，少量含砾砂岩、粗砂岩、粉细砂岩，以发育巨型交错理、板状层理为特征。岩石结构成熟度和成分成熟度较高，结构疏松，孔隙发育且连通性好。丘间细粉砂岩、泥质岩分布局限，厚度较小，且不连续。砂岩占地层比例高﹑延伸稳定﹑规模巨大﹑结构疏松，而成为盆地最主要的含水层。

冲积扇及辫状河沉积是洛河组另一主要物质。盆地北部在该组底部常见由杂色砾岩﹑砂砾岩﹑含砾砂岩及砂岩组成的冲积扇沉积，其厚度64m～170m，砾石大小混杂，其中不乏大于50cm的漂砾，磨圆较差，泥砂质充填，基底式胶结。辫状河沉积在盆地北部和西部边缘广泛分布，以岩屑长石砂岩﹑长石砂岩﹑长石石英砂岩及含砾砂岩为主，夹粉砂质泥岩﹑泥质粉砂岩和泥岩薄层，局部含石膏。砂岩多具不等粒结构，分选﹑磨圆中等～较差，为厚度不等的透镜状产出。

环河组（K1h）：与洛河组的整合接触。在北部内蒙古境内成片出露，厚度一般在200m～600m。岩性为紫灰、棕红、青灰色岩屑长石砂岩、长石砂岩、砂砾岩、含砾砂岩为主，夹棕红色泥岩、泥质粉砂岩等，钙泥质接触式—孔隙式胶结，发育多个粗→细的沉积旋回。平面上自西向东﹑自北而南的粒度呈由粗变细的趋势。

盆地南部以湖相沉积占主导地位，岩性与北部有明显差异，主要由青灰—灰色中—细粒砂岩﹑粉砂岩﹑泥岩及少量膏盐层的细粒物质组成。含水介质主要为三角洲水上、水下分流河道砂体，其单个砂体厚度具北厚南薄、西厚东薄的特点。统计表明，由北向南从河流沉积至湖泊沉积中心，砂层累计厚度逐渐减小。砂体垂向上具多旋回叠置特征，反映其进﹑退期的演化；平面上常呈不规则长条状及网状向湖内延伸，反映其游荡性特征。

罗汉洞组（K1lh）：罗汉洞组是继环河组河湖相沉积之后，鄂尔多斯盆地复又抬升，且气候逐渐转为干旱，形成以河流、沙漠相为主，局部见有火山溢流玄武岩夹层的沉积组合。岩性由棕红、姜黄色砂岩、含砾砂岩、砾岩夹透镜状泥岩、砂质泥岩组成。在A931井及杭锦旗塔拉沟乡黑石头沟一带，该组中上部有10m左右的黑色气孔状、杏仁状伊丁石玄武岩。

（2）第四系（Q）地层

第四系地层按成因类型分为洪积层、湖积层、风积黄土层，冲—湖积层，冲积层，冲—洪积层，风积沙层等。

①洪积层

下更新统和中更新统及全新统均有发育。其次在大小沟谷和山前冲洪积扇中亦有少量分布。岩性为灰色或杂色砾岩、砂砾岩、砾卵石，夹砂、砂砾及粘质砂土或透镜体，厚度5m～130m。

②风积黄土层

包括下更新统午城组和中更新统离石组及上更新统马兰组，构成塬、峁、梁地貌的基、中、顶三部分。午城组下部为淡肉红色土状亚粘土（石质黄土），夹数—数十层浅棕红色古土壤；上部为浅肉红色石质黄土层，夹10~20层钙质结核，厚2m～84m。离石组为灰黄—浅褐黄色粉砂质黄土，上夹数层褐红色古土壤，下夹灰白色钙质结核层，柱状节理发育，厚度2m~235m。马兰组为浅黄—褐黄色粉砂质黄土和钙质结核，厚5m～70m。

③冲湖积层

包括上更新统萨拉乌苏组﹑全新统的冲湖积层。萨拉乌苏组主要分布在盆地中东部和南部，为河湖相及风积相沉积。岩性底部为1m～2m的黑灰色泥炭﹑泥砂层；中部为浅棕黄色细粉砂土、粉砂、砂质粘土及中粗砂互层；上部浅灰色粘土质含钙质粉砂层，厚5m～90m。属第四系主要含水层。

④冲洪积层

主要见山前扇形平原和冲、洪积扇，以及河流和一、二级阶地中。为土黄色含卵砂砾石、含砾中粗砂，夹薄层粘砂土。具水平及交错层理。厚59m。属主要含水层位。

⑤冲积层

分布于各大冲沟和河漫滩及各级基座阶地之上。包括具水平层理的灰黄、灰绿色次生黄土和其他冲积砂土，底部夹砾石透镜体和钙质结核及黄土块、泥球。厚1m～5m。

⑥风积沙层

主要发布在盆地北部及边缘，构成库布其和毛乌素及乌兰布和沙漠，其他地段均为零星分布。以浅黄色细砂为主，中、粉砂次之。厚0～15m。构成各类高5m～80m沙丘类型，属主要的含水层。

区域地层结构见图3.1-1。
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图3.1-1  区域地层柱状图

2.区域地质构造

杭锦旗在大地构造单元为华北地台（Ⅰ）鄂尔多斯台坳（Ⅰ4）。鄂尔多斯台坳可进一步划分为四个三级构造单元，其由北向南为河套断陷（Ⅰ14）、东胜隆起（Ⅰ24）、赛乌苏坳陷（Ⅰ34）和伊陕斜坡（Ⅰ44）。东胜隆起由北向南又可分为三个四级构造单元，即乌兰格尔隆起（Ⅰ2-44），杭锦旗凹陷（Ⅰ2-24）和伊金霍洛旗隆起（Ⅰ2-34），杭锦旗位于伊金霍洛旗隆起上。所处构造单元为华北地台（Ⅰ），鄂尔多斯台坳（Ⅰ4），东胜隆起（Ⅰ24），伊金霍洛旗隆起（Ⅰ2-34）。见图3.1-2和图3.1-3。
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图3.1-2  区域构造单元划分示意图
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图3.1-3  区域隆起区示意图

华北地台经历了基底形成阶段和盖层稳定发展阶段之后，在晚三叠世末期开始进入地台活动阶段。在华北地台西部开始出现了继承性大型内陆坳陷型盆地~鄂尔多斯盆地，其构造形式总体为一宽缓的大向斜构造（台向斜），核部偏西，中部、东部广大地区基本为水平岩层。

从大地构造发展史来看，燕山初期（早侏罗世）东胜隆起区处于相对的隆起状态，沉积间断，除东南边缘外，普遍缺失这一时期的富县组（J1f）沉积，形成了延安组（J1-2y）与下伏地层延长组（T3y）之间的平行不整合接触关系。燕山早期（早、中侏罗世）、中期（晚侏罗世）盆地稳定发展，沉积了延安组（J1-2y）、直罗组（J2z）和安定组（J2a）。至燕山期末（白垩纪），盆地整体开始抬升、萎缩。喜山期（白垩纪末），盆地最终消失，由接受沉积转而遭受剥蚀，在盆地东北边缘这种剥蚀作用表现得更为强烈，形成了新近系上新统（N2）与下伏地层延安组（J1-2y）呈角度不整合接触关系。

3.区域含水岩组特征

区域属鄂尔多斯台向斜西北部，其水文地质条件严格受大地构造、地貌条件和气象因素控制。从整体看来是一个大致由南向北缓倾斜的单斜构造，区内白垩系地层由南向北缓倾斜，地形上南东高北西低，承压水的流向依从了这种构造条件，反映了区内承压水严格受大地构造控制。区内气候干旱降雨稀少，决定了潜水不发育的特点。

本区含水层岩性主要为白垩系砂岩、砂砾岩。区内发育着巨厚的白垩系陆相碎屑堆积，胶结疏松，组成了良好的含水岩层和蓄水构造，这是内在条件。地形上南高北低，并与岩层倾斜相一致，控制了地下水的径流条件。这就决定了区内含水岩层厚度巨大，分布面积十分广泛的特征。

按地下水含水层岩性、赋存条件，本区地下水主要为碎屑岩类裂隙孔隙水。碎屑岩类孔隙裂隙水，按其含水层沉积旋回、沉积环境、水文地质条件及水力特性，区内地下水为白垩系下统保安群承压水。该含水岩系广泛分布于全区域，地下水补给主要受地貌和构造条件的控制，主要来源于大气降水的渗入补给和区外南部的侧向补给。承压水以顶托越流的方式或通过断层破碎带以上升泉的形式补给潜水或地表水。就其富水性而言，区内碎屑岩裂隙孔隙水的涌水量总体上由北东向南西递增，中部涌水量相对偏小。

根据含水层时代及其成因类型，将区内含水层（组）划为二大类型。叙述如下：

（1）白垩系下统志丹群第四段（K1zh4）紫红色青灰色砂岩含水岩组

广泛分布于区域的西部和西南部。含水岩组岩性主要为紫红色青灰色砂岩。该层钻孔尚未揭穿，仅依据收集钻孔资料推测含水层厚度30m~350m左右，含水层透水性良好。水位埋深一般在5m~15m，涌水量变化较大，涌水量10m3/d~3000m3/d左右。矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca·Mg·Na型水。

（2）白垩系下统志丹群第五—六段（K1zh5+6）紫红色青灰色砂岩含水岩组

分布于区域东北部。含水岩组岩性主要为紫红色青灰色砂砾岩和砂岩，分选不好，透水性相对较差。水位埋深一般在7m~30m，涌水量10m3/d~750m3/d左右。矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca·Mg·Na型水。

区域水文地质图见图3.1-4，水文地质剖面图见图3.1-5。
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图3.1-4  区域水文地质图
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图3.1-5  区域水文地质剖面图

4.区域地下水补给、径流、排泄条件

区内地下水主要靠大气降水补给，其次为区外东南部径流补给。在不同地区，地下水的赋存与运移规律各有差异，故其补给、径流、排泄条件亦不相同。区域位于高平原丘地的缓脊部位，地貌上处于剥蚀和长梁地段，地形切割程度强，降水及其形成的地表径流大部分流失，补给含水层的仅有小部分。区域外地表水为陶来沟、地下水与地层走向相近，因此地表水通过地层补给深部含水层，是深层地下水的补给区。

地下水向西北向径流，地下水径流至地形低洼处，承压水以顶托越流的方式或通过断层破碎带以上升泉的形式补给区外潜水或地表水。由于气候干旱、多风、湿度小，地下水位埋深较大，仅有少量的水通过蒸发被排泄。
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图3.1-6  杭锦旗地表水系图
3.1.6.2评价区水文地质条件

1.工程地质条件

本次勘查深度内，地层主要为粉细砂、泥质砂岩、泥岩组成。描述如下：

（1）粉细砂：黄色、褐黄色，松散-稍密，主要矿物成份为石英、长石，少量云母，颗粒级配一般，局部夹少量植物根系，全厂分布。层低标高1225.75m~1230.67m，层低深度2.0m~3.8m，层厚2.0m~3.8m。

（2）层全风化泥质砂岩：灰绿色，无完整岩芯，泥质胶结，胶结差，破碎，散体状结构，矿物风化蚀变显著，风化裂隙发育，主要矿物大部分风化为砂状，用手捏可碎，用镐可挖，干钻可钻进。层底标高1223.53m～1229.46m，层底深度3.20m～6.00m，层厚0.80m～3.40m。

（3）层强风化泥质砂岩：灰绿色、青灰色，风化裂隙一般发育，泥质胶结，胶结一般，较破碎，层状结构，主要矿物部分风化为砂状，岩芯多呈碎块状，局部为短柱状，用手可掰断或捏碎，用镐可挖，干钻不易钻进，局部夹青灰色泥质砂岩和灰黑色泥岩。层底标高1218.53m～1225.11m，层底深度6.70m～11.00m，层厚2.00m～6.00m。

（4）层中风化泥质砂岩：青灰色、灰绿色，风化裂隙一般发育，矿物成分基本未变，在节理面可见次生矿物，粒状、泥质结构，层状构造，胶结一般，较完整，主要由细砂组成，含少量粘土矿物，岩芯呈短柱状及长柱状，RQD约85%~95%，该层未完全揭露，最大揭露厚度4.5m。

工程地质剖面见图3.1-6。项目场地周边的钻孔柱状见图3.1-7。
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图3.1-6  项目区工程地质剖面图
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图3.1-7  钻孔柱状图

2.评价区地下水含水岩组特征

评价区内主要含水层包括：

（1）白垩系下统志丹群第四段（K1zh4）

含水层岩性为紫红色青灰色砂岩，其厚度和埋藏条件主要受下伏地形因素控制。该含水层接受大气降水的直接补给，地下水动态变化受气候条件控制。单井涌水量在水位降深10m时，可达100m3/d~1000m3/d。水位埋藏深度因地而异，一般在20m~30m。水质较好，矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca·Mg·Na型水。

（2）白垩系下统志丹群第五-六段（K1zh5+6）

含水层岩性为紫红色青灰色砂砾岩和砂岩，其厚度和埋藏条件主要受下伏地形因素控制。该含水层接受大气降水的直接补给，地下水动态变化受气候条件控制。单井涌水量在水位降深10m时，可达10m3/d~750m3/d左右。矿化度小于1g/L，为HCO3-Ca·Mg·Na型水。

3.评价区地下水补给、径流、排泄条件

评价区内地下水埋藏深度变化较大，水位埋深一般在10m~30m，地下水类型主要为承压水，水化学类型以HCO3-Ca·Mg·Na为主。地下水主要靠大气降水的补给。地下水评价区外北西部缓慢径流，在径流过程中，地下水以顶托越流的方式以上升泉的形式补给评价区外北西部潜水或地表水。由于埋深较深，通过蒸发作用而消耗的可以不计。

4.评价区包气带条件

评价区包气带岩性主要为粉细砂，黄色、褐黄色，松散—稍密，主要矿物成分为石英、长石，少量云母，颗粒级配一般，局部夹少量植物根系。层低标高1225.75m~1230.67m，层低深度2.0m~3.8m，层厚2.0m~3.8m，经验渗透系数取值为3m/d。

3.2地下水环境现状调查

根据内蒙古神瑞科技检测有限公司出具的2023年1~3季度《内蒙古伊泰化工有限责任公司水质检测报告》中检验结果如下表。
表3.2-1  水质检测结果一览表

	序号
	检测项目
	2023年

1季度
	2023年2季度
	2023年

3季度
	标准

限值
	达标

情况

	1
	菌落总数（CFU/mL）
	76
	5
	6
	≤100
	达标

	2
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	未检出
	≤3.0
	达标

	3
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	/

	4
	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.001L
	0.001
	0.001L
	≤1.00
	达标

	5
	铬（六价）（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	达标

	6
	臭和味
	无异臭、

异味
	无异臭、

异味
	无异臭、异味
	无
	达标

	7
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	达标

	8
	色度
	5L
	5L
	5L
	≤15
	达标

	9
	阴离子合成洗涤剂（mg/L）
	0.050L
	0.050L
	0.050L
	≤0.3
	达标

	10
	总硬度（mg/L）
	84.1
	52.1
	44
	≤450
	达标

	11
	铝（mg/L）
	0.008L
	0.083
	0.008L
	≤0.20
	达标

	12
	铜（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.00
	达标

	13
	锌（mg/L）
	0.01
	0.01L
	0.01L
	≤1.00
	达标

	14
	镉（mg/L）
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	≤0.005
	达标

	15
	铅（mg/L）
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	≤0.01
	达标

	16
	铁（mg/L）
	0.08L
	0.08L
	0.08L
	≤0.3
	达标

	17
	锰（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤0.10
	达标

	18
	溶解性总固体（mg/L）
	278
	285
	272
	≤1000
	达标

	19
	氟化物（mg/L）
	0.5
	0.6
	0.3
	≤1.0
	达标

	20
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	达标

	21
	砷（mg/L）
	0.0032
	0.0053
	0.0010L
	≤0.01
	达标

	22
	汞（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.001
	达标

	23
	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05
	达标

	24
	氯化物（mg/L）
	44.0
	46.5
	39
	≤250
	达标

	25
	挥发酚（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.002
	达标

	26
	pH
	8.39
	8.45
	7.79
	6.5~8.5
	达标

	27
	浑浊度（NTU）
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	≤3
	达标

	28
	氨氮（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤0.50
	达标

	29
	耗氧量（mg/L）
	1.27
	0.20
	0.44
	≤3.0
	达标

	30
	硫酸盐（mg/L）
	46
	90
	53
	≤250
	达标

	31
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	≤60
	达标

	32
	四氯化碳（mg/L）
	0.0001L
	0.0001
	0.0001L
	≤2.0
	达标

	33
	硝酸盐氮（mg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	≤20.0
	达标

	34
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	/

	35
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/
	/

	36
	总α放射性（Bq/L）
	0.016L
	0.024
	0.042
	≤0.5
	达标

	37
	总β放射性（Bq/L）
	0.034
	0.060
	0.108
	≤1.0
	达标

	38
	溴酸盐（mg/L）
	0.005L
	/
	未检出
	/
	/

	39
	亚氯酸盐（mg/L）
	0.0024L
	0.04L
	0.04L
	/
	/

	40
	氯酸盐（mg/L）
	0.005L
	0.23L
	0.23L
	/
	/

	41
	一氯胺（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	/

	42
	二氧化氯（mg/L）
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	/
	/

	43
	游离余氯（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	/

	44
	镍
	/
	0.005L
	0.005L
	≤0.02
	达标


监测结果表明，2023年1~3季度生活区水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
4.地下水环境影响评价
4.1对地下水资源量的影响
地下水资源可开采量是指在技术条件上可行、经济上合理，在整个开采期内动水位不超过允许值，水质、水量不超过允许范围，不发生危害性环境地质现象和影响已建水源地的正常运行，在此基础上的地下水开采量。根据《内蒙古自治区水资源及其开发利用调查评价》成果：杭锦旗地下水资源量为45320.42万m3，地下水可开采量为23181.54万m3。本项目建成后总取水量仍为9.27万m3/a，取水量占地下水资源可开采量比例不大，因此项目取水对地下水资源量的影响较小。

4.2对地下水水质的影响
施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。

（1）施工生产废水

本项目施工废水主要为洗井废水、抽水试验废水、管道试压废水及管道冲洗废水、施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水。

施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水主要含水泥碎粒、沙土等悬浮物污染；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量30%~50%，pH值约6~7，经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘。

洗井废水、管道试压废水及管道冲洗废水产生量约500m3，主要成分为SS（100mg/L），经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘。

抽水试验废水其水质与地下水基本相同，无其他污染物，可用于场地洒水、抑尘和绿化用水。

（2）生活污水

本项目施工人员雇用工程当地居民，不设置施工营地。生活污水是施工队伍的生活活动造成的，包括盥洗废水。冲厕废水及盥洗废水产生量为5.76m3，主要污染物为COD、NH3-N及SS。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区（南区）（锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司生活区内，施工期间不设置施工营地、临时食堂等。施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网。
综上所述，施工期所有废水均合理处置，因此对地下水水质影响较小。

4.3对生态系统的影响
根据《内蒙古自治区水资源及其开发利用调查评价》成果：杭锦旗地下水资源量为45320.42万m3，地下水可开采量为23181.54万m3。本项目建成后总取水量仍为9.27万m3/a，取水量占地下水资源可开采量比例不大，因此对区域内的相关方取水条件影响很小。

取水对区域地下水可利用量有影响，但本项目取水是为了满足伊泰化工公司生活区用水要求，符合生活用水优先的水资源配置原则，其他新建项目在实施过程中，对水资源的配置调整都必须优先考虑生活用水要求，因此项目取水对区域水资源配置方案基本没有影响。

综上所述，本项目取水对水生态的影响较小。同时对现状区域水资源量影响较小，一定程度上可以缓解地区水资源供需紧缺的局面。

5.地下水环境保护措施

建设取水口与周边环境的隔离措施，保证本工程取水口所在水环境不受污染，取水口附近不得新建可能产生有毒、有害气体、粉尘、烟雾等的工业项目。对取水构筑物及各处理构筑物应采取隔离措施，可采用绿化带等隔离防护措施将生产区与周边环境隔离。在取水口附近设置隔离防护措施，创造良好的生产环境。

（2）加强施工场地废水监督和管理，严禁直接排入周边的地表水体。

（3）施工废水经临时防渗沉淀池沉淀后上清液用于洒水降尘；施工人员冲厕废水及盥洗废水依托厂区现有污水管网处理。

（4）施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工场地产生的施工废水不得随意排放，将洗井废水和钻井泥浆水收集后排入临时防渗沉淀池，沉淀后上清液用于洒水降尘。

（5）优化各类节水措施。

（6）加强文明施工和环保意识教育，妥善处理生活垃圾，搞好清洁卫生工作，并严禁生活垃圾乱丢弃而污染水体。

（7）优化施工方案，避开在雨季进行土石方开挖；对施工产生的废渣及时清运，裸露土地应及时采取覆土和绿化的工程措施。

6.地下水环境管理与监测

6.1施工期环境管理

建设单位在施工期应设立环境管理机构，设置1～2名专（兼）职环境管理人员，从事施工期的环境管理工作。

（1）建设单位与施工单位签订的施工合同应明确施工期环境保护职责，施工单位为建设单位负责，承担施工区域的环境管理，落实施工期各项环保措施，并安排专职的环境管理人员。

（2）建设单位有责任和义务对施工现场环保问题进行监督性检查，确保施工期环境保护工作得到有效实施。

6.2运营期环境管理

运营期环境管理主要内容是做好水井日常维护养护工作，科学管控地下水开采方案，不得超采地下水，做好日常水质、水位监测。

（1）对水井、输水管网做好维护工作，并做好记录存档。

（2）做好地下水水质监测，并将检测报告整理备案。

6.3环境监测计划

根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，在本项目启用期间，监测计划一览表见下表：

表6.3-1  运营期环境质量监测计划表

	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	控制标准

	地下水
	水源井
	pH值、耗氧量、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、阴离子表面活性剂、砷、硒、汞、镉、铅、六价铬、镍、菌落总数、总大肠菌群，共26项指标
	1次/月
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）


7.地下水环境影响专项评价结论
项目地下水水源水质均较好，取水水源水量及水质均满足项目要求；项目取水对区域水资源、区域地质环境及其他用水户影响较小；对周边地下水水质影响较小；取水对周边环境影响不大，取水方案可行。本项目从地下水环境保护角度考虑是可行。
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