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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市塔然高勒万蒙商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张荣
	联系方式
	15049882777

	建设地点
	鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉村新胜七社

	地理坐标
	109°4′58.490″E，39°53′18.066″N

	国民经济

行业类别
	C3021
水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	新建（迁建）

改建

扩建

✔技术改造
	建设项目

申报情形
	✔首次申报项目             

不予批准后再次申报项目

超五年重新审核项目     

重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	杭锦旗发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	杭发改发〔2010〕217号

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	18

	环保投资占比（%）
	9
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	✔否

是
	用地面积（m2）
	38219m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/


1.严控新建、扩建高污染、高耗水、高耗能项目。2.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。3.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

		1.本项目为混凝土搅拌站技改项目，污染物排放经合理措施治理后均可达标排放，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。

2.本项目冬季不生产，无需取暖。
3.本项目不存在土壤污染途径，无重金属及恶臭气体排放。
	符合

	
	污染物排放管控要求
	1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。2.禁止在人口集中地区熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

	1.本项目拟实行“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，确保污水应收尽收，全部回用于工业用水不外排。

2.本项目位于塔然高勒煤电物流园区，不属于人口集中地区，且项目不存在焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革等其他产生有毒有害烟尘及恶臭气体的物资。
	
	资源利用效率要求

	1.电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。水资源节约和循环利用达到国内先进水平。2.强化水资源论证管理，优化水资源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

	本项目用水由地下水取水及外购水两部分组成，地下水取水量为4000t，已取得取水许可手续；剩余用水外购。
	符合



	根据《内蒙古自治区主体功能区划》本项目未在限制开发区域（重点生态功能区）中，同时本项目所在地未在《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发〔2018〕11 号）的准入负面清单内。因此项目符合环境准入要求。

综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。
	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.现有项目概况

1.1现有项目批复情况

鄂尔多斯市塔然高勒万蒙商砼有限责任公司30万立方米/年商品混凝土搅拌站项目于2010年7月5日取得《杭锦旗发展和改革局关于杭锦旗塔然高勒万蒙商砼搅拌站30万立方米/年商品混凝土建设项目备案的通知》（杭发改发〔2010〕217号）。2010年7月1日完成《鄂尔多斯市塔然高勒万蒙商砼有限责任公司30万立方米/年商品混凝土搅拌站建设项目环境影响登记表》（杭环评2010-023）。

本项目建设过程中，由于销售需求达不到30万立方米/年商品混凝土，因此项目建设内容发生变化，由2台180型搅拌机更改为1台180型搅拌机，1台120型搅拌机，年产量为5万立方米商品混凝土。
1.2现有项目基本情况

鄂尔多斯市塔然高勒万蒙商砼有限责任公司30万立方米/年商品混凝土搅拌站项目前已建成2条混凝土生产线，其中HES180型搅拌机1套和HES120型搅拌机1套，并包含配料斗、螺旋输送机和搅拌机、水泥储存仓4个、粉煤灰储存仓4个、外加剂罐4个及储水罐2座；配套建设了磅房、实验室、三级沉淀池、玻璃钢化粪池、办公区等。现有工程组成一览表见表2.1-1。
表2.1-1项目组成一览表

工程类别
项目名称
主要内容、功能
备注
主体工程
混凝土搅拌站
建设2条混凝土生产线，其中180型搅拌机1套，120型搅拌机1套，年产混凝土5万立方米。

已建成
储运工程

砂石储料库
建设三面围挡，围挡2m高的砂石储料库。
已建成
砂石上料仓
建设半封闭上料仓。
已建成
水泥、粉煤灰筒料仓
水泥储存仓为4个钢板圆筒仓，单个容量300t；粉煤灰储存仓为4个钢板圆筒仓，单个容量300t。
已建成
外加剂罐
外加剂为液体，设置4个外加剂罐，单个容量为5t。
已建成
水罐
设置储水罐2座，单个容量为30t。
已建成
皮带输送机
厂区共设置2条输送皮带机，从上料仓至搅拌站，总长度约45m。
已建成
辅助工程
地磅及磅房
建设地磅及磅房，占地面积28m2。
已建成
实验室
建设实验室，用于混凝土试块力学测试、检验，占地面积50m2。
已建成
办公生活设施
砖混结构，内设办公区及食堂，1000m2。
已建成
公用工程
给水工程
厂区生产用水和生活用水使用厂区地下水井。
/
排水工程
本项目生活污水进入厂区玻璃钢化粪池，委托环卫部门定期拉运处理；生产废水循环使用，无外排。
已建成
供电工程
项目总用电量为6500KWh，由当地电网供给。
/
供暖工程
冬季不生产，无需取暖。
/
环保工程
废气

原料储存及卸料粉尘：碎石和砂石采用三面2m高挡墙的原料堆场。
已建成
粉料筒仓呼吸孔粉尘：水泥、粉煤灰等粉筒仓为全封闭筒仓，筒仓顶部配有震动仓顶布袋除尘器（共8套），处理后经8个20m高排气筒排放。
已建成
运输车辆动力起尘：厂界四周建成2m高围墙；厂区道路、停车场及其他地面硬化绿化，定时洒水；降低车辆运输速度；并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。
/
废水

搅拌机、运输车辆、实验室废水经收集三级沉淀处理后回用于混凝土搅拌混合，不外排。厂区设置了三级沉淀池，三级沉淀池均为混凝土结构，容积均为120m³，沉淀池采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
已建成
搅拌混合用水全部进入产品；料棚抑尘用水、道路抑尘用水全部自然蒸发。
/
生活污水建设一座20m³玻璃钢防渗化粪池，生活污水经沉淀后委托环卫部门定期拉运处理。
已建成
噪声

基础减震、选用低噪声设备等。
/
固废
经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用。
/
沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后，回用于混凝土生产。
/
实验室混凝土块、逸散混凝土集中收集拉运至政府指定处理点处理。
/
生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。
/
1.3现有工程产品方案

现有项目年产各强度等级（C10-C60）的预拌商品混凝土5万m³，具体品种标号根据市场要求确定，各种产品符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）中的相关要求，产品方案参数见表2.1-2

表2.1-2产品方案一览表
序号

名称
产量（万立方米/年）
备注
1

商品混凝土
5
运输车辆运输
1.4现有工程原辅材料消耗情况

（1）现有项目生产商品混凝土的主要原料为水泥、粉煤灰、砂、碎石、外加剂和水，原辅材料来源均有保障，主要原辅材料消耗见表2.1-3。

表2.1-3主要原辅材料消耗表
序号

名称
年耗量（万t/年）
来源
厂区储存形式
1

水泥
1.2
外购，汽运（灌装）
筒料仓
2
砂
3
外购，汽运（散运）
储料仓
3
碎石
4
外购，汽运（散运）
储料仓
4
粉煤灰
0.35
外购，汽运（灌装）
筒料仓
5
外加剂
0.05
外购，汽运
罐装
6
水
1.26
地下水，回用水及外购
水罐
（2）现有项目动力消耗见表2.1-4所示

表2.1-4主要动力消耗情况表
类别
名称
年耗量

来源
备注
动力消耗
电
6500KWh
当地电网供给
/
新水
1.21（t/年）
取用地下水及外购
/
1.5现有项目公用工程

（1）供水

现有项目生产用水和生活用水由地下水取水及外购所得，总新水量为50.6m³/d（1.21万t/a）

①生产用水

生产用水主要是搅拌混合用水、搅拌机及运输车辆清洗用水、实验室用水、料棚抑尘用水、道路抑尘洒水等。

搅拌混合用水：现有项目年产预拌商品混凝土5万m³，根据《行业用水定额》（DB15/T385-2020）预拌混凝土用水量按0.2m³/m³计算，则年产用水量为41.7m³/d（1万t/a）。

搅拌机及运输车辆清洗用水：搅拌机冲洗水量约为1.0m³/d（240m³/a）,混凝土罐车清洗用水量约为1.0m³/d（240m³/a），则搅拌机、运输车辆清洗用水总量为2.0m³/d（0.048万t/a）。

实验室用水：实验室用水主要是混凝土试块、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，为物理实验，不需要化学试剂和化学药品，本项目实验室用水量为0.5m³/d（0.012万t/a）。

料棚抑尘用水：料石储料库占地面积7251㎡，为全封闭，抑尘用水定额按0.5L/㎡·d计，则料棚抑尘用水量为3.63m³/d（0.0871万t/a）。

道路抑尘用水：项目道路占地面积2100㎡，厂区运输道路用水1.0L/㎡·d，则道路抑尘洒水量为2.1m³/d（0.050万t/a）。

②生活用水

本项目劳动定员17人，现有项目每天工作8h；职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为0.68m³/d（0.0163万t/a）。

（2）排水工程

搅拌混合用水全部进入产品，不外排；料棚抑尘用水、道路抑尘洒水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水经沉淀后回用于生产，不外排。现有项目所排废水主要为生活污水。

①生活污水：生活污水量按用水量的80％计算，则职工生活污水产生量为0.54m³/d（0.0131万t/a）。生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门定期拉运处理。

②搅拌机、运输车辆清洗废水：搅拌机、运输车辆清洗用水总量为2.0m³/d（0.0480万t/a），废水的产生量按用水量的80％计算，则清洗废水产生量为1.6m³/d（0.0384万t/a），经沉淀池处理取上清液回用生产。

③实验室废水：实验室废水量按用水量的90%计算，则实验室废水产生量为0.45m³/d（0.0108万t/a）。实验室用水主要是混凝土试块、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，不需要化学试剂和化学药品，所以实验室废水经沉淀池处理后取上清液可回用于生产。
现有项目运行期间水平衡表见2.1-5，水平衡图见2.1-1。

表2.1-5现有项目运行期间水平衡表
类别
用水项目
用水量（m³/d）
排污系数
废水量
备注
新鲜水
回用水
1
搅拌混合用水
41.7
2.05
-
-
-
2
生活用水
0.68
0
0.8
0.54
-
3
搅拌机清洗水
1.0
0
0.8
0.8
回用生产
4
运输车辆清洗水
1.0
0
0.8
0.8
回用生产
5
实验室用水
0.5
0
0.9
0.45
回用生产
6
道路洒水抑尘
2.1
0
/
0
-
7
料棚抑尘用水
3.6
0
/
0
-
合计
50.6
2.05
-
2.59
-
（3）供电工程

现有工程总用电量为6500KWh，由当地电网供给
（4）供暖工程

本项目冬季不生产，无需取暖。
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图2.2-1 项目水平衡图 （单位：m³/d）
2.本次技改建设项目概况

2.1项目基本情况
本项目技改主要更新优化环保设备。新建1座全封闭砂石料储存库，水泥硬化地面，碎石、砂料在库内分区堆放，占地面积7251㎡，储料量约4.2万吨；厂区设置2条全封闭式输送皮带机，从上料仓至搅拌站，单线长度约45m；缓存斗盖与搅拌机技改为全封闭状态；其余主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程等依托现有项目。新建工程组成一览表见表2.2-1。

表2.2-1项目组成一览表

工程类别
项目名称
主要内容、功能
备注
储运工程

砂石储料库
建设全封闭砂石料储存库，占地面积7251㎡，储料量约4.2万吨。地面水泥硬化，分区堆放。
新建
砂石上料仓
缓存斗盖与搅拌机技改为全封闭状态。
新建
皮带输送机
厂区输送皮带技改为全封闭式输送皮带机，从上料仓至搅拌站，单线长度约45m。
新建
公用工程
给水工程
厂区生产用水和生活用水使用厂区地下水井
/
排水工程
本项目生活污水进入厂区玻璃钢化粪池，委托环卫部门定期拉运处理；生产废水循环使用，无外排。
依托
供电工程
项目总用电量为6500KWh，由当地电网供给
/
供暖工程
冬季不生产，无需取暖
/
环保工程
废气

原料储存及卸料粉尘：碎石和砂石采用建设全封闭砂石料储存库；
新建
粉料筒仓呼吸孔粉尘：水泥、粉煤灰等粉筒仓为全封闭筒仓，筒仓顶部配有震动仓顶布袋除尘器（共8套），处理后经8个20m高排气筒排放；
新建
运输车辆动力起尘：厂界四周建成2m高围墙；厂区道路、停车场及其他地面硬化绿化，定时洒水；降低车辆运输速度；并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集；
/
废水

搅拌机、运输车辆、实验室废水经收集三级沉淀处理后回用于混凝土搅拌混合，不外排。厂区设置了三级沉淀池，三级沉淀池均为混凝土结构，容积均为120m³，沉淀池采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
依托
搅拌混合用水全部进入产品；料棚抑尘用水、道路抑尘用水全部自然蒸发。
/
生活污水建设了一座20m³玻璃钢防渗化粪池，生活污水经沉淀后委托环卫部门定期拉运处理。
依托
噪声

采取了基础减震，选用低噪声设备。
/
固废
经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用。
/
沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后回用于混凝土生产。
/
实验室混凝土块、逸散混凝土集中收集拉运至政府指定处理点处理。
/
生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。
/
2.2主要原辅材料
本项目原辅材料与现有项目相比未产生变化。
2.3产品方案 

本项目生产的产品与现有项目相比未产生变化。

2.4公辅工程 

本项目给排水、供暖、供电与现有项目相比未产生变化。
2.5劳动定员及工作制度 

本项目劳动定员，年运行时间与现有工程相比未产生变化。
2.6项目平面布置
本项目改造的原料储存库，其位置与现有工程项目相比未产生变化。厂区总平面布置见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期施工工艺流程及产排污环节分析
（1）施工期施工工艺流程：

项目施工期主要进行办公楼土建工程施工、设备安装以及各种附属工程的建设，需经过平整场地、生产区地面硬化、结构建设、浇灌地面等几个阶段。施工期施工流程及产污环节见下图。


 图1  施工期施工工艺流程及产排污节点图
（2）施工期产排污环节分析
①大气环境：主要为施工粉尘、运输车辆行驶时造成的道路扬尘。

②声环境：主要噪声源包括混凝土搅拌机、运输平台、汽车吊车等，以及各施工阶段的各种运输车辆等。

③水环境：施工期产生的废水包括混凝土搅拌废水、冲洗废水和生活污水。

④固废环境：主要是水泥袋、铁质弃料、木材弃料、施工车辆运输时散落物料以及施工人员的生活垃圾等

二、运营期工艺流程及产排污环节分析

1.运营期工艺流程

（1）原料本项目生产所需要的原料有水泥、砂子、粉煤灰、石子和外加剂，其中水泥原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存：砂子、石子等由运输车辆运至全封闭原料堆棚内堆存：外加剂存放于外加剂罐中备用。

（2）加料储存于原料堆棚的砂子、石子由装载机铲入配料斗，进行称量，称量完毕后再通过密闭水平皮带输送至原料提升斗，原料提升斗将砂子、石子提升至搅拌主机里的原料中间仓，砂子、石子由原料中间仓放料阀放进搅拌机内：水泥等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌主机内，经称量后放料进搅拌机；搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。

（3）各种搅拌原料经过计量后，进入搅拌仓中进行机械式强制搅拌，原料进入搅拌机时按设定的顺序进料，以减少进料时产生的粉尘。本工艺搅拌过程全部采用电脑自动控制，以有效保证混凝土的质量。

（4）成品生产出的混凝土成品由混凝土罐车直接装运，送到用户指定的建筑工地进行砼浇筑。运营期工艺流程及产污环节见下图。

图2运营期工艺流程及产排污节点图

2.产排污分析

（1）原料

本项目生产所需要的原料有水泥、砂子、粉煤灰、石子和外加剂，其中水泥原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存：砂子、石子等由运输车辆运至原料堆棚内堆存：外加剂存放于外加剂罐中备用。

（2）加料

储存于原料堆棚的砂子、石子由装载机铲入配料斗，进行称量，称量完毕后再通过密闭水平皮带输送至原料提升斗，原料提升斗将砂子、石子提升至搅拌主机里的原料中间仓，砂子、石子由原料中间仓放料阀放进搅拌机内，水泥等粉状原料则通过螺旋输送机上料至搅拌主机内，经称量后放料进搅拌机，搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。

（3）搅拌

经过计量后的各种原料进入搅拌仓中进行机械式强制搅拌。原料进入搅拌机时按设定的顺序进料，以减少进料时产生的粉尘。本工艺搅拌过程全部采用电脑自动控制，以有效保证混凝土的质量。

（4）成品

生产出的混凝土成品由混凝土罐车直接装运，送到用户指定的建筑工地进行砼浇筑。为保证原料产品质量，厂区内对原料及产品进行质量检测。主要包括原料细度、稠度检测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可使用。整个检测过程中均不使用任何化学药品。
3.现有项目废气产排污情况

现有项目废气主要是粉尘，包括原料储存及卸料扬尘、砂石配料输送扬尘、搅拌机入料口粉尘、粉料筒仓呼吸孔粉尘和运输车辆动力起尘。

（1）现有项目水泥和粉煤灰储存于筒料仓内，砂子和碎石堆放在三面2m高围挡的储存库中。

（2）砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，项目砂石提升以皮带输送方式完成。
（3）粉料筒仓呼吸性粉尘
现有项目所使用的水泥、粉煤灰等粉状原料由密封罐车运至站内，正压送入相应原料筒仓内储存。在运输过程中，伴随着仓内压力的增加，压缩空气通过仓顶呼吸孔释放压力，此时会排放一定量的粉尘。本项目有8个筒仓，每个筒仓设置1台布袋除尘器。根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编 著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十混凝土配料”推荐的混凝土配合料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算水泥、粉煤灰筒仓呼吸孔生产性粉尘产生量。处理后水泥筒仓呼吸孔粉尘经仓顶排气筒排放，粉煤灰筒仓呼吸孔粉尘经仓顶排气筒排放，排气筒高度均为20m。除尘器风机设计处理风量均为3000m3/h，圆筒结构，过滤面积36m2，滤芯数量20支，除尘效率≥99.5%。本项目水泥年用量为12000t/a，粉煤灰年用量为3500t/a。项目水泥筒仓粉尘产生量为1.4t/a；粉煤灰筒仓粉尘产生量为0.42t/a。每座筒仓粉尘经仓顶除尘器处理，水泥筒仓粉尘排放量为0.007t/a：粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.0021t/a。

（4）运输车辆起尘

现有项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。厂区道路、停车场及其他地面已全部实现硬化，定期洒水；定期对驶出车辆进行冲洗清洁。

4.现有项目废水产排污情况

现有项目搅拌混合用水全部进入产品，不外排；料棚抑尘用水、道路抑尘洒水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水进入三级沉淀池沉淀后回用于生产。生活废水产量较小，污染物单一，浓度低，生活污水经化粪池沉淀后委托环卫部门定期拉运。

5.现有项目噪声产排污情况

现有项目噪声主要来源于搅拌机、装载机、物料传输装置等运转过程中产生的噪声。通过选用低噪声设备，设备安装减震垫，并加强维护。

	与项目有关的原有环境污染问题
	原有项目未建设全封闭储料棚，部分原料为苫盖；未建设全封闭配料斗和螺旋输送机和搅拌站。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状

1.常规污染物环境质量现状

本项目选取《2022年内蒙古自治区生态环境质量状况公报》（2023年6月5日发布）统计数据。

2022年鄂尔多斯市环境空气各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求（颗粒物浓度扣除沙尘天气影响后），判定项目所在区域为环境空气质量达标区。各污染物数据具体见表3-1。

表3-1  环境空气质量数据表

环境

因子

浓度/ug/m3
标准值/ug/m3
占标率

P/%
达标情况

SO2
年均浓度

11
60

18.3
达标

NO2
年均浓度

20
40

50.0
达标

PM10
年均浓度

47
70

67.1
达标

PM2.5
年均浓度

22
35

62.9
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.0mg/m3
4mg/m3
25.0
达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

132
160ug/m3
82.5
达标

从基本污染物区域空气质量现状可知，污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO均低于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的年平均浓度限值。由此可知，项目所在区域城市环境空气质量达标，属于达标区域。

2.项目区特征污染物环境质量现状

本项目中涉及的废气污染特征因子为TSP，针对特征因子，指南中给出的要求为：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5000米范围内近3年的现有监测数据，如无相关数据，选择当季主导风向下风向的1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目特征因子环境质量现状由内蒙古城矿环境检测有限公司于2024年6月5日~6月9日进行监测，监测点位为厂区下风向。监测数据见表3-2。

（1）监测点位

本次环境空气质量现状监测在评价区域内共布设1个监测点，具体点位信息见表6。
表 3-2 环境空气监测点布设表

编号

监测点名称

检测项目

1

厂区下风向1km
日均值TSP
（2）监测时间与频率

TSP监测日均值，监测三天，每天一次；

（3）监测结果

表 3-3 特征污染因子现状监测结果统计一览表

点位名称及编号

检测项目

采样时间
颗粒物（μg/m3）

评价结果
厂区下风向2024778Q1
2024.06.05
10:00-（次日）10:00

238
-
2024.06.06
10:20-（次日）10:20

193
-

2024.06.07
13:22-（次日）13:22

226
-

标准限值

300
执行标准

《环境空气质量标准》GB3095-2012表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级标准。
备注

-
由上表分析可知：评价区内监测点中TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值要求，故区域环境空气质量良好。

二、地下水及土壤环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，指南中未给出土壤环境保护目标。本次依照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3给出的分级判别依据确定土壤环境保护目标。

经调查，本项目周围500m范围内不存在上述要求中的地下水环境保护目标，周围不存在敏感或较敏感的土壤环境保护目标，属于不敏感。且本项目对区域地下水、土壤的影响途径极小。综合考虑，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测，仅给出相关的污染防治措施。

三、声环境质量现状

本项目声环境质量现状监测由内蒙古城矿环境检测有限公司于2024年6月5日开展，监测点位分别为厂界四周。监测数据见表3-3。监测频次为：监测一天，昼夜各一次，监测数据见表3+4。

表 3-4 噪声监测结果一览表


点位名称
检测时间
样品编号
检测结果dB（A）
评价结果
厂界东
2024.06.05
13:40
2024778ZS1-1

53.0
-
22:01
2024778ZS1-2

45.2
-
厂界南
13:56
2024778ZS2-1

54.7
-
22:16
2024778ZS2-2

44.5
-
厂界西
14:12
2024778ZS3-1
52.0
-
22:30
2024778ZS3-2
44.0
-
厂界北
14:28
2024778ZS4-1
53.6
-
22:46
2024778ZS4-2
45.3
-
执行标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

备注
-
由表可见，声环境质量现状监测昼间值在52.0-54.7dB（A）之间，夜间值在44.0-45.3dB（A）之间。昼间和夜间声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目周边声环境质量较好，项目生产未对周边声环境质量产生较大影响。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）中关于环境保护目标的规定：“大气环境：明确厂界外500m米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。

根据调查，本项目周围不存在大气环境、地下水环境、声环境及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气污染物排放标准

本项目筒仓颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值；厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。

表 3-5《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1
生产过程
生产设备
污染物
浓度
散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备
颗粒物
20（mg/m3）
表 3-6《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3
序号
污染物项目
限值
限值含义
无组织排放监控位置
1

颗粒物

0.5
监控点于参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
2.噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值，见表3-7。
表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准

项
目

噪声限值[等效声级 dB（A）]
标准来源

厂界噪声

昼间65
夜间55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类区


	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工期大气环境影响及保护措施
（1）扬尘

本项目施工期的扬尘主要来源于平整场地、地基开挖取土、弃土和建材装卸等施工作业，砂石堆料以及施工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运输时引起的道路扬尘。主要污染物为TSP。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。类比同类型工程浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程，产生量约为20mg/m3~50mg/m3。

（2）工程机械废气  

各类燃油动力机械（如汽车、推土机、铲运车、柴油车等）在进行场地平整、挖填、土方运输等作业时排放的废气，其中主要含有NOx、CO等，产量小，为无组织间断排放。

基于上述分析，本次环评提出以下措施：
①合理安排施工现场，确保运输车辆不得装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落。同时，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，保持一定的湿度，防止道路扬尘。

②对施工现场实行合理化管理，砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房或者依托现有厂区内库房存放，尽量减少搬运环节。

③合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

④施工阶段结束后应当及时清理弃土、杂物及建筑垃圾等。
采取以上措施后，施工期扬尘产生量较小，对环境空气质量影响较小，本项目施工期影响只是暂时的。随着施工期的结束，施工期的影响也随之消失。

2.施工期水环境影响及其保护措施
施工期生活污水：施工人员为当地施工队伍，项目工程量较小，施工人员亦较少，产生的少量生活污水进入厂区化粪池。

施工生产废水：施工生产废水主要是含泥浆或沙石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，本项目施工废水排入厂区现有污水管网，进入污水处理厂进行处理。采取上述措施后对周围水环境影响较小。

3.施工期声环境影响及其保护措施
根据工程分析，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声，土石方开挖强度超过90dB（A），大型施工机械声源强度超过95dB（A），大型运输机噪声源声级多在85dB（A）以上。特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间，不得在22:00-06:00期间施工。

③合理进行施工场地布置。

综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准要求。

4.施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废弃物主要为施工过程中挖出的土石方、建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。其中废土石用于厂区道路建设，建筑垃圾用于场区平整填埋，生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处置。
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	1.运营期大气影响及其保护措施
本项目废气主要是粉尘，来源于原料储存及卸料扬尘、砂石破碎粉尘、砂石配料输送扬尘、搅拌机入料口粉尘、粉料筒仓呼吸性粉尘、运输车辆动力粉尘。

（1）卸料扬尘

本项目水泥和粉煤灰储存于筒料仓内，砂子和碎石堆放在封闭储存库内，因此砂石装卸过程会产生一定的扬尘。卸料起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算：

Q＝e0.61u·M/13.5

式中：Q﹣自卸汽车卸料起尘量，g／次：

M﹣汽车吨位（20t）:

U-﹣地面平均风速，m/s，取2.4m/s。

根据以上公式计算可知：在不采取任何措施的情况下Q=6.40g／次。项目年运输砂和碎石量约为4.2万t，则卸料起尘为0.013t/a。项目砂子和碎石堆放在密闭原料储库内，装卸也在封闭的储库内进行，储库顶部安装喷淋抑尘装置对可控制原料沙含水率不低于7%，且原料装卸过程尽量减小装卸落差。采取措施后抑尘率达90%，则本项目原料砂石卸料起尘无组织排放量为0.001t/a。

（2）砂石配料输送过程中扬尘

本项目砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，项目砂、石提升以皮带输送方式完成，出料口密闭接入搅拌站。根据类比《乌兰察布市筑安基业混凝土有限公司新建年产40万立方米混凝土搅拌站项目》中砂石配料粉尘产生情况，砂石配料、运输过程粉尘产生量约为0.108t/a。本项目输送带两侧和上部为封闭结构，上料仓顶部定期洒水抑尘，通过以上处理措施砂石投料粉尘排放量可削减约95％以上，可有效减少砂石配料过程粉尘的无组织排放，无组织排放量约为0.0054t/a。

（3）搅拌机入料口粉尘

搅拌过程粉尘产生量根据《空气污染和控制手册》提供的数据计算，搅拌过程的产污系数为0.02kg/t物料，本项目搅拌料总量为5万t/a，则粉尘产生量为0.1t/a。项目皮带输送机全封闭，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，通过以上处理措施粉尘排放量可削减约95％以上。年搅拌时间1920h，经计算粉尘无组织年排放量为0.005t/a。
（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测点位、监测因子和频次见表4-1。
表 4-1 大气环境监测内容一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

厂界下风向
TSP
1次/年，必要时增加频次
《水泥工业大气污染物排放标准》

（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求

2.运营期对地表水、地下水环境影响及其保护措施
（1）废水环境影响分析

技改后项目未产生额外废水排放。现有项目搅拌混合用水全部进入产品，不外排；料棚抑尘用水、道路抑尘洒水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水进入三级沉淀池沉淀后回用于生产。生活废水产量较小，污染物单一，浓度低，生活污水经化粪池沉淀后委托环卫部门定期拉运。
①生活污水

本项目劳动定员17人，现有项目每天工作8h，职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为0.68m³/d（163.2m³/a）。项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政管网。生活污水量按用水量的80％计算，则职工生活污水产生量为0.54m³/d（130.6m³/a）。生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门定期拉运处理。

②搅拌机、运输车辆清洗废水：搅拌机、运输车辆清洗用水总量为2.0m³/d（480m³/a），废水的产生量按用水量的80％计算，则清洗废水产生量为1.6m³/d（384m³/a），经沉淀池处理取上清液回用生产。

③实验室废水：实验室废水量按用水量的90%计算，则实验室废水产生量为0.45m³/d（108m³/a）。实验室用水主要是混凝土试块、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，不需要化学试剂和化学药品，所以实验室废水经沉淀池处理后取上清液可回用于生产。
3.声环境影响及其保护措施
（1）噪声环境影响分析

项目技改后未新增噪声源，现有项目营运期间主要噪声源为搅拌机、装载机、物料传输装置等。

（2）噪声污染物防治措施

本项目新增固定噪声源声级较低，项目通过选用低噪声设备、噪声较大的设备如搅拌机、水泵等置于减振台上，经厂房隔声等降噪措施并经距离衰减后可使噪声得到有效控制，对周围声环境的影响不大，项目运营期厂界环境噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。评价要求项目运营生产期间严格控制生产时间，夜间禁止高噪声设备运转。

（3）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测点位、监测因子和频次见表4-2。

表 4-2 噪声环境监测内容一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

噪声
厂界四周各设一个监测点
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

4.固体废物影响及其保护措施
技改后项目未产生额外固体废物。现有项目固体废物主要有：布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池沉渣、实验室混凝土块、生活垃圾等。

经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用；沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后回用于混凝土生产；实验室混凝土块、逸散混凝土集中收集拉运至政府指定处理点处理；生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	4座水泥筒仓仓顶排口
	TSP
	每个筒仓顶部均安装布袋除尘器
	《水泥工业大气污染物排放标准》

（GB4915-2013）表1标准

	
	4座粉煤灰筒仓仓顶排口
	TSP
	每个筒仓顶部均安装布袋除尘器
	

	
	原料储存及卸料扬尘
	TSP
	砂石原料堆放在密闭原料储库内，原料装卸过程中尽量减少卸料落差
	《水泥工业大气污染物排放标准》

（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求

	
	砂石配料输送过程扬尘
	TSP
	砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓。厂区道路硬化，定期洒水抑尘。
	

	
	搅拌机入料口粉尘
	TSP
	搅拌主机采用钢结构，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布连接
	

	地表水环境
	搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水
	SS
	经三级沉淀池沉淀处理后，全部回用，无外排
	/

	
	料棚抑尘用水、道路抑尘用水
	SS
	自然蒸发
	/

	
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N
	经化粪池沉淀后委托环卫部门拉运处理
	/

	声环境
	搅拌机、装载机、物料传输装置等运转装置
	等效连续A

声级
	采取隔声、消音、基础减振、吸声、阻隔、衰减等治理措施降低噪声源强度。
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）
3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	除尘器收集的粉尘返回生产系统回用；沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后回用于混凝土生产；实验室混凝土块、逸散混凝土集中收集拉运至政府指定处理点处理；生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	技改后项目未产生额外废水排放。现有项目搅拌混合用水全部进入产品，不外排；料棚抑尘用水、道路抑尘洒水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水进入三级沉淀池沉淀后回用于生产。生活废水产量较小，污染物单一，浓度低，生活污水经玻璃钢防渗化粪池沉淀后委托环卫部门定期拉运。沉淀池采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	-

	环境风险

防范措施
	-

	其他环境

管理要求
	-


六、结论

	综上所述，本项目建设符合国家产业发展政策；本项目在落实各项污染防治措施的前提下，可以做到污染物达标排放；本项目的运营对周围环境的影响较小，周围环境质量可维持现状。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减总量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	无组织
	0.0091
	
	
	0.0234t/a
	
	0.0325
	

	
	
	有组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	
	
	
	

	
	除尘系统收集的粉尘
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	废活性炭
	
	
	
	
	
	
	

	
	废机油
	
	
	
	
	
	
	

	
	废导热油
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1：
委托书

内蒙古城矿环境检测有限公司：
鄂尔多斯市塔然高勒万蒙商砼有限责任公司拟在鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇乌定补拉村新胜七社，建设《鄂尔多斯市塔然高勒万蒙商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站改造项目》。该项目总投资200万元，其中环保投资为18万元，占总投资的9%。项目占地面积为38219m2，利用现有厂区进行建设，不新增用地。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，现委托内蒙古城矿环境检测有限公司进行该建设项目的环境影响评价工作。请内蒙古城矿环境检测有限公司按照建设项目环境影响评价有关技术规范的要求尽快开展工作。
               鄂尔多斯市塔然高勒万蒙商砼有限责任公司
                           2024年7月8
本项目位置
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注：G：废气 S：固废 N：噪声W：废水
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