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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	内蒙古大禾建设伊和乌素苏木拌合站项目

	项目代码
	2408-150625-04-01-661408

	建设单位联系人
	姚斌
	联系方式
	18947870006

	建设地点
	鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查

	地理坐标
	（108 度 27 分 11.749 秒， 40 度 10 分 12.599 秒）

	[bookmark: _GoBack]国民经济
行业类别
	C3021水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业，55石膏、水泥制品及类似制品制造302

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	杭锦旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	15
	环保投资（万元）
	3.0

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	□否
是本项目已于2024年6月建设完成并运营，属于未批先建项目。2024年9月2日收到《鄂尔多斯市生态环境局行政处罚决定书》（鄂环罚决字〔2024〕7-20号），于2024年9月7日缴纳全部罚款。        
	用地面积（m2）
	19910

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。
本项目位于伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，所在地为优先保护单元。经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态环境脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地。根据生态红线的划定范围，本项目不在生态保护红线范围内。
综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线
根据2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标”。故项目所在区域为达标区域。
本项目为水泥稳定级配碎石拌合站建设项目，运营过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废物，采取相应措施后均可达标排放，不会明显降低区域环境质量现状，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目不属于高污染、高能耗产业类型，项目资源利用包括水、电、土地和原料，项目用水量、用电量和土地使用量相对较小，即项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为优先保护单元，环境管控单元名称为杭锦旗-水土保持生态功能重要区域，管控单元编码为ZH15062510002。
本项目与该单元管控要求的符合性见下表：
表1-1  项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析
	内容
	管控要求
	符合性分析
	相符性

	空间布局约束
	1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计问题，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草等成果。
	本项目为公路建设配套的临时水泥稳定级配碎石拌合站建设项目，道路施工结束后，拆除临时拌合站，恢复地块植被。
	符合

	
	2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。
	本项目不在生态保护红线区范围内。
	符合


2.选址合理性分析
本项目为杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程（施工二标段）配套的水泥稳定级配碎石拌合站，位于鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，所在区域未占用农田、林地、自然保护区、风景名胜区等。2024年6月17日，项目取得《杭锦旗林业和草原局关于广西交建工程建设集团有限公司杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程（施工二标段拌合站）项目临时占用草原的行政许可决定》（杭林草许准〔2024〕16号）。（详见附件3）
本项目厂址500m范围内无居民等敏感目标，且通过采取报告表中提出的各项环保措施后，本项目的建设对环境影响较小。因此，本项目选址合理。
3.产业政策符合性分析
本项目属于水泥制品制造业，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中限制类、淘汰类、鼓励类项目，为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
杭锦旗交通运输局建设的杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程，于2024年3月29日取得《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程环境影响报告表的批复》（鄂杭环审字〔2024〕4号），该工程于2024年6月开工建设，预计2025年6月竣工。本项目为杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程施工二标段配套建设临时拌合站。道路施工结束后，拆除临时拌合站，恢复地块植被。
本项目于2024年6月建成并投入运营，属于未批先建，鄂尔多斯市生态环境局于2024年9月2日出具了《鄂尔多斯市生态环境局行政处罚决定书》（鄂环罚决字〔2024〕7-20号），明确本项目未办理环保审批手续，擅自开工建设并投入运行。违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定，并给予处罚。2024年9月7日，内蒙古大禾建设有限公司已全额缴纳罚款。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“302石膏、水泥制品及类似制品制造”中的“55商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造302”，需编制环境影响评价报告表。因此，内蒙古大禾建设有限公司委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我单位第一时间进行现场踏勘、必要的现状监测及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。
2.建设内容
项目名称：内蒙古大禾建设伊和乌素苏木拌合站项目
建设单位：内蒙古大禾建设有限公司
建设性质：新建（未批先建）
[bookmark: _Hlk172558676][bookmark: _Hlk80536582]建设地点：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程K36+100右侧100米处。厂址中心地理坐标为：E108°27′11.749″，N40°10′12.599″。项目地理位置图见附图2。
[bookmark: _Hlk172558683]建设内容及规模：本项目计划年生产水泥稳定级配碎石12万t，建设一套800型水泥稳定级配碎石拌合站。本项目为杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程施工二标段配套建设临时拌合站。
占地面积：本项目占地面积19910m2。
项目投资：总投资为15万元，其中环保投资为3.0万元，占总投资的20% 。
本项目工程具体组成见表2-1。
表2-1 项目组成一览表
	类别
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体
工程
	水泥稳定级配碎石拌合站
	建设水泥稳定级配碎石生产线1条，占地面积240m2，配备800型水泥稳定级配碎石拌合站1套，包含1个封闭式配料斗、1条36m长封闭式输送带、1套18m2全封闭搅拌楼，年计划生产水泥稳定级配碎石12万t。
	已建

	储运工程
	砂石料场
	厂区南侧设置砂石料场，占地面积4000m2，石屑、碎石分区堆放，堆高2m，储量约0.9万吨。项目为公路建设配套的临时拌合站，砂石料场采用三面挡墙（长度共计220m，高2.5m），上方苫盖密目网，并进行洒水抑尘。
	新建

	
	粉料筒仓
	水泥稳定级配碎石拌合站配备水泥筒仓2个，单个容量为80t。
	已建

	
	水池
	储水池一座，容量为30m3。
	已建

	辅助工程
	办公区
	租用杭锦旗至651县道与S215省道交叉口公路工程施工二标段项目部办公区，位于厂区南侧60m处，内设办公区、生活区、实验室、一般固废暂存间等。实验室用于混凝土试块力学测试、检验。
	依托

	公用
工程
	给水工程
	厂区生活用水为外购桶装水，生产用水为外购中水。
	--

	
	排水工程
	本项目生活污水经二标段项目部已建化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理；生产废水循环使用，无外排。
	已建

	
	供电工程
	由当地电网供给。
	--

	
	供暖工程
	冬季不生产，无需取暖。
	--

	环保
工程
	废气
	原料堆存装卸粉尘：碎石和石屑堆存于砂石料场，砂石料场采用三面挡墙，上方苫盖密目网，并进行洒水抑尘。
	新建

	
	
	配料输送粉尘：输送带密闭，上料口三面封闭，上方设置喷淋装置。
	已建

	
	
	物料混合搅拌粉尘：水稳料生产线建设封闭式搅拌机组。搅拌机组均配备脉冲布袋除尘器，设排气口，无排气筒，为无组织废气。
	已建

	
	
	粉料筒仓呼吸孔粉尘：水泥粉筒仓为全封闭筒仓，每个筒仓顶自带一台仓顶袋式除尘器，处理后由仓顶排气口（高15m）排放。
	已建

	
	
	运输车辆动力起尘：厂区内定时洒水；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。
	已建

	
	废水
	搅拌机、运输车辆清洗废水、实验室废水经收集三级沉淀处理后回用于混凝土搅拌混合，不外排。厂区设置了三级沉淀池，三级沉淀池为混凝土结构，容积为20m3，沉淀池采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
	已建

	
	
	搅拌混合用水全部进入产品，料场抑尘用水、道路抑尘用水全部自然蒸发。
	

	
	
	项目依托二标段项目部，生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理。
	

	
	固废
	经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用。
	--

	
	
	沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后回用于混凝土生产。
	

	
	
	实验室产生的混凝土块集中收集后暂存于一般固废暂存间，作为此路段填方材料。
	

	
	
	生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。
	

	
	噪声
	采用减震、消声、隔音等措施，并加强绿化。
	--


2.产品方案
本项目年计划生产水泥稳定级配碎石12万t，产品方案及产品执行标准见表2-2。
表2-2  项目产品方案
	产品名称
	生产规模
	产品执行标准

	水泥稳定级配碎石
	12万t/a
	《城镇道路工程施工质量验收规范》（DBJ08-118-2005）



3.原辅材料及动力消耗情况
本项目生产水泥稳定级配碎石的主要原料为水泥、石屑、碎石和水，原辅材料来源均有保障。根据其产量估算其主要原、辅材料消耗量见表2-3。



表2-3 主要原辅材料及动力消耗情况表
	类别
	名称
	年耗量（t）
	来源
	厂区储存形式

	水泥稳定级配碎石
	水泥
	6000
	水泥厂外购，汽运（灌装） 
	筒料仓

	
	石屑
	45000
	砂石厂外购，汽运（散运）
	料场

	
	碎石
	63000
	砂石厂外购，汽运（散运）
	料场

	
	水
	6000
	外购及回用水
	水池


本项目动力消耗见表2-4：
表2-4 主要动力消耗情况表
	类别
	名称
	年耗量（单位）
	来源
	备注

	动力消耗
	电
	50000KWh
	当地电网供给
	/

	
	新水
	6997.2m3/a
（含生产用水）
	厂区生活用水为外购桶装水，生产用水为外购中水。
	/


4.主要生产设备
本项目各种设备以国内先进设备为主，完全能够满足本项目所制定的产品方案要求，也可适应生产品种的变化要求。主要设备选择如下：
表2-5 项目主要设备一览表
	[bookmark: _Hlk137585380]序号
	名称
	数量
	单位

	1
	800型水泥稳定级配碎石拌合站
	1
	套

	2
	筒仓
	2
	个

	3
	搅拌运输车
	10
	台

	4
	配料斗
	1
	套

	5
	装载机
	2
	台

	6
	实验设备
	1
	套

	7
	电子汽车衡（地磅）
	1
	台


5.厂区总平面布置
本项目总占地面积19910m2，出入口位于场地东部，中部为砂石料场，搅拌机及筒仓布设于厂区北部。本项目总平面布置基本合理。厂区平面示意图见附图2。
6.劳动定员及生产制度
本项目运营期工作人员5名，年工作天数210天，每天工作8小时。
7.公用工程
（1）供水
①生产用水
生产用水主要是搅拌用水、搅拌机及运输车辆清洗用水、实验室用水、抑尘用水等。
搅拌用水：项目建成后年计划生产水泥稳定级配碎石12万t，根据建设单位提供资料，每吨产品耗水量为5%，则年生产用水量为6000m3/a（28.57m3/d）。
搅拌机及运输车辆清洗用水：搅拌机清洗用水量为1.0m3/d（210m3/a）；项目共有混凝土罐车10辆，混凝土罐车四天冲洗一次，平均每辆冲洗用水量约0.5m3，折算日用水量为1.25m3/d（262.5m3/a）。则搅拌机、运输车辆清洗用水总量为472.5m3/a（2.25m3/d）。
实验室用水：实验室用水主要是混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，为物理实验，不需要化学试剂和化学药品，本项目实验室用水量为105m3/a（0.5m3/d）。
抑尘用水：砂石料场占地面积4000m2，砂石料场采用三面挡墙，上方苫盖密目网，并进行洒水抑尘，抑尘用水定额按1L/m2·d计，则料场抑尘用水量为840m3/a（4m3/d）。
②生活用水
本项目劳动定员5人，根据《行业用水定额》（DB15/T385 2020），本项目年工作210d，每天工作8小时，职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为42m3/a（0.20m3/d）。
厂区生活用水为外购桶装水，生产用水为外购中水。厂区新增用水量为6997.2m3/a（33.32m3/d），回用水量为462m3/a（2.2m3/d）。
（2）排水工程
搅拌用水全部进入产品，不外排；抑尘用水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水经沉淀后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理。
①生产废水
搅拌机、运输车辆清洗废水：搅拌机、运输车辆清洗用水总量为472.5m3/a（2.25m3/d），废水的产生量按用水量的80%计算，则清洗废水产生量为378m3/a（1.80m3/d）；清洗废水经沉淀池处理取上清液回用生产。
实验室废水：实验室废水量按用水量的80%计算，则实验室废水产生量为84m3/a（0.4m3/d）。实验室用水主要是混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，不需要化学试剂和化学药品，所以实验室废水经沉淀池处理后取上清液可回用于生产。
②生活污水
生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为33.6m3/a（0.16m3/d）。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理。
项目用排水情况具体见表2-6，水平衡见图2-1。
表2-6 项目用排水情况一览表
	序号
	用水项目
	用水量（m3/d）
	排污系数
	损失量（m3/d）
	废水量（m3/d）
	备注

	
	
	新鲜水
	回用水
	
	
	
	

	1
	搅拌用水
	26.37
	2.2
	—
	28.57
	/
	—

	2
	清洗用水
	2.25
	　
	0.8
	0.45
	1.8
	回用生产

	3
	实验室用水
	0.5
	　
	0.8
	0.1
	0.4
	回用生产

	4
	抑尘用水
	4
	　
	0
	4
	0
	—

	5
	生活用水
	0.2
	0
	0.8
	0.04
	0.16
	—

	合计
	33.32
	2.2
	—
	33.16
	2.36
	—
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图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d）
（3）供电工程
项目总用电量为50000KWh，由当地电网供给。
（4）供暖工程
本项目冬季不生产，无需取暖。


	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc65446908]项目生产工艺及流程
一、施工期工程分析
施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-2。
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图2-2 施工期工艺流程图
二、运营期工程分析
水泥稳定级配碎石拌合站工艺及产污环节
（1）原料 
本项目生产所需要的原料有水泥、石屑、碎石和水，其中水泥原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存；石屑、碎石等由运输车辆运至原料堆场内分区堆存，采用密目网苫盖，并进行洒水抑尘
（2）加料
储存于原料储料场的石屑、碎石由装载机铲入配料斗，进行称量，称量完毕后再通过输送带输送至搅拌机；水泥通过螺旋输送机密闭上料至搅拌主机内，经称量后放料进搅拌机；搅拌用水采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。
（3）搅拌
原材料进入全封闭搅拌机完成搅拌过程，经过充分的搅拌，水泥和石屑、碎石的亲和力达到最大。
（4）卸料
卸料过程由电脑控制，搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。生产出的水泥稳定级配碎石由运输车运送到施工现场。
为保证原料及产品质量，厂区内对原料及产品进行质量检测。主要包括原料细度、稠度检测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可使用。整个检测过程均不使用任何化学药品。
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图2-4 水泥稳定级配碎石拌合站工艺流程及产污环节图
主要污染工序
1.施工期主要污染工序
（1）废气：主要为扬尘以及施工机械、运输车辆废气。
（2）废水：主要为施工人员生活污水和施工废水。
（3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。
（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
2.运营期主要污染工序：
（1）废气：主要为原料堆存装卸粉尘、配料输送粉尘、物料混合搅拌粉尘、粉料筒仓呼吸孔粉尘、运输车辆动力起尘。
（2）废水：主要为生产废水和生活污水。
（3）噪声：主要为搅拌机、装载机等设备运转过程中产生的噪声。
（4）固体废物：主要为布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池沉渣、实验室混凝土块、生活垃圾等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.环境空气质量现状监测与评价
1.1达标区判断及基本污染物环境空气质量
根据2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标”。
项目所在区域为达标区域。
1.2环境空气质量现状补充监测
（1）监测布点
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，结合厂址所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价共设置1个大气环境质量现状补充监测点。北京华成星科检测服务有限公司于2024年8月8日至2024年8月10日连续3天在项目厂区对TSP进行采样。
（2）环境空气质量现状评价结果
监测期间，监测点TSP日均浓度监测数据统计分析结果见表3-2。
表3-2 环境空气质量现状评价表
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准
（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标频率%
	达标情况

	1#厂区内
	TSP
	24小时
	300
	96-108
	36
	0
	达标


根据监测结果，环境空气中TSP的24小时平均值检测结果均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。
2.声环境质量现状
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，因此，本次未开展声环境质量现状调查。
3.地下水环境、土壤环境
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。
经调查，本项目不存在地下水、土壤污染途径，项目周围500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周围不存在敏感或较敏感的土壤环境保护目标，属于不敏感。综合考虑，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测，仅给出相关的污染防治措施。
4.地表水、生态环境
地表水：本项目周围不存在地表水体。
生态环境：依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内还有生态环境保护目标时，应开展现状调查。本项目位于杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，原有地块植被覆盖率较低，动物稀少。项目不涉及生态保护红线、不涉及各类自然保护地。项目周边无生态环境敏感目标，因此不开展生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	项目拟选址在杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-5。
表3-5 环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	相对厂址
	人数
	保护级别

	
	
	方位
	距离（m）
	
	

	环境空气
	厂界外500m范围内无大气环境敏感目标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级标准

	声环境
	厂界外50m范围内无声环境敏感目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	地下水
	厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	生态环境
	项目位于杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，原有地块植被覆盖率较低，动物稀少。项目不涉及生态保护红线、不涉及各类自然保护地，周边无生态环境敏感目标。




	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
本项目施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。
表3-6 施工期大气污染物排放标准一览表
	时期
	污染物
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	排气筒高度
	二级
	
	

	施工期
	颗粒物
	/
	/
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放标准限值


运营期废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值。
表3-7 运营期大气污染物排放标准一览表
	标准名称
	相关限值

	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准
	生产设备
	颗粒物（mg/m3）

	
	水泥仓及其他通风生产设备
	20

	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准
	无组织排放限值
	0.5


2.噪声排放标准
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，具体指标见表3-8。
表3-8 噪声排放标准一览表
	时期
	噪声限值Leq 〔dB（A）〕
	排放标准

	
	昼间
	夜间
	

	施工期
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	运营期
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值


3.固体废物标准
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。


	总量
控制
指标
	无。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目已于2024年6月建设完成并运营，属于未批先建。项目建设对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工噪声、土建固废等。项目施工期较短，且产生的环境影响随着施工的结束而消失。项目建设期未发生环保纠纷等问题，对建设期主要环境影响和保护措施回顾性分析如下：
1.废气
施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。
（1）施工扬尘
施工扬尘主要产生在以下环节：①土石方开挖、回填以及现场堆放扬尘；②建筑材料（水泥、沙子、碎石等）的搬运以及堆放扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括运输车辆在施工区内道路行驶产生的扬尘和含泥土的运输车辆带到施工区外道路产生的扬尘）。
扬尘的主要成分是TSP，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，施工期间避开了大风天气，采取了施工场地定时洒水、露天堆放物料苫盖、施工现场四周围挡等措施，因此，施工阶段产生的扬尘对周围大气环境的影响较小。
（2）施工机械废气
本项目施工过程中主要有运输车辆、挖掘机等机械，以柴油为燃料，产生了一定量的废气，主要成分是HC、CO、NOx等。施工期间加强车辆和机械设备的管理，维持施工机械良好运转，并选择符合标准的燃油。由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，对周围大气环境的影响较小。
2.废水
建筑施工期间的废水包括施工废水和施工人员的生活污水。
施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗废水。施工时设置临时沉淀池，将含泥沙的雨水、泥浆水等经沉淀池沉淀处理后回收利用，不外排。施工人员生活污水产生量很少，经二标段项目部已建化粪池收集，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理。
施工废水和生活污水得到了妥善处理。
3.噪声
根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：
①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间，未在22:00-06:00期间施工。
③合理进行施工场地布置。
综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）所规定的噪声标准的要求。
4.固体废物
施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的建筑弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期固体废物经过合理处置，对周围环境影响较小。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1.废气
1.1大气污染源源强核算及污染物产排情况
本项目涉及的主要产排污工段为：物料输送储存和物料混合搅拌两个工段，包括原料堆存装卸粉尘、配料输送粉尘、物料混合搅拌粉尘、粉料筒仓呼吸孔粉尘，以及运输车辆动力起尘。以上工段的主要污染物为：颗粒物。
（1）物料输送储存粉尘
①石屑、碎石堆存及装卸粉尘（G1）
本项目石屑、碎石堆放在砂石料场内，砂石料场采用三面挡墙，上方苫盖密目网，并进行洒水抑尘。因此砂石堆存过程会产生一定的扬尘。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy= {Nc×D×(a/b)＋2×Ef ×S}×10-3
式中：ZCy—装卸扬尘产生量，t；
FCy—风蚀扬尘产生量，t；
Nc—年物料运载车次，取5400车；
D—单车平均运载量，取20t/车；
a—内蒙古风速概化系数，取0.0017；
b—物料含水率概化系数，取0.0017；
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，取3.606kg/m2；
S—堆场占地面积，取4000m2。
根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为136.85t。颗粒物排放量按下列公式进行核算：
Uc＝P× (1-Cm) × (1-Tm)
式 中：P—颗粒物产生量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，洒水措施取74%；
Tm—堆场类型控制效率，项目砂石料场为半敞开式，故取60%。
根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物排放量Uc为14.23t/a，以无组织形式排放。
②水泥筒仓呼吸孔粉尘（G2、G3）
项目所使用的水泥原料由密封罐车运至站内，正压送入相应原料筒仓内储存。在输送过程中，伴随着仓内压力的增加，压缩空气会通过仓顶呼吸口释放压力，此时会排放一定量的粉尘。本项目原料中水泥采用筒料仓储存，原料水泥用量为6000t。
参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准中储罐排气排放因子为0.12kg/t（卸料）进行计算，则水泥输送进入筒料仓过程中粉尘产生量为0.72t/a，本项目有2个水泥筒仓，每个水泥筒仓粉尘产生量为0.36t/a。项目每个筒仓顶自带一台仓顶袋式除尘器，筒仓粉尘经除尘器（处理效率99%），处理后由仓顶排气口（高15m）排放，除尘器风机设计处理风量均为3000m3/h。本项目水泥年用量为6000t/a，每辆散装水泥罐车可装原料20t，全年水泥运输、装料300次。每装完一车原料的时间约为0.5h，则全年水泥装罐时间为150h，每个水泥罐装罐时间为75h。则每座水泥筒仓粉尘排放量为0.0036t/a，排放速率为0.048kg/h，排放浓度16mg/m3。
③配料输送粉尘（G4）
本项目砂石原料利用装载机由砂石堆存运至上料仓，项目砂石提升以输送带输送方式完成，出料口密闭接入搅拌站；本项目水泥储存于立式圆形封闭筒仓，出料口密闭接入搅拌站。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中混凝土制品（水泥、砂子、石子等）物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，本项目水泥稳定级配碎石产量合计为12万t，则粉尘产生量为14.4t/a。本环评要求输送带密闭，上料口三面封闭，上方设置喷淋装置，可有效遏制粉尘的扩散。洒水抑尘率为74%，围挡抑尘率为60%，综合除尘率为89%左右。可有效减少配料过程粉尘的无组织排放，无组织排放量约为1.58t/a。
（2）物料混合搅拌粉尘（G5）
项目水稳料生产线建设封闭式搅拌机组，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中搅拌过程的产污系数为0.13kg/t-产品，本项目水泥稳定级配碎石产量合计为12万t，则粉尘产生量为15.6t/a。
本项目搅拌机组均配备脉冲布袋除尘器进行环保除尘，末端治理效率为99%。布袋除尘器设排气口，无排气筒，为无组织废气。经计算本项目搅拌废气颗粒物排放量为0.16t/a。
（3）运输车辆动力起尘（G6）
本项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。厂区内定时洒水；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集，可有效减少运输扬尘的产生。
表4-1 废气污染物产排污情况及处理措施一览表
	污染源强
	污染物
	污染物产生情况
	风量
m3/h
	排放
形式
	污染防治措施
	污染物排放情况

	
	
	产生
量t/a
	浓度
mg/m3
	
	
	
	排放
量t/a
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3

	G1
	物料输送储存粉尘
	石屑、碎石堆存装卸粉尘
	颗粒物
	136.85
	/
	/
	无组织
	砂石料场三面挡墙、密目网苫盖、洒水抑尘（除尘效率90%）
	14.23
	2.82
	/

	G2
	
	1#水泥筒仓呼吸孔粉尘
	颗粒物
	0.36
	1600
	3000
	有组织
	筒仓顶自带仓顶袋式除尘器（除尘效率99%）+15m排气口
	0.0036
	0.048
	16

	G3
	
	2#水泥筒仓呼吸孔粉尘
	颗粒物
	0.36
	1600
	3000
	有组织
	
	0.0036
	0.048
	16

	G4
	
	配料输送粉尘
	颗粒物
	14.4
	/
	/
	无组织
	输送带密闭，上料口三面封闭，上方设置喷淋装置（除尘效率89%）
	1.58
	0.94
	/

	G5
	物料混合搅拌粉尘
	颗粒物
	15.6
	/
	/
	无组织
	封闭式搅拌机组+脉冲布袋除尘器（除尘效率99%）
	0.16
	0.09
	/

	G6
	运输车辆起尘
	颗粒物
	少量
	无组织
	厂区内定时洒水
	少量


1.2废气达标排放分析
根据上述污染源分析，本项目有组织废气主要为水泥筒仓粉尘，筒仓顶自带仓顶袋式除尘器（除尘效率99%）处理后，经15m高排气筒排放，排气筒颗粒物排放浓度均为16mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准排放要求；无组织废气主要为石屑、碎石堆存装卸粉尘，配料输送粉尘，物料混合搅拌粉尘以及运输车辆扬尘等，原料堆场砂石料场采用三面挡墙（高度2.5m），上方苫盖密目网，并进行洒水抑尘；物料输送采用密闭输送带，上料口三面封闭并上方设置喷淋装置；搅拌工序采用封闭式搅拌机组，自带脉冲布袋除尘器，采取以上措施后排放的粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。
项目所在区域为环境空气质量达标区，建设单位对各有组织和无组织粉尘产生环节均采取有效的抑尘措施，正常工况下污染物均能稳定达标排放，对周边大气环境影响较小。此外，当出现重污染天气时，企业应错峰运行，根据当地政府要求采取停产、限产等措施，并编制环境风险应急预案等。
1.3监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目大气监测的监测点位、监测因子和频次见表4-2。
表4-2 大气环境监测内容一览表
	类别
	监测项目
	污染环节
	监测位置
	监测频次
	控制指标

	有组织废气
	颗粒物
	筒仓
	筒仓排气口
	1次/两年，至少在运行期内监测1次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准

	无组织废气
	颗粒物
	堆存、转运、搅拌等
	场界外上风向设1个参考点，下风向设3个监测点
	1次/季度
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准



2.废水
2.1废水产生及排放情况
搅拌用水全部进入产品，不外排；抑尘用水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水产生量为462m3/a（2.2m3/d），主要污染物为PH、SS、TDS等，其中pH值为10～12，SS浓度为3000mg/L～5000mg/L，TDS浓度为3000mg/L～5000mg/L，经沉淀后回用于生产，不外排。
本项目生活污水量为0.16m3/d，33.6m3/a，污染物产生浓度为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
因此，本项目对周围水环境影响较小。
2.2废水处置可行性
本项目搅拌混合用水全部进入产品，不外排；抑尘用水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水经沉淀后回用于生产，不外排。故本项目所排废水主要为生活污水。
搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水进入三级沉淀池，厂区设置三级沉淀池，三级沉淀池为混凝土结构，容积为20m3，厂区的生产废水经三级沉淀池沉淀处理后，全部回用，无外排。对沉淀池进行防渗后可实现长期稳定处理状态，对环境影响较小，措施可行。
项目生活污水产生量较少，污染物单一，浓度低，生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理，措施可行。
3.噪声
3.1噪声源强及治理措施
项目噪声主要来源于搅拌机、装载机、物料传输装置等运转过程中产生的噪声。根据设计，项目各噪声设备采取的降噪措施，对噪声有一定衰减，详见表4-3。
表4-3 各声源设备的噪声级
	设备名称
	声级值
dB（A）
	降噪措施
	采取措施后源强dB（A）

	搅拌机
	83
	隔声、减震，设备置于搅拌车间内
	70

	输送带
	70
	减震、密闭运输
	56

	螺旋输送机
	70（正常工况）
	减震
	58

	水泵
	68
	减震、隔声、设备置于搅拌车间内
	62



3.2噪声预测及达标情况
根据本项目特点及厂区情况，本评价重点考虑噪声源至受声点的距离衰减和厂房围护结构的屏蔽效应，忽略空气吸收、树木及其它地面效应。声级的计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中点声源几何发散衰减的基本公式，计算公式如下：
Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r/r0)
多个噪声源同时存在时，总声级的计算公式为：
[image: ]
根据以上公式计算，在采取环评提出的降噪措施后，运营期项目主要产噪设备对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-4。
表4-4 主要产噪设备对厂界噪声的预测结果一览表
	预测点位
	贡献值/dB（A）
	标准值/dB（A）
	达标情况

	东厂界
	37.4
	昼间：55
夜间：45
	达标

	南厂界
	35.8
	
	达标

	西厂界
	38.5
	
	达标

	北厂界
	42.5
	
	达标



设备噪声采取减震、隔声处理等措施后，对厂区各厂界噪声贡献值为35.8～42.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对环境产生影响较小。
3.3 噪声排放环境监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中相关要求制定了本项目监测计划，具体见下表：

表4-5 噪声环境监测计划一览表
	类别
	监测项目
	监测点位置
	监测频率
	执行标准

	噪声
	厂界
	Leq（A）
	厂界四周
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准


4.固体废物
本项目固体废物主要有：布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池沉渣、实验室混凝土块、生活垃圾等。各类固体废物产生量及处置措施见表4-6。
表4-6 固体废物产污环节及利用或处置情况一览表
	产生
环节
	固废
名称
	固废
属性
	物理
性状
	主要有毒有害物质名称
	环境危险特性
	年度产生量（t/a）
	贮存方式
	利用方式或去向
	利用或处置量
（t/a）
	环境管理要求

	布袋除尘器
	除尘灰
	一般
固废
	固态
	无
	无
	16.16
	布袋
	回用于生产
	16.16
	执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	沉淀池
	沉淀池沉渣
	一般
固废
	固态
	无
	无
	0.5
	原料库暂存
	回用于生产
	0.5
	

	实验室
	实验室混凝土块
	一般
固废
	固态
	无
	无
	0.5
	一般固废暂存间
	暂存于一般固废暂存间，作为此路段填方材料
	0.5
	

	员工
	生活垃圾
	生活
垃圾
	固态
	无
	无
	0.53
	垃圾桶
	统一收集于有盖垃圾箱收集，委托环卫部门定期处理。
	0.53
	/


采取以上措施后，本项目运营期固体废物均得到合理处置。
5.地下水及土壤环境
项目营运期产生的大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘。产生的生产废水沉淀后回用不外排，其主要污染物为悬浮物。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理。
项目使用的原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子。
项目产生的废水处理设施等防渗措施不到位或发生事故性排放，废水可能会下渗对地下水、土壤产生污染。项目对沉淀池进行防渗等，底部防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，对地下水及土壤环境影响较小。
6.环境风险分析
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HI/T169-2018）的要求，本项目不涉及环境风险物质，故不开展环境风险分析。
7.“三同时”验收清单
表4-7 建设项目“三同时”工程验收一览表
	类型
	污染工序
	环保措施
	验收标准

	废气
	粉料筒仓呼吸孔粉尘
	筒仓顶自带仓顶袋式除尘器+15m排气口
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准

	
	原料堆存装卸粉尘
	砂石料场三面挡墙、密目网苫盖、洒水抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准

	
	配料输送粉尘
	输送带密闭，上料口三面封闭，上方设置喷淋装置
	

	
	物料混合搅拌粉尘
	封闭式搅拌机组+脉冲布袋除尘器
	

	
	运输车辆起尘
	厂区内定时洒水
	

	废水
	生产废水
	搅拌机、运输车辆清洗废水、实验室废水经收集三级沉淀处理后回用于混凝土搅拌混合，不外排。厂区设置了三级沉淀池，三级沉淀池为混凝土结构，容积为20m3。
	/

	
	生活污水
	生活污水暂存于二标段项目部已建化粪池内，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备，基础减震、并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求

	固废
	除尘灰
	集中收集后回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	
	沉淀池沉渣
	
	

	
	实验室混凝土块
	暂存于一般固废暂存间，作为此路段填方材料
	

	
	生活垃圾
	统一收集于有盖垃圾箱收集，委托环卫部门定期处理。
	-



8.环保治理措施及投资估算
本期工程环保投资3.0万元，占总投资15万元的20%。环保投资估算明细见表4-8。
表4-8 拟建工程环境保护投资估算一览表     单位：万元
	[bookmark: _Hlk81554350]类别
	污染源
	治理措施
	环保投资（万元）

	废气
	原料堆存装卸粉尘
	砂石料场采用三面挡墙（长度共计220m，高2.5m）密目网苫盖、洒水抑尘
	2

	
	配料输送粉尘
	输送带密闭，上料口三面封闭，上方设置喷淋装置
	计入工程设备投资

	
	粉料筒仓呼吸孔粉尘
	筒仓顶自带仓顶袋式除尘器+15m排气口
	计入工程设备投资

	
	物料混合搅拌粉尘
	封闭式搅拌机组+脉冲布袋除尘器
	计入工程设备投资

	
	厂区
	定时洒水抑尘
	0.2

	废水
	生产废水
	搅拌机、运输车辆清洗废水、实验室废水经收集三级沉淀处理后回用于混凝土搅拌混合，不外排。厂区设置了三级沉淀池，三级沉淀池为混凝土结构，容积为20m3。
	0.25

	
	生活污水
	经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理
	/

	固废
	一般固废
	除尘器除尘灰、沉淀池沉淀渣集中收集后回用于生产
	/

	
	
	实验室混凝土块暂存于一般固废暂存间，作为此路段填方材料
	/

	
	生活垃圾
	厂区设置垃圾箱收集，环卫部门统一收集处理
	0.05

	噪声
	设备运转、运输噪声等
	采用隔声、减震等措施。
	0.5

	合计
	3.0







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#水泥筒仓仓顶排口
	颗粒物
	筒仓顶自带仓顶袋式除尘器+15m排气口
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准

	
	2#水泥筒仓仓顶排口
	颗粒物
	筒仓顶自带仓顶袋式除尘器+15m排气口
	

	
	原料堆存及装卸
	颗粒物
	砂石料场三面挡墙、密目网苫盖、洒水抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准

	
	砂石配料输送
	颗粒物
	输送带密闭，上料口三面封闭，上方设置喷淋装置
	

	
	物料混合搅拌
	颗粒物
	封闭式搅拌机组+脉冲布袋除尘器
	

	
	运输车辆
	颗粒物
	定时洒水抑尘
	

	地表水环境
	搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水
	PH、SS、TDS等
	经三级沉淀池沉淀处理后，全部回用，无外排
	/

	
	抑尘用水
	/
	自然蒸发
	/

	
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油
	经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗伊和乌素苏木污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	声环境
	搅拌机、传送带等设备
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，设备安装减震垫，并加强维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求

	固体废物
	沉淀池沉渣和除尘灰返回生产线用于生产；实验室混凝土块暂存于一般固废暂存间，作为此路段填方材料；生活垃圾统一收集于有盖垃圾箱内，委托环卫部门定期处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求，对三级沉淀池做防渗处理，底部防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	搅拌机、运输车辆清洗废水、实验室废水经收集三级沉淀处理后回用于混凝土搅拌混合，不外排。厂区设置了三级沉淀池，为混凝土结构，容积为20m3，沉淀池采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	其他环境
管理要求
	1.环境保护管理：
加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保证其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。
2.与排污许可证制度衔接
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令 第 11 号），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—63石膏、水泥制品及类似制品制造302，水泥制品制造3021，属于排污登记管理类别。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
3.竣工环保验收要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。



六、结论
	
本项目符合产业政策、选址合理，项目的建设会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，项目建设对周边生态影响较小，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 





附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减总量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	15.97t/a
	/
	15.97t/a
	+15.97t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	16.16t/a
	/
	16.16t/a
	+16.16t/a

	
	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	0.5 t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5 t/a

	
	
	实验室混凝土块
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.53t/a
	/
	0.53t/a
	+0.53t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①




附图
[bookmark: _Hlk71902401]附图1：本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置
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拟建项目所在地

附图2：项目地理位置图
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附图3：项目平面布置图
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附图4：环境保护目标
[image: ][image: ][image: ]

附件

附件1：委托书

委 托 书

内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司：
我单位建设的“内蒙古大禾建设伊和乌素苏木拌合站项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。
我单位现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，开展环评工作。




内蒙古大禾建设有限公司
2024年8月5日
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