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概  述

1.建设项目特点
鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司成立于2015年5月，其隶属于蒙发集团旗下天福祥生态农业有限责任公司。鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司是一家具有年产1000吨“草原天下”纯粮白酒生产线并集种植、加工、养殖于一体的农牧业循环企业。
本项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查，杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查地理位置优越，适合发展肉羊养殖产业。鄂尔多斯蒙发农牧业有限公司拟收购1处个人肉羊养殖场，并在此基础上建设鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司肉羊养殖项目。

原有个人养殖场于2022年9月9日取得了《杭锦旗锡尼镇人民政府关于同意巴音查干等42户农牧民在草原上修建为草原保护和畜牧业生产服务工程设施备案的通知》（锡政发〔2022〕82号文）。原个人养殖场建有四座羊舍，总面积4800m2，其中建有草料库一间，面积为1092m2，位于原个人养殖场四座羊舍中央占地面积2600m2和活动场1108m2。肉羊养殖规模为存栏1000只、出栏900只。单个羊舍的规格为长50m，宽13m，采用全封闭结构，地面采用漏缝地板，地板下设自动粪处理设备（刮粪板）。每座羊舍中间设置饲养通道（包括料位、水槽及投料机通道），并在羊舍料位每侧设置清粪沟1个，羊舍内通道全部进行混凝土硬化。

鄂尔多斯蒙发农牧业有限公司肉羊养殖项目于2024年4月19日取得了杭锦旗农牧局出具的备案告知书（项目代码：2403-150625-20-01-502184），项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，项目养殖场规模为存栏肉羊10000只，出栏肉羊9000只（包括300只淘汰母羊）。

原养殖场建设规模为肉羊存栏量1000只，本项目在原有基础上进行规模化建设，故将原个人养殖场纳入本次环评过程，建设性质为新建。综上，本项目建设内容为：
本项目沿用原个人养殖的四座羊舍及原料储棚，将原有的四座羊舍中的三座用作育肥羊舍，另一座作为隔离羊舍使用。
肉羊养殖存栏肉羊为10000只，办公兽医消毒区500m2，草料及加工车间2栋占地面积4220m2，堆肥场1400m2，活动场地25200m2，厂区内道路22500m2，种公羊舍2500m2，种母羊舍3栋占地面积3500m2，羔羊舍3栋4580m2，育肥羊舍11栋12880m2；
繁育方式为：人工授精，繁育周期为12个月；

（4）项目总占地面积100906.66m2（约合151.36亩）。
（5）建设羊舍、草料棚及加工车间；配套建设供电、供热、供水、硬化、绿化、围墙、羊舍活动场地等基础设施。
（6）项目采用刮粪板清粪工艺，粪污由刮粪板定时清运至粪沟，经粪沟内的皮带机输送到运粪车内，暂存在项目区堆肥场内，羊尿除自然蒸发外，剩余全部渗入羊粪中，最终以固体粪污暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用，养殖过程不产生养殖废水。

（7）项目病死羊经消毒处理后采用冷冻库处置，及时委托有资质的第三方无害化处理；医疗垃圾暂存于危废库，定期由有资质单位处理。

2.环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，本项目应进行环境影响评价。本项目建成后年存栏肉羊10000只，出栏肉羊9000只，折算生猪当量为存栏3333.3头，出栏3000头，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“二、畜牧业03：牲畜饲养031—年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖”类别，应编制环境影响报告书。
鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司委托内蒙古金绿环保服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。内蒙古金绿环保服务有限公司接受委托后，收集了有关的工程技术资料，并组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘察与调研，依照环境影响评价技术导则的要求，结合场址环境特征及项目对环境可能带来的影响特点，并征询环境管理部门的意见，对场址周围环境进行了现状调查，通过对工程以及相关资料的深入研究、整理、统计分析等工作，就本工程建成后对区域环境的影响范围和程度进行了预测及分析，并对项目污染防治措施等内容进行了分析论证，在此基础上，编制完成了《鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司肉羊养殖项目环境影响报告书》。
本项目环境影响评价工作技术路线图见图1。
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图1    环境影响评价工作程序图

3.分析判定相关情况

本项目与相关环境保护法律法规、标准、政策、规划以及“三线一单”的相符性进行分析判定，分析判定情况如下：

3.1与相关法律法规的符合性分析
本项目与相关法律、法规的符合性分析见表1。
表1    本项目与相关法律法规的符合性分析一览表

	法律法规
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国水污染防治法》（2018年）
	国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。

畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境。
	本项目羊舍地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下，自动刮粪处理设备（刮粪板）定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内，暂存于项目区堆肥场内，后全部还田综合利用，不外排。养殖区不进行冲洗作业，不产生冲洗废水。
	符合

	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）
	从事畜禽规模养殖应当及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物，避免造成环境污染。
	
	符合

	《中华人民共和国畜牧法》（2015年）
	畜禽养殖场、养殖小区应当保证畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境。
	
	符合

	《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）
	新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。
	本项目为肉羊养殖项目，符合畜牧业发展规划、污染防治条例，满足动物防疫条件，且环境影响评价工作正在开展中。
	符合

	
	畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。
	本项目粪污（含尿液）暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与牛粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用；项目无养殖废水产生，沿养殖区边界设置截排水沟，场内通过设置挡水坡道或围堰以及雨水导流渠，防止雨水倒灌；场区内硬化路面均设雨水导流渠，屋檐雨水及地表径流雨水经雨水导流渠系统汇集后排至雨水收集池（场内设330m3雨水收集池1座），经沉淀后用于场区及周边绿化灌溉；动物尸体经消毒后场内冷冻库暂存，外委资质单位无害化处理。
	符合

	
	将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。
	项目粪污暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与牛粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	符合

	
	从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。
	本项目粪便采取干清粪方式，地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内，后通过皮带直接送入拉粪便车内，后送到鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目有机肥车间堆肥及深加工处理生产有机肥；项目不产生养殖废水，羊尿液一部分蒸发，一部分与羊粪混合后送入鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目有机肥生产车间处理。
	符合

	
	向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。
	本项目养殖过程产生的废弃物均不直接向环境排放。
	符合

	
	染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。
	本项目病死羊经消毒处理后使用冷冻库储存，及时委托有资质单位无害化处理。
	符合


3.2与相关规划、政策、标准的符合性分析
本项目与相关规划、政策、标准的符合性分析见表2。
表2    本项目与相关规划、政策、标准的符合性分析一览表
	相关规划、政策
	相关条款及规定
	符合性分析
	符合情况

	《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）
	着力推进养殖业污染防治。加强畜禽粪污资源化利用。健全畜禽养殖场（户）粪污收集贮存配套设施，建立粪污资源化利用计划和台账。加快建设田间粪肥施用设施，鼓励采用覆土施肥、沟施及注射式深施等精细化施肥方式。促进粪肥科学适量施用，推动开展粪肥还田安全检测。培育壮大一批粪肥收运和田间施用社会化服务主体。畜牧大县编制实施畜禽养殖污染防治规划。到2025年，全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上。
	本项目粪便等全部用于鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目生产商品有机肥；无养殖废水产生，不涉及液态肥料。
	符合

	
	加强畜禽养殖污染环境监管。落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可制度，依法规范畜禽养殖禁养区管理。推动畜禽规模养殖场配备视频监控设施，防止粪污偷运偷排。推动设有排污口的畜禽规模养殖场定期开展自行监测。依法严查环境违法行为。推进京津冀及周边地区大型规模化养殖场开展大气氨排放控制试点。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量削减5%。
	本项目依法开展环境影响评价，项目选址不在禁养区内；运营期粪便等全部送至鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目生产有机肥生产车间。
	符合

	《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）
	项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺。通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。
	项目采取优化饲料配方，提高饲养技术等措施，从源头上减少了粪污的产生量；同时项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内，后拉运至肉牛养殖项目有机肥生产车间，场区采取雨污分流措施，防止了雨水进入粪污处理区。
	符合

	
	项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。
	项目肉羊养殖过程中产生的羊粪，项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内；暂存在本项目堆肥场内堆肥后全部还田综合利用，不外排。
	符合

	
	鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算计算方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。
	本项目粪便全部送至鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目有机肥生产车间处理。
	符合

	
	项目环评应强化粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施以及粪污贮存、处理和利用设施等。委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。
	场区实行雨污分流，沿养殖区边界设置截排水沟，场内通过设置挡水坡道或围堰以及雨水导流渠，防止雨水倒灌；场区内硬化路面均设雨水导流渠，屋檐雨水及地表径流雨水经雨水导流渠系统汇集后排至雨水收集池（场内设330m3雨水收集池1座），经沉淀后用于场区及周边绿化灌溉或暂存在本项目堆肥场内堆肥后全部还田综合利用，不外排。
	符合

	
	项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污必须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。
	本项目无养殖废水产生，粪便暂存在本项目堆肥场内堆肥后全部还田综合利用，不外排。正常情况不会对地下水产生影响；本项目不涉及沼气工程。
	符合

	
	畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。
	本项目粪污暂存在本项目堆肥场内，堆肥后全部还田综合利用，不外排。
	符合

	
	依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	项目病死羊经消毒处理后场区冷冻库暂存，及时委托有资质单位无害化处理；针对项目的恶臭影响采取加强通风、及时清粪、合理使用饲料添加剂、采用除臭剂等措施；养殖过程中产生的羊粪，项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池内自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送运粪车（专用运输车）暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	符合

	《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	第十二章“促进农畜产品生产基地优质高效转型”中指出“大力发展现代畜牧业，合理发展农畜产品深加工……”“实施国家绿色肉奶安全保障基地建设工程，通过‘农牧结合、为养而种’‘种养结合、以种促养’，推动农牧业生产向优势产区集中，构建优势区域布局和专业化生产格局，形成优势农畜产品产业带，既能增强区域农畜产品应急保障能力，也能推动我区更多优质农畜产品走向全国、走向世界”。
	本项目属于现代标准化畜禽养殖项目，符合规划。
	符合

	《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》
	加强畜禽养殖面源污染防治。强化畜禽养殖污染防治，对设有固定排污口的畜禽养殖场实施排污许可制度。加大规模化养殖场粪污治理及资源化利用设施建设力度，到2025年，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，畜禽粪污综合利用率达80%以上。

散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理和资源化综合利用；对分散养殖的村庄要利用堆肥工艺处理粪便污染。把畜禽养殖粪污资源化利用与绿色食品、有机食品种植基地建设结合起来。依法规范禁养区环境监管。
	本项目属于集中式养殖项目，粪污暂存在项目区堆肥场内；粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
本项目选址不占用禁养区。
	符合

	《内蒙古自治区“十四五”推进农牧业农村牧区现代化发展规划》（内政发〔2021〕21号）
	畜禽养殖及农村牧区环境治理过程中产生的恶臭气体应采取封闭、喷洒除臭剂等有效防治措施，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）相关排放要求。
	本项目羊舍产生的恶臭气体采取优化日粮营养、及时清除粪尿、保持羊舍干燥、合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂等措施；场界H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求。
	符合

	
	畜禽养殖废水通过氧化塘贮存或沼气工程进行处理，实现沼气综合利用，废水经微生物降解处理符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）要求，对配套土地充足的养殖区域，处理达到《沼肥》（NY/T2596）要求后还田利用；对配套土地不足的区域，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）排放至污水处理厂；用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）
	本项目不产生养殖废水
	符合

	
	养殖粪污处理采用“宜肥则肥、宜气则气、宜电则电”原则，区域内种养基本平衡，畜禽养殖粪污就地就近消纳，畜禽粪便综合利用率逐步达到90%以上；病死畜禽尸体按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》等相关规定处置，畜禽保健及疾病治疗过程产生的医疗废物按照《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物专用包装物、容器和警示标志标准》中的有关规定交由具有医疗废物处置资质的单位进行集中清运处置；
	本项目粪便等养殖固废全部用于生产有机肥，满足《有机肥料》（NY/T525-2021）中要求，市场销售。粪污综合利用率100%。设置冷冻库，用于贮存病死羊，并定期委托第三方资质单位进行无害化处理；医疗废物暂存于危废库，并定期交由资质单位进行处理。

	符合

	《杭锦旗“十四五”生态环境保护规划》
	推进农牧业领域降碳。提高科学施肥水平和化肥利用率，力争农药化肥使用量负增长。聚焦源头减量、过程管控和末端利用，推进实施畜禽粪污资源化利用整体推进，推动绿色清洁养殖。以饲料化、肥料化、燃料化为主，提高秸秆综合利用率。
	本项目为肉羊养殖项目，不涉及化肥使用；项目粪便全部生产有机肥，实现粪污的全部资源化利用。
	符合

	《杭锦旗人民政府关于公布杭锦旗畜禽养殖禁养区和限养区划定方案的通知》杭政发〔2017〕250号
	禁养区为“生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域”；限养区为：禁养区外延500米内的区域。
	根据杭锦旗农牧局出具的《关于本项目四至界限查询结果的函》，本项目不在禁养区内，见附件7。

根据《杭锦旗畜禽养殖禁养区和限养区划定方案》中：限养区由饮用水水源保护区限养区、自然保护区限养区和城镇居民区限养区组成，本项目不在城镇居民区，周边无饮用水水源地和自然保护区分布，且远离禁养区，因此本项目不在限养区范围内。
	符合


3.3与“三线一单”的符合性分析

（1）生态保护红线符合性分析
生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。

2024年8月6日，鄂尔多斯市生态环境局按照生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、自治区生态环境厅《关于开展2023年生态环境分区管控成果动态更新工作的通知》（内环办〔2023〕89号）有关要求，结合全市“十四五”时期各相关规划、国土空间规划及最新政策要求，完成我市生态环境分区管控成果动态更新工作，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低；重点管控单元主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题；优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元，该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目所在区域属于优先保护单元。本项目在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置见图2，与生态保护红线的位置关系见图3。

本项目属于肉羊养殖类工程，对肉羊进行舍饲圈养，不属于大规模、高强度的工业开发和城镇建设类工程，项目产生的污染物均能够实现达标排放或综合利用，对环境的影响可接受，不会降低周边生态环境功能，因此项目建设符合优先保护单元管控要求。
本项目场址所在区域属于防风固沙生态功能重要区，为优先保护单元中的一般生态功能空间，根据鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局出具的《关于本项目是否涉及水源地保护区的复函》（杭环函〔2024〕92号）、杭锦旗林业和草原局出具的《关于本项目使用林地现状查询的说明》（杭林草查询〔2024〕53号），和杭锦旗自然资源局2024年4月9日对用地现状作出的说明，项目周边不涉及集中式饮用水水源地、自然保护区、重要湿地、风景名胜区等环境敏感区，项目不涉及生态红线。

综上，项目建设符合生态红线要求。
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图2       本项目在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置关系图
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图3    本项目与生态保护红线的位置关系图

（2）资源利用上线符合性分析
资源利用上线是指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

本项目占用资源为土地资源，运营期间使用的能源主要为水和电。项目总占地面积约10.09hm2（约合151.36亩）。已与阿拉腾图布希嘎查村民委员会签订用地协议。本项目为肉羊养殖项目，项目用电由项目区供电接入附近村镇电网；生活区冬季供暖采用空气热源泵供给，不产生污染物排放，不占用其他能源；项目用水由自备井供给，取用水量严格按取水证取用（取水证申办中），不会突破当地水资源利用上线。

综上，本项目建设满足资源利用上线要求。
（3）环境质量底线符合性分析
环境质量底线是指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

经调查，项目所在区域为环境空气质量达标区；根据现状监测数据可知，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其它污染物空气质量浓度参考限值要求；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；土壤现状质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1风险筛选值。本项目实际运营过程中会产生一定的污染物，如养殖过程羊舍产生的恶臭；生产设备运行产生的噪声；产生的粪便、废垫料（沙土）、医疗废物等。项目对恶臭气体采取了可行的防治措施；粪便暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用；医疗废物存放在危废库，定期交有资质单位处理。在采取相应的污染防治措施后，各类污染物均可达标排放，无废水排入周边地表水及地下水环境。对环境产生的影响可接受，项目建设满足环境质量底线要求。
（4）生态环境准入清单符合性分析
生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》中“（六）鄂尔多斯市杭锦旗生态环境准入清单”，本项目位于“杭锦旗防风固沙生态功能重要区域（ZH15062510001）”，项目建设符合该管控单元的管控要求，因此满足生态环境准入要求。

本项目与生态环境准入清单符合性分析见表3。

表3    本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表

	准入清单要求
	本项目情况
	符合性

	管控

单元
	管控要求
	
	

	杭锦旗防
风固沙生
态功能重
要区域

	空间布局的约束
	1.降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度；禁止过度开垦、不适当樵采和超载过牧，退牧还草，防治草场退化沙化；
2.转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加大退耕还林、退牧还草力度，恢复草原植被。加强对内陆河流的规划和管理，保护沙区湿地，禁止发展高耗水工业。对主要沙尘源区、沙尘暴频发区实行封禁管理。
	本项目为肉羊养殖工程，全部为舍饲圈养。
	符合

	
	
	单元特征：一般生态空间—防风固沙生态功能重要区。
	不涉及生态红线
	

	一般管控区
	空间布局约束
	1.永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 

2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 

3.禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。 
	1.本项目为肉羊养殖项目，用地不涉及基本农田。

2.本项目不涉及永久基本农田集中区域。

3.本项目不涉及。
	符合

	
	资源利用效率
	提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植 结构等农业措施。
	本项目不涉及。
	


3.4选址合理性分析

（1）用地符合性分析

《促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发〔2007〕220号）中明确指出：“规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准，节约集约用地。”
2024年4月23日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局出具了关于本项目是否涉及水源地保护区的复函（杭环函〔2024〕92号），明确本项目不在杭锦旗已划定的集中式饮用水源地保护区范围内；根据杭锦旗林业和草原局2024年4月16日出具的关于本项目使用地类现状查询的说明（杭林草查询〔2024〕53号），本项目用地面积10.0906公顷，其中灌木林地6.2921公顷，天然牧草地3.7985公顷；杭锦旗自然资源局投资项目一站式服务中心2024年4月9日对用地现状作出了说明，根据该说明，项目占用土地类型包括灌木林地和天然牧草地，占地权属锡尼镇阿拉腾图布希嘎查牧民集体土地，未占用杭锦旗生态保护红线，未占用永久基本农田。

项目总占地面积约10.09hm2。均已与阿拉腾图布希嘎查村民委员会签订用地协议，根据杭锦旗土地利用规划，所征用的土地规划用途为设施农用地。

本项目为标准化规模养殖工程，所占用土地性质未改变；并且未占用耕地和基本农田，故本项目用地符合当地的土地利用规划。

（2）场址选择合理性分析

项目选址与《畜禽规模养殖污染防治条例》《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）、《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第8号）等法律法规和行业规范要求中规定的符合性分析见表4。

表4    项目选址合理性分析一览表
	序号
	名称
	相关条文
	项目情况
	符合情况

	1
	《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日起施行）
	第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：
（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；
（二）自然保护区的核心区和缓冲区；
（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	本项目不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不在法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	符合

	2
	《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）
	3.选址要求

3.1禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

3.1.1生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

3.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3.1.3县级人民政府划定的禁养区域；

3.1.4国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

3.2新建、改扩建、改建的畜禽养殖场应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

5.畜禽粪便的贮存

5.2贮存设施的位置必须远离各种功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
	①项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②项目位于农村地区，不在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区等人口集中地区；

③根据杭锦旗农牧局出具的《关于本项目四至界线查询结果的函》，项目不在禁养区内，见附件7；

④项目所在区域无国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

⑤本项目粪便暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	符合

	
	《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）
	优化项目选址，合理布置养殖场区
项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能规划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。
项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。
	项目场区选址不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域以及规划、法律、法规规定的禁止养殖区域，符合各种相应规划要求。

项目当地主导风向为东南风，养殖区位于项目区主导风向的下风向位置，本项目场界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。同时，根据《畜禽养殖业污染防治措施技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求并结合项目的实际情况，以场区为边界 500m范围的包络线区域设置卫生防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据。根据现场勘查，本项目厂区周边500m范围内无居民分布。
	

	3
	《畜禽场区设计技术规范》（NY/T682-2003）
	4.1场址选择

4.1.1选择场址应符合本地区农牧业生产发展总体规划、土地利用发展规划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求。

4.1.2新建场址周围应具备就地无害化处理粪尿、污水的足够场地和排污条件，并通过畜禽场建设环境影响评价。

4.1.3选择场址应遵守十分珍惜和合理利用土地的原则，不应占用基本农田，尽量利用荒地建场。分期建设时，选址应按总体规划需要完成。土地随用随征，预留远期工程建设用地。

4.1.4场址应水源充足，水质应符合NY5027要求；排水通畅，供电可靠，交通便利，地质条件能满足工程建设要求。

4.1.5以下地区或地段不应建场。

4.1.1规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区。

4.1.2受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害多发地带。

4.1.5.3自然环境污染严重的地区。
	①本项目用地属于农用地，根据《杭锦旗农牧业优势特色产业发展规划（2021-2025）》中第五章第一节指出利用良好的区位优势，集群化运作，联合周边地区，积极参与全区、全市农牧业产业集群化发展，打造绒山羊、肉羊、肉牛、向日葵4个产业集群。本项目属于肉羊养殖项目，符合当地农牧业生产发展总体规划、土地利用发展规划、城乡建设发展规划和环境保护规划的要求。
本项目产生的粪便暂存在本项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。

本项目位于农村地区，占地面积主要为农业生产设施用地，不占用基本农田；
项目用水来自自备水井，水质符合NY5027要求；供电由附近电网供给；周边交通便利；场地抗震设防烈度为6度，地质条件满足建设要求。

项目周边无自然保护区、水源保护区和风景旅游区。源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

⑥本项目所在区域不属受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害多发地带和自然环境污染严重的地区。
	符合

	4
	《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第8号）
	第六条动物饲养场所、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件：
（一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离；
	本项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，周边5公里内无动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所分布。
	符合


综上，本项目选址不涉及生态红线、基本农田，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日起施行）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽场区设计技术规范》（NY/T682-2003）、《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业农村部，2022年第8号）要求，项目选址合理。
3.5产业政策符合性分析
本项目属于羊的饲养（A0314），对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，肉羊养殖工程属于“鼓励类”中的“一、农林业”中的“14.现代畜牧业及水产生态健康养殖”。2024年4月19日，杭锦旗农牧局出具了关于鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司肉羊养殖项目的项目备案告知书，项目代码为2403-150625-20-01-502184。

综上，本项目建设符合产业政策。
4.关注的主要环境问题及环境影响

4.1关注的主要环境问题
项目关注的主要环境问题为废气是否可达标排放、环境空气受影响程度是否可接受、场址是否满足环境防护距离要求、非正常工况下的环境影响是否可接受、是否会对区域地下水造成污染影响、运营噪声对区域声环境质量的影响、固体废物处置措施及其它环保治理措施是否满足相应环保要求、项目环境风险是否可防控，从土壤环境影响的角度分析项目建设是否可行，项目选址是否符合环境管理规定，总量指标是否能满足相关管理要求。

4.2主要环境影响
本项目对环境的影响，报告书给出如下结论：

（1）废气：饲料混合搅拌在全封闭车间内进行，采用TMR饲料搅拌车进行拌合，设备密封性较好，且通过控制饲料含水率、规范工人作业、加强车间通风等措施，搅拌过程产生的粉尘主要以重力沉降的方式落入地面，仅少量粉尘经车间通风设施无组织排放；羊舍恶臭废气，采取优化日粮营养、及时清除粪尿、采取刮粪板机械清理、保持羊舍干燥卫生、合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂等措施；产生的粪便暂存在本项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。项目各废气经采取相应防治措施后，各污染物均可达标排放，对环境空气影响可接受。

（2）废水：本项目采用刮粪板机械清粪工艺，将尿液与羊粪混合物一并处理。肉羊育肥养殖过程羊尿产生量相对较小，杭锦旗地区气候干燥蒸发量较大，且羊舍通风状况较好，部分羊尿蒸发散失，剩余的羊尿与粪便混合后暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。粪污日产日清，羊舍基本可保持干燥卫生，无需冲洗。

生活污水排入化粪池，最终由罐车拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面进行控制。落实相关保护措施后，对地下水环境的影响是可接受的。

（3）声环境：主要噪声源为各类设备、羊叫声，采取选用低噪声设备、消音、隔声等降噪措施，通过羊舍隔声，喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声，场界噪声可达标排放，区域声环境质量可满足相关标准要求。

（4）固体废物：项目各种固废均得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 

（5）土壤环境：通过采取相应土壤防控措施后，项目建设对土壤的影响是可接受的。

（6）总量控制：本项目采暖采取空气热源泵，故不涉及大气总量控制指标；项目不产生养殖废水，生活污水送杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，总量纳入污水处理厂，故本项目也不涉及废水总量控制指标。 

5.环境影响评价的主要结论

鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司肉羊养殖项目符合有关环境保护法律法规、相关环境规划与政策等要求；项目建设满足“三线一单”要求；采取了完善的污染防治措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物稳定达标排放，满足总量控制指标要求；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；各类废水及固体废物全部妥善处置；环境风险处于可防控水平；采取分区防渗措施后，不会对区域土壤产生影响。根据企业反馈的公众参与调查结果，无公众反对项目的建设。综上，从环保角度分析，工程建设可行。

在编制本报告的过程中，得到了鄂尔多斯市生态环境局、鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局及建设单位等单位专家和领导的大力支持和帮助，在此一并表示衷心感谢！

第一章  总则

1.1编制依据

1.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日；

（12）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日；

（13）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日；

（14）《中华人民共和国畜牧法》，2023年3月1日；

（15）《中华人民共和国农业法》，2013年1月1日；

（16）《中华人民共和国动物防疫法》，2021年1月22日；

（17）《中华人民共和国野生动物保护法》，2022年12月30日。

1.1.2 环境保护法规、部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》部令第16号，2021年1月1日起施行；

（3）《产业结构调整指导目录（2024年）》国家发改委2023年第7号令，2024年2月1日起施行；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起实施；

（5）《畜禽规模养殖污染防治条例》，国务院令第643号；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号；

（7）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，环办环评〔2018〕31号；

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号；

（9）《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，国发〔2012〕10号；

（10）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2011年1月8日；

（11）《农业部畜禽标准化示范场管理办法（试行）》；
（12）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，农牧发〔2010〕6号；

（13）《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》，农办牧〔2020〕23号；

（14）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）；
（15）农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南的通知》（农办牧〔2022〕19号）等

（16）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，国土资发〔2007〕220号；

（17）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》，农办牧〔2018〕2号；

（18）《农业部、财政部关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》，2017年6月；

（19）农业部、环境保护部关于印发《畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）》的通知，（农牧发〔2018〕4号）；

（20）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，国办发〔2017〕48号；

（21）《动物防疫条件审查办法》，中华人民共和国农业农村部令2022年第8号。
（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日发布；

（23）《畜禽养殖污染防治管理办法》，2009年10月17日起施行；

（24）《内蒙古自治区环境保护厅关于加强畜禽养殖项目环评管理工作的通知》，内环办〔2017〕398号；

（25）《内蒙古自治区环境保护条例》，2018年12月6日第二次修订；

（26）《内蒙古自治区大气污染防治条例》，2019年3月1日；

（27）《内蒙古自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》；

（28）《内蒙古自治区土壤污染防治三年攻坚计划》；

（29）《鄂尔多斯市环境保护条例》，2017年1月1日起施行；
（30）《鄂尔多斯市大气污染防治条例》，2020年1月1日起执行；
（31）《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发鄂尔多斯市畜禽粪污资源化利用工作方案（2018-2020年）的通知》，鄂府办发〔2018〕13号，2018年2月8日；

（32）《鄂尔多斯市人民政府关于印发农村牧区人居环境整治农牧业废弃物资源化利用三年行动方案的通知》，鄂尔多斯市人民政府，2018年9月27日；

（33）《鄂尔多斯市人民政府关于进一步加强环境保护重点工作的意见》（鄂府发〔2015〕109号）。
1.1.3 环境保护技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（10）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）；

（11）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（13）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）
（14）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；
（15）《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252—2022）；
1.1.4行业相关技术规范

（1）《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）；

（2）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（3）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（4）《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）；

（5）《规模化畜禽养殖场粪污处理工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（6）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（7）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（8）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；

（9）《规模化畜禽养殖场粪污处理工程运行、维护及其安全技术规程》（NY/T1221-2006）；

（10）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（11）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

（12）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（13）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）。

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（15）《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）；

（16）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；
1.1.5其他相关资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）环境质量现状监测报告；

（3）与项目有关的其他资料。
1.2环境影响识别与评价因子筛选

1.2.1环境影响因素识别

根据本项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表1.2-1。
表1.2-1    环境影响因素识别结果表

	影响因素  

环境要素
	环境

空气
	地表水环境
	地下水环境
	土壤环境
	声环境
	生态环境

	
	
	
	
	
	
	土地利用
	植物
	生态系统
	水土流失
	景观

	施

工

期
	场地平整
	-1D
	/
	/
	-3C
	-1D
	-1C
	-1C
	-1C
	-1D
	-1C

	
	地基处理
	-1D
	/
	/
	-3C
	-1D
	-1C
	-1C
	-1C
	-1D
	-1C

	
	基建施工
	-1D
	-1D
	
	
	-1D
	/
	/
	/
	-1D
	-1C

	
	材料运输
	-1D
	/
	/
	/
	-1D
	/
	/
	/
	/
	/

	
	建筑材料堆存
	-1D
	-1D
	/
	-1D
	/
	-1D
	-1D
	/
	-1D
	/

	运

营

期
	羊舍等建构筑物
	/
	/
	/
	/
	/
	-1C
	/
	/
	/
	-1C

	
	养殖臭气
	-1C
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	饲料加工等设备噪声
	/
	/
	/
	/
	-1C
	/
	/
	/
	/
	/

	
	粪便、医疗废物、动物尸体等
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	-1C
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生活污水
	/
	-1C
	-1C
	-1C
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	绿化
	+2C
	/
	/
	+2C
	+2C
	+2C
	+2C
	+1C
	+2C
	+2C

	备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


1.2.2环境影响评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向以及周围地区环境质量现状，确定本项目环境影响评价因子见表1.2-2和表1.2-3。
表1.2-2    环境影响评价因子一览表

	环境要素
	评价类别
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、NH3、H2S

	
	影响预测
	NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物

	地下水
	现状评价
	pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、NH3-N、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、硫化物、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-

	
	影响预测
	NH3-N

	声环境
	现状及预测
	等效连续A声级LAeq

	土壤环境
	现状评价
	镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH

	
	影响评价
	/


表1.2-3  生态影响评价因子筛选表
	影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	
	
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期

	物种
	分布范围、种群数量
	占地及工程施工
	噪声、灯光
	短期—可逆
	长期—可逆
	弱
	弱

	生境
	生境面积、连通性
	占地及工程施工
	/
	短期—可逆
	/
	弱
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构
	占地及工程施工
	生产性噪声、灯光
	短期—可逆
	长期—可逆
	弱
	弱

	生态系统
	生态系统功能
	占地及工程施工
	/
	短期—可逆
	/
	弱
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	占地及工程施工
	/
	短期—可逆
	长期—可逆
	弱
	弱

	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	自然景观
	景观多样性、完整性
	占地及工程施工
	/
	短期—可逆
	/
	弱
	弱

	自然遗迹
	遗迹多样性、完整性等
	/
	/
	/
	/
	/
	/


1.3环境功能区划
1.3.1环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区的分类：“城镇规划中确定的居住区、商业交通和居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区均属于二类功能区”。本项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查，属于农村地区，该区域环境空气功能区被划为二类功能区。

1.3.2声环境

项目所在地为农村地区，未进行声功能区划，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，本区域声环境功能区参照声环境1类功能区执行。
1.3.3地下水
项目所在区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
1.3.4生态

根据《鄂尔多斯市域生态功能区划图》，本项目在鄂尔多斯市生态功能分区上属于“7鄂尔多斯中部平原林木业生态功能区”。

图1鄂尔多斯市域生态功能区划图
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1.4评价标准

1.4.1环境质量标准

（1）SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，见表1.4-1。
表1.4-1    环境空气质量标准

	环境要素
	污染物名称
	标准值
	单位
	标准来源

	环境空气
	PM10
	年平均
	70
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

及其修改单

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	
	24小时平均
	75
	
	

	
	SO2
	年平均
	60
	
	

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	
	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	
	24小时平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	
	O3
	8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	TSP
	年平均
	200
	
	

	
	
	24小时平均
	300
	
	

	
	NH3
	1小时平均
	200
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值

	
	H2S
	1小时平均
	10
	
	


（2）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表1.4-2。
表1.4-2    地下水环境质量标准

	类别
	项目
	标准值
	单位
	标准来源

	地下水环境
	pH
	6.5~8.5
	无量纲
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	硝酸盐氮
	20
	mg/L
	

	
	亚硝酸盐氮
	1.0
	mg/L
	

	
	挥发酚
	0.002
	mg/L
	

	
	氰化物
	0.05
	mg/L
	

	
	溶解性总固体
	1000
	mg/L
	

	
	耗氧量
	3.0
	mg/L
	

	
	氨氮
	0.5
	mg/L
	

	
	六价铬
	0.05
	mg/L
	

	
	总硬度
	450
	mg/L
	

	
	砷
	0.01
	mg/L
	

	
	汞
	0.001
	mg/L
	

	
	铅
	0.01
	mg/L
	

	
	镉
	0.005
	mg/L
	

	
	铁
	0.3
	mg/L
	

	
	锰
	0.10
	mg/L
	

	
	铜
	1.00
	mg/L
	

	
	锌
	1.00
	mg/L
	

	
	钠
	200
	mg/L
	

	
	硫化物
	0.02
	mg/L
	

	
	氟化物
	1.0
	mg/L
	

	
	氯化物
	250
	mg/L
	

	
	硫酸盐
	250
	mg/L
	

	
	总大肠菌群数
	3
	MPN/100mL
	

	
	菌落总数
	100
	CFU/mL
	


（3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，见表1.4-3。

表1.4-3    声环境质量标准

	环境要素
	污染物名称
	标准值
	单位
	标准来源

	声环境
	等效连续A声级
	昼间
	55
	dB（A）
	《声环境质量标准》

（GB3096-2008）1类区

	
	
	夜间
	45
	
	


（4）土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值，见表1.4-4。
表1.4-4    农用地土壤污染风险筛选值 （单位：mg/kg）
	序号
	污染物项目
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


1.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

①施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值，详见表1.4-5。

表1.4-5    施工扬尘排放标准一览表

	污染物
	污染因子
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	监控点
	浓度（mg/m³）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	施工扬尘
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	


②项目运营期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值；运营期场界H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准（新改扩建）要求；场界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准值，详见表1.4-6。

表1.4-6    运营期废气污染物排放标准一览表

	一、无组织排放

	污染物
	厂界标准限值（mg/m3）
	标准来源

	NH3
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准

	H2S
	0.06
	

	臭气浓度
	70（无量纲）
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7

	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放


（2）废水污染物排放标准

本项目不产生养殖废水；生活污水经收集后拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水水质指标。
（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应的标准值；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，详见表1.4-7。

表1.4-7    噪声排放标准一览表

	污染源
	污染因子
	时间段
	单位
	标准值
	执行标准

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	

	噪声
	等效连续A声级
	施工期
	dB（A）
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运营期
	dB（A）
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准


1.4.3 污染物控制标准
（1）羊粪等养殖固体废物不在场内堆存。

（2）项目病死羊经消毒处理后在场区冷冻库暂存，及时委托有资质单位处理，参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）以及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）中的相关规定进行处置。

（3）项目医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求。
1.5评价等级
1.5.1大气环境评价等级

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面空气质量浓度占标率的计算公式：
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式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

由项目的初步工程分析结果可知，本项目运营期间大气污染物主要为羊舍等位置产生的恶臭。本项目大气污染源主要为养殖区（羊舍及饲草料混合搅拌）无组织排放的NH3、H2S和粉尘（TSP）。

本次评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模型AERSCREEN计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时对应的最远距离），相关参数取值见表1.5-1和表1.5-2。
表1.5-1    评价因子和评价标准表

	评价因子
	平均时段
	标准值
	标准来源

	PM10
	1小时平均浓度限值（日均值的3倍）
	0.45mg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单的二级标准

	TSP
	1小时平均浓度限值（日均值的3倍）
	0.9mg/m3
	

	NH3
	1小时平均
	200μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值

	H2S
	1小时平均
	10μg/m3
	


表1.5-2    面源估算模式参数一览表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项）
	--

	最高环境温度/℃
	38.1

	最低环境温度/℃
	-32.3

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	--

	
	岸线方向
	--


（2）废气污染源参数

表1.5-3   污染源参数取值一览表

	编号
	名称
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/。
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S
	TSP 

	1
	羊舍
	1490
	270
	200
	40
	9.0
	8760
	正常工况
	0.528
	0.00502
	/

	2
	饲料加工车间（饲料混合搅拌）
	1490
	80
	50
	38
	5
	2920
	正常工况
	/
	/
	0.032

	3
	堆肥场
	1490
	35
	40
	38
	6
	8760
	正常工况
	0.022
	0.00022
	/


（3）评价工作等级划分的依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据见表1.5-6。

表1.5-6    评价工作等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判断

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


（4）评价工作等级的确定

根据估算模型计算结果，大气评价等级分析统计结果见表1.5-7。

表1.5-7    环境空气评价工作等级分析统计结果
	项目
	污染源
	污染物
	环境标准

（μg/m3）
	最大占标率

（%）
	D10%

（m）
	评价

等级

	无组织
	羊舍
	NH3
	200
	8.91
	0
	二级

	
	
	H2S
	10
	1.69
	0
	二级

	
	饲料加工车间（饲料混合搅拌）
	TSP
	900
	0.2
	0
	三级

	
	堆肥场
	NH3
	200
	8.37
	0
	二级

	
	
	H2S
	10
	0.17
	0
	二级


由表1.5-7知，估算模型计算所得项目废气污染源污染物的最大Pmax=4.19%＜10%。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作等级判据，确定本次大气环境影响评价工作级别为二级。

1.5.2地表水评价等级

本项目不产生养殖废水；生活污水收集后拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价工作分级判据要求，本项目产生的废水不进入地表水体，本项目属于水污染影响型间接排放建设项目，评价等级为三级B。本次地表水评价重点分析项目水污染治理措施环境可行性分析。

1.5.3地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的“附录A地下水环境影响评价行业分类表”进行判定，行业分类见表1.5-8。

表1.5-8    地下水环境影响评价行业分类表

	               环评类别

行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	14.畜禽养殖场、养殖小区
	全部
	--
	Ⅲ类
	--


根据表1.5-8可知，本项目属于地下水环境影响评价Ⅲ类建设项目。

（2）地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水环境敏感程度分级原则见表1.5-9。

表1.5-9    地下水环境敏感程度分级表

	分级
	地下水环境敏感特征
	项目场地地下水环境敏感特征
	判定结果

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，所在区域不涉及集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区域等。
评价范围内分布有分散式饮用水井。
	/

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。
	
	较敏感

	不敏感
	上述地区之外的其它地区
	
	/


注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

（3）评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.5-10。

表1.5-10    地下水评价工作等级分级表

	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综合以上分析，本项目为Ⅲ类项目，评价范围内分布有分散式饮用水井，属于较敏感项目，项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

1.5.4 声环境评价等级

（1）判定依据
区域声环境功能区类别

根据当地环境功能区划，项目所在区域声环境执行1类标准。

项目建成后区域声环境质量变化程度

项目建成后，周围敏感目标噪声增加值与现状相比小于3dB（A）。

受建设项目影响人口的数量

项目建成后，受其影响，人口基本不变。

（2）评价工作级别确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价级别划分原则，并结合工程实际情况，确定项目噪声环境影响评价工作等级为二级。
1.5.5土壤环境评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤环境污染影响型划分应依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与土壤环境敏感程度分级进行判定。

按照项目类别划分：
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，土壤环境影响评价项目类别见表1.5-11。

表1.5-11    评价工作等级分级表

	行业

类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	农林牧

渔业
	灌溉面积大于50万亩的灌区工程
	新建5万亩至50万亩、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区
	年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区
	其他


本项目属于农林牧渔业中：其他，按土壤环境影响评价项目类别划分为Ⅳ类，因此，不需要开展土壤环境影响评价。
1.5.6生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），按以下原则确定评价等级：

A涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

B涉及自然公园时，评价等级为二级；

C涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

D根据HJ2.3判断，属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

E根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

F当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

G除本条A、B、C、D、E、F以外的情况，评价等级为三级；

H当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目总占地面积10.09hm2，占地类型为灌木林地和天然牧草地，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线。经现场调查并与林业主管部门核实，本项目地下水水位及土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标。根据以上等级划分原则，确定本项目生态影响评价等级为三级。
1.5.7风险评价工作等级

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质，Q＜1，即该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定本次环境风险评价工作等级为简单分析（具体判定过程见环境风险分析章节）。
1.6评价范围

根据项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按各要素《导则》中评价范围确定的相关规定，并综合项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表1.6-1。

表1.6-1    项目评价范围一览表

	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	大气环境
	二级
	以场区为中心，边长为5km的矩形区域。

	2
	地下水环境
	三级
	考虑周边保护目标分布情况，以场界上游约1000m，下游约2000m，两侧各约1000m的区域作为评价范围，总面积约6km2。

	3
	地表水
	三级B
	不需要设置评价范围

	4
	声环境
	二级
	进场道路两侧200m范围。

	5
	生态环境
	三级
	场区边界外扩1000m范围；进场道路中心线向两侧外延300m范围。

	6
	土壤
	/
	不需要设置评价范围

	7
	环境风险
	简单分析
	/


1.7评价重点及评价时段

1.7.1评价重点

本项目环境影响评价重点包括场区羊舍臭气对周围环境影响及达标排放分析，粪污等对地下水和土壤的环境影响以及防渗措施要求。
1.7.2评价时段

根据项目特点，本次评价时段分为施工期和运营期。

1.8环境保护目标

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，不涉及生态保护红线；不在禁养区内。项目占地范围内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等重要敏感目标，周边无集中式人口分布区，仅分布少量散户牧民。
项目环境保护目标见表1.8-1和表1.8-2，项目评价范围及环境保护目标分布图见图1.8-1和图1.8-2。

	环境

要素
	保护

对象
	坐标
	相对

方位
	最近距离 （m）
	户数

（户）
	人口

（人）
	保护级别

	
	
	经度（︒）
	纬度（︒）
	
	
	
	
	

	环境

空气
	1#牧户
	108.910796
	39.702201
	SE
	900
	1
	2
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准

	
	2#牧户
	108.917298
	39.700797
	SE
	1200
	1
	3
	

	
	3#牧户
	108.916096
	39.701342
	SE
	1500
	1
	2
	

	
	4#牧户
	108.919905
	39.701573
	SE
	2100
	1
	2
	

	
	5#牧户
	108.918306
	39.698478
	NE
	1400
	1
	4
	

	
	6#牧户
	108.925226 


	39.696810
	SE
	2280
	1
	3
	

	
	7#牧户
	108.919572


	39.691634
	SE
	2380
	1
	3
	

	
	8#牧户
	108.881592
	39.705337
	SE
	1600
	1
	4
	

	
	9#牧户
	108.887772
	39.712931
	W
	1250
	1
	4
	

	
	10#牧民
	108.890390
	39.714482
	NW
	950
	1
	4
	

	
	11#牧民
	108.925580
	39.730689
	NE
	2700
	1
	3
	

	
	12#牧民
	108.92837048
	39.73095380
	NE
	2900
	1
	3
	

	声环境
	场界外200m范围内无声环境敏感目标分布
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境1类标准

	生态

环境
	评价范围内的植被及栖息于本区域内的野生动物
	场界外1000m范围
	/
	不改变当前生态环境功能


表1.8-1    环境保护目标一览表（不含地下水）
表1.8-2   地下水环境保护目标一览表

	井号
	名称
	方位
	距离（m）
	坐标
	埋深（m）
	开采层
	功能
	保护级别

	
	
	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	

	1#
	1#牧户
	SE
	900
	108.910796
	39.702201
	60
	白垩系—松散岩类孔隙潜水
	饮用水及灌溉
	《地下水质量标准》（GB/T

14848-2017）Ⅲ类标准。

	2#
	2#牧户
	SE
	1200
	108.917298
	39.700797
	50
	
	
	

	3#
	3#牧户
	SE
	1400
	108.925226 
	39.696810
	45
	
	
	

	4#
	10#牧户
	NW
	950
	108.890390
	39.714482
	40
	
	
	

	含水层
	白垩系—松散岩类孔隙潜水
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图1.8-1    环境空气、土壤、声环境及生态评价范围与保护目标分布图（1:200）
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图1.8-2    地下水评价范围与保护目标分布图

第二章 建设项目工程分析

2.1项目概况
2.1.1项目基本情况
（1）项目名称：鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司肉羊养殖项目
（2）建设性质：新建
（3）建设单位：鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司
（4）建设地点：鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，中心地理坐标为：E108.919747°；N39.689142°。

（5）占地情况：项目总占地面积10.09hm2（约合151.36亩），其中原有个人养殖区0.664hm2（约合9.96亩）。
（6）项目投资：项目总投资3000万元，其中环保投资390万元，占工程总投资的7.6%。

（7）建设规模：项目建成后，年育肥羊最大存栏量10000只，肉羊最大出栏量9000只（包括300只淘汰母羊）。
（8）繁育方式：本项目采用人工授精方式，繁育周期为12个月。
（9）建设周期：项目开工时间预计为2024年10月，拟投产日期为2025年6月，共8个月。

（10）劳动定员及工作制度：项目劳动总定员30人，年运行365天，每天8小时。
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图2.1-1    项目占地范围图

2.1.2工程组成与建设内容

项目建设内容为标准化养殖场。其中标准化养殖场主要建设内容包括标准化羊舍、运动场、草料储棚及草料加工车间、生活办公区及其他配套生产设施。项目组成情况见表2.1-1。
表2.1-1    项目组成一览表

	类别
	项目名称
	建设内容
	备注

	一、标准化养殖场
	

	主体工程
	饲养区
	育肥

羊舍                                                                                                                                                               
	原有养殖区的3座羊舍作为育肥羊舍使用，建筑面积为1950m2。单个羊舍的规格为：长50m，宽13m，采用全封闭结构，地面采用漏缝地板，地板下设自动刮粪处理设备（刮粪板），中间设置饲养通道（包括料位、水槽及投料机通道），并在羊舍内料槽两侧各设置清粪沟1个，羊舍基础地面全部采用混凝土硬化。
	原有

	
	
	
	新建标准化育肥羊舍8座，总建筑面积9600m2。单个羊舍的规格为：长94m，宽12.8m，全封闭结构，养殖量550只。项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内，中间设置饲养通道（含料位、水槽及投料机通道），在羊舍内料槽两侧各设置清粪沟1个。
	新建

	
	
	羔羊舍
	新建标准化羔羊舍3栋，建筑面积为3600m2。单个羊舍的规格为：长94m，宽12.8m，采用全封闭结构，饲养量650只。地面采用漏缝地板，地板下设自动刮粪处理设备（刮粪板），中间设置饲养通道（含料位、水槽及投料机通道），在羊舍内料槽两侧各每侧设置清粪沟1个。羊舍基础地面全部混凝土硬化。
	新建

	
	
	种母羊舍
	新建标准化种母羊舍1栋，建筑面积为1200m2。单个羊舍的规格为：长94m，宽12.8m，采用全封闭结构，饲养量550只。地面采用漏缝地板，地板下设自动刮粪处理设备（刮粪板），中间设置饲养通道（含料位、水槽及投料机通道），在羊舍内料槽两侧各每侧设置清粪沟1个。羊舍基础地面全部混凝土硬化。
	新建

	
	
	种公羊舍
	新建标准化种公羊舍1栋，建筑面积为1200m2。单个羊舍的规格为：长94m，宽12.8m，采用全封闭结构，饲养量550只。地面采用漏缝地板，地板下设自动刮粪处理设备（刮粪板），中间设置饲养通道（含料位、水槽及投料机通道），在羊舍内料槽两侧各每侧设置清粪沟1个。羊舍基础地面全部混凝土硬化。
	新建

	
	
	分娩羊舍
	新建标准分娩羊舍1栋，建筑面积为1200m2。单个羊舍的规格为：长94m，宽12.8m，采用全封闭结构，地面采用漏缝地板，地板下设自动刮粪处理设备（刮粪板），中间设置饲养通道（包括料位、水槽及投料机通道），并在羊舍内料槽两侧各设置清粪沟1个，羊舍基础地面全部采用混凝土硬化。
	新建

	
	
	隔离羊舍
	隔离羊舍为原有养殖区东南侧的羊舍，建筑面积为1200m2。单个羊舍的规格为：长94m，宽12.8m，采用全封闭结构，地面采用漏缝地板，地板下设自动刮粪处理设备（刮粪板），中间设置饲养通道（含料位、水槽及投料机通道），在羊舍内料槽两侧各每侧设置清粪沟1个，羊舍基础地面全部采用混凝土硬化。
	原有

	
	
	活动场地
	每个标准化羊舍两侧分别建设有活动场地，共14个活动场；每个活动场面积为1800m2，活动场地占地面积为25200m2。
	新建

	
	
	积粪池
	每个羊舍内料槽两侧各每侧设置积粪池1个；每个积粪池容积为6m3，共18个积粪池。
	

	辅助工程
	管理用房区
	办公

用房
	1座，建筑面积100m2，1层，砖混结构。由办公室、会议室、调度中心、值班室、休息室等组成。
	新建

	
	
	冻精室
	1座，建筑面积150m2，1层，砖混结构，用于储存公羊精液。
	新建

	
	
	辅助生产用房
	1座，总建筑面积150m2，1层。由药房、兽医室、消毒间等组成。其中：普通药房1间，建筑面积50m2，用于存放常规兽用药及疫苗；兽医室1间，建筑面积50m2；消毒间1间，建筑面积50m2，由洗消间、消毒间、男女更衣室组成。
	新建

	储运工程
	饲

料

区
	草料库草料加工车间
	全封闭结构，占地面积为4000m2（长80m、宽50m），用于贮存饲料。饲料混合搅拌在全封闭车间内进行，采用TMR饲料搅拌车进行拌合。
	新建

	
	
	原有草料库
	全封闭结构，占地面积为1092m2（长52m、宽21m），用于贮存饲料。饲料混合搅拌在全封闭车间内进行，采用TMR饲料搅拌车进行拌合。
	原有

	
	进场道路
	设置进场道路（长120m），路宽为12m；采用20cm厚C35水泥混凝土路面层+20cm厚天然砂砾垫层的路面结构。
	新建

	
	堆肥场
	堆肥场一座，面积1400m2，位于新建草料库西侧，用于暂存产生的粪便和废垫料（沙土）。堆粪场设置3套NCS智能分子膜好氧发酵系统，堆肥场“三面围挡+顶棚”。对粪污等固废进行覆膜好氧堆肥，堆存区堆高控制在3m。采取一般防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。
	新建

	
	危废库
	危废库1座，建筑面积50m2，用于医疗废物等危险废物的暂存。
	新建

	
	冷冻库
	冷冻库1座，建筑面积50m2，用于临时贮存病死羊尸体。
	新建

	公用

工程
	供水
	由场区自备水井提供。羊舍内安装自动饮水器，保证供给。
	新建

	
	排水
	项目采取雨污分流，沿养殖区边界设置截排水沟，并设置330m3雨水收集池1座，用于收集场区初期雨水，经沉淀后用于场区及周边绿化灌溉；场区内硬化路面均设雨水导流渠，屋檐雨水经过天沟收集后通过雨水导流系统排至雨水收集池，地表径流雨水经雨水导流渠系统汇集后排至雨水收集池，经雨水收集池沉淀后用于场区及周边绿化灌溉。
	新建

	
	供电
	由附近村镇电网供给。
	新建

	
	供热
	项目管理用房区冬季供暖采用空气源热泵；羊舍设有泡沫塑料保温层，冬季无需供暖。
	新建

	环保

工程
	废

气
	羊舍恶臭
	在日粮中添加EM复合微生物菌剂，羊舍定期喷洒除臭剂，减少恶臭污染物的排放；粪污日产日清，输粪皮带全部为地下密闭结构，保证羊舍内部干燥卫生；厂界周围加强绿化。
	新建

	
	
	饲料加工粉尘
	饲料混合搅拌采用TMR饲料搅拌车加工搅拌，通过控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风等措施减少无组织排放。
	新建

	
	废

水
	生活污水
	生活污水经化粪池收集预处理后，由污水槽罐车拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
	新建

	
	
	羊尿液
	少量蒸发散失，剩余全部渗入粪中，与粪便一并清理，日产日清，产生的粪便混合物暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	/

	
	噪

声
	生产

设备
	选择低噪声设备，隔声、减振，场区绿化等措施。
	新建

	
	固

废
	羊粪便
	粪便日产日清，项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入专业运输车辆内，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。本项目粪便输送皮带全部为地下结构。
	新建

	
	
	废垫料（沙土）
	本项目产生的废垫料（沙土）经收集后暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	新建

	
	
	病死羊
	经喷雾消毒处理后，场区冷冻库房暂存，及时委托有资质单位处理。
	/

	
	
	医疗

废物
	医疗废物产生量约1.5t/a，暂存于危废库，定期交由有资质单位处理。
	新建

	
	
	废包装
	集中收集后，定期交由环卫部门统一处理。
	

	
	
	生活

垃圾
	集中收集后，定期交由环卫部门统一处理。
	/

	
	防

渗
	简单防渗区
	该区域主要包括办公用房、生活用房、辅助生产用房、草料加工车间及场区道路。

防渗要求采取水泥地面硬化措施。
	新建

	
	
	一般防渗区
	该区域主要包括堆肥场、药房、羊舍、化粪池、雨水收集池、冷冻库等。

防渗性能要求满足：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，等效渗透系数K≤1×10-7cm/s。建议采用抗渗混凝土防渗，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，强度等级不应低于C25/C30，其厚度不宜小于100mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和胀缝，接缝处等细部构造应做防渗止水处理。
	新建

	
	
	重点防渗区
	主要为危废库。危废库重点防渗区：采用至少2mm厚的HDPE或其他人工材料进行防渗处理，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s。建议基础结构：基底层压实（压实度不小于93%）+HDPE防渗膜（厚2.0mm）+抗渗混凝土层（混凝土防渗等级不小于P8）+防腐防渗环氧树脂涂层。
	新建

	
	绿化
	项目在场界周边进行绿化，总绿化面积7000m2。
	新建


2.1.3经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表2.1-2。

表2.1-2    主要经济技术指标一览表

	序号
	项目
	单位
	指标
	备注

	一、标准化养殖场

	1
	年存栏量
	只/a
	10000
	/

	2
	肉羊年出栏量
	只/a
	9000
	/

	3
	总用地面积
	m2
	100906
	/

	3.1
	现有用地面积
	m2
	6634
	/

	3.2
	新增用地面积
	m2
	94266
	/

	4
	总建（构）筑面积
	m2
	47120
	/

	4.1
	羊舍总建筑面积
	m2
	16020
	18座

	4.2
	运动场占地面积
	m2
	25200
	/

	4.4
	办公用房建筑面积
	m2
	100
	1座

	4.5
	冻精室建筑面积
	m2
	150
	1座

	4.6
	辅助生产用房建筑面积
	m2
	150
	1座

	4.10
	草料库及加工车间建筑面积
	m2
	4000（新建）
	1座

	
	
	
	1092（原有）
	1座

	4.11
	危废库建筑面积
	m2
	50
	1座

	4.12
	冷冻库建筑面积
	m2
	50
	1座

	4.13
	堆肥场
	m2
	1400
	1座

	5
	育肥周期
	月
	12
	/

	6
	绿化面积
	m2
	7000
	/

	二、投资

	1
	总投资
	万元
	3000
	/

	2
	环保投资
	万元
	390
	/


2.1.4总平面布置

（1）标准化养殖场平面布置

项目总占地范围呈西北—东南凸形布置，平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为养殖区、办公生活区、仓储加工区三大区。

本项目堆肥场位于项目区的西北侧临厂界布置，堆肥场东侧为草料库（内部设置草料加工设备），草料库东侧依次建设冻精室、冷冻库、危废库，辅助生产用房区（消毒间、更衣室等）和办公区。

场区中部，办公区南侧为养殖区。养殖区由北向南分两列建设，西侧布置1#-9#羊舍及配套运动场（其中1#羊舍为种公羊舍，2#-3#羊舍为羔羊舍，4#-9#羊舍为育肥羊舍），东侧布置10--18#羊舍及配套运动场（其中10#羊舍为种母羊舍，11#为分娩羊舍，12#羊舍为羔羊舍，13#-17#羊舍为育肥羊舍），最南侧布置的18#羊舍为隔离羊舍。办公区北侧设置人员及车辆出入口，该出入口东侧紧邻布置饲料入厂口，进口处设置消毒区。

本项目养殖场总平面布置根据主体工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。
项目厂区总平面布置见图2.1-2，厂区雨污排水系统布置见图2.1-3。
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图2.1-2    项目总平面布置（1:100）
2.1.5产品方案

（1）产品方案
养殖场肉羊年最大出栏量9000只（包括300只淘汰母羊）。

项目产品方案见表2.1-4。

表2.1-4    产品方案一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	肉羊
	只/a
	9000
	出栏体重约45kg/头


2.1.6养殖区原辅料消耗

2.1.6.1养殖原辅材料及能源消耗
本项目原辅材料及能源消耗情况见表2.1-6。

表2.1-6    本项目养殖原辅材料及能源消耗情况一览表

	序号
	名称
	消耗量（t/a）
	形态/包装
	存储位置
	备注

	1
	精饲料
	3750
	固态/草垛
	草料库堆存
	市场外购，由本地或外地饲料加工企业生产供给

	
	其中
	玉米或压片玉米
	2625
	固态/草垛
	
	

	
	
	育肥羊浓缩料
	1125
	固态/草垛
	
	

	2
	粗料
	3750
	固态/草垛
	固态/草垛
	市场外购，由周边乡村供应

	
	其中
	苜蓿
	350
	固态/草垛
	草料库堆存
	

	
	
	燕麦草
	700
	固态/草垛
	草料库堆存
	

	
	
	柠条
	1050
	固态/草垛
	草料库堆存
	

	
	
	玉米秸秆
	937.5
	固态/草垛
	草料库堆存
	

	
	
	酒糟
	526.5
	固态/草垛
	酒糟储罐
	

	3
	舔砖
	1000
	固态/箱装
	草料库堆存
	

	4
	兽药及疫苗
	2.5
	/
	药房
	青链霉素等常用兽药、各类羊用疫苗等

	5
	垫料（沙土）
	3000
	固态
	堆肥场
	/

	6
	消毒剂
	熟石灰
	2.0
	粉末/袋装
	药房、兽医室
	外购，消毒对象为羊舍、围栏、饲料槽、饮水槽、污染物等

	7
	
	烧碱溶液
	2.0
	液态/桶装
	
	外购，浓度2%，消毒对象大门、道路、羊舍、围栏、饲料槽、污染物等

	8
	
	来苏尔溶液
	3.0
	液态/桶装
	
	外购，常用浓度为1%～5%，

消毒对象羊舍、围栏、用具、

污染物等

	9
	生物除臭剂
	5.0
	液态/桶装 
	药房
	外购，喷洒在羊舍、粪污处理等区域，用来抑制恶臭的产生

	10
	新鲜水
	43180
	/
	/
	自备水井


2.1.6.2 主要原辅材料及理化性质
（1）精饲料

饲料消耗和配比根据羊成长的不同时期、不同季节合理确定，精饲料主要是玉米，约占精饲料的70%；育肥羊浓缩饲料主要包括豆饼（粕）、麸皮等，约占精饲料的30%。

（2）粗饲料

粗饲料为混合饲料，主要由苜蓿10%、燕麦草20%、柠条30%、玉米秸秆25%、酒糟15%组成；各饲料的比例为苜蓿：燕麦草：柠条：玉米秸秆：酒糟=1：2：3：2.5：1.5。
（3）烧碱水溶液
化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），纯品是无色透明的晶体。本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。毒性：LD50：无资料；LC50：无资料。
本项目外购浓度为2%的氢氧化钠溶液成品用于大门、道路、羊舍、围栏、饲料槽、污染物等消毒，不在厂区配置，每次外购10桶（密封塑料桶），每桶规格为25kg，厂区最大储量为250kg。
（4）熟石灰

化学式为Ca（OH）2，产品别名熟石灰、石灰乳（悬浊液）等，白色粉末状固体。本品属强碱性物质，有刺激和腐蚀作用：吸入本品粉尘，对呼吸道有强烈刺激性，可引起化学性肺炎；眼接触有强烈刺激性，可致灼伤；误落入消石灰池中，可能会造成大面积腐蚀灼伤，如果不及时处理可能会导致死亡；长期接触可致皮炎和皮炎溃疡。毒性：LD50：7340mg/kg（大鼠经口）；LC50：无资料。
（5）来苏尔溶液

来苏尔为甲酚、植物油、氢氧化钠的皂化液，无色或黄色液体。使用方法和范围：1%~2%溶液用于手消毒（也可用于处理染菌桌面），3%~5%溶液用于器械物品消毒，5%~10%溶液用于环境、排泄物的消毒。对一般致病菌包括抗酸菌杀菌效果较好，对芽孢则需高浓度长时间才有杀菌作用。

（6）生物除臭剂

生物除臭剂利用天然原料，从丝兰、银杏叶、葡萄籽、茶多酚等植物提取有效成分精制而成，无毒、无刺激、无腐蚀性，雾化后的除臭剂进入空中后形成薄雾，小液滴能与羊舍、粪污收集系统等产生的恶臭发生聚合、吸附、分解等化学反应，从而达到去除臭味的目的。
2.1.7主要生产设备
项目生产设备清单见表2.1-9和表2.1-10。
表2.1-9    养殖场主要生产设备一览表

	序号
	作业区
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	饲养区（羊舍）
	自动饮水槽
	个
	180
	每栋10

	2
	
	运粪车
	台
	2
	

	3
	
	粪沟皮带输送机
	台
	36
	每栋2套

	4
	
	风机
	台
	324
	每栋18台，冬季羊舍通风

	1
	草料加工车间
	TMR饲料搅拌车
	台
	6
	原有4台

	3
	
	斗提机
	台
	1
	

	6
	
	风机
	台
	2
	/

	8
	
	叉车
	台
	2
	/

	9
	
	铲车
	台
	1
	/

	10
	
	自卸车
	台
	4
	/

	11
	
	20m3配料仓
	台
	6
	

	12
	
	5m3成品仓
	台
	4
	/

	13
	
	10m3配料仓
	台
	1
	

	1
	堆肥场
	NCS智能分子膜
	套
	3
	

	2
	
	风机
	台
	3
	

	3
	
	温度变送器
	台
	6
	

	4
	
	管道
	套
	3
	

	5
	
	压边装置
	套
	3
	

	6
	
	软连接
	套
	3
	

	7
	
	电缆
	套
	3
	

	8
	
	电控系统（一拖三）
	套
	3
	


2.1.8公用工程

2.1.8.1给排水

给水

本项目新鲜水由场区自备水井供给（水井应征得水利主管部门同意并取得取水证方可建设），年新鲜水用量约43180m3/a。主要为养殖用水、生活用水、绿化用水，其中饲养过程采用刮粪板清粪工艺，羊舍不需冲洗。养殖用水主要为羊饮用水、饲料拌合用水及羊舍消毒用水。
①职工生活用水

根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），职工生活用水量按60L/人·d计，项目劳动定员30人，生活用水量为1.8m3/d（657m3/a）。

饲料拌和用水

饲料在投食前需要加水混合搅拌，搅拌用水量约为饲料总用量的20%。项目饲料拌合量7500t/a，需用水量为1500m3/a。
羊饮用水

根据设计资料本项目羊舍地面不冲洗，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），羊的饲养（工厂集约化养殖）饮用水量按10L/只·d计，项目存栏规模为10000只，则饲养用水量为100m3/d（36500m3/a）。

养殖区消毒用水 
根据养殖经验，每周对养殖区进行一次消毒，消毒用水量为7m3/次·周（平均为1.0m3/d），则项目年消毒用水量为365m3/a，自然蒸发耗散。 
绿化用水

项目绿化面积7000m2，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），本项目绿化区域灌溉用水量按3.3L/m2，年灌溉天数按180d计，则项目绿化用水量为23.1m3/d（4158m3/a）。

（2）排水

本项目废水主要为生活污水，羊的尿液大部分渗入粪便中，少量蒸发散失，不会形成废水。
①生活污水
职工生活废水按用水量的80%计算，则职工生活废水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a）；经化粪池收集后，定期由槽罐车拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。

②羊尿液

根据《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于印发〈畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南〉的通知》（农办牧〔2022〕19号）附件1羊尿液产生量为0.0003m3/只·d计，肉羊最大存栏量为10000只，则肉羊尿液产生量为30m3/d（10950m3/a）。

因杭锦旗地区气候干燥蒸发量较大，且羊舍通风状况较好，约30%的尿液蒸发散失，剩余尿液与粪便混合后暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。本项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入清粪车（专用运输车）内，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
（3）初期雨水
本项目养殖区和办公生活区等隔离布设，各单元排水采用雨污分流制，养殖区羊舍和草料库均采用防雨结构，羊粪通过地下输送皮带直接送至运粪车内，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。严格控制清运过程中的抛洒。
本项目办公生活区和辅助生产区等区域的雨水经过屋顶的天沟收集后，通过雨水导流系统收集到雨水收集池内，评价要求场区设初期雨水池，采用重力流排水方式收集进场道路和运动场的初期雨水。初期雨水池进水管设三通截止阀，正常情况下通向初期雨水池的阀门打开、通向雨水外排总排口的阀门关闭，收集15min内初期雨水后，切换阀门使清洁雨水通过雨水外排总排口外排。初期雨水池出水管设切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排。具有雨水系统外排总排口、切换阀门监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口。 
根据包头市建筑设计院采用数理统计法编制的暴雨强度公式如下：
降雨强度公式：q=996（1+0.985lgP）/（t+5.40）0.85
（L/S·hm2）
雨水量计算公式：Q=¢·q·F
式中：
P——重现期，取1年；
¢——径流系数，取路面及屋顶取0.90，露天活动区取0.3；
F——汇水面积，羊舍及办公区屋顶4.71hm2，运动场2.52hm2，道路2.2hm2
t——降雨历时，t=t1+mt2，地面集水时间t1取10min，折减系数m取2，管道内雨水流行时间t2约为10.7min；
经计算，q=46.49L/S·hm2，Q=1471m3/h，一次强降水养殖区、粪污处理区占地范围内15min雨水收集量为324.3m3。本项目场区设置容积330m3初期雨水池1座，可满足需求。初期雨水经沉淀后用于场区绿化，不外排。由于初期雨水量具有不确定性，因此不计入水平衡核算。




图2.1-4    本项目水平衡图（m3/a）
2.1.8.2供电

本项目用电由附近村镇电网提供。

2.1.8.3供暖

项目管理用房区冬季供暖采用空气热源泵；羊舍设有泡沫塑料保温层，养殖区冬季无需供暖。
2.2影响因素分析

2.2.1施工期影响因素分析

2.2.1.1施工期工艺流程

本项目开工时间预计为2024年10月，拟投产日期为2025年6月。工程实际施工期为8个月，施工人员50人。施工过程中需对表土进行剥离，并集中堆放。待施工结束后，将表土及时回填覆盖。

施工期分为基础施工阶段、主体工程建设阶段、内部装修及设施安装阶段以及扫尾工程阶段等。本项目施工期主要工序及排污节点见图2.2-1。


图2.2-1    建设项目施工期主要工序及排污节点图

2.2.1.2施工期影响因素分析

项目施工期主要进行场地平整、地基处理、土建工程、设备及管道安装等施工活动，将会产生一定量的扬尘污染，同时伴有较大的噪声，并伴有建筑垃圾的堆放情况。工程量较少，影响并不突出，且多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失。本项目施工阶段影响因素见表2.2-1。
表2.2-1      生态影响分析一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生原因
	主要污染物

	废气
	原料堆存、材料拌合、管道铺设、运输等
	原料贮存、混凝土配制产生的粉尘、汽车运输及管线铺设、地表开挖等引起的扬尘
	粉尘

	噪声
	各种施工机械设备
	施工活动中，推土机、搅拌机、挖掘机等施工设备振动、转动时产生
	噪声

	废水
	水泥养护等
	项目羊舍、草料库等建筑工程的水泥养护废水
	悬浮物多以泥沙为主

	
	生活污水
	施工人员产生的生活污水
	COD、BOD5、NH3-N等

	固废
	弃土、建筑垃圾
	建设时产生的多余土方、灰浆、废材料等
	--

	生态
	土石方开挖等施工活动
	施工期开挖土石方，破坏局部植被，遇到雨水冲刷易造成水土流失；开挖和回填土方，部分用作羊舍垫土，引起扬尘污染
	扬尘


2.2.2运营期影响因素分析

本项目运营期为集约化养殖过程，集约化养殖过程生产工艺主要分为以下几个部分：

饲料加工过程；

饲养、育肥过程；
粪污处理过程。 
2.2.2.1饲料加工工序

肉羊育肥饲料主要包括育肥精料（肥羊浓缩料、玉米或压片玉米）、粗料（苜蓿草、燕麦草、柠条草粉、玉米秸秆、酒糟）和微量元素舔砖（育肥专用）。
本项目采用TMR饲养工艺，所谓TMR，全称“全混合日粮”，是根据羊在不同生长发育阶段的营养需要，按营养专家设计的日粮配方，用TMR饲料搅拌车将一定比例的干草类饲料和精饲料进行搅拌、切割、混合和饲喂的一种先进的饲养工艺，全混合日粮（TMR）保证了羊所采食的每一口饲料都具有均衡性的营养。
（1）粗料
项目粗料（苜蓿草、燕麦草、柠条草粉、玉米秸秆、酒糟）通过汽车运输进场，并储存于干草料棚内。TMR饲料搅拌车具有切割功能，干草料不需预先粉碎。使用时将粗料打开松散后，检查挑除霉烂变质部分，通过TMR饲料搅拌车自动取料装置取料。按照饲料配方要求，经TMR饲料搅拌车称重装置自动称重后加入车内即可。

该工序的主要污染源为：设备噪声。
（2）育肥精料
项目所用精饲料主要包括肥羊浓缩料、玉米或压片玉米，备料时可直接进行搅拌，无需加工。
该工序的主要污染源为：废包装材料收集后外售和设备噪声。
（3）TMR饲料搅拌车混料
项目采用TMR饲养工艺，该工艺的前提是对羊实行分群管理，根据不同群别的营养需要科学制定饲料配方，采用TMR饲料搅拌车将粗饲料、精饲料和酒糟充分混合而得到的一种营养平衡日粮，TMR饲料总水分含量一般控制在40%~50%。
TMR饲料搅拌车是一种集取料、称重、混合、卸料于一体的饲料加工设备，按营养需要输入TMR饲料搅拌车的电脑控制系统，按先粗后精再副料、先干后湿的配置原则进行配置，混料过程在封闭式的草料加工中心完成，配料完成后驶至羊舍通过卸料传送带自动将混合饲料撒入饲料槽。
该工序的主要污染源为：TMR饲料搅拌车取料、混合等过程产生的无组织颗粒物（G1-2）；设备噪声。








图2.2-1    饲料加工生产工艺流程及产污节点图
2.2.2.2肉羊繁育、饲养、育肥工序

本项目肉羊饲养育肥过程包括对羊的繁育、饲养育肥、羊舍的卫生管理和消毒以及对羊的免疫、检疫和防疫措施。

肉羊饲养工艺流程及产排污节点见图2.2-2。




1.肉羊繁育、饲养、育肥
本项目育肥羊人工繁育的羔羊，根据育肥羊体重、期望的日增重值和育肥期制定相应的饲料配方；通过日粮代谢能量的高低，控制育肥速度。项目存栏羊10000只/a，育肥期约为12个月，出栏肉羊量为9000只/a。 
本项目采用实行“全进、全出、滚动式出栏”的分小区舍饲喂养，每栋羊舍育肥羊存栏550只，共设置11个育肥羊舍。羊舍采用双排单列，经育肥后出栏。育肥羊的主要工艺参数如下： 
肉羊繁育

利用父系与母系进行二元或三元杂交繁育，同时进行公羊羔育肥。根据项目发展规划，项目达产之日的项目羊群存栏数稳定。项目拟使用赛诺品种羊通过人工授精方式杂交地方优良品种羊，利用其杂交一代或二代母羊在7-8月龄作为肉羊基础母羊，公羔羊在哺乳后育肥12个月，即12个月龄的公羔羊为育肥肉羊。

（2）人工授精

①母羊外阴部必须经过清洗消毒；

②输精器必须保持无菌；

③选择合适的输精枪和输精部位；

④选择生产性能好、遗传稳定、精液浓度0.35∕毫升、精子活力75%以上的精液作为输精液。每次剂量不少于0.15毫升，输精次数不少于2次。
（3）育肥羊出栏标准
公羔羊在育肥羊舍经过12个月左右的周期育肥，体重达到45kg左右即可出栏外售。
（4）喂饲方式及饲料标准
全舍饲育肥羊采用定时人工喂料、自动供水的喂饲方式，日供水3次，日供水量10L/只。
（5）饲养环境
羊舍允许温度范围为7℃-27℃，羊的适宜温度为15℃-16℃左右，冬季通过对羊舍设有泡沫塑料保温层及全封闭措施，保持羊舍内温度适宜，采用通风机强制通风；夏季时将保温材料全部拆除，使羊舍获得良好的自然通风条件，降温。羊舍采用自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。
2.羊舍卫生管理和消毒

（1）卫生管理
粪尿清理

本项目粪污日产日清，地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内；暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
羊尿部分挥发，剩余羊尿与羊粪混合，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。少量自然蒸发（杭锦旗地区气候干燥，蒸发量较大，且羊舍通风状况较好，尿液蒸发较快）。
（2）消毒

人员与车辆消毒
对饲养区实行封闭管理，设立消毒室、消毒槽。工作人员和牲畜出入养殖区，要经过消毒和检疫。要对场区内各个区域和辅助设施定期消毒。具体如：生活办公区、养殖区环境、羊舍、羊群、更衣室等重要地点。
不同的区域制定不同的消毒计划。
始终贯彻“预防为主”的方针，养殖场布局要做到生产区和管理区分开，生产区周围有必要的保护设施，场内分别设净道和污道，建有进料、出粪通道，并严格分离。生产区大门口要建立更衣消毒室和消毒池，栏舍门口设消毒垫，消毒室内吊挂紫外线灯，消毒池宽于门、长于车轮一周半，用消毒液喷洒在铺垫与入口的秸秆或废麻袋上，消毒池内投放消毒液并经常更换，出入人员和车辆必须消毒。 
圈舍及设备消毒
圈舍及其设施设备应每天清扫干净，保持清洁、卫生、干燥。每周用5%的来苏儿溶液消毒一次。食槽中剩余草料每天及时清除。
3.免疫、检疫、防疫环节
（1）免疫、检疫环节

养殖场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，对规定疫病和有选择的疫病进行预防接种、检疫工作，并注意选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法。 
初期购入的种羊严格按照国家动物检疫标准进行检疫，并在过渡饲养区（隔离羊舍）内隔离饲养，确保引进健康羊。

养殖场内所有饲养的羊均应按照免疫程序规定的内容对各种疫病进行疫苗预防注射，各类疫病免疫率要达到100%，确保肉羊安全和人体健康。
每年进行两次羊体内、外寄生虫的驱治工作。春季以驱治胃肠道线虫为主，夏季防治疥癣，秋冬驱治胃肠道线虫。
在使用生物药品前应仔细检查封口、胶盖是否封闭严密。如有裂纹、瓶中含有异物、霉团、摇不散的凝块等变质者均不能使用。瓶签上有关药品名称、批号、使用方法及有效日期等应保持完整，以便查考。过期的生物药品不得使用。
养殖场应该制定一套合理的免疫程序，并采取“以防为主，防治结合”的措施。项目配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天观察畜群，发现病情做好记录并向有关技术部门备案。一旦发现疫情，做到早、严、快、小，并向上级部门汇报。
羊出栏、交易，应先报检，经动物检疫员检疫合格，凭产地检疫合格证明上市交易，出县境须办理出境动物检疫合格证明。出证条件：羊来自非疫区，免疫在有效期内，须佩带免疫耳标，临床检查健康。
（2）病羊、死羊、疫羊的处理
病羊处理：病羊集中至项目区最南侧靠东的隔离羊舍进行隔离注射治疗，治疗痊愈的羊送回育肥羊舍继续育肥；

死羊处理：经消毒处理后在场区冷库暂存，及时委托有资质单位处理；

疫羊处置：一旦发现疫羊，第一时间向兽医卫生监督部门或其他上级主管部门报告并封闭全场，由主管部门按照《重大动物疫情应急条例》的相关规定进行处理和处置。如发生较大规模的流行性疾病，则按国家有关规定进行集中处理，不在本次环评考虑之中。

本环节主要产污为固体废物病死羊（S2-3）及病羊治疗过程废医疗废物（S2-4）。

综上，肉羊养殖育肥过程主要污染物为：羊舍产生的无组织恶臭（G2-1）、羊粪（S2-1）、病死羊（S2-3）、废医疗废物（S2-4）、消毒剂与除臭剂废包装（S2-5）以及饲养过程中的羊叫声和设备噪声（N2）。

2.2.2.3粪污处理工序
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），畜禽粪污必须经过无害化处理后综合利用。本项目采用“挂刮粪板清粪工艺++NCS智能分子膜好氧堆肥技术”的处理工艺对羊舍粪污及运动场垫料进行无害化处理，后通过清粪车（专业运输车）拉运至堆肥场暂存，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
（1）羊舍清粪工艺
本项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内；暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。因尿液大部分被粪便吸收，少量蒸发散失，羊舍地面不会出现尿液径流情况，无需进行地面冲洗。

（2）NCS智能分子膜好氧堆肥

①技术原理

NCS智能分子膜好氧堆肥技术是一种将特制功能膜作为有机废弃物好氧发酵处理覆盖物的工艺技术。该技术的核心是一种具有特制微孔的功能膜，其选择透过性功能可以为好氧发酵微生物营造一个良好的生存环境；通过主动通风使发酵体内形成一个微正压内腔，保证了发酵堆体内部供氧均匀充分，为好氧发酵构建了一个适宜的环境。发酵中产生的水蒸气和二氧化碳能够从功能膜的微孔结构扩散出去，维持了发酵堆体膜内外的气流平衡，保证好氧发酵进行得更加充分彻底。有气味的物质如氨气等溶于膜内层水气并凝聚坠落进堆体后再次被有机物分解，有效地减少了臭气的排放和氨的流失，有助于提高有机肥氨含量，提高堆肥品质。NCS智能分子膜内形成的高温环境使得致病性微生物得到有效杀灭，从而确保了发酵物的无害化水平。

NCS智能分子膜好氧堆肥系统见图3.2-3。
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图3.2-4NCS智能分子膜好氧堆肥系统示意图

②工艺流程

好氧堆肥区设置3套350m3的覆膜发酵槽，用于好氧堆肥。

好氧堆肥主要原料为羊的粪便、尿液、废垫料等。运动场垫料采用沙土。羊的尿液大部分渗入粪便及垫料中，即与粪便、垫料混合，以总的固体粪污形式清粪车（专业运输车辆）送入堆肥场好氧堆肥处理。废垫料由清粪车送至堆肥场配料堆肥。

混合好后的固体原辅料由铲车铺入发酵槽，从发酵槽一侧开始堆料建垛，一次性堆至设定高度，堆放过程不得进行拍打或压实物料的操作，垛形要规整位于曝气管的正上方，建垛过程风机要一直保持运行。建垛完成后，上部覆盖NCS分子膜，将膜四周拉绳拉紧固定在发酵槽槽壁固定钩上。正式进入发酵过程后，堆体温度和含氧量的控制通过发酵槽底部曝气管道对发酵堆体曝气进行调控，粪肥发酵期约24d。发酵过程产生的渗滤液排入发酵槽内渗滤液收集池收集，进入氧化塘发酵，不外排。

③好氧堆肥参数控制

Ⅰ.水分含量：水分含量是调节发酵原料的首要考虑参数，发酵原料水分含量控制在45%～65%之间，本项目堆肥原辅料含水率为55.8%；

Ⅱ.C/N：C/N是原料调节的重要考虑参数，有效C/N控制在不低于25:1，不超过50:1；

Ⅲ.温度控制：布设温度计对堆体温度进行实时检测，通过智能控制系统实时分析及时调整风机运行参数，从而达到控温的目的。高温发酵阶段温度控制在55℃～65℃；

Ⅳ.氧气控制：通过堆肥组件对堆体进行自动化给氧控制。
2.2.3污染影响因素分析

根据生产工艺流程和产污环节，本项目产排污节点及防治措施详见表2.2-5。

表2.2-5    项目产排污节点及防治措施一览表

	类别
	序号
	污染工序
	主要污染物
	处理措施/去向
	产污特征

	废气
	G1-1
	饲料混合搅拌
	颗粒物
	控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风，效率约98%
	连续

	
	G2-1
	羊舍
无组织废气
	H2S、NH3、

臭气浓度
	优化日粮营养、粪污日产日清、采取刮粪板清粪工艺、保持羊舍干燥、合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂等措施，羊舍NH3和H2S去除效率分别为80%和65%。
	连续

	
	G2-2
	堆肥场无组织废气
	H2S、NH3、

臭气浓度
	半封闭车间采用NCS智能分子膜密封覆盖堆肥发酵工艺；投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，喷洒除臭剂，加强绿化
	连续

	废水
	W1
	生活污水
	COD、氨氮
	生活污水经化粪池处理后，拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理
	间断

	固废
	S1-1
	废弃包装材料
	草料库暂存，外售后综合利用
	间断

	
	S2-1
	羊舍
	羊粪
	采用刮粪板清粪工艺，由刮粪板将粪便推入粪沟，暂存在项目区堆肥场内；粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	间断

	
	S2-2
	运动场
	废垫料（沙土）
	产生的废垫料（沙土）暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	间断

	
	S2-3
	病死羊
	病死羊
	经消毒后暂存于厂区冷冻库内，委托有资质的第三方单位无害化处理
	间断

	
	S2-4
	防疫及诊疗
	医疗废物
	暂存于危废库，暂存后由有资质单位处理
	间断

	
	S2-5
	消毒、除臭
	废旧包装
	收集后外售，综合利用
	间断

	
	S3
	职工
	生活垃圾
	收集后的生活垃圾直接运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。
	间断

	噪声
	N1～
N4
	生产设备
	Leq（A）
	采取减振、消声、隔声、合理布局等降噪措施
	连续

	
	N2-1
	羊叫声
	Leq（A）
	羊舍隔声，同时尽可能满足羊只饮食需要、减少外界噪声对羊舍的干扰等措施。
	间断


2.3污染源源强核算

2.3.1施工期污染源源强核算

2.3.1.1大气污染源源强核算
施工期的大气污染物主要为施工作业、管沟挖设、道路运输、材料堆放过程中产生的扬尘以及施工机械和车辆燃油排放的废气。对施工扬尘和其它废气产生情况的分析如下：
（1）施工场地土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方过程产生的扬尘等，属于无组织排放，可能对项目近邻的周边区域和下风向的区域产生较大的影响。
（2）施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。
（3）建筑物料的运输造成的道路扬尘。包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。施工车辆经过的路段积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多。尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。
（4）施工机械、运输车辆排放的尾气。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有SO2、NOx、烃类等污染物。汽车尾气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物、几乎全部的氮氧化物和一氧化碳都来源于排气管。
一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。
2.3.1.2水污染源源强核算
施工期废水主要来自施工过程中的施工废水和施工人员的生活污水。

（1）生产废水

生产废水产生于清洗设备、材料冲洗、混凝土搅拌与养护过程。其中，施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏以及施工中必要的机械油料的使用会产生含油废水；施工设备及车辆的冲洗产生冲洗废水。混凝土养护水多被吸收或蒸发，其余生产废水所含污染物主要是SS和石油类，项目的施工量不大，施工废水较少。此外，项目区的泥浆水、雨水冲刷场地也会产生废水。工地要设沉淀池，对生产废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地及运输道路的洒水，不外排。

（2）生活污水

施工高峰期间施工人员可达50人，施工人员平均用水量按30L/（人•日）计，其中80%作为废水排放量，则本项目在施工期间的污水量为1.2m³/d。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等污染物，参考典型生活污水水质，主要污染物浓度为COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、NH3-N35mg/L、TP3.5mg/L。施工期设置临时化粪池，定期收集清运至锡尼镇污水处理厂处理，因此项目施工期生活污水对周边水环境影响较小。
2.3.1.3噪声污染源源强核算
施工期主要噪声源为机械设备噪声、施工作业噪声及交通噪声。
机械设备噪声主要由挖土机械、装载机、打桩机等多种机械设备发出的。
施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸过程的撞击声等。
交通噪声主要是在施工材料运输过程中产生的，主要发生在土石方阶段、结构阶段和后期装修阶段。
机械设备的运行都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。此外，交通噪声还具有流动性的特点。

项目施工期间施工设备噪声值见表2.3-1。

表2.3-1    主要施工机械设备及加工系统噪声源强

	序号
	施工设备
	测点与设备距离（m）
	最大声级[dB（A）]

	1
	装载机
	5
	85

	2
	挖掘机
	5
	84

	3
	推土机
	5
	85

	4
	打桩机
	5
	85

	5
	混凝土振捣器
	5
	80

	6
	电锯、电刨
	5
	90

	7
	运输车辆
	5
	80

	8
	夯土机
	5
	82


2.3.1.4固体废物源强核算

本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、建筑废料和包装材料等。本项目施工期间施工人数最高峰为50人，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，故本项目施工期产生的生活垃圾量为25kg/d（施工期共产生6t）。主体施工过程产生的建筑垃圾，按每平方米建筑面积产生0.03t建筑垃圾计，项目总建筑面积21920m2，则将产生建筑垃圾约657.6t，主要包括基础挖掘产生的弃土渣、工程建筑施工废料。弃土主要用于场区低洼处回填平整，不外排；工程建筑垃圾不含有毒有害成分，但乱堆乱放也会给景观环境带来负面影响。废材料、废管道等可作为回收材料的作为废物出售；不能回收利用的废石废渣全部运往建筑垃圾填埋场填埋。
2.3.1.5生态环境

本项目总占地面积10.09hm2，占地类型包括草地和林地，土地规划用地性质为牧业用地。施工期间主要生态影响如下：
（1）对动物的影响

工程施工过程中，由于施工车辆噪声、人为活动干扰等因素，可能导致附近的动物产生回避行为，使其向外围迁移，工程场地范围内出现的频率会降低，但不会对野生动物的总体多样性产生影响。
本项目的建设，养殖场及入场道路占地，土地平整过程中占地范围内的地表植被全部被铲除，造成生物量的损失；
对土地利用的影响

土地平整，表层土壤被清理，占地范围内破坏了土壤结构及肥力；施工造成植被破坏，土壤裸露，将加剧水土流失危害；

（3）对植物的影响

施工区域植被破坏、生物量损失、植被类型变化，对生态系统的类型、功能可能产生不利影响；

（4）对自然景观的影响
本项目在施工的过程中，开挖、堆放各类施工机械和设备，将不可避免地造成项目区内的自然景观遭到破坏。

2.3.2运营期污染源源强核算

2.3.2.1废气污染源源强核算
本项目运营期废气主要包括养殖区（羊舍及运动场）等过程产生的恶臭气体排放。
1.恶臭气体
（1）羊舍恶臭气体产生情况
羊舍本身是恶臭气体的产生源，主要来源是羊排出的新鲜粪便、尿液、消化道排出的气体等，同时由于粪尿处置过程中粪污的转移增多了养殖场恶臭气体的散发面，从而使恶臭气体的排放源广泛分布在场内羊舍养殖区，恶臭污染物主要为NH3和H2S。

根据《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》（环境保护部公告2014年第55号），大气氨排放的计算采用排放系数的计算方法。

①氨排放的总量即为活动水平和排放系数的乘积。计算公式概括为：
    Ei，j，y =Ai，j，y×EFi，j，y×γ
其中，i为地区（省、直辖市、自治区或县），j为排放源，y为年份，Ei，j，y为y年i地区j排放源的排放量。A为活动水平，EF为排放系数（畜禽养殖业排放系数定义为单位质量总铵态氮（TAN）以大气氨形式排放的氮的量。单位为百分比或氨—氮/总铵态氮）。γ为氮—大气氨转换系数，针对畜禽养殖业，取1.214。

②铵态氮计算公式
TAN室内，户外=畜禽年内饲养量×单位畜禽排泄量×含氮量×铵态氮比例×室内户外比。
圈舍内排泄阶段总铵态氮计算公式 
A圈舍—液态=TAN室内×X液

A圈舍—固态=TAN室内×（1−X液）
其中，X液为液态粪肥，占总粪肥的质量比重，散养畜禽均取11%；集约化养殖中畜类取50%，禽类取0，放牧畜禽均取0。
粪便存储处理总铵态氮的计算公式
A存储—液态=TAN室内×X液−EN圈舍—液态
A存储—固态=TAN室内×（1−X液）−EN圈舍—固态
其中，EN圈舍—液态=A圈舍—液态×EF圈舍—液态；EN圈舍—固态=A圈舍—固态×EF圈舍—固态。
根据《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于印发〈畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南〉的通知》（农办牧〔2022〕19号）附件1肉羊固体粪污（同时处理）产生量按0.0013m3/只·d。根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9可知，3只羊折1头猪，因此羊粪便中含氮量为3.1g/d·只，尿液中含氮量为3.7g/d·只。

参考《大气氨源排放清单编制技术指南》（环境保护部公告2014年第55号）表2（续1）畜禽养殖业氨排放系数及参数，以及表4畜禽粪便排泄物中铵态氮含量的估算相关参数，结合本项目特点（集约化养殖）及所在区域的气候特征，选取参数详见表2.3-2。
表2.3-2    恶臭计算参数统计一览表
	参数
	取值
	单位

	畜禽年内饲养量
	10000
	只

	单位畜禽排放量
	粪便
	0.0013
	m3/只·d

	含氮量
	粪便
	3.1
	g/d·只

	
	尿液
	3.7
	g/d·只

	铵态氮比例
	粪便
	60
	%

	
	尿液
	60
	%

	户内外比
	100
	%

	排放系数EF
	圈舍—固态
	7
	%

	
	圈舍—液态
	7
	%

	
	存储—固态
	4.2
	%

	
	存储—液态
	15.8
	%

	氮—大气氨转换系数
	1.214
	/

	备注：EF为排放系数，单位为%TAN。（1）EF圈舍—液态、EF圈舍—固态：粪便排出阶段，室内环境下液态、固态粪便的氨挥发率；


根据以上公式及选取参数，计算可知，羊舍恶臭污染物（氨）产生源强见表2.3-3。
表2.3-3    羊舍恶臭污染物（氨）产生源强一览表
	排放源j
	羊舍
	堆肥场

	类型
	固态（羊粪）
	液态（尿液）
	固态
	液态

	活动水平（A）
	年内饲养量（只）
	10000
	10000

	
	单位排泄量（m3/只·d）
	0.0013（固体、液体粪污同时处理）
	0.0013（固体、液体粪污同时处理）

	
	含氮量（g/d·只）
	3.1
	3.7
	3.1
	3.7

	
	铵态氮比例（%）
	60

	
	户内外占比（%）
	100

	
	氨排放系数EF（%）
	7
	7
	4.2
	15.8

	
	氮—大气氨转换系数
	1.214

	
	存储系数
	/
	/
	/
	/

	氨产生情况
	产生量（t/a）
	1.154
	1.377
	0.692
	3.098

	
	合计（t/a）
	2.531
	3.79


通过查阅相关资料显示，养殖区H2S的产生量约为NH3的产生量的0.4%～0.6%，本项目按0.5%计，本项目NH3产生量为2.531t/a，则养殖区羊舍H2S的产生量为0.012t/a。

堆肥区好氧堆肥H2S的产生量约为NH3的0.1%计，本项目堆肥场NH3的产生量为3.79t/a，则堆肥区好氧堆肥过程H2S的产生量约为0.0379t/a。
（2）羊舍恶臭气体排放情况
①羊舍恶臭气体治理措施及排放源强
本项目通过采取优化日粮营养、及时清除粪尿（日产日清）、保持舍内干燥（刮粪板清粪工艺，不进行舍内冲洗）、合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂等措施，并于场内及厂界进行合理绿化措施，羊舍养殖区内产生的恶臭气体能够得到显著削减。

根据《微生物除臭技术在畜禽养殖臭气治理中的研究应用进展》（韩昆鹏、杨凌、卞红春等，江苏省盐城市畜牧兽医站，224002）和《利用微生物对畜禽粪便除臭的研究进展》（刘冰、刘丽丽，天津师范大学生命科学学院，天津300387），生物除臭剂对氨气的去除率可达80%以上，对硫化氢的去除率则可达65%以上。

本次评价羊舍采取以上综合措施对恶臭污染物的综合去除效率按NH3去除率80%，H2S去除率65%，最终以无组织排放。
羊舍养殖区恶臭气体无组织产排情况见表2.3-4。
表2.3-4   羊舍养殖区无组织废气产排情况一览表

	污染源
	污染物
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	处理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	养殖区羊舍
	NH3
	2.531
	0.289
	优化日粮营养、粪污日产日清、采取刮粪板清粪工艺、保持羊舍干燥、合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂等措施，羊舍NH3和H2S去除效率分别为80%和65%。
	0.528
	0.058

	
	H2S
	0.012
	0.0014
	
	0.00502
	0.0005


（3）好氧堆肥无组织臭气

项目采取刮粪板清粪工艺，粪污经清粪车输送至堆肥场进行堆肥发酵，运动场垫料（沙土）定期清理至好氧堆肥区与粪便混合一并好氧堆肥；恶臭物质主要来自粪便发酵过程。

本项目堆肥采用NCS智能分子膜好氧堆肥技术，堆肥过程全部被膜材料覆盖，NCS智能分子膜，具有选择透过性，恶臭物质NH3、H2S等大分子物质被截留，不能通过膜材料，溶于膜内水气最终落回堆体被进一步分解。好氧发酵过程大部分恶臭物质被二次吸收和分解，基本无臭气排出，因此臭气排放主要发生在粪便混料、建垛以及揭膜出料过程，以上过程为间歇性短时作业，恶臭物质排放量有限；同时在整个生产过程中，采取投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，喷洒除臭剂（根据《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》（丁湘蓉文章编号1005-8206（201606-0042-04）中“2.3不同除臭剂的不同配比对NH3和H2S的平均去除率分析”章节，在控制好除臭剂的配比后，可削减恶臭气体NH3达72%、H2S达84%，并加强堆肥场及氧化塘周边绿化，可进一步减少恶臭气体的产排量。

综合以上堆肥工艺及臭气治理措施，本次环评好氧堆肥过程中的废气基本在NCS发酵系统内，恶臭气体仅在揭开膜取肥过程会逸散，平时由于分子膜的覆盖，基本处于全封闭状态，恶臭味道很小，臭气去除效率按照“全封闭+喷洒除臭剂+周边绿化”方式以95%计，经采取以上控制措施后，可保证场界H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准（新改扩建）要求。则堆肥区好氧堆肥及氧化塘恶臭气体无组织废气产排情况见表3.3-5。

表3.3-5好氧堆肥及氧化塘无组织废气产排情况一览表

	污染源
	污染物
	产生量

（t/a）
	产生速率

（kg/h）
	措施
	排放量

（t/a）
	排放速率

（kg/h）

	堆肥场
	NH3
	3.79
	0.433
	堆肥场采用NCS智能分子膜密封覆盖发酵工艺+“三面围挡+顶棚”；投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，喷洒除臭剂，加强周边绿化，堆肥场NH3和H2S去除效率≥95%。
	0.019
	0.022

	
	H2S
	0.0379
	0.0043
	
	0.0019
	0.00022


2.颗粒物
（1）饲料加工车间粉尘

①饲料混合搅拌粉尘（无组织）
项目采用TMR饲养工艺，采用TMR饲料搅拌车将干草类饲料、酒糟、秸秆和精饲料及适量新鲜水充分混合而得到的一种营养平衡日粮，该过程在封闭式饲料加工车间内完成，配料完成后运到羊舍分发。
本项目青贮饲料、酒糟含水率较高，混合过程产尘量相对较小，主要产尘源是精饲料、干草、秸秆的混合过程。在TMR饲料搅拌车内，通过绞龙和刀片的作用对饲料进行切碎、揉搓、软化及搓细，实现饲料的搅拌与混合。本项目TMR饲料总水分含量一般控制在40%~50%，各类饲料投加、搅拌与混合会产生少量粉尘。
本项目TMR饲料混合量为7500t/a；每日作业时间为8h，年操作时间2920h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“132饲料加工行业系数手册”，规模等级＜10万t/a的配合饲料行业颗粒物产生系数为0.043kg/t-产品，经核算本项目颗粒物产生速率为0.11kg/h（0.323t/a），颗粒物经封闭式车间沉降，效率约90%，则排放量为0.011kg/h（0.032t/a），颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点限值要求。
饲料加工车间本项目污染物产排污情况见表2.3-6。

表2.3-6    饲料加工污染物产排污情况一览表
	污染源
	污染物
	产生量
	处理措施
	处理

效率
	排放量

	
	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	
	
	kg/h
	mg/m3
	t/a

	饲料加工车间（饲料混合搅拌粉尘）
	颗粒物
	0.11
	0.323
	/
	控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风
	90%
	0.011
	/
	0.032


3.本项目废气排放情况汇总

本项目废气污染源产排情况见表2.3-8。

表2.3-8     项目大气污染物产排情况一览表

	污染源
	排放方式
	污染物

名称
	产生状况
	治理措施
	排放状况
	排放时间

（h/a）

	
	
	
	废气产生量（m3/h）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度

（mg/m3）
	产生量

（t/a）
	工艺
	效率
	废气排放量（m3/h）
	排放速率

（kg/h）
	排放浓度

（mg/m3）
	排放量

（t/a）
	

	羊舍臭气
	无组织废气
	NH3
	/
	0.289
	/
	2.531
	添加生物菌剂配合饲料；羊舍采用刮粪板、清粪工艺，日产日清；保持羊舍干燥；喷洒除臭剂
	80%
	/
	0.058
	/
	0.528
	8760

	
	
	H2S
	
	0.0014
	
	0.012
	
	65%
	
	0.0005
	
	0.048
	

	饲料搅拌
	无组织
	颗粒物
	/
	0.11
	/
	0.323
	控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风
	90%
	/
	0.011
	/
	0.032
	2920

	堆肥场
	无组织
	NH3
	/
	0.433
	/
	3.79
	半封闭车间采用NCS智能分子膜密封覆盖堆肥发酵工艺；投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，喷洒除臭剂，加强绿化。
	95%
	/
	0.022
	/
	0.19
	8760

	
	
	H2S
	
	0.0043
	
	0.0379
	
	
	
	0.00022
	
	0.0019
	


2.3.2.2废水污染源源强核算

项目运营后，废水主要为职工生活污水。
项目职工生活废水按用水量的80%计算，则职工生活废水产生量为0.48m3/d（525.6m3/a）；经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。

2.3.2.3噪声污染源源强核算

项目噪声主要为羊舍羊叫声、设备噪声、羊舍通风机噪声、饲料加工设备噪声以及有机肥深加工设备等设备噪声，噪声声级约60~85dB（A），项目主要噪声源参数见表2.4-10。

表2.3-10    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

	噪声来源
	噪声源强dB（A）
	数量
	治理措施
	噪声排放

dB（A）

	
	
	
	工艺
	降噪效果dB（A）
	

	羊舍
	撒料车
	75
	2台
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。
	20
	55

	
	运粪车
	85
	2台
	
	20
	65

	
	粪沟皮带输送机
	75
	36套
	
	20
	55

	
	排风扇
	60
	324台
	
	20
	40

	
	羊叫声
	65
	10000只
	羊舍隔声，喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声。
	20
	45

	饲草料加工车间
	TMR饲料搅拌车
	75
	6台
	选用低噪声设备，采取厂房隔声、加强保养等措施。
	20
	55

	
	叉车
	75
	2台
	
	20
	55

	
	铲车
	85
	1台
	
	20
	65

	
	自卸车
	80
	4台
	
	20
	60

	堆肥场
	风机
	75
	3台
	选用低噪声设备，采取厂房隔声、加强保养等措施。
	20
	55


2.3.2.4固废污染源源强核算

项目固体废物主要为养殖场产生的固体粪污（粪便与尿液的混合物）、病死羊、废包装材料、废垫料（沙土）、医疗废物及生活垃圾等。

（1）粪污
本项目采用刮粪板清粪工艺，粪污产生后，不分离一并处理（即粪污为羊粪便与尿液的混合物）。根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》畜禽养殖场产污系数，肉羊固体粪污产生量按0.0013m3/只·d计，则本项目固体粪污产生量为13m3/d（4745m3/a）。本项目所在区域气候较为干燥，固体粪污中的水分除与粪便混合外，还有少量的蒸发散失。根据水平衡分析蒸发量约为1642.5m3/a。综上，本项目固体粪污总产生量为3102.5m3/a（1496.5t/a），羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入清粪车|（专业运输车辆）内；产生的粪便暂存在项目区堆肥场内发酵后还田，实现综合利用。

（2）病死羊
在无传染病的情况下，参照同行业的全年平均牲畜死亡率3‰计算，本项目肉羊养殖场年存栏量为10000只，则每年产生的死羊数量为30只，体重按45kg/只计算，共计约1.35t/a，经消毒后暂存于场区冷冻室内，委托有资质单位处理。
（3）废包装材料
精饲料、除臭剂、消毒剂进入场区后使用过程产生废包装材料，产生量约4.5t/a，收集后在草料库暂存，外售综合利用。
（4）活动场地废垫料（沙土）

本项目羊舍采用镂空地板设计无废垫料产生，运动场产生的废垫料（包含掺入垫料中的羊粪和尿液）约3500t/a，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
（5）医疗废物

本项目医疗废物主要为肉羊保健及疾病治疗室日常产生的废针头、输液管、废弃手术器械、消毒棉纱、过期药品等，产生量约为1.5t/a，收集后在危废库暂存，定期交有资质单位处理。
（6）生活垃圾

本项目共有30名劳动定员，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，即5.49t/a；收集后的生活垃圾直接运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。

本项目固废产生及处置情况见表2.3-11。

表2.3-11    项目固废产生情况一览表

	污染源
	固废名称
	固废属性
	废物类别
	废物代码
	产生量
	产生周期
	治理措施

	饲料

加工
	废包装材料
	一般固废
	07
	/
	4.5t/a
	间断
	收集后，草料库暂存，外售综合利用

	羊舍及运动场
	固体粪污（粪便与尿液的混合）
	一般固废
	33
	030-001-33
	1496.5t/a
	日产日清
	项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内；暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。

	
	废垫料（沙土）
	一般固废
	
	
	3500t/a
	间断
	

	
	病死羊
	一般固废
	/
	/
	1.35t/a
	间断
	经消毒处理后，场区冷库暂存，及时委托有资质单位处理。

	
	消毒剂除臭剂废包装物
	一般固废
	07
	/
	0.5t/a
	间断
	收集后，草料库暂存，外售综合利用。

	防疫
	医疗废物
	危险废物
	HW01
	841-001-01
	1.5t/a
	间断
	危废库暂存，定期交具有相应资质的危废处理单位处理。

	
	
	
	
	841-002-01
	
	
	

	
	
	
	
	841-005-01
	
	
	

	职工

生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	5.49t/a
	间断
	收集后的生活垃圾直接运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。

	备注：一般固废的类别及代码参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分类


2.4污染物排放汇总

项目污染物产排情况汇总见表2.4-1。

表2.4-1    项目污染物产排情况汇总一览表

	类别
	污染物
	产生量（t/a）
	总排放量（t/a）

	废气
	NH3
	6.321
	0.528

	
	H2S
	0.01579
	0.00502

	
	颗粒物
	0.323
	0.032

	废水
	生活污水
	525.6
	拉运至杭锦旗污水处理厂处理，不外排。

	固废
	粪污（羊粪及尿液混合物）
	1496.5
	生产有机肥，综合利用。

	
	病死羊
	1.35
	外委资质单位进行无害化处理，不外排。

	
	废垫料（沙土）
	3500
	暂存于堆肥场内，后综合利用，不外排。

	
	医疗废物
	1.5
	外委资质单位处理，不外排

	
	废包装材料
	4.5
	收集后，草料库暂存，外售后综合利用

	
	生活垃圾
	5.49
	收集后的生活垃圾直接运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。


2.5总量控制指标

根据总量控制指标要求，结合项目自身污染物排放特征，确定以下污染物的总量控制因子：废气：SO2、NOX；废水：COD、NH3-N。

项目采用空气热源泵供暖，不排放SO2、NOx及烟尘；拟建工程废气污染物排放总量控制指标建议值为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。

本项目生活污水经收集后送杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排，总量指标纳入污水处理厂；拟建工程废水污染物排放总量控制指标建议值为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a。
2.6非正常工况分析
本项目为肉羊饲养育肥工程，运营过程生产工艺简单，羊的饲喂过程不会发生非正常排放，可能发生非正常排放的生产单元主要为草料加工单元环保设施出现故障或其他异常，导致效率明显低于设计控制效率的情况下污染物的排放。
项目草料加工单元排放的污染物主要为颗粒物，项目草料加工生产线一旦发现搅拌设备工作异常，均可立即停止生产，不会发生处理效率低于设计控制效率情况下的长时间排放，对环境无明显影响。
第三章  环境现状调查与评价

3.1自然环境现状调查
3.1.1地理位置

杭锦旗位于鄂尔多斯高原西北部，地理坐标：北纬39°22′3″-109°16′02″，东经106°55′16″-109°16′02″。东与达拉特旗、东胜区毗邻，南处毛乌素沙地北缘，与伊金霍洛旗、乌审旗交界，西与鄂托克旗阿尔巴斯草原接壤，北部紧偎黄河，与巴彦淖尔市磴口县、临河区、五原县、乌拉特前旗隔河相望。杭锦旗东西长197千米，南北宽161千米，总面积为1.89万平方千米。

锡尼镇地处北纬39°22′3″-109°16′02″，东经106°55′16″-109°16′02″之间，位于杭锦旗境东南部，东与塔然高勒管委会毗邻，南与伊金霍洛旗、乌审旗接壤，西与鄂托克旗相连，北靠伊和乌素苏木。
本项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，中心地理坐标为：E108.919747°；N39.689142°。项目场区周边为天然牧草地。

项目地理位置见图3.1-1，项目厂区环境现状情况见图3.1-2。
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图3.1-1    项目地理位置图
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	原工程场址环境现状（个人养殖项目）

	

项目区北侧

项目区东侧



项目区西侧

项目区南侧



	本项目现状占地场址环境现状


图3.1-2    项目场区环境现状情况
3.1.2地形地貌

杭锦旗境内地形地貌复杂，地势从东胜区的泊尔江海西阿拉善湾西坝梁起由东向西逐渐升高。海拔最高点为独贵塔拉镇塔然高勒村乌兰布拉格，达到了1619.5米。海拔最低点为杭锦淖尔乡隆茂永村毛布拉格孔兑，1012米。

地貌特点为沙漠、沙地、平原、梁地、丘陵和沟壑。库布齐沙漠西起杭锦旗巴拉贡镇的朝凯梁，东至原杭锦淖尔乡的毛布拉格孔兑出境。境内东西长180千米，南北宽40千米~70千米，面积7668.5平方千米，占全旗总面积的40.54％。海拔1040米~1360米，西高东低。沙漠将全旗自然区划为两大类地区，北部为沿黄河农耕区，南部为梁外干旱草原区。毛乌素沙地位于杭锦旗东南部，海拔1193米~1619米。以固定、半固定沙丘为主，流动沙丘很少。流动沙丘主要集中在锡尼镇地区东部。在这一地区，库布齐沙漠和毛乌素沙地的沙漠相连接。毛乌素沙地在杭锦旗范围的面积达6093.6平方千米，占全旗面积的32.22％。锡尼镇地势南高北低，平均海拔高度1389.5米，地貌类型以平原、丘陵为主。
3.1.3气候和气象

本项目地面气象观测资料采用杭锦旗气象观测站的资料。杭锦旗气象站是本项目周围最近的气象站（直线距离22km），等级为一级站，地理位置为108°44′E，39°51′N，海拔高度1389.3m。根据杭锦旗气象站近20年的观测数据统计，杭锦旗年平均气压861.1hPa，平均风速3.2m/s，最大风速为20.0m/s。平均气温7.3℃，最冷的1月份平均气温-10.7℃，最热的7月份平均气温为22.8℃。极端最高气温38.1℃，极端最低气温-32.3℃。年平均相对湿度47.0%。年平均降水量275.5mm，最大年降水量437.3mm。最小年降水量为164.5mm，年均日照时数3032.9小时。全年主导风向为东南风，年静风频率5.7%。

区域气候特征见表3.1-1。

表3.1-1    杭锦旗近20年气候特征统计表

	序号
	项目
	统计结果
	序号
	项目
	统计结果

	1
	年平均风速
	3.2m/s
	8
	年平均降水量
	275.5mm

	2
	最大风速
	20m/s
	9
	年最大降水量
	437.3mm

	3
	年平均气温
	7.3℃
	10
	年最小降水量
	164.5mm

	4
	极端最高气温
	38.1℃
	11
	年日照时数
	3032.9h

	5
	极端最低气温
	-32.3℃
	12
	年主导风向
	SSE-S-SSW（30.4%）

	6
	年平均气压
	861.1hPa
	13
	年最多风向
	SSE（15.3%）

	7
	年平均相对湿度
	47.0%
	14
	年静风频率
	5.7%


（1）温度

多年各月平均气温变化情况见表3.1-2，多年各月平均气温变化曲线见图3.1-3。
表3.1-2
    杭锦旗近20年月平均气温变化统计表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	温度/℃
	-10.7
	-6.0
	1.0
	9.3
	16.0
	20.9
	22.8
	20.7
	15.1
	7.8
	-1.3
	-8.5
	7.3


由表3.1-2和图3.1-3可知，杭锦旗多年平均温度为7.3℃，4-10月月平均温度均高于年平均值，其他月份均低于年平均值；7月份平均气温最高为22.8℃，1月份平均温度最低为-10.7℃。
图3.1-3    杭锦旗近20年月平均温度变化曲线图

（2）风速

多年各月平均风速变化情况见表3.1-3，多年各月平均风速变化曲线图见图3.1-4。

表3.1-3
杭锦旗近20年月平均风速变化统计表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	风速/m/s
	2.8
	3.0
	3.5
	3.7
	3.8
	3.4
	3.0
	2.8
	2.9
	2.9
	3.1
	3.1
	3.2


图3.1-4
杭锦旗近20年月平均风速变化曲线图

由表3.1-3和图3.1-4可以看出，杭锦旗多年平均风速为3.2m/s，1月份和8月份平均风速最小均为2.8m/s，5月份平均风速最大均为3.8m/s。

（3）风向、风频

项目所在区域多年各方位平均风速和风向频率变化统计结果见表3.1-4，多年风向和频率和风速玫瑰图见图3.1-5。
表3.1-4
杭锦旗20年各方位平均风速和风向频率变化统计表

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	频率
	3.7
	1.8
	1.9
	2.7
	3.0
	5.2
	5.6
	15.3
	8.4

	风速（m/s）
	3.1
	2.4
	2.1
	2.4
	2.6
	2.8
	3.0
	3.6
	3.2

	风向
	SSW
	SW
	SWS
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C
	

	频率
	6.6
	5.3
	6.6
	7.4
	9.2
	5.7
	5.7
	5.7
	

	风速（m/s）
	2.9
	3.1
	3.2
	3.9
	4.4
	3.7
	3.6
	
	


由表3.1-4可以看出，该地区全年主导风向为东南，频率为30.4%；最大风向为SSE，频率为15.3%，年均静风频率为5.7%。
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	风向玫瑰（%），静风频率5.7%
	风速玫瑰（m/s）


图3.1-5
杭锦旗平均风速和风向玫瑰图

3.1.4地表水

杭锦旗境内地表水主要由过境的黄河及黄河支流、内陆河构成。黄河流经杭锦旗长度为242.6千米，西起巴拉贡镇磨石沟，流经巴拉贡镇、呼和木独镇、吉日嘎朗图镇、独贵塔拉镇4个镇，东至独贵塔拉镇毛布拉格孔兑沟出境。杭锦旗境内汇入黄河的支流主要有4条，自西向东为：磨石沟、巴拉贡沟、朝凯沟、毛布拉格孔兑。其中毛布拉格孔兑由大于10平方千米的5条支流沟（亚苏力图沟、塔拉沟、呼吉尔太沟、格点盖沟、苏达尔沟）和若干小沟组成。源于锡尼镇的锡尼布拉格嘎查，流经塔然高勒村、巴音布拉格嘎查、图古日格嘎查、原杭锦淖尔乡。在原杭锦淖尔乡隆茂永村东北汇入黄河，呈羽形流域，流经地段多属丘陵沟壑区、沙漠区。内陆河包括摩林河、陶赖沟。摩林河（希日摩仁河）源于伊和乌素苏木东南的哈夏图泉，流经伊和乌素、巴拉贡，在呼和木独库布齐沙漠中消失。流域面积5222平方千米，主河流长81千米，平均流量0.57立方米/秒，年径流量1930万立方米。流向由东南向西北，河宽约3米-8米。源于阿日斯楞图阿斯尔嘎查油房梁，流经阿日斯楞图、巴音布拉格、锡尼镇、浩绕柴达木、巴音乌素，汇入盐海子。主沟长83.8千米，平均宽100米-200米，比降3.3%，流域面积905.2平方千米，沟水平均流量0.12立方米/秒，年径流量554.9万立方米。陶赖沟为内流河，流向由东南向西北，流经地段多为沙土硬梁，水流平缓，水质尚可，适宜灌溉。杭锦旗地表水分布情况见图3.1-6。
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图3.1-6    杭锦旗地表水系分布图

3.1.5地下水

杭锦旗是鄂尔多斯高原水文地质的西北部分，从地质构造上讲，鄂尔多斯台地由南向北单向倾斜，杭锦旗梁外地区在白垩系沉积时是一个大型的内陆坳陷盆地，因而白垩系沙层为杭锦旗梁外地区的主要含水岩系。杭锦旗沿河地区为长期封闭的断陷盆地，在漫长的地质时期一直为湖水所占据。自中生代以来长期下降，形成时间漫长，以湖相为主的含盐分沉积层。南部边缘为山梁洪积与冲积交错地带，沿河主要含水岩系为第四纪沉积洪积冲积砂岩。 
杭锦旗地下水比较丰富。按水文地质条件分为两个类区：碎屑岩类区和松散堆积区。但地下水分布不平衡且水质又有不同，造成有些地区开采困难，有的因水质差而难以利用。本项目所在地区的水文条件属于碎屑岩类区。
（1）自流井区
杭锦旗自流区分布在梁外地区的伊和乌素摩林河两岸。阿日善及巴音乌素的盐海子一带为水量极丰富的自流水区，面积386.77平方千米，自流井的扬程为0-20米，单井出水量大于500吨/日。如阿日善自流井单井日出水量8800吨，是鄂尔多斯市单井出水量最大的自流井，矿化度0.2克/升-2.3克/升。
（2）水量丰富区
杭锦旗水量丰富区分布于摩林河流域。伊和乌素的阿日善、陶日木、乌兰阿贵石窟寺、达日卜亥、哈日根陶勒盖、敖楞布拉格庙一带为水量极丰富浅埋区，面积856.56平方千米，水位埋深0-10米，单井出水量大于5000吨/日，矿化度为0.3克/升-0.9克/升。锡尼镇周围及东部部分地区，单井出水量一般在1000吨/日左右，可满足人畜饮水和饲草料基地灌溉的需要。
杭锦旗伊和乌素苏木的乌兰沙巴尔太及锡尼镇的部分地区为水量丰富中埋区，面积为988.89平方千米，水位埋深10米-30米，单井出水量1000吨/日-5000吨/日，矿化度0.4克∕升-1.4克∕升。
杭锦旗伊和乌素苏木的毛敖很、巴尔赛，锡尼镇浩绕柴达木的敦达其日格为水量极丰富水位深埋区，面积为412.42平方千米，水位埋深10米-30米，单井出水量大于5000吨/日，矿化度为0.99克/升。

杭锦旗锡尼镇的乌兰其日格、伊和乌素苏木的沙布格都呼木为水量极丰富深埋区，面积为158.5平方千米，水位埋深30米-100米，单井出水量大于5000吨/日，矿化度0.2-0.4克/升。
（3）水量中等区
杭锦旗水量中等区主要分布在锡尼镇东南部地区、原四十里梁乡、胜利乡等地区，面积约0.15万平方千米。单井出水量小于1000吨/日，可保证人畜饮水及灌溉部分饲草料基地。伊和乌素的特莫哈达、脑亥门都、哈仁贵、呼土毫勒、巴音布拉格、汪岗沟、白土，锡尼镇的天德恒湾，为水量中等深埋区，面积2757.59平方千米，水位埋深30米-100米，单井出水量100吨/日-1000吨/日，矿化度l克/升-1.5克/升。

杭锦旗水文地质图见图3.1-7。



3.1.6区域水文地质条件
3.1.6.1区域地下水流系统
“区域”是相对于建设项目地下水环境影响调查评价区而言，具体指鄂尔多斯高原第四系—白垩系地下水系统，该含水层系统可进一步划分成若干个亚系统见，表3.1-6和图3.1-8。本项目涉及的地下水流动系统主要为巴音淖尔—盐海子（IIb2）子系统中的盐海子（Ⅱb2-2）。
表3.1-6   区域地下水系统划分表

	含水层系统
	地下水流动系统

	
	系统
	子系统
	局域系统

	一级地下水系统
	二级地下水系统
	三级地下水系统
	四级地下水系统

	鄂尔多斯高原第四系—白垩系地下水系统（Ⅱ）
	乌兰木伦河—无定河（Ⅱa）
	乌兰木伦河（Ⅱa1）
	

	
	
	苏贝淖—红碱淖

（Ⅱa2）
	巴汗淖（Ⅱa2-1）

	
	
	
	红碱淖（Ⅱa2-2）

	
	
	
	胡同察汗淖（Ⅱa2-3）

	
	
	无定河（Ⅱa3）
	榆溪河（Ⅱa3-1）

	
	
	
	乌杜淖—乌兰淖（Ⅱa3-2）

	
	
	
	海流图—纳林河（Ⅱa3-3）

	
	
	
	红柳河（Ⅱa3-4）

	
	摩林河—盐海子

（Ⅱb）
	摩林河（Ⅱb1）
	

	
	
	巴音淖尔—盐海子（Ⅱb2）
	巴音淖尔（Ⅱb2-1）

	
	
	
	盐海子（Ⅱb2-2）

	
	
	亚希拉图庙—牛场梁（Ⅱb3）
	亚希拉图庙（Ⅱb3-1）

	
	
	
	牛场梁（Ⅱb3-2）

	
	
	大路新区白垩系东胜组地下水系统（Ⅱb4）
	

	
	都思兔河—北大池

（Ⅱc）
	都思兔河（Ⅱc1）
	都思兔河北支（Ⅱc1-1）

	
	
	
	都思兔河南支（Ⅱc1-2）

	
	
	呼和召—北大池（Ⅱc2）
	

	
	
	上海庙第四系地下水系统（Ⅱc3）
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图3.1-8   区域地下水系统分布图

3.1.6.2区域地下水类型及赋存特征
评价区属于摩林河—盐海子地下水流动系统（II2），根据赋存层位及富水介质特征，该区域的地下水类型为白垩系裂隙孔隙水含水岩系。本区的白垩系含水岩系可划分为罗汉洞含水岩组、环河含水岩组、洛河含水岩组。

（1）洛河含水岩组

是区内分布最广的含水岩组。地表出露于伊金霍洛旗一带以及无定河、纳林河等深切河谷中，其余地区埋藏于环河组和第四系萨拉乌苏组之下。含水层厚度比较稳定，多介于150m～350m。东南部的乌审旗和伊金霍洛旗一带，含水层由沙漠相砂岩构成，其余地区主要由河流相砂岩构成，结构较均匀，空间变异不大。富水性普遍较好，单井出水量一般500m3/d～2000m3/d（图3.1-9）。本项目位于中等富水区，单井涌水量为100m3/d-1000m3/d。

（2）环河含水岩组

地表出露于鄂尔多斯高原中部的四十里梁、都思兔河中上游、鄂托克梁一带，其余地区埋藏于罗汉洞组和第四系含水层之下。含水岩组厚度东薄西厚，厚度一般100m～500m，主要由河流相砂岩构成，中间夹杂有砂质泥岩、粉砂岩等构成的薄层状隔水透镜体。单井出水量一般1000m3/d～3000m3/d，个别地段5000m3/d以上（图3.1-10）。是区内最主要的供水开采层。本项目位于中等富水区，单井涌水量为100m3/d-1000m3/d。

（3）罗汉洞含水岩组

分布于杭锦旗西北部及鄂托克旗、鄂托克前旗西部，含水岩组主要由河流相砂岩构成，厚度变化大。杭锦旗西北部厚度一般100m～400m，最厚600m左右，单井出水量一般500m3/d～2000m3/d，是当地重要供水层。（图3.1-11）。本项目所在区域单井出水量小于100m3/d。
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3.1.6.3区域地下水补径排条件
（1）地下水补给
建设项目所在区域的白垩系含水岩系，其最主要补给来源为大气降水入渗，约占总补给量的90%以上。另外还有少量的农田灌溉入渗补给、水库渠系渗漏等。含水层获得补给的能力，受到地形、包气带岩性与结构、降水特征等因素的控制。
（2）地下水径流
评价区属于含水层为第四系（Q）的松散岩类地层，由潜水和承压水组成，潜水含水层厚4.62m～32.2lm；承压水含水层揭露厚度99.67m～147.76m，顶板埋深42.98m～57.71m，该区地下水由南向北径流，多小的流动系统，发育在盐海子流动系统之上，循环深度较浅。

（3）地下水排泄
地下水的排泄，白垩系含水岩系主要以蒸发蒸腾方式排泄，其次还有泉水溢出、向河流湖泊排泄、人工开采等排泄方式。区内有农田分布，农业生产用水主要通过管井方式开采地下水。地下水蒸发排泄，主要发生在风沙滩地区。风沙滩地区地下水位埋藏较浅，易于地下水蒸发排泄。
3.1.6.4地下水动态特征

根据前人的地下水位观测数据，可以得出该评价区域内白垩系地下水位年变动幅度较小。一年中地下水水位最低的时间大约为七月份，说明该地区地下水位受蒸发控制的影响较大。
3.1.6.5项目场地地下水条件及包气带岩性
（1）地下水条件
本项目位于肉牛养殖项目西北侧2.5km处，与肉牛养殖项目属于同一水文地质类型，根据肉牛养殖项目《牛棚及配套设施岩土工程勘察报告（详勘）》（2022年9月8日），场地区域属丘陵贫水水文地质单元区。场地在勘探深度范围（8.0m～10.0m）内未见有地下水。根据该区域赋存条件，地下水属松散岩类孔隙潜水，主要赋存于细砂岩层中，潜水位埋深一般在35.0m，水位标高1475.6m～1476.0m，主要接受大气降水垂直入渗补给，水位及水量受季节性影响变化较大，水位变幅+2.0～-4.5m，即历史最高潜水位埋深33.0m，水位标高1477.6m～1478.0m。据调查，一般单井涌水量小于20m3/d，水质良好，为低矿化度淡水。
（2）包气带岩性
根据肉牛养殖项目《牛棚及配套设施岩土工程勘察报告（详勘）》（2022年9月8日），场地地基岩土自上而下划分单元层如下：

单元层①—第四系全新统坡积（Q4dl）细砂：坡积，黄褐色，稍密，干燥。矿物成分以长石、石英及云母为主，颗粒形状多呈次圆粒状，少为次棱角状及针片状，磨圆较差，级配一般，其中粒径大于0.075mm的颗粒含量88.0%，小于0.005mm的粘粒含量为1.7%。地层强度低，变形量高，不冻胀。该层在场区分布广泛，地层厚度较大，变化较小，层厚0.6m～1.8m。
单元层②—白垩系下统（K1）全～强风化细砂岩层：紫红、灰白色，主要矿物成分为长石、石英及高岭土，泥质胶结、胶结差，岩体极破碎～较破碎，散体状～碎裂状结构，风化裂隙发育，连通性差，裂隙多为张裂隙，裂隙面多被粘性土充填，岩心采取率76%～80%，其完整性差，岩石质量差，质量等级V级，易风化及软化崩解，不冻胀。该层在场区分布广泛，层顶起伏较小，坡度一般0.5%～2.8%，地层变形量较小，强度较高，厚度大，揭露层厚6.5m～8.6m。
综上，本项目场地包气带岩性为细砂及砂岩风化层，揭露厚度在7.1m～10.4m，渗透系数大于10-4cm/s。包气带下伏含水层为白垩系含水层，包气带渗透系数较大，防污性能较差，下伏含水层属于易污染含水层。
本项目在鄂尔多斯盆地北部包气带岩性结构分区中的位置见图3.1-12。
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1-风积砂；2-白垩系砂岩；3-上部风积砂，下部白垩系砂岩；4-淤泥质砂；5-黄土
图3.1-12    鄂尔多斯盆地北部包气带岩性结构分区图
3.1.7土壤与植被

（1）土壤类型
杭锦旗境域土壤分为栗钙土、棕钙土、灰漠土、风沙土、粗骨土、沼泽土、潮土、盐土8个土类和18个亚类、43个土属、119个土种。
根据国家土壤信息服务平台，本项目所在区域土壤类型为棕钙土，项目场址位置及所在区域土壤类型分布见图3.1-13。
棕钙土是杭锦旗面积最大的地带性土壤，分布于旗境东部部分地区和南部海拔1300米~1450米的波状高原面上，面积383.5万亩，占土壤面积的21.1%；土体层明显分为表层、钙质、母质三层。棕钙土分为3个亚类：棕钙土、淡棕钙土、草甸棕钙土。
棕钙土亚类分布在伊和乌素苏木的敖楞豁子以东、锡尼镇以西地区和东部部分地区的波状高原上。棕钙土面积280.1万亩，占棕钙土土类的48%。此类土壤主要为牧场和部分农田。 
淡棕钙土分布在巴拉贡镇的躺柜井以东和伊和乌素苏木的敖楞豁子以西的波状高原的梁地上，面积283.6万亩，占棕钙土土类的48.6%。是棕钙土土类中最大的一个亚类。亚类土壤绝大多数为牧场。
草甸棕钙土主要分布在丘间洼地，面积19.7万亩，占棕钙土土类的3.4%。由于草甸棕钙土所处地形部位较低，地下水3米-5米，母质为洪积物，草甸棕钙土既有腐殖质积累过程，又有钙积化过程，而且附加有草甸化过程，所以肥力比棕钙土、淡棕钙土为高。
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图3.1-13    项目场址位置及所在区域土壤类型分布图
（2）植被
杭锦旗主要植被类型如下：

干旱草原植被 
干旱草原植被分布于杭锦旗锡尼镇地区，面积226万亩。显示植物有羊草、克氏针茅、本氏针茅、短花针茅、隐子草、胡枝子、小叶锦鸡儿、冷蒿、百里香。牲畜不食和有毒的草有披针叶黄花、狼毒、乳浆大戟、牛心卜子、沙施复花等。此外，还有人工栽培的柳、沙柳、杨树等，覆盖率在30％-40％之间。
荒漠草原植被 
荒漠草原植被分布于锡尼镇西北地区的浩绕柴达木、巴音布拉格、锡尼布拉格、夭斯图等嘎查，面积为927.4万亩。是干旱草原向荒漠草原的过渡地带，显示植物优势种有狭叶锦鸡尔、沙生针茅、戈壁针茅、剌叶柄棘豆、隐子草等；次优势种有阿尔泰紫菀、多根葱、蒙古葱、冷蒿、黄蒿、米口袋、黄芪、沙生棘豆、矮锦鸡尔。退化草场地带有牛心卜子、沙蒿等。覆盖率40％-45％。
草原化荒漠植被
草原化荒漠植被分布于杭锦旗境西北部的伊和乌素苏木，面积243.1万亩。显示植物有藏锦鸡尔、柠条锦鸡尔、短角锦鸡尔、沙冬青、珍珠、霸王、红砂、四合木、包大宁、小针茅。覆盖率达50％以上。
沙生植被 
杭锦旗沙生植被分布于库布齐沙漠、毛乌素沙地范围内以及各类型草场中的沙化地段内。原生植被极少，大部分为次生植被，以沙蒿为主。此外有沙米、沙蓬、沙竹、沙芥、沙旋复花、牛心卜子、猫眼草等，覆盖率15％-20％。降水较多的年份，有一年生小禾草生长。
草甸草原植被

杭锦旗草甸草原植被分布于沿黄河区和丘间洼地，面积211万亩。显示植物有寸草苔、黄冗草、羊草、马兰、苣荬菜、萎陵菜、拂子茅、车前子、苍耳子、苦豆子、蒲公英等，灌木有红柳、白刺，盐生植物有碱蓬、盐爪、猪尾草、碱葱等。覆盖率80%-90%。

本项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，项目所在地植被类型属于荒漠草原植被，是干旱草原向荒漠草原的过渡地带，显示植物优势种有狭叶锦鸡尔、沙生针茅、戈壁针茅、剌叶柄棘豆、隐子草等；次优势种有阿尔泰紫菀、多根葱、蒙古葱、冷蒿、黄蒿、米口袋、黄芪、沙生棘豆、矮锦鸡等。退化草场地带有牛心卜子、沙蒿等。覆盖率40％-45％。 
3.2环境质量现状调查与评价

本项目对环境空气、声环境、地下水和土壤环境在各自评价范围内，根据对应要素导则的现状监测要求开展了环境质量现状监测，监测单位为内蒙古皓天环境检测有限责任公司，采样时间为2024年3月18日至3月31日期间。具体的监测布点情况见图3.2-1。
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3.2.1环境空气质量现状监测与评价
3.2.1.1区域环境质量达标判定
本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，评价范围为以场区为中心，边长5km的矩形区域，评价范围全部位于杭锦旗行政区域内。

本次采用内蒙古自治区生态环境厅2024年6月5日发布的内蒙古自治区生态环境质量状况公报中，2023年全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标。全区城市环境空气质量平均优良天数比例为87.2%，同比下降5.7个百分点；扣除异常沙尘天气影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.2%，重污染天数比例（未扣除沙尘天气影响）为2.1%，同比上升1.5个百分点。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，根据公报可知鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。区域空气质量现状评价见表3-2。

3.2.1.2其他污染物环境空气质量现状监测与评价
本项目特征因子为NH3、H2S、TSP，引用鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目检测数据，监测由内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2022年12月22日～12月28日进行监测。

（1）监测因子

NH3、H2S、TSP。

（2）监测布点
本项目检测点位为鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目的大气监测点位，位于本项目东南侧1200m处，具体见表3.2-2和图3.2-1。
表3.2-2    大气现状监测布点
	监测点

名称
	坐 标
	相对本项目方位
	相对本项目距离（m）
	监测因子

	
	经度
	纬度
	
	
	

	大气监测点
	108.911883°
	39.702119°
	NE
	1200
	NH3、H2S、TSP


（3）监测时间与频次

监测时间为2022年12月22日～12月28日，监测期为7天，NH3、H2S、臭气浓度监测1小时平均浓度，TSP监测24小时平均浓度。

NH3、H2S的1小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min；TSP24小时平均浓度每天连续采样24小时，连续监测7天。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。

表3.2-3    大气污染物分析方法一览表

	检测项目
	分析方法及来源
	检出限
	仪器名称型号
	仪器编号

	氨
	《环境空气和废气 氨的测定  纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
	0.01

mg/m3
	752G紫外可见分光光度计
	皓天检测-59

	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第三篇 空气质量监测 第一章 气态无机污染物 十一 硫化氢 （二） 亚甲基蓝分光光度法
	0.001

mg/m3
	752G紫外可见分光光度计
	皓天检测-59

	总悬浮颗粒物（TSP）
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及修改单
	0.001

mg/m3
	崂应2050综合采样器
	皓天检测-51


（5）环境空气现状监测评价

①评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下：

Pi＝Ci/C0
式中：Pi污染物标准指数；

Ci污染物实测浓度，mg/m3；

C0污染物评价标准值，mg/m3。

评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表、D1表中其他污染物空气质量浓度参考限值。

（6）其他污染物现状监测结果

根据监测，其他污染物现状监测结果见表3.3-4。

表3.2-4    监测及评价结果一览表

	监测点名称
	监测因子
	评价标准ug/m3
	监测浓度ug/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标

情况

	场区下风向
	TSP
	300
	219-256
	85
	0
	达标

	
	NH3
	200
	10-60
	30
	0
	达标

	
	H2S
	10
	ND-2
	20
	0
	达标


由分析结果可知，TSP24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其它污染物空气质量浓度参考限值要求。

3.2.2地下水现状监测与评价

3.2.2.1地下水现状监测

本项目地下水环境质量现状由内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2024年3月26日进行了采样。

（1）监测点位及监测因子

根据区域地下水流向及项目特点，本项目共布置3个地下水水质监测点、6个地下水水位监测点。具体监测点位布点情况见表3.2-5和图3.2-1。
表3.2-5    地下水水质监测布点情况表

	监测点名称
	方位
	距离（m）
	坐标
	监测因子

	1#水井
	SE
	600
	E108 .919637 °

N39.701598°
	pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

	2#水井
	W
	200
	E108.91081810°

N39.70253130°
	

	3#水井
	NW
	1100
	E108.90202045°

N39.70966278°
	


（2）监测时间及频率

2024年3月26日，共1天，每个点采样1次。

（3）监测分析方法

地下水监测分析方法具体见表3.2-6。

表3.2-6    地下水监测分析方法一览表

	检测项目
	分析方法及来源
	检出限
	仪器名称型号
	仪器

编号

	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020
	0.1（pH值）
	STARTER3100pH计
	皓天检测-11

	砷
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014
	0.3

μg/L
	PF3原子荧光光度计
	皓天检测-28

	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014
	0.04

μg/L
	PF3原子荧光光度计
	皓天检测-28

	铅
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇综合指标和无机污染物 第四章金属及其化合物 十六 铅 （五）石墨炉原子吸收法
	0.001

mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	镉
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇综合指标和无机污染物 第四章金属及其化合物七镉（四）石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅
	0.0001

mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ535-2009
	0.025

mg/L
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	皓天检测-27

	六价铬
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467－87
	0.004

mg/L
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	皓天检测-27

	耗氧量
	《生活饮用水标准检验方法  有机物综合指标（1.1耗氧量酸性高锰酸钾滴定法）》GB/T 5750.7-2006 
	0.5mg/L
	水浴锅博讯HHS21-6
	皓天检测-17

	亚硝酸盐（氮）
	《水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法》GB/T7493-87
	0.003

mg/L
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	皓天检测-27

	硫酸盐
	《水质 无机阴离子的测定离子色谱法》HJ84-2016
	0.018

mg/L
	CIC-100型离子色谱仪
	皓天检测-24

	氟化物
	《水质 无机阴离子的测定离子色谱法》HJ84-2016
	0.006

mg/L
	CIC-100型离子色谱仪
	皓天检测-24

	硝酸盐
	《水质 无机阴离子的测定离子色谱法》HJ84-2016
	0.016

mg/L
	CIC-100型离子色谱仪
	皓天检测-24

	钠
	《水质 钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》GB11904-89
	0.010

mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	钾
	《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》GB 11904-89
	0.03
mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	氰化物
	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法方法3异烟酸-巴比妥酸分光光度法》HJ 484-2009
	0.001

mg/L
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	皓天检测-27

	总碱度

（CO32-、HCO3-）
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇综合指标和无机污染物 第一章理化指标十二、碱度酸碱指示剂滴定法
	--
	--
	--

	总硬度
	《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB/T7477—1987
	0.05

mmol/L
	--
	--

	氰化物
	《水质氰化物的测定容量法和分光光度法方法3异烟酸—
巴比妥酸分光光度法》HJ484-2009
	0.001

mg/L
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	皓天检测-27

	铁
	《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-89
	0.03mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	锰
	《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》GB11911-89
	0.01mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	镁
	《水质 钙和镁的测定火焰原子吸收分光光度法》GB11905-89
	0.002

mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	钙
	《水质 钙和镁的测定火焰原子吸收分光光度法》GB11905-89
	0.02mg/L
	TAS-990AFG原子吸收分光光度计
	皓天检测-26

	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》HJ503—2009
	0.0003

mg/L
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	皓天检测-27

	氯化物
	《水质 无机阴离子的测定离子色谱法》HJ 84-2016
	0.007

mg/L
	CIC-100型离子色谱仪
	皓天检测-24

	总大肠菌群
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第五篇水和废水生物监测方法 第二章 水中的细菌学测定五水中总大肠菌群的测定（二）滤膜法
	--
	--
	--

	溶解性总固体
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1溶解性总固体 称量法）》GB/T5750.4-2006
	4mg/L
	水浴锅博讯HHS21-6
	皓天检测-17

	细菌总数

（菌落总数）
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第五篇水和废水的生物监测方法第二章水中的细菌学测定，四、水中细菌总数的测定
	--
	生化培养箱SPX-250BE
	皓天检测-49


（4）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）评价方法

对于评价标准为定值的水质因子，采用标准指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/Cis
式中：Pi―第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci―第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Cis―第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH值评价采用如下模式：

当实测pH值≤7.0时，PPH＝（7.0-pH）/（7.0-pHsd）
当实测pH值>7.0时，PPH＝（pH-7.0）/（pHsu-7.0）
式中：PPH―pH值的标准指数，无量纲；

pH―pH监测值；

pHsu―标准中pH的上限值；

pHsd―标准中pH的下限值。

（6）监测结果及评价

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。各水井监测及评价结果见表3.2-7和表3.2-8。
表3.2-7    各监测点八大离子监测结果

	序号
	离子
	单位
	1#
	2#
	3#

	1
	K+
	mg/L
	25.5
	3.85
	2.60

	2
	Ca2+
	mg/L
	52.4
	64.7
	84.6

	3
	Na+
	mg/L
	33.0
	54.4
	63.2

	4
	Mg2+
	mg/L
	32.4
	56.4
	60.6

	5
	HCO3-
	mmol/L
	284.1
	321.9
	352.0

	6
	CO32-
	mmol/L
	0
	0
	0

	7
	SO42-
	mg/L
	29.7
	58.0
	89.5

	8
	Cl-
	mg/L
	29.1
	43.0
	55.6


表3.2-8    地下水现状监测与评价结果统计一览表 单位：mg/L （pH除外）

	监测项目
	测定结果
	标准值
	检出率%
	超标率%
	标准

指数

	
	1#水井
	2#水井
	3#水井
	
	
	
	

	pH
	8.2
	8.3
	8.0
	6.5≤pH≤8.5
	100
	0
	0.6

	氨氮
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	≤0.50
	未检出
	0
	/

	亚硝酸盐
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤1.00
	未检出
	0
	/

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	未检出
	0
	/

	溶解性总固体
	395
	490
	582
	≤1000
	100
	0
	0.33

	砷
	1.6×10-3
	1.1×10-3
	8.4×10-4
	≤0.01
	100
	0
	0.26

	汞
	4.00×10-5L
	4.00×10-5L
	4.00×10-5L
	≤0.001
	100
	0
	0.19

	氰化物
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	未检出
	0
	/

	总硬度
	254
	384
	431
	≤450
	100
	0
	0.58

	耗氧量
	0.8
	0.9
	1.0
	≤3.0
	100
	0
	0.33

	氟化物
	0.525
	0.583
	0.678
	≤1.0
	100
	0
	0.38

	氯化物
	29.1
	43.0
	55.6
	≤250
	100
	0
	0.05

	硫酸盐
	29.7
	58.0
	89.5
	≤250
	100
	0
	0.06

	硝酸盐
	9.35
	18.0
	12.0
	≤20.0
	100
	0
	0.40

	铬（六价）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	未检出
	0
	/

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	未检出
	0
	/

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.10
	未检出
	0
	/

	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.01
	未检出
	0
	/

	镉
	1.0×10-4L
	1.0×10-4L
	1.0×10-4L
	≤0.005
	未检出
	0
	/

	菌落总数（CFU/mL）
	60
	70
	60
	≤100
	100
	0
	0.78

	总大肠菌群（CFU/100mL）
	＜3
	＜3
	＜3
	≤3.0
	100
	0
	＜1.0


由上表可知，项目场区周边各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

3.2.2.2地下水水位调查

监测期间，对地下水水位及井深进行了调查，调查结果见表3.2-9。项目区域地下水流向见图3.2-1。

表3.2-9    地下水水位调查结果统计

	监测点位
	井点坐标
	水深

（m）
	地表高程（m）
	水井功能
	相对场址

	
	北纬
	东经
	
	
	
	方位
	距离（m）

	1#水井
	E108 .919637°
	N39.701598°
	40
	1486
	灌溉、牲畜饮用
	SE
	600

	2#水井
	E108.910818°
	N39.702531°
	35
	1474
	牲畜饮用
	W
	200

	3#水井
	E108.902020°
	N39.709662°
	30
	1466
	人畜饮用
	NW
	1100

	4#水井
	E108.907642°
	N39.711346°
	55
	1511
	灌溉、牲畜饮用
	N
	710

	5#水井
	E108.905432°
	N39.701573°
	35
	1469
	灌溉
	N
	1070

	6#水井
	E108.887321°
	N39.710091°
	30
	1477
	灌溉、牲畜饮用
	NW
	880


3.2.3声环境质量现状监测与评价

本项目声环境质量现状由内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2024年3月18日进行了监测。

（1）监测因子：等效连续A声级。
（2）监测布点：项目区周边及经常道路两侧无声环境敏感目标，本项目在项目东、南、西、北场界外1m处分别设置4个监测点位，布点见图3.2-1。

（3）监测时间及监测频次：2024年3月18日，监测1天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。

（4）监测分析方法

监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求的方法执行，监测同时记录周围环境特征和主要噪声源等相关信息。

（5）监测及评价结果

监测及评价结果见表3.2-10。

表3.2-10    噪声现状监测结果  单位：dB（A）

	监测点位
监测结果
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	
	测定值
	测定值
	标准值
	标准值

	2024.3.18
	厂界东侧
	39.2
	35.1
	55
	45

	
	厂界南侧
	40.1
	37.2
	
	

	
	厂界西侧
	42.9
	36.2
	
	

	
	厂界北侧
	42.0
	36.1
	
	


由表3.2-10可知，各监测点昼间声级值在46.4~48.6dB（A）之间，夜间声级值在36.2~42.9dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 
3.2.4生态环境现状调查与评价

3.2.4.1生态功能分区
根据《鄂尔多斯市城市总体规划（2011—2030）》中市域生态功能区划，鄂尔多斯市域生态功能区划分为两级，如下：

（1）一级生态亚区

在内蒙古自治区生态功能区划的基础上，根据自然地貌单元的特征划分为三个生态亚区，即Ⅰ黄河沿线河谷生态亚区、Ⅱ东南部丘陵沟壑生态亚区和Ⅲ鄂尔多斯高原生态亚区。

（2）二级生态功能区

划分为15个二级生态功能区，涵盖生物多样性保护、荒漠化防治、水源保护、农业与城镇发展、林牧业生产等。鄂尔多斯生态功能区划见图3.2-2。
本项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，生态亚区属于Ⅲ鄂尔多斯高原生态亚区，生态功能区属于Ⅲ7鄂尔多斯中部平原林牧业生态功能区。

本项目在鄂尔多斯生态功能区划中的位置见图3.2-2。



3.2.4.2生态现状调查方法与调查范围
（1）生态现状调查方法
本次调查主要通过基础资料收集、现场实地踏勘等方式，并充分利用遥感、全球定位系统（GPS）以及信息系统软件（ERDAS、Arcgis）等技术手段进行评价范围内的生态环境现状的调查工作。

本项目主要通过遥感制图系列图件中的土地利用现状图、植被类型图等图件成果对项目调查区域进行调查和评价。

土地利用现状分类采用国家标准《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），植被分类采用全国植被分类系统。

（2）遥感数据获取
遥感影像以卫星（langsat9）2024年3月9日接收的空间分辨率为15m的遥感图像数据为信息源。以多光谱数据合成的15m分辨率的假彩色数据，利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据土地覆盖解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查结果对解译成果进行修正，以提取项目区场界外1km内评价区域植被类型、土地利用等信息。

评价区遥感影像见图3.2-3。

图3.2-3    项目生态调查与评价范围遥感影像图（1:250）

3.2.4.3土地利用现状调查与评价

评价区域内的土地利用类型划分为林地、草地、耕地、水域或水利设施、居住地、工矿仓储用地、交通建设用地、其他土地；项目占地范围内的土地类型包括乔木林地、天然牧草地、乡村道路、裸沙地和设施农用地。根据生态解译结果，评价区域内所占比例最高的为天然牧草地，占比为50.85%；项目占地范围内所占比例最高为天然牧草地，占比为74.23%，其次为设施农用地，占比为13.97%。

项目土地利用现状见表3.2-16，土地利用现状图3.2-4。

表3.2-16    项目土地利用现状一览表

	土地类型
	评价范围
	项目范围

	一级类型
	二级类型
	面积（hm2）
	面积百分比（%）
	面积（hm2）
	面积百分比（%）

	林地
	乔木林地
	21.98
	4.82
	0.93
	9.22

	
	灌木林地
	126.47
	27.75
	/
	/

	草地
	天然草地
	231.72
	50.85
	7.49
	74.23

	
	沼泽草地
	4.33
	0.96
	/
	/

	耕地
	旱地
	11.89
	2.61
	/
	/

	水域或水利设施
	库塘水面
	2.47
	0.54
	/
	/

	居住地
	农村宅基地
	1.60
	0.35
	/
	/

	工矿仓储用地
	工业用地
	3.37
	0.74
	/
	/

	交通建设用地
	乡镇村道路
	5.99
	1.31
	0.007
	0.1

	其他土地
	裸露沙地
	42.72
	9.38
	0.25
	2.48

	
	裸露土地
	1.74
	0.38
	/
	/

	
	设施农用地
	1.41
	0.31
	1.41
	13.97

	合计
	
	455.69
	100
	10.09
	100
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图3.2-4    项目土地利用现状图

3.2.4.4植被类型现状调查与评价
经资料收集，评价区常见主要植被物种见表3.2-17。

	序号
	中文名
	拉丁学名
	科属特征

	
	
	
	科
	属

	1
	拂子茅
	Calamagrostis epigeios （L.） Roth
	禾本科
	拂子茅属

	2
	苔草
	Carex spp
	莎草科
	

	3
	沙柳
	Salix cheilophila
	杨柳科
	柳属

	4
	针茅
	Stipa capillata Linn.
	禾本科
	针茅属

	5
	羊草
	Leymus chinensis （Trin.）Tzvel.
	禾本科
	赖草属

	6
	猪毛蒿
	Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
	菊科
	蒿属

	7
	芨芨草
	Achnatherum splendens
	禾本科
	芨芨草属

	8
	狗尾草
	Setaira viridis （L.） Beauv
	禾本科
	狗尾草属

	9
	沙蒿
	Artemisia desertorum Spreng
	菊科
	蒿属

	10
	白沙蒿
	Artemisia sphaerocephala krasch
	菊科
	蒿属

	11
	刺藜
	Chenopodium aristatum L.
	藜科
	藜属

	12
	黄蒿
	Artemisia scoparia waldst.et Kit
	菊科
	蒿属

	13
	樟子松
	Pinus sylvestris var. mongholica Litv
	松科
	松属

	14
	旱柳
	Salix matsudana Koidz
	杨柳科
	柳属

	15
	柳树
	Salix matsudana Koidz.
	杨柳科
	柳科

	16
	芦苇
	Phragmites communis
	禾本科
	芦苇属


表3.2-17    评价区主要植被名录

根据生态解译结果，项目评价区主要植被类型为沙蒿群落含锦鸡儿，面积分布为228.19hm2，占评价区总面积的27.75%；项目占地范围主要植被类型为沙蒿群落含锦鸡儿，沙蒿群落含锦鸡儿群落面积分布为7.29hm2，占项目区总面积的72.25%，旱柳群落面积分布为0.93hm2，占项目区总面积的9.22%，经现场勘查，项目区周围无重点保护野生植物。
项目植被类型、面积统计见表3.2-18；植被类型图见图3.2-5。

表3.2-18    项目植被类型和面积统计表

	植被类型
	评价范围
	项目范围

	一级类型
	二级类型
	斑块（个）
	面积（hm2）
	面积百分比（%）
	斑块（个）
	面积（hm2）
	面积百分比（%）

	人工林
	旱柳
	39
	15.41
	3.39
	10
	0.93
	9.22

	
	樟子松
	7
	6.57
	1.44
	/
	/
	/

	
	柽柳、锦鸡儿
	14
	126.47
	27.75
	/
	/
	/

	其他人工植被
	旱地
	7
	11.90
	2.61
	/
	/
	/

	草原地带沙地植被
	沙蒿群落含锦鸡儿
	30
	228.19
	50.75
	1
	7.29
	72.25

	退化草地
	隐子草、冷蒿
	6
	3.53
	0.77
	1
	0.20
	1.98

	低湿地植被
	芦苇、拂子茅
	3
	4.33
	0.95
	/
	/
	/

	其他/非植被
	库塘
	3
	2.47
	0.54
	/
	/
	/

	
	居民点
	7
	1.60
	0.35
	/
	/
	/

	
	工业用地
	4
	3.37
	0.74
	/
	/
	/

	
	道路
	4
	5.99
	1.31
	1
	0.01
	0.1

	
	裸露沙地
	15
	42.72
	9.37
	1
	0.25
	2.48

	
	裸露土地
	1
	1.74
	0.38
	/
	/
	/

	
	设施农用地
	1
	1.41
	0.31
	1
	1.41
	13.97

	合计
	141
	455.69
	100
	15
	10.09
	100
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图3.2-5    项目植被类型现状图

3.2.4.5植被覆盖度
评价区植被覆盖度图见图3.2-6。
根据本项目生态解译，本项目用地范围内的植被覆盖度平均值为25%。
	
	评价范围
	项目范围

	覆盖度%
	面积（平方米）
	面积（平方米）

	0-20
	44100
	1500

	20-40
	3480200
	71500

	40-60
	892500
	27200

	60-80
	124400
	600

	80-100
	15300
	/

	合计
	4556500
	100800


表3.2-19    项目植被覆盖度统计表
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图3.2-6    项目植被类型覆盖度图
3.2.4.6动物现状调查与评价
（1）野生动物现状调查

因自然环境变化，杭锦旗境内野生动物种类数量变化很大。通过现场调查、走访当地群众以及收集已有资料，统计出评价区常见的野生动物。其中，哺乳动物主要有：蒙古兔、跳鼠；鸟类有麻雀、家燕、喜鹊、乌鸦、石鸡、雉鸡、啄木鸟、百灵等。评价区动物名录见表3.2-19。

表3.2-19    评价区常见野生动物名录

	序号
	中文名
	学名
	分布生境类型

	一、爬行纲REPTILIA
	

	（2）有鳞目SQUAMATA
	

	1
	荒漠沙蜥
	Phrynocephalus przewalskii
	沙地、荒漠

	2
	荒漠麻蜥
	Eremias przewalskii
	沙地、荒漠

	二、鸟纲AVES
	

	（3）鸡形目GALLIFORMES

	3
	石鸡
	Alectoris graeca (Meisner)
	草地、灌丛

	4
	雉鸡
	Phasianus colchicus（Linnaeus）
	草地、灌丛

	（4）鸽形目COLUMIFORMES

	5
	毛腿沙鸡
	Syrrhaptes paradoxus（pallas）
	草地、灌丛

	（5）佛法僧目CORACILFORMES

	6
	斑啄木鸟
	Dendrocopos martius（Linnaeus）
	草地、农田

	（6）雀形目PASSERIIFORMES

	7
	家燕
	Hirundo rustica linnaeus
	草地、农田

	8
	灰沙燕
	Riparia riparia
	草地、农田

	9
	树麻雀
	P.mentanus（Linnaeus）
	草地、灌丛

	10
	喜鹊
	Pica pica（Linnaeus）
	草地、灌丛

	11
	秃鼻乌鸦
	Cervus fruilegus（Linnaeus）
	草地、灌丛

	三、哺乳纲MAMMALTA

	12
	蒙古兔
	Lepus tolei pallas
	草地、沙地

	13
	达乌尔刺猬
	Hdauuricus（Linnaeus）
	草地、沙地

	14
	三趾跳鼠
	Dipus sagitta pallas
	草地、沙地

	15
	五趾跳鼠
	A.sibirica Forster
	草地、沙地


（2）野生动物现状评价

根据现场调查和查阅历史资料，评价范围内无《国家重点保护野生动物名录》《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》所列野生动物，无《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危物种以及国家和自治区列入拯救保护的极小种群物种、特有种，也未发现迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

3.3污染源调查

本项目为新建项目，现有工程为原有的南侧养殖区，现有个人养殖场。

个人养殖场现有问题及整改措施：

（1）现场存在如下环境问题：
产生的粪便经收集后供给农牧民种植使用。
（2）针对以上环境问题，提出如下整改方案：
将产生的羊粪暂存在项目区堆放场内，暂存在项目区堆肥场内；粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。

第四章  环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响预测与评价

项目施工期拟为2024年9月至2025年1月，共5个月。由工程分析可知，施工期污染源主要有施工扬尘、运输车辆扬尘以及施工机械废气、施工机械噪声、施工废水和建筑垃圾。通过分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可以将项目建设造成的不利影响降到最低限度。

4.1.1施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘
①扬尘来源及污染特征

施工建设过程中产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，土地平整、管沟开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是在建材装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。
在施工期间，决定扬尘污染程度的主要因素有：施工作业方式、原材料堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响较大。一般情况下，风力起尘主要与堆放材料粒径、表面含水率、地面粗糙度、地面风速等因素有关；动力起尘与材料粒径、地面风速、装卸高度、装卸强度等因素有关，其中，地面风速的影响较大。

②影响范围及影响分析
表土剥离、土石方开挖扬尘污染严重，空气中扬尘浓度可达20mg/m3，随着距离的增加，TSP浓度迅速下降，影响范围主要集中在扬尘点下风向近距离内；随着距离的增加，浓度迅速减小，具有明显的局地污染特征。扬尘影响范围主要在施工场地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50m～100m为较重污染带，100m～150m为轻污染带，项目区域外150m环境空气质量可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。
根据现场调查，项目施工场地周边150m内无居民居住，故施工扬尘对周边环境的影响在可接受的范围内，且随施工期的结束而结束。

（2）运输扬尘
据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，在完全干燥情况下，运输可按经验公式计算：
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式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
v—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表4.1-1所示。

表4.1-1    不同车速和不同地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆
	车速（km/h）
P（kg/m2）

	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.5841
	0.4778

	20
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。
（3）燃油废气及汽车尾气
施工机械及汽车大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOx、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中属机械性能、作业方式等因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。各类施工机械所在地空气流动性较强，且燃料用量不大，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大，且随着施工期的结束，该污染物也随即消失。本项目建筑材料运输量较少，汽车尾气排放量小，对环境影响轻微。故施工期燃油废气及汽车尾气对周围大气环境影响较小。
综上所述，在采取洒水抑尘、运输车辆苫盖、减速慢行等措施后，项目施工期废气排放量较小，同时根据气象资料，项目区全年主导风向为SSE，因此施工所产生的扬尘主要影响区域为施工场地的东侧方向，由现场踏查可知，场区周围500m范围内无环境敏感目标。项目施工期将会对项目所在地的环境空气质量造成一定的影响，但这些影响随着施工期的结束就会结束。因此，项目施工期不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。
4.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要包括建筑施工人员的生活污水和施工废水。
（1）生活污水
根据项目的性质和规模，项目施工高峰期施工人员约50人，生活用水量平均为30L/人·d，废水量按用水量的80%计算，则施工期生活污水产生量约为1.2m3/d。施工期设置临时化粪池，定期收集清运至锡尼镇污水处理厂处理，因此项目施工期生活污水对周边水环境影响较小。
（2）施工废水
施工废水包括混凝土废水、泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，随工程进度不同产生情况不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量与排放量较难估算，主要污染因子为SS，最高可达10%左右，一般平均浓度约为500mg/L~1000mg/L，在施工现场设置沉淀池沉淀后回用于施工过程，不外排。

综上所述，本项目施工期产生的生活污水和施工废水均得到妥善处置，无废水外排，对周边水环境影响较小。
4.1.3施工期声环境影响分析

（1）噪声源强

施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇性或阵发性的，并具备流动性、噪声较高等特征。因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。本项目拟采用的各类建筑施工机械产噪值，见下表。

表4.1-2    施工设备产噪声级一览表

	序号
	设备名称
	声级/距离（dB（A）/m）
	序号
	设备名称
	声级/距离（dB（A）/m）

	1
	装载机
	85.7/5
	5
	混凝土振捣器
	79/5

	2
	挖掘机
	84/5
	6
	电锯、电刨
	89/5

	3
	推土机
	83.6/5
	7
	运输车辆
	79.2/5

	4
	打桩机
	85/5
	8
	夯土机
	82/5


（2）预测模式

采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：
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式中：LA（r）--距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—距离声源r0处的A声级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；
r0—距声源的距离，m。

（3）施工期影响分析

采用以上模式计算结果，施工期间，距各种主要施工机械不同距离处的声级值，见下表。

表4.1-3    距施工机械不同距离处的噪声值
	序号
	机械
	不同距离处的噪声贡献值dB（A）
	施工

阶段

	
	
	40m
	60m
	100m
	200m
	250m
	300m
	400m
	500m
	

	1
	装载机
	67.6
	64.1
	59.7
	53.7
	51.7
	50.1
	47.6
	45.7
	地基

挖掘

	2
	挖掘机
	65.9
	62.4
	58.0
	52.0
	50.0
	48.4
	45.9
	44.0
	

	3
	推土机
	65.5
	62.0
	57.6
	51.6
	49.6
	48.0
	45.5
	43.6
	

	4
	混凝土振捣器
	60.9
	57.4
	53.0
	47.0
	45.0
	43.4
	40.9
	39.0
	结构

	5
	打桩机
	66.9
	63.4
	59.0
	53.0
	51.0
	49.4
	46.9
	45.0
	

	6
	电锯
	70.9
	67.4
	63.0
	57.0
	55.0
	53.4
	50.9
	49.0
	

	7
	夯土机
	63.9
	60.4
	56.0
	50.0
	48.0
	46.4
	43.9
	42.0
	

	8
	运输卡车
	61.1
	57.6
	53.22
	47.2
	45.2
	43.6
	41.1
	39.2
	--


从上表可知，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，本项目夜间不施工，项目厂区及进场道路周边200m范围内无声环境敏感点。而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高。

4.1.4施工期固废影响分析

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，工程中产生的弃土用于场区低洼处回填场地平整；建筑垃圾可回收材料作为废物出售，不能回收利用的废石废渣全部运往建设主管部门指定的建筑垃圾处置地点；生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理。

综上，施工期固体废物均得到妥善处置，对环境的影响相对较小。

4.1.5施工期生态环境影响分析

项目对生态环境的影响主要集中在施工期。项目施工期由于占用土地、填挖方及临时占地等，使得评价区内的天然牧草、林地等遭到铲除、剥离、压占等一系列的人为破坏，造成评价区内植被破坏，生物量、生物多样性及生态价值下降，同时项目施工改变了项目区原有地形地貌及土地利用现状，对植被和动物生存造成影响。
（1）土地利用影响分析
地面工程占地面积全部为永久占地，主要包括场区和道路占地。根据工程分析，总占地面积为10.09hm2。根据杭锦旗土地利用总体规划，现状用地规划性质属于牧业用地，本项目占地用于发展肉羊养殖业，因此土地利用性质满足土地利用规划。
（2）土壤及水土流失影响分析
项目施工过程中主要是由于基础设施的建设，挖方和填方，扰动原地表植被，使大面积土壤暴露在外，形成的疏松裸露地表成为当地局部风力侵蚀源地后，将加速建设区及周边地区的土壤风蚀发生与发展，不加治理必将导致区域的生态环境退化，从而影响和危害建设区及周边的生态环境。施工扰动区如果不进行治理，这些区域地表植被的破坏后可引起土地退化和沙化，土壤肥力下降，永久占地使土地失去原有的生物生产功能和生态功能，主要造成的水土流失及其连带影响表现在以下几个方面。
项目主体工程建设过程中总扰动土地面积为10.09hm2，建设期扰动全部占地面积，项目的建设将破坏和改变扰动面积的原有局部相对平坦的地貌，形成人工再塑地貌，增加地面坡度，增大水土流失。
施工材料、开挖土料的堆放，占压植被扰动原地表，使地表裸露面进一步扩大，侵蚀面积增大，在无任何防护下，易产生以风蚀为主的风水交错侵蚀；项目区的建设，由于表土剥离、平整、堆垫等活动，扰动了原地表植被，形成长距离疏松的土质裸露带；施工人员及车辆的碾压，破坏植被；裸露带产生土壤风蚀、进入雨季发生水蚀。产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧失，使地表的植被生物量损失。
企业在落实水土保持方案和环评提出的生态保护措施后，项目建设运行产生的水土流失可以得到有效控制。
（3）对植物的影响分析
本工程建设永久占地10.09hm2，其中原有养殖区不需要重新剥离，占地面积为0.66hm2，新增征占面积为10.35hm2，植被类型主要为天然牧草、灌木林等。对植被的影响主要发生在基础设施的建设过程中，要进行清除植被、开挖地表和基础建设，造成施工区域内的地表植被完全破坏，生物量永久损失。影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，降低了区域植被覆盖度和生物多样化指数。
项目建设在施工阶段由于对地面进行开挖或填筑，使征地范围内的草本遭受铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏，而这种变化是发生在占地范围内，植被损毁是不可逆的。可通过场区内部及场界外侧实施的绿化工程进行补偿。
（4）对动物的影响分析
本项目施工期的建设对地面动物起着分离和阻隔的作用，使地面动物的生境破碎化，对动物的生活习性产生一定的影响。项目区施工机械、施工人员活动及运输车辆等会对现有动物的栖息生境产生扰动，对项目区动物的栖息、繁衍将产生局部影响，可能造成动物向周围扩散。
但项目所在区域内野生动物种类较少，在实地调查中并没有发现大型野生哺乳动物，现有野生动物多为一些常见的鸟类、野兔、鼠类和昆虫等；通过加强对人员管理，本项目的建设不会使该区域野生动物的种类及数量发生较大变化，种群数量也不会发生明显改变。因此只要落实好生态恢复建设工程，本项目的建设对野生动物基本不存在影响。

（5）对自然景观的影响

本项目在施工的过程中，开挖、堆放各施工机械和设备，将不可避免造成项目区内的自然景观遭到破坏，本项目完成后，将使项目所在评价区域新增养殖景观，景观格局发生一定变化。项目区占地使原有斑块发生变化，景观类型的优势度均有所下降；养殖用地的景观优势度提高，景观斑块密度增大，频度增加，但养殖景观面积相对较小，比例较低，景观斑块集中且连通，但不具备动态控制能力，对生态调控作用小，尚不构成对生态环境起决定作用的景观基底。
总体上看，工程建设将给区域景观格局带来相应的改变，但由于项目地面建设工程量不大，建筑物体量较小，在采取绿化、植被恢复措施后，可减缓局部景观切割、镶嵌造成的异质性影响，不会引起区域景观整体格局的明显变化，区域的景观基底仍以自然景观为主。
综上所述，本项目施工期的影响持续时间较短，在采取了必要的生态保护和水土保持措施后，对生态系统的影响很有限；施工过程中的排污由于采取相对完善的治理措施，对生态体系的影响较小，而且是局部的，其生态影响可接受。
4.1.6小结

综上所述，通过加强施工期管理，文明施工，落实施工期各项污染防治和减缓措施的基础上，可有效减少施工期对环境的影响，同时由于项目施工期较短，施工期污染随施工结束而终止，不会产生累积的污染影响，施工期对周围环境影响是可以接受的。

4.2运营期环境影响预测与评价

4.2.1大气环境影响预测与评价

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），不开展进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
4.2.1.1污染物排放量核算
本项目污染物排放量核算结果如下：
（1）无组织排放量核算

表4.2-2    大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口

编号
	产污

环节
	污染物
	主要污染防治措施
	污染物排放标准
	年排

放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

（mg/m3）
	

	1
	羊舍
	养殖
	NH3
	添加生物菌剂配合饲料；羊舍采用刮粪板清粪工艺，及时清运粪污，保持羊舍干燥卫生；喷洒除臭剂。
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）
	1.5
	0.528

	
	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.00502

	2
	饲料加工车间
	饲料混合搅拌
	颗粒物
	控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.032

	3
	堆肥场
	发酵堆肥
	NH3
	采用NCS智能分子膜密封覆盖堆肥发酵工艺；投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，喷洒除臭剂，加强绿化措施。
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）
	1.5
	0.0379

	
	
	
	H2S
	H2S
	
	0.06
	0.00022

	无组织排放总量
	NH3
	0.528

	
	H2S
	0.00502

	
	颗粒物
	0.032


（2）大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量为无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算：


式中：E年排放—项目年排放量，t/a；

Mi有组织—第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织—第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织—第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织—第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

表4.2-3    大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	0.528

	2
	H2S
	0.00502

	3
	颗粒物
	0.032


4.2.1.2环境防护距离
（1）大气环境防护距离

根据生态环境部办公厅《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号），要求“参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响”。

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据估算模式计算结果，本项目排放的各大气污染物最大浓度占标率Pmax均小于10%，对大气环境影响较小，可判断场界外不会出现短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的情况，故不设大气环境防护距离。

（2）其他环境防护距离规定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中3.2规定，新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域（生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、城市和城镇居民区、县级人民政府依法划定的禁养区域、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域）。在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

综上，本项目环境防护距离划定为场址外扩500m的范围，该范围内无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、城市和城镇居民区、县级人民政府依法划定的禁养区域、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。为确保项目运营不影响居民生活，项目建成后禁止在项目场界周围500m范围内新建居民点、医院、学校等环境敏感点。

4.2.1.3大气环境影响评价结论

本项目所在区域环境空气质量达标，根据AERSCREEN估算模式估算结果见表4.2-4和表4.2-5，NH3最大落地浓度为8.39μg/m3，占标率4.19%；H2S最大落地浓度为0.08μg/m3，占标率0.80%；颗粒物最大落地浓度为1.77μg/m3，占标率0.1%。因此可判定NH3、H2S场界排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，颗粒物场界排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和周界外浓度最高点限值。

本项目采用科学饲喂技术、添加生物菌剂配合饲料，羊舍采用刮粪板清粪工艺、及时清运粪污、保持羊舍干燥、喷洒除臭剂、加强通风等措施；同时在场区及场界种植除臭绿化带，也可有效缓解对周围环境的空气污染。类比同类企业，场界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准。
表4.2-4    项目主要污染源（无组织面源）估算模型计算结果表

	下风向距离（m）
	羊舍
	饲料加工车间（饲料混合搅拌）
	堆肥场

	
	NH3
	H2S
	TSP
	NH3
	H2S

	
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）

	10
	4.44
	2.22
	0.04
	0.42
	1.07
	0.12
	10.79
	5.40
	0.010
	0.11

	50
	5.31
	2.66
	0.05
	0.50
	1.72
	0.19
	14.70
	7.35
	0.015
	0.15

	100
	6.41
	3.20
	0.06
	0.61
	1.37
	0.15
	8.61
	4.31
	0.008
	0.09

	150
	7.50
	3.75
	0.07
	0.71
	0.99
	0.11
	5.86
	2.93
	0.005
	0.06

	200
	7.60
	3.80
	0.08
	0.72
	0.94
	0.10
	4.91
	2.45
	0.004
	0.05

	300
	8.81
	4.09
	0.08
	0.78
	0.86
	0.10
	4.29
	2.14
	0.004
	0.04

	400
	8.34
	4.17
	0.08
	0.79
	0.80
	0.09
	3.91
	1.96
	0.004
	0.04

	500
	8.27
	4.19
	0.08
	0.78
	0.76
	0.08
	3.65
	1.82
	0.003
	0.04

	600
	8.38
	4.18
	0.08
	0.80
	0.71
	0.08
	3.44
	1.72
	0.003
	0.03

	700
	8.36
	4.13
	0.08
	0.78
	0.68
	0.08
	3.26
	1.63
	0.003
	0.03

	800
	8.25
	4.05
	0.08
	0.77
	0.64
	0.07
	3.11
	1.55
	0.003
	0.03

	900
	8.10
	3.95
	0.08
	0.75
	0.61
	0.07
	2.97
	1.49
	0.003
	0.03

	1000
	7.91
	3.65
	0.08
	0.75
	0.58
	0.06
	2.86
	1.43
	0.003
	0.03

	1500
	6.82
	3.41
	0.06
	0.65
	0.47
	0.05
	2.36
	1.18
	0.002
	0.08

	2000
	5.85
	2.93
	0.06
	0.56
	0.40
	0.04
	2.00
	1.00
	0.002
	0.02

	2500
	5.07
	2.54
	0.05
	0.48
	0.34
	0.04
	1.73
	0.87
	0.001
	0.02

	下风向最大质量浓度及占标率（%）
	8.39
	4.19
	0.08
	0.80
	1.77
	0.2
	16.74
	8.37
	0.02
	0.17

	下风向最大浓度出现距离
	625
	63
	29
	35

	D10%最远距离（m）
	0
	0
	0


4.2.2地表水环境影响预测与分析
根据评价等级判定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B；可不进行地表水环境影响预测；本次评价仅对废水综合利用及依托处理可行性开展分析。

本项目属于肉羊养殖场，羊尿产生量相对较小，杭锦旗地区气候干燥蒸发量较大，且羊舍通风状况较好，部分羊尿蒸发散失，剩余部分羊粪被吸收带出。本项目采用刮粪板清粪工艺，粪污日产日清，羊舍基本可保持干燥，羊尿不会形成径流。故本项目运营过程无养殖废水产生和排放，运营过程废水主要为生活污水和场区初期雨水。
（1）生活污水

本项目职工生活污水水质较为简单，经化粪池收集后，定期由污水罐车拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排。本项目已与内蒙古德源水务有限公司（杭锦旗锡尼镇污水处理厂由该公司运营管理）签订生活污水排水协议，生活污水依托杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理可行。
本项目将生活污水拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。污水处理厂处理工艺采用A2/O法工艺进行处理。2018年对原污水处理厂进行扩建，扩建厂区位于原厂区的西侧，扩建厂区工艺为生物处理，采用五段Bardenpho工艺（A/A/O/A/O），扩建污水处理厂设计处理规模6500m3/d。新厂正式运行后，旧厂处理规模降为2000m3/d，新旧两厂处理规模为8500m3/d。污水处理厂出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》的标准，能容纳本项目生产生活污水量。
2021年污水处理厂进水量为232.67万m³/a，污水处理厂出水量为223.11万m³/a；2022年污水处理厂进水量为253.08万m³/a，污水处理厂出水量为249.17万m³/a。2023年污水处理厂进水量为287.15万m³/a，污水处理厂出水量为271.8万m³/a。

本项目生活污水排放量为525.6m³/a，根据杭锦旗锡尼镇污水处理厂近3年（2021年~2023年）进出口水量，杭锦旗锡尼镇污水处理厂能容纳本项目的污水量。
（2）初期雨水
评价要求场区设初期雨水池，采用重力流排水方式收集养殖区运输道路和羊运动场、养殖区其他运输道路区域的初期雨水，主要污染因素为场区道路遗撒的少量粪污可能进入雨水中，经估算，15min雨水收集量为118m3。本项目场区设容积为330m3的初期雨水池1座，可满足需求。初期雨水经沉淀后用于场区绿化不外排，防治措施可行。
综上，本项目所有废水均得到妥善利用或处理，不外排，不会对西南侧1100m外的现有坑塘产生影响。
4.2.3地下水环境影响预测与评价
4.2.3.1地下水污染途径分析
根据建设项目内容及工程特点，本项目非正常情况对地下水的污染途径主要为：生活污水收集管线及化粪池内的污水污染浅层地下水。对地下水的影响主要取决于项目的污染物性质、防渗措施及该地区水文地质条件。

本项目在运营期无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池收集后全部拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，运营期产生的尿液部分蒸发，剩余的渗入粪便中，项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内；暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。本项目无羊舍冲洗废水，产生的生活污水可能会对项目区的地下水造成影响。

根据《建设项目环境影响评价导则 地下水》（HJ610-2016），本项目为三级评价，可以采用解析法或类比分析法进行预测，本项目距离鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司肉牛养殖项目2.5km，处于同一水文地质单元，因此可以进行类比分析。

（1）正常状况
对地下水影响途径主要是生活污水收集管线、化粪池和羊舍内积粪池的污水泄漏可能会对地下水水质造成影响。本项目针对污水管线、化粪池、积粪池及羊舍地面等采取一般防渗措施；危废库采取重点防渗措施，均具有良好的隔水防渗性能。羊舍顶部设防雨棚，四周设挡墙，生活污水暂存于玻璃钢结构化粪池。故项目正常工况下各渗滤液污染地下水的可能性较小，对地下水基本不会产生影响。
（2）非正常状况
针对本项目可能发生的非正常状况，通过工程分析，确定本项目对地下水的可能影响途径包括：a、生活污水管线破损造成污水泄漏；b、化粪池损坏造成地下水环境污染；c、积粪池损坏造成地下水环境污染。
4.2.3.2地下水环境影响预测

（1）预测情景

Ⅰ.正常和非正常状况

正常工况下，养殖场各区按照防渗设计参数进行防渗，无生活废水渗漏至地下水环境。

根据项目特点，本项目非正常状况主要模拟预测情景，化粪池因防渗层损坏导致下渗。

①正常状况
对地下水影响途径主要是生活污水收集管线、化粪池和羊舍内积粪池的污水泄漏可能会对地下水水质造成影响。本项目针对污水管线、化粪池、积粪池及羊舍地面等采取一般防渗措施；危废库采取重点防渗措施，均具有良好的隔水防渗性能。羊舍顶部设防雨棚，四周设挡墙，生活污水暂存于玻璃钢结构化粪池。故项目正常工况下各渗滤液污染地下水的可能性较小，对地下水基本不会产生影响。
②非正常状况
针对本项目可能发生的非正常状况情况，通过工程分析，确定本项目对地下水的可能影响途径包括：a、生活污水管线破损造成污水泄漏；b、化粪池损坏造成地下水环境污染；c、积粪池损坏造成地下水环境污染。
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），按照重金属、持久性有机污染物和其它类型进行分类，并对每一类别中的各项因素采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大因子作为预测因子。

本项目生活污水中主要污染物为其他类型，选择NH3-N作为预测因子。

参照第二次全国污染源普查《生活污染源产排污系数手册》中生物污水氨氮浓度在32.6-65.2mg/L，本项目为肉羊养殖项目产生的生活污水，本项目生物污水中的氨氮浓度按50mg/L计。
预测污染物评价标准采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质作为评价标准，NH3-N≤0.5mg/L。
③渗漏面积

本次渗漏面积按最不利情况考虑，即渗漏面积按化粪池底部全部破损泄漏进行计算（化粪池面积8m2），则渗漏面积取8m2。

④渗漏量
渗漏量按照Q=K·A·Ⅰ计算。

式中：Q为破损部位的渗漏量，m3/d；

K为包气带饱和垂向渗透系数，渗透系数取1m/d；

A为破损部位渗漏面积，1m2；

Ⅰ为水力坡度，无量纲，0.03；

由此计算可知，破损部位的渗滤液渗漏量为0.03m3/d。

⑤预测范围

预测范围为本项目非正常状况下受影响的区域。

⑥预测时段

预测时段选择事故发生后100d、365d、1000d作为预测时间节点。

⑦预测模型
本次选择模型将污染源以点源考虑。在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素。地下水预测采用溶质运移解析法，采用预测模型如下：
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式中：
x——距注入点的距离，m；
t——时间，d；
C（x，t）——t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
m—注入的示踪剂质量，kg；
w—横截面面积，m2；
u—水流速度，m/d；
ne—有效孔隙度，无量纲；
DL——纵向弥散系数，m2/d；
π—圆周率
（2）预测参数
计算模式中各参数值见表4.2-4。
表4.2-4      水质预测各参数取值一览表

	参数
	K（m/d）
	n
	Ⅰ
	u（m/d）
	DL（m2/d）

	取值
	1
	0.3
	0.03
	1.75
	10


（3）预测结果
将上述参数代入预测公式，各预测时段NH3-N污染物中心浓度随时间和距离变化特征见表4.2-5，下游NH3-N浓度随距离运移情况详见图4.2-1。
表4.2-5    地下水NH3-N污染预测结果一览表
	100d
	365d
	1000d

	距离（m）
	贡献值（mg/L）
	距离（m）
	贡献值（mg/L）
	距离（m）
	贡献值（mg/L）

	0
	0.0000 
	0
	0.0000 
	0
	0.0000 

	10
	0.0000 
	50
	0.0000 
	50
	0.0000 

	20
	0.0000 
	100
	0.0000 
	100
	0.0000 

	30
	0.0001 
	150
	0.0000 
	150
	0.0000 

	40
	0.0002 
	200
	0.0000 
	200
	0.0000 

	50
	0.0003 
	370
	0.0000 
	370
	0.0000 

	60
	0.0006 
	380
	0.0001 
	380
	0.0000 

	70
	0.0011 
	400
	0.0001 
	400
	0.0000 

	80
	0.0017 
	420
	0.0002 
	420
	0.0000 

	90
	0.0027 
	430
	0.0003 
	430
	0.0000 

	100
	0.0041 
	440
	0.0004 
	440
	0.0000 

	110
	0.0058 
	450
	0.0005 
	450
	0.0000 

	120
	0.0078 
	460
	0.0006 
	460
	0.0000 

	130
	0.0100 
	470
	0.0008 
	470
	0.0000 

	140
	0.0123 
	480
	0.0010 
	480
	0.0000 

	150
	0.0142 
	490
	0.0012 
	490
	0.0000 

	160
	0.0157 
	500
	0.0015 
	500
	0.0000 

	170
	0.0166 
	510
	0.0018 
	510
	0.0000 

	180
	0.0166 
	520
	0.0021 
	520
	0.0000 

	190
	0.0157 
	530
	0.0024 
	530
	0.0000 

	200
	0.0142 
	540
	0.0028 
	540
	0.0000 

	210
	0.0123 
	550
	0.0032 
	550
	0.0000 

	220
	0.0100 
	560
	0.0036 
	560
	0.0000 

	230
	0.0078 
	570
	0.0040 
	570
	0.0000 

	240
	0.0058 
	580
	0.0043 
	580
	0.0000 

	250
	0.0041 
	590
	0.0047 
	590
	0.0000 

	260
	0.0027 
	600
	0.0049 
	600
	0.0000 

	270
	0.0017 
	610
	0.0052 
	610
	0.0000 

	280
	0.0011 
	620
	0.0053 
	620
	0.0000 

	290
	0.0006 
	630
	0.0054 
	630
	0.0000 

	300
	0.0003 
	640
	0.0055 
	640
	0.0000 

	310
	0.0002 
	650
	0.0054 
	650
	0.0000 

	320
	0.0001 
	700
	0.0042 
	700
	0.0000 

	330
	0.0000 
	750
	0.0023 
	750
	0.0000 

	340
	0.0000 
	800
	0.0009 
	800
	0.0000 

	350
	0.0000 
	850
	0.0003 
	850
	0.0000 

	360
	0.0000 
	900
	0.0001 
	900
	0.0000 

	370
	0.0000 
	950
	0.0000
	950
	0.0000

	380
	0.0000 
	1000
	0.0000 
	1000
	0.0000 

	390
	0.0000 
	1050
	0.0000 
	1050
	0.0000 
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图4.2-1  NH3-N预测运移曲线图
由以上预测结果分析得知，在假定事故条件下，在化粪池发生泄漏事故时，污染影响程度随时间逐渐减小，第100天、365天后NH3-N最大运移距离分别可达330m和910m，最大浓度分别出现在180m处（最大浓度0.0166mg/L）和650m处（最大浓度0.0055mg/L）。1000天后，NH3-N浓度为0，不随距离变化。在实际的扩散过程中，经过土壤及砂层的吸附吸收，污染物泄漏后在土壤环境中的迁移影响范围小于预测迁移距离。
考虑到地下水污染具有高度隐蔽性，难发现，难治理，因此建议建设单位在观念上重视地下水污染，从源头上做好控制，确保项目防渗设施安全正常运营，加强管理和检查，确保不发生泄漏，其次加强对地下水监测井的观测，第三，如在发生意外泄漏的情形下，要在泄漏初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响，避免在项目运营过程中造成地下水污染。
考虑到地下水污染具有高度隐蔽性，难发现，难治理，因此建议建设单位在观念上重视地下水污染，从源头上做好控制，确保项目污水站防渗设施安全正常运营，加强管理和检查，确保不发生泄漏，其次加强对地下水监测井的观测，第三，如在发生意外泄漏的情形下，要在泄漏初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响，避免在项目运营过程中造成地下水污染。
4.2.4声环境影响预测与评价

4.2.4.1噪声预测范围及预测评价点
（1）噪声预测范围与评价范围相同，即场界外扩200m范围。
（2）本项目场界及经进场道路两侧噪声预测评价范围内无声环境敏感点分布，故项目预测评价点为场界。

4.2.4.2声源源强
项目噪声主要为羊舍羊叫声及通风机噪声、草料加工车间设备噪声、堆肥场设备噪声，设备噪声源声压级为60dB（A）~90dB（A）。源强情况具体见表4.2-6。

表4.2-6    项目设备噪声源强调查清单
	序号
	建筑物
	声源名称
	型号
	声源源强（距声源dB（A）/1m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行

时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	1
	羊舍
	撒料车
	/
	75
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声；喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声
	/
	/
	1.2
	15
	51
	昼间

（间歇）
	20
	31
	1

	2
	
	清粪铲车
	/
	85
	
	/
	/
	1.2
	13
	62
	
	20
	42
	1

	3
	
	粪沟皮带输送机
	/
	75
	
	/
	/
	-1.0
	2
	58
	
	20
	38
	1

	4
	
	排风扇
	/
	60
	
	/
	/
	2.0
	0
	60
	
	0
	60
	1

	5
	
	羊叫声
	/
	65
	
	/
	/
	1.2
	2
	59
	
	20
	39
	1

	6
	草料加工车间
	TMR饲料搅拌车
	/
	75
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等
	168
	273
	1.2
	2
	69
	昼间（8h）
	20
	49
	1

	7
	
	叉车
	/
	75
	
	/
	/
	1.2
	1
	69
	
	20
	49
	1

	8
	
	铲车
	/
	80
	
	/
	/
	1.2
	1
	74
	
	20
	54
	1

	9
	
	自卸车
	/
	80
	
	/
	/
	1.2
	1
	74
	
	20
	54
	1

	10
	堆肥场
	风机
	/
	75
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等
	/
	/
	1.2
	5
	76
	昼间（8h）
	20
	56
	1


4.2.4.3预测方法
本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式，主要对场地内羊舍羊叫声及通风机噪声、草料加工车间设备噪声以及场内各类运输车辆噪声等拟建噪声源对场界外的影响进行预测。预测模式如下：
噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式
相同方向预测点位置的声压级LP（r）计算公式：
Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）

式中：Lp（r）——预测点处声压级；dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级；dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB；

Adiv——几何发散引起的衰减；dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减；dB；

Agr——地面效应引起的衰减；dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减；dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减；dB。
（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
①室外的倍频带声压级
LP2=LP1-（TL+6）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量；dB。
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级；dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带）；dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R= Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）  ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级；dB；
N——室内声源总数。
（3）噪声贡献值的计算
拟建项目声源对预测点产生的贡献值按以下方式计算：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间；s；
N——室外声源个数；
it——在T时间内i声源工作时间；s；
M——等效室外声源个数；
jt——在T时间内j声源工作时间；s。
（4）噪声预测值的计算
预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级：
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
4.2.4.4预测结果与评价

本项目主要对场地内羊舍羊叫声及通风机噪声、草料加工车间设备噪声、堆肥场设备噪声以及场内各类运输车辆噪声等拟建噪声源对场界外的影响进行预测达标评价，场界外200m范围内无声环境保护目标，故本项目主要预测场界贡献值，噪声预测与评价结果见表4.2-7。
表4.2-7    噪声预测与评价结果一览表    单位：dB（A）
	预测点
	标准值
	场界贡献值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	
	

	场界外东侧
	55
	45
	31.5
	达标

	场界外西侧
	
	
	32.3
	达标

	场界外南侧
	
	
	29.5
	达标

	场界外北侧
	
	
	39.6
	达标


由预测结果可知，项目运营后，设备运行噪声对场界四周1m外的噪声贡献最大值在29.539.6dB（A）～39.6dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的标准限值要求，本项目对周边声环境影响较小。
4.2.5固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要包括养殖场产生的羊的粪便、废垫料（沙土）、医疗废物、病死羊、废包装材料及生活垃圾等。

固体废物对环境的影响主要表现在对大气、水环境、土壤、生态等环境要素的影响，其影响程度的大小取决于固废的产生量、理化性质、场地选择及处理措施，对以上所述各环境要素的影响详见对应的影响分析章节。由工程分析结果可知，项目固废均得到妥善处置，不会对周边环境造成二次污染，因此本章节主要对固废处置合理性进行分析。
4.2.5.1一般固废

（1）粪污
本项目固体粪污（羊粪及尿液混合物）产生量为3102.5m3/a（约合1496.5t/a），日产日清。项目地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内，暂存在项目区堆肥场内；粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
（2）废垫料（沙土）

本项目运动场废垫料（包含掺入垫料中的羊粪和尿液）年产生量约3500t/a，定期被更换的垫料由场内车辆拉运至堆肥场内，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
（3）废包装材料
精饲料、除臭剂、消毒剂进入场区后使用过程产生废包装材料，产生量约4.5t/a，收集后在草料库暂存，外售综合利用，对环境无影响。

（4）废包装材料
精饲料、除臭剂、消毒剂进入场区后使用过程产生废包装材料，产生量约4.5t/a，收集后在草料库暂存，外售综合利用，对环境无影响。

4.2.5.2危险废物

（1）医疗废物
羊只在医疗过程中产生的废弃医疗器具（废针头、废输液管等）、过期药物、废消毒棉纱等，产生量约1.5t/a，密封装袋后暂存于危废库，定期由建设单位委托有资质单位处理。

4.2.5.3其他废物

（1）病死羊
项目养殖场病死羊按1.35t/a考虑。根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号），不宜将动物尸体处置项目认定为危险废物集中处置项目，而是由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管。因此病死动物尸体不属于危险废物。

按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）要求，本项目病死羊经喷雾消毒处理后在场区冷冻库暂存，再及时委托有资质的单位进行无害化处理。采取以上措施后，对周边环境无影响。

（2）生活垃圾
该项目的生活垃圾产生量为5.49t/a，收集后的生活垃圾将被直接运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。

4.2.5.4小结

综上所述，本项目在采取上述措施后，固体废物均能得到妥善处置或综合利用；因此，本项目产生的固体废物对周围环境的影响是可接受的。

4.2.6土壤环境影响分析

4.2.6.1土壤环境影响识别
本项目属于污染影响型，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目按土壤环境影响评价项目类别划分为Ⅲ类，土壤环境影响评价工作等级为三级。
根据项目工程分析结果及土壤环境敏感目标情况，识别项目土壤环境影响类型与影响途径、影响源及影响因子。项目场区进行分区防渗，设置雨水收集池及截排水设施，保障场内污染雨水不会漫流至场外；排放的臭气物质不会产生大气沉降影响。事故工况下项目初期雨水可能通过垂直入渗的方式污染土壤，从而引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化。此外，粪污经处理后用于周边集团现有的牧草地或市场销售；用于农牧民的耕地或草地等农用地施肥，如过量施用超出土地承载力，则可能引发土壤污染；饲料和兽药中重金属类微量元素随着粪污进入农用地施肥，可能引发土壤污染。
4.2.6.2土壤环境保护措施
（1）现状保障措施
根据对场址区域土壤的监测，可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值。
（2）源头控制措施
加强粪污处理及输送设施的维护和管理，防止粪污的跑、冒、滴、漏和非正常排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
（3）过程防控措施
项目根据工程特点采取相应的防渗措施，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）以及《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等规范的要求。
4.2.6.3土壤环境评价结论 
根据对场址土壤的监测，各监测点均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值，项目运营后严格落实分区防渗措施，从源头和过程控制上减轻项目建设及运营对土壤可能造成的影响程度和风险，从土壤环境影响的角度分析，项目建设可行。

土壤环境影响评价自查表见附表3。
4.2.7生态环境影响分析

4.2.7.1土地利用方式的影响
本项目无临时占地（临时施工场地均位于永久占地范围内）。根据土地利用规划，项目永久占用的土地现状规划用途为牧业用地（农牧业发展用地）。本项目为肉羊养殖项目，永久占地均属于农业设施用地，即与原规划用途是相符的，未改变土地的利用性质和方式。
4.2.7.2对植被的影响
工程在施工期结束之后，在场区进行分区域、分层次绿化措施。绿化植物配置以乡土树种为主，选择当地优良的乡土植物和先锋植物，如柠条锦鸡儿、披碱草、杨树、油柏等，将占地恢复为灌木林或草地。因而在运行期初期评价区植被相对于施工期有一定程度的提升。
另外，绿化工程在配置时尽量采取“乔、灌、花、草”复合结构，有助于评价区生物多样性的恢复。经过一定时间的恢复之后，人工植被演替成次生植被，可进一步恢复项目区生物多样性。项目区整体生态环境向有利方向转变。
4.2.7.3对动物的影响
与施工期相比，运营期间对动物的影响较小。由于养殖场产生的噪声较小，养殖场所在区域的各类动物在周围区域均广泛分布，属常见种，且养殖场距周围动物栖息地较远。因此，工程的实施既不会对区域动物的栖息繁殖等产生明显影响，也不会造成区域动物物种的减少。

4.2.7.4对景观的影响
本项目完成后，将使项目所在评价区域新增养殖景观，景观格局发生一定变化。项目区占地使原有斑块发生变化，景观类型的优势度均有所下降；养殖用地的景观优势度提高，景观斑块密度增大，频度增加，但养殖景观面积相对较小，比例较低，景观斑块集中且连通，但不具备动态控制能力，对生态调控作用小，尚不构成对生态环境起决定作用的景观基底。
总体上看，工程建设将会给区域景观格局带来相应的改变，但由于项目地面建设工程量不大，建筑物体量较小，在采取绿化、植被恢复措施后，可减缓局部景观切割、镶嵌造成的异质性影响，不会引起区域景观整体格局的明显变化，区域的景观基底仍以自然景观为主。
4.2.7.5对生态环境的有利影响
拟建项目所有粪污资源化利用均采用还田利用，不外排。项目粪污资源化利用，符合粪污“减量化、无害化、资源化”处理与处置的环境保护要求，对项目区域农业生态环境的改善将产生积极作用。
综上，项目建设对于生态环境具有显著的正效应。
4.3环境风险分析
4.3.1风险源调查

本项目属于规模化养殖项目，生产全过程使用的原辅料及产生的固废均不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质。故本项目不涉及危险物质风险源。
4.3.2风险潜势初判及评价等级
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度；结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定风险潜势。

本项目的原辅材料及产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中规定的危险物质，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

因此，针对该项目环境风险仅进行简单分析。

4.3.3环境敏感目标概况
本项目环境风险仅开展简单分析，故不涉及评价范围。本次环评以项目周边3km范围开展调查。3km范围内无环境空气和地表水环境敏感目标分布；地下水环境敏感目标主要考虑浅层地下水和场区自备水井。
4.3.4环境风险识别

本项目不涉及HJ169-2018附录B所列风险物质。

4.3.5环境风险分析

（1）环境空气

本项目不会对环境空气造成风险影响。

（2）地表水

本项目不产生养殖废水，生活污水全部依托杭锦旗污水处理厂处理，不会对地表水环境造成影响。

（3）地下水

应加强堆肥场的运营管理，定期对堆肥场进行检查，确保粪污不出现事故性排放。

堆肥场根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求采取防渗措施，设置挡水坡道或围堰以及雨水导流渠，防止雨水倒灌；屋檐雨水及地表径流雨水经雨水导流渠系统汇集后排至雨水收集池，经沉淀后用于场区绿化灌溉。

堆肥场安装视频监控系统，实时监控粪污堆存和处置情况。
采取上述措施后，不会对地下水造成影响。
4.3.6环境风险防范措施及应急要求
4.3.6.1环境风险防范措施
（1）地下水污染风险防范措施

①重点防渗：危废库、冷冻库、药房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于10-10cm/s。建议采用基底层压实（压实度不小于93%）+HDPE防渗膜（厚2.0mm）+抗渗混凝土层（混凝土防渗等级不小于P8）+防腐防渗环氧树脂涂层。

②一般防渗：羊舍、化粪池、雨水收集池及辅助生产用房，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于10-7cm/s的防渗性能。建议地面采用抗渗混凝土防渗，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，强度等级不应低于C25/C30，其厚度不宜小于100mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和胀缝，接缝处等细部构造应做防渗止水处理。
③简单防渗：本项目其他区域及道路进行简单硬化处理。

在采取上述防渗处理措施后，项目对地下水基本不会造成影响。

4.3.6.2环境风险应急要求

评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，提出《突发环境事故应急预案纲要》，供建设单位及管理部门参考。
建设单位应根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，制定和完善突发环境事件应急预案。应急预案主要包括：

预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理与演练等内容。

相关风险防范要求和应急措施应纳入预案，做好与地方政府及其相关部门等相关应急预案的衔接和联动。应急预案应当在建设项目投入生产或者使用前，向建设项目所在地生态环境主管部门备案。严格落实备案后的应急预案，按规定开展必要的培训、宣传和演练，适时进行修订与完善。一旦发生突发环境事件，应立即启动相关预案，妥善应对。
4.3.7疫情处置
一旦发现疫羊，第一时间向杭锦旗畜牧兽医管理部门或其他上级主管部门报告并封闭全场，由主管部门按照《重大动物疫情应急条例》的相关规定进行处理和处置。本项目病死羊在场内冷冻暂存，定期交由第三方资质单位无害化处理。如发生较大规模的流行性疾病，则按国家有关规定进行集中处理，不在本次环评考虑之中。
4.3.8环境风险分析结论
在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、建立有效的突发环境事件应急预案、加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。
第五章  环境保护措施及其可行性论证

为防止项目建设及运营过程中产生的污染物对水环境、大气环境、声环境及生态环境带来明显影响，建设单位对外排污染物采取了一系列的污染防治措施，现就建设单位对水、气、声、固废及生态环境等方面拟采取的污染防治措施及风险防范措施进行论证分析。

5.1施工期环境保护措施及其可行性分析

5.1.1施工期大气环境保护措施

（1）施工区扬尘防护措施

①施工场地设置在项目永久占地内，施工场地四周设置围挡；

②开挖、钻孔等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

④施工单位必须加强施工区域的管理。建筑材料的堆场以及混凝土搅拌应在施工区域内定点定位，不宜设在居住区的上风点；根据风速，采取相应的防尘措施，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖散料堆；

⑤合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘对环境影响；

⑥挖掘土石方过程要遵守建筑施工规定及有关水土保持规定；尽力减轻植被破坏，减少扬尘，保护环境。

（2）施工运输车辆扬尘防治措施

①施工前对进厂道路路面进行硬化，同时应限制车速；施工场地出口设水池，车辆驶出施工场地时经过水清洗后可清除车轮上所沾泥土，减少行驶产生的扬尘；

②加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出。土方等易起尘物料运输过程加盖苫布；水泥使用密封罐装运输车，装卸应有除尘装置，防止扬尘污染；化学物质的运输要防止泄漏；坚持文明装卸；

③材料运输路线要选择人流少的线路。

（3）施工机械车辆尾气污染防治措施

工程施工过程中施工机械主要有推土机、平地机、挖掘机及运输车辆等，排放的污染物主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等。车辆尾气防治措施如下：

①加强车辆的日常保养维护，使车辆工作在正常状况下；

②合理安排行车路线，减少道路制约和交通不畅造成的高排放；

③使用含铅量低的燃油，提高使用燃油的质量；

④合理安排项目区平面布置，减少车辆运行距离。

经上述措施处理后，施工期废气对厂区及周边环境影响较小。

5.1.2施工期声环境保护措施

为了使场界噪声达标排放，环评拟采取以下措施：

（1）对固定高噪声设备采取搭建临时隔声设施，并尽量设置在远离居民区域，避免施工噪声扰民。

（2）要求建设单位使用商品混凝土，不得在施工工地搅拌混凝土；混凝土需要连续浇注的必须办理夜间施工证。

（3）合理安排施工计划，避免产生噪声大的设备同时开启；要选用较先进的、噪声较小的施工设备，采取设置临时标准围挡、缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度。

（4）严禁在22时至次日6时之间进行各种施工作业，需连续施工作业的必须在开工前到环保行政主管部门办理夜间施工审批，施工前应提前3天对周围居民进行公示。加强施工管理，减少人为噪声产生。

（5）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具；同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

（6）运输车辆经过附近居民住宅时要慢行减速，严格禁止进、出场区的所有运输车辆鸣喇叭，尽量压缩工区的车流量和行车密度，避免施工噪声影响附近居民休息。

（7）禁止夜间施工。

本项目禁止夜间施工，根据4.1.3施工期间厂界昼间噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值；项目昼间施工对周围环境的影响主要集中在40m范围内，场址200m范围内无声环境敏感目标，项目施工对环境敏感目标无影响。

综上所述，施工期采取的噪声防治措施可行。

5.1.3施工期水环境保护措施

施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水

为了防止建筑施工对周围地下水体产生的石油类污染，建设单位与施工单位密切配合，采取以下措施：

①定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它废油，对废油应妥善处置；

②加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油跑、冒、滴、漏；

③施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

④不得随意在施工区域内冲洗汽车；对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。

⑤工程施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，并对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，以免污染道路和环境。项目在施工工地设废水沉淀池，对生产废水经沉淀处理后回用于施工场地及运输道路的洒水，不外排。

（2）生活污水

项目施工区在施工期间设置临时化粪池，定期收集并清运至锡尼镇污水处理厂处理，不会对周围水环境造成影响。

采取以上措施后，施工期产生的废水对环境影响较小。

5.1.4施工期固体废弃物环境保护措施

施工期固体废物主要包括弃土、建筑垃圾和生活垃圾。为了降低施工期固体废物对环境产生的影响，项目拟采取下列措施：

（1）工程中产生的弃土在占地范围内进行回填利用，平整场地，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生；

（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；

（3）在工程竣工以后，及时将工地的剩余建筑垃圾送市政部门指定地点堆存；

（4）生活垃圾收集后由环卫部门处理；

（5）划定建筑垃圾、弃土堆放位置，严禁建筑垃圾、弃土堆放于周边农田。

综上所述，施工期固体废物全部得到妥善处置，对环境影响较小。

5.1.5生态减缓措施

项目所在区域土地类型以天然牧草地为主，本项目建设对生态的影响集中表现在施工期，主要包括因占地导致土地性质的改变、破坏植被和土壤环境、景观影响等。为减缓生态影响，拟采取如下措施：

（1）严格控制占地范围，不得增加永久占地范围，不设置临时占地，施工场地设施等均置于永久占地范围内；严格控制施工作业范围，禁止车辆、机械随意扩大施工范围。

（2）为消减施工队伍对植被的影响，在工程施工区设置警示牌，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。

（3）占地范围内表土剥离后，临时堆存在永久占地范围内。并播撒草籽绿化。堆体四周采取挡护措施，避免水土流失及风起扬尘。施工结束后，所有表土用于场区绿化。

（4）合理调配挖方段和填方段的作业时间，避免挖出的土方长期闲置暴露。

经过调查，项目占地范围内无珍稀濒危物种分布，多为草本植物，施工期导致的生物量损失较少，在工程结束后统一进行绿化美化工程，补偿占地范围内植被的损失。因此整个项目区对所在区域植被的群落组成、覆盖度、生物资源量、频率、密度以及连续性等影响很小，对区域生态环境影响不大。施工结束后，建设方应根据当地的气候条件、土壤类型和水资源状况等各方面的情况，按照水土保持及环评要求制定适宜的植被修复方案。

（5）在项目区四周及办公区四周种植灌木花草等，绿化面积约7000m2。（绿化带长约3500m，宽约2m），绿化带内种植灌木、花草，如冬青、草坪等。
采取以上措施后，项目施工对生态环境影响可接受。

5.2运营期环境保护措施及其可行性论证

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）等的相关要求，畜禽养殖业的污染防治应优先考虑综合利用和资源化的技术路线，以“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处理、生态化发展、低碳化治理”为原则，以管促制，化害为利，变废为宝，将畜禽养殖产生的废物转化为种植业可利用的资源，最终实现种养结合、互为促进的良性生态农业生产链，促进农业生产和生态环境的协调发展。
本次评价的环境保护措施主要从“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处理、生态化发展、低碳化治理”等方面进行经济、技术论证。
5.2.1废气污染防治措施
5.2.1.1无组织恶臭气体防治措施及可行性
1.臭气来源

项目无组织恶臭气体主要来源于饲养羊舍。
羊舍恶臭气体主要来源是羊的粪尿、羊只的呼出气体、畜禽的皮肤分泌物等。影响畜禽场恶臭产生的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜禽舍设计、禽舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因畜禽种类、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。
2.羊舍、堆肥场臭气防治措施及可行性分析
（1）羊舍臭气防治措施
本项目羊舍养殖过程通过采取优化日粮营养、及时清除粪污（日产日清）、保持舍内干燥卫生（采取刮粪板清粪措施，不进行舍内冲洗）、合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂等措施，并于场内及厂界进行合理绿化措施，羊舍养殖区内产生的恶臭气体能够得到显著削减，NH3去除率约80%，H2S去除率约65%；

具体措施如下：

科学设计日粮，提高饲料利用率
羊采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中，因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。
本项目采用TMR饲养工艺，所谓TMR，全称“全混合日粮”，是根据羊在不同生长发育阶段的营养需要，按营养专家设计的日粮配方，在保证羊健康、正常生长的前提下，确保提高日粮消化率，降低粪便排泄量，从源头减少恶臭产生。
及时清理羊舍
项目粪便日产日清，采用刮粪板清粪工艺，不需进行羊舍地面的冲洗。定期清理羊粪，可以减少粪便在羊舍内的暴露时间，相比传统羊舍的清粪频率，可以减少3～4天的废气排放量。保持羊舍内清洁干燥，空气卫生状况较好，有利于羊和饲养人员的健康。
同时为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。加强羊舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。
羊舍设计
羊粪恶臭的产生量还与温度、湿度、通风条件有关。羊粪中NH3的释放主要源于尿酸的分解，而尿酸在分解释放NH3的过程中需要大量的水分，羊粪中含水量越高，NH3释放量越大。传统养羊场采用封闭的羊舍，通风效果不好，堆积于地面的粪便含水率（70%）高，难以清理且恶臭较严重。
本项目羊舍虽采取封闭设计，但羊舍两侧墙体的封闭面主要为保温层，该保温层为可拆卸设计；同时羊舍配置有一定数量的通风机可进行强制通风。

夏季拆除两侧保温墙体，实现自然通风；冬季恢复保温墙体，定时启动通风机，进行强制通风，仍可使羊舍冬季空气质量满足要求。同时每个羊舍设置粪沟两个，底部安装皮带输送机，清理出来的羊粪，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。既减少了羊舍中的停留时间，又避免了在场区转运过程中恶臭气体的扩散面增大。
合理使用饲料添加剂EM生物菌剂
EM是有效微生物菌群（Effective Microorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂，EM菌剂中含有光合细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作为氢受体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇滋生。
其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势，抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；是摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分，使粪中的NH4-N转化成NO-3-N，而NO-3-N则被反硝化成尾气体；多效微生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了NH+3-N在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外，EM微生物在除臭过程中，能有效地保持羊粪中的有机质养分，亦有提高肥效的作用。

除臭剂的使用
养殖场产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在羊舍喷洒养殖场专用植物性除臭剂进行处理，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。植物性除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、疏基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质。不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决。这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。

强化羊舍消毒措施
全部羊舍必须配备地面消毒设备；车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施；病羊隔离羊舍必须设车轮、鞋靴消毒池。根据现代养羊技术，羊舍消毒采取羊舍内喷洒模式以及饮水消毒方式，饮水消毒的具体做法是：在饮水中按比例加入消毒剂，每周进行一次。同时羊养殖在雨季时需要通过向羊的饮水中加入疫苗药物进行饮水免疫以保证羊群健康。
加强场区绿化
在场界四周设置4m～5m的绿色隔离带，加高场区围墙，并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在品种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。绿化可使养殖场空气中的臭气和细菌数减少。在办公区、职工生活区有足够的绿化，场内空地和道路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，最大限度的减少恶臭气体的排放。

（2）可行性分析
综上，采取以上措施后，场区恶臭物质NH3、H2S的去除效率为80%和65%，对照《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），羊舍养殖区采取的以上措施符合“表7中养殖栏舍及全场无组织排放控制要求”。根据计算结果可知，经采取以上控制措施后，可保证场界H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准（新改扩建）要求，场界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准，防治措施可行。
（3）堆肥场恶臭气体防治措施及可行性分析

A堆肥场臭气防治措施

堆肥场采用NCS智能分子膜密封覆盖好氧堆肥工艺，本次环评好氧堆肥过程中的废气基本在NCS发酵系统内，恶臭气体仅在揭开膜取肥过程会逸散，平时由于分子膜的覆盖，基本处于全封闭状态，恶臭味道很小，臭气去除效率按照“全封闭+喷洒除臭剂+周边绿化”方式以95%计。

①NCS智能分子膜密封覆盖好氧堆肥工艺

本项目发酵采用NCS智能分子膜好氧堆肥技术，该技术是由青岛中海环境自主研发的环保新技术，通过用含氟新材料e-PTFE分子膜将有机废弃物包裹，通过微压送风系统，让氧气与有机废弃物充分接触，迅速升温发酵。利用e-PTFE分子膜的单向透过性特点，使气体水分子快速通过膜材表面降低物料含水率，同时能阻隔臭气分子通不过去，刺激性气味的氨气与凝结水一起回落到物料中，这样无需外加除臭系统便可解决环保臭味的问题，同时也可提高肥效。
NCS智能分子膜密封覆盖好氧堆肥工艺覆盖膜系统下形成了微生态环境，是尽快将有机废料转换成高品质堆肥所必需的的气候条件，有效克服了北方地区冬季低温粪便冻结、发酵时间长的问题，低温环境下正常运行，不受气候和地域影响，适用范围广泛。目前已在全国建成300余处分子膜发酵案例，已成为“2021年河南省农业主推技术”“全国畜牧总站畜禽粪污处理主要推荐技术之一”“农业农村减排固碳十大技术”，技术成熟稳定。

综上，本项目NCS分子膜发酵系统设置于“三面围挡+顶棚”的堆肥场内，堆肥过程中的废气基本在NCS发酵系统内，通过对发酵堆体（膜内）定期喷洒抑臭剂、增加曝气量等措施，可有效提高好氧发酵效率，减少恶臭气体产生及排放。发酵完成的粪肥堆存于堆粪场内其他区域，其产臭量很小，主要采取及时拉运施肥的方式减少恶臭排放量。
通过在堆肥区喷洒生物除臭剂，可以进一步减少原料混合、堆垛和腐熟肥出肥过程中产生的臭气排放。除臭剂小液滴能与恶臭物质发生聚合、吸附、分解等化学反应，从而达到去除臭味的目的，而非以香味的方式掩盖臭味。

在堆肥场四周合理种植适合本地区生长的除臭绿化带，也可有效缓解对周围环境的空气污染，可减少恶臭。

B恶臭污染防治措施可行性分析

综上，NCS智能分子膜密封覆盖堆肥工艺为青岛中海环境自主研发的环保新技术，已在全国范围内建成多个典型案例工程，技术成熟稳定，臭气阻隔效果显著。堆肥场采取的NCS智能分子膜密封覆盖好氧堆肥、喷洒除臭剂等措施，及堆肥场四周加强绿化等措施符合《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“表7中固体粪污处理工程及全场无组织排放控制要求”，堆肥场NH3和H2S去除效率≥95%，可保证场界H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准（新改扩建）要求，场界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准，防治措施可行。
5.2.1.2粉尘废气的防治措施及可行性分析 

（1）饲料混合搅拌无组织粉尘防治措施及可行性分析
项目采用TMR饲料搅拌车将经过发酵的青贮饲料、干草类饲料、酒糟、秸秆和精饲料及适量新鲜水充分混合后得到营养平衡的日粮。本项目青贮饲料为2cm~3cm玉米秸秆，水分在60%-70%，混合过程产尘量相对较小，主要产尘源是精饲料和干草的混合。在TMR饲料搅拌车内，通过绞龙和刀片的作用对饲料进行切碎、揉搓、软化及搓细，实现饲料的搅拌与混合，通过添加新鲜水TMR饲料总水分一般控制在40%~50%，各类饲料投加、搅拌与混合性粉尘量产生量较小。同时TMR饲料搅拌位于全封闭的草料加工车间内，粉尘无组织排放速率为0.011kg/h（0.032t/a），颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点限值要求，对照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020），采用全封闭措施可行。
5.2.2废水污染防治措施

本项目采用刮粪板清粪工艺，定期清理更换；羊舍不需要冲洗，无冲洗废水产生。

5.2.2.1生活污水

（1）处理措施
项目生活污水水质较为简单，且年产生量较少；经化粪池收集后，定期由污水罐车拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排。

（2）依托可行性分析
杭锦旗锡尼镇污水处理厂现由内蒙古德源水务有限公司运营，全厂生活污水处理能力为8500t/d，采用五段Bardenpho+磁混凝澄清池污水处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，夏季用于园林绿化及鄂尔多斯新能源产业示范区生产用水，冬季部分用于鄂尔多斯新能源产业示范区生产用水，剩余部分排入陶赖沟水库暂存，冬储夏灌。 
杭锦旗锡尼镇污水处理厂于2006年4月24日获得了《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程项目环境影响报告表的批复》（鄂环监发〔2006〕55号），于2010年9月15日取得了《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程竣工环境保护验收意见批复》（鄂环察验〔2010〕27号），处理能力为5000t/d；于2018年进行扩建，2018年4月23日取得了《杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程建设项目环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2018〕9号），于2018年8月14日对该项目进行竣工环境保护验收，并取得验收意见（杭环验字〔2019〕5号），最终全厂污水处理能力为8500t/d；于2015年6月23日取得了《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2015〕227号），于2020年6月11日进行了自主验收，并取得自主验收意见。
污水处理厂实际处理量为2000m3/d-3000m3/d，目前运行稳定达标，剩余处理能力充足，本项目生活污水量较少，且水质满足污水处理厂水质要求，不会对污水处理厂造成冲击和影响；厂区距离杭锦旗污水处理厂约25km，采用罐车拉运生活污水可行；双方已签订污水处理协议。因此本项目生活污水依托杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理可行。
5.2.3地下水污染防治措施可行性论证

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）关于地下水环境保护措施与对策的基本要求，地下水环境保护措施与对策应当符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的规定。
5.2.3.1源头控制
（1）严禁在场区内未做防渗的区域堆放粪便、生活垃圾等。

（2）对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（3）管道敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
5.2.3.2分区防控
结合地下水环境影响评价结果，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照HJ610-2016中参照表7中提出防渗技术要求对场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分区情况及防渗要求见表5.2-1，防渗分区分布情况见图5.2-4。
表5.2-1   本项目污染防治分区表

	防渗

分区
	工程单元
	防渗要求
	建议采取的防渗结构

	重点防渗区
	危废库
	防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，K≤10-10cm/s。
	基底层压实（压实度不小于93%）+HDPE防渗膜（厚2.0mm）+抗渗混凝土层（混凝土防渗等级不小于P8）+防腐防渗环氧树脂涂层。

	一般防渗区
	冷冻库、药房、羊舍地面、堆肥场、积粪池、化粪池、雨水收集池、辅助生产用房、
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
	采用抗渗混凝土防渗，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，强度等级不应低于C25/C30，其厚度不宜小于100mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和胀缝，接缝处等细部构造应做防渗止水处理。

	简单防渗区
	本项目其他区域及道路
	简单地面硬化
	水泥硬化


5.2.3.3污染监控

（1）监测布点
地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》，结合评价区含水层系统和地下水径流特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求布置地下水监测井。

初步布置监测点1个，为新建监测井。具体布置的监测井基本情况见表5.2-2。

表5.2-2    地下水监测井布设方案

	编号
	点位
	用途
	监测层位
	监测因子
	监测频次
	井结构
	备注

	J1
	项目区下游（堆肥场西北20m，危废库东北约20m处）
	污染跟踪监测
	白垩系—松散岩类孔隙潜水
	pH、氨氮、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、阴离子表面活性剂
	正常工况下，2次/a；发生事故后，应加密监测，每周监测1次，直到污染消除。
	潜水井
	新建


图5.2-4    场区防渗分区及地下水（土壤）跟踪监测布点图
（2）地下水监测管理 
为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。
①管理措施 
A防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

B建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

C建立地下水监测数据信息管理系统，与现场环境管理系统相联系。

D根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制定相应的预案。

E对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。

②技术措施
A按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求进行监测，及时上报监测数据和有关表格。
B在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告现场安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：了解场区是否出现异常情况，出现异常情况的装置及原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区生产装置进行检查。
5.2.3.4应急响应
若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障；即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散。
5.2.4土壤环境污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中有关土壤污染防治措施要求，针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急治理”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急治理全阶段进行控制。

5.2.4.1源头控制措施

本项目废气达标排放，场区内进行分区防渗，能够有效预防废水和固废等有害物质泄漏情况下污染土壤环境质量，实现源头污染控制。

5.2.4.2过程防控措施

根据环境影响分析，本项目对土壤的影响主要为废水和固体废物渗漏，本项目生活污水排入化粪池内，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排；粪尿混合在一起，尿液部分被蒸发，其余混入粪便中，没有流动性尿液排放，尿液均进入羊粪中，羊粪暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。羊舍、化粪池等作为一般防渗区，进行防渗处理；危废间作为重点防渗区，进行防渗处理。

5.2.4.3应急响应
（1）风险应急程序

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对土壤环境的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合土壤环境污染治理的技术特点，制定土壤环境污染应急治理程序，见图5.2-5。
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图5.2-5土壤环境污染应急治理程序框图

（2）应急措施

A一旦发生土壤环境污染事故，应立即启动应急预案。

B查明并切断污染源。

C探明土壤环境污染深度、范围和污染程度。

D依据探明的土壤环境污染情况，合理布置取样点，并进行取样检测工作。

E依据被污染的土壤实际情况进行修复。

经采取上述有效措施后，可有效减少土壤污染，治理措施可行。

5.2.5噪声污染防治措施

项目噪声主要为羊舍羊叫声、设备噪声、羊舍通风机噪声、饲料加工设备噪声等设备噪声，噪声声级约60dB~90dB（A）。根据项目噪声源特征，从降低噪声源、控制传播途径、场区合理布局、运营期设备维护四方面考虑，主要采取以下措施：
（1）降低噪声源：项目主要产噪设备均选用低噪声设备，所有高噪声动力设备采购时都将噪声级作为技术指标之一，对各类产噪设备设减振基座；羊舍内喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声；

（2）控制传播途径：项目产生噪声较大的设备采取安装消音器并加装隔声罩、布置于车间内等措施；

（3）场区合理布置：在场区总体布置中统筹规划、合理布置、注重防噪声间距，在生产区、场界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低生产性噪声对周围环境的影响；

（4）运营期维护：建立完善的监管、维修制度，设专人对设备及管道进行监管，及时维修、更换坏损部件，防止机械噪声及空气动力学噪声的升高。

项目投入运行后，对场界噪声贡献值在23.5dB～44.6dB（A）之间，场界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

上述噪声治理措施，在技术上，已有一套较为成熟的方法。消声、隔声、减振等措施对绝大多数固定声源，都是行之有效的。噪声治理措施运行费用低，且噪声控制设备和材料使用寿命较长，能在较长的时期内，保持稳定的技术性能，符合技术可行和经济合理的原则，措施可行。

5.2.6固体废物污染防治措施
本项目固体废物主要为养殖场产生的粪污、病死羊、医疗废物、废垫料（沙土）及生活垃圾。
5.2.6.1粪污及废垫料（沙土）

防治措施

本项目羊粪日产日清，羊舍地面采用漏缝地板，羊舍产生的粪、尿液经漏缝进入地板下设集粪池，集粪池设自动刮粪处理设备（刮粪板），定期将粪便刮至羊舍一侧的粪沟内，经粪沟内皮带机直接送入送粪车内；暂存至项目区堆肥场内，以粪污和废垫料为原料的好氧堆肥产生的腐熟肥最终全部还田，实现综合利用。

（2）羊舍清粪方式的可行性
本项目采用刮粪板清粪工艺，由干刮粪板清理羊粪，日产日清，粪便由皮带输送机送至运粪车内，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。清粪方式符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧〔2018〕2号）、《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）等相关规定，清粪方式可行。
（3）粪污处理措施可行性分析
本项目配套建设堆肥场1座，用于粪污堆肥。堆肥场顶部采取彩钢瓦结构，可有效防止雨水进入；堆肥场设置3套槽式覆膜发酵设施，均为商砼混凝土结构，同时底部按一般防渗要求采取防渗措施，发酵槽可有效防止粪污溢流。堆肥采取NCS智能分子膜密封覆盖好氧堆肥工艺，在发酵过程中膜下形成一个密闭的发酵环境，通过底部的曝气管道进行好氧曝气，使得整个膜内粪污进行好氧发酵，通过持续一段时间的高温，使得粪污充分腐熟。通过膜材的功能性，臭气等大颗粒分子被隔绝，无法透过膜材，保证发酵过程隔绝臭气，保证环保要求；同时外界的液态水（雨水、雪水）无法进入膜内，与传统好氧堆肥工艺对比情况见表5.2-3。

表5.2-3本项目NCS智能分子膜密封覆盖好氧堆肥与传统工艺对比一览表

	对比参数
	NCS智能分子膜好氧堆肥
	仓筒式好氧堆肥
	翻抛堆肥

	原辅料
	畜禽粪污、农业废弃物、厨余垃圾、市政污泥等

	上料
	铲车将物料送入发酵槽或堆成条垛
	铲车送入上料器，由上料器送往发酵罐
	铲车将物料送入发酵槽或堆成条垛

	发酵
	供氧方式
	静态、间歇性供氧
	动态持续供氧
	动态、间断性供氧

	
	实时监测
	现场监测、远程监测及操控
	现场监测及操控
	无

	
	翻堆频率
	不翻堆
	液压翻拌装置持续搅拌
	每1-2天翻抛一次

	
	发酵周期
	发酵20天～25天
	发酵7天～10天，陈化30天
	发酵40天以上，陈化30天

	
	耗能
	日均总用电量约50度
	日均总用电量约600度～800度
	日均总油耗约60L

	
	自动化程度
	全过程自动调控
	全过程自动控制
	无

	出料
	铲车出料
	单侧导出装置出料，铲车运走
	铲车出料

	人工投入
	仅进料、出料期间需要1-2人，其余时间不需专人值守
	每天进出料铲车使用率高，需专职铲车司机。
	翻堆频率高，需专职司机

	运行成本元/吨（不计辅料）
	10～40
	300～350
	80～120

	环境友好程度
	无臭味，环境友好性程度高
	无明显臭味，环境友好性程度高
	臭味严重，工作条件恶劣，周围居民投诉严重。


由上表可知，在技术操作方面，NCS智能分子膜好氧堆肥技术无论在便捷性还是智能性方面都有显著优势；在经济和生态效益方面，NCS智能分子膜好氧堆肥技术真正达到了降低投入成本、提高经济收益、提升生态环境友好性的目的。

堆肥发酵期间，55℃以上的温度能维持5-15天左右。
在堆肥持续的高温发酵阶段，持续高温可有效杀死粪污中的病原体和杂草种子，实现彻底无害化。产出的腐熟肥即可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6相关要求。

（4）粪污还田可行性分析

堆肥场进行好氧堆肥，处理后蛔虫卵死亡率≥95%，粪大肠菌群数≤105个/kg，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001中表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准后作为肥料用于农田施肥。

本项目粪便和废垫料用于农田施肥，为了保证工程所产生的粪肥能100%综合利用，本项目粪肥全部用于鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司杭锦旗种养殖分公司的2000亩牧草地使用（后附土地租赁合同），种植作物全部为玉米。该农田位于项目区域东约20km处，定期用专业运输车辆运输至该区域作为肥料。

A堆粪场面积计算
根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》农牧办〔2022〕19号的规定：“固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。”本项目最大肉羊存栏量为10000只/a，肉羊粪便产污系数为0.0013m3/d（固体和液体粪污同时处理），本项目冬季产生的粪便全部堆存在堆肥场内。等第二年春耕时开始使用，暂存的最大周期为180天。因此根据公式计算本项目：0.0013m3/d×10000只*180天=2340m3。
本项目产生的废垫料约3500t/a，根据相关资料，废垫料（沙土）每立方米约1.5吨，因此，本项目180天产生的废垫料约1750t（1166.67m3）。
本项目最大暂存周期储存的固体废物共3506.67m3。
本项目堆肥场面积为1400m2，堆存区堆高控制在3m，最大可以堆存4200m3养殖过程固体废物；因此项目区堆肥场容积可以满足本项目冬季固体废物的储存需求。
B消纳土地面积计算

项目所需消纳土地量根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法进行计算。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第十八条规定：“将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等当作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防治污染环境和传播疾病。”本项目产生的畜禽粪尿经发酵降解无害化处理后施于农田并不超过土地养分需求，属于粪肥还田，而不是向环境排污。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》提出了原则性规定：畜禽养殖场的建设应坚持“农牧结合、种养平衡”的原则，根据本项目区域土地（包括其他土地经营者签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。对于无响应消纳土地的养殖场，必须配套建立具有相应处理能力的粪便污水处理设施或处理（处置）机制。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号），1个猪当量的氮排泄量为11kg，磷排放量为1.65kg，产生的固体粪便以堆肥、厌氧反应池贮存或厌氧发酵后农田利用为主的肉羊固体粪便中氮（磷）素占100%。本项目养殖规模为年存栏肉羊10000只，相当于约4000头猪当量（100头猪相当于250只羊）。

①粪肥养分供给量

粪肥养分供给量=Σ（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量）×养分留存率

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号），综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量氮养分供给量为7.0kg（氮的留存率约为62%），磷养分供给量为1.2kg（磷的留存率约为72%），则本项目粪肥氮养分供给量为17.36t，粪肥磷养分供给量为3.46t。

②单位土地粪肥养分需求量

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号），单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；由本指南中的表1可知每100kg产量需要吸收氮量为2.3kg，吸收磷量为0.3kg，玉米平均每亩产量按照1000kg/亩计算。本项目的单位土地养分氮需求量为23kg/亩，磷需求量为3kg/亩。

施肥供给养分占比：土壤养分水平为Ⅱ类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》表2中相关内容，施肥供给占比取45%；

粪肥占施肥比例：100%（配套消纳地将粪肥作为底肥和基肥使用，不再使用其他肥料）。

粪肥当季利用率：氮素25%、磷30%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%-30%，磷当季利用率推荐值为30%-35%，本项目分别取25%和30%）。

综上，单位土地全年粪肥养分氮素需求量为23kg/亩，全年粪肥养分磷需求量为3kg/亩。

③规模养殖场配套土地面积测算

规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

本项目粪肥氮养分供给量为17.36t，粪肥磷养分供给量为3.46t。

根据两个量分别计算

氮肥供给量：17360kg/23kg=754.78亩；
磷肥供给量：3460kg/3kg=1153.33亩。
因此，根据两次计算的量取最大值，本项目粪肥消纳配套土地面积为1153.33亩，鄂尔多斯市蒙发农牧业有限公司杭锦旗种养殖分公司的2000亩牧草地可以满足本项目粪肥消纳。

C粪肥输送

为避免农户自行运输过程中跑冒滴漏造成的污染，本项目使用专用的粪污运输车辆将项目区堆肥场内的粪肥拉运至周边农户农田附近；在施肥季节对农田进行施肥，按照村民自身需求可以加水稀释或不加水直接泼洒。
5.2.6.2病死羊

（1）处理措施
项目养殖场病死羊约1.35t/a，对病死羊尸体采取喷雾消毒措施后，于场区冷冻库（建筑面积50m2）暂存，并及时委托有资质的第三方单位进行无害化处理。

（2）措施可行性
根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）和《农业农村部财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（农牧发〔2020〕6号）的相关要求，本项目养殖过程产生的病死羊采取以上措施是可行的。
5.2.6.3危险废物

本项目危险废物包括医疗废物。
（1）处置措施
本项目医疗废物主要为肉羊治疗时产生的废针头、输液管、废弃手术器械、消毒棉纱、过期药品等，产生量约为1.5t/a，收集后在危废库暂存，定期按照《危险废物转移管理办法》的要求进行转移并最终交由具有资质的单位进行处理。

（2）可行性分析
项目危废库建筑面积50m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，具体如下：

①危废库按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志；
②危废库内地面有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；
③危废库内地面具体防渗方案如下：基底层压实（压实度不小于93%）+HDPE防渗膜（厚2.0mm）+抗渗混凝土层（混凝土防渗等级不小于P8）+防腐防渗环氧树脂涂层。建设单位具体施工可根据实际情况进行调整，但须确保防渗系数达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
④危废库设置导排设施；
⑤废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；
⑥对危废库进行封闭处理，使其防风、防雨、防晒。
综上分析，本项目医疗废物在落实危险废物相关管理、贮存、转移等各项要求的前提下，全部可妥善处置，防治措施可行。
5.2.6.4废包装材料
本项目精饲料、消毒剂和生物除臭剂等使用过程产生的废包装材料在草料库暂存，外售综合利用。 
上述废物均属于一般固体废物，场内暂存过程中严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，最终全部妥善处理，处置措施可行。

5.2.6.5生活垃圾

在办公生活区内设置分类垃圾箱对生活垃圾进行分类收集，并制定相应的管理措施：①建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集，每天至少定期运送垃圾一次；②垃圾实现袋装化，采用易降解的垃圾袋。收集后的生活垃圾直接运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。

5.2.7生态防护措施
结合本项目特点，运营期采取场区绿化的方式，改善区域内生态环境，预计人工绿化面积约7000m2，具体措施如下：
（1）场区应制定绿化规划，实施全面绿化。结合各种生产设施的特点，工程场区周围应积极实施绿化防护林带建设。种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。
（2）建筑物周边绿化：项目区周围以多种落叶树组成混交型自然式绿地，多种植草皮及地被植物，以免影响羊舍采光；在项目区四周及办公区四周种植灌木花草等，绿化面积约7000m2。
（3）道路两旁绿化：厂区内的主要干道和支道两边栽种当地的高大乔木等；场区道路两旁设1.0m~2.5m的绿化带，绿化带内种植灌木、花草，如冬青、草坪等。
（4）养殖场区四周应根据企业污染物排放特点多种植一些抗性及吸附性较强的植物，如刺槐等。绿化面积共7000m2（绿化带共长3500m，宽2m）。
（5）加强绿化管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。


第六章  环境影响经济损益分析

6.1环保投资估算
项目总投资3000万元，其中环保投资390万元，占总投资的7.7%。项目环保投资情况详见表6.1-1。

6.2环境损益分析

6.2.1噪声影响经济损失
有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声等级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。
6.2.2废气影响经济损失
项目运营期废气主要为养殖场恶臭气体。营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量。因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，羊舍养殖等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时清理、添加除臭剂等措施可最大限度地减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农作物吸收，对周围居民的影响可降至最低。
表6.1-1    本项目环保投资一览表（万元）
	分类
	项目
	环保措施
	投资

	
	无组织
	羊舍饲养
	添加生物菌剂配合饲料；羊舍采用挂粪板清粪工艺，粪便日产日清；保持羊舍干燥卫生；喷洒除臭剂，加强通风。
	25.0

	
	
	草料加工车间
	控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风。
	5

	废水
	生活污水化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
	5.0

	初期

雨水
	沿养殖区边界设置截排水沟，并设置330m3雨水收集池1座。
	10

	噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机及泵加装消声器等。
	5.0

	固体

废物
	粪污及废垫料（沙土）
	产生的粪便和运动场垫料暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	4

	
	病死羊
	经喷雾消毒处理后存入场区冷冻库（建筑面积48m2）暂存，及时委托有资质单位无害化处理。
	20.0

	
	医疗废物
	危废库1座，建筑面积50m2；暂存后定期交有资质单位处理。
	15.0

	
	废包装材料
	收集后草料库暂存，外售综合利用
	/

	
	生活垃圾
	集中收集后，定期由环卫部门统一处理。
	1.0

	绿化
	绿化面积7000m2。
	20.0

	防渗
	重点防渗区：危废库。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于10-10cm/s。建议采用基底层压实（压实度不小于93%）+HDPE防渗膜（厚2.0mm）+抗渗混凝土层（混凝土防渗等级不小于P8）+防腐防渗环氧树脂涂层。

一般防渗区：羊舍、化粪池、积粪池、堆肥场、雨水收集池等，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于10-7cm/s的防渗性能。建议地面采用抗渗混凝土防渗，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，强度等级不应低于C25/C30，其厚度不宜小于100mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和胀缝，接缝处等细部构造应做防渗止水处理。

简单防渗区：办公用房、生活用房、辅助生产用房、草料储棚、草料加工车间及场区道路等进行简单地面硬化（水泥硬化）。
	80.0

	合计
	190.0


6.2.3废水影响经济损失
营运期本项目产生的污水主要是职工生活污水，不产生养殖废水。职工生活污水经化粪池处理后拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排，因此对环境的影响非常有限。污水造成的经济损失主要为废水的处理费用。
6.2.4生态影响经济损失
本项目的建设将破坏现有草地生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失。但是项目建成后，新的生态系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。
6.3环境影响分析

本项目将粪污综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。采取先进的好氧堆肥技术，有效消除了臭味，防止了蚊蝇孳生。项目产生的粪便暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物质基础。

本项目环保总投资为390万元，占工程总投资的13%。通过各项污染防治措施的实施，可取得良好的环境效益。项目的环保投入减少了废水、废气、固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。
6.4社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目的废物得到资源化的利用，促进了循环经济和生态经济的良性发展；项目的污染治理，实现了清洁养殖，创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质农肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综合以上分析，项目具有较好的经济、环境和社会效益，它的建成将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。
6.5生态效益分析

本项目建设完成后，养殖场将建成以养殖业为主体，明显改善区域内农业生态环境，有利于农业可持续发展。羊粪生产有机农肥。长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利于生产无公害农产品，保障食品安全。
6.6小结

综上所述，本项目投产后，将带来较为显著的社会效益、环境效益，同时由于工程在设计中采取了严格治理措施，减少了污染物排放量；并注重对资源的回收利用，创造了经济效益，同时也创造了可观的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效和谐统一。
第七章  环境管理与监测计划
7.1环境管理

环境管理的基本任务是以保护环境为目标，以清洁生产为手段，以发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理得到提升，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

7.1.1施工期环境管理 
为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理机构设置及其职责作如下要求：

建设单位应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期间的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方有关施工管理条例和施工操作规范，结合项目特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对《施工环境管理条例》的执行情况；

③受理对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

施工单位设置1名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查《施工环境管理条例》实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。
7.1.2运营期环境管理
环境管理机构企业设立安环科，制定完善的环境管理制度；环境保护管理采取总经理负责制，并配备专职环保管理人员2人~3人，负责全场的环保工作。

环境管理的职责及工作内容

①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其有关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

②掌握本项目各污染源治理措施、工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案及废气、废水、固废控制系统管理台账；

③制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核；

④推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训；搞好环境保护的宣传工作，提高全场工作人员的环境保护意识；

⑤监督项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

⑥组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质。

排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“一、畜牧业03；1.牲畜饲养031，家禽饲养032；无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区”，属于简化管理。建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》《排污许可管理办法（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关管理要求，在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

7.2环境监测

根据工程特点，污染源、污染物排放情况及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），提出如下监测要求：

建设方应定期对产生的废气及场界噪声进行监测。

定期向当地生态环境主管部门上报监测结果。
监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇到特殊情况应随时监测。
按照《污染源监测技术规范》设置采样点。废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，监测完后及时用管帽、盖板等封闭。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。
经确定的采样点是法定排污监测点，如因其它原因变更时，及时报请再行确定。项目产生的废气、废水、噪声可依托自有人员、场所、设备开展自行检测或委托其它监测机构代其开展监测。
本项目环境监测计划见表7.2-1。

表7.2-1    环境监测计划一览表

	类别
	监测位置
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	污染源监测

	废气
	场界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）二级标准和无组织监控浓度限值

	
	
	H2S、NH3
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准

	
	
	臭气浓度
	1次/半年
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准

	噪声
	场界
	等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准

	环境质量监测

	地下水
	项目区下游（堆肥场西北20m，危废库东北约20m处）
	pH、氨氮、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、阴离子表面活性剂
	正常工况下，2次/年；发生事故后，应加密监测，每周监测1次，直到污染消除。
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准


7.3排污口规范化设置
根据国家标准《环境保护图形标志排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合有关要求。

（1）在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。

（2）如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。
（3）将有关排污口的情况如下：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

（4）按照排污口规范管理及排污口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

（5）排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。

（6）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。环境保护图形标志在场区的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志。图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-2020、GB15562.2-1995修改单执行。
环境保护图形符号见表7.3-1。
表7.3-1    企业排污口设置情况一览表
	类别
	项目
	位置
	标志

	
	危废库
	室外（粘贴于门上或悬 挂）
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	粘贴于危险废物储存容器
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7.4污染物排放清单
项目建成后全场污染物排放清单见表7.4-1。
   表7.4-1    全场污染物排放清单一览表
	类别
	排放源
	污染物
	防治措施
	排放量

t/a
	排放浓度

mg/m3
	排放速率

kg/h
	标准限值
	排污时段h/a
	排污口
	执行标准

	废气
	羊舍
	NH3
	添加生物菌剂配合饲料；羊舍采用刮粪板清粪工艺，粪便日产日清；保持羊舍干燥；喷洒除臭剂；加强通风
	0.506
	/
	0.173
	浓度≤1.5mg/m3
	8760
	场界
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准值

	
	
	H2S
	
	0.012
	/
	0.0048
	浓度≤0.06mg/m3
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	/
	/
	＜20（无量纲）
	浓度≤70（无量纲）
	
	
	

	
	堆肥场
	NH3
	采用NCS智能分子膜密封覆盖堆肥发酵工艺；投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，喷洒除臭剂，加强绿化措施。
	0.022
	/
	0.19
	浓度≤1.5mg/m3
	8760
	场界
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准值

	
	
	H2S
	
	0.00022
	/
	0.0019
	浓度≤0.06mg/m3
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	/
	/
	＜20（无量纲）
	浓度≤70（无量纲）
	
	
	

	
	草料加工车间
	颗粒物
	控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风
	0.032
	/
	0.011
	浓度≤1.0
	2920
	场界
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	废水
	生活污水
	废水量
	化粪池收集，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理
	525.6
	/
	/
	/
	间歇
	/
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	
	
	COD
	
	0.061
	350
	/
	500
	
	
	

	
	
	BOD5
	
	0.032
	180
	/
	300
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	0.005
	30
	/
	/
	
	
	

	
	
	SS
	
	0.026
	150
	/
	400
	
	
	

	
	初期雨水
	沿养殖区边界设置截排水沟，并设置330m3雨水收集池1座，收集后场区绿化
	324
	/
	/
	/
	/
	/
	综合利用不外排

	噪声
	场内各类生产机械及生产设备
	等效连续 A

声级
	选择低噪声设备；车间隔声；设备基础减振
	/
	/
	/
	昼＜55dB（A）
夜＜45dB（A）
	5840
	场界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）

	固废
	产生源
	固废名称
	防治措施
	产生量
	形态
	属性
	类别
	危废代码
	去向

	
	饲料加工及消毒除臭
	废包装物
	收集后，草料库暂存
	4.5t/a
	固态
	一般固废
	/
	/
	外售综合利用

	
	羊舍及运动场
	羊粪
	经清粪铲车推入清粪沟后，暂存在项目区堆肥场内；粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	1496.5t/a
	固态
	一般固废
	/
	/
	全部综合利用，不外排。

	
	
	废垫料（沙土）
	项目运动场产生的废垫料，暂存在项目区堆肥场内；粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	3500t/a
	固态
	一般固废
	/
	/
	全部综合利用，不外排。

	
	
	病死羊
	经消毒处理后，暂存于场区冷库，及时委托有资质单位处理。
	3.15t/a
	固态
	一般固废
	/
	/
	送第三方资质单位无害化处理。

	
	产生源
	固废名称
	防治措施
	产生量
	形态
	属性
	类别
	危废代码
	去向

	
	防疫
	医疗废物
	危废库暂存，定期交具有相应资质的危废处理单位处理。
	1.5t/a
	固态
	危险废物
	/
	/
	资质单位妥善处理，不外排。

	
	员工
	生活垃圾
	集中收集后交环卫部门处理。
	5.49t/a
	固态
	生活垃圾
	/
	/
	交由环卫部门妥善处理。


7.5环境保护“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。

项目运营期“三同时”环保设施验收清单列入表7.5-1。

表7.5-1    项目环保设施“三同时”验收内容一览表

	项目
	污染源
	治理措施
	验收指标
	验收标准

	
	羊舍恶臭
	添加生物菌剂配合饲料；羊舍采用刮粪板清粪工艺，粪污日产日清；保持羊舍干燥卫生；喷洒除臭剂；加强通风。
	NH3：场界标准值≤1.5mg/m3；

H2S：场界标准值≤0.06mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值

	
	
	
	臭气浓度：场界标准值≤70
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7的标准

	
	堆肥场恶臭
	采用NCS智能分子膜密封覆盖堆肥发酵工艺；投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，喷洒除臭剂，加强绿化措施。
	NH3：场界标准值≤1.5mg/m3；

H2S：场界标准值≤0.06mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值

	
	
	
	臭气浓度：场界标准值≤70
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7的标准

	
	饲料加工车间（饲料混合搅拌）
	控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风。
	厂界标准值≤1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准

	废水
	生活污水
	化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准

	
	初期雨水
	沿养殖区边界设置截排水沟，并设置330m3雨水收集池1座，收集后用于场区绿化。
	综合利用，不排放

	噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机及泵加装消声器等。
	厂界：昼间≤55dB（A）；

    夜间≤45dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	固废
	粪污
	日产日清，刮粪板清粪工艺。粪便由清粪铲车推入清粪沟后，经沟底皮带机直接送入运粪车内，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	综合利用，不外排

	
	废垫料
	项目运动场产生的废垫料，暂存在项目区堆肥场内；粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
	

	
	废包装材料
	收集在草料库暂存，外售综合利用。
	综合利用，不外排

	
	病死羊
	经喷雾消毒处理后，场区冷冻库（建筑面积50m2）暂存；及时委托有资质单位处理，不外排。
	委托第三方无害化处理

	
	医疗废物
	设置危废库1座，建筑面积50m2；危废库暂存后交有资质单位处理。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门定时清理。

	绿化
	场界四周合理绿化，绿化面积7000m2。

	地下水
	布置地下水监测井1口。

	防渗
	重点防渗区：危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于10-10cm/s。建议采用基底层压实（压实度不小于93%）+HDPE防渗膜（厚2.0mm）+抗渗混凝土层（混凝土防渗等级不小于P8）+防腐防渗环氧树脂涂层。

	
	一般防渗区：堆肥场、羊舍、冷冻库、药房、积粪池、化粪池、雨水收集池及辅助生产用房，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于10-7cm/s的防渗性能。建议地面采用抗渗混凝土防渗，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，强度等级不应低于C25/C30，其厚度不宜小于100mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和胀缝，接缝处等细部构造应做防渗止水处理。

	
	简单防渗区：本项目其他区域及道路等进行简单地面硬化（水泥硬化）。


第八章  环境影响评价结论

8.1建设项目概况

鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司肉羊养殖扩建项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，总占地面积10.09hm2（约合165.16亩），原有养殖场占地面积0.664hm2（约合9.96亩）。

项目建成后，年育肥羊最大存栏量10000只，肉羊最大出栏量9000只（包括300只淘汰母羊），采用人工授精方式繁育，育肥周期12个月。

项目总投资3000万元，其中环保投资390万元，占投资总额的7.7%。
8.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。

其他污染物补充监测结果显示，监测点TSP24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S 1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其它污染物空气质量浓度参考限值要求。

（2）地下水质量现状
由地下水水质监测结果可知，各监测点所有监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量现状

项目场界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（4）土壤环境质量现状

各土壤监测点监测结果显示各监测项目均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值。
（5）生态环境
本项目位于杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查一社，生态亚区属于Ⅲ鄂尔多斯高原生态亚区，生态功能区属于Ⅲ7鄂尔多斯中部平原林牧业生态功能区。

评价区域内土地类型主要为天然牧草地，项目占地范围内主要土地类型为天然牧草地，其次为设施农用地。评价区主要植被类型为沙蒿群落含锦鸡儿，占地范围主要植被类型为沙蒿群落含锦鸡儿。根据现场调查及资料记载，评价区内没有常年留居此地的珍稀濒危动物，无珍稀濒危动物栖息地与繁殖地分布。
8.3污染物排放情况

（1）污染物排放情况
大气污染物：NH3：0.528t/a、H2S：0.00502t/a、颗粒物：0.013t/a。
水污染物：COD：0t/a、氨氮：0t/a；

（2）总量控制指标

本项目不涉及大气污染物和水污染物总量控制指标。
8.4主要环境影响

（1）大气环境影响

根据AERSCREEN估算模式估算结果见表4.2-4和表4.2-5，NH3最大落地浓度为8.39μg/m3，占标率4.19%；H2S最大落地浓度为0.08μg/m3，占标率0.80%；颗粒物最大落地浓度为1.77μg/m3，占标率0.2%。因此可判定NH3、H2S场界排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，颗粒物场界排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和周界外浓度最高点限值。本项目的建设对环境空气的影响可接受，对大气环境的影响可接受。
（2）地表水环境影响

本项目采用刮粪板清粪工艺，定期清理。羊舍不需要冲洗，无冲洗废水产生。生活污水经化粪池收集后送杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。项目所有废水均得到妥善处置或综合利用，对地表水环境基本无影响。
（3）地下水环境影响

在落实好防渗、防污措施后，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目的建设不会产生其他环境地质问题，措施可行，对地下水环境质量影响较小。
（4）声环境影响

项目噪声主要包括羊舍羊叫声、通风机噪声、草料加工车间设备噪声以及场内各类运输车辆噪声，噪声声级为60dB（A）~90dB（A）。经预测，项目投入运行后，对场界噪声的贡献值在29.5～39.6dB（A）之间，场界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，且声环境评价范围内无声环境敏感目标分布，不会产生噪声污染，因此项目对声环境的影响可接受。
（5）固废的影响

项目固体废物主要为养殖场产生的羊粪便、病死羊、医疗废物、废包装材料和生活垃圾等。

羊的粪便全部还田综合利用；病死羊经消毒后于场区冷冻库暂存，定期交资质单位无害化处理；医疗废物危废库暂存，定期交资质单位处理；精饲料、消毒剂和除臭剂的废包装材料收集后草料库暂存，外售综合利用；生活垃圾运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。项目所有固体废物均能得到妥善处置或综合利用，对周围环境基本不会造成二次污染，环境影响可接受。

土壤环境影响

根据对场址土壤的监测，各监测点均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值，项目投产后严格落实分区防渗措施，从源头和过程控制和减少项目建设及运营对土壤可能造成的影响程度和风险，从土壤环境影响的角度分析，项目建设可行。
8.5环境保护措施

（1）大气污染防治措施

恶臭气体

本项目羊舍养殖过程通过采取优化日粮营养、粪污日产日清、保持舍内干燥卫生（采用刮粪板清粪工艺，不进行舍内冲洗）、合理安排通风换气以及喷洒生物除臭剂等措施，并于场内及厂界进行合理绿化措施，羊舍养殖区内产生的恶臭气体能够得到显著削减，NH3去除率约80%，H2S去除率约65%。堆肥场采用NCS智能分子膜密封覆盖好氧堆肥工艺，同时投加减少氨释放和保氮的复合菌剂，外围喷洒除臭剂，加强绿化等措施后，臭气治理效果十分显著，NH3和H2S去除效率≥95%。
经采取以上措施后，场界H2S、NH3浓度均满足《恶臭污染物排放标准》表1中的二级标准；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

颗粒物
饲料混合搅拌均采用TMR饲料搅拌车进行，同时控制饲料含水率、车间密闭、规范工人作业、加强通风等措施，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点限值要求。
（2）水污染防治措施

羊的尿液部分自然蒸发，其余全部渗入羊粪中，以固体粪污形式暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用；项目生活污水水质较为简单，且年产生量较少，经化粪池收集后，定期由污水罐车拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，项目废水处理措施可行。
（3）噪声污染防治措施

项目噪声主要包括羊舍羊叫声、通风机噪声、草料加工车间设备噪声以及场内各类运输车辆噪声，噪声声级为60dB（A）~90dB（A）。项目通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机及泵加装消声器等措施，经距离衰减后，场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，噪声防治措施可行。
（4）固废污染防治措施

粪污：本项目粪污日产日清，由刮粪板将其推入粪沟内，再经粪沟底部运输皮带送入运粪车内，暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。
病死羊：项目养殖场对病死羊经采取喷雾消毒措施后，于场区冷冻库（建筑面积50m2）暂存，及时委托有资质的第三方单位进行无害化处理。
医疗废物：项目医疗废物主要为肉羊治疗时产生的废针头、输液管、废弃手术器械、消毒棉纱等，收集后在危废库暂存，定期按照《危险废物转移管理办法》的要求进行转移并最终交由具有资质的单位进行处理。

生活垃圾：收集后直接运送至环卫部门指定的垃圾转运点或垃圾填埋场进行处理。

（5）地下水及土壤污染防治措施
地下水与土壤污染防治措施均按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则实施。场区防渗按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等规范的要求，根据工程各生产功能单元可能产生的污染，实施分区防渗。
8.6环境影响经济损益分析

本项目投产后，将带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于工程在设计中采取了严格治理措施，减少了污染物排放量；并注重对废物的资源化利用，创造了经济效益，同时也创造了可观的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效和谐统一。
8.7环境管理与监测计划

建设单位需根据工程排污特征，建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，制定各环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，并制定污染源监测计划和环境质量监测计划。
8.8公众意见采纳情况

鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，于2024年5月31日在环境影响评价信息公示平台进行了第一次网络公示，项目征求意见稿形成后于2024年6月26日在环境影响评价信息公示平台进行了第二次网络公示（有效期10个工作日），同期在项目所在地附近阿拉腾图布希嘎查进行了张贴公示，并于2024年6月27日和6月28日在北方新报进行了两次报纸公示，较深入地征求了区域公众的意见；在公示期间未收到有关公众对本项目提出任何的意见及建议。
8.9建设项目环境影响可行性结论
鄂尔多斯市蒙发农牧业开发有限公司肉羊养殖项目符合有关环境保护法律法规、国家产业政策要求，符合相关生态环境规划；项目选址合理，满足“三线一单”要求；采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物稳定达标排放，满足总量控制指标要求；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；各类废水及固体废物全部妥善处置；环境风险处于可防控水平；采取分区防渗措施后，不会对区域土壤产生明显影响。根据建设单位反馈的公众参与调查结果，无公众反对项目的建设。因此，从环保角度分析工程建设的环境影响是可行的。

附表
附表1    建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5km~50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（PM10）
其他污染物（H2S、NH3）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状

评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	三类区□

	
	评价基准年
	（2021）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其它□

	
	预测范围
	边长=50km□
	边长5km~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（  /  ）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献质量浓度
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献质量浓度
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献质量浓度
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 □
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤—20% □
	k＞—20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、H2S、NH3、臭气浓度）
	有组织废气监测□
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	NH3：0.528t/a、H2S：0.00502t/a、颗粒物：0.013t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。


附表2     声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级（  ）        二级（  ）        三级（  ）

	
	评价范围
	200m（  ）              大于200m（  ）              小于200m（  ）

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级（  最大A声级（  计权等效连续感觉噪声级（ 

	评价标准
	评价标准
	国家标准（  ）         地方标准（  ）         国外标准（  ）

	现状评价
	环境功能区
	0类区（）
	1类区（）
	2类区（）
	3类区（）
	4a类区（）
	4b类区（）

	
	评价年度
	初期（）
	近期（）
	中期（）
	远期（）

	
	现状调查方法
	现场实测法（）     现场实测加模型计算法（）     收集资料法（）

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源

调查
	噪声源调查方法
	现场实测（  ）       已有资料（  ）       研究成果（  ）

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型（  ）              其他           

	
	预测范围
	200m（  ）            大于200m（  ）              小于200m（  ）

	
	预测因子
	等效连续A声级（  最大A声级（  计权等效连续感觉噪声级（ 

	
	厂界噪声贡献值
	达标（  ）         不达标（  ）

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标（  ）        不达标（  ）

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测（） 固定位置监测（） 自动监测（） 手动监测（） 无监测（）         

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测（本次工程周围200m评价范围内无声环境保护目标）

	评价结论
	环境影响
	可行（  ）        不可行（  ）

	注：“（”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


附表3    土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况

	影响识别
	影响类型
	污染影响型 eq \o\ac(□,√)；生态影响型□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地 eq \o\ac(□)；农用地☑；未利用地□

	
	占地规模
	（10.09）hm2

	
	敏感目标信息
	敏感目标（无）、方位（
/   ）、距离（  / ）

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ /  ）

	
	全部污染物
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

	
	特征因子
	/

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类 eq \o\ac(□)；Ⅲ类□；Ⅳ类☑

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感 eq \o\ac(□)

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级 eq \o\ac(□,√)

	现状调查内容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）☑

	
	理化特性
	见表3.2-11

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0.2m

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	/

	
	现状监测因子
	

	现状评价
	评价因子
	/

	
	评价标准
	GB 15618☑；GB 36600 eq \o\ac(□)；表D.1□；表 D.2□；其他（）

	
	现状评价结论
	本次土壤监测共布设3个监测点，共计3个土样，监测结果显示各监测点土壤环境现状质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值。

	影响预测
	预测因子
	/

	
	预测方法
	附录 E eq \o\ac(□)；附录 F□；其他（定性描述
）

	
	预测分析内容
	影响范围（场界外50m内）

影响程度（项目最终建设对周边土壤环境影响不大）

	
	预测结论
	达标结论：a） eq \o\ac(□,√)；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障 eq \o\ac(□,√)；源头控制☑；过程防控☑；其他（   ）

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	3
	pH、铜、铅、六价铬、镍、镉、汞、砷
	1次/年

	
	信息公开指标
	/

	评价结论
	项目区土壤环境质量各监测点均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值；项目运营期对废水及固体废物均采取了相应的处理处置措施，对评价范围内土壤环境影响较小，从土壤环境影响的角度考虑，本项目的土壤环境影响是可接受的。


附表4    生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种（）；国家公园（）；自然保护区（）；自然公园（）；世界自然遗产（）；生态保护红线（）；重要生境（）；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域（）；其他（）

	
	影响方式
	工程占用（）；施工活动干扰（）；改变环境条件（）；其他（）

	
	评价因子
	物种（分布范围、种群数量）

生境（连通性）

生物群落（物种组成、群落结构）

生态系统（生态系统功能）

生物多样性（）

生态敏感区（）

自然景观（完整性）

自然遗迹（）

其他（（）

	评价等级
	一级（）      二级（）      三级（）      生态影响简单分析（）

	评价范围
	陆域面积：（0.1009）km2；水域面积（）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集（） ；遥感调查（）；调查样方（） 、样线（） ；调查点位、断面（） ；专家和公众咨询法（） ；其他（） 

	
	调查时间
	春季（） ；夏季（） ；秋季（） ；冬季（）

丰水期（） ；枯水期（） 平水期（）  

	
	所在区域的生态问题
	水土流失（） ；沙漠化（） ；石漠化（） ；盐渍化（） ；生物入侵（） ；污染危害（） ；其他（） 

	
	评价内容
	植被/植物群落（） ；土地利用（） ；生态系统（） ；生物多样性（） ；重要物种（）；生态敏感区（） ；其他（土壤侵蚀强度） 

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性（） ；定性和定量（）

	
	评价内容
	植被/植物群落（） ；土地利用（） ；生态系统（） ；生物多样性（） ；重要物种（）；生态敏感区（） ；生物入侵风险；其他（土壤侵蚀强度）

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让（）；减缓（）；生态修复（）；生态补偿（）；科研（）；其他

	
	生态监测计划
	全生命周期（）；长期跟踪（）；常规（；无（）

	
	环境管理
	环境监理（）；环境影响后评价（）；其他（）

	评价结论
	生态影响
	可行（）；不可行（）

	注：“（”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


附表5   地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 √；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□ 涉水的风景名胜区 □；其他□；

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放√；其他□
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □

非持久性污染物 ☑；pH 值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B √
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据□；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发量 □；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	水文情势调查

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（ / ）
	监测断面或点位个数（ / ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2

	
	评价因子
	（ / ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 □；不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 □；不达标 □

水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 □

不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2

	
	预测因子
	（ / ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口除混合区外满足水环境管理要求 □

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □

水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要水污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	/
	/
	/

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/

（mg/L）

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他期（  ）m3/s

生态水位：一般水期（  ）m；鱼类繁殖期（  ）m；其他期（  ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动□；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	/
	/

	
	
	监测因子
	/
	/

	
	污染物排放清单
	/

	评价结论
	可以接受 √；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可选√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


依据相关规定确定环境影响评价文件类型





1研究相关技术文件和其他有关文件


2进行初步工程分析


3开展初步的环境状况调查





1环境影响识别和评价因子筛选


2明确评价重点和环境保护目标


3确定工作等级、评价范围和评价标准








制定工作方案





环境现状调查


监测与评价





建设项目工程分析





1各环境要素环境影响预测与评价


2各专题环境影响分析与评价





1提出环境保护措施，进行技术经济论证


2给出污染物排放清单


3给出建设项目环境影响评价结论





编制环境影响报告书





第三阶段





第二阶段





第一阶段





项目所在地





本项目位置





项目区





4





居民7





居民3





居民11





居民5





图例


项目区


环境空气评价范围


生态评价范围


土壤评价范围


噪声评价范围





2#牧户





3#，牧户





10#牧户





W2地下水监测井





W6地下水监测井





W1地下水监测井





W5地下水监测井





W3地下水监测井





1#牧户





W4地下水监测井





图例


项目区


地下水评价范围


敏感目标





地下水流向





项目区





原个人养殖场





更衣室





危废库














堆肥场





办公区





冻精库





冷冻库











草料库





草料库及加工车间





10#种母羊舍





12#羔羊舍





13#育肥羊舍羊舍





7#育肥羊舍羊舍





16#育肥羊舍羊舍





6#育肥羊舍羊舍





5#育肥羊舍羊舍





4#育肥羊舍羊舍





3#羔羊舍





2#羔羊舍








1#种公羊舍





9#育肥羊舍羊舍





17#育肥羊舍羊舍





8#育肥羊舍羊舍





14#育肥羊舍羊舍





15#育肥羊舍羊舍





18#隔离羊舍





11#分娩羊舍





3861.3





羊饮用水





消毒用水





生活用水





绿化用水





肉羊育肥





尿液





化粪池





36500





365





657





4158





10804





365





525.6





525.6





4158





131.4





24428.5





饲料拌和





1500





粪便





暂存在项目区堆肥场内，粪便和废垫料送入堆肥场与羊粪一并堆肥发酵后还田，实现综合利用。





1500





36500





9009.7





1496.5





新鲜水


43180





杭锦旗锡尼镇污水处理厂





粗料、酒糟





育肥精料





N1-1





S1-1





G1-1、N1-3





TMR搅拌车混合





投料饲喂





图例：


G废气N噪声S固废














羊舍及运动场（饲养育肥、免疫、检疫、防疫、消毒、卫生管理）





羊舍





TMR饲料、饮水





堆肥发酵后全部还田综合利用





医疗废物S2-4


外委资质单位处理





病死羊S2-3


无害化处理





羊粪S2-1








羊舍臭气


G2-1无组织





羊叫声及机械噪声N2





除臭剂、消毒剂废包装S2-5收集后外售综合利用


外委资质单位处理





图例：G废气S固废N噪声S固废





图2.2-2    羊饲养育肥过程工艺流程及产排污节点图





项目区位置





图3.1-7    杭锦旗水文地质图





本项目位置





图3.1-9    洛河组水文地质略图





图3.1-10    环河组水文地质略图





图3.1-11    罗汉洞组水文地质略图





W2





W4





W6





W3





地下水流向





4





居民3





W5





T1





W1





居民5





居民11





居民7





图例


项目区


环境空气评价范围


生态评价范围


声环境评价范围


地下水评价范围





N1





图例


大气监测点


噪声监测点


土壤监测点


地下水水监测点





S1





S2





S3





N3





N2





N4





图3.2-1    本项目环境质量现状监测布点图（1:200）





图3.2-2    鄂尔多斯市域生态功能区划图





本项目位置





地下水监测井





图例


简单防渗


一般防渗


重点防渗





项目区四周及办公区四周选择草本植物进行绿化，绿化面积7000m2。









