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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	杭锦旗多丰长绿种植专业合作社酱腌菜加工厂污水处理项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	秦文革
	联系方式
	13150860899

	建设地点
	鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇中图村

	地理坐标
	 109 度 1 分 40.659 秒， 39 度 40 分 52.624 秒

	国民经济
行业类别
	D4690其他水的处理、利用与分配
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业-96其他水的处理、利用 与分配 469－全部

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	20
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	□否
是：本项目酱腌菜加工厂已于2012年3月建设完成并运营，本次新增废水储罐于2014年10月建设完成。        
	用地面积（m2）
	4196

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。
本项目位于锡尼镇中图村，所在地为优先保护单元。经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态环境脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目的建设符合生态保护红线的要求。
综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线
根据2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标”。故项目所在区域为达标区域。
本项目酱腌菜加工厂已于2012年建成并运行，本次主要埋设废水储罐设施1套，酱腌菜加工厂运营过程中会产生一定量的废气、废水、噪声、固废等污染，采取相应措施后均可达标排放，不会明显降低区域环境质量现状，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目不属于高污染、高能耗产业类型，项目资源利用包括水、电、土地和原料，项目用水量、用电量和土地使用量相对较小，即项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇中图村，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为优先保护单元，环境管控单元名称为杭锦旗—水土保持生态功能重要区域，管控单元编码为ZH15062510002。
本项目与该单元的管控要求的符合性见下表：
表1-1  项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析
	内容
	管控要求
	符合性分析
	相符性

	空间布局约束
	1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少因人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计问题，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草等成果。
	本项目不涉及农业生产、矿产资源开发等。
	符合

	
	2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求，按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。
	本项目不涉及生态红线。
	符合


2.选址合理性分析
本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇中图村，总占地面积4196m2，土地权属为杭锦旗锡尼镇中图村农民集体土地。所在区域未占用农田、林地、自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等。
本项目厂址500m范围内有7户村民住宅，最近的位于项目北侧20m处。本项目为新建腌酸菜废水污水处理项目，属于农副食品加工配套设施项目。通过采取报告表中提出的各项环保措施后，本项目的建设对环境影响较小。
综上，本项目选址合理。
3.产业政策符合性分析
本项目为新建腌酸菜废水污水处理项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中限制类、淘汰类、鼓励类项目，为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
随着近两年国内蔬菜消费结构的变化，酱腌菜产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，杭锦旗锡尼镇镇区周边属于杭锦旗蔬菜生产的优势区域，也给蔬菜加工企业带来了巨大的商机。
2012年3月，杭锦旗库科杭盖蔬菜有限责任公司成立，法人刘候爱，在锡尼镇中图村建成酱腌菜加工厂生产车间。项目建成后，通过合作社+基地+农牧户（低收入户）的利益联接方式，由农户种植蔬菜，合作社负责订单收购并加工销售。项目的建设可带动杭锦旗锡尼镇周边300户农牧户，450名农牧民发展蔬菜种植业，自身形成完整蔬菜生产加工产业链。包括：种植、加工、购销、预制菜及酱腌菜加工及保鲜菜加工体系，自由终端营销体系。有完整产业链才能抵御市场风险，形成行业龙头，带动农牧民发家致富，得到政府全面支持，使合作社快速成长，取得社会效益和经济效益双重收获。2017年4月，法人刘候爱成立杭锦旗多丰长绿种植专业合作社，负责酱腌菜加工厂的生产运营。
本项目酱腌菜加工厂已于2012年建成并运行，本次主要埋设废水储罐设施1套。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中“96其他水的处理、利用与分配－全部”，需编制环境影响评价报告表。因此，杭锦旗多丰长绿种植专业合作社委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司第一时间进行现场踏勘、必要的现状监测及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。
2.建设内容
项目名称：杭锦旗多丰长绿种植专业合作社酱腌菜加工厂污水处理项目
建设单位：杭锦旗多丰长绿种植专业合作社
建设性质：新建
[bookmark: _Hlk172558676][bookmark: _Hlk179453243]建设地点：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇中图村，项目中心地理坐标为：E109°1'40.659"，N39°40'52.624"。项目地理位置图见附图2。
建设内容及规模：本次主要埋设废水储罐设施1套，为3个30m3废水储罐。
占地面积：本项目占地面积4196m2。
项目投资：本次总投资为20万元，全部为环保投资。
本项目工程具体组成见表2-1。
表2-1 项目组成一览表
	类别
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体
工程
	生产车间
	酱腌菜加工厂已建生产车间1座，1F，局部地下，建筑面积3000m2，内部分隔为385m2原辅材料库、200m2漂烫车间、210m2洗菜车间、38m2生腌生产线进料、576m2发酵池（地下）、903m2二次发酵车间、50m2洗酸菜车间、271m2包装车间、191m2成品库、98m2冷库、15m2维修车间、25m2更衣室、38m2二次发酵桶库房。
	已建

	
	废水储罐设备
	厂房东侧地下设置废水储罐3个，容积均为30m3，占地面积50m2。
新鲜蔬菜漂烫清洗废水经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。
酸菜清洗废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
酸菜发酵废水经3#废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
	新建

	辅助工程
	办公区
	建筑面积15m2，位于车间东北侧，用于值班人员办公。
	已建

	公用
工程
	给水工程
	项目用水由自备井提供。
	/

	
	排水工程
	本项目生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理；
	已建

	
	
	新鲜蔬菜漂烫清洗废水仅含少量悬浮物，可用于农田灌溉；
清洗酸菜水定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排；
酸菜发酵废水收集后定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
	新建

	
	供电工程
	由当地电网供给。
	--

	
	供暖工程
	项目冬季采取电暖器供暖。
	--

	环保
工程
	废气
	酱腌菜加工厂已建设酱腌菜发酵池36个（4m×4m×4m），酱腌菜发酵池发酵期间全封闭，仅在开池期间取菜过程中会有一定量的异味散逸，采取封闭车间、地下发酵池塑料膜覆盖封闭、发酵桶加盖密闭等措施后，发酵异味对外环境的影响较小。
	已建

	
	
	废水储罐为加盖密闭结构地下储罐，清运时废水储罐开盖时间较短，且位于空旷地带，空气流动带动发酵异味迅速逸散，废水储罐发酵异味对外环境影响较小。
废水运输车辆中间不进行开盖或倒罐，运输过程中仅有极少量的异味散逸。
	新建

	
	废水
	项目设置地下废水储罐3个，容积均为30m3。
新鲜白菜漂烫清洗废水仅含少量悬浮物，且仅在6-8月份产生，经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。
设备清洗废水、地面清洗废水、清洗酸菜废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排。
酸菜发酵废水经3#废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
	新建

	
	
	生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
	已建

	
	固废
	生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。
白菜入场人工拣选产生的废菜渣由垃圾桶收集，交由环卫部门处理，日产日清，防止腐烂产生异味。
废包装材料分类收集后外售给废品回收单位。
	/

	
	噪声
	采用减振、消声、隔音等措施。
	/

	
	防渗
	一般防渗区：发酵池池底及四周采用铺设钢筋混凝土加防渗剂防渗措施，废水储罐区底部、化粪池池底及四周采用钢筋混凝土浇筑，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：车间地面、室外地面等，采用混凝土进行一般地面硬化。
	/


3.产品方案
建设项目产品及规模见表2-2。
表2-2  项目产品方案
	产品名称
	生产规模
	规格
	产品标准

	酱腌菜（酸菜）
	300t/a
	500g袋装
600g袋装
750g袋装
1kg袋装
20kg桶装
	《食品安全国家标准酱腌菜》 （GB2714-2015）

	生腌酱腌菜（酸菜）
	200t/a
	
	


4.原辅材料及动力消耗情况
本项目主要原、辅材料消耗量见表2-3。
表2-3 主要原辅材料及动力消耗情况表
	名称
	年耗量
	单位
	来源
	厂区储存形式

	长白菜
	500
	t
	本地收购
	入场后直接清洗等生产工序，无需储存

	精白菜
	300
	t
	本地收购
	

	食用盐
	10
	t
	外购
	原辅材料库

	塑料袋
	10
	万个
	外购
	原辅材料库

	塑料桶
	0.5
	万个
	外购
	原辅材料库

	纸箱
	1
	万个
	外购
	原辅材料库


本项目主要动力消耗见表2-4：
表2-4 主要动力消耗情况表
	类别
	名称
	年耗量（单位）
	来源
	备注

	动力消耗
	电
	10万KWh
	当地电网供给
	/

	
	新水
	1280m3/a
（含生产用水）
	由自备井提供
	/


5.主要生产设备
本项目主要生产设备情况见下表：
表2-5 项目主要设备一览表
	[bookmark: _Hlk137585380]序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	发酵池
	4m×4m×4m
	36
	个

	2
	二次发酵桶
	300L
	300
	个

	3
	提升机
	/
	1
	台

	4
	漂烫清洗机
	/
	1
	台

	5
	洗菜机
	/
	1
	台

	6
	切菜机
	/
	1
	台

	7
	包装机
	/
	1
	台

	8
	废水储罐
	30m3
	3
	个

	9
	水泵
	/
	3
	个


6.厂区总平面布置
本项目总占地面积4196m2，出入口位于场地东北部，建设酱腌菜加工生产车间一座，内部根据生产工序，布置原辅材料库、漂烫车间、洗菜车间、生腌生产线进料、发酵池、二次发酵车间、洗酸菜车间、包装车间、成品库、冷库、维修车间、二次发酵桶库房等。本项目总平面布置基本合理。厂区平面示意图见附图2。
7.劳动定员及生产制度
本项目运营期夏季收菜、洗菜为3个月，生产期间需雇用临时工20人，其余运营期共有6名长期工作人员，年工作天数为300天，每天工作8小时。
8.公用工程
（1）供水
本项目用水由自备井提供，用水包括生活用水和生产用水。具体用水量分析如下：
①生活用水
本项目运营期夏季收菜、洗菜为3个月，生产期间需雇用临时工20人，其余运营期共有6名长期工作人员，年工作天数为300天，根据《行业用水定额》（DB15/T385 2020），职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为144m3/a。
②生产用水
生产用水主要是新鲜蔬菜漂烫清洗用水、设备清洗用水、地面清洗用水、酸菜清洗用水等。
新鲜蔬菜漂烫清洗用水：新鲜蔬菜漂烫清洗主要集中在6-8月份，根据建设单位提供资料，酱腌菜和生腌酱腌菜的产品比例为3：2，需新鲜蔬菜共计800t/a，则生产酱腌菜所需漂烫的蔬菜为480t/a，新鲜蔬菜漂烫清洗用水量为1m3/t，共计用水480m3/a。
设备清洗用水：发酵池及二次发酵桶需清洗，根据建设单位提供的资料，发酵池在酸菜全部取出后清洗，每年清洗一次，每次用水量1m³/座，发酵池36座，共计用水量36m³/a；发酵桶每年清洗一次，每次用量0.2m³，发酵桶300个，共计用水量60m³/a。设备清洗用水合计96m³/a。
地面清洗用水：根据建设单位提供的资料，车间清洗用水量以0.5L/（m2·d·次）计，项目年工作时间300天，每天清洗1次，清洗场地总面积为1000m2，则年用水量为150m3/a。
酸菜清洗用水：根据建设单位提供的资料，生腌白菜第一次发酵后清洗用水量与白菜量（320t/a）比例为1：2，则用水量为160m3/a。腌制好的酸菜清洗用水量与酸菜产量（500t/a）比例为1：2，则用水量为250m3/a。酸菜清洗用水合计410m3/a。
综上，厂区新鲜用水量为1280m3/a。
（2）排水工程
①生活污水
生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为115.2m3/a。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
②生产废水
新鲜蔬菜漂烫清洗废水：新鲜蔬菜漂烫清洗废水的产生量按用水量的80%计算，共计产生废水量为384m3/a。经过漂烫的蔬菜脱水量为新鲜蔬菜重量的20%，蔬菜脱水量96m3/a。该部分废水合计480m3/a，主要含少量悬浮物，且仅在6-8月份产生，经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。
设备清洗废水：发酵池及二次发酵桶需清洗废水的产生量按用水量的80%计算，共计产生废水量为76.8m³/a，收集至2#废水储罐，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
地面清洗废水：车间清洗用水废水的产生量按用水量的80%计算，共计产生废水量为135m3/a。收集至2#废水储罐，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
酸菜清洗废水：酸菜清洗废水的产生量按用水量的80%计算，共计产生废水量为328m3/a。收集至2#废水储罐，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
酸菜发酵废水：根据建设单位提供资料，酸菜发酵废水产生量为154m3/a。发酵池开池后，将酸菜发酵废水收集至3#废水储罐，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
项目用排水情况具体见表2-6，水平衡见图2-1。




表2-6 项目用排水情况一览表
	序号
	用水项目
	用水量（m3/a）
	排污系数
	漂烫蔬菜脱水
	废水量（m3/a）
	备注

	1
	生活用水
	144
	0.8
	/
	115.2
	经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂。

	2
	新鲜蔬菜漂烫清洗
	480
	0.8
	96
	480
	收集至1#废水储罐，冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。

	3
	设备清洗
	96
	0.8
	/
	76.8
	收集至2#废水储罐，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。

	4
	地面清洗
	150
	0.9
	/
	135
	

	5
	酸菜清洗
	410
	0.8
	/
	328
	

	6
	酸菜发酵废水
	/
	/
	/
	154
	收集至3#废水储罐，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。

	合计
	/
	1280
	—
	/
	1289
	—
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图2-1 项目用水平衡图  m3/a
（3）供电工程
项目总用电量为10万KWh，由当地电网供给。
（4）供暖工程
项目冬季采取电暖器供暖。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc65446908]项目生产工艺及流程
一、施工期工程分析
本项目酱腌菜加工厂已于2012年建成并运行，本次主要埋设废水储罐设施1套，施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-2。
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图2-2 施工期施工工艺流程图
二、运营期工程分析
1.酱腌菜生产工艺
本项目采用传统工艺腌制酸菜，工艺流程如下：
（1）白菜拣选
从附近农户收购长白菜、精白菜，入场后首先进行人工拣选，选用无腐烂、无虫害、新鲜的蔬菜，去除外面枯黄的叶子和根部。
（2）漂烫
漂烫后的白菜需冷却后才能发酵，故新鲜蔬菜采取先漂烫后清洗的工序。拣选完白菜进入漂烫机，漂烫温度在70-90℃之间，停留时间为30s。漂烫可以帮助去除蔬菜表面的杂质和农药残留，同时也有助于杀死细菌，保证蔬菜的卫生安全。
（3）洗菜
漂烫后的白菜进入气泡洗菜机，在高压水流和气泡的作用下，清洗白菜的同时起到冷却降温的作用。
为降低漂烫废水的温度，新鲜蔬菜漂烫和清洗共用一个排水口。新鲜蔬菜漂烫清洗废水经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。
（4）发酵
将清洗好冷却后的白菜移入发酵池，加适量的食盐进行发酵，发酵过程不加水，常温，发酵时间从60天至90天不等。
每年腌制一次，保证60-90天的发酵时间。发酵结束后根据订单需求从发酵池中取出相应数量的酸菜进行后续加工，其余酸菜仍在发酵池中保存。全年将所有酸菜加工完毕后，第二年相应季节重新腌制，往复循环。
厂内共建设发酵池36个，每个发酵池在酸菜全部取出后（每个发酵池的酸菜一年全部取出一次，每个发酵池一年清洗一次），均会对其进行清洗。
酸菜发酵废水经3#废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
发酵池清洗废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
（5）检查及二次发酵
对发酵的白菜进行检查，将发酵不均匀的白菜挑出，放入发酵桶内进行二次发酵。每个发酵桶中的酸菜全部取出后，均会对其进行清洗。
二次发酵桶清洗废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
（6）洗酸菜
将发酵好的酸菜拿出，由人工进行清洗处理，去除多余的盐分。
洗酸菜废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
（7）切丝
将清洗后的酸菜送至包装车间，使用切丝机对其进行切丝。
（8）包装
酸菜切丝后按照生产要求进行称量、包装、激光打码、装箱、入库。
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图2-3 酱腌菜/生腌酱腌菜工艺流程及产污环节图
2.生腌酱腌菜生产工艺
（1）白菜拣选
从附近农户手中收购长白菜、精白菜，入场后首先进行人工拣选，选用无腐烂、无虫害、新鲜的蔬菜，去除外面枯黄的叶子和根部。
（2）发酵
漂烫后的白菜需冷却后才能发酵，冷却所需时间会拉长蔬菜进厂后的存储周期。因夏季蔬菜供给量大，不宜长时间存放，故部分白菜采用生腌工艺进行腌制。
拣选后的新鲜白菜移入发酵池进行生腌，加适量的食盐进行发酵，发酵过程不加水，常温，发酵时间为一周。
（3）洗菜
一周后将白菜拿出，对变软后的白菜进行清洗处理。
该洗菜废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
（4）二次发酵
清洗后白菜沥出水分，放入发酵桶内进行二次发酵。发酵时间从45天至90天不等。每个发酵桶中酸菜全部取出后，均会对其进行清洗。
二次发酵桶清洗废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
（5）洗酸菜
将发酵好的酸菜拿出，由人工进行清洗处理，去除多余的盐分。
洗酸菜废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
（6）切丝
将清洗后的酸菜送至包装车间，使用切丝机对其进行切丝。
（7）包装
酸菜切丝后按照生产要求进行称量、包装、激光打码、装箱、入库。
3.污水处理工艺
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图2-4 生产废水处理工艺流程
本项目为新建腌酸菜废水污水处理项目，生产废水主要是新鲜蔬菜漂烫清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水及酸菜发酵废水。
新鲜蔬菜漂烫清洗废水主要含少量悬浮物，且仅在6-8月份产生，经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。
设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水统一收集至2#废水储罐，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
发酵池开池后，将酸菜发酵废水收集至3#废水储罐，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
主要污染工序
1.施工期主要污染工序
（1）废气：主要为扬尘以及施工机械、运输车辆的废气。
（2）废水：主要为施工人员生活污水和施工废水。
（3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。
（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
2.运营期主要污染工序
（1）废气：主要为发酵异味。
（2）废水：主要为生产废水和生活污水。
（3）噪声：主要为生产设备运转过程中产生的噪声。
（4）固体废物：主要为生活垃圾、废菜渣、废包装材料等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.原有环境污染问题
本项目酱腌菜加工厂已于2012年建成并运行，因清洗酸菜废水和酸菜发酵废水含盐分较高，直接排放会导致周边农田盐碱化。同时，新鲜蔬菜漂烫清洗废水直接外排周边农田，也存在环境问题。
2.污染防治措施
本次主要埋设废水储罐设施1套，设置废水储罐3个，容积均为30m3。其中，新鲜蔬菜漂烫清洗废水经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉；酸菜清洗废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排；酸菜发酵废水经3#废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1.环境空气质量现状监测与评价
达标区的判断及基本污染物环境空气质量
根据2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标”。
项目所在区域为达标区域。
2.声环境质量现状
为了解项目所在区域声环境质量状况，建设单位委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对项目所在地进行了噪声监测，监测时间为2025年1月6日。
环境噪声监测结果见下表3-1。
表3-1 环境噪声监测结果            单位：dB（A）
	监测点位
	本项目
	标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1#东厂界
	48.5
	43.2
	55
	45
	达标

	2#南厂界
	47.3
	42.5
	55
	45
	达标

	3#西厂界
	49.2
	43.3
	55
	45
	达标

	4#北厂界
	47.6
	41.6
	55
	45
	达标

	5#住户1
	46.5
	40.4
	55
	45
	达标

	6#住户2
	45.8
	41.2
	55
	45
	达标


根据监测结果可知，项目各站点所在区域及敏感目标昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，表明该区域的声环境质量良好。
3.地下水环境、土壤环境
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。
新鲜蔬菜漂烫清洗废水仅含少量悬浮物，且仅在6-8月份产生，同时夏季农田需水量较大，项目周边农田数量较多，供不应求。新鲜蔬菜漂烫清洗废水经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉；设备清洗废水、地面清洗废水、清洗酸菜废水污染物为少量盐分，经废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排；酸菜发酵废水盐分含量相对较高，经废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。同时，项目对酱腌菜发酵池、废水储罐区进行一般防渗处理。
综合考虑，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测，仅提出相关的污染防治措施。


	环境保护目标
	项目拟选址在杭锦旗锡尼镇中图村，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-2。
表3-2 环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	坐标
	相对厂址
	人数
	保护级别

	
	
	
	方位
	距离（m）
	
	

	环境空气
	住户1
	E109°1'41.922"
N39°40'55.792"
	N
	21
	2
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级标准

	
	住户2
	E109°1'43.903"
N39°40'53.644"
	E
	44
	2
	

	
	住户3
	E109°1'52.149"
N39°40'51.541"
	E
	251
	2
	

	
	住户4
	E109°1'34.141"
N39°40'53.065"
	W
	97
	3
	

	
	住户5
	E109°1'35.773"
N39°40'55.316"
	W
	76
	2
	

	
	住户6
	E109°1'23.143"
N39°40'53.577"
	W
	353
	1
	

	
	住户7
	E109°1'21.424"
N39°40'55.851"
	W
	397
	2
	

	声环境
	住户1
	E109°1'41.922"
N39°40'55.792"
	N
	21
	2
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	
	住户2
	E109°1'43.903"
N39°40'53.644"
	E
	44
	2
	




	污染物排放控制标准
	1.大气污染物排放标准
本项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。

表3-3 施工期大气污染物排放标准一览表
	时期
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	
	

	施工期
	颗粒物
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放标准限值。


运营期臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准及表2标准。
表3-4  恶臭污染物厂界标准值
	时期
	污染物
	厂界标准值
	标准来源

	运营期
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。


2.废水排放标准
项目生活污水及清洗废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，具体标准限值见表3-5。
表3-5 项目生活污水及清洗废水排放标准
	污染物
	三级标准mg/L
	标准限值
	单位
	标准来源

	运营期
	pH
	6-9
	无量纲
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	色度
	-
	倍
	

	
	悬浮物
	400
	mg/L
	

	
	五日生化需氧量
	350
	mg/L
	

	
	化学需氧量
	500
	mg/L
	

	
	氨氮
	45
	mg/L
	

	
	磷酸盐
	-
	mg/L
	


3.噪声排放标准
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，具体指标见表3-6。
表3-6 噪声排放标准一览表
	时期
	噪声限值Leq 〔dB（A）〕
	排放标准

	
	昼间
	夜间
	

	施工期
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	运营期
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值


4.固体废物标准
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。


	总量控制指标
	无。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目酱腌菜加工厂已于2012年建成并运行，本次主要埋设废水储罐设施1套。项目建设对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工噪声、土建固废等。项目主体施工期较短，且产生的影响随着施工的结束而消失。项目建设期未发生环保纠纷等问题，对建设期主要环境影响和保护措施进行回顾性分析如下：
1.废气
施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。
（1）施工扬尘
施工扬尘主要产生在以下环节：①土石方开挖、回填以及现场堆放扬尘；②建筑材料（水泥、沙子、碎石等）的搬运以及堆放扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括运输车辆在施工区内道路行驶产生的扬尘和含泥土的运输车辆带到施工区外道路产生的扬尘）。
扬尘的主要成分是TSP，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，施工期间避开了大风天气，采取了施工场地定时洒水车洒水、露天堆放物料苫盖、施工现场四周围挡（高2.5米）等措施，因此，施工阶段产生的扬尘对周围大气环境的影响较小。
本次废水储罐设备埋设于地下，共计埋设3个30m3废水储罐，主要污染源为施工扬尘及开挖的土方。新增工程量较小，施工扬尘量极小，对周围大气环境的影响较小。开挖的土方回填于厂区四周空地，进行综合利用。
（2）施工机械废气
本项目施工过程中主要有运输车辆、挖掘机等机械，以柴油为燃料，产生了一定量的废气，主要成分是HC、CO、NOx等。施工期间加强车辆和机械设备的管理，维持施工机械良好运转，并选择符合标准的燃油。由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，对周围大气环境的影响较小。
2.废水
建筑施工期间的废水包括施工废水和施工人员的生活污水。
施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗废水。施工时设置临时沉淀池，将含泥沙的雨水、泥浆水等经沉淀池沉淀处理后回收利用，不外排。施工人员生活污水产生量很少，经项目周边住户已建旱厕收集，已拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，生活污水得到了妥善处理。
3.噪声
根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：
①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按照操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间，避免在22：00至06：00期间施工。
③合理进行施工场地布置。
综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）所规定的噪声标准的要求。施工期未发生噪声扰民事件。本项目建设期对周围声环境影响较小，未对周围声环境造成影响。
4.固体废物
施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的建筑弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的应拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，并定期交当地环卫部门集中处理。施工期产生的固体废物均已得到合理处置，对周围环境的影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1.废气
1.1大气污染物产排情况
本项目运营期废气主要为发酵异味。
本项目酸菜发酵过程中，会产生一定的异味，主要污染因子为恶臭。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值。
（1）发酵工序发酵池发酵异味
本项目发酵池位于发酵车间，发酵池为地下结构，酸菜腌制过程中发酵池酸菜上方压重物，并用塑料膜覆盖，仅在开池取菜过程中会有一定量的异味散逸，发酵车间封闭，在保证发酵环境的条件下有效降低了异味对外环境的影响。酸菜发酵时间为60-90天，发酵结束后根据订单需求从发酵池中取出相应数量的酸菜进行后续加工，其余酸菜仍在发酵池中保存。故发酵池开池时间分散，同一时间段发酵异味产生量较小。二次发酵在发酵桶中进行，发酵过程加盖密闭，仅在取菜时产有一定量的异味散逸，进行二次发酵的酸菜量较少，产生的异味有限。
发酵废气为无组织废气，无法定量。通过以上封闭措施的控制，腌制发酵池产生的异味对外环境影响较小。
（2）废水存储及运输发酵异味
2#废水储罐中2/3废水为酸菜清洗废水，其中含有发酵废水的含量较低，发酵异味浓度较小；3#废水储罐中存储酸菜发酵废水，发酵异味浓度相对较大。废水储罐为加盖密闭结构的地下储罐，仅在开盖抽废水外运期间有一定量的异味散逸。2#废水储罐每半个月清运一次，3#废水储罐每1个月清运一次，废水储罐开盖时间较短，且位于空旷地带，空气流动带动发酵异味迅速逸散，废水储罐发酵异味对外环境影响较小。废水由水泵抽至全封闭污水箱，由车辆运输至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理及蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂，中间不进行开盖或倒罐，运输过程中仅有极少量的异味散逸，对外环境影响极小。
1.2废气达标排放分析
根据上述污染源分析，发酵异味为无组织废气，无法定量，通过采取封闭车间、地下发酵池塑料膜覆盖封闭、发酵桶加盖密闭、废水储罐加盖密闭、运输车辆污水箱全封闭等措施，发酵异味对外环境影响较小，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值。
1.3监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018），本项目大气监测的监测点位、监测因子和频次见表4-1。
表4-1 大气环境监测内容一览表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	控制指标

	无组织废气
	厂界
	臭气浓度
	1次/半年（8-12月内监测1次）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。


2.废水
2.1废水产生及排放情况
本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。
（1）生活污水
项目运营期生活污水产生量为115.2m3/a。污染物产生浓度为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L。
生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
（2）生产废水
生产废水主要为新鲜蔬菜漂烫清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水、酸菜发酵废水。
①新鲜蔬菜漂烫清洗废水
新鲜蔬菜漂烫清洗废水量合计480m3/a，主要含少量悬浮物，污染物产生浓度为SS100mg/L，且仅在6-8月份产生，经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。
②设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水
设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水合计废水量为539.8m3/a，该部分废水收集至2#废水储罐，经废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排。
本项目酸菜清洗废水的废水储罐出水口水质情况如下。
表4-2 酸菜清洗废水的废水储罐出水口水质情况
	序号
	检测项目
	分析结果
	限值
	单位

	
	
	水罐出水口
	
	

	1
	pH
	7.4
	6-9
	无量纲

	2
	色度
	5
	-
	倍

	3
	悬浮物
	55
	400
	mg/L

	4
	溶解性总固体
	892
	2000
	mg/L

	5
	五日生化需氧量
	30.5
	350
	mg/L

	6
	化学需氧量
	97
	500
	mg/L

	7
	氨氮
	9.21
	45
	mg/L

	8
	总磷
	3.33
	8
	mg/L

	9
	总氮
	19.6
	70
	mg/L

	10
	磷酸盐
	5.42
	-
	mg/L

	备注
	检测结果执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中溶解性总固体、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。


③酸菜发酵废水
酸菜发酵废水产生量为154m3/a，污染物产生浓度为COD5000mg/L，BOD800mg/L，SS100mg/L，含盐量6000mg/L。
发酵池开池后，将酸菜发酵废水收集至3#废水储罐，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
2.2废水处置可行性
（1）新鲜蔬菜漂烫清洗废水直排的可行性分析
为降低漂烫废水的温度，新鲜蔬菜漂烫和清洗共用一个排水口。新鲜蔬菜漂烫清洗废水主要含少量悬浮物，污染物单一，浓度较低。该部分废水仅在6-8月份产生，同时夏季农田需水量较大，项目周边农田数量较多，供不应求。经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉，综合利用。
（2）进入杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理的可行性分析
杭锦旗锡尼镇污水处理厂位于杭锦旗锡尼镇，原杭锦旗环境保护局于2018年4月23日以杭环评字〔2018〕9号文对《杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程环境影响报告表》作出了批复，于2019年8月14日进行了项目竣工环境保护自主验收。
杭锦旗锡尼镇污水处理厂现阶段处理能力为0.65×104m3/d，选择五段Bardenpho+磁混凝澄清池作为本工程的污水处理工艺，即生物处理段采用五段Bardenpho工艺（A/A/O/A/O五段工艺，采用能独立分别控制厌氧、第一缺氧、第一好氧、第二缺氧、第二好氧区域组成的生物除磷脱氮反应池），后续深度处理采用磁混凝澄清池，最后再用O3进行去除色度，二氧化氯消毒的方案。
酸菜清洗废水的废水储罐出水口各项水质指标（详见表4-2）满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，符合杭锦旗锡尼镇污水处理厂进水指标要求。
本项目生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水合计产生量为655m3/a，平均2.18m3/d。目前杭锦旗锡尼镇污水处理厂剩余处理规模为500m3/d，有足够的剩余处理污水的能力接纳本项目。同时，建设单位与内蒙古德源水务有限公司（杭锦旗锡尼镇污水处理厂运营单位）已签订《废水处理协议》，同意接收处理本项目废水。
综上，本项目生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水进入杭锦旗锡尼镇污水处理厂可行。
（3）进入蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂进行处理可行性分析
本项目采用传统工艺——自然发酵方法腌制蔬菜。蔬菜漂烫后装入深4m地下发酵池内发酵，发酵池内加入盐，低温发酵60—90天后出池得到酸菜，故酸菜废水中盐分含量较高。酸菜发酵废水产生量为154m3/a，发酵池开池后，将酸菜发酵废水收集至3#废水储罐，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区江苏产业园，鄂尔多斯市生态环境局于2023年7月5日以鄂环审字〔2023〕147号文对《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》作出了批复。该污水处理厂主要接收江苏产业园区工业企业预处理后废水，处置规模为10万m3/d，包括两套单独处理系统，一套6万m3/d，用于处理鄂尔多斯市隆基光伏科技股份有限公司年产30GW单晶电池项目和鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司年产46GW单晶硅棒和切片项目预处理后废水，一套4万m3/d，用于处理园区其他企业废水。该污水处理系统可处理浓盐水。2024年12月27日对6万m3/d吨隆基专用废水处理系统工程进行了项目竣工环境保护自主验收。4万m3/d园区其他企业废水处理系统工程已建设完成，并在试运行中，近期将组织自主验收。
根据《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》，隆基企业废水最大排放量为6万m³/d、其他企业废水量共计1.51万m³/d，故有足够的剩余处理污水的能力接纳本项目。同时，建设单位与伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司（蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂运营单位）已签订《污水处理协议》，同意接收处理本项目废水。本项目酸菜发酵废水量较小，前期可由6万m3/d隆基废水处理系统处理，待4万m4/d园区其他企业废水处理系统工程完成验收后，进入该系统处理。
综上所述，酸菜发酵废水进入蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂可行。
3.噪声
3.1噪声源强及治理措施
项目噪声主要来源于提升机、洗菜机、水泵等设备产生的噪声。根据设计，项目各噪声设备采取的降噪措施，对噪声有一定衰减。详见表4-3。

表4-3 各声源设备的噪声级
	设备名称
	数量/台
	声级值
dB（A）
	降噪措施
	采取措施后源强dB（A）

	提升机
	1
	80
	合理布局，基础减震，选择低噪声设备，建筑隔声。
	60

	洗菜机
	1
	75
	
	55

	切菜机
	1
	75
	
	55

	包装机
	1
	70
	
	50

	水泵
	3
	85
	
	60



3.2噪声预测及达标情况
声源在预测位置的声压级计算公式为：
Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB;
Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc----指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB；
Adiv----几何发散引起的衰减；dB；
Aatm----大气吸收引起的衰减；dB；
Agr-----地面效应引起的衰减；dB；
Abar----障碍物屏蔽引起的衰减；dB；
Amisc----其他多方面引起的衰减；dB；
本项目将声源概化为点声源进行预测，不考虑指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应及其他方面引起的衰减，障碍物屏蔽引起的衰减取20dB，几何发散引起的衰减按照30m计算。
噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
[image: ]
式中：Leqg----噪声贡献值；dB；
      T----预测计算的时间段；S；
      ti----i声源在T时段内的运行时间；S；
      LAi----i声源在预测点产生的等效连续A声级；dB。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，结合项目厂区平面布置图，经噪声衰减，运营期项目主要产噪设备对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-4。
表4-4 主要产噪设备对厂界噪声的预测结果一览表
	预测点位
	贡献值/dB（A）
	标准值/dB（A）
	达标情况

	东厂界
	38.4
	昼间：55
	达标

	南厂界
	30.6
	
	达标

	西厂界
	34.4
	
	达标

	北厂界
	29.5
	
	达标

	住户1
	15.8
	
	达标

	住户2
	16.0
	
	达标



设备噪声采取减振、隔声处理等措施后，对厂区各厂界噪声贡献值为29.5～38.4dB(A)，对声环境敏感点的贡献值为15.8～16.0dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对环境产生影响较小。
3.3 噪声排放环境监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）中相关要求，制定了本项目监测计划，具体见下表：
表4-5 噪声环境监测计划一览表
	类别
	监测项目
	监测点位置
	监测频率
	执行标准

	噪声
	厂界
	Leq（A）
	厂界四周，
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

	
	
	
	声环境敏感点（住户1和住户2）
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。


4.固体废物
本项目固体废物主要有：生活垃圾、废菜渣、废包装材料等。
（1）生活垃圾
本项目运营期夏季收菜、洗菜为3个月，生产期间需雇用临时工20人，其余运营期共有6名长期工作人员，年工作天数为300天。生活垃圾以0.5kg/人·d计，则本项目员工生活垃圾产生量为1.8t/a，生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。
（2）废菜渣
白菜入场后首先进行人工拣选，选用无腐烂、无虫害、新鲜的蔬菜，去除外面枯黄的叶子和根部。废菜渣产生量约为2t/a，由垃圾桶收集，交由环卫部门处理，日产日清，防止腐烂产生异味。
（3）废包装材料
项目在使用原辅材料及进行产品包装之后，会产生塑料包装袋、包装纸箱等废物。根据企业提供资料，废包装产生量约为1t/a，产生的废包装材料分类收集后外售给废品回收单位。
采取以上措施后，本项目运营期间固体废物得到了合理处置。
5.地下水及土壤环境
本项目为酱腌菜加工生产项目，运营期废水主要有生活污水和生产废水。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。生产废水中新鲜蔬菜漂烫清洗废水主要含少量悬浮物，且仅在6-8月份产生，经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉；设备清洗废水、地面清洗废水、酸菜清洗废水收集至2#废水储罐，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂进行处理，不外排；酸菜发酵废水收集至3#废水储罐，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
本项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。项目使用的原料组分不含有毒、有害的重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子。
如果项目产生的废水处理设施等防渗措施不到位或发生事故性排放，废水可能会通过下渗对地下水、土壤产生污染。项目对发酵池池底及四周采用铺设钢筋混凝土加防渗剂防渗措施，废水储罐区底部、化粪池池底及四周采用钢筋混凝土浇筑，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。车间地面、室外地面等，采用混凝土进行一般地面硬化。采取以上措施后，对地下水及土壤环境影响较小。
6.环境风险分析
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HI/T169-2018）的要求，本项目不涉及环境风险物质，故不开展环境风险分析。
7.“三同时”验收清单
表4-6 建设项目“三同时”工程验收一览表
	类型
	污染工序
	环保措施
	验收标准

	废气
	发酵工序
	封闭车间、地下发酵池塑料膜覆盖封闭、发酵桶加盖密闭。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。

	
	废水存储及运输
	废水储罐加盖密闭、运输车辆污水箱全封闭
	

	废水
	生活污水
	生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
	/

	
	生产废水
	新鲜蔬菜漂烫清洗仅含少量悬浮物，且仅在6-8月份产生，经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉；
设备清洗废水、地面清洗废水、清洗酸菜废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排；
酸菜发酵废水经3#废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
	/

	噪声
	生产设备
	合理布局，基础减震，选择低噪声设备，建筑隔声。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

	固废
	生活垃圾
	垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。
	妥善处理。

	
	废菜渣
	垃圾桶收集，交由环卫部门处理，日产日清。
	妥善处理。

	
	废包装材料
	分类收集后外售给废品回收单位。
	妥善处理。


8.环保治理措施及投资估算
项目已于2012年建成酱腌菜加工生产车间1座，本次主要埋设废水储罐设施1套。本次总投资为20万元，全部为环保投资。环保投资估算明细见表4-7。
表4-7 拟建工程环境保护投资估算一览表     单位：万元
	[bookmark: _Hlk81554350]类别
	污染源
	治理措施
	环保投资

	废气
	发酵工序
	封闭车间、地下发酵池塑料膜覆盖封闭、发酵桶加盖密闭。
	计入已建工程投资

	
	废水存储及运输
	废水储罐加盖密闭、运输车辆污水箱全封闭。
	20

	废水
	生产废水
	新鲜蔬菜漂烫清洗仅含少量悬浮物，且仅在6-8月份产生，经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉；
设备清洗废水、地面清洗废水、清洗酸菜废水经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排；
酸菜发酵废水经3#废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
	

	
	生活污水
	经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
	计入已建工程投资

	固废
	生活垃圾
	经垃圾箱收集后，交由当地环卫部门定期清运处理。
	计入已建工程投资

	
	废菜渣
	垃圾桶收集，交由环卫部门处理，日产日清。
	计入已建工程投资

	
	废包装材料
	分类收集后外售给废品回收单位。
	计入已建工程投资

	噪声
	设备运转、运输噪声等
	采用隔声、减振等措施。
	计入已建工程投资

	合计
	20






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	发酵工序
	发酵异味
	封闭车间、地下发酵池用塑料膜覆盖封闭、发酵桶加盖密闭。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

	
	废水存储及运输
	发酵异味
	废水储罐加盖密闭、运输车辆污水箱全封闭。
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油
	生活污水经化粪池收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理。
	/

	
	新鲜蔬菜漂烫清洗废水
	SS
	经1#废水储罐收集冷却后，拉运至周边农田，用于农田灌溉。
	/

	
	设备清洗废水、地面清洗废水、清洗酸菜废水
	COD、BOD、SS、NH3-N、总氮、总磷
	经2#废水储罐收集后，定期拉运至杭锦旗锡尼镇污水处理厂处理，不外排。
	/

	
	酸菜发酵废水
	COD、BOD、SS、NH3-N、总氮、总磷
	经3#废水储罐收集后，定期拉运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，不外排。
	/

	声环境
	提升机、洗菜机等设备
	等效连续A声级
	合理布局，基础减震，选择低噪声设备，建筑隔声。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求

	固体废物
	生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。白菜入场人工拣选产生的废菜渣由垃圾桶收集，交由环卫部门处理。日产日清，防止腐烂产生异味。废包装材料分类收集后外售给废品回收单位。

	土壤及地下水污染防治措施
	参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求，对发酵池池底及四周采用铺设钢筋混凝土加防渗剂防渗措施，废水储罐区底部、化粪池池底及四周采用钢筋混凝土浇筑，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s。车间地面、室外地面等，采用混凝土进行一般地面硬化。

	生态保护措施
	无。

	环境风险防范措施
	无。

	其他环境管理要求
	1.环境保护管理
加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保证其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。
2.竣工环保验收要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。



六、结论
	
本项目符合产业政策、选址合理，项目的建设对周围环境会产生一定影响。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，确保项目产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内。项目建设对周边生态影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 





附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减总量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	发酵异味
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	+少量

	废水
	新鲜蔬菜漂烫清洗废水
	水量
	/
	/
	/
	480t/a
	/
	480t/a
	+480t/a

	
	
	SS
	
	
	
	0.048t/a
	
	0.048t/a
	+0.048t/a

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8t/a
	/
	1.8t/a
	+1.8t/a

	
	废菜渣
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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