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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场危废暂存库建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	呼庆图
	联系方式
	13722089535

	建设地点
	内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查

	地理坐标
	E：107度18分26.196秒，N：40度34分10.742秒。

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业- 101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

( 是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	20

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	无。

	规划环境影响评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为危废库建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，故为允许类项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。
2.与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析，详见表1-1。

表1-1 与《危险废物贮存污染控制标准》符合性表

项目

建设内容（条件及要求）

核对本工程具体情况

符合性分析

总体要求

产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

本项目主要建设危废暂存库一座，用于暂存杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目及呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾焚烧处理站产生的各类危险废物。

符合

贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

本项目按照危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定建设20m2危废暂存库一座。

符合
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

本项目对不同废物类别的危险废物进行分区分类贮存，废矿物油采用带盖镀锌铁桶密封桶装，废油桶、废滤膜、废滤芯、废活性炭、废劳保用品采用托盘或耐酸耐腐蚀容器放置，可避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

符合
贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

本项目危废库内设置导流槽、集液池，地面、裙脚均做防腐、防渗处理，挥发性危险废物采用带盖镀锌铁桶密封桶装，低浓度有机废气，采用封闭式建筑，通过加强危废暂存库通风，缩短贮存周期等措施，采取以上措施可有效防止其污染环境。

符合
危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

本项目在贮存过程中产生的危废分类收集，并委托具有危险废物处理资质的公司处理。

符合
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目将按照HJ1276要求设置相关标志。

符合
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

本项目将按照HJ1259规定采用电子管理台账等技术手段，并设置视频监控。

符合
贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

本危废暂存库退役时，将妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；并依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

符合
危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

项目运营期将执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

符合
贮存设施污染控制要求

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

本项目建设的全封闭危废暂存库，属于室内存放，具备防风、防雨、防晒功能，地面铺设防腐防渗层，设有专门的物料收集防泄漏设施。

符合
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求，设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

本项目分区贮存各类危险废物，分为固化飞灰区、废矿物油区、废油桶区、其他区（废滤膜、废滤芯、废活性炭、废劳保用品），不相容的危险废物不会接触、混合。

符合
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

危废品暂存库暂存区各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，地面防渗措施为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，表面无裂缝。

符合
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本项目危废暂存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。

符合
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本项目采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。

符合
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目危废暂存库严格执行管理制度，无关人员不得入内。
符合
贮存库

贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

本项目危废暂存库采用过道进行分区，分为固化飞灰区、废矿物油区、废油桶区、其他区（废滤膜、废滤芯、废活性炭、废劳保用品）。
符合
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目分区贮存液态危险废物，设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于1/10。贮存区设置导流槽、集液池，满足渗滤液的收集要求。
符合
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

本项目易挥发危险废物暂存在危废暂存库内，采用带盖镀锌铁桶密封桶装，本项目产生的废气属于低浓度有机废气，采用封闭式建筑，通过加强危废暂存库通风，缩短贮存周期等措施。

符合
容器和包装物污染控制要求

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

本项目容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容，不会产生反应。

符合
针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

针对不同危险废物，其容器和包装物均满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

符合
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

本项目废油桶堆叠码放时不会产生明显变形，无破损泄漏。

符合
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

柔性容器和包装物堆叠码放采取封口严密措施，确保无破损泄漏。

符合
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

使用带盖镀锌铁桶密封桶装废矿物油时，容器内部留有适当的空间，每桶最大储存量不超过最大容积的80%。

符合
容器和包装物外表面应保持清洁。

容器和包装物外表面保持清洁。

符合
贮存过程污染控制要求

在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目收集暂存的各类固态危险废物将按存放要求分类贮存。

符合
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存

本项目收集暂存的液态危险废物将采用带盖镀锌铁桶密封桶装，带桶一并转运。

符合
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

本项目收集暂存的半固态危险废物将装入容器内贮存。

符合
具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

本项目不涉及热塑性的危险废物。
符合
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

本项目暂存的废矿物油采用带盖镀锌铁桶密封桶装。废油桶、废滤膜、废滤芯、废活性炭等采用托盘或耐酸耐腐蚀容器放置。
符合
危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

本项目不涉及易产生粉尘的危险废物。

符合
3.选址合理性分析

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场内，本次建设不新增占地。填埋场于2024年10月23日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2024〕184号），项目处于建设期。
项目所在区域无断层、地下溶洞等潜在的危害因素，地质结构相对稳定，不在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路防护区域内，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

项目所在区域无居民及相应敏感目标，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地和其他需要特别保护的区域。

表1-2 选址合理性分析表

条件

厂址情况

结论

贮存设施选址应符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

本项目位于杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查，选址符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。

符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区

本项目选址不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

符合

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

本项目位置以及其与周围环境敏感目标的距离应满足环境影响评价文件的要求。

符合

综上，从环境保护的角度分析，项目选址可行。

4.“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。

根据生态红线的主要划定依据，本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场内，本次建设不新增占地。经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地。根据生态红线的主要划定依据，本项目不在生态保护红线范围内。

综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。

②环境质量底线

根据2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标”。故项目所在区域为达标区域。本项目运营期产生的污染物较少，本项目的建设不会降低当地环境质量，不会对周边环境造成不良影响。

③资源利用上线

本项目不属于高污染、高能耗产业类型，项目资源利用主要包括电，项目用电量相对较小，即项目用电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
④生态环境准入清单

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为优先保护单元，环境管控单元名称为杭锦旗水土保持生态功能重要区域，管控单元编码为ZH15062510002。本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置详见附图1，三线一单查询报告详见附件4。
本项目与上述管控单元管控要求的符合性分析见下表。

表1-3项目与管控要求相符性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目

符合性

ZH15062

510002

杭锦旗水土保持生态功能重要区域
优先保护单元
空间布局

约束
1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少因人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草等成果。

2.严格限制区内“两高一资”产业落地，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。
1.本项目不属于能源和矿产资源开发及建设项目。
2.本项目不属于“两高一资”产业、土地资源高消耗产业。
符合

综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目基本情况

项目名称：呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场危废暂存库建设项目
建设单位：杭锦旗住房和城乡建设局
建设地点：项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场内。厂址中心地理坐标为：E107°18′26.196″，N40°34′10.742″。项目地理位置图见附图2。

建设内容及规模：主要建设危废暂存库一座，建筑面积20m2。用于暂存杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目及呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾焚烧处理站产生的各类危险废物。危废暂存库分为固化飞灰区、废矿物油区、废油桶区、其他区（废滤膜、废滤芯、废活性炭、废劳保用品），共计贮存固化飞灰28.54t/a、废矿物油0.05t/a、废油桶0.01t/a、废滤膜30m2/5a、废滤芯2个/a、废活性炭0.09t/a、废劳保用品0.02t/a。
项目投资：本项目总投资为5万元，全部为环保投资。

2.主要建设内容
项目组成见表2-1：

表2-1  项目建设内容组成一览表

工程

分类

项目

建设内容

备注
主体

工程

危废暂存库

建设1座危废暂存库，建筑面积共计20m2（5m×4m），全封闭，各类危险废物分区存放。本项目危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗：地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设50cm高墙裙作为围堰，裙脚防渗与地面相同，地面与墙裙自流平，地面预留伸缩缝。保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

危废暂存库分为固化飞灰区、废矿物油区、废油桶区、其他区（废滤膜、废滤芯、废活性炭、废劳保用品），共计贮存固化飞灰28.54t/a、废矿物油0.05t/a、废油桶0.01t/a、废滤膜30m2/5a、废滤芯2个/a、废活性炭0.09t/a、废劳保用品0.02t/a。
新建
集液池及导流槽

库内设置导流槽和集液池，收集事故情况下泄漏的危险废物。集液池容积均为0.2m3，导流槽沿内墙墙壁布置，与集液池连通。导流槽及集液池采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
新建
公用

工程
供水
本项目不新增劳动人员，无需生活及生产用水。
/
供电
本项目用电接入填埋场电网。

依托
照明、监控配电
采用防爆型灯具、监控设备及电气设备。
新建
消防设施

在危废暂存库设置一定数量的灭火器、消防砂等消防设施。

新建
环保

工程

废气

本项目废矿物油采用带盖镀锌铁桶密封桶装，带桶转运，不进行倒灌、分装等，本项目废气产生量较少，采用封闭式建筑，通过加强危废暂存库通风，缩短贮存周期等措施，采取以上措施可有效防止其污染环境。
/
废水

本项目不新增劳动人员，不产生生活污水，不产生生产废水。
/
噪声

来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施，并经距离衰减。

/
固废

搬运危险废物产生的废劳保用品暂存于项目危废库内，定期交由有资质的单位处理。

/
环境风险

地面、墙裙等做好防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下收集废液泄漏至地下水体，收集桶设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）危险废物标签。库内外各设置一个监控器并配备完整的监控系统，全方位联网监控。

新建
3.项目实施方案
根据《杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目环境影响报告书》：“杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程查汗淖尔嘎查生活垃圾焚烧处理站拟建设一座占地面积54m2的危废库，用以存放焚烧站产生的固化飞灰，根据设计资料，固化飞灰产生量为0.0782t/d，该项目固化飞灰每月清运至乌定布拉格生活垃圾填埋场，所以固化飞灰最大存量为2.346t。本项目废滤膜、废滤芯产生量为30m2/5a，废活性炭产生量为0.09t/a，清运周期为半年，所以焚烧站危废库可满足本项目危险废物存放需求。目前该危废库正在设计建设，待取得环保手续后与本项目一同投入运行。”

因填埋场及焚烧站平面布局需求，对以上所述危废库位置（本次选址于原拟建位置东侧40m处）及建筑面积进行调整，杭锦旗住房和城乡建设局拟建20m2危废暂存库1座，用于暂存杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目及呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾焚烧处理站产生的各类危险废物。

依据《国家危险废物名录（2025 年版）》中的附录《危险废物豁免管理清单》得出，焚烧站产生的生活垃圾焚烧飞灰属于《危险废物豁免管理清单》内危险废物，代码为772-002-18，豁免环节有运输及处置。运输环节：生活垃圾焚烧飞灰经处理后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）要求，且运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒等要求，可不按危险废物进行运输。处置环节：符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）进入生活垃圾填埋场填埋，填埋处置过程不按危险废物管理。焚烧站产生的生活垃圾焚烧飞灰经固化后暂存于本危废暂存库，每月清运至乌定布拉格生活垃圾填埋场飞灰填埋Ⅱ区（本填埋场未设置飞灰填埋区）进行填埋处置。
其余暂存的危险废物为维护保养填埋场各设备运行产生的废矿物油、废油桶；填埋场污水处理系统产生的废滤膜、废滤芯、废活性炭；以及搬运以上危险废物时产生的废劳保用品。本项目仅对以上危险废物进行收集、暂存，不涉及后续处理。厂区各类危险废物的储存周期不超过6个月，定期交由有资质的单位处理。
填埋场和焚烧炉运行过程中危险废物产生量为固化飞灰28.54t/a、废矿物油0.05t/a、废油桶0.01t/a、废滤膜30m2/5a、废滤芯2个/a、废活性炭0.09t/a、废劳保用品0.02t/a。
表2-2危废的储存规模汇总表

危废名称

年储存量

储存方式

危废代码

最大储存量

暂存周期

固化飞灰
28.54t/a
密封吨袋
/
2.35t/a
1个月
废矿物油
0.05t/a
带盖镀锌铁桶密封桶装
HW08

900-214-08

900-217-08

900-218-08

900-219-08

900-220-08

900-249-08

0.05t/a
6个月
废油桶
0.01t/a
托盘
HW49

900-041-49
0.01t/a
废滤膜
30m2/5a
托盘
HW49

900-041-49

20m2/5a
废滤芯
2个/a
托盘

HW49

900-041-49

2个/a

废活性炭

0.09t/a
塑料桶收集
HW49

900-041-49

0.09t/a
废劳保用品（含油废抹布、含油废手套）

0.02t/a

塑料桶收集

HW08

900-249-08

0.02t/a

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。”
根据危险废物豁免管理清单，固化飞灰可不按危险废物进行运输。其余危险废物运输依托有资质单位进行运输，本项目危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。

4.设计方案

（1）防渗设计方案

本项目建筑面积为20m2，危废暂存库地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙。地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设50cm高墙裙作为围堰，地面与墙裙自流平，地面预留伸缩缝。保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

库内设置导流槽和集液池，收集事故情况下泄漏的危险废物。集液池容积均为0.2m3，导流槽沿内墙墙壁布置，与集液池连通。流槽及集液池采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

（2）储存区设计方案

1）危废暂存库内根据危险废物的废物类别分区存放，本项目危废暂存库采用过道进行分区，分为固化飞灰区、废矿物油区、废油桶区、其他区（废滤膜、废滤芯、废活性炭、废劳保用品）；

2）储存区设置安全照明设施；

3）设置导流槽及集液池，导流槽与集液池相连，事故情况下的废水、泄漏的废液等通过导流槽流入集液池；

4）危险废物暂存要求：盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规定的标签，注明危废产生单位、地址、电话、联系人等，废物化学成分、危险情况、安全措施；

5）不相容的废物混合时会产生有毒有害气体，导致刺激眼睛、灼伤皮肤和致命，也可能引起强烈及爆炸性的反应。因此，不相容的危险废物必须分开存放于不同的堆存区。

5.劳动定员及工作制度
本项目依托填埋场工作人员，不新增劳动定员，年工作日为365天。

6.公用工程

（1）给水

本项目无生产用水，无生活用水。
（2）排水
本项目不新增生产废水、生活污水。

（3）供电

本项目供电接入填埋场电网。

（4）供热

本项目冬季不涉及供暖。

（5）消防

在危废暂存库设置3个手持灭火器、1个消防砂箱。

7.平面布置

项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场内，本项目在填埋场中位置见附图3，本项目平面布置见附图4。

8.环保投资

本项目为危废暂存库项目，总投资为5万元，属于环保工程，全部为环保投资。

	工艺流程和产排污环节
	项目生产工艺及流程

1.施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期建设内容为建筑施工，按照施工工序可分为土建工程、防渗工程、附属工程（通风、照明、消防等）。
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图2-1  项目施工期建设流程

1）地面防渗层铺设：地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设50cm高墙裙作为围堰，渗透系数≤10-10cm/s。

2）附属设施：附属设施有导流槽和事故集液池的建设，导流槽和事故集液池采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；标识牌的安装等。
2.运营期工艺流程及产物环节
本项目用于暂存杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目及呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾焚烧处理站产生的各类危险废物，主要为生活垃圾焚烧飞灰、维护保养填埋场各设备运行产生的废矿物油、废油桶；填埋场污水处理系统产生的废滤膜、废滤芯、废活性炭；以及搬运以上危险废物时产生的废劳保用品。本项目仅对以上危险废物进行收集、暂存，不涉及后续处理。厂区各类危险废物的储存周期不超过6个月，定期交由有资质的单位处理。危废转运全过程均处于密封状态。
项目营运期危废收集、周转的工艺流程及产污环节如下图所示。
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图2-2  危险废物收集暂存工艺流程及产污节点图

主要污染工序

1.施工期主要污染工序

（1）废气：主要为建筑施工粉尘。

（2）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。

（3）废水：主要为施工人员生活污水和设备冲洗水。

（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

2.运营期主要污染工序：
（1）废气：废矿物油采用带盖镀锌铁桶密封桶装，暂存于危废暂存库内，定期带桶一并转运。废矿物油的废气排放量较小，为无组织排放，以非甲烷总烃计。

（2）噪声：主要为车辆行驶过程中产生的交通噪声。

（3）废水：不产生生产废水和生活污水。

（4）固体废物：项目在搬运、储存过程中会产生少量含油废抹布、含油废手套等粘有油污的废劳保用品，暂存于本项目危废暂存库内，定期交由有资质的单位处理。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

1.1达标区判断

根据2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标”。
项目所在区域为达标区域。

1.2其他污染物环境质量现状

本项目按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“6.3补充监测”要求，需要补充非甲烷总烃特征因子的数据。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。
本项目特征污染因子非甲烷总烃引用《杭锦旗村镇“气化杭锦”民用天然气项目》现状监测数据，该项目呼和木独站大气监测点位于本项目西北侧3.14km处。该监测数据由内蒙古华予环境检测有限公司于2024年3月13日-3月18日对项目厂区的环境空气质量进行监测，该监测数据满足引用布点及时间的要求，故引用可行。
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图3-1 大气监测点位图
监测及评价结果见表3-1。

表3-1环境空气质量现状监测及评价结果
监测项目

监测
点位

与本项目位置关系
取值类型

浓度范围

（mg/m3）

标准值

（mg/m3）

超标个数（个）

超标率

（％）

最大超标倍数

非甲烷总烃

呼和木独站厂区东南400m处
位于本项目西北侧3.14km处
1小时平均

0.09-0.16

2.0

0

0

0

参照执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），环境空气中非甲烷总烃的1小时平均值检测结果均可满足其二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。

2.声环境质量现状

项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，因此，本次未开展声环境质量现状调查。

3.地下水环境质量现状
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图3-2 地下水检测点位图
本项目位于呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场内，地下水环境现状监测引用《杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目》现状监测数据，该项目委托北京华成星科检测服务有限公司于2023年8月29日，进行水质监测，共设置7个监测点位。本项目引用项目区下游最近的D7监测点监测数据作为本项目地下水背景值。

表3-2 地下水环境质量现状监测与评价结果一览表

监测项目

单位

监测结果

评价

标准

是否达标
D7

K+
mg/L

3.83

-

-

Na+
mg/L

161

≤200

达标

Ca2+
mg/L

48.1
-

-
Mg2+
mg/L

46.1

-

-
CO32-
mg/L

0

-

-
HCO3-
mg/L

247
-

-
Cl-

mg/L

143
≤250

达标
SO42-

mg/L

86.7
≤250

达标
pH
无量纲

7.19

6.5-8.5

达标
氨氮
mg/L

0.4

≤0.50

达标
硝酸盐
mg/L

9.95

≤20.0

达标
亚硝酸盐
mg/L

<0.001

≤1.00

达标
挥发性酚类
mg/L

<0.0003

≤0.002

达标
氰化物
mg/L

<0.002

≤0.05

达标
砷
μg/L

<0.3

≤10

达标
汞
μg/L

<0.04

≤1

达标
铬（六价）
mg/L

<0.004

≤0.05

达标
总硬度
mg/L

235
≤450

达标
铅
μg/L

<2.5

≤10

达标
氟化物
mg/L

0.63

≤1.0

达标
镉
μg/L

<0.5

≤5

达标
铁
mg/L

<0.03

≤0.3

达标
锰
mg/L

<0.01

≤0.10

达标
溶解性总固体
mg/L

602
≤1000

达标
耗氧量
mg/L

1.38

≤3.0

达标
总大肠菌群
CFμ°/100mL

未检出

≤3.0

达标
菌落总数
CFμ/mL

78

≤100

达标
由评价结果可知，监测点各监测指标皆满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。



	环境

保护

目标
	项目拟选址在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-3，本项目环境保护目标图详见附图5。
表3-3  环境保护对象及保护目标一览表

环境要素

保护目标

相对厂址

人数

保护级别

方位

距离（m）

环境空气

项目厂界外500m范围内无大气环境敏感目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

声环境

项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地下水
厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。


	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1.废气排放标准

本项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。

运营期非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值。
表3-4  大气污染物排放标准一览表

时期

污染物

排放标准值
标准来源

施工期

颗粒物

1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值

运营期
非甲烷总烃
4.0mg/m3
2.噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体指标见表3-5。

表3-5 噪声排放标准一览表

时期

噪声限值Leq[dB（A）]

排放标准

昼间

夜间

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运营期

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
3.固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	无。


四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

该项目施工粉尘主要为运输车辆道路扬尘、建设过程开挖粉尘、装卸材料等作业扬尘以及建筑垃圾堆放和清运过程产生的粉尘。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。通过类比调查可得，施工粉尘源强为0.211～0.35l mg/Nm³。在工程施工期间，施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，该类污染物的排放量不大且容易扩散，对周围环境的影响较小。在防渗防腐过程铺设环氧地坪时会产生有机废气，环氧地坪仅需24~48小时即可干燥固化，对环境影响较小。基于上述分析，本次环评提出以下措施：

①合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；

②对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房或者依托现有院区内库房存放，尽量减少搬运环节。

③合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

④施工结束后，应当及时清理弃土、杂物及建筑垃圾等。

在采取以上措施后，施工期扬尘产生量较小，对环境空气质量影响较小。本项目施工期影响只是暂时的，且位于现有厂区范围内。随着施工期的结束，施工期的影响也随之消失。

2.废水

施工生产废水主要是含泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆场的洒水降尘，不外排，施工结束后对沉淀池进行回填恢复，采取上述措施后对周围水环境影响较小。本项目施工期生活污水主要为施工人员盥洗污水，直接用于施工场地及道路洒水抑尘。
3.噪声
根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间，不得在22：00-06：00期间施工。

③合理进行施工场地布置。

综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

4.固体废物

施工期间产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期间固体废物得到合理处置，对周围环境影响较小。


	运营期环境影响和保护措施
	1.废气 

（1）废气排放分析
本项目运营期产生的废气来源于废矿物油储存过程中产生的废气，主要为非甲烷总烃。

①静止储存损耗

根据国家标准《散装液态石油产品损耗》（GB/T11085-1989），废矿物油静止储存损耗率为0.01%，本项目废机油储存量按0.05t/a计，则损耗量为0.005kg/a，无组织排放。

②装卸过程中的损耗

废矿物油暂存在危废暂存库内，采用带盖镀锌铁桶密封桶装，带桶一并转运。不会在装卸过程中产生损耗。

加强危废库通风，废矿物油采用带盖镀锌铁桶密封桶装，带桶一并转运，且不在暂存期内倒装，定期交由有资质的单位处理。采取以上措施，本项目废气排放量较小，为无组织排放。非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（2）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测纳入呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场厂区监测计划并综合考虑，监测点位、监测因子和频次见表4-1。

表4-1 大气环境监测内容一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

废气

厂界外

非甲烷总烃

1次/年，必要时增加频次。
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）非甲烷总烃浓度限值。
2.废水
本项目不产生生产废水和生活污水。因此，本项目对周围水环境影响较小。

3.噪声

（1）噪声源强

项目主要噪声主要为车辆行驶过程中产生的交通噪声，噪声值在50-70dB（A）之间，采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施后，经距离衰减，对环境影响较小。

表4-2 主要噪声源的噪声值

设备名称

dB（A）

备注

降噪措施

运输车辆

70

间歇性噪声

来往车辆限制车速、禁止鸣笛。
（2）噪声预测及达标情况
声源在预测位置的声压级计算公式为：

Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB;

Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc----指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB；
Adiv----几何发散引起的衰减；dB；

Aatm----大气吸收引起的衰减；dB；

Agr-----地面效应引起的衰减；dB；

Abar----障碍物屏蔽引起的衰减；dB；

Amisc----其他多方面引起的衰减；dB；

本项目将声源概化为点声源进行预测，不考虑指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应及其他方面引起的衰减，障碍物屏蔽引起的衰减取20dB，几何发散引起的衰减按照30m计算。

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg----噪声贡献值；dB；

      T----预测计算的时间段；S；

      ti----i声源在T时段内的运行时间；S；

      LAi----i声源在预测点产生的等效连续A声级；dB。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，结合项目平面布置图，经噪声衰减，运营期项目对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-3。
表4-3 项目对厂界噪声的预测结果一览表

预测点位

贡献值/dB（A）
标准值/dB（A）
达标情况

东厂界

36.4

昼间：60
夜间：50
达标

南厂界

28.7
达标

西厂界

29.5
达标

北厂界

25.5
达标

采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施后，经距离衰减，对厂区各厂界噪声贡献值为25.5～36.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对环境产生影响较小。

监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目噪声监测纳入呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场厂区监测计划综合考虑，监测点位、监测因子和频次见下表。

表4-4噪声监测内容及计划表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

噪声

厂界外1m

等效连续A声级（Leq）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
4.固体废物

本项目用于暂存杭锦旗嘎查村生活垃圾和污水综合治理工程（呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场）项目及呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾焚烧处理站产生的各类危险废物，主要为固化飞灰28.54t/a、废矿物油0.05t/a、废油桶0.01t/a、废滤膜30m2/5a、废滤芯2个/a、废活性炭0.09t/a，分类收集暂存于本项目暂存库内，定期送具有资质的危废单位处理处置。

项目在搬运、储存过程中会产生含油废抹布、含油废手套等废劳保用品，产生量约为0.02t/a，暂存于本项目危废库内，定期交由有资质的单位处理。

各类固体废弃物均得到合理处置，对环境影响较小。
5.地下水、土壤
（1）污染途径

本项目正常状况下无废水产生，不会对地下水环境和土壤环境产生影响。

非正常工况下，HW08废矿物油与含矿物油废物发生泄漏，泄漏物料通过导流槽收集到集液池中。集液池容积均为0.2m3，导流槽沿内墙墙壁布置，与集液池连通。此时如果集液池底部防渗系统发生破损，废液可能会渗入土壤，在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主对地下水产生污染。按照分区防控的要求，本项目属于重点防渗区，本次按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，采取相应的防渗措施。

（2）分区防治措施

结合本项目特点，本项目危废暂存库地面、集液池及导流槽、事故水池全部采取重点防渗区的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境保护措施及对策的要求，危废暂存库及事故废液收集池防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。采取的防渗措施如下：

表4-5  项目分区防渗要求表

防渗区域

防渗等级

防渗技术要求

危废暂存库
重点防渗区

危废库房地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙。地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设50cm高墙裙作为围堰，地面与墙裙自流平，地面预留伸缩缝。保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
集液池及导流槽

重点防渗区

导流槽及集液池采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
综上所述，在采取必要的地下水污染防治措施后，该项目的运营对地下水环境和土壤环境的影响是可以接受的。

6.环境风险分析

（1）评价依据

①风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目重点关注的危险物质为油类物质（废矿物油）。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C，项目涉及的危险物质为矿物油类，当只涉及一种危险物质时，该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。
表4-5 危险物质数量与临界量比值判定结果

名称

临界量t

现实最大暂存量t

危险物质数量与临界量比值Q

判定结果

废矿物油

2500

0.05
0.00002
Q＜1

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计Q=0.00002＜1，可直接判定环境潜势为I。

③评价工作的等级划分

表4-6 评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

由上表得出，本项目的环境潜势为I，对风险评价进行简单分析。

（2）环境敏感目标概况

项目选址位于杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场内，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。

（3）环境风险识别

①项目储存的废矿物油属于《国家危险废物名录》中HW08类，在储存过程中按照危险化学品储存火灾危险性的分类，属于丙类危险化学品。

废矿物油主要化学物理理化性质如下：

A.废矿物油属于烃类，是多种饱和烃和不饱和烃的混合物，外观呈油状液体，淡黄色至褐色，废矿物油一般颜色比较深，呈褐色，无气味或略带异味，遇明火、高热可燃，引燃温度248℃。低毒性，急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心等，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。

B.火灾爆炸危害

对于项目涉及的废矿物油火灾危险分类按《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）中规定的方法分类见下表，燃烧爆炸危险度按以下公式计算：

H=（R-L）/L

式中：H—危险度

R—燃烧（爆炸）上限

L—燃烧（爆炸）下限

危险度H值越大，表示其危险性越大。

表4-7 石油化工产品的火灾危险性分类

火灾危险性分类

产品名称

特征

甲

可燃气体

可燃气体与空气混合物的爆炸下限＜10%（体积）

乙

可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%（体积）

甲

A

液化烃

15℃时蒸汽压力＞0.1MPa的烃类液体及其他类似液体

B

可燃液体

甲A类以外，闪点＜28℃
乙

A

闪点≥28℃至≤45℃
B

闪点＞45℃至＜60℃
丙

A

闪点≥60℃至≤120℃
B

闪点＞120℃
根据上述分级依据，项目涉及理化性质及火灾、爆炸特性分类见表4-8。

表4-8 废矿物油的理化性质及危险特性

化学名称

沸点（℃）

相对密度

闪点（℃）

爆炸极限（体积%）

火灾危害分类

爆炸危险度H

下限

上限

废矿物油

179-210

0.85

135

3.8

10.2

丙类可燃液体

1.68

C.毒性危险

根据《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（国家环境保护总局办公厅文件环办〔8006〕4号）中关于“危险性物质排查”判定危险性物质的标准，按《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表1）或《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）执行，本次评价物料毒性分级按《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）中规定的方法分级，见表4-9。

表4-9 毒物危害程度分级

指标

分级

Ⅰ

（极度危害）

Ⅱ

（高度危害）

Ⅲ

（中度危害）

Ⅳ

（轻度危害）

危害中毒

吸入LC50（mg/m3）

＜800

800-8000

8000-80000

＞80000

经皮LD50（mg/kg）

＜100

100-500

500-2500

＞2500

经口LD50（mg/kg）

＜25

25-500

500-5000

＞5000

（4）环境风险分析

本项目环境风险主要来自废矿物油在运输及暂存过程中发生的泄漏、火灾、爆炸等事故。
①废矿物油泄漏
油桶破损且库内防渗层破损、火灾爆炸事故都会导致废矿物油泄漏事故，如废矿物油泄漏进入土壤或地下水会对土壤环境或地下水环境造成污染，如废矿物油泄漏灌满一定深度土壤的空隙，影响土壤的通透性，破坏原有的土壤水、气、固的三相结构，影响土壤中微生物的生长，也影响土壤中植物根系的呼吸及水分养料的吸收，甚至使植物根系腐烂坏死，严重危害植物的生长。油类物质进入土壤可引起土壤理化性质的变化，如堵塞土壤孔隙，改变土壤有机质的组成和结构，引起土壤微生物群落、微生物区系的变化。
②废矿物油遇明火引发火灾爆炸
废矿物油若遇明火或高热可能引发火灾事故，油类不完全燃烧会产生CO。CO不断扩散，浓度逐渐降低，在事故发生过程中周围不会出现半致死浓度情况，对环境有所影响但不会造成居民的死亡。本评价要求，如遇火灾事故，应采用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等处理。
（5）环境风险防范措施及应急要求

①风险防范管理

环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出以下环境风险管理对策。

加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

A.本项目废矿物油的闪点大于60℃，因此项目危废暂存库的火灾危险性为丙类，灭火方式为灭火器。

B.加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

C.非操作人员不得随意进出危废暂存库；入口处应有标识牌和安全使用说明。

D.加强管理，设有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

E.危险废物必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

F危险废物必须堆放在专用的场所，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。

G.设立急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

②风险防范措施

A.加强危废暂存库巡查，发现问题及时处理。

B.强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中因磕碰造成损坏。

C.危废暂存库设置液体导流槽及集液池，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。

③事故应急预案

A.应急预案主要内容汇总见表4-10。

表4-10 应急预案编写基本内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危废暂存库。

2

应急组织机构、人员

公司应急组织领导小组。

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等。

5

报警、通信、联络方式

规定应急状态下的报警、通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后、恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

B.应急物资储备

在事故现场、临近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应设备。

C.应急系统

为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。
D.事故应急响应

突发性环境污染事故应急处置，响应速度至关重要。任何人接到环境污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。

突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知。同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。

E.事故应急监测

要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。

（6）分析结论

根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。

表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场危废暂存库建设项目
建设地点

杭锦旗呼和木独镇查汗淖尔嘎查生活垃圾填埋场
地理坐标

经度

E107°18′26.196″
纬度

N40°34′10.742″
主要危险物质及分布

危废暂存库

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

危险废物储存在危废暂存库中，存在泄漏风险，一旦渗漏会渗入土壤并随雨水渗入地下水，造成土壤和水污染。储存过程中接触高热，可能导致火灾事故。建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。
风险防范措施要求

加强巡查，发现问题及时处理。强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中因磕碰造成损坏。危废暂存库进行防渗处理，设置液体导流槽及集液池，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

无。

7.“三同时”验收清单

表4-12 建设项目“三同时”工程验收一览表

类型

污染工序

环保措施

验收标准

废气

危废暂存库

全封闭危废库、加气通风、废矿物油采用带盖镀锌铁桶密封桶装，带桶一并转运，且不在暂存期内倒装，定期交由有资质的单位处理。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值

噪声

运输噪声

对来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
固废

危险废物

分区暂存，定期交由有资质单位处置。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

环境风险
地面、墙裙等做好防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下收集废液泄漏至地下水体，收集桶设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）危险废物标签。库内外各设置一个监控器并配备完整的监控系统，全方位联网监控。

/




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危废暂存库
	非甲烷总烃
	全封闭危废库、加气通风、废矿物油采用带盖镀锌铁桶密封桶装，带桶一并转运，且不在暂存期内倒装，定期交由有资质的单位处理。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值

	地表水环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	交通运输噪声
	噪声
	对来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	项目在搬运、储存过程中会产生含油废抹布、含油废手套等废劳保用品，产生量约为0.02t/a，暂存于本项目危废库内，定期交由有资质的单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存库地面、导流槽、集液池、裙脚、事故水池等均做防渗处理。地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙。地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设50厘米高墙裙作为围堰，裙脚防渗层与地面相同。导流槽及集液池渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

	生态保护措施
	无。

	环境风险防范措施
	危废库内做好防渗、设有集液池和导流槽、事故水池；日常对危废库废油桶进行检查，避免出现泄漏等事故；危废库内做好消防、防雷与防静电设施；加强运输过程中风险防范，并加强管理防范；库内外各设置一个监控器并配备完整的监控系统，全方位联网监控。

	其他环境管理要求
	加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保证其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。


六、结论

	本项目危废暂存库的建设符合国家产业政策，满足区域环境功能区划要求，项目选址可行。本项目在严格落实本报告中提出的施工期和运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物可达标排放，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.005kg/a
	/
	0.005kg/a
	+0.005kg/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废劳保用品（含油废抹布、含油废手套）
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1：本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置
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附图2：项目地理位置图
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附图3：项目在填埋场中的位置图
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附图4：项目平面布置图
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附图5：环境保护目标
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固化飞灰、废矿物油、废油桶、废滤膜、废滤芯、废活性炭
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