
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：独贵塔拉尹泰科技（润滑、分散、偶联）费托蜡项目           

建设单位（盖章）：鄂尔多斯市尹泰科技有限公司            

编制日期：           2025年4月                        

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	独贵塔拉尹泰科技（润滑、分散、偶联）费托蜡项目

	项目代码
	2211-150625-04-01-592680

	建设单位联系人
	李怀渊
	联系方式
	15947334711

	建设地点
	鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区（独贵塔拉产业园南项目区）

	地理坐标
	（E： 108 度 29分 19.643秒，N： 40度 1分 21.902秒）

	国民经济

行业类别
	 B2619 其他基础化学原料制造
	建设项目

行业类别
	二十三——-化学原料和化学制品制造业26—44—专用化学产品制造266— 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	杭锦旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2211-150625-04-01-592680

	总投资（万元）
	8480
	环保投资（万元）
	80

	环保投资占比（%）
	0.94
	施工工期
	2025.5——2025.7

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	19983.0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《杭锦经济开发区产业发展规划（2022-2035年）》

审批机关：内蒙古自治区工业和信息化厅。
审查文件名称及文号：《内蒙古自治区工业和信息化厅关于同意杭锦经济开发区产业发展规划（2022-2035年）的批复》（内工信园区〔2023〕92号）。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》。

召集审查机关：内蒙古自治区生态环境厅

审查文件名称及文号：《内蒙古自治区生态环境厅关于〈内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉的审查意见》（内环审〔2023〕41号）


（七）加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物在内的环境大气、地下水、地表水、土壤、生态等环境质量长期监测和污染物风险管控。重点企业
	排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网，加强土壤污染重点企业监管，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。

	/

	/
	

	由上表可知，本项目的建设符合内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区规划环评审查意见的要求。
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图1-1  本项目与南项目区产业规划的位置关系图
	


项目建成后，要求企业制定环境风险应急预案，成立应急组织
机构，配备必要的应急设施和应急物资

	定期开展环境风险应急演练。

	符合



严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，食品、制药等项目取用地下水，需经有管理权

	的水行政主管部门批准。 

	本项目生产用水、生活用水由园区统一供给。

	符合

	

	综上所述，项目的建设符合“三线一单”的相关要求。
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图1-1 本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
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图1-3   本项目与鄂尔多斯市生态保护红线位置关系图

3.选址合理性分析

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉工业园区南项目区，园区道路、供电、供水、电讯等基础设施条件良好，配套齐全，社会协作条件较优越；项目用地已取得园区管理委员会关于本项目选址的函，用地类型为三类工业用地，项目四周均为园区企业。2024年8月企业取得了项目用地不动产权证书（附件10）。
项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源、饮用水源保护区、湿地等重点生态环境保护目标，不压覆矿产。污染物达标排放，项目建设对周围环境影响相对较小。从环保角度分析，项目选址合理。


	


二、建设项目工程分析


Q=20m3/h，=2

	m N=5.5kW

	台

	3

	备1


	3

	导热油加热装置

	37.5kW

	套

	1

	/

	二

	多功能（润滑、分散、 偶联）费托蜡车间

	/
	/
	/
	/

	1

	原料仓

	/
	/
	/
	/

	2

	自动配料上料机

	3台液体计量泵，2台固体计量泵，总功率30kW。
	套

	5

	/

	3

	管式混合器

	加热总功率108kW，总长度约8m。
	套

	1

	/

	4

	VOCs回收系统

	总功率28kW

	套

	1

	/

	5

	液蜡储罐

	500L

	个

	2

	/

	6

	造粒机组

	23.15kW

	套

	3

	/

	7

	成品料仓

	5m3
	个

	2

	/

	8

	包装机

	26.0kW

	台

	1

	/

	三

	粉剂车间

	/
	/
	/
	/

	1

	混料罐

	10m3
	台

	3

	/

	2

	泵

	Q=20m3/h ，H=20m N=5.5kW

	台

	3

	/

	3

	风机

	Y100L-2，3kW

	台

	3

	/

	4

	喷雾干燥塔

	LPG500

	台

	3

	/

	5

	过滤系统

	2.2kW

	套

	4

	/

	6

	包装机

	26.0kW

	台

	1

	/

	四

	颗粒车间

	/
	/
	/
	/

	1

	过滤系统

	2.2kW

	套

	3

	/

	2

	布料系统

	2.2kW

	套

	3

	/

	3

	钢带机系统

	5.5kW

	套

	3

	/

	4

	自动纠偏系统

	0.75kW

	套

	3

	/

	5

	造粒机组

	23.15kW
	套

	3

	/


6
		包装机

	3kW

	台

	1

	/


	4.公用工程

⑴给水

本项目用水主要为生活用水、锅炉用水和冷却循环水池补水。

生活用水

项目劳动定员为30人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），用水量按照90L/人·d核算，则用水量为2.7m3/d，年工作日为330天，则年用水量为891m3/a。

生产用水

a循环水系统补水

循环水系统包括冷却塔、水泵、水质稳定加药装置、旁滤系统和循环水供回水管网，循环水主要供给导热油炉和液蜡储罐冷却用水。循环水池在循环过程中蒸发损耗需要每天补充一定的水，循环池容积为2000m3，循环水量为138 m3/h。循环水系统补水量为1.5m3/h，每天运行24h，每天补水量36m3/d，年用水量为11880m3/a。

b锅炉用水

本次建设1座锅炉房，设置1台0.8t/h换热锅炉，配套设置1套软水制备装置。

锅炉用水由纯水设备提供，软水设备采用介质过滤+活性炭过滤+反渗透工艺，制水率为85%，软水制备能力为0.1m3/h，纯水进入锅炉内。

本项目1台热水锅炉年工作168天，每天工作20小时，纯水设备制水率为85%，软水制备能力为1m3/h，每天（10h）新鲜水使用量为1.2m3/d，则制备的纯水量为1.02m3/d（即锅炉用水量），高盐分污水产生量为0.18m3/d。另软水制备树脂再生时需定期（每年一次）进行反冲洗，以保证过滤效率，反冲洗用水量为处理水量的1%，则反冲洗用水量为0.01m3/d，反冲洗废水为0.01m3/d。因此，软水制备工序新鲜水用量为1.2m3/d（396m3/a），排水量为0.18m3/d（59.40m3/a）。

锅炉排污水量按锅炉用水量的5%计算，锅炉用水量为0.05m3/d，锅炉排污水量为0.20m3/d（66.3m3/a）。
③绿化用水

项目绿化面积为581m2，绿化期为5月份～9月份，以150天计，每3天绿化洒水二次，年绿化洒水50次，绿化用水标准按1.0L/m2·次计，则本项目绿化年用水量为29.05m3/a，日平均用水量为0.09m3/d。

综上所述，本项目新鲜水用量为40.0m3/d，年用水量为1.32万m3/a。

表2-6为全厂水量平衡一览表（单位：m3/d）
序号

项目

新鲜水量

循环水量

损耗量

排放量

1

生活用水

2.7

0.54

2.16

2

循环水系统补水

36.0

2000
34.8
1.20
3
软水制备用水

1.20
/
/
0.18
4

锅炉用水

/
/
1.02
0.20
5
设备反冲洗用水

0.01

/
/
0.01

6
绿化用水

0.09
/
0.08

0

合计

40.0
/
36.44
3.75

[image: image5.emf]生活用水 化粪池

伊泰 120万吨精细化学

品项目污水处理厂处理

2.16

2.7

损耗 0.54

新鲜水

软化水设备

1.20

40.0

0.01

软化设备反冲洗

换热锅炉

制备废水

0.18

1.02

排污水

0.01

损耗 0.82

锅炉排污水

0.20

绿化用水

0.09

损耗 0.09

循环冷却池 导热油炉

36.0

损耗 34.8

循环

2000

循环

2000

排污水

1.20

废水收集池

拉运至伊泰 120万吨精细化

学品项目清净废水 （ 含盐

废水 ） 处理单元处理


图2-1    项目水平衡图   单位：m3/d
⑵排水

本项目生活污水用水按用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为2.16m3/d，生活污水经化粪池处理后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理；软水制备废水、锅炉废水及反冲洗废水、循环冷却系统污水产生量为1.59m3/d，暂存在废水收集池后定期拉运至伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元处理，不外排。
⑶供电
本工程供电线路为一回10kV电源，由工业园区变电站送至本厂室外箱式变压器，交接点为本工程室外箱式变压器10kV进线端。一回10kV电源可满足厂内用电负荷的供电需要。
⑷供暖、供气
本项目蒸汽由“内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目”产生的蒸汽提供，蒸汽通过管道输送，输送至本项目槽罐车操作清洗间旁的换热站处，通过换热用于操作间蒸汽清洗。

本项目运行时段与伊泰化工相同，内蒙古伊泰化工有限责任公司负责保障本项目蒸汽运行的可靠性。
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图2-2   蒸汽平衡图
⑸劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为30人，年工作日为330天，实行三班两倒班生产，每班工作8小时。

5.总平面布置

根据工艺装置流程的需要，结合当地的气象条件，将整个厂区的布置分为生产区、辅助区、办公生活区三部分。

生产装置区费托蜡车间布置在厂区的西北部，粉剂车间布置在西北角，原料罐布置在粉剂车间东侧，粉剂车间南侧为颗粒车间。辅助区（原料罐、喷粉塔）布置在厂区东北部，综合水泵房布置在东北角，南侧布置消防水池和库房。办公生活区包括车库和综合办公楼，布置在厂区西南角。在厂区东侧设两个出入口，北面为物流出入口，南面为人流出入口。

本项目平面布置图见附图二。
	


设备运转时产生

	噪声。


	
	

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染物情况及主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


执行标准
	

昼、夜

	监测1次，监测2天。
	《声环境质量标准》中3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

		南厂界2#

			
		西厂界3# 

			
		北厂界4#

			

	⑵监测时间、频率

监测时间：2023年9月8日——2023年9月9日。
监测因子及频率：环境噪声；昼间、夜间各监测1次，监测2天。
⑶监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

⑷噪声监测结果：如表3-4所示。

表3-5为声环境噪声现状监测结果统计表      单位：dB（A）

监测点位名称

采样日期

昼间测量值dB（A）
夜间测量值dB（A）
厂界东侧1#

2023-09-08

58
48
厂界南侧2#

58
48
厂界西侧3#

56

46

厂界北侧4#

57

47
厂界东侧1#

2023-09-09

58

48
厂界南侧2#

57

47
厂界西侧3#

58

48
厂界北侧4#

57

47
标准值

65

55

从表3-5可知，项目区的声环境噪声昼间在56～58dB（A）之间、夜间在46～48dB（A）之间。各监测点的昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

3.地表水环境质量现状

本项目产生的废水均不外排，且项目周边无地表水体，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次评价不进行地表水环境质量现状监测。

4.土壤环境质量现状
根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境》规定，依据建设项目行业分类为其他行业，全部为Ⅳ类项目，故本项目不开展土壤环境影响评价。

5.地下水环境质量现状

项目区及周边无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区且项目周围无分散式饮用水井，周围均由市政供水，因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次不进行现状调查。
	

	环境

保护

目标
	本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区。根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，500m范围内无大气环境敏感点；500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。环境空气保护目标见表3-6。

表3-6                项目环境空气保护目标

环境要素

保护目标

坐标

规模/人口

相对距离km

方位

保护等级

大气环境

厂界四周500m内无敏感点

《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准

声环境

厂界四周50m内无敏感点

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准




《建筑

	工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。


	运营期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表3-10为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间dB（A）
夜间dB（A）
3

65

55

3.废水排放标准

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
表3-11为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
项  目
pH
COD
BOD5
动植物油
SS
LAS（阴离子表面活性剂）
允许排放浓度（mg/L）
6～9
≤500
≤300
≤100
≤400
≤20
4.固体废物

一般工业固废暂存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求进行管理、贮存和处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理、贮存和处置。

生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“生活垃圾”中相关规定。
	

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划》，“十四五”期间国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物5项污染物作为约束性指标进行考核。

本项目废水不外排，本项目生产过程中不产生二氧化硫、氮氧化物等污染物，产生挥发性有机物，挥发性有机物主要为非甲烷总烃，排放总量控制指标为2.834t/a。

鄂尔多斯市生态环境局以鄂环气字〔2025〕22号文件对项目总量指标予以批复（附件6）。




四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环
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	1.大气环境影响分析

⑴大气污染源及特征

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施：

①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，尽量减少搬运环节；

②地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量；建筑材料和建筑垃圾应及时清运； 

③施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；

④起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；

⑤谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘；

⑥使用商用混凝土，严禁现场搅拌作业。

通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着实施期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。
2.水环境影响分析

施工期废水主要为建筑施工废水及施工人员生活污水。

施工场地施工人员约为20人，建设时间约180天，生活用水按30L/人·d计算，则施工场地生活用水量约为0.6m3/d，总用水量约为108m3，生活污水产量按用水量的80%计算，则施工场地施工期生活污水产量约为86.4m3。

施工废水主要污染因子为SS等，生活污水中的主要污染因子为COD、BOD5、SS等。由于施工期往往缺乏完善的排水设施，如果对上述污水不采取必要的处理，则会随地表径流汇入周边受纳水体，对周边水体带来污染，增加水体中的泥沙含量。

为减轻施工期间对水环境的不利影响，施工单位应做到以下几个方面：

①施工废水不可任意直接排放，对其产生的污水排放进行组织和设计；

②尽量减少建筑施工设备与水体的直接接触，并加强各类机械设备的维修保养，以避免在施工过程中出现燃料用油跑、冒、漏的现象；

③尽量减少在施工场地随意对机械车辆进行冲洗，应定点冲洗；冲洗废水采取处理措施后洒水降尘；

④施工废水和生活污水禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放；

本项目施工废水通过沉淀池处理后回用，不外排。本项目生活污水经化粪池处理后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理。只要施工单位加强环境管理，做好施工废水处理及排放措施，施工期对周围地表水环境影响可控制在一定范围之内。

3.固体废物影响分析

施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。

⑴建筑施工垃圾主要包括：在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等）过程中以及工程完成后，会产生建筑垃圾，对于建筑垃圾，其中钢筋可以回收利用，其他弃渣均为无机物，定期送往指定建筑垃圾填埋场处理。
⑵生活垃圾主要由施工人员日常生活产生，以有机物为主，如剩饭菜等。本项目施工期生活垃圾产量按0.5kg/d（人）计，则施工场地生活垃圾产量为1.8t。本项目施工单位应设临时垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，收集后由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。

建筑施工垃圾的堆放在大风天会引起扬尘，雨天导致道路泥泞，并产生淋溶废水污染环境，会对周围环境产生不利影响。施工期生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取及时有效的处理措施，则可能因为这些废物的腐烂而滋生蚊、蝇、鼠类、虫等，散发臭气，进而影响大气、水环境、景观环境等，并有可能诱发各种传染病。

针对施工期固体废物的来源及影响，建议施工单位做好以下环境保护措施：

①施工建筑垃圾等固体废物必须妥善处理，及时清运；为保护该区地下水，禁止生活垃圾和废弃物回填；

②合理规划施工方案，科学布局临时堆放弃土，尽量做到地基挖填平衡，减少占地面积，可减少施工粉尘的排放；

③当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； 

④施工结束后，要对砖头等固体废物及时收集，尽量回用，不能回用的交由当地环卫部门统一处理，以防造成二次污染；

⑤建议项目施工单位设临时垃圾箱对生活垃圾妥善安排收集，由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。设立建筑垃圾集中收集地点。

项目应设置建筑垃圾临时储存场、定期将建筑垃圾送往指定建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾集中收集后最终交由当地环卫部门统一处置。综上所述，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，实施期固体废弃物对周围环境影响是可控的。

4.声环境影响分析

施工活动对建设项目周围环境产生一定的噪声影响，施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。在多台机械设备同时作业时，各台机械设备噪声产生叠加，根据类比调查，叠加后噪声比单台设备噪声增加约3dB（A）至8dB（A），一般不会超过10 dB（A）。据其他建设工程的施工经验，上述噪声仅对施工现场区域范围和周围250m内的地区有影响。施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天，机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。

施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械，为减少施工噪声影响，施工期间要遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，进行施工时间限值及相应的噪声防控，建议采取以下防护措施：
工程建设时，利用厂区围墙的隔声作用，以减缓施工噪声对周围环境
的影响程度。

②施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。

③施工活动尽量控制在建设施工场地内，以减小工程施工噪声的环境影响范围。

④加强施工管理，优化施工场地布置，尽可能将高噪声设备远离敏感点。

⑤合理安排了施工时间，尽可能地避免了大量高噪声设备同时施工；合理布局了施工现场，以避免在同一地点安排大量高噪声设备，造成局部声级过高；高噪声施工设备尽量安排在日间作业，减少夜间施工量；

总体而言，施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期的结束而消失。在采取合理布局的情况下，施工期对评价范围内的声学环境产生的影响是有限和短暂的。
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	1.大气环境影响分析 
项目运营期大气污染物主要为储罐呼吸无组织废气、车间无组织废气、喷雾干燥有组织废气。

1.1储罐呼吸废气（无组织）
本项目设有6个50m3的原料储罐，1个200m3的导热油储罐。随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。
根据《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》，挥发性有机液体储存与装载，根据物料、罐型、储罐容积、储存温度选择该源项系数，挥发性有机液体储存挥发性有机物产生量计算公式如下：
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式中：D——挥发性有机物年产生量，千克/年； 
k1——工作损失排放系数，千克/吨周转量；

k2——静置损失排放系数，千克/年；

n——相同物料、储罐类型、储罐容积、储存温度下的储罐个数；

Qi——物料的年周转量，吨/年。

根据上述计算，内浮顶罐的无组织排放系数可以参照《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》附表7中的内浮顶罐有机化学品挥发性有机物产污系数表中的“间二甲苯系数”进行计算，具体见下表：

表4-1为罐区无组织排放量计算表

物料名称

储罐类型

储罐容积V（m3）
储存温度T

（摄氏度）
污染物指标

工作损失排放系数（kg/t-周转量）

静置损失排放系数（kg/a）
液体费托蜡

内浮顶罐

V≤100
T≥37.5
VOCS
1.141×10-2
35.411
导热油

内浮顶罐

100＜V≦200
常温

VOCS
9.333×10-3
9.556
本项目设置6个50m3的液体费托蜡原料罐、1个200m3的导热油罐，液体费托蜡的密度约为900kg/m3，储存系数为0.9，导热油的密度约为860kg/m3，储存系数为0.9，则原料罐最大储存量为6×50×900÷1000×0.9=243t，原料罐储罐挥发的VOCS排放量：（243×1.141×10-2＋35.411×6）÷1000=0.215t/a；导热罐的最大储存量为200×860÷1000×0.9=154.8t，则导热罐挥发的VOCS排放量：（154.8×9.333×10-3＋9.556×1）÷1000=0.011t/a，因此挥发的VOCS排放总量：0.226t/a。
储罐表面可通过喷涂浅灰或银灰色的涂层，减少储罐对阳光照射后热量的吸收，从而减少温差，减少有机气体排放；设置呼吸挡板，当大量空气进入罐内时，呼吸挡板能够对强劲的空气流起到阻碍与分流的作用，减少空气流直接吹到有机溶剂表面加速蒸发；储罐外层通过介质保护与外界环境隔离，减少废气排放，同时提高储罐安全性。
1.2喷雾干燥废气

费托蜡粉剂生产过程中物料全部经过地面管道输送，由泵打入。整个过程保持封闭状态，不会产生废气，仅在喷粉干燥时产生少量的非甲烷总烃和颗粒物。由于费托蜡的挥发性较差且有一定黏性，故生产过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物较少。

依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“2669其他专用化学品制造行业”产排污系数表，工业废气量系数为2.10×103立方米/吨——产品；颗粒物系数为0.14千克/吨——产品；非甲烷总烃系数为0.12千克/吨——产品。
本项目年产30000t/a蜡粉，年工作330天，每天工作24小时，即年工作7920h，因此：
废气量=2.10×103×30000 =6.3×108m3/a÷7920h=7954.54标m3/h；
颗粒物产生量=0.14千克/吨——产品×30000t/a×10-3=4.20t/a；
非甲烷总烃产生量=0.12千克/吨——产品×30000t/a×10-3=3.6t/a；
粉剂车间共设置3条生产线，每条生产线废气经“1套集气罩”收集后汇总至车间外的“活性炭吸附+布袋除尘器”处理后由1根15米高排气筒统一排放。喷粉塔全封闭，集气罩收集效率90%，布袋除尘器除尘效率95%，活性炭吸附处理效率达80%。因此，经过处理后的颗粒物无组织排放量为0.42t/a，有组织排放量为0.189t/a，排放浓度约为3.0mg/m3，排放速率为0.024kg/h；非甲烷总烃有组织排放量为0.648t/a，排放浓度为11.175mg/m3，排放速率为0.045kg/h。颗粒物及非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（颗粒物允许排放浓度120mg/m3，3.5kg/h，非甲烷总烃允许排放浓度120mg/m3，10kg/h）。

1.3车间无组织非甲烷总烃

本项目费托蜡车间、颗粒车间费托蜡生产过程中物料全部经过地面管道输送，由泵打入，物料转输过程保持封闭状态，不会产生废气，在混料罐混料、滚筒造粒过程中产生少量的非甲烷总烃无组织排放。由于费托蜡的挥发性较差，生产过程中产生的非甲烷总烃较少，同样类比《准格尔旗凤莲仓储站煤基合成蜡仓储建设项目竣工环保验收报告》并出于保守估算，评价中取整个车间在生产过程中非甲烷总烃的挥发量约为原材料的0.02‰，本项目车间液态费托蜡总用量为9.8万吨，则喷淋冷却过程中的非甲烷总烃产生量为1.96t/a，产生速率为0.247kg/h，废气经车间通风设备排至外环境，非甲烷总烃厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3要求，厂区内任意点浓度值满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。
1.4车间无组织粉尘

由表1.2可知，本项目粉剂车间喷粉塔干燥过程集气罩收集效率为90%，未收集的粉尘无组织排放量为0.42t/a。车间通过加强车间通风，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。

本项目大气污染物排放量统计情况见表4-2、4-3。

表4-2为项目大气污染物有组织排放量核算表 
产污环节

排放口编号

污染物

种类

产生浓度

产生速率

年产生量

治理

措施

排放浓度

排放速率

年排放量

mg/m3

（kg/h）
（t/a）
mg/m3
（kg/h）
（t/a）
粉剂车间

DA001

排气筒

粉尘

66.29
0.53
4.20
3套集气罩 

活性炭吸附+布袋除尘器+1根15m高排气筒

3.0
0.024
0.189
DA001
排气筒

非甲烷总烃
57.14
0.50
3.6
11.175
0.045
0.648
表4-3为项目大气污染物无组排放量核算表 

序号
产物环节
污染物
主要污染防治措施
标准名称
浓度限值（mg/m3）
年排放量

（t/a）
1

粉剂车间喷雾干燥过程

粉尘

全封闭车间
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。
1.0
0.42

2
储罐区
非甲烷总烃

内浮顶罐

《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。

《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。
30

0.226
3
生产车间
非甲烷总烃

车间通风
30

1.96t
2.废水环境影响分析及防治措施
本项目废水主要为生活污水和生产废水。
⑴本项目运营期废水主要为生产废水、生活污水。

1）生产废水 
项目生产废水主要为循环冷却水排水，循环冷却水排水产生量为1.20m3/d，该废水中仅含有少量盐类，盐分浓度约1280mg/L，软水制备废水、锅炉废水及反冲洗废水、循环冷却系统污水产生量为0.39m3/d，所有生产废水暂存在废水收集池后定期拉运至伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元处理，不外排。 
2）生活污水 

项目生活污水的产生量按用水量的80%计，为2.16m3/d，生活污水经化粪池处理后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理。

本项目生活污水经化粪池处理后，废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3N、SS，产生浓度分别为350mg/L、170mg/L、25mg/L、200mg/L。根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目（变更）环境影响报告书》，生活污水处理系统采用调节池+二级A/O+二沉池+混凝沉淀池工艺，处理规模1200m3/h；清净废水（含盐废水）处理单元采用高密度沉淀池+多介质过滤器+自清洗过滤器+外压式UF+RO工艺处理回用，处理规模600m3/h。

本项目生活污水产生量为2.16m3/d，生产废水产生量为1.59m3/d。本项目水量较小、水质简单，故本项目废水可实现依托伊泰化工污水处理系统，废水处理可行。
本项目采取防渗措施，且废水均不外排，生产过程中对环境影响较小。

3.声环境影响分析及防治措施

本项目噪声源主要为风机、喷雾干燥塔、包装机、泵类等，设备均为中小型，声源声压级为70dB（A）~ 95dB（A），在采取消声、隔声、减震措施后，源强可削减至60dB（A）~ 75dB（A）。
表4-4为主要噪声设备源强表

序号

设备名称

单台1m处声压级dB（A）

所在位置

持续时间

治理措施

降噪效果dB（A）

1

自动上料机

95

车间内

24h

减振、隔声

20

2

喷雾干燥塔

85

车间内

24h

减振、隔声

20

3

造粒机

80

车间内

24h

减振、隔声

20

4

风机

90

车间内

24h

减振、隔声

20

5

除尘器

90

车间内

24h

减振、隔声

20

6

下料刮刀
70

车间内

24h

减振、隔声

20

⑴预测模式
A、预测条件假设

a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行，设备噪声源强只统计75dB（A）以上；

b、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外噪声源预测；

c、为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强；

d、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

B、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B，预测模式如下：

①室内声源

a、计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级：

[image: image12.png]Ly =Ly +10 Ig( QZ +i)
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式中：Q—指向性因子；

LW—室内声源声功率级，dB（A）；

R—房间常数；

1r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
b、计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级：
[image: image13.png]N
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式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB（A）；

Lp1j（T）—室内 j 声源声压级，dB（A）；

N—室内声源总数。

c、计算靠近室外维护结构处的声压级：
[image: image14.png]Lpy(T) = Ly (T) - (TL +6)




式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB（A）；

TL—围护结构窗户的隔声量，dB（A）；本项目厂房为混凝土砌块墙双面粉刷，TL为20 dB（A）。
d、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级：

[image: image15.png]Ly =L, (T)+101g s




②室外点源
采用的衰减公式为

[image: image16.png]L, =L w0, —201g «/r0,




式中：L（r）—距离噪声源 r 处的声压级，dB（A）；

r —预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距离噪声源的距离，m。

⑵预测结果及防治措施
根据预测模式，计算出厂界噪声预测结果见表4-5。 

表4-5为噪声预测结果                   单位：dB（A）
位置

贡献值

标准

是否达标

昼间

夜间

1#

厂界北侧外1m处
44.5
65
55
达标

2#

厂界西侧外1m处
47.2
65
55
达标

3#

厂界南侧外1m处
49.6
65
55
达标

4#

厂界东侧外1m处
45.5
65
55
达标

由预测结果可知，在正常工况下，项目生产车间的主要噪声源对厂界噪声的贡献值较小，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求。本项目周围50米范围内无噪声环境敏感目标，为尽可能降低噪声对项目周边环境的影响，本次环评建议建设单位采取以下噪声污染防治措施。
①在设备选型时选用低噪声设备，从源头降低噪声源强；

②生产车间为单独全密闭建筑，加强门窗的隔声设计；

③在总图上优化布置，在满足工艺的前提下，尽可能将高噪声设备布置在厂区西部并充分利用建筑隔声，以减少对外部环境的影响；

④优化产噪设备所在厂房的门窗设置数量、方位； 

⑤加强设备的保养和日常维护，确保项目内设备处于良好的工况下进行生产；

⑥加强对进出项目车辆的管理，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范进入项目内车辆的停车秩序等措施，可以有效降低车辆噪声。
4.固废的环境影响分析及防治措施
项目固体废物主要为生活垃圾、废导热油及废滤网、隔离池废液等。

1）生活垃圾

项目生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，劳动定员为30人，则生活垃圾产生量为4.95t/a。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。 
2）废导热油及废滤网
项目生产过程中产生的废导热油和废滤网属于危险废物，废导热油定期更换后暂存于厂内危废暂存间，最终交由有资质单位处置，废滤网定期更换后暂存于厂区危险废物暂存间，最终交由有资质单位处置。

3）槽罐车清洗废液（隔离池废液）
槽罐车清洗废液主要为蒸罐时流出的槽罐内的原液属于危险废物，通过管道进入废物隔离池，废物隔离池容积60m3，位于槽罐车清洗间东北侧，渗透系数小于1.0×10-12cm/s。本项目罐车共计4辆，每两天运输一次，每次使用2辆，单次清洗车辆为2辆，每次清洗产生的废液为0.04t，一年清洗160次，每年槽罐车清洗废物隔离池废液7.0t/a，属于危险废物，定期交由有资质单位处置。
4）除尘灰

本项目粉剂生产车间设置集气罩+布袋除尘器处理粉尘，布袋除尘器除尘灰收集量为3.594t/a；除尘灰收集后作为产品外售。

表4-6为固废产生、处置方式一览表

固废来源

固废类别

产生量

主要污染物组成

临时存储方式

处置方法

除尘系统收集费托蜡粉

除尘灰
3.594t/a

颗粒物

袋装 

作为产品外售

废导热油

危险废物

2t/3a

废导热油

罐装，暂存于危废库，由导热油生产厂家回收。

生产厂家回收

废滤网

危险废物

0.1t/a

滤网、费托蜡中杂质

袋装，暂存于危废库，由有资质单位处置。
有资质单位处置

隔离池废液

危险废物

7.0t/a

液体石蜡等
暂存于隔离池，由有资质单位处置。
有资质单位处置

生活垃圾

生活垃圾

4.95t/a

废纸、废塑料、餐余垃圾等
散装，暂存于垃圾箱、垃圾池。
委托环卫部门清运。
综上所述，项目运营期间产生的固废全部得到了妥善处置或综合利用，不会对周围环境产生明显影响。

5.地下水、土壤的环境影响分析及防治措施
⑴潜在污染源

生活污水经化粪池处理后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理；软水制备废水、锅炉废水及反冲洗废水、循环冷却系统污水暂存在废水收集池后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元处理。

本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径为废水收集池、地面防渗措施不到位，车间设备等发生事故泄漏时的废液可能直接渗入到泄漏区域附近的土壤中，进而污染地下水。

⑵影响和防治措施

评价区地下水富水性较好，本项目外购桶装水作为员工的生活用水，不建设自备水井，取水不会对评价区地下水流场造成影响，本项目正常工况下无废水渗入地下水中，在事故工况下泄漏的污染物极少，对地下水流场无影响，因此本项目实施对评价区地下水水位影响较小。

项目针对潜在的地下水污染源和污染途径采取了较为有效的防渗、密封等工程控制措施和污染防范措施，防止泄漏物污染厂区内土壤和地下水。具体措施如下：

①源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。

槽罐车清洗废液主要为蒸罐时流出的槽罐内的原液，通过管道进入废物隔离池，废物隔离池位于槽罐车清洗间东北侧，通过地埋式防渗管道敷设，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

②分区防渗

本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区；防渗措施要求见下表。

表4-7为防渗分区划分情况及要求

分区

区域

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求
《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗技术要求
相符性

重点防治区

罐区、危废暂存间、隔离池

基础防渗层采用2mm厚防渗膜（HDPE），保证渗透系数≤10-10cm/s
/
符合

一般防治区

车间、化粪池、循环水池

/
等效黏土防

渗区Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

符合

6.环境风险分析及防治措施

2018年10月15日，国家发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。

环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），以及由有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

⑴评价工作等级及评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势：风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见表4-8。

表4-8的评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价等级

一

二

三

简要分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给

出定性的说明。
⑵环境风险潜势判定
⑴危险物质分级

本工程危险物质包括原料及产品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1、表B.2和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中规定的临界量来P的分级确定。按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）。
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式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目主要为多功能费托蜡项目，生产过程中需要导热油炉加热，产生的废导热油为风险物质，导热油罐体积200m3，导热油密度约为860kg/m3，储存系数为0.9，导热油量为150t，导热油2年更换一次，一次性更换，因此，项目暂存废导热油量为150t，废导热油由有资质的单位负责更换回收和拉运，并暂存于危废暂存间。

表4-9为项目涉及的风险物质及风险源分布情况一览表
风险物质
危险性
临界量t
最大存储量
分布位置
Q值
废导热油

可燃

2500

150t

危废库

0.006

项目Q值∑

0.006

因本项目Q值为0.006＜1，因此本项目环境风险潜势为I，环境风险评价为简单分析。

1）导热油
导热油，是GB/T4016-2019《石油产品名词术语和定义》中“热载体油”的曾用名，英文名称为Heat transfer oil，用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。
为了应对环境风险，特采取如下风险防范措施：
①泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏，将泄漏的废矿物油收集至铁皮桶中，再交由有危废处置资质的单位进行无害化处理处置，避免污染水体和土壤。
②防护措施
呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
防护服：穿工作服（防腐材料制作）。
手防护：戴橡皮手套。
其他：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。
综上所述，拟建项目发生环境风险的概率很小，在采取严格管理措施的情况下，可得到有效的控制，对环境的影响小。

⑶应急预案

通过对污染事故的风险分析，企业应制定环境污染事故应急工作计划，明确消除事故隐患的实施方法及突发性事故的应急办法等。因此，评价建议建设单位编制环境突发事故应急处理预案，编制安全评价报告，并完善厂内急救指挥小组，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系。其安全评价报告中突发事故应急预案应包含以下内容，详见表4-10。

表4-10            环境风险突发性事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

总则

简述生产过程涉及物料性质及可能产生的突发事故。
2

危险源情况

评述危险源类型、数量及其分布。
3

应急计划区
危险目标：设施区环境保护目标。
4

应急组织机构、人员
工厂、地区应急组织机构、人员。
5

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。
6

应急救援保障

应急设施、设备与器材等。
7

报警、通讯、联系方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制方式等。
8

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对环境事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
9

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和相关器材

由专业队伍负责对环境事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
10

人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工人邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康。
11

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态中止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
12

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
13

公众教育信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息。
14

记录和报告

设应急事故专门档案，建立记录和报告制度，设专门部门和负责管理。
15

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。
⑷环境风险评价结论

①本项目无重大危险源。

②评价要求企业落实好项目工程设计及各项环保、安全、消防风险防范措施、本项目应急预案，将该项目环境风险降至最低，在此前提下，该项目的风险水平是可以接受的。
7.环保投资估算
本项目总投资8480万元，其中环保投资80万元，占总投资的0.94%。具体见环境保护投资估算明细表4-11。

表4-11为项目环保投资表
类型

污染工序

环保措施

投资（万元）

废气

费托蜡车间

采用全封闭车间，车间内加强通风；

列入主体

粉剂车间

费托蜡车间喷粉过程产生的粉尘设置3套“集气罩+活性炭吸附+布袋除尘器”处理后经1根15m高排气筒排放；

20
颗粒车间

采用全封闭车间，车间内加强通风；

列入主体

废水

生活污水

生活污水经化粪池（10m3）处理后，拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理；

5
生产废水

软水制备废水、锅炉废水及反冲洗废水、循环冷却系统污水暂存在废水收集池（20m3）后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元处理；

10
噪声

选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等控制措施；

10

固废

生产车间

粉剂车间布袋除尘器除尘灰收集后作为产品外售。
\
危险废物暂存间

建设地点位于3号生产车间西北侧，占地面积8m2；主要暂存废导热油、废滤网等危险废物，最终交由有资质单位处置。
4
槽罐车清洗

   槽罐车清洗废液通过管道进入废物隔离池（容积60m3），废液属于危险废物，定期由有资质单位处置。
20
生活垃圾

办公区和生活区共设置10个垃圾箱。
1

防渗

一般防渗区：生产车间、化粪池、消防水池等地面采用三合土铺底，上铺10-15cm厚的水泥进行硬化处理，或采取其他防渗措施，使防渗效果等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
   重点防渗区：罐区、隔离池、危废暂存间地面防渗结构为：上铺10cm厚混凝土+土工布+2mm厚HDPE土工膜，防渗系数K≤1×10-10cm/s。
10

合计

80
8.环境保护竣工验收

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在本项目完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表4-12。

表4-12          建设项目环境保护“三同时”验收一览表
项目

污染源

污染物

防治措施

排放标准

废气

费托蜡车间

非甲烷总烃

采用全封闭车间，车间内加强通风。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值要求。
粉剂车间

粉尘、非甲烷总烃

喷雾干燥过程产生的粉尘及非甲烷总烃设置3套“集气罩+活性炭吸附+布袋除尘器”处理后经1根15m高排气筒排放。
生产车间

非甲烷总烃

采用全封闭车间，车间内加强通风。
厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。
废水

生活污水
COD、BOD

生活污水经化粪池（10m3）处理后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理。
/

生产废水

盐类
软水制备废水、锅炉废水及反冲洗废水、循环冷却系统污水暂存在废水收集池（20m3）后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元处理。

/

噪声

车辆

噪声

/
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
固废

厂区

生活垃圾

经垃圾箱集中收集后交由园区环卫部门处理。
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“生活垃圾”中相关规定。
除尘灰

粉剂车间除尘系统除尘灰为费托蜡粉剂，作为产品外售。
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行管理、贮存和处置。
废导热油

定期更换后暂存于厂内危废暂存间，最终交由有资质单位处置。
执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理、贮存和处置。

废滤网

定期更换后暂存于厂区危险废物暂存间，委托有资质单位处置。

槽罐车清洗废液
通过管道进入废物隔离池；废液属于危险废物，定期由有资质单位处置。

9.环境管理和监测计划

本项目监测项目及频次参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关规定确定，本项目废气具体监测点位选取及监测频次见表4-9。

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。

表4-13               项目监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

监测机构

噪声
厂界四周外1m
等效A声级

1期/季，每期昼夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
委托有资质的监测单位。
废气

厂界上风向设1个点，下风向设3个点

颗粒物
1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织废气排放浓度限值要求。
非甲烷总烃

1次/季度

《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。
排气筒排放口

颗粒物、非甲烷总烃
1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值要求。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粉剂车间
	粉尘、非甲烷总烃
	喷粉干燥过程产生的粉尘设置3套“集气罩+活性炭吸附+布袋除尘器”处理后经1根15m高排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值要求。

	
	费托蜡车间
	非甲烷总烃
	采用全封闭车间，车间内加强通风。
	《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。

	
	颗粒车间
	非甲烷总烃
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5
SS、氨氮
	生活污水经化粪池（10m3）处理后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水处理厂处理。
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

	
	生产废水
	盐类
	  软水制备废水、锅炉废水及反冲洗废水、循环冷却系统污水暂存在废水收集池（20m3）后拉运至伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元处理。
	

	声环境
	机械噪声
	噪声
	选用低噪声设备，采取隔声、消音等措施。
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	厂区
	生活垃圾
	垃圾箱收集后集中处置。
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“生活垃圾”中相关规定。

	
	
	除尘灰
	粉剂车间除尘系统除尘灰为费托蜡粉剂，作为产品外售。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行管理、贮存和处置。

	
	
	废导热油
	废导热油定期更换后暂存于厂内危废暂存间，最终交由有资质单位处置。 
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	
	
	废滤网
	废滤网定期更换后暂存于厂区危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
	

	
	
	槽罐车清洗废液
	槽罐车清洗废液通过管道进入废物隔离池；废液属于危险废物，定期由有资质单位处置。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区：生产车间、化粪池等地面采用三合土铺底，上铺10cm厚的水泥进行硬化处理，使防渗效果等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
   重点防渗区：罐区、隔离池、危废暂存间地面防渗结构为：上铺10cm厚混凝土+土工布+2mm厚HDPE土工膜，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

	生态保护措施
	厂区已设计绿化，对于改善和保护局部生态环境具有积极的促进作用。现场踏勘，区内无珍稀动植物和文物古迹保护对象。拟建项目用地规模较小，对区域生态系统无不利影响。

	环境风险防范措施
	①厂区内设置应急器材，应满足突发环境事件处理需求。

②制定《突发环境事件应急预案》并在当地环保主管部门备案，定期开展应急演练。

	其他环境管理要求
	①加强管理，做到污染物达标排放和合理处置。

②加强绿化，充分利用植物的滞尘、减噪功能，降低对环境的污染，美化环境。


六、结论

	独贵塔拉尹泰科技（润滑、分散、偶联）费托蜡项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织粉尘
	
	
	
	0.189t/a
	
	0.189t/a
	

	
	有组织非甲烷总烃
	
	
	
	0.648t/a
	
	0.648t/a
	

	
	无组织非甲烷总烃
	
	
	
	2.186t/a
	
	2.186t/a
	

	
	无组织粉尘
	
	
	
	0.42t/a
	
	0.42t/a
	

	废水
	COD
	
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	一般固废
	除尘灰
	
	
	
	3.594t/a
	
	3.594t/a
	

	危险废物
	废导热油
	
	
	
	2t/3a
	
	2t/3a
	

	
	废滤网
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	

	
	槽车清洗废液
	
	
	
	7.0t/a
	
	7.0t/a
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	4.95t/a
	
	4.95t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

附件

附件1 委托书

委托书

内蒙古宝钜环保技术服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，我公司现委托贵公司进行《独贵塔拉尹泰科技（润滑、分散、偶联）费托蜡项目》的环境影响评价报告工作。

我公司现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作，请贵单位尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。

建设单位：鄂尔多斯市尹泰科技有限公司
                 2023年8月25日
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附图一  地理位置图
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附图二  平面布置图 
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附图三   本项目评价范围及监测点位分布图
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