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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王健
	联系方式
	18691020176

	建设地点
	鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查、道劳呼都格嘎查和阿日柴达木村。

	地理坐标
	JPH-552
	E108°48′18.428″；N39°42′21.058″

	
	J58P50
	E108°33′36.034″；N39°40′23.182″

	
	J66-12
	E109°10′27.816″；N39°49′29.004″

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业；99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；全部。
	用地面积（hm2）
	2.49hm2（其中，临时占地2.13hm2、永久占地0.36hm2）

	建设性质
	☑新建（迁建）

☐改建

☐扩建

☐技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目

☐重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	7885
	环保投资（万元）
	310

	环保投资占比（%）
	3.93
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

☐是：               

.

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，项目不开展专项评价，具体见表1-1。
表 1-1为项目专项评价设置情况判定表

专项评价

的类别

涉及项目类别

项目情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。

不涉及
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。

本项目涉及基本草原，因《建设项目环境影响评价分类管理名录》中没有针对该类项目所列的敏感区，故本项目不设置生态专项。

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。

不涉及

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。



	规划情况
	《东胜气田“十四五”发展规划》

	规划环境影响

评价情况
	2022年1月中国石化华北油气分公司采气二厂委托内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制了《东胜气田“十四五”发展规划环境影响报告书》，按照《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）文件精神，中石化华北油气分公司采气二厂于2022年4月对该报告书自行组织了专家论证，并将相关成果向鄂尔多斯市生态环境主管部门通报，2022年5月11日鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于收悉东胜气田“十四五”发展规划环境影响报告书成果的函》。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	东胜气田“十四五”期间规划产能49.41亿m3、钻井746口，其中58井区规划产能10.8亿m3、钻井141口，锦66井区规划产能6.01亿m3、钻井109口。本项目有助于规划的实现，符合《东胜气田“十四五”发展规划》的要求。

	其他符合性分析
	1.与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“第一类鼓励类；七、石油天然气；1.石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，项目建设符合国家产业政策。
2.与生态环境管控单元的符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于加强生态环境分区管控的实施意见》要求，结合《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（下称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：76个，面积占比64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：86个，面积占比28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：9个，面积占比7.56%，除优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。

项目“三线一单”符合性分析具体如下：

（1）生态保护红线

项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查、道劳呼都格嘎查和阿日柴达木村，井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区；根据杭锦旗自然资源局《关于东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）查询地类的说明》文件，该项目未划入杭锦旗生态保护红线。因此，项目建设符合生态保护红线管控要求。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日公布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“城市环境空气质量”结论：“2025年，12个盟市空气质量均达标”，项目所在区域环境空气质量属于达标区。根据现状监测数据可知，评价区TSP日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准要求；总烃1小时平均浓度满足以色列《环境空气质量标准》中5mg/m3的要求；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求；地下水各监测点位、各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求；石油类监测参照满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境各监测点昼/夜间声级值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求；土壤环境（井场占地范围内）各监测点位、各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地的风险筛选值要求。根据环境影响分析，项目施工过程会产生一定的污染物，采取相应措施后均可达标排放，不会对环境产生明显影响，因此项目建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

项目施工过程将消耗一定的水、电、柴油等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。因此，项目资源消耗符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

项目位于鄂尔多斯市杭锦旗，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（鄂环函〔2021〕95号）和《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，JPH-552和J58P50井场位于杭锦旗优先保护单元中杭锦旗-水土保持生态功能重要区域（ZH15062510002）；J66-12井场位于杭锦旗重点管控单元中塔然高勒矿区（ZH15062520005）。

鄂尔多斯市环境管控单元图见图1-1；单元管控要求见表1-2。
表1-2为项目环境管控单元的管控要求

井场

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

项目

情况

符合性

JPH-552和J58P50井场

杭锦旗-水土保持生态功能重要区域（ZH15062510002）

杭锦旗优先保护单元

空间布局约束

1.大力推行节水灌溉和雨水集蓄利用，发展旱作节水农业。限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计问题，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。

2.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。

项目不涉及生态保护红线；项目属于天然气勘探项目，不涉及农牧业和畜牧业开发。

符合

污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控

/
/
/
资源开发效率

/
/
/
J66-12井场

塔然高勒矿区（ZH15062520005）

杭锦旗重点管控单元

空间布局约束

/
/
/
污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控

/
/
/
资源开发效率

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

项目属于东胜气田已批复井区内的天然气勘探项目，不涉及煤炭开采和洗选，不属于对环境破坏较大的砂金等重砂矿物。
符合

3.与《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》的符合性分析
项目与《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》的符合性分析见表1-3。
表1-3为与该条例的符合性分析表

条例中相关要求摘录

本项目情况

符合性

第八条 新建、改建、扩建天然气开发项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，天然气开发单位不得开工建设。天然气开发项目应当以区块为单位开展环境影响评价。在产能建设规模确定后，不得以勘探名义继续开展单井环境影响评价。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环境影响评价。

东胜气田为中石化新开发气田，开发产能逐年递增，气田产能建设规模未确定。项目属于天然气勘探项目，通过勘探和气藏评价为后续天然气开采提供保障。

本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井的纳入区块另行开展环境影响评价。

符合

第十条 天然气开发单位应当制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案；完善突发环境事件风险防控措施，开展环境安全隐患排查治理工作；定期开展应急培训和应急演练，储备必要的环境应急装备和物资，并保证应急所用的设施、设备正常使用。

建设单位已制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，并建立了完善的突发环境事件风险防控措施，并定期开展应急培训和应急演练，已储备必要应急装备和物资。

符合

第十一条 天然气井测试放喷、井场选点应当综合考虑气候、风向、安全、噪声影响等因素，远离住户。

根据《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法（试行）》的要求，项目井场500m范围内无居民点分布。

符合

第十三条 天然气开发单位在钻井过程中不得使用含有国际公约禁用化学物质的气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上气田化学剂，鼓励使用无毒气田化学剂。

东胜气田在钻井过程中采用水基钻井液，属于无毒化学试剂。

符合

第十六条 天然气开发单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，对工业固体废物进行严格管理。钻井泥浆、岩屑、压裂返排液转移应当填写转移联单。

建设单位已建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，并对工业固体废物进行严格管理；工业固体废物转移执行转移联单制度。

符合

第二十条 天然气开发单位应当按照国家标准在存在土壤和地下水污染隐患的重点场所及重点设施设备周边布设土壤监测点，建设地下水监测井，定期开展周边土壤和地下水环境质量监测，监测结果向社会公开。

按照相关技术导则和规范要求，建设单位已制定土壤和地下水跟踪监测计划，定期开展周边土壤和地下水环境质量监测，监测结果应向社会公开。

符合

第二十二条 禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。在以上禁止开发的区域内已经进行的天然气开发项目，应当依法退出，并按照要求进行生态修复。

项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。

符合

4.与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析

《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中指出，加大油气等资源勘探开发和增储上产力度。推动海拉尔、苏里格、大牛地等油气田稳产，加快巴彦油田上产。推进鄂尔多斯市、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市煤层气资源勘探开发，提高乌海市、阿拉善盟等地区煤矿瓦斯综合开发利用水平。建立健全油气资源应急保障体系，加强煤制油气产能和技术储备。到“十五五”末，原油产量达到360万吨，天然气产量达到320亿立方米。

项目为东胜气田天然气勘探项目，有助于规划目标的实现，符合规划要求。

5.与《内蒙古自治区基本草原保护条例》的符合性分析
项目与《内蒙古自治区基本草原保护条例》符合性见表1-4。

表1-4为与该条例的符合性分析表

条例中相关要求摘录

本项目情况

符合性

第十五条  禁止在基本草原上实施下列行为：㈠开垦基本草原；㈡擅自改变基本草原用途；㈢毁坏围栏、人畜饮水设施等草原建设保护设施；㈣擅自钻井提取工业用水；㈤挖鱼塘、挖沟渠、铲草皮、挖草炭等破坏草原植被的行为；㈥建造坟墓；㈦违反环境保护法律、法规倾倒排放固体、液体、气体废物和生活垃圾或者造成环境噪声污染、粉尘污染、放射性污染、电磁波辐射污染；㈧其他破坏基本草原的行为。

项目属于天然气勘探项目，并未在基本草原上实施开垦基本草原、擅自改变基本草原用途、毁坏围栏、人畜饮水设施等草原建设保护设施、擅自钻井提取工业用水、挖鱼塘、挖沟渠、铲草皮、挖草炭等破坏草原植被的行为、建造坟墓等破坏基本草原的行为。

符合

第十八条 进行矿藏开采和工程建设确需征收、征用或者使用基本草原的，必须经自治区以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。

项目在进行矿藏开采和工程建设征收、征用、使用基本草原前，需经自治区以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。

符合

第二十条 经批准征收、征用基本草原的，应当支付草原补偿费、安置补助费和附着物补偿费。

项目经批准征收、征用基本草原，征用前应当支付草原补偿费、安置补助费和附着物补偿费。在规定范围内建设，不得超出征地范围。

符合
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图1-1为鄂尔多斯市生态环境分区管控图（JPH-552）
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图1-1为鄂尔多斯市生态环境分区管控图（J58P50）
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图1-1为鄂尔多斯市生态环境分区管控图（J66-12）

二、建设内容

	地理位置
	项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查、道劳呼都格嘎查和阿日柴达木村。项目工程建设井场详见表2-1；项目各井场地理位置见附图一。

表2-1为项目工程建设井场一览表

序号

井场

中心坐标
井型

地理位置
井区

1

JPH-552

E108°48′18.428″

N39°42′21.058″

水平井

杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查

锦58

井区

2

J58P50

E108°33′36.034″

N39°40′23.182″

水平井

杭锦旗锡尼镇道劳呼都格嘎查

3

J66-12

E109°10′27.816″

N39°49′29.004″

水平井

杭锦旗锡尼镇阿日柴达木村

锦66

井区

.

	项目组成及规模
	1.项目由来

东胜气田地跨鄂尔多斯市鄂托克旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、达拉特旗以及东胜区，勘探矿权面积8940.95km²；包括锦30井区、锦51井区、锦58井区、锦66井区和锦72井区等5个井区。为深入了解各个井区气藏地质特征及产能和储量规模，中国石化华北油气分公司按照计划拟在已开发气田内部及边界，开展滚动勘探和气藏评价，为稳定区块产能、实施后续的开采方案提供支撑。本次拟在鄂尔多斯市杭锦旗境内，部署天然气勘探井3口，其中锦58井区2口、锦66井区1口。

锦58井区和锦66井区现有工程环保手续履行情况，见下表。

表2-2为锦58/锦66井区现有工程环保手续履行情况表

环评报告名称

环评审批情况

验收情况

批复文号

批复时间

验收文号

验收时间

58井区新1号集气站项目

鄂环评字

〔2015〕331号

2015年11月12日

自主验收

2021年4月25日

2016年杭锦旗区块锦58井区3亿方天然气开发项目

鄂环评字

〔2018〕194号

2018年8月16日
自主验收

2019年10月19日

鄂环监字

〔2020〕12号

2020年5月12日

杭锦旗区块锦58井区2017年一期滚动产建开发项目

鄂环评字

〔2019〕118号

2019年6月28日

自主验收

2019年10月19日

鄂环监字

〔2020〕16号

2020年5月25日

东胜气田2018年一期滚动建产开发项目
鄂环审字

〔2019〕84号

2019年12月16日

自主验收

2020年4月30日

鄂环监字

〔2020〕52号

2020年8月27日

东胜气田锦58井区2021年滚动开发项目
鄂环审字

〔2021〕548号

2021年7月28日

自主验收

2022年10月25日

东胜气田锦58井区2022年滚动开发项目

鄂环审字

〔2022〕208号

2022年6月30日

自主验收

2024年1月4日

东胜气田锦58井区滚动开发项目（二期）

鄂环审字

〔2022〕354号

2022年12月30日

自主验收

2024年1月27日

东胜气田锦58井区滚动开发项目（三期）

鄂环审字

〔2025〕39号

2025年3月7日

自主验收

2025年12月25日

东胜气田锦58井区滚动开发项目（四期）

鄂环审字

〔2024〕86号

2024年4月29日

自主验收

2024年8月25日

东胜气田2015年锦66井区天然气开发项目

鄂环评字

〔2016〕128号

2016年11月2日

鄂环监字

〔2019〕185号

2019年12月10日

自主验收

2019年9月29日

东胜气田2号集气站项目

杭环评字

〔2015〕24号

2015年11月27日

自主验收

2021年4月24日

东胜气田什股壕气区锦66井区2020年滚动开发项目

鄂环审字

〔2021〕825号

2021年12月31日

自主验收

2022年8月27日

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司东胜气田开发先导试验项目

鄂环审字

〔2021〕60号

2021年2月10日

自主验收

2023年12月8日

东胜气田锦66井区2021年滚动开发项目
鄂环审字

〔2022〕158号

2022年4月12日

自主验收

2022年11月19日

东胜气田锦66井区2022年滚动开发项目

鄂环审字

〔2022〕286号

2022年11月4日

自主验收

2023年10月28日

本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井的纳入区块另行开展环境影响评价。

2.项目概况

项目名称：东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）

建设单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂

行业类型：能源矿产地质勘查（M7471）

建设性质：新建

建设地点：鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿拉腾图布希嘎查、道劳呼都格嘎查和阿日柴达木村

建设投资：总投资7885万元，其中环保投资310万元，占总投资的3.93%。
占地面积：总占地面积2.49hm2（其中，临时占地2.13hm2、永久占地0.36hm2）

3.项目组成及建设内容

本次拟在鄂尔多斯市杭锦旗境内，部署天然气勘探井3口，其中锦58井区2口、锦66井区1口。主要建设内容为井场工程、道路工程、公用工程、环保工程以及其他配套辅助设施。项目组成及建设内容见表2-3。
表2-3为项目组成及建设内容表

类别

项目组成

主要建设内容

主体

工程

井场工程
建设井场3座，每座井场占地面积6300m2；部署天然气勘探井3口（均为水平井），平均井深4200m。
辅助

工程

施工生活区

每座井场设有1处占地100m2的临时生活区，为移动式钢结构野营房，待施工结束后拉至下一座井场使用。
储运

工程

道路工程

充分利用区块内现有道路，新建3座井场进场道路1.5km，砂石路面，路宽为4.0m，均为临时占地。

储罐区

每座井场设置泥浆不落地系统装置1套，每套泥浆不落地装置配备1个50m3废液缓冲罐、1个50m3混凝沉淀罐、1个500m3泥浆固渣储存箱、1个600m3钻井岩屑固渣储存池。

每座井场设有2个30m3柴油储罐等。

危废暂存间

每座井场设1个5m3移动式危废暂存间。

公用

工程

供电

施工过程采用柴油发电机供电。

供水

生活用水由罐车从附近牧民水井拉运；生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运。

供暖

项目冬季不施工，不涉及供暖。

环保

工程

废

气

施工

扬尘

应采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施。

柴油机

烟气

钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016）标准的柴油为燃料。
试气

烟气

钻井试压作业外排天然气，通过井场空旷处1根15m火炬充分燃烧后排放。

废

水

生产

废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，不外排。

生活

污水

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

噪

声

机械设备噪声

应选用低噪声设备，加强施工管理工作。

固

废

废弃

泥浆

钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

钻井

岩屑

经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

废机油及

废油桶

在施工过程中，钻井机、柴油机等设备产生的废机油、废油桶暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位进行处理。

废防渗材料

施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；施工过程中柴油、钻机机油等滴落至防渗材料上，从而使废防渗材料上沾染有矿物油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染废矿物油的废防渗材料属于其中“废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。

生活

垃圾

集中收集后由当地环卫部门进行处理。

生

态

绿化

项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积2.13hm2。井场周边外种植沙蒿3行，行距为1m×1m，同时播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为1.53hm2；道路生态恢复采用播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为0.60hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2；按照“占补平衡”的原则对永久占地的基本草原进行生态恢复。
防

渗

重点防渗区

危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm其他人工合成防渗材料（防渗系数K≤1×10-10cm/s）。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等：各类储罐和池体均为钢制结构，液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，底部铺设2mmHDPE防渗材料，等效黏土层厚度Mb≥6m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

一般防渗区

包括仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等：液体和固渣均不与地面接触，四周设置低围堰，底部铺设2mm厚的HDPE防渗材料，等效黏土层厚度Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区

包括井场地面及生活区等其他区域：地面硬化。

4.工程占地及土石方平衡

（1）项目占地

项目主要工程为井场工程和道路工程；其中井场工程分为临时占地和永久占地，进场道路均为临时占地。项目工程占地情况见表2-4。
表2-4为工程占地情况表（单位：hm2）

工程

内容

工程量

临时

占地

永久

占地

占地类型及面积

合计

备注

类型

面积

井场

3座

1.53

0.36

灌木林地

0.09

1.89

单井井场施工占地70m×90m，施工结束后永久占地30m×40m。
天然牧草地

1.77

农村道路

0.03

道路

1.5km

0.60

0

灌木林地

0.07

0.60

路宽为4.0m。
天然牧草地

0.51

农村道路

0.02

总计

/

2.13

0.36

/

/

2.49

/

（2）工程土石方平衡

项目主要建设井场工程和道路工程。施工过程中井场表土平均剥离厚度为0.5米，将表层土堆存于井场四周外围，并在上部加盖防尘网覆盖，待施工结束后回填用于植被恢复。工程挖方量和填方量均在内部调运，土方全部回填，无弃土产生。项目土石方平衡具体见表2-5。

表2-5为项目土石方平衡表

工程内容

挖方量（万m3）

填方量（万m3）

井场

0.95

0.77

道路

0.30

0.48

合计

1.25

1.25

5.钻井工程主要设备
单个钻井队主要设备清单见表2-6。

表2-6为单个钻井队主要设备情况表

序号
名称
型号
载荷或功率
数量
1

钻机

ZJ50

/

1

2

井架

JJ315∕43A

3150kN

1

3

天车

TC-315

3150kN

1

4

游动滑车

YC315

3150kN

1

5

大钩

DG315

3150kN

1

6

水龙头

SL-450

3150kN

1

7

转盘

ZP-500

5850kN

1

8

绞车

JC-45

1119kN

1

9

钻井泵

3nb-1300

1193kW

2

10

压风机

自动

2v-6.5-12

53kW

1

电动

2v-6.5-12

53kW

1

11

发电机组

康明斯发电机

880kW

1

12

发电机组

康明斯发电机

300 kW

1

13

防喷器

2FZ28-35

/

1

14

控制装置

FKQ3204B

21MPa

1

15

振动筛

CQ-2L

2.2×2kW

2

16

除砂器

ZQJ250

0.2-0.4Mpa

1

17

除泥器

ZQJ100

0.2-0.4Mpa

1

18

除气器

ZCQ200P

22kW

1

19

离心机

LW600-945NA

57kW

1

20

柴油储罐

30m3
/

2

21

螺旋输送系统（无轴）

SS-300-12000

5.5×3kW

1

螺旋输送系统（有轴）

SS-200-6000

2.2×3kW

1

22

固化机电机

GHD-1

18.5kW

1

23

主电机

LW350

7.5kW

1

离心脱水机电机

37kW

1

24

废液缓冲罐

50m3
/

1

25

破胶脱稳装置

/

/

1

26

液固分离装置

/

/

1

27

泥浆固渣储存箱
500m3
/

1

28

岩屑固渣储存池
600m3
/

1

29

混凝沉淀罐

50m3
/

1

30

板框压滤机

/

2.5kW

1

6.原辅材料及能源消耗

项目原辅材料及能源消耗情况见表2-7；单井钻井液统计情况见表2-8。

表2-7为原辅材料及能源消耗表

序号

原料名称

单位

用量

备注

1

新鲜水

生产用水

m3
2400

生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运。

生活用水

m3
360

生活用水由罐车从附近牧民水井拉运。

2

柴油

m3
345

钻井3口，单井耗量115t。每座井场设置两个柴油储罐，容积均为30m3。

3

钻井液配剂

t

540

钻井3口，单井耗量180t，桶装储存。

表2-8为单井钻井液统计表

材料名称

一开、二开用量（吨）

三开用量（吨）

合计（吨）

坂土

15

8

23

Na2CO3
2

1

3

NaOH

1

1

2

K-PAM

4.5

2.5

7

K-HP

5

2

7

NH4-HPAN

2

1

3

低粘CMC

3

4

7

高粘CMC

2

/

2

润滑剂

5

8

13

石灰石粉

8

12

20

重晶石

80

/

80

防塌剂

8

5

13

7.天然气组分

根据建设单位提供的天然气组分分析数据，东胜气田锦58井区、锦66井区以烃类气体为主，不含硫化氢。井区天然气组分见表2-9。

表2-9为井区天然气组分表

井区

层位

相对

密度

天然气组分

烃类组分(%)

甲烷占烃百分比（%）

非烃组分(%)

甲烷

乙烷

丙烷

异丁烷

正丁烷

异戊烷

正戊烷

N2
CO2
H2S

锦58
太原组
0.60

93.83

3.08

0.80

0.13

0.19

0.08

0.07

95.60

1.42

0.40

0

锦66
盒1
0.68
89.33
4.08
1.04
0.15
0.24
0.04
0.08
94.07
4.63
0.41
0

盒3
0.60
92.63
3.65
0.84
0.13
0.18
0.05
0.04
94.99
1.99
0.49
0

8.公用工程

（1）给排水

①给水

生活用水由罐车从附近牧民水井拉运；生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运。
根据《2016年杭锦旗区块锦58井区3亿方天然气开发项目环境影响报告书》及《竣工环境保护验收调查报告》，锦58井区集中处理站位于杭锦旗锡尼镇，建有生产用水水源井5口，每口水源井稳定出水量不小于30m3/h，用于保障东胜气田生产用水需要。

A.生活用水

项目单井施工人数约50人、施工时间约40d，参照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2025）的定额要求，工作人员生活用水按80L/人·天计算，则单井生活用水量为160m3（4.0m3/d）。项目钻井3口，则生活用水总量为480m3。

B.生产用水

根据东胜气田资料数据，单井钻井平均生产用水200m3/d（其中，新鲜水用量20m3/d、循环用水量180m3/d），施工约40d，则生产用水新鲜水用量为800m3；项目钻井3口，则生产用水总量为2400m3。

②排水

A.生活污水


项目生活污水量按用水量的80%计算，则单井生活污水量为128m3（3.2m3/d）；项目钻井3口，则生活污水总量为384m3。施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

B.生产废水

项目单井钻井废水量200m3/d（其中，进入泥浆20m3/d、循环水180m3/d）。钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，不外排。

项目单井给排水平衡见表2-10及图2-1。
表2-10为项目单井给排水平衡表（单位：m3/d）

用水环节

用水量

废水量

备注

新鲜

水量

循环

水量

损耗量

进入

泥浆

废水量

生活用水

4.0

0

0.8

/

3.2

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

生产用水

20

180

0

20

180

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，不外排。
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图2-1为项目单井给排水平衡图（单位：m3/d）

（2）供电

施工过程采用柴油发电机供电。
（3）供暖

项目冬季不施工，不涉及供暖。

9.劳动定员及施工时长

项目单井施工人数约为50人、施工工期约为40d；项目共有3口钻井，总勘探期约为120天。

	总平面及现场布置
	井场平面布设主要为钻井施工场地。施工场地布设有钻机主要设备、辅助设施、泥浆不落地设施和生产生活用房等；钻井主要设备、辅助设施布置在井口四周，基本处于井场的中间位置，废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱及岩屑固渣储存池等紧邻钻机主要设备按需要布设。井场四周主要布设有材料库、配电房、油罐、值班房等。生活区应集中布置在井口主风向上风或侧上风位置。

项目典型钻井井场平面布置见附图四。

	施工方案
	1.钻井作业

项目钻井过程主要包括钻前工程（井场基础设施建设和钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）和试气及完井作业后井队的搬迁等。
（1）钻前工程

钻前工程主要包括井场场地清理、表土剥离、场地平整，以及井场循环系统和设备的基础准备、钻井设备的搬运和安装、井口设备准备和活动房布置等，待建成并验收合格后进入钻井作业工序。

（2）钻井作业

①井身结构设计

东胜气田井身结构设计采用三开，一开井深1100m左右，一开表层套管下深以封固上部的不稳定地层和井控为目的，二开井深依据其气层的埋藏深度，完钻原则为钻穿目的气层并按开发要求留50m口袋；水平井采用三级井身结构，裸眼完井，水平段采用6″（120.4mm）井眼尺寸。钻探完的气井井身结构通常包括采气树、套管以及钻身等设施。东胜气田典型水平井井身结构示意见图2-2。

[image: image25.emf]
图2-2为东胜气田典型水平井井身结构示意图

②钻井液

项目采用水基钻井液，钻井液体系成分见表2-11。

表2-11为分井段钻井液成分

开次

主要成分

一开
表层：聚合物钻井液（配方：清水+0.2%~0.3%Na2CO3+6%~7%钠土+0.1%~0.2%K-PAM）。
二开
直井段：低固相钾铵基聚合物钻井液（配方：一开钻井液+0.1%~0.3%NaOH＋0.1%~0.2%K-PAM＋0.2%~0.3%K-PAN＋0.3%~0.5%K-PAM＋0.5%~1%NH4-PAN＋1.5%~2%防塌剂+1%~2%SMP+1%~2%SPNH+2%-3%超细碳酸钙）。
三开
水平段：钾铵基钻井完井液（配方：3%~4%坂土+0.2%~0.3%KOH+0.3%~0.5%K-PAM+0.5%~1%NH4-HPAN+2%~3%SMP+2%~3%无荧光防塌剂+4%~6%润滑剂）。

③钻井

项目钻井工程设计针对井位所在地层特点，均采用常规水基泥浆钻井工艺，以柴油发电机提供动力，通过电动钻机带动钻杆、钻头切削地层。

第一阶段为地表至一开井段，这一过程暂需要加入钻井液。钻井液经管线注入钻杆，通过钻杆到达钻头进入切削层面；钻杆上连有螺旋输送装置，通过钻头而切下的岩屑与钻井液混合通过螺旋输送装置到达地面；第二阶段为一开井段至二开井段，钻井液注入方式与第一阶段相同；第三阶段为二开井段至三开井段，钻井液注入方式与第一阶段相同。

以上各阶段产生的钻井泥浆和岩屑经振动分离，分离出的钻井泥浆经井场泥浆不落地循环系统处理后循环使用；岩屑收集至岩屑固渣储存池定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。整个过程循环进行，不断加深进尺直至设计井深。

[image: image2.png]



图2-3为钻井作业示意图

④完井

气井钻至设计井深后，下入套管完井。
⑤固井

固井是在井眼内下入套管柱，在套管柱与井壁环形空间注入水泥浆进行封固，封隔疏松、易塌、易漏等地层，封隔油、气、水层，防止互相窜通，形成油气通道；安装井口，控制气流，以利于钻井和生产。

表层套管采用内插法全封固的方案，确保井口和套管鞋处封固质量。水泥浆初凝时间＞60min（20℃×0.1MPa）；水泥浆必须做24h抗压强度试验，抗压强度大于3.5MPa。

技术套管固井方案采用一次注水泥双凝水泥浆体系全井封固固井工艺，尾浆返至油气层顶界以上300m，低密度水泥浆返至井口。
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图2-4为注固井液作业示意图

⑥测井

在钻井完成后进行标准测井和综合测井。标准测井用于划分各类地层、岩层等。综合测井主要针对气层段，提交砂、泥体积含量及煤岩等其他岩石成分、孔隙度、渗透率、原始含水饱和度、储层解释结论等，以取得该井施工段流体性质、测试产能、地层压力等详细工程资料。

⑦试气

试气放空阶段天然气出井口，天然气经过管线至井场1根15m火炬处燃烧。利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放空火炬点火燃烧进行气井产量测试，用于为推断该地区天然气储量提供数据资料。

（3）完井作业

待以上勘探工作结束后，勘探井井口安装井口树，起到暂封井口的作用，也为后续勘探井转为生产井提供便利。同时在井场周边设警告标志、指示标志、防护网等设施后，再进行完井设备和人员搬迁撤离工作；撤离前妥善处理钻后废弃物，做到“工完、料尽、场地清”。

2.生态恢复

项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积2.13hm2。井场周边外种植沙蒿3行，行距为1m×1m，同时播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为1.53hm2；道路生态恢复采用播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为0.60hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2；按照“占补平衡”的原则对永久占地的基本草原进行生态恢复。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.生态功能区划

根据《鄂尔多斯市生态功能分区图》，东胜气田内分布于西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区和鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区；本次3座井场（JPH-552、J58P50和J66-12井场）均位于鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区。


图3-1为鄂尔多斯市生态功能区划图

2.生态环境现状调查

（1）生态环境信息获取

①遥感信息源的选取

以吉林一号卫星2025年7月3日接收的空间分辨率为15米的遥感图像数据为信息源。评价所选用遥感影像的时间、分辨率和光谱数据等，生态环境信息丰富，保证了遥感解译结果的科学性和准确性，满足生态评价工作等级要求。
②卫星影像图的制作

采用ArcGis10.1、ENVI图像处理软件对数字图像进行几何精校正和波段合成等图像处理。首先，以地形图和卫星图像为基础，按控制点的选取原则（包括控制点必须均匀分布、在图像上有明显的精确定位识别标志和数量），选择控制点并进行几何精校正；其次，依据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征选择波段合成方案；第三，加注坐标、气田范围、评价区范围、地名、河流等重要地理要素。制作的评价区遥感卫星影像图见图3-2。
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图3-2为评价区遥感卫星影像图

③卫星影像解译技术要求

根据野外验证结果，建立土地利用现状、植被类型等生态环境要素的解译标志。采取野外调查与室内分析相结合、线面探查与重点取样相结合、目视和人机交互相结合的方法，对评价区的土地利用现状、植被类型等生态环境要素分别进行解译，绘制生态环境相关图件。采用地理信息系统软件进行图件数字化，并分类统计面积。根据解译成果，结合现场调查和收集资料，分析评价区域生态环境要素的空间分布特征。

（2）生态系统类型及特征

①生态系统类型

评价区内的生态系统类型可划分为灌丛生态系统、草地生态系统和城镇生态系统。根据生态解译结果，评价区内占比例最高的为草地生态系统，占总评价区面积的95.58%；项目区内占比例最高的为草地生态系统，占总项目区面积的91.57%。

项目生态系统类型见表3-1及图3-3。

表3-1为项目整体生态系统类型及面积、比例

类型

评价区

项目区

一级类型

Ⅱ级类型

面积（hm2）

百分比（%）

面积（hm2）

百分比（%）

灌丛生态系统
阔叶灌丛
0.33
3.65%
0.16
6.42%
草地生态系统
草原
8.65
95.58%
2.28
91.57%
城镇生态系统
工矿交通
0.07
0.77%
0.05
2.01%
合计

9.05

100.00%

2.49

100.00%

②生态系统完整性

评价区内呈现明显的草原、灌丛等景观相间存在的局面，区域内生态系统类型的种类不复杂，景观的连通程度相对较高。但各景观的优势度、多样性指数相差不大，说明系统的功能不是一种或两种单一景观类型起主导作用，系统的稳定性和抗干扰能力受多种景观类型控制。具体到评价区内主要是以草地景观为控制类型，从该角度分析评价区内系统的稳定性受人类干预的影响不大。
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图3-3为项目生态系统类型图（JPH-552）
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图3-3为项目生态系统类型图（J58P50）
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图3-3为项目生态系统类型图（J66-12）

（3）土地利用现状

评价区域内的土地利用类型可划分为灌木林地、天然牧草地和农村道路用地。根据生态解译结果，评价区内所占比例最高的为天然牧草地，占总评价区面积的95.58%；项目区内所占比例最高的为天然牧草地，占总项目区面积的91.57%。

项目土地利用现状见表3-2及图3-4。

表3-2为项目整体土地利用类型及面积、比例

类型

评价区

项目区

一级类型

Ⅱ级类型

面积（hm2）

百分比（%）

面积（hm2）

百分比（%）

林地
灌木林地
0.33
3.65%
0.16
6.42%
草地
天然牧草地
8.65
95.58%
2.28
91.57%
交通运输用地
农村道路
0.07
0.77%
0.05
2.01%
合计

9.05

100.00%

2.49

100.00%
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图3-4为项目土地利用类型图（JPH-552）
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图3-4为项目土地利用类型图（J58P50）
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图3-4为项目土地利用类型图（J66-12）

（4）植被现状

评价区域内的植被类型可划分为沙蒿群落、本氏针茅群落和非植被群落。根据生态解译结果，评价区内所占比例最高的为本氏针茅群落，占总评价区面积的95.58%；项目区内所占比例最高的为本氏针茅群落，占总项目区面积的91.57%。

项目植被类型见表3-3及图3-5。

表3-3为项目整体植被类型及面积、比例

类型

评价区

项目区

一级类型

Ⅱ级类型

面积（hm2）

百分比（%）

面积（hm2）

百分比（%）

灌木
沙蒿群落
0.33
3.65%
0.16
6.42%
草本
本氏针茅群落
8.65
95.58%
2.28
91.57%
非植被
非植被
0.07
0.77%
0.05
2.01%
合计

9.05

100.00%

2.49

100.00%
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图3-5为项目植被类型图（JPH-552）
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图3-5为项目植被类型图（J58P50）
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图3-5为项目植被类型图（J66-12）

（5）野生动植物现状

①野生动物现状

评价区内未发现《国家重点保护野生动物名录》《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》中涉及的野生动物。评价区常见野生动物名录见表3-4。
表3-4为评价区常见野生动物名录

序号

中文名

学名

分布生境类型

一、鸟纲AVES
（1）鸡形目GALLIFORMES

1

石鸡

Alectoris graeca（meisner）
草地、灌丛

2

雉鸡

Phasianus colchicus（Linnaeus）
草地、灌丛

（2）鸽形目COLUMBIFORMES3
3

毛腿沙鸡

Syrrhaptes paradoxus（pallas）
草地、灌丛

（3）雀形目PASSERIIFORMES

4

小沙百灵

C.rufescens（Vieillot）
草地、沙地

5

家燕

Hirundo rustica linnaeus

草地、农田

6

灰沙燕

Riparia riparia

草地、农田

7

树麻雀

P.mentanus（Linnaeus）
草地、灌丛

8

喜鹊

Pica pica（Linnaeus）
草地、灌丛

9

秃鼻乌鸦

Corvus frugilegus（Linnaeus）
草地、灌丛

二、哺乳纲MAMMALIA10
10

蒙古兔

Lepustolai（pallas）
草地、沙地

11

达乌尔刺猬

Hdauuricus（Linnaeus）
草地、沙地

三、两栖纲AMPHIBIA
12

蟾蜍Bufo
gargarizans

水体、滩涂

②野生植物现状

评价区内未发现《国家重点保护野生植物名录》《内蒙古自治区重点保护野生植物名录》中涉及的保护野生植物。评价区常见植被名录见表3-5。

表3-5为评价区常见植被名录

序号

名称

拉丁名

一、豆科Leguminosae
1

柠条锦鸡儿

Caragana kurshinskii Kom
2

小叶锦鸡儿

Caragana micropHylla Lam
4

草木樨

Melilotus officinalis（L.）Pall.
3

紫花苜蓿

Medicago sativa L.
二、瑞香科Thymelaeaceae

4

百里香

Scutellaria viscidual Bunge
三、菊科Compositae
5

黑沙蒿

Artemisia ordosica Krasch
6

蒲公英

Taraxacum mongolicum

四、禾本科Gramineae
7

本氏针茅

Stipa capillata Linn.

8

短花针茅

Stipa baicalensis Roshev
3.环境质量现状调查

本次评价中环境空气质量现状、地下水环境质量现状、土壤环境质量现状及声环境质量现状由内蒙古耀翊环保有限公司于2026年2月2日至2026年2月4日进行监测。项目环境质量现状监测布点见附图五。

（1）环境空气质量现状

①环境空气质量达标区判定

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日公布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“城市环境空气质量”结论：“2025年，12个盟市城市空气质量均达标。”项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。
②特征污染物

参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目需补充TSP、非甲烷总烃和总烃特征因子的监测数据，按要求由建设单位委托内蒙古耀翊环保有限公司进行监测。

Ⅰ监测布点及监测因子

本次环评在每座井场设置1个大气环境质量现状监测点，共3个点位。监测点名称、位置见表3-6。

表3-6为环境空气现状监测布点表

序号

监测点名称

坐标

功能区

监测因子

1

JPH-552

E108°48′18.428″；N39°42′21.058″

2类区

TSP、非甲烷总烃、总烃

2

J58P50

E108°33′36.034″；N39°40′23.182″

3

J66-12

E109°10′27.816″；N39°49′29.004″

Ⅱ监测时间和频次

连续监测3天。

TSP进行日平均浓度监测；非甲烷总烃、总烃进行小时浓度监测。

Ⅲ监测及评价结果分析

项目环境空气现状监测及评价结果见表3-7。

表3-7为环境空气现状监测及评价结果表

监测

点位

监测项目

取值类型

统计

个数

浓度范围

标准值

最大标准指数

超标率

(%)

JPH-552

TSP

日平均

3

116-134µg/m3
300µg/m3
0.447

0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.41-0.94mg/m3
2.0mg/m3
0.470

0

总烃

1小时平均

12

1.28-2.41mg/m3
5.0mg/m3
0.482

0

J58P50

TSP

日平均

3

119-127µg/m3
300µg/m3
0.423

0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.53-1.24mg/m3
2.0mg/m3
0.620

0

总烃

1小时平均

12

1.60-2.73mg/m3
5.0mg/m3
0.546

0

J66-12

TSP

日平均

3

105-126µg/m3
300µg/m3
0.420

0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.55-1.16mg/m3
2.0mg/m3
0.580

0

总烃

1小时平均

12

1.90-2.77mg/m3
5.0mg/m3
0.554

0

监测结果表明，各监测点TSP日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准要求；总烃1小时平均浓度满足以色列《环境空气质量标准》5mg/m3要求；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

（2）地下水环境质量现状

①监测点位

为了解井场所在地附近地下水环境质量现状，本次环评在每座井场附近设置1个地下水水质和水位监测点，共3个点位。监测点名称、位置见表3-8。
表3-8为地下水环境现状监测布点表

监测点位

对应井场

方位

距离（m）

上下游关系

监测项目

取水层位

☆1

JPH-552

SW

1295

下游

水质

白垩系碎屑岩类裂隙孔隙水含水层
☆2

J58P50

NE

670

侧向

☆3

J66-12

W

565

下游

②监测因子

钾、钠、钙、镁、碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度、氯化物、硫酸盐、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、钙和镁总量、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、菌落总数、铜、锌、硫化物、石油类。
③监测时间和频次

监测1天，采样1次。

④评价方法

根据《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ 610-2016），水质评价方法采用标准指数法。

A.对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：
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式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

B.对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：


[image: image15.wmf]sd

pH

pH

pH

P

-

-

=

0

.

7

0

.

7

  [image: image16.wmf]时

7

£

pH


[image: image17.wmf]0

.

7

-

0

.

7

-

su

pH

pH

pH

P

=

  [image: image18.wmf]时

7

>

pH


式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

⑤监测结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表3-9。
表3-9为地下水水质监测及评价结果表

检测项目

单位

测定结果

标准

限值

是否

达标

JPH-552井场
J58P50井场
J66-12井场
钾

mg/L

1.59

1.64

1.54

/

/

钠

mg/L

66.5

64.3

65.8

≤200

是

钙

mg/L

9.11

9.36

8.70

/

/

镁

mg/L

33.5

31.4

32.8

/

/

硫酸盐

mg/L

31

30

33

≤250

是

氯化物

mg/L

48

49

46

≤250

是

碳酸盐碱度

mmol/L

0.00

0.00

0.00

/

/

重碳酸盐碱度

mmol/L

3.90

4.27

3.47

/

/

pH

无量纲

7.3

7.2

7.3

6.5-8.5

是

氨氮

mg/L

0.159

0.155

0.168

≤0.50

是

硝酸盐氮

mg/L

8.21

7.78

7.30

≤20.0

是

亚硝酸盐氮

mg/L

0.003L

0.003L

0.003L

≤1.00

是

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.002

是

氰化物

mg/L

0.002L

0.002L

0.002L

≤0.05

是

砷

µg/L

0.3L

0.3L

0.3L

≤10

是

汞

µg/L

0.04L

0.04L

0.04L

≤1

是

铬（六价）

mg/L

0.004L

0.004L

0.004L

≤0.05

是

钙和镁总量

mg/L

148

165

156

≤450

是

氟化物

mg/L

0.71

0.69

0.73

≤1.0

是

铅

µg/L

2.5L

2.5L

2.5L

≤10

是

镉

µg/L

0.25L

0.25L

0.25L

≤5

是

铁

mg/L

0.03L

0.03L

0.03L

≤0.3

是

锰

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.10

是

溶解性总固体

mg/L

309

321

316

≤1000

是

高锰酸盐指数

mg/L

1.7

1.6

2.1

≤3.0

是

总大肠菌群

MPN/100mL

＜2

＜2

＜2

≤3.0

是

菌落总数

CFU/mL

25

22

29

≤100

是

石油类

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

是

铜

mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

≤1.00

是

锌

mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

≤1.00

是

硫化物

mg/L

0.003L

0.003L

0.003L

≤0.02

是

监测结果表明，各监测点位、各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求；石油类参照满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量现状

①监测布点

项目评价范围内各井场周边环境大致相同，本次环评在每座井场设1个声环境质量现状监测点位，共3个点位。

②监测时间和频次

每个点位监测1天，昼夜各1次，监测分昼间（6：00~22：00）和夜间（22：00~6：00）进行。

③评价标准

采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
④监测结果

项目声环境质量现状监测结果见表3-10。

表3-10为声环境质量现状监测结果表[单位：dB（A）]

检测日期

检测点位

昼间

限值

是否

达标

夜间

限值

是否

达标

2026.02.02

JPH-552井场
50

60

是

40

50

是

J58P50井场
46

是

40

是

J66-12井场
49

是

40

是

2026.02.03

JPH-552井场
48

是

39

是

J58P50井场
47

是

40

是

J66-12井场
47

是

39

是

监测结果表明，各监测点昼/夜间声级值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。

（4）土壤环境质量现状

①监测点位及监测因子
为了解井场所在地附近土壤环境质量现状，本次环评在每座井场占地范围内设置1个土壤环境监测点，共3个点位。监测点名称、位置见表3-11。
表3-11为土壤环境现状监测布点表

序号

监测点名称

层位

监测因子

1

JPH-552井场
表层样

0-0.2m

基本因子45项：①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1 -三氯乙烷、1,1,2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3 -三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,2-cd]芘、萘。特征因子5项：pH、石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、土壤盐分含量。
2

J58P50井场
3

J66-12井场
②监测时间和频次

监测1天，采样1次。

③评价标准

执行标准满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准要求。

④监测结果

项目土壤环境质量现状监测结果见表3-12。

表3-12为土壤现状监测及评价结果表

检测项目

单位

测定结果

标准

限值

是否

达标

JPH-552井场
J58P50井场
J66-12井场
铜

mg/kg

15

16

16

18000

是

铅

mg/kg

23

21

21

800

是

镍

mg/kg

21

29

25

900

是

六价铬

mg/kg

未检出

未检出

未检出

5.7

是
镉

mg/kg

0.24

0.26

0.25

65

是
汞

mg/kg

0.015

0.010

0.011

38

是
砷

mg/kg

1.77

1.71

1.82

60

是
四氯化碳

µg/kg

未检出

未检出

未检出

2.8×103
是
氯仿

µg/kg

未检出

未检出
未检出
9×102
是
1,1-二氯乙烷

µg/kg

未检出

未检出
未检出
9×103
是
1,2-二氯乙烷

µg/kg

未检出

未检出
未检出
5×103
是
1,1-二氯乙烯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
6.6×104
是
顺-1,2-二氯乙烯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
5.96×105
是
反-1,2-二氯乙烯

µg/kg

未检出

未检出

未检出

5.4×104
是
二氯甲烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出

6.16×105
是

1,2-二氯丙烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出

5×103
是

1,1,1,2-四氯乙烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出

1.0×104
是

1,1,2,2-四氯乙烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出

6.8×103
是

四氯乙烯
µg/kg

未检出

未检出

未检出

5.3×104
是

1,1,1-三氯乙烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出

8.40×105
是

1,1,2-三氯乙烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出

2.8×103
是

三氯乙烯

µg/kg

未检出

未检出

未检出

2.8×103
是

1,2,3-三氯丙烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出
5×102
是

氯乙烯

µg/kg

未检出

未检出

未检出
4.3×102
是

苯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
4×103
是

氯苯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
2.70×105
是

1,2-二氯苯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
5.60×105
是

1,4-二氯苯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
2.0×104
是

乙苯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
2.8×104
是

苯乙烯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
1.29×106
是

甲苯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
1.2×106
是

间,对二甲苯
µg/kg

未检出

未检出
未检出
5.70×105
是

邻二甲苯

µg/kg

未检出

未检出
未检出
6.4×105
是

苯并（a）蒽

µg/kg

未检出

未检出
未检出
1.5×104
是

苯并（a）芘

µg/kg

未检出

未检出

未检出
1.5×103
是

苯并（b）荧蒽

µg/kg

未检出

未检出

未检出
1.5×104
是

苯并（k）荧蒽

µg/kg

未检出

未检出

未检出
1.51×105
是

䓛

µg/kg

未检出

未检出

未检出
1.293×106
是

二苯并（a,h）蒽

µg/kg

未检出

未检出

未检出
1.5×103
是

茚并（1,2,3-c,d）芘

µg/kg

未检出

未检出

未检出
1.5×104
是

萘

µg/kg

未检出

未检出

未检出
7.0×104
是

氯甲烷

µg/kg

未检出

未检出

未检出
3.7×104
是

硝基苯

mg/kg

未检出

未检出

未检出
76

是

苯胺

mg/kg

未检出

未检出

未检出
260

是

2-氯酚

mg/kg

未检出

未检出

未检出
2256

是

pH

无量纲
8.43

8.50

8.48

/

/

水溶性盐总量

g/kg
3.8

3.4

3.3

/

/

石油类

mg/kg
未检出

未检出

未检出

/

/

石油烃

mg/kg
未检出

未检出

未检出

4500

是
监测结果表明，井场占地范围内各监测点位、各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地的风险筛选值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》要求，禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。

项目环境保护目标见表3-13。
表3-13为项目环境保护目标表

环境要素

保护对象

位置

保护要求

环境空气

居民点

井场厂界外500米范围内、进场道路两侧200米范围内无大气环境保护目标。

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准和表2中二级标准。

声环境

居民点

井场及进场道路两侧200米范围内无声环境保护目标。

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

地下水

分散式居民饮用水井

井场厂界外500米范围内无居民饮用水井分布。

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

生态

环境

重要物种

评价区内无国家及地方保护野生动物和野生植物。
控制施工边界，减少人为活动对野生动植物的干扰。
基本草原

项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2。

已采取避让措施，部分工程选址确实难以避让，占用基本草原的及时采取补偿或恢复措施，并按照《内蒙古自治区基本草原保护条例》进行管理。

.

	评价标准
	1.环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准和表2中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求；总烃参照执行以色列《环境空气质量标准》中标准值。

（2）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

（4）占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地标准。

2.污染物排放标准

（1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；柴油机烟气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值要求。

（2）噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相应标准。

（3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	其他
	无


四、生态环境影响分析


	危险特性

	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。


		灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。


	健康危害

	侵入途径：吸入。


		健康危害：当空气中浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化甲烷可致冻伤


		急性中毒：当空气中浓度达到20%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。


		工作场所最高允许浓度：未制定；苏联MAC300mg/m3


	表4-7为柴油理化性质

标识

中文名：柴油
英文名：Diesel oil；Diesel fuel

分子式：CxHy

分子量：190～220

危规号：31001

UN编号：1202

CAS号：无资料

理化

性质

外观与性状：稍有黏性的棕色液体

溶解性：不溶于水

熔点（℃）：-18

沸点（℃）：282～338

相对密度：（水=1）0.87～0.9

相对蒸气密度：（空气=1）无意义

饱和蒸汽压（MPa）：无意义

禁配物：强氧化剂、卤素

临界压力（MPa）：无意义

临界温度（℃）：无意义

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

危险

特性

危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体

燃烧性：易燃

引燃温度（℃）：257

闪点（℃）：38

爆炸下限（％）：1.5

爆炸上限（％）：4.5

最小点火能（MJ）：0.2

最大爆炸压力（MPa）：0.82

燃烧热：9700大卡/kg
燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处时保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。

工作场所最高允许浓度：未制定

急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。及时就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，及时输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。及时就医。

食入：尽快彻底洗胃。及时就医。

泄漏

处理

切断火源。应急处理人员应戴好防毒面具，并穿着化学防护服。在确保安全的情况下堵漏。用活性炭或惰性材料吸收，然后收集并运至空旷处焚烧。如遇大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或经无害化处理后废弃。

储运

应储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速，注意防止静电集聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

②生产设施风险识别

结合物质危险性识别结果，钻井工程生产设施的危险性为柴油储罐泄漏、喷井等，进而引发火灾或爆炸。

Ⅰ井喷

当钻井进入气层后，遇到高压气流，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的概率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的天然气逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的天然气遇火燃烧爆炸，造成冲击波和热辐射伤人。

Ⅱ柴油泄漏

一般而言，柴油的安全性是比较好的，但其易燃易爆性是不容忽视的。井场上用柴油罐对柴油进行储存。柴油在使用、储运过程中的风险主要来自柴油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。柴油泄漏不仅可能引起火灾、爆炸，造成人员伤亡及财产损失，还可能会污染土壤和地下水。

（4）最大可信事故的确定

在钻井过程中，若出现井喷失控，气藏内的天然气在地层压力的作用下，将以极高的动能速度从井口喷出，若自始至终未遇火源，将在其自身动量与气象条件控制下，喷涌后与空气混合形成云团。天然气喷射速率，将随着井内泥浆液柱的减小而增大，当井内的泥浆喷完后，达到最大喷射释放速率，其值取决于井的最大无阻流量。井喷点火后产生的主要污染物为烟尘、NO2等，持续时间可能较长。

（5）最大可信事故概率分析

钻井过程中的最大的风险事故是井喷失控事故。据不完全统计，中国在天然气勘探开发的40年间，井喷失控的事故概率约为0.603×10-4次/年，其中井喷失控着火的事故概率约为0.203×10-4次/年，未着火的事故概率约为0.4×10-4次/年。

（6）环境风险分析

①井喷对大气环境的影响

天然气泄漏事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烷烃类，这些成分会挥发进入大气形成烷烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。如果一次事故泄漏量过多，覆盖面较大，在未能及时回收、气象因子适宜的条件下，便可形成较重的局部大气污染，这时，大气中总烃的浓度可比正常情况高出数倍甚至更多。泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟会造成较重的大气污染。

②事故状态对地下水和土壤的影响

项目钻井期柴油、泥浆等泄漏渗入可能污染地下水和土壤，但项目通过对柴油储罐外设置围堰，柴油储罐及泥浆循环系统等设施均采取防渗措施，厂区安排人员定期巡检，发现泄漏问题及时收集处理，基本不会对地下水和土壤产生影响。

综上所述，建设单位是本项目的环境风险责任主体，必须建立健全企业环境风险管理体系，采取有效的防范和应急措施。针对企业现有突发环境应急预案进行及时修订并重新备案。项目在严格落实风险防范措施、应急预案后，项目的实施不会造成区域环境质量的改变，不会对周边环境风险产生不利影响。
	

	运营期生态环境影响分析
	本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井后纳入区块另行开展环境影响评价。

因此，项目不涉及运营期。

	选址环境合理性分析
	根据《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》要求，禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。
根据杭锦旗林业和草原局《关于东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）是否涉及天然林、公益林和基本草原的说明》（杭林草查询〔2026〕145号）文件，该项目在全国森林草原湿地荒漠化普查成果中涉及灌木林地、农村道路、天然牧草地等。该项目涉及基本草原，不涉及非基本草原、湿地、天然林、四合木分布区、沙漠公园、国家地质公园、封禁保护区、不在各级自然保护区范围内。

根据杭锦旗自然资源局《关于东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）查询地类的说明》文件，该地块未划入杭锦旗生态保护红线，未划入杭锦旗永久基本农田，未划入耕地保护目标。

根据杭锦旗文物局《关于〈杭锦旗能源局关于征求东胜气田2024年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）等4个项目文物核查意见的函〉的复函》（杭文物函〔2026〕302号）文件，项目选址范围与第四次全国文物普查资料比对核实，选址范围内无文物遗址分布，未涉及登记在册的不可移动文物。

由于气田开发范围内基本农田、基本草原、公益林等多呈斑块化交替互补分布且范围较广，项目不可避免地占用了基本草原环境敏感区。项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2。建设单位应在施工前征得有关行政主管部门意见并完成用地手续办理，施工过程中采取因地制宜的施工方案最大限度地减轻对基本草原的影响，并严格按照相关法律、条例等要求进行保护及管理，施工结束后尽快实施生态治理修复、补偿及恢复措施。
项目占地类型主要以天然牧草地为主，所在地环境质量现状良好，采取有效污染防治、生态保护及风险防范措施后，对评价区环境影响较小。

因此，从环境保护角度分析，项目选址总体可行。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施

（1）井场生态保护与恢复措施

井场施工结束后，临时占地全部进行生态保护恢复。

①控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地。

②做好储罐区的防漏处理，防止其污染土壤环境。

③建设临时营地时，在施工前应注意表土与底层土分开堆放，表层土壤单独堆放并进行挡护，防止水土流失；在施工结束恢复地貌时，分层回填，尽可能保持植物原有的生存环境，以利于植被恢复。回填时，应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成水土流失。回填后及时补种草类植物，以免植被覆盖度下降。

④施工结束后，临时占地要及时平整地面，覆土并植树种草，栽植树种、草种应选用当地适生物种。

⑤对开挖井场造成植被破坏或地表裸露的采取有效的修复措施。井场生态修复措施应在施工期结束后的第一个播种季节进行，并尽快完成。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。针对植被恢复情况，在井场周边进行跟踪监测1次/年，必要时增加监测频次。
（2）道路生态保护与恢复措施

①优化道路布局，尽可能利用现有道路。

②施工过程中，加强施工管理，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少对原有植被和土壤的破坏。

③道路施工作业面宽度控制在4m范围内。

④施工便道临时占地在施工结束后，撒播草籽和种植沙蒿等当地物种，尽快复垦并与周围生态景观协调一致，生态恢复宽度应不小于施工作业宽度。道路生态措施应在施工期结束后的第一个播种季节进行，并尽快完成。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。

（3）沙地植被恢复及防风治沙措施

①尽量减少地表扰动面积和植被剥离的生物量，减小因工程建设可能造成的土地沙化面积。

②工程结束后，对所有主要的切割面都要立即进行固定工作，应根据当地的具体情况及可获得的器材来决定主要适用的固沙措施。一般来说，开始时恢复植被的步骤应包括工程措施，如设置树枝沙障或草方格；在作业完成之后，种植工作在考虑到选择乡土树种，树种的生长季节以及气候条件的前提下应尽快地开始进行。

③根据当地生态恢复的经验，植被恢复应同时配以树枝沙障、草方格等工程措施，植被种植时间还应根据树种的生长季节和当地的气象条件进行合理选择。当工程结束时，恰逢雨季或播种季节，则应根据立地条件，立即种植适应当地环境的苗木或种子，随后再建草方格或沙障等进行固沙；若施工结束时为秋冬季，则首先应采用沙障等措施固沙，来年再种植苗木或撒播草种。

（4）基本草原环境保护方案

根据杭锦旗林业和草原局《关于东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）是否涉及天然林、公益林和基本草原的说明》（杭林草查询〔2026〕145号）文件，本项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2。按照《内蒙古自治区基本草原保护条例》以及相关文件的要求，评价对项目占用基本草原的情况提出以下环境保护措施：

①工程建设及施工应当不占或少占草原，对于占用基本草原的用地，施工前应征得有关林业与草原管理部门同意，依法依规办理用地手续，制定并落实基本草原占补平衡实施方案、基本草原环境保护方案，并按照相关要求进行补偿、生态恢复或异地恢复等，确保区域整体草原生态功能和质量不降低。

②施工期加强管理，严格控制施工作业范围，严禁施工机械、车辆及人员等随意进入未征用的用地范围；施工完毕后，及时对临时占用的基本草原开展植被恢复，可采用加密种植乡土种如本氏针茅、短花针茅等进行植被恢复。

③充分重视征地对民众带来的影响，严格按照内蒙古自治区人民政府批准的《关于占用、征用农民土地计费标准》以及鄂尔多斯市政府的相关规定，对征用的各类地上附着物等进行合理补偿，使被征地民众的损失得到应有的补偿，使他们的生活水平不因征地而明显下降，使被征地民众生活不受影响。

（5）野生动物保护措施

加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，同时严禁对周围草地进行破坏、破坏野生动物的栖息环境。

（6）工程生态恢复措施及计划

①生态恢复措施

项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积2.13hm2。井场周边外种植沙蒿3行，行距为1m×1m，同时播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为1.53hm2；道路生态恢复采用播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为0.60hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2；按照“占补平衡”的原则对永久占地的基本草原进行生态恢复。生态恢复物种指标见表5-1。
表5-1为生态恢复物种指标表

地点

物种

面积（hm2）

播种方法

播种量（kg /hm2）

需种量（kg）

井场

沙蒿

1.53

按1：2：1比例混合种植

50

76.5

本氏针茅

100

153

短花针茅

50

76.5

道路

本氏针茅

0.60

按2：1比例混合种植

100

60

短花针茅

50

30

合计

2.13

/

/

396

在撒播草籽和种植沙蒿等当地物种时，通过对占地内土地进行翻耕和表土回填，并加强绿化后植被的灌溉、抚育和补植等工作，可使临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

②生态恢复计划

根据工程生态保护恢复措施，项目植被恢复计划见下表。
表5-2为工程植被恢复计划表

工程

植被恢复措施

恢复时间

井场

井场周边外种植沙蒿3行，行距为1m×1m，同时播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为1.53hm2。

2026年-2028年
加强对植被的抚育、补种工作，提高植被覆盖度，确保植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。

2028年-2030年
道路

道路生态恢复采用播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为0.60hm2。

2026年-2027年
加强对植被的抚育、补种工作，提高植被覆盖度，确保植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。

2027年-2029年
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图5-1为井场典型生态保护措施平面布置示意图

2.污染防治措施

2.1大气污染防治措施

（1）施工扬尘

①地表开挖过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水防尘；回填土方时，对干燥的表土适当洒水，防止粉尘飞扬。

②对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上大风天气应停止施工，并采取有效的防尘措施，以达到防风降尘的目的，减轻施工扬尘对周围环境空气的影响。

③运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。

④在施工过程中，选择效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成土方挖掘、堆放、土方回填和场地平整等工序；及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，不能及时清运的，必须适时采取洒水降尘等措施，防止二次扬尘。

⑤施工场地和施工道路定期洒水抑尘，同时对道路采取硬化措施，减小起尘量。严格执行施工现场环境管理规定，提倡文明作业。对施工范围以外的土地尽量减少扰动，避免因植被破坏引起扬尘。

（2）柴油机烟气

项目采用节能环保型燃油设备，定期对设备进行维护，提高柴油的燃烧效率，减少废气排放对环境空气的影响，采用符合《车用柴油》（GB 19147-2016）的柴油，污染物排放可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值要求。

（3）试气烟气

钻井试气作业中天然气通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放，由于井眼加装井下压力感应装置，遇有气体逸出时将自动报警并转入压井状态，且试气阶段进行的天然气放喷试验时间短暂，废气量极小，不会对周围环境空气产生影响。

综上所述，施工期对环境空气污染的影响相对较小。其影响随建设期的结束而停止，不会产生累积污染影响。在采取相应防治措施的情况下，施工期间废气对周围环境空气的影响可接受。

2.2水污染防治措施

（1）生产废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，不外排。

（2）生活污水

由于各井场布置比较分散，产生的生活污水量小且污染负荷轻。施工井场设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

2.3噪声污染防治措施

施工期主要噪声源为钻机、绞车、振动筛、柴油发电机、泥浆泵、井下作业过程等，主要控制措施有：

（1）合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作；

（2）加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；

（3）施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声；

（4）修建的施工便道应远离居民点；

（5）对距高噪声设备较近的施工人员，应发放并要求戴保护耳塞或头盔等劳动保护设备，还应合理安排工作人员轮流操作高噪声的施工机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作；

（6）施工单位应在施工现场张贴通告和投诉电话，以便及时处理各种环境纠纷。

采取上述措施后，施工期厂界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）限值要求，加之施工周期较短，噪声影响随着施工结束而消失，不会对周围声环境产生影响。

2.4固体废物处置措施

施工期固体废物主要有废弃钻井泥浆、钻井岩屑、废机油、废油桶、废防渗材料和人员生活垃圾等。

（1）废弃钻井泥浆

项目钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃（随钻井岩屑一并脱出），经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

（2）钻井岩屑

项目钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

（3）废机油及废油桶

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油（废物代码HW08；900-249-08）、废油桶（废物代码HW08；900-249-08和HW49；900-041-49），为危险废物。钻井施工场地内设有5m2危废暂存间，用于废机油、废油桶的暂存，定期送有资质单位处置。

危险废物处置过程严格按照相关规定，执行危险废物联单转运制度，做到贮存、运输、处置安全。

（4）废防渗材料

项目施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；施工过程中柴油、钻机机油等滴落至防渗材料上，从而使废防渗材料上沾染有矿物油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染废矿物油的废防渗材料属于其中“废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处置。

（5）生活垃圾

项目生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。

2.5地下水、土壤污染防治措施

（1）源头控制措施

①选择“泥浆不落地”系统收集钻井过程中产生的泥浆、钻井岩屑、钻井废水等，减小对地下水和土壤污染风险。根据固废和废水的产生量配备足够数量和容积的储存设施，确保对所有固废和废水的有效收集。

②钻井过程中对钻井液进行实时监测，一旦发现漏失，立即采取封堵措施。定期对井场设备设施进行检查，对产生的废水进行合理的治理。采用先进的管道、设备对其进行良好的输送和存储，尽可能减少过程中的“跑冒滴漏”。

③施工过程中，采用钻井泥浆不落地工艺，钻井架底座表面应有通向相应储存设施的导流槽，保证钻井废水全部入储存设施中，无随意漫流现象，杜绝钻井泥浆流失；施工场地设置移动式环保厕所，少量生活污水经污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

④严格按照操作规程施工，加强巡逻和定期检查，避免因人员失误问题造成“跑冒滴漏”事件的发生，进而减少地下水和土壤污染。

（2）分区防渗措施

施工期主要针对井场采取临时防渗措施，根据项目各个装置和设施的性质及防渗要求，将防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强管理，严格按防渗要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免“跑冒滴漏”。

项目分区防渗情况见表5-2和图5-2。

表5-2为井场分区防渗措施表
防渗位置

防渗等级

防渗技术要求

危废暂存间

重点

防渗区

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其他人工合成防渗材料（防渗系数K≤1×10-10cm/s）。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等

各类储罐和池体均为钢制结构，液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，底部铺设2mmHDPE防渗材料，等效黏土层厚度Mb≥6m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等

一般

防渗区

液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，底部铺设2mmHDPE防渗材料。等效黏土层厚度Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

井场地面及生活区等其他区域

简单

防渗区

地面进行硬化。
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图5-2为井场分区防渗措施图

（3）钻前和钻后土壤监测措施

根据《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》（鄂环发〔2020〕40号）规定，钻前钻后各进行一次土壤环境监测。每座井场在施工前，在井场内设置1个背景监测点；在钻井施工完成后，在钻井区、泥浆处置区布设2个点位进行监测，在井场外围布设1个点位进行监测。

监测点采样深度为0-20cm，监测因子包括基本项目和特征因子。

基本项目：为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）45项，①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，2-cd]芘、萘；

特征因子：石油烃、三氯苯、蒽、荧蒽、苯并[g，h，i]苝、芘、锌、苊烯、苊、芴、菲、土壤盐分含量，共12项。

当污染物浓度超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）（筛选值）浓度限值，或污染物监测值与对照点中本底值（背景值）相比有显著升高时，说明土壤受到了污染的迹象，需根据土地利用功能进行评估和修复，同时须进一步开展地下水环境监测评估工作，并由生态环境局主管业务科室开展相关监督管理工作。

2.6环境风险防范和应急措施

2.6.1环境风险防范措施

（1）钻井作业风险防范措施

施工单位应按《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并结合东胜气田现有的突发事件应急实践经验，针对本井情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：

①开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求。设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井、井下作业的安全规定。在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷事故的发生。

②井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。钻进气层中，每班进行一次防喷操作演习。严格执行井控工作管理制度，落实监测岗位、操作岗位和钻井队干部24h值班制度。井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开气层。

③各种井控装备及其他专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常。抓好井场建设，根据气候特点，做好井场的防护规划，严格按照设计施工，并制定严格的井场岗位责任制，有效防范雨季事故的发生。

④进入气层前对上部裸眼段进行承压试验，无井漏后并将钻井液密度逐步调整至设计要求值；每次起钻前必须活动方钻杆旋塞一次，每次起钻后检查活动闸板封井器一次，半月活动检查环型封井器一次，以保证其正常可靠。

⑤气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根防喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）。

⑥定时清除柴油机排气管内的积炭，以防井喷时排气管迸出火星引起着火，排气管出口与井口相距不少于安全距离。按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。柴油储罐设置在井场主导风向上风向，与井口的距离不得小于安全距离。在井架上、井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。

⑦严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其他辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认。

⑧认真搞好随钻地层压力的监测工作中，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。

⑨严格控制起下钻速度，起钻时必须按规定灌满钻井液。

⑩加强井场设备的运行、保养和检查。设备检修必须按照有关规定执行。

⑪钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管等安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。

⑫钻进过程中，要注意观察井口返浆情况，振动筛上的岩屑返出、岩屑形状的变化，及时发现地层岩性变化，及早发现泥岩，调整钻井液性能，提高钻井液的抑制性，保证井壁的稳定性和井下安全。严格控制钻井液性能达到设计要求，提高钻井液的防塌、悬浮、携带岩屑等能力，确保正常钻进。

（2）柴油运输、储存及使用风险防范措施

①加强职工的安全教育，提高防范风险的意识。

②针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施；制定严格的操作规程。

③柴油转输前对输送管接头进行检查，确定密封严密后才进行输送。

④加强柴油运输过程管理，确保运输过程无泄漏发生。

⑤对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

⑥严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。

⑦井场的柴油罐区应设置有效防渗措施，防止油罐破损和泄漏的柴油污染地表土壤、地下水等。

（3）人员的紧急疏散和撤离

①事故现场人员或得知事故信息者应第一时间内通知应急抢险办公室，由应急抢险办公室通过电话、广播、移动喇叭等通讯方式发布疏散令。疏散命令内容包括：疏散原因、有害物质性质、应急方法、紧急救治方法、疏散区域、正确的疏散方向、影响时间及其他注意事项。当事故后果可能威胁到井场外周边地区人员安全时，应急领导小组应立即报告杭锦旗应急办，请求组织人员疏散。

②事故现场人员根据当时风向，向上风向撤离，并至集合点处集合。

③井场内部非事故现场人员撤离时，不得破坏事故现场，服从应急领导小组的安排，按事故应急疏散路线图到达集合点。

④警戒保卫小组负责疏散引导人员清点集合处疏散人数，将清点结果及时上报应急领导小组，并对其进行安全转移。

⑤事故现场应急救援人员撤离现场时，同时向应急领导小组汇报现场情况，按指挥要求，根据当时风向，向上风向撤离，并在撤离至安全区后立即通知指挥人员。

⑥井场外周边人员的撤离和疏散由当地有关部门组织指挥。

⑦根据事故的影响情况，将事故区域划分为事故中心区域、事故波及区域和受影响区域三个区域。事故中心区域即在事故现场建筑物内。事故中心区由抢险抢修小组组长指派抢险人员采取必要全身防护后，用红色标示带将危险区域公示，禁止任何非事故救援人员的进入。事故波及区域即距事故现场10~20m的区域。发生事故时，抢险人员在事故波及区域边界用黄黑标识带将隔离区域标识。受影响区域应设置明显警戒标志，但应组织人员及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做好基本应急准备。事故救援疏散引导人员在事故周边区域道路设立路障以及交通绕行标志，现场指导交通，并接应抢险救护车。

（4）其他

按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，建设项目还应采取以下环境风险防范措施：

①企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，并编制日常和应急监测方案，以提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力。同时，应建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范能力和应急保障能力。

②项目设计应按照国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

③相关建设项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

2.6.2突发环境事件应急预案

（1）应急预案编制要求

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，建设单位应针对项目可能发生的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，并在生态环境主管部门备案。

应急预案编制内容应依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》有关规定，参照《环境污染事故应急预案编制技术指南》进行，主要内容见表5-3。

（2）应急预案中的其他要求与建议

①建设单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的突发事件类型，制定相应的突发环境事件应急预案，包括综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案。各类应急预案之间应当相互协调，并与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。

②对本单位编制的环境应急预案进行评估，按规定报所在地生态环境保护主管部门备案。

③应当采取有效形式，开展环境应急预案的宣传教育，普及突发环境事件预防、避险、自救、互救和应急处置知识，提高从业人员环境安全意识和应急处置技能。

④应当定期进行预案演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。
表5-3为应急预案纲要

项目

内容及要求

基本情况

单位基本概况、环境污染事故危险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。

环境风险评价

企业（或事业）单位存在的危险源及环境风险评价结果，以及可能发生事故的后果和波及范围。

组织机构和职责

1.明确应急组织形式、构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。

2.明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。

预防预警

1.明确本企业（或事业单位）对危险源进行监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。2.明确事故预警的条件、方式、方法。

信息报告和通报程序

1.明确24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等；明确相互认可的通告、报警形式和内容；明确应急反应人员向外求援的方式。

2.明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。确定24小时与相关部门的通讯、联络方式。

3.明确可能受影响的区域的通报方式、联络方式、内容及防护措施。

应急响应和救援措施

1.针对环境污染事故危害程度、影响范围、企业（或事业）单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将环境污染事故应急行动分为不同的等级。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故应急响应。

2.根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容：

⑴明确切断污染源的基本方案；⑵明确防止污染物向外部扩散的设施与措施及启动程序；特别是为防止消防废水和事故废水进入外环境而设立的事故应急池的启用程序，包括污水排放口和雨（清）水排放口的应急阀门开合和事故应急排污泵启动的相应程序；⑶明确减轻与消除污染物的技术方案；⑷明确事故处理过程中产生的伴生/次生污染（如消防水、事故废水、固态和液态废物等，尤其是危险废物）的消除措施；⑸应急过程中使用的药剂及工具（可获得性说明）；⑹应急过程中采用的工程技术说明；⑺应急过程中，在生产环节所采用应急方案及操作程序；生产过程中可能出现问题的解决方案；应急时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法；⑻污染治理设施的应急方案；⑼危险区、安全区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；⑽明确事故现场人员清点、撤离的方式、方法、及安置地点；⑾明确应急人员进入与撤离事故现场的条件、方式；⑿明确人员的救援方式、方法及安全保护措施；⒀明确应急救援队伍的调度及物资保障供应程序。

3.依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容：

⑴可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员；⑵应急抢救中心、毒物控制中心的列表；⑶抢救药品、医疗器械和消毒、解毒药品等的区域内和区域外的供给情况；⑷根据化学品特性和污染方式，明确伤员的分类；⑸现场救护基本程序，如何建立现场急救站；⑹伤员转运及转运中的救治方案；⑺针对污染物，确定伤员治疗方案；⑻根据伤员的分类，明确不同类型伤员的医疗救治机构。

应急监测

企业（或事业）单位应根据在事故时可能产生污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。

⑴明确应急监测方案；⑵明确污染物现场、实验室应急监测方法和标准；⑶明确现场监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等；⑷明确可能受影响区域的监测布点和频次；⑸明确根据监测结果对污染物浓度变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案；⑹明确监测人员的安全防护措施；⑺明确内部、外部应急监测分工；⑻明确应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求。

现场保护与现场洗消

明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。包括：

⑴明确事故现场的保护措施；⑵明确现场净化方式、方法；⑶明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍；⑷明确洗消后二次污染的防治方案。

应急终止

⑴明确应急终止的条件；⑵明确应急终止的程序；⑶明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案。

应急终止后的行动

⑴通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除；⑵维护、保养应急仪器设备；⑶应急过程评价；⑷事故原因调查；⑸环境应急总结报告的编制；⑹环境污染事故应急预案修订；⑺事故损失调查与责任认定。

善后处置

包括受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故造成的中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

应急培训和演习

1.依据对企业（或事业）单位员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，制定培训计划，应明确以下内容：

⑴应急救援人员的专业培训内容和方法；⑵本单位员工环境应急基本知识培训的内容和方法；⑶应急指挥人员、运输司机、监测人员等的特别培训内容和方法；⑷外部公众环境应急基本知识的宣传和培训的内容和方法；⑸应急培训内容、方式、考核、记录表。

2.应明确企业（或事业）单位环境污染应急预案的演习和训练的内容、范围、频次等。

应急培训和演习

⑴演习准备；⑵演习方式、范围与频次；⑶演习实施过程记录；⑷应急演习的评价、总结与追踪。

奖惩

明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。

保障措施

⑴明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。⑵明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。⑶明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。⑷明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障处于应急状态时应急专项经费的及时到位。⑸根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）。

预案实施和生效的时间

要列出预案实施和生效的具体时间。

附件

⑴环境风险评价文件；⑵危险废物登记文件；⑶内部应急人员的职责、姓名、电话清单；⑷外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话；⑸单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图；⑹单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图；⑺应急设施（备）布置图；⑻本单位及周边区域人员撤离路线图；⑼危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图；⑽企业或事业单位雨水、清净下水和污水收集、排放管网图；⑾各种制度、程序、方案等；⑿其他。

建设单位是本项目的环境风险责任主体，必须建立健全企业环境风险管理体系，采取有效的防范和应急措施。针对企业现有突发环境应急预案进行及时修订并重新备案。项目在严格落实风险防范措施、应急预案后，项目环境风险达到可接受水平。

2.7环境管理与监测计划

（1）环境管理

项目应依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的要求，在施工期间按已建立的体系运行。其中，环境管理的内容应符合ISO14000系列标准规定的环境管理体系原则以及石油开采、集输等有关标准的要求，健康管理体系应符合《职业安全卫生管理体系》的有关要求。施工期HSE管理包括以下内容：

①施工期的HSE管理主要包括良好的工程（高产、节水、节能）设计，安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全、绿色施工等；

②建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。

表5-4为环境管理工作要求

阶段

环境管理主要内容

施工期

①建立施工期管理体系，签订目标责任书，要求工程设计单位做好服务与配合；

②制定环境管理工作计划，建立施工期环保档案，确保建设有序进行；

③规范施工期环境监理制度，处理施工中偶发的环境污染事故与环境纠纷；

④按照工程环保设计与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度；

⑤由专人负责监督、考核各施工单位责任书中任务完成情况；

⑥对施工中造成的土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复；

⑦制定施工期环保与生态恢复计划，认真做好各环保设施施工监理与验收，及时与当地生态环境主管部门沟通。

风险防范

①严格执行国家的安全卫生标准规范及相关法律法规，在项目建设的同时，对安全和劳动保护等方面综合考虑；

②制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；

③定期进行环保安全教育，增强职工环保意识和安全意识；

④施工过程、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平；

⑤作业前进行隐患分析评估，制定切实可行的措施计划，在作业过程中严格监督检查，定期考核，从源头上解决安全隐患问题。

⑥定期检查和维护设备及管线，防止废水泄漏事故；

⑦定期修订应急预案，并定期组织应急演练。

（2）环境监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022），并结合项目特点和污染源排放情况制定监测计划表。环境质量监测计划见表5-5。

表5-5为项目环境监测计划表

类别

监测项目

监测点位置

监测点数

监测频率

控制指标

噪声

Leq（A）

施工场界四周

4

施工过程中，开展1次。
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

环境

空气

TSP

施工场地上、下风向

2

施工过程中，开展1次。
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

地下水

pH值、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六价铬、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）
每座井场附近居民水井

3
施工结束后，开展1次。
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。
土壤

GB36600表1基本项目+pH值、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量

每座井场井口处

3
施工结束后，开展1次。
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准。
固体

废物

调查统计固废的产生量、去向等

固废产生点

/

暂存处理、处置过程随时记录。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
生态

植被覆盖度
井场和道路临时占地区域

3
1次/年

临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

2.8环境保护“三同时”验收

项目环境保护“三同时”验收情况一览表见表5-6。
表5-6为环境保护“三同时”验收一览表

环境要素

污染源

治理措施

验收标准

废气

施工扬尘

采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施。

满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

柴油机烟气

钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016）标准的柴油为燃料。

试气烟气

钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放。

废水

钻井废水

排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，不外排。

不外排

生活污水

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

不外排

噪声

产噪设备

选用低噪声设备，加强施工管理工作。

满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。

固废

钻井泥浆

在钻井过程中，对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

不外排

钻井岩屑

经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

不外排

生活垃圾

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。

不外排

废机油、废油桶、废防渗材料

暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。

不外排

植被恢复

项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积2.13hm2。井场周边外种植沙蒿3行，行距为1m×1m，同时播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为1.53hm2；道路生态恢复采用播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为0.60hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2；按照“占补平衡”的原则对永久占地的基本草原进行生态恢复。
临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

环境风险

制定钻井作业、废水、固废、柴油运输、储存及使用等环境风险防范措施。

编制突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。
环境监测

根据施工期环境监测计划开展监测。
达标排放

.

.

	运营期生态环境保护措施
	本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井后纳入区块另行开展环境影响评价。

因此，项目不涉及运营期。

	其他
	无

	环保投资
	项目总投资7885万元，其中环保投资310万元，占总投资的3.93%。项目环保投资情况见表5-7。

表5-7为项目环保投资一览表

污染类别

污染源

治理措施、设施

数量

环保投资（万元）

废水

钻井废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用。

2套

100

最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

2套

5

生活污水

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理。

3套

3

废气

施工扬尘

采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施

/

15

柴油机烟气

钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016）标准的柴油为燃料。

/

计入

主体工程

试气烟气

钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放。

/

固废

废弃钻井泥浆

钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用；无法继续使用而废弃的泥浆，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

2套

50

钻井岩屑

经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。

2套

50

生活垃圾

集中收集后由当地环卫部门处理。

3套

3

废机油、废油桶、废防渗材料

暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。

3座

6

噪声

机械设备

选用低噪声设备，加强施工管理工作。

/

10

生态

植被恢复

项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积2.13hm2。井场周边种植沙蒿3行，行距为1m×1m，同时播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为1.53hm2；道路生态恢复采用播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为0.60hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2；按照“占补平衡”的原则对永久占地的基本草原进行生态恢复。
2.13

hm2
53

其他

分区防渗

①重点防渗区：

危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm其他人工合成防渗材料（防渗系数K≤1×10-10cm/s）。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等：各类储罐和池体均为钢制结构，液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，底部铺设2mmHDPE防渗材料，等效黏土层厚度Mb≥6m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区：

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，底部铺设2mmHDPE防渗材料，等效黏土层厚度Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区：

井场地面及生活区等其他区域：地面硬化。

3套

15

合计

310

.


六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积2.13hm2。井场周边外种植沙蒿3行，行距为1m×1m，同时播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为1.53hm2；道路生态恢复采用播撒本氏针茅、短花针茅等当地易生长的草籽，恢复面积为0.60hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。项目涉及基本草原1.77hm2，其中临时占地1.43hm2、永久占地0.34hm2；按照“占补平衡”的原则对永久占地的基本草原进行生态恢复。
	临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，不外排。
	不外排
	/
	/

	
	施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。
	不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	根据项目各个装置和设施的性质及防渗要求，将防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。
	防渗措施
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，加强施工管理工作。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘：采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。
	/
	/

	
	柴油机烟气：钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016）标准的柴油为燃料。
	
	/
	/

	
	试气烟气：钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放。
	
	/
	/

	固体废物
	钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配置进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。
	不外排
	/
	/

	
	钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理。
	不外排
	/
	/

	
	废机油、废油桶暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
	不外排
	/
	/

	
	施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
	不外排
	/
	/

	
	生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。
	不外排
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	制定钻井作业、废水、固废、柴油运输、储存及使用等环境风险防范措施。
	编制突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。
	/
	/

	环境监测
	根据施工期环境监测计划开展监测。
	达标排放
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	综上所述，东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（杭锦旗）符合国家产业政策，建设单位在认真落实工程设计和本报告提出的各项污染防治措施、环境风险防范和应急措施以及生态保护、恢复和补偿措施，强化环境管理后，项目对环境的污染和生态影响可降低到当地环境能够容许的程度，从环境保护角度分析，项目环境影响可行。




施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。





2.4





生活用水-0.6
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钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司处理，不外排。





23





新鲜水





200





20





钻井用水





180





东胜气田





J66-12





JPH-552





J58P50









